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Tabla 2. Ficha Técnica

} Especificaciones

Nombre bien o servicio

Descripcién

(DVDICD))

Clasificacién UNSPSC

| Calidad

43202101 Cajas dé discos compactos

| Estuche en polipropileno u ofros plasticos inertes
(sin plastificantes, acidos o peroxidos) que no
reaccionen con la superficie del CD/DVD,
resistentes, con cierre seguro y capacidad para
proteger contra polvo, luz y manipulacion fisica.

Requisitos generales

El producto debe proteger adecuadamente los
discos de polvo, rayones y de impresiones
dactilares, asegurando que el disco no se salga del
estuche si este no es abierto, en condiciones
normales de uso.

Su superficie debe ser lisa y uniforme, tanto en color
como en su textura, libre de ampollas, burbujas,
rupturas, fisuras u otras imperfecciones.

| Los estuches en plastico deben tener un mecanismo
| de cierre con perfecto ajuste, el cual no puede fallar
en condiciones normales de uso.

| Elemento para guardar discos opticos tipo CD/DVD.

| Caja o estuche plastico individual para disco 6ptico |
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Elementos libres de humedad, hongos, rayaduras y
deterioro

[No. |_Descripcio _ Observacién
1| Warca Genérico

7 [ Tipo Diseriado especiicamente para aimacenar

| CO/DVD de aproximadaments 120 mm de
dismetro

3| Waterial Plastico pollpropieno

& Golor Negro mate 6 negro iransparerie (0405 |
os esiuches a entregar deben ser de igual
color) i

5[ Dimensionss | Aproimadamente: 141 x 124 X 5 mm
Peso: Aproximadamente 90-110 grames,

& [ Capacisad Un (1) disco por estuche

7 | Sistema  de | Un hubs de retencion para fjar ios @scos

Sujecién por e orficio central, que sujete el disco
sin dafiarlo y no permita que se musva el
Requisitos especificos disco al interior. __

§ | Clenay apertura | Cleire por presion simple, broche o cic
que no se abra facimente al ransportarlo.
Bisagras lalerales moideadas en el mismo
plésiico, resistentes a uso frecuente.

[ Caradlerisicas | Alta rigdez. Prolege conira goipes

generales deformaciones leves.
Reciclable: Aplo para_ procesos  de
recioije de plasticos duros.

0 7| Repasicion sin costo duranie fres meses
posteriores a la enirega, de los esiuches
defectuosos o que no_cumplan con las
caracteristicas establecidas en Ia ficha
tecrica _J

Cada olemento deberd venir adecuadamente
Empaque y rotulado empacado acorde a su tipo en cajas de carton o

sellado en plastico

Presentacién y Unidad de Medida

Unidad
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