


Formato No. 05 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.


Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
Carrera 11 No. 27 - 27.
Tunja.
						OBJETO: “[Colocar objeto del proceso]

Estimados señores:

en mi calidad de representante legal de “[Nombre del Proponente]” o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente”, manifiesto que ejecutare el objeto del proceso de acuerdo a las siguientes:

[bookmark: _Toc206600834]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O SOPORTE TÉCNICO

En virtud del desarrollo del objeto contractual, se deberá suministrar los siguientes productos por parte del contratista: 

	[bookmark: RANGE!B2]ITEM
	NOMBRE
	IMAGEN
	DESCRIPCIÓN
	NORMA
	UM
	CANTIDAD

	1
	MONOGAFAS DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE
	[image: ]
	Protección visual lente sobre lente, en policarbonato, utilizados como protección para salpicaduras de acuerdo a recomendaciones de OSHA. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad. Cumplimiento de ANSI Z87.1-2010. Material claro transparente con funda de almacenamiento antifluido
	NTC 1825: Protectores oculares (Norma Técnica Colombiana).
ANSI/ISEA Z87.1-2010: Protección contra impactos y salpicaduras.
OSHA 29 CFR 1910.133: Estándar de uso y ajuste de protección ocular.
EN 166: Certificación de resistencia al empañamiento (Marcación N).|
	UNIDAD
	1807

	2
	TAPON AUDITIVO INSERCION CON CAJA
	[image: Protector auditivo inserción silicona cajita]
	Tipo tapón reutilizable con cordón, fabricado con materiales hipoalergénicos que brinde una efectiva e higiénica protección a los trabajadores con nivel de atenuación de 27 decibeles
	NTC 2272: Protección auditiva. Requisitos y métodos de ensayo (Norma Técnica Colombiana).
ANSI S3.19-1974: Método de medición de la atenuación de protectores auditivos (Nivel de ruido - NRR).
EN 352-2: Requisitos de seguridad y pruebas para tapones auditivos (Norma Europea).
ANSI S12.6: Métodos para la medición de la atenuación real de los protectores auditivos.
	UNIDAD
	50

	3
	MASCARILLA ELASTOMERICA RESPIRADOR MEDIA CARA CON PREFILTRO
	[image: ]
	Mascarilla elastomérica media Cara, reutilizables con certificación NIOSH, compatible con cartuchos de serie 6000 contra una variedad de gases, vapores y partículas peligrosas, material elastómero de silicona confortable y duradera, válvula que facilite liberar rápidamente el aliento caliente y húmedo, con prefiltros, Tamaño mediano, arnés de cuatro puntos, piezas faciales reutilizables con componentes reemplazables con sistema de conexión de bayoneta
	NTC 1584: Equipos de protección respiratoria (Norma Técnica Colombiana).
NIOSH 42 CFR Parte 84: Certificación de eficiencia de filtración y estándares de respiradores.
ANSI/ISEA Z88.2: Prácticas para la protección respiratoria en el lugar de trabajo.
EN 140: Requisitos y pruebas para medias máscaras y cuartos de máscara.
ISO 16900: Métodos de ensayo y requisitos de rendimiento para equipos de protección respiratoria.
	UNIDAD
	18

	4
	FILTROS 6006 COMPATIBLE PARA MASCARILLA ELASTOMERICA
	[image: Filtro 3M Ref: 6006 (Par) para Respirador - Aytex Dotaciones]
	Con certificación NIOSH contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilaminaо formaldehído
	NTC 3852: Filtros para equipos de protección respiratoria.
NIOSH 42 CFR Parte 84: Certificación de filtros contra vapores orgánicos, gases ácidos y amoníaco.
EN 14387: Requisitos para filtros contra gases y filtros combinados.
ANSI/ISEA Z88.2: Prácticas para la selección y uso de protección respiratoria.
	PAR
	45

	5
	CASCOS CON BARBUQUEJO
	[image: ]
	Casco de seguridad dieléctrico TIPO II CLASE E-G según clasificación de la norma ANSI/ISEA Z89.1 – 2014, para protección contra todo tipo de golpes impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión y barbuquejo unidos que mejoran la comodidad en el uso, casco tipo safari 
	NTC 1523: Cascos de seguridad industrial (Norma Técnica Colombiana).
ANSI/ISEA Z89.1-2014: Estándar de protección de cabeza (Tipo II: impactos verticales y laterales; Clase E-G: dieléctrico).
NTC 3610: Requisitos para cascos de seguridad dieléctricos.
EN 397: Requisitos de seguridad y pruebas para cascos de protección industrial (Referencia europea).
	UNIDAD
	3

	6
	TRAJE TIVEX MAVERICK: TRAJE PROTECTOR ENTERIZO. TALLA ÚNICA BLANCO- TRAJE SINTÉTICO MICROPOROSO LAMINADO
	[image: ]
	Traje sintético microporoso laminado, con propiedades antiestáticas, protección contra partículas radioactivas, protección contra químicos, protección agentes biológicos e infecciosos. 
Especificaciones de material: polipropileno y lámina de polietileno.
Mangas y capucha resortadas.
Cremallera frontal de cierre.
	NTC-ISO 16602: Ropa de protección contra productos químicos (Norma Técnica Colombiana).
EN 14126: Protección contra agentes biológicos e infecciosos.
EN ISO 13982-1 (Tipo 5): Protección contra partículas sólidas suspendidas en el aire.
EN 13034 (Tipo 6): Protección limitada contra salpicaduras de líquidos químicos.
	UNIDAD
	16

	7
	GUANTE POLIURETANO
	[image: ]
	Tejido negro, gris o blanco en poliéster de calibre 13 sin costuras.
Palma y pulgar recubiertos de PU negro, gris o blando para una mejor protección de la mano.
Respaldo ventilado para una mayor comodidad de uso.
Muñequera elástica para un mejor apoyo.
Sin costuras para evitar cualquier riesgo de irritación.
Ideal para trabajos de mantenimiento.
	NTC 2190: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
EN 388: Protección contra riesgos mecánicos (Abrasión, corte, rasgado y perforación).
EN ISO 21420: Requisitos generales de ergonomía, construcción y marcado de guantes.
	PAR
	16

	8
	GAFA MONOGAFA DE SEGURIDAD
	[image: ]
	Gafa Monogafa lente persona st uvaf
Uso Interior
Material de los vidrios Policarbonato
Estilos de cristal Monobloque
Color de cristal Incoloro
Clase óptica 1
Características de los vidrios Curvados
Resistencia mecánica (lentes) F, T
Material de la almohadilla nasal Policarbonato
Material de la montura Policarbonato
Montura Patillas
Color de la montura: incoloro
	NTC 1825: Aparatos de protección de los ojos (Norma Técnica Colombiana).
ANSI/ISEA Z87.1-2015: Protección de ojos y rostro contra impactos y radiaciones.
EN 170: Filtros para el ultravioleta (Protección UV400 / UVAF).
	UNIDAD
	37

	9
	CASCO DIELÉCTRICO:  TIPO II CLASE E WS SAFETY & TOOLS
	[image: ]
	Visera corta para trabajos en alturas y espacios confinados.
Arnés de suspensión de 6 puntas.
Barbuquejo de 4 puntos con mentonera.
Sistema de ajuste Ratchet.
Interior en poliestireno expandido, ofreciendo aislamiento térmico y mayor
protección contra impactos laterales.
Banda Anti-sudor y mentonera en silicona.
Reflectante termoplástico en la parte posterior
	NTC 1523: Cascos de seguridad industrial (Norma Técnica Colombiana).
ANSI/ISEA Z89.1-2014: Protección de cabeza (Tipo II: impactos laterales; Clase E: dieléctrico hasta 20.000V).
NTC 3610: Especificaciones para cascos de seguridad dieléctricos.
	UNIDAD
	16

	10
	GUANTE INGENIERO VAQUETA CORTO REFORZADO EXTERNO
	[image: Guante ingeniero reforzado externo corto - Guantes Terry]
	Compuesto 100% cuero vaqueta natural. Sin refuerzos ni forro interno. Costuras industriales.
	NTC 2190: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
NTC 3252: Guantes de seguridad de cuero y tela (Especificaciones para cuero vaqueta).
EN ISO 21420: Requisitos generales de diseño, fabricación y ergonomía para guantes.
	PAR
	24

	11
	GUANTES DE NITRILO RESISTENTE A QUÍMICOS
	[image: ]
	Compuesto en 100% nitrilo especialmente formulado, tiene un espesor de 15 mil y 13” (pulgadas) de largo. Cuenta con una película interior de fibra de algodón. Está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran resistencia a químicos, brindando un alto nivel de destreza, agarre y comodidad.
	NTC 2190: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
ASTM F739: Método de prueba estándar para la permeación de líquidos y gases a través de materiales de ropa de protección.
EN ISO 21420: Requisitos generales de diseño, fabricación y ergonomía para guantes.
	PAR
	6

	12
	OVEROL ENTERIZO DRIL AZUL
	[image: Overol Enterizo Dril 100% ALG – Dwork | Dotacion]
	Overol enterizo manga larga, 65% Poliéster - 35% Algodón
	NTC 2257: Ropa de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo para prendas de trabajo.
NTC 1981: Telas de tejido de calada para ropa de trabajo (Especificaciones para mezclas poliéster-algodón).
EN ISO 13688: Requisitos generales de ergonomía, inocuidad y designación de tallas para ropa de protección.
	UNIDAD
	12

	13
	CHALECO MULTIBOLSILLOS
	[image: ]
	El chaleco de geólogo es una prenda de seguridad funcional, fabricada generalmente en tela Poplin (poliéster/algodón) o gabardina, diseñada para terreno. Incluye múltiples bolsillos, cinta reflectante (de 1" a 2"), bolsillo mapero en la espalda y cierre principal
	NTC 5839: Ropa de alta visibilidad (Norma Técnica Colombiana).
ANSI/ISEA 107-2015: Estándar para prendas y accesorios de seguridad de alta visibilidad.
ISO 20471: Requisitos para ropa de protección de alta visibilidad (Referencia internacional).
NTC 1981: Especificaciones para telas de tejido de calada (Popelina/Gabardina).
	UNIDAD
	29

	14
	PETO EN CARNAZA 60*90
	[image: Peto carnaza de 60x90 con bolsillo]
	Mandil de carnaza para soldadores, fabricado en carnaza de res chedron. Brinda una excelente protección al soldador en las actividades de la soldadura, protegiéndolo del torso y abdomen, de las quemaduras generadas por las chispas que salen proyectadas y el contacto con las superficies calientes. Por su diseño es cómodo permite una excelente maniobrabilidad 
Materiales: Carnaza espesor mayor de 1.3 mm. Hilo de algodón. Correas en reata.
	NTC 3252: Requisitos para prendas de protección de cuero (Norma Técnica Colombiana).
EN ISO 11611: Ropa de protección utilizada durante la soldadura y procesos afines.
ISO 9185: Evaluación de la resistencia de los materiales a las salpicaduras de metal fundido.
	UNIDAD
	1

	15
	POLAINA EN CARNAZA
	[image: Polainas en Carnaza - Soefec EPP]
	Polainas en carnaza para soldar fabricado en carnaza de res. Brinda una excelente protección en actividades de la soldadura, al mismo tiempo protege la ropa de trabajo (dotación) de las quemaduras generados por las chispas que salen proyectadas
	NTC 3252: Requisitos para prendas de protección de cuero (Norma Técnica Colombiana).
EN ISO 11611: Ropa de protección utilizada durante la soldadura y procesos afines.
ISO 9185: Evaluación de la resistencia de los materiales a las salpicaduras de metal fundido.
	PAR
	1

	16
	GUANTE TIPO SOLDADOR WELDING 14 PULG
	[image: ]
	Diseñado bajo los estándares de la norma 388:2016, 12477 y 407. El Guante Welding Soldadura de puño abierto está hecho en 100% cuero cosido con Aramida. Tiene un refuerzo adicional en palma para mayor protección. Este guante es suave al tacto y confortable. Resiste a la tensión, abrasión y a la inflamabilidad. Ofrece una excelente protección manual y libertad de movimientos al usuario.
	NTC 2190: Requisitos generales y métodos de ensayo para guantes de protección.
EN 12477: Guantes de protección para soldadores (Tipo A para procesos pesados).
EN 407: Protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).
NTC 3252: Especificaciones para guantes y ropa de seguridad en cuero.
	PAR
	2

	17
	CARETA SOLDAR VIDRIO LEVANTAR 
	[image: ]

	La Careta Soldador, es un elemento que sirve para la protección del rostro ya que posee un material de plástico
resistente a la temperatura, además contiene un tafilete con rachet el cual cuenta con una banda anti sudoración movible para más confort. Usualmente es utilizada para los trabajos de soldadura eléctrica.
ANSI Z 87.1-2015
Material: Polipropileno termoplástico de alta resistencia
Cierre: tipo rachet
Para usar con vidrios de diferentes filtros
	TC 3610: Caretas para soldar y protectores faciales (Norma Técnica Colombiana).
ANSI/ISEA Z87.1-2015: Estándar para dispositivos de protección ocular y facial ocupacional y educativo.
NTC 1825: Aparatos de protección de los ojos (Requisitos para filtros y visores).
	UNIDAD
	1

	18
	GUANTES TÉRMICOS DE CUERO CRIOGÉNICO 
	 [image: ]
	Tipo de guante: Guante específico
Familia de guantes: Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso de cuero
Tipo de guante: mecánico Cortado y cosido
Tipo de guantes específicos: Frío
Tratamiento del cuero: Hidrófugo
Material del forro: Tejido sintético
Espesor (mm) 1,1 -> 1,3
Nivel de protección del brazo: Longitud: codo (<= 500 mm)
Característica de la manga: Puño de seguridad
Longitud del manguito (mm):  200
Ventaja adicional Deperlante
Color: Gris-Beige
Talla: 10
	NTC 2190: Requisitos generales y métodos de ensayo para guantes de protección.
EN ISO 21420: Requisitos generales de diseño y fabricación para guantes.
NTC 3252: Especificaciones para ropa y guantes de seguridad de cuero (Tratamento hidrófugo).
	PAR
	1

	19
	PROTECTOR AUDITIPO TIPO COPA ADAPTABLE A CASCO
	[image: ]
	Cumple ANSI S3.19 y EN 352-1:2003 CE
Diadema y orejeras acolchadas para mayor comodidad del usuario, incluso en largas jornadas de trabajo. 
La diadema es graduable para mejor ajuste, además rota para permitir su uso con casco.
	NTC 2272: Equipos de protección auditiva. Métodos para la medición de la atenuación real del ruido en el oído (Norma Técnica Colombiana).
ANSI S3.19-1974: Método para la medición de la protección auditiva en el oído real y la atenuación física de los protectores auditivos.
ISO 4869: Acústica. Protectores auditivos (Referencia internacional para pruebas de atenuación).
	UNIDAD
	10

	20
	MASCARILLA RESPIRATORIA CON VÁLVULA
	[image: ]
	Máscara de ventilación libre Mascarilla desechable
Mascarilla desechable Moldeado
Tipos de protección Partículas, Dolomita
Familias de riesgo Partículas
Válvula sí
Sistema de ajuste Bridas
Material de la máscara Carbón activado, Sintético no tejido
Material del puente nasal Acero
Vida útil máxima (años) 5
	NTC 1584: Equipos de protección respiratoria (Norma Técnica Colombiana).

NIOSH 42 CFR Parte 84: Certificación para respiradores de partículas (Ej: N95, R95, P100).
	UNIDAD
	35

	21
	GUANTES NYLON RECUBIERTO NITRILO TEXTURADO T/A 
	[image: Guantes Nylon texturado, recubiertos en Nitrilo • DIP NORMAL •“NitriGrip” -  Zubi-Ola - Productos de Seguridad Industrial - Colombia]
	Compuesto en 100% nitrilo especialmente formulado, tiene un espesor de 15 mil y 13” (pulgadas) de largo. Cuenta con una película interior de fibra de algodón. Está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran resistencia a químicos, brindando un alto nivel de destreza, agarre y comodidad.
	NTC 2190: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
ASTM F739: Método estándar para la permeación de líquidos bajo condiciones de contacto continuo.
	PAR
	130




NOTA1: Los oferentes podrán acreditar el cumplimiento de al menos una (1) norma técnica aplicable, relevante o equivalente por cada tipo de elemento, siempre que dicha norma garantice que las condiciones mínimas de calidad, sean iguales o superiores demostrando resistencia y desempeño del EPP requerido

[bookmark: _Hlk187750381]Atentamente,



[bookmark: _Hlk187751586]Firma (Firma del Proponente o de su representante legal):
Nombre del proponente:
Nit. o C.C.:
Representante legal (en caso de ser persona jurídica):
Cedula del Representante legal (en caso de ser persona jurídica):
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
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