FORMATO No. 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ciudad y fecha; ________________

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No MC 017 DE 2026 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO PARA ANÁLISIS DE VERTIMIENTOS NO DOMÉSTICOS Y AGUA DE CONSUMO HUMANO”

Con la entrega de este formato debidamente suscrito por EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales en caso de que se requieran. 

Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la ejecución del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas en el proceso. 

Los requisitos y condiciones técnicas exigidas por la entidad para la contratación requerida son las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El proponente seleccionado debe garantizar la ejecución del objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas por el INM y detalladas a continuación, así: 


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	MUESTREO COMPUESTO DEL VERTIMIENTO DE ARnDdel INM en el punto de descarga: 
• Toma de una (1) muestra compuesta de 8 horas en punto de vertimiento (alícuotas de 30 minutos).
	Muestreo compuesto 8 horas de ARnD
	1

	2
	MUESTREO SIMPLE DEL VERTIMIENTO DE ARnD del INM en el punto de descarga: 
• Toma de una (1) muestra puntual en punto de vertimiento o caja de inspección.
	Muestreo Puntual de ARnD
	1

	3
	ANÁLISIS DE PARÁMETROS DEL VERTIMIENTO DE ARnD del INM en el punto de descarga: 
	Análisis físico -químico de ARnD
	1

	
	• Parámetros a medir en el punto de muestreo:
	
	

	
	 
	Parámetro
	Unidad
	 
	
	

	
	 
	Temperatura
	°C
	 
	
	

	
	 
	pH
	unidades de pH
	 
	
	

	
	 
	Sólidos sedimentables (SSED)
	mL/L
	 
	
	

	
	 
	
	
	 
	
	

	
	• Parámetros a medir en laboratorio: 
	 
	
	

	
	 
	Parámetro
	Unidad
	 
	
	

	
	 
	Demanda Química de Oxígeno (DQO)
	mg/L O2
	 
	
	

	
	 
	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)
	mg/L O2
	 
	
	

	
	 
	Sólidos Suspendidos Totales (SST)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Grasas y Aceites
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Compuestos SemivolátilesFenólicos
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Fenoles Totales
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Formaldehído
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Hidrocarburos Totales (HTP)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Compuestos Orgánicos Halogenados Absorbibles (AOX)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Ortofosfatos (P-PO43- )
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Fósforo Total (P)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Nitratos (N-NO3 -) 
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Nitritos (N-NO2-)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Nitrógeno Amoniacal (N-NH3)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Nitrógeno Total (N)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Cianuro Total (CN-)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Cloruros (Cl-)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Fluoruros (F-)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Sulfatos (SO42-)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Sulfuros (S2-)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Aluminio (Al)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Antimonio
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Arsénico (As)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Bario (Ba)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Berilio
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Boro (Bo)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Cadmio (Cd)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Cinc (Zn)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Cobalto (Co)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Cobre (Cu)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Cromo (Cr)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Estaño (Sn)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Hierro (Fe)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Litio (Li)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Manganeso (Mn)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Mercurio (Hg)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Molibdeno (Mo) 
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Níquel (Ni)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Plata (Ag)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Plomo (Pb)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Selenio (Se)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Titanio (Ti)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Vanadio (V)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Acidez Total
	mg/L CaCO3
	 
	
	

	
	 
	Alcalinidad Total
	mg/L CaCO3
	 
	
	

	
	 
	Dureza Cálcica
	mg/L CaCO3
	 
	
	

	
	 
	Dureza Total 
	mg/L CaCO3
	 
	
	

	
	 
	Color Real (Medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm)
	m-1
	 
	
	

	
	 
	Color Real (Medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 525 nm)
	m-1
	 
	
	

	
	 
	Color Real (Medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 620 nm)
	m-1
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua de consumo humano: 
• Toma de muestra puntual en dos (2) puntos de muestreo.
	Análisis físico -químico y micro -biológico
	1

	
	• Parámetros a medir de dos (2) muestras:
	
	

	
	 
	Parámetro
	Unidad
	 
	
	

	
	 
	Color Aparente
	Unidades de Platino Cobalto (UPC)
	 
	
	

	
	 
	Turbiedad
	Unidades Nefelométricas de turbiedad (UNT)
	 
	
	

	
	 
	Ph
	Aceptable o no aceptable
	 
	
	

	
	 
	Cloro Residual Libre
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Alcalinidad Total
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Calcio
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Fosfatos
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Manganeso
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Molibdeno
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Magnesio
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Zinc
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Dureza Total
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Sulfatos
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Hierro Total
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Cloruros
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Nitratos
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Nitritos
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Aluminio (Al3+)
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Fluoruros
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	COT
	mg/L
	 
	
	

	
	 
	Coliformes Totales
	Cualquiera de las técnicas usadas según art. 11 Resolución 2115 de 2007
	 
	
	

	
	 
	EscherichiaColi
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	



La prestación del servicio para la ejecución del objeto contractual, se realizará por el contratista cumpliendo las especificaciones técnicas y demás exigidas por el Instituto Nacional de Metrología, asegurando entre otras la caracterización del vertimiento de ARnD de conformidad con las resoluciones 631 de 2015 y 3957 de 2009, y por otra el análisis fisicoquímico y microbiológico del agua de consumo humano de conformidad con el decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007 o norma que la modifique, adicione o sustituya. 

En este sentido, el servicio debe cumplir lo siguiente:  

a. El cronograma para la toma de muestras debe ser coordinado previamente con el Supervisor, atendiendo al horario de 07:00 a 17:00 horas de la entidad, que las actividades de vertimiento no son continuas en el Instituto y que los muestreos de aguas residuales no domésticas se realizan en días diferentes a necesidad de la Entidad. 

b. Para el servicio de toma de muestra y análisis de parámetros de vertimientos del Agua Residual no Doméstica (ARnD): 
· El Laboratorio Ambiental que realiza el muestreo y análisis del ARnD deberá contar con acreditación vigente IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo nueve (9) del Título ocho (8), Parte dos (2), Libro dos (2) del Decreto Único Reglamentario –DUR- del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, y Resolución 176 de 2003, modificada por la Resolución 268 de 2015. 
· Los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo deben encontrarse explícitamente dentro del alcance de la Acreditación del Laboratorio Ambiental que realiza el muestreo y análisis del ARnD. El Laboratorio Ambiental podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios ambientales acreditados que si los tenga.Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación de conformidad con lo estipulado en la Resolución 631 de 2015 o norma que la modifique, adicione o sustituya. 
· Tipo de monitoreo: muestreo compuesto de 8 horas o muestreo simple según necesidad. 
· El punto de vertimiento donde será tomada la muestra de ARnD se ubica en Bogotá en la Carrera 50 No. 26- 55 interior 2 CAN, caja de inspección externa o punto interno. 
· El personal que realice los muestreos de ARnD debe acreditar el siguiente perfil: 
· Educación: Profesional, tecnólogo o técnico en ciencias ambientales. 
· Experiencia: acreditada de un año en la toma de muestras de aguas residuales. 
Para lo cual el contratista debe remitir la hoja de vida con los correspondientes soportes para ser validada por el supervisor.
· Los análisis de los parámetros de ARnD se deben realizar de conformidad con lo establecido en la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Artículo 15 y comparación con el artículo 16 y Resolución 3957 del 2009 de la Secretaría Distrital de Ambiente: Artículo 14, o normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
· En caso de que durante el muestreo el vertimiento no presente caudal suficiente para la toma de muestra(s) y por ende no sea posible realizar el análisis de parámetros, solo se realizará el pago del ítem correspondiente a la actividad ejecutada. 
· El laboratorio acreditado que realiza el muestreo y análisis de parámetros debe entregar por muestreo un informe que contenga como mínimo: 
· La descripción de actividades ejecutadas descripción del punto de muestreo y registro fotográfico.
· Copia de los formatos de campo.
· Copia del formato de cadena de custodia en caso de subcontratación de los servicios.
· Los resultados de los parámetros monitoreados in situ y parámetros analizados en laboratorio.
· La comparación de los parámetros analizados con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015 (Artículo 16) y Resolución 3957 de 2009 (Artículo 14), o normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
· Copia de los certificados de calibración de los equipos de medición. 
· Copia de la(s) acreditación(es) vigente(s) de conformidad con la normatividad aplicable. 
c. Para el análisis fisicoquímico y microbiológico del agua de consumo humano:
· El Laboratorio que realiza la toma y análisis de muestras de agua de consumo humano debe encontrarse inscrito en el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad para Agua Potable, PICCAP, y debe estar autorizado por el Ministerio de la Protección Social para realizar los análisis físicos, químicos o microbiológicos al agua para consumo humano, de conformidad con los requisitos establecidos por el Decreto 1575 de 2007 o norma que la modifique, adicione o sustituya.
· Los parámetros de calidad de agua de consumo humano serán los establecidos en el artículo 13 del capítulo cuatro (4) de la resolución 2115 de 2007 o norma que la modifique, adicione o sustituya.
· Tipo de monitoreo: puntual
· Puntos de muestreo: Dos (2), ubicados en Bogotá en la Carrera 50 No. 26-55 interior 2 CAN, hacen referencia a grifos al interior del edificio.
· El personal que realice los muestreos de agua potable debe acreditar el siguiente perfil: 

· Educación: Profesional, tecnólogo o técnico en ciencias ambientales. 
· Experiencia: acreditada de un año en la toma de muestras de agua potable. 
Para lo cual el contratista debe remitir la hoja de vida con los correspondientes soportes para ser validada por el supervisor.
· El laboratorio que realiza el muestreo y análisis de parámetros debe entregar por muestreo un informe que contenga como mínimo: 

· La descripción de actividades ejecutadas, descripción del punto de muestreo y registro fotográfico. 
· Copia de los formatos de campo.
· Los resultados de los parámetros monitoreados in situ y parámetros analizados en laboratorio.
· La comparación de los parámetros analizados con los límites máximos permisibles e índices de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA establecidos en la Resolución 2115 de 2007 o norma que la modifique, adicione o sustituya.
· Copia de los certificados de calibración de los equipos de medición. 
· Copia de la inscripción en el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad para Agua Potable, PICCAP.


ACREDITACIÓN VIGENTE OTORGADA POR EL IDEAM 
El Laboratorio Ambiental que realizará el muestreo y análisis del Agua Residual no Doméstica ARnD debe contar con acreditación vigente otorgada por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo nueve (9) del Título ocho (8), Parte dos (2), Libro dos (2) del Decreto Único Reglamentario –DUR- del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, y Resolución 176 de 2003, modificada por la Resolución 268 de 2015. 

De igual forma los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo deben encontrarse explícitamente dentro del alcance de la Acreditación del Laboratorio Ambiental que realiza el muestreo y análisis del ARnD.

El proponente debe entonces aportar junto con su oferta: 

· Copia del Certificado de Acreditación vigente otorgado por el IDEAM donde se acredite al laboratorio ambiental que produzca información física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables que incluya en su alcance el muestreo puntual y compuesto en matriz agua y análisis de parámetros fisicoquímicos en matriz agua y su correspondiente Acto Administrativo conforme a lo estipulado en los Decretos 1600 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y 2570 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que los modifiquen o sustituyan. 

· Soporte de vínculo comercial vigente con el(los) laboratorio(s) a subcontratar.

Si la Acreditación otorgada por el IDEAM al laboratorio no abarca la totalidad de los parámetros fisicoquímicos en matriz agua requeridos para caracterizar el ARnD conforme a las especificaciones técnicas del presente proceso y se requiere subcontratar un laboratorio con acreditación que si los incluya, el oferente deberá anexar: 

· Copia de las Acreditaciones y Actos Administrativos vigentes otorgados por el IDEAM de los laboratorios con los cuales se subcontratara el análisis y procesamiento de las muestras donde figuren los parámetros a subcontratar, o si es un laboratorio extranjero los soportes que demuestren la acreditación por otro organismo de acreditación. 

· Soporte de vínculo comercial vigente con el(los) laboratorio(s) a subcontratar.

INSCRIPCIÓN EN EL PICCAP Y AUTORIZACIÓN POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS O MICROBIOLÓGICOS AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 
El Laboratorio que realiza la toma y análisis de muestras de agua de consumo humano debe encontrarse inscrito en el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad para Agua Potable, PICCAP, y debe estar autorizado por el Ministerio de la Protección Social para realizar los análisis físicos, químicos o microbiológicos al agua para consumo humano, de conformidad con los requisitos establecidos por el Decreto 1575 de 2007 o norma que la modifique, adicione o sustituya, el proponente acreditara estos requisitos mediante la entrega junto con la oferta de: 

· Copia del Acto Administrativo donde conste la autorización expedida por la autoridad competente conforme al Decreto 1575 de 2007, para realizar los análisis físicos, químicos o microbiológicos al agua para consumo humano. 

· Soporte de vínculo comercial vigente con laboratorio autorizado por la autoridad competente para la toma y análisis de muestras de agua de consumo humano en caso de subcontratar el servicio. 


Proponente:---------------------------------------------------------------------
Nit. No. -------------------------------
Dirección ----------------------------------------------------------------------
Teléfono -------------------------  	Fax---------------------------
Correo electrónico de la persona que atiende la presente contratación -------------------------
Nombre del Representante Legal:-----------------------------------------
Dirección ----------------------------------------------------------------------Teléfono ------------------------
Firma del Representante Legal --------------------------- 
Correo electrónico____________________
Documento de Identificación --------------------------------------------------

