	JUSTIFICACIÓN

	La especificación técnica responde a la necesidad institucional de adquirir vehículos tipo pick-up que cumplan con condiciones operativas óptimas para el servicio de la Policía Nacional, este tipo de automotor se caracteriza por su robustez estructural, alta capacidad de carga y tracción 4x4, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para el transporte de personal y elementos logísticos en zonas urbanas, rurales y de difícil acceso, la configuración de doble cabina permite el traslado seguro de personal en la parte delantera, mientras que el platón trasero, facilita el transporte de equipos, materiales operativos o elementos de intervención, esta versatilidad funcional es clave para misiones de patrullaje, atención de emergencias, operativos especiales y desplazamientos en terrenos escarpados o no pavimentados, la elección de vehículos tipo pick-up se fundamenta en su desempeño superior frente a condiciones geográficas adversas, su resistencia mecánica, y su adaptabilidad a diversas especialidades del servicio policial, estas características son esenciales para asegurar la eficiencia, seguridad y continuidad del servicio institucional en todo el territorio nacional.

	1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

	Características mecánicas del bien
	Descripción técnica de la característica mecánica

	Modelo
	Nuevo, no inferior al año de entrega.

	Tipo de Combustible
	Gasolina
	Diesel

	Motor de combustión interna
	El vehículo deberá estar equipado con un motor de combustión interna de mínimo cuatro (4) cilindros, Hibrido (Opcional).
	El vehículo deberá estar equipado con un motor de combustión interna de mínimo cuatro (4) cilindros, Hibrido (Opcional).

	Torque motor
	Mínimo 230 Nm.
	Mínimo 400 Nm.

	Potencia
	Mínima 158 HP.
	Mínima 147 HP.

	Capacidad de carga
	Mínimo 720 Kg.

	Tipo de carrocería
	Camioneta tipo Cabina sencilla, o Doble Cabina y platón, o Cabina y media y platón. Según la necesidad de la unidad.  

	Transmisión
	transmisión mecánica o automática. Según la necesidad de cada unidad.

	Tracción
	Cuatro por cuatro (4x4), más caja reductora bajo (Low) (Opcional). Según la necesidad de cada unidad.

	Llantas y rines
	Cuatro (4) llantas con su respectivo rin el cual debe ser mínimo de 16" (pulgadas), con su respectivo repuesto, homologadas por el Ministerio de Transporte; y su respectiva llanta original de fabrica o doble propósito según sea la necesidad.

	Seguridad
	· Mínimo 6 Airbags: 2 frontales, 2 laterales y 2 cortina (rodilla conductora opcional)
· Tercer Stop
· Luces direccionales en retrovisores
· Faros antiniebla 
Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción ADAS, (Opcional) el cual podrá estar conformado por:
1. Sistema de detección de fatiga.
2. Alerta de cambio involuntario y de carril.
3. Alerta de tráfico trasero cruzado o el reconocimiento de señales de tráfico. 
4. Mantenimiento activo en el carril.
5. Detección de ángulo muerto.

	Control de emisiones
	Conforme a lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente.

	Accesorios
	· Aire acondicionado original de fábrica.
· Espejos laterales eléctricos. 
· Radio AM/FM/USB/DVD, o de características superiores.
· Protector de platón.
· Película de seguridad en los vidrios.
· Polarizado en los vidrios (opcional). Según la necesidad de la unidad.  
· Luces exploradoras (opcional). Según la necesidad de la unidad.  
· Forros para los asientos (opcional). Según la necesidad de la unidad.  
· Cojinería en cuero (opcional). Según la necesidad de la unidad.  
· Capacete (opcional). Según la necesidad de la unidad.  
· Tiro de arrastre (opcional). Según la necesidad de la unidad.  
· Carpa para platón (opcional). Según la necesidad de la unidad.  
· Barra antivuelco (opcional), Según sea la necesidad y lugar de uso de la unidad.
· Eleva vidrios eléctricos puertas delanteras y traseras. 
· Película de seguridad en los vidrios.
· Alarma y bloqueo central.
· Cámara de reversa y sensor de estacionamiento.
· Dos (2) llaves de encendido.
· Juego de tapetes de piso y demás elementos que son propios del vehículo para su funcionamiento.

	Equipo de protección y seguridad
	El suministrado por el fabricante que como mínimo debe ofrecer lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002, que como mínimo debe tener lo siguiente:

1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo.
2. Una cruceta.
3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. 
4. Un extintor según norma técnica colombiana (NTC 1446).
5. Dos tacos para bloquear el vehículo.
6. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
7. Llanta de repuesto.
8. Linterna.



Botiquín de primeros auxilios: 

Un botiquín de primeros auxilios. Debe contener como mínimo los siguientes elementos: Yodopovidona solución antiséptico bolsa (120m), jabón, gasas, curas, venda elástica, Micropore rollo, algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratación oral, baja lenguas, suero fisiológico bolsa (250 ml), guantes de látex desechables, toallas higiénicas, tijeras y termómetro oral (según Resolución número 0001565 de 2014).

	Garantía técnica del vehículo
	Los vehículos y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policía Nacional descritas en las especificaciones técnicas.

El proponente deberá ser concesionario autorizado, distribuidor autorizado y/o fabricante, y deberá declarar expresamente en su propuesta que otorga una garantía técnica integral, sin costo adicional, que cubra el vehículo contra posibles defectos de fabricación, fallas de diseño o deficiencias en los materiales utilizados. 

Esta garantía deberá incluir tanto la mano de obra como los repuestos necesarios para la reparación, así como la disposición final ambientalmente adecuada de las piezas reemplazadas, con el respectivo soporte documental que acredite dicha disposición. 

La vigencia de esta garantía será equivalente al plazo y/o kilometraje ofrecido al público para el automotor, contado a partir de la fecha de recibo a satisfacción del vehículo por parte de la Policía Nacional.

	Del registro público de la propiedad industrial de la marca
	La marca del chasis que se oferte, deberá encontrarse inscrita dentro del registro público de la propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una antelación mínimo de 25 años contados a partir del cierre del proceso.

Para lo cual el oferente adjuntara documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción. 

	
	
	

	2. REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

	Los requerimientos adicionales establecidos en esta especificación técnica son de obligatorio cumplimiento por parte del proponente y deberán ser presentados de manera completa y detallada junto con la oferta. Estos requisitos complementan las condiciones técnicas esenciales del bien solicitado y permiten verificar la idoneidad de la propuesta frente a las necesidades operativas de la Policía Nacional.

	ESPECIFICACIÓN
	REQUERIMIENTO

	Información técnica detallada
	La ficha técnica del fabricante debe especificar claramente: potencia máxima, torque máximo, capacidad de carga y accesorios ofrecidos.

	Mantenimiento preventivo (Postventa) incluido en el costo del vehículo
	Con el fin de garantizar la operatividad, seguridad y prolongación de la vida útil de los vehículos objeto de esta contratación, se establece como requisito obligatorio la prestación del servicio de mantenimiento preventivo sin costo adicional para la Policía Nacional. Este servicio deberá incluir mano de obra especializada, repuestos genuinos e insumos necesarios, conforme a las rutinas de mantenimiento definidas por el fabricante.

En caso de que la adquisición se realice mediante el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, el proponente deberá cumplir estrictamente con lo estipulado en dicho acuerdo. 

Si la contratación se realiza por fuera de este mecanismo, el oferente deberá presentar un programa detallado de mantenimiento preventivo, certificado por el responsable técnico del ensamblador, fabricante o representante autorizado de la marca en el país. Este programa deberá cubrir todas las actividades requeridas hasta los 50.000 kilómetros, incluyendo la descripción escrita de las rutinas de mantenimiento, las cantidades y tipos de repuestos e insumos genuinos, así como la mano de obra necesaria para su ejecución, contemplando todos los costos directos e indirectos asociados.

El proponente será responsable por cualquier daño que se genere al vehículo o a sus componentes como consecuencia de la omisión de actividades de mantenimiento o la alteración en la frecuencia de ejecución de las mismas, lo cual compromete la funcionalidad y seguridad del automotor.


	Infraestructura del servicio postventa
	
Se debe anexar documento suscrito por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados por la marca fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, que puedan prestar los servicios de mantenimiento y postventa a nivel nacional.

La información debe incluir:

a. Razón social.
b. Nombre del representante legal.
c. Ubicación, dirección, teléfono y/o correo electrónico.

Además se debe garantizar el mantenimiento como mínimo en las siguientes ciudades:

Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Quibdó, Montería, Bogotá, Puerto Inírida, San José del Guaviare, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué, Cali, Mitú, Puerto Carreño, Apartadó, Barrancabermeja y Buenaventura.

En el evento en que el proponente no cuente con la totalidad de los concesionarios o talleres autorizados en las ciudades, deberá expedir certificación suscrita por el representante legal del proponente en el que se comprometa a garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los sitios en que la Policía Nacional lo requiera y en los plazos que determine el supervisor del contrato, conforme a las necesidades de la Policía Nacional”. 

En todo caso la responsabilidad por el servicio en estos talleres ante la Policía Nacional es exclusiva del adjudicatario, sin que se pueda manifestar como eximente de responsabilidad el hecho de su subcontratista.

	Garantía del servicio postventa
	Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años.

	Material de consulta (incluido en el costo del vehículo)
	En el momento de la entrega del automotor, el contratista deberá suministrar un manual para el usuario y un manual para el mantenimiento preventivo; se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario – preventivo).

	Capacitación (incluido en el costo del vehículo)
	El oferente efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacitación para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos del vehículo, seguridad vial y conducción a la defensiva con una intensidad horaria de mínimo 4 horas.

	Lugar de entrega
	Los vehículos deberán ser entregados en los lugares que se determine contractualmente.

	3. REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA

	Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requerimientos adicionales establecidos para los vehículos, el contratista deberá atender las condiciones específicas definidas en el cuadro de entrega correspondiente. Estas condiciones son parte fundamental del proceso de recepción y verificación técnica por parte de la Policía Nacional, y garantizan que el bien entregado cumpla con los estándares operativos y administrativos requeridos.

El oferente deberá certificar expresamente en su propuesta que conoce, entiende y acepta dichas condiciones, como parte del compromiso contractual. Asimismo, el adjudicatario deberá entregar los vehículos en óptimas condiciones físicas y funcionales, libres de golpes, rayones, abolladuras u otros daños derivados del transporte y/o de las adecuaciones realizadas. Esta exigencia busca preservar la integridad del bien y asegurar su disponibilidad inmediata para el servicio operativo.

	DESCRIPCIÓN

	El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Policía Nacional con vigencia de un año contado a partir de la entrega.

	El vehículo debe ser entregado con el pago de la tarjeta TIE (tarjeta de identificación electrónica) para la excepción de peajes.

	Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para la Policía Nacional de acuerdo con la Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor del contrato indique.

	El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provisto de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.

	Las especificaciones técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las fichas técnicas originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.

	A manera de información se deberá adjuntar ficha técnica original del vehículo ofrecido en el momento de la oferta. 

	Al momento de la entrega del vehículo los tanques de combustible deben estar a máxima capacidad.

	4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

	Para la aplicación de las siguientes normas debe utilizarse la actualización que esté vigente al momento de la verificación de los requisitos. En caso de que exista alguna inconsistencia o novedad en su aplicación esta debe ser consultada con el supervisor del contrato o la unidad contratante.

	Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".

	Resolución número 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte "por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito".

	Resolución número 06676 del 24 de diciembre de 2018 Reglamento de uso de la identidad e imagen de la Policía Nacional

	Resolución Número 2711 del 21 agosto 2024 “Por la cual se reglamenta las especificaciones gráficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional”, o la que se encuentre vigente.

	Resolución número 910 de 05 de junio de 2008 “por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.

	Especificación técnica para “Vehículos Uniformados Policía Nacional ETM-PN-007-A1”, y/o demás normas que la modifiquen complementen o sustituyan.    

	Resolución número 536 de 2019, por la cual se definen los contenidos que, en cuanto a seguridad vial, dispositivos y comportamiento, deba contener la información al público para los vehículos nuevos que se vendan en el país, la que deban llevar los manuales de propietario y se dictan otras disposiciones. 

	Resolución No. 05884 del 27 de diciembre de 2019 "Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia".

	AC-2025-002826-DILOF del 27/08/2025 mesa técnica de trabajo para abordar temas relacionados con la actualización de especificaciones técnicas para vehículos destinados a la Policía Nacional.



	ESPECIFICACIÓN PARA CORRECERÍA TIPO PICK UP PARA UNIDAD MÓVIL ANTIEXPLOSIVOS

	Especificación
	Gasolina
	Diesel

	Cilindraje
	Mínimo dos mil cuatrocientos (2400) CC.
	Mínimo dos mil cuatrocientos (2400) CC.

	Tipo
	Cabina doble

	Potencia
	Mínima ciento sesenta y uno (161) hp.

	Carrocería tipo furgón
	Acomodación de capacete para un (01) vehículo automotor tipo camioneta Pick up 4x4, en fibra de vidrio y/o lamina, con asilamiento térmico, revestimiento en la cabina interna del platón, comunicación eléctrica del vehículo y el capacete.

Elaborado en poliéster reforzado con fibra de vidrio y/o lamina, a nivel de techo con medidas estándar para camioneta original. Tercer stop, spoiler, rejillas difusoras de aire al interior. Mono - construido en una sola pieza acorde al diseño del vehículo conservando la aerodinámica del automotor. 

Acabado exterior pintado al color del carro original en poliuretano, e interior corrugado en color gris.

Al interior de la estructura del capacete deberá contar con un aliste de calor.

Deberá contar con acondicionamiento de luz para el interior de la cabina, verificando su ubicación.

	Parrilla de Techo o Canasta
	Deberá contar con una canasta o parrilla tipo viajera fijada sobre capacete elaborada en fibra de vidrio o aluminio, con láminas internas que permita imantar elementos, forrada por carpa lona, las dimensiones de la parrilla no deberán ser inferiores a 100 cm de ancho por 120 cm, la altura de la base de la canasta no será superior de 7 cm.

	Puertas
	Los vidrios de las ventanas del capacete y compuerta trasera, será cubierta internamente por fibra de vidrio, los vidrios del costado derecho, izquierdo y compuerta tendrá apertura vertical hidráulica. Deberá contar con chapa de seguridad en la compuerta trasera, los vidrios deberán contar con sistema de seguridad interno.

	Pisos
	Llevara un tapete desmontable en caucho de seis (06) milímetros, antideslizante y del tamaño total del piso.

	Pintura
	Base anticorrosivo con acabados en pintura de esmalte de poliuretano color blanco.

	Suministro de energía eléctrica de 110 V - AC
	Se debe suministrar e instalar dentro de una bodega de la carrocería generador de energía eléctrica de 110 voltios AC, debe tener un (1) solo panel de control eléctrico donde se ubiquen los switch de encendido de un inversor, fusibles y demás componentes eléctricos, debe estar señalizado, Un (1) inversor de corriente de onda seno modificada de mínimo 3000 watts. 

Una (1) batería tipo AGM de mínimo 150 amperios, estos elementos deberán estar debidamente conectados entre si para el suministro al vehículo de energía de 110 V AC. La batería deberá estar debidamente conectada al alternador original del vehículo para su recarga.

Para tomar energía eléctrica de 110 V AC. Se instalará un (01) toma corriente dobles aisladas, que permita la conexión de equipos, herramientas y otros propios a la labor de escena. Esta toma eléctrica debe ser marcada con la palabra SALIDA 110 V y con los símbolos de precaución o riesgo eléctrico. El tamaño o calibre del cableado utilizado para la conexión del alternador del vehículo a la batería AGM debe corresponder al cálculo realizado para soportar los amperios de los equipos que se utilizaran dentro del vehículo, Este cableado debe estar marcado y fácilmente identificable para su revisión o cambio. Para su revisión o reparación se debe suministrar el plano eléctrico detallado e indicando el ruteo del cableado y la conexión Alternador - Batería AGM – Inversor, indicar los fusibles de protección y demás componentes del circuito, se debe entregar manual de operación del panel de control, se debe adjuntar plano eléctrico del circuito que integren los componentes de la adecuación. 

	WINCHE
	Un (1) winche eléctrico de 12 V DC con capacidad mínimo de 12.000 Libras con freno de carga, con cable de material de acero de grado aeronáutico, con mínimo 19 metros de largo instalado en la parte frontal del vehículo, fijado a la estructura fuerte o chasis, se deben realizar los refuerzos necesarios al chasis sin afectar la garantía del rodante, el control podrá ser alámbrico o inalámbrico.




