	MICROBÚS

	Justificación: la presente especificación técnica nace la necesidad institucional de adquirir componente vehicular con las características técnicas descritas, este tipo de automotor suele ser usado para el transporte de pasajeros por carretera urbana y rural de menor capacidad de pasajeros que un autobús. A nivel institucional, este vehículo es usado para el apoyo logístico al transporte en el servicio en todas las unidades a nivel nacional y cuando es modificado internamente para el apoyo especifico de actividades del servicio de policía en diferentes especialidades.

	1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

	Especificación
	Descripción
 

	Modelo 
	Nuevo, no inferior al año de entrega.

	Cilindraje (comercial)
	Mínimo dos mil (2000) cc. 

	Combustible
	Diesel o gasolina

	Potencia 
	Mínima ciento treinta (130) hp.

	Tipo de carrocería
	Microbús

	Transmisión
	
Mecánica o automática, mínimo cinco velocidades y reversa.

	Capacidad de carga 
	Mínimo 10, máximo 19 pasajeros

	Tracción 
	Cuatro por dos (4x2) tracción trasera o delantera o 4x4 

	Sistema eléctrico
	
El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando.

	Sistema de alimentación 
	Inyección electrónica o common rail o inyección directa o Bi-turbo

	Encendido
	Electrónico.

	
Dirección
	
Lado izquierdo. Hidráulica o electrohidráulica progresiva o eléctrica progresiva.

	Suspensión
	
La suspensión delantera y trasera puede contar con una o más de las siguientes funciones:

Delantera:
- Independiente con espirales y barra estabilizadora; o
- Independiente de doble horquilla y eje largo; o  
- Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora; o 
- Independiente doble barra oscilante más barra de torsión; o 
- Eje rígido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos. 

Trasera:

- Eje rígido con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos; o
- Multibrazo con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora; o
-  Eje rígido, resortes de ballesta, amortiguadores telescópicos.


	Frenos 
	
Frenos delanteros: discos ventilados o discos sólidos.
Frenos traseros: discos ventilados o discos sólidos o tambor.

Con sistema ABS (Sistema de frenos antibloqueo) y/o EBD (Distribución de la fuerza de frenado electrónica) y/o BA (Asistencia al frenado de emergencia)


	Luces
	
Las contempladas en el reglamento del Ministerio de Transporte. 


	Llantas y rines 
	
Cinco (5) llantas con su respectivo rin el cual debe ser mínimo de 15" (pulgadas); homologadas por el Ministerio de Transporte; llanta de repuesto igual a las ofertadas, con su respectivo alojamiento.


	Capacidad del tanque de combustible 
	Mínimo 19 galones con tapa exterior.

	Silletería
	Asientos delanteros individuales con ajuste deslizante, todas las sillas reclinables.

	Material de la cojinería 
	Cuero o tela

	Seguridad pasiva
	· Airbag conductor obligatorio, (tripulante opcional)
· Apoya cabezas asientos delanteros 
· Cinturones de seguridad de 3 puntos retráctiles e inerciales con pretensores y limitadores de carga en asientos delanteros según Norma Técnica NTC 1570 o la norma que la modifique o sustituya.
· Cinturones de seguridad de 2 o 3 puntos en asientos traseros según Norma Técnica NTC 1570 o la norma que la modifique o sustituya.
· Cinturones de seguridad 
· Cabina diseñada para absorción de impactos
· Tercer Stop
· Luces direccionales en retrovisores (Opcional)
· Faros antiniebla (Opcional)

Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción ADAS (opcional), el cual está conformado por: 

1. Sistema de detección de fatiga 
2. Alerta de cambio involuntario y de carril 
3. Alerta de tráfico trasero cruzado o el reconocimiento de señales de tráfico 
4. Mantenimiento activo en el carril 
5. Detección de ángulo muerto


	Control de emisiones 
	Conforme a lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente.

	Accesorios 
	
· Aire acondicionado en cabina y parte trasera original de fábrica o ensamblado en el país (el oferente deberá brindar el mantenimiento requerido en el periodo de garantía y el servicio postventa exigido para el vehículo)
· Radio AM/FM/USB/DVD y bluetooth mínimo cuatro (6) parlantes
· Dos (2) brazos con cuchillas limpia brisas con sus respectivos motores 
· Luces de encendido y apagado automático (opcional)
· Película de seguridad en todos los vidrios
· Cámara de reversa y sensor de estacionamiento 
· Lámpara de bodega
· Conector frontal de doce (12) voltios 
· Lámpara porta placa trasera
· Luces exploradoras delanteras, luces traseras con luz media
· Stop direccionales y reverso empotrados
· Luces internas de pasillo y de pasajeros según fabricante 
· Panel para control de luces puertas y accesorios
· Parasol conductor
· Calibrador electrónico de neumático en funcionamiento e instalado (VIGIA) para todas las llantas (opcional)
· Cortinas para todas las ventanas (opcional)
· Juego de tapetes de piso y demás elementos que son propios del vehículo para su funcionamiento

Cintas retroreflectivas instaladas debidamente sobre una superficie adecuada, que evite su desprendimiento fácilmente del vehículo conforme a lo estipulado en la Resolución No. 0001572 - 03/05/2019 “Por la cual se reglamenta la instalación y uso obligatorio de cintas retroreflectivas.


	Equipo de protección y seguridad
	El suministrado por el fabricante que como mínimo debe ofrecer lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002, que como mínimo debe tener lo siguiente:

1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo.
2. Una cruceta.
3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. Estas señales deberán colocarse a una distancia mínima de 30 metros adelante y atrás del vehículo.
4. Un extintor según norma técnica colombiana (NTC 1446).
5. Dos tacos para bloquear el vehículo
6. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
7. Llanta de repuesto.
8. Linterna.

Botiquín de primeros auxilios: 

Un botiquín de primeros auxilios. Debe contener como mínimo los siguientes elementos: Yodopovidona solución antiséptico bolsa (120m), jabón, gasas, curas, venda elástica, Micropore rollo, algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratación oral, baja lenguas, suero fisiológico bolsa (250 ml), guantes de látex desechables, toallas higiénicas, tijeras y termómetro oral (según Resolución número 0001565 de 2014).


	Garantía técnica del vehículo
	Los vehículos y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policía Nacional descritas en la presente especificación técnica, en este caso.

El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga garantía técnica para amparar los vehículos contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos. Esta garantía debe ser sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año libre de kilometraje, contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo por parte de la Policía Nacional.


	Del registro público de la propiedad industrial de la marca
	
La marca del chasis que se oferte, deberá encontrarse inscrita dentro del registro público de la propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una antelación mínimo de 25 años contados a partir del cierre del proceso.

Para lo cual el oferente adjuntará documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción. 


	2. REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

	Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y beberán formularse con la oferta. Cuando a juicio de la Policía Nacional, se omita alguno de ellos y/o el contenido de los mismos sea insuficiente, esta podrá requerirlos; el no presentarlos dentro del plazo requerido dará lugar al rechazo de la oferta.

	ESPECIFICACIÓN
	REQUERIMIENTO

	Información técnica detallada
	La ficha técnica del fabricante debe especificar claramente: potencia máxima, torque máximo, revoluciones que alcanza, cilindrada, capacidad de carga y accesorios ofrecidos.

	Mantenimiento preventivo (Postventa) incluido en el costo del vehículo
	Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo para los automotores, sin costo adicional para la Policía Nacional incluyendo repuestos, insumos y mano de obra. Sin embargo, si la contratación es realizada por medio del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, se deberá cumplir con lo estipulado en el mismo; si la contratación no se realiza con el Acuerdo Marco de Precios, el oferente deberá cumplir con el  programa detallado de actividades de mantenimiento establecido por la casa matriz, certificado por la persona encargada del servicio técnico del ensamblador del vehículo, fabricante o representante de la marca en el país, de acuerdo con el kilometraje hasta 50.000 km., para lo cual deberá informar por escrito las rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante incluyendo mano de obra, insumos y repuestos genuinos con las correspondientes cantidades y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento del vehículo objeto de esta contratación y la mano de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los costos directos e indirectos asociados a la atención de dichos servicios. Igualmente, deberá tener en cuenta actividades como: centrado de rines, sincronización, lavado de inyectores, cambio programado de partes o repuestos y en general cualquier actividad periódica recomendada por el fabricante para su adecuada manutención.
 
El proponente será responsable por los daños generados al vehículo o a sus partes por la omisión de alguna de estas actividades o el cambio en la frecuencia de ejecución de las mismas.

	Infraestructura del servicio postventa
	Se debe anexar documento suscrito por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados por la marca fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, que puedan prestar los servicios de mantenimiento y postventa a nivel nacional.

La información debe incluir:
a. Razón social.
b. Nombre del representante legal.
c. Ubicación, dirección, teléfono y/o correo electrónico.

Además, se debe garantizar el mantenimiento como mínimo en las siguientes ciudades:

Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Quibdó, Montería, Bogotá, Puerto Inírida, San José del Guaviare, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué, Cali, Mitú, Puerto Carreño, Apartadó, Barrancabermeja y Buenaventura.

En el evento en que el proponente no cuente con la totalidad de los concesionarios o talleres autorizados en las ciudades, deberá expedir certificación suscrita por el representante legal del proponente en el que se comprometa a garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los sitios en que la Policía Nacional lo requiera y en los plazos que determine el supervisor del contrato, conforme a las necesidades de la Policía Nacional”. 

En todo caso la responsabilidad por el servicio en estos talleres ante la Policía Nacional es exclusiva del adjudicatario, sin que se pueda manifestar como eximente de responsabilidad el hecho de su subcontratista.

	Garantía del servicio postventa
	Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años.

	Material de consulta (incluido en el costo del vehículo)
	En el momento de la entrega del automotor el contratista deberá suministrar un manual para el usuario y un manual para el mantenimiento preventivo; se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario – preventivo).

	Capacitación (incluido en el costo del vehículo)
	El oferente efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacitación para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos del vehículo, seguridad vial y conducción a la defensiva con una intensidad horaria de mínimo 8 horas.

	Lugar de entrega
	Los vehículos deberán ser entregados en los lugares que se determine contractualmente.



	3. REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA

	Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de los vehículos, en el momento de la entrega, el contratista debe cumplir las condiciones o aspectos establecidos en el siguiente cuadro.  El oferente debe certificar en su oferta que conoce y acepta dichas condiciones.

	DESCRIPCIÓN

	El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Policía Nacional con vigencia de un año contado a partir de la entrega.

	El vehículo debe ser entregado con el pago de la tarjeta TIE (Tarjeta de Identificación Electrónica). 

	Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para la Policía Nacional de acuerdo a la Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor del contrato indique.

	El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provista de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.

	Las especificaciones técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.

	A manera de información se deberá adjuntar las especificaciones técnicas originales del vehículo ofrecido en el momento de la oferta. 

	Al momento de la entrega del vehículo el tanque de combustible debe estar a full.



	PATRULLA DE ATENCIÓN PARA LA INFANCIA SEGURA (PAIS)
Especificación Técnica Movilidad Policía Nacional 

	Fecha de aprobación
	04/05/2026
	Versión
	03

	UNIDADES QUE PARTICIPARON EN LA CREACIÓN ANEXOS O ACTUALIZACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

	Dirección de Protección y Servicios Especiales

	JUSTIFICACIÓN

	La presente especificación técnica, nace de la necesidad institucional de adquirir un componente vehicular modificado con las características que más adelante se relacionan, con el fin de crear la “Patrulla de Atención para la Infancia Segura PAIS” que sea integral, en el marco de la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura (E-PAIS), aportando al desarrollo de las actividades de prevención, vigilancia, control e investigación criminal, en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, logrando la atención de casos de niños, niñas y adolescentes de forma acertada, como son  de rescates, traslados por protección, entre otros, hasta la ejecución de acciones de prevención a través de la gestión comunitaria, alcanzando una destreza técnica como apoyo al servicio de policía orientado a las personas y los territorios; lo anterior, en cumplimiento a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.” artículo 89 “Funciones de la Policía Nacional para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”.



	1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

	Características 
	Descripción técnica de la característica del bien

	Imagen institucional del vehículo
	La imagen será entregada por el supervisor del contrato, la cual deberá estar alineada en cumplimiento a lo estipulado a la Resolución 2711 de fecha 21 de agosto de 2024 “Por la cual se reglamenta las especificaciones gráficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional”

Aunado a esto, se debe incluir la imagen de la especialidad de infancia y adolescente autorizada en el marco de la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura (E-PAIS). 

	Carrocería
	En la carrocería del vehículo, sin contar la cabina del conductor, deberá contar con 2 filas de sillas para 3 personas cada una, teniendo en cuenta que el restante del vehículo, es para ubicar los compartimientos de los elementos tecnológicos y el mobiliario.  

	Bodega de carga trasera 














	En la parte trasera interior del vehículo se deberá construir 01 bodega de carga de piso a techo, dimensiones mínimas:  alto 1800 mm x ancho 1700 mm x profundo 1800 mm. 
La zona de carga del vehículo debe contar con divisiones o compartimentos que permitan el transporte de los elementos tecnológicos y mobiliarios, que a continuación se relacionan:  
· Sonido 
· Telón inflable con accesorios  
· Mesa plegable 
· Silla plegable 
· Maleta de protección  
· Planta eléctrica  
· Reflectores de luz

Estos compartimientos, deberán ser exactos de lo ancho, alto y largo de cada elemento, con el fin de evitar algún golpe o movimiento en el desplazamiento, estos compartimientos deberán tener puerta, con su respectiva chapa y juego de llaves, para asegurar el elemento en cada una de las gavetas, cada puerta debe tener el nombre del elemento que va guardado allí, en material acrílico (ejemplo: sonido, maleta de protección y demás elementos descritos en la ficha técnica).   Para guardar o extraer la planta eléctrica y el telón inflable, los cuales son elementos difíciles de mover, esta bodega debe tener una rampa movible para desplazar estos elementos, teniendo en cuenta que estos elementos cuentan con ruedas y sería fáciles de movilizar.
La rampa movible debe ser fabricada en estructura metálica en tubería de acero C.R. o lámina galvanizada recubierta en pintura electrostática, o recubierta en lámina de acero inoxidable.  Deberá tener un pasador que asegure o mantenga fija la rampa al momento de ser guardada y no esté en uso, de esta manera evitará daños de la rampa o algún elemento que se encuentre dentro del vehículo, cuando este movimiento. 
La bodega deberá tener mínimo una lámpara de iluminación led de alto brillo (Luz Blanca). el acceso será únicamente por las puertas traseras originales del vehículo, La totalidad del mueble debe estar fabricado en estructura metálica en tubería de acero C.R. o lámina galvanizada recubierta en pintura electrostática, o recubierta en lámina de acero inoxidable con acabados en color blanco que permitan su fácil limpieza
Se anexa imagen del diseño, de la modificación de la especificación técnica del requiriendo de la bodega de carga trasera. El proveedor deberá validar el diseño con el supervisor del contrato.
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	Ficha de homologación
	En caso de presentar una oferta para un vehículo con características de carga, se deberá presentar, ficha técnica de homologación, expedida y autorizada por parte del Ministerio de Transporte donde se autorice el uso de estos vehículos  para el transporte de pasajeros, y así se pueda garantizar el cubrimiento de pólizas para cada una de las personas que se encuentren y transporten dentro de estos vehículos, así mismo se verá reflejado en la licencia de tránsito la capacidad de pasajeros y/o carga para lo cual se están usando.

	Luces LED estroboscópica, barra de luces y equipo de perifoneo
	Según lo establecido en la especificación técnica para vehículos uniformados plan integral de innovación, transparencia y efectividad Policial, la cual puede ser verificada en el siguiente link de consulta.
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/anexo_2._vehiculo_uniformado_tipo_van1.pdf 

	
ELEMENTOS DE TECNOLOGÍA Y MOBILIARIOS QUE DEBEN CONTENER LA UNIDADES MÓVILES DE PREVENCIÓN


	Cada unidad móvil de prevención anteriormente descrita con las especificaciones y modificaciones relacionadas, deberán contener los elementos tecnológicos y mobiliarios que a continuación se relacionan. 

	1. COMPUTADOR PORTÁTIL

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	[bookmark: _Toc221698490]COMPUTADOR PORTÁTIL

	1.1.
	Cantidad: 
	01 por vehículo 


	1.2.
	Marca: 
	Especificar.

	1.3.
	Modelo: 
	Especificar.
Peso máximo de 1.95 kg


	1.4.
	Presentación: 
	

	1.5.
	Año de fabricación: 
	Última versión con respecto a la vigencia de suscripción del contrato


	1.6.
	Tamaño: 
	Mínimo: 15.6” o superior, mínimo resolución 1920*1200 (la pantalla debe ser anti reflectiva y no táctil)


	1.7.
	Color del equipo de cómputo: 
	Debe ser negro o gris

	1.8.
	PROCESADOR
	

	1.9.
	Marca: 
	Especificar

	1.10.
	Modelo:
	Especificar

	1.11.
	Fecha de lanzamiento: 
Potencia de diseño térmico (TDP): 
	Debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de lanzamiento por parte del fabricante del procesador.
Mínimo 15 W


	1.12.
	Número de cores: 
	Mínimo 12


	1.13.
	Número de Subprocesos: 
	Mínimo 14


	1.14.
	Frecuencia máxima turbo o reloj turbo máximo: 
	Mínimo 4.9 GHZ


	1.15.
	Memoria caché: 
	Mínimo 12 MB

	1.16.
	NPU:  
	Mínimo 12 tops


	1.17.
	Tipo: 

	Procesador para ambiente corporativo, y modelo para ambiente El BIOS debe estar bloqueado para la opción de OVERCLOCKING. 
Debe ser verificable en la página web del fabricante del equipo.


	1.18.
	Anexar certificación: 


Anexar Link: 
	Del fabricante del procesador ofertado, donde sea posible verificar que el procesador es para ambiente corporativo y que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas.
Donde se evidencien todas las especificaciones mínimas relacionadas con el procesador a través de la página WEB del fabricante del procesador.

	1.19.
	Chipset Corporativo: 
	Integrado

	1.20.
	ADMINISTRACIÓN FUERA DE BANDA
	Mínimo debe tener habilitada la administración fuera de banda.


	1.21.
	
	

	1.22.
	DISCO DURO
	01 unidad de estado sólido SSD, mínimo 512 GB. Gen 4x4 PCIe NVMe M.2


	1.23.
	MEMORIA RAM
	Mínimo 16 GB configurada 2x8 o 1x16 GB, mínimo DDR5 5600 MT/s o superior, dual Chanel accesible por ranura.


	1.24.
	TARJETA VIDEO INTEGRADO
	El contratista garantizará la compatibilidad con la marca del procesador ofertado


	1.25.
	WEB CAM

	1.26.
	Integrada: 

	Mínimo FHD con capacidad IR y micrófono integrado 
Debe incluir un mecanismo físico de seguridad de privacidad, integrado al equipo, que permita la desactivación de la cámara de manera manual.


	1.27.
	AUTONOMÍA 

	1.28.
	Tipo: 

	Interna de mínimo 8 horas de autonomía. 
La batería debe tener cobertura de la garantía a 3 años.


	1.29.
	
	Anexar certificación por parte del representante legal del fabricante en donde se indique la autonomía de la batería sea igual o superior a 8 horas, (anexar certificación).


	1.30.
	PUERTOS
	Mínimo (02) USB Tipo A mínimo 3.2 y (01) USB 4 / Thunderbolt Tipo C a 40 Gb/s. y (01) USB Tipo C se destina al uso exclusivo de carga del equipo.
El portátil debe tener el puerto para poder conectar teclado, mouse inalámbrico y ranura para poder ponerle guaya de seguridad.


	1.31.
	Puerto HDMI: 
	Mínimo uno (01) 2.0

	1.32.
	PUERTOS DE RED
	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 o Ethernet mini RJ-45 integrado, con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4


	1.33.
	SALIDA Y ENTRADA DE AUDIO
	Dispositivo de sonido integrado, parlante interno.
Micrófono integrado
3.5 mm que puede ser independiente y/o en combo.


	1.34.
	COMPONENTES INTEGRADOS
	Touchpad de dos (2) botones integrados o independientes, multigesto, de la misma marca del equipo, Touchpad con función de activación/desactivación con botón o por software, desplazamiento en dos direcciones o con dos botones de selección que puedan ser incorporador en el touchpad.
Teclado en español distribución Latinoamérica y teclado numérico incorporado y resistente a salpicaduras.


	1.35.
	SISTEMA OPERATIVO
	Licenciamiento del sistema operativo Los equipos de cómputo deberán entregarse con Windows 11 Pro OEM, versión de 64 bits en español, preinstalado desde fábrica, debidamente activado y completamente funcional. La versión del sistema operativo debe corresponder a la más reciente disponible en planta.


	1.36.
	DISPOSITIVO DE RED
	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4.
Wifi 7 - Wireless 802.11 be, (2x2) integrada
Bluetooth: mínimo integrado versión 5.4


	1.37.
	MORRAL
	De la misma marca del equipo y certificado por el fabricante.

	1.38.
	PATCH CORD
	Suministro Patch Cord categoría 6A de fábrica de mínimo 3 mts.

	1.39.
	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	Adaptador de CA a equipo, debe garantizar el soporte estable de la configuración requerida.
El equipo debe ser entregado con el cargador, debe ser de uso corporativo con productividad empresarial para uso profesional.


	1.40.
	ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
	Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto, embebido o superior.


	1.41.
	ACCESORIOS
	Se deberá entregar el portátil con su respectivo cargador, cables y conectores requeridos para aponer en funcionamiento el equipo.


	1.42.
	AUTENTICACIÓN
	El portátil debe permitir autenticación biométrica de huella dactilar integrado en el equipo y autenticado con el sistema operativo.


	1.43.
	CERTIFICACIONES  
	El oferente debe garantizar que, los equipos de cómputo cuentan con las siguientes certificaciones:  
· Certificación que indique que los equipos ofrecidos son de un fabricante con representación en Colombia, (Anexar certificación).
· Certificación EPEAT Gold climate plus, (Anexar certificación).
· Certificación en el Estándar Militar MIL-STD 810H, (Anexar certificación).
· Certificación TCO CERTIFIED, (Anexar certificación).
· Trusted Computing Group miembro active en categoría Contributor o Promoter. Verificable en el dominio https://trustedcomputinggroup.org/ (Anexar certificación).
· Certificación Energy Star Versión 9.0 o superior (Anexar certificación).
· Certificación que indique que los equipos ofrecidos cuentan con sistema operativo instalado por el fabricante. (Anexar certificación).


	2. OFIMÁTICA

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	2.1.
	Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits.

	El contratista deberá entregar la licencia de ofimática instalada en cada equipo de cómputo en coordinación con el supervisor del contrato, quien dará los lineamientos previos respectivos para la activación de las mismas.
El contratista debe entregar al supervisor del contrato; documento en Excel que incluya toda la información requerida para la administración de las licencias, el cual, a través del supervisor del contrato, deberá ser integrado en una herramienta tecnológica de análisis de datos, que permita la gestión y visualización de toda la información que más adelante se relaciona, así:
[image: ]
* Para el proceso de alistamiento e instalación de la ofimática, en cada uno de los equipos de cómputo para la Policía Nacional, es importante tener presente que, en coordinación con el supervisor del contrato, se darán los lineamientos previos respectivos para establecer los parámetros en la elaboración de la nemotecnia del total de las cuentas de correo, para la respectiva activación y administración.
El Contratista se obliga a NO suministrar, revelar o dar a conocer, los usuarios, contraseñas, cuentas de correo, números de celular, lugares de distribución y demás información que sea registrada en el documento Excel a personas ajenas a la Institución o pertenecientes a la misma (La información solamente deberá ser entregada al supervisor del contrato).
Así mismo, se obliga al contratista entregar el documento Excel en versión editable (con roles de lectura y escritura), sin restricciones de ningún tipo y sin limitaciones de edición, con el propósito de lograr adicionar información considerando las necesidades de la Institución, sin que esto genere costos adicionales a la Policía Nacional.


	3. PLANTA ELÉCTRICA 7.2 KVA

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	3.1.
	PLANTA ELÉCTRICA 7.2 KVA 

	3.1.1.
	Marca
	especificar

	3.1.2.
	Modelo
	especificar

	3.1.3.
	Tipo
	Generador

	3.1.4.
	Motor
	especificar

	3.1.5.
	Año
	2025 o superior


	3.1.6.
	Tipo:
	4T OHV

	3.1.7.
	Sistema de arranque:
	Manual y eléctrico.

	3.1.8.
	Combustible
	Gasolina

	3.1.9.
	Refrigeración
	por aire

	3.1.10.
	Niveles de ruido de operación
	75 db a 7 metros.

	3.1.11.
	Horas continuas de operación
	Mínimo 7 horas

	3.1.12.
	Indicador de combustible
	Si

	3.1.13.
	Luz de advertencia de aceite
	Si

	3.1.14.
	Capacidad del tanque de combustible
	Mínimo 26.0 litros

	3.1.15.
	Motor
	Para uso profesional.

	3.2.
	Generador

	3.2.1
	Voltaje
	120V /240VAC 60 Hz

	3.2.2.
	Potencia Nominal
	7.2 KVA

	3.2.3.
	Sistema de regulación de voltaje
	AVR

	3.2.4.
	Tipo
	Sin escobillas

	3.3.
	Generalidades

	3.3.1.
	Manual de propietario.
	SI

	3.3.2.
	Voltímetro
	SI

	3.3.3.
	Horómetro.
	SI

	3.3.4.
	Interruptor de sobrecarga
	SI

	3.3.5.
	Soportes para vibración
	SI

	3.3.6.
	la planta eléctrica portátil se entregará, tanqueada al 100% de la capacidad.
	SI

	3.3.7.
	Batería
	SI

	3.3.8.
	Se entregará cable para cargar baterías.
	SI

	3.3.9.
	Suministro extensión 20 metros para planta eléctrica cableado encauchetado 3x12 AWG THHN/THWN- 2 90°C Tensión máxima de operación 600 V con clavija y toma eléctrica industrial 16 A (2P+T) (4H) 100 a 130V, tipo serie Multimax, Legrand y/o equivalente.

	3.3.10.
	Suministro extensión 20 metros para planta eléctrica cableado encauchetado 3x10 AWG THHN/THWN- 2 90°C Tensión máxima de operación 600 V, con Clavija y toma eléctrica industrial 32 A (2P+T) (6H) tensión 200 a 250 V tipo serie Multimax, Legrand y/o equivalente.

	3.4.
	CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS

	3.4.1.
	CERTIFICACIÓN RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024. El contratista anexó certificación RETIE por parte del fabricante de la planta eléctrica, que se encuentre vigente. Entendiendo que el certificado RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024 se expide para el generador del grupo electrógeno.
Todos los materiales a utilizar en las instalaciones eléctricas y materiales a utilizar cuentan con la respectiva certificación y/o homologación RETIE.

	3.4.2.
	CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA FABRICANTE. El contratista anexará certificación avalando y respaldando la garantía, expedida directamente por el distribuidor o ensamblador autorizado en Colombia, sobre los componentes que integran el sistema de generación, (motor - generador) contra defectos de fabricación, por un término de dos (3) años.

	3.4.3.
	GARANTÍA DE SUMINISTRO DE REPUESTOS.	El contratista anexó certificación expedida directamente por el fabricante de los componentes que integran el sistema de generación, (planta eléctrica) en donde se garantiza, el suministro de repuestos por un tiempo de mínimo de tres (3) años, posterior al término de la garantía.

	3.5.
	CONDICIONES AMBIENTALES

	3.5.1.
	El contratista se compromete con la Policía Nacional, a entregar certificado de disposición final de los elementos técnicos cambiados a los equipos en aplicación de la garantía durante el tiempo de la misma, igualmente al cumplir con la vida útil, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de control (Ministerio de Medio Ambiente).

	3.5.2.
	Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista.

	3.5.3.
	Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, escombros entre otros, que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios en donde se especifique el tratamiento aplicado, cantidad en kg y el porcentaje de aprovechamiento y disposición final).

	3.5.4.
	El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales y demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio de mantenimiento dentro de las instalaciones policiales.

	3.6.
	SEGURIDAD SOCIAL

	3.6.1.
	El contratista deberá tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual y colectivamente de sus empleados que realicen las visitas técnicas a instalaciones policiales, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional.

	3.6.2.
	El contratista garantizará que el personal que realice los trabajos utilice la ropa adecuada y los elementos de protección personal, como botas, guantes, tapa oídos, caretas, casco, en cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad industrial.

	3.6.3.
	Las herramientas a utilizar para los mantenimientos deberán cumplir con las normas establecidas de calibración, debiendo presentar los soportes expedidos por las empresas certificadoras, al inicio de cada vigencia al supervisor del contrato.

	3.6.4.
	El contratista deberá demarcar el área de trabajo en el momento de realizar los mantenimientos a los equipos a intervenir, liberando obstáculos en los sitos de trabajo, colocando señales que brinde seguridad al personal que labora en cada unidad.

	3.7.
	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

	3.7.1.
	El CONTRATISTA se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. Esto de acuerdo con la firma del acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información del pliego de condiciones.

	3.7.2.
	Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.



	3.8.
	Recomendaciones de Operación

	







3.8.1.
	
A continuación, se indicarán algunos ejemplos de aparatos que se pueden alimentar con un generador de 7200 W
[image: ]
· Tener en cuenta a que altura sobre el nivel del mar va a trabajar y la distancia del equipo con respecto a los productos que trabajan.
· Después de las primeras 20 horas y/o mes de operación, realizar cambio de aceite y filtros. Posterior, cada 50 horas de operación y/o seis meses, lo primero que ocurra.
· El filtro de aire debe limpiarse con más frecuencia cuando se usa en lugares húmedos o áreas polvorientas
· No dejar el generador al sol y protegerlo de la inclemencia del clima.
· Utilizar el generador por 7 horas seguidas y apagar para dejar enfriar aproximadamente unos 50 minutos, después se puede volver a utilizar.
· Si no se utiliza con regularidad, encenderlo semanalmente por un periodo de cinco minutos, por parte del encargado del generador eléctrico.
· Una vez finalizado el periodo de garantía, el encargado del equipo debe solicitar mantenimiento preventivo a la unidad correspondiente y/o Oficina de Telemática cada 50 horas de operación y/o seis meses, lo primero que ocurra.
El equipo debe quedar ingresado y actualizado en el Sistema de Información para la Administración de Hardware y Software SINVE, una vez se haga la entrega por parte del contratista al supervisor del contrato en coordinación con el encargado del sistema de información.



	4. SISTEMA MEDIANO DE 50 - 300 PERSONAS

	ÍTEM
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	4.1.
	ESPECIFICACIONES

	4.1.1.
	Marca
	A especificar por el oferente.

	4.1.2.
	Modelo
	A especificar por el oferente.
	
	

	4.1.3.
	Cantidad
	Cuatro (04) altavoces activos por sistema.
	
	

	4.1.4.
	Tipo
	Altavoz activo de dos vías.
	
	

	4.1.5.
	Tamaño del woofer
	Entre 10” y 15”.
	
	

	4.1.6.
	Conectores
	Entradas y salidas XLR combinadas con conector tipo Plug, compatibles con micrófonos y otros altavoces.
	
	

	4.1.7.
	Potencia
	1000W
	
	

	4.1.8.
	Nivel de presión sonora (SPL)
	Mínimo 125 dB SPL máx.
	
	

	4.1.9.
	Ángulo de cobertura (HxV)
	Mínimo 90° x 60° o equivalente.
	
	

	4.1.10.
	Procesamiento digital (DSP)
	Integrado o con funciones de ecualización y protección.
	
	

	4.1.11.
	Amplificación
	Clase D o tecnología equivalente de alta eficiencia.

	4.1.12.
	Fecha de fabricación
	Ultima lanzada al mercado

	

4.1.13.
	Accesorios
	Cuatro (04) soportes de pie tipo trípode o columna, compatibles con los altavoces.
Cuatro (4) fundas protectoras o maletas para transporte de altavoces y accesorios.
Dos (2) cables de 20 m para conexión de mezclador a altavoz.
Una (1) extensión eléctrica industrial de 20 m, calibre 12, con polo a tierra.

	4.2.1.
	ALTAVOCES ACTIVOS DE BAJOS (SUBWOOFER)

	4.2.2.
	Marca / Modelo
	Misma marca que los altavoces principales. Modelo a especificar por el oferente.

	4.2.3.
	Cantidad mínima
	Uno (01) por sistema.

	4.2.4.
	Tipo
	Altavoces activos 

	4.2.5.
	Potencia
	1000W

	4.2.6.
	Tamaño del woofer
	Entre 12” y 18”.

	4.2.7.
	Ángulo de cobertura
	Omnidireccional o equivalente.

	4.2.8.
	Conectores
	Entradas y salidas balanceadas tipo XLR o combo.

	4.2.9.
	Fecha de fabricación
	Ultima lanzada al mercado

	4.2.10.
	Accesorios
	Una (1) funda protectora o maleta para transporte.
Un (1) cable de señal XLR o equivalente mínimo de 20 m.
Una (1) extensión eléctrica industrial de 20 m, calibre 12, con polo a tierra.

	4.3.
	Ficha técnica

	4.3.1.
	El oferente debe anexar con la propuesta la ficha técnica (catalogo) del equipo ofertado en la cual se pueda corroborar las especificaciones técnicas solicitadas; dicha ficha técnica deberá estar en idioma español.  

	NOTA: Las especificaciones técnicas requeridas son mínimas, por lo tanto, se pueden ofertar mejores características.

	5. VIDEO BEAM RANGO MEDIO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	5.1.
	VIDEO BEAM RANGO MEDIO

	5.2.
	Descripción Máquina

	5.3.
	Cantidad: 
	01 por vehículo 

	5.4.
	Marca:
	Especificar 

	5.5.
	Modelo:
	Especificar 

	5.6.
	Tipo de producto
	Video beam.

	5.7.
	Sistema de proyección
	Tecnología 3LCD o DMD o DLP. o

	5.8.
	Emisión de luz 
	Mínimo 5.000 lúmenes.

	5.9.
	Resolución
	Mínimo 1920 x 1080 FHD o 1920 x 1200 WUXGA

	5.10.
	Relación de aspecto
	Mínimo 16:9 

	5.11.
	Corrección keystone
	Si (vertical y horizontal).

	5.12.
	Tiempo de duración lámpara
	Mínimo 15.000 horas.

	5.13.
	Interfaces
	USB Tipo A, LAN RJ45, entrada y salida VGA, entrada HDMI, entrada y salida de audio.

	5.14.
	Reproducción de colores
	Mínimo 1 billón de colores.

	5.15.
	Accesorios
	Soporte para techo o pared.

	
	
	Los necesarios para su correcto funcionamiento, como lo son cable de alimentación, control remoto entre otros.

	5.2.
	Ficha técnica

	5.2.1
	El oferente debe anexar con la propuesta la ficha técnica (catalogo) del equipo ofertado en la cual se pueda corroborar las especificaciones técnicas solicitadas; dicha ficha técnica deberá estar en idioma español.  

	5.3.
	Certificaciones 

	5.3.1.
	El oferente debe presentar con su propuesta el certificado emitido por el fabricante del Video Beam ofertado, en el cual se indique que el canal está en capacidad de comercializar los productos en Colombia.

	5.3.2.
	El oferente debe presentar con su propuesta el certificado emitido por el fabricante del Video Beam ofertado, como centro de servicio autorizado y/o su equivalente.

	5.3.3.
	Los equipos ofrecidos deben ser de un fabricante con representación en Colombia.

	ÍTEM
	6. MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA

	
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	6.1. 
	Cantidad
	01 por vehículo 

	6.2.
	Marca
	Especificar 

	6.3.
	Modelo
	Especificar 

	6.4.
	Rango 	de
transmisión
	Mínimo 300 pies o 90 metros en línea de visión

	6.5.
	Rango 	de
frecuencia
	Entre 516 a 865 MHz

	6.6.
	Receptor
	Ancho de banda: 42 MHz.
Frecuencias compatibles: 12 frecuencias Interruptor Mute: On / Off / Mute. 
Conector de salida de audio XLR Y ¼” (6,3 mm) 
Receptor de 02 canales.
Visualización Display LCD.

	6.7.
	Transmisor
	Ancho de banda: 42 MHz.
Frecuencias compatibles: 12 frecuencias 
Conector XLR 3,5 mm.

	6.8.
	Micrófono solapa
	Longitud del cable ≥ 1.5 metros.
Patrón de captación: cardioide 
Cable de conexión: XLR 3,5 mm 3,5 mm  

	6.9.
	Accesorios
	· 04 baterías recargables compatibles. 
· Cargador unitario de baterías 
· Fuente de alimentación
· Baterías recargables propia de la marca o según requerimiento del equipo, con autonomía mínima de 6 horas

	6.10.
	Estuche
	El oferente entregará un estuche para micrófono y sus accesorios

	6.11.
	Requisitos de energía
	Mínimo 2 juegos de Baterías recargables compatibles y un cargador unitario de baterías. 

	6.12.
	Anexa
	Anexar Ficha técnica del equipo ofertado en idioma original y español.

	6.13.
	Año de fabricación
	Ultimo lanzado al mercado

	6.14.
	Ficha técnica
	Anexar ficha técnica en español

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	7. MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO

	7.1
	Marca / Modelo
	A especificar por el oferente. 

	7.2
	Cantidad mínima
	Uno (01) por sistema.

	7.3
	Tipo
	Micrófono dinámico inalámbrico de mano.

	7.4
	Frecuencia de operación
	Banda UHF o digital, con selección automática o manual de canales entre 488 a 663 MHZ


	7.5
	Rango de frecuencia de audio
	80 Hz – 16 kHz o superior.


	7.6
	Patrón polar
	Cardioide o supercardioide.

	7.7
	Sensibilidad del micrófono
	-40 dB ±3 dB o equivalente.

	7.8
	Relación señal/ruido (SNR)
	≥ 90 dB.

	7.9
	Distancia de operación
	≥ 80 m: adecuado para escenarios medianos o grandes.

	7.10
	Receptor
	Receptor con salidas balanceadas XLR y no balanceadas (Plug 1/4”), pantalla LCD y control de ganancia.

	7.11
	Transmisor
	Integrado en el cuerpo del micrófono, con pantalla LCD, botón de encendido y control de ganancia.

	7.12
	Interruptores
	On / Off / Mute.

	7.13
	Alimentación
	Baterías recargables propia de la marca o según requerimiento del equipo, con autonomía mínima de 6 horas.

	7.14
	Conectividad
	Compatible con sistemas de sonido profesional mediante salidas XLR o Plug.

	7.15
	Indicadores
	Nivel de señal, batería, canal y frecuencia en transmisor y receptor

	7.16
	Fecha de fabricación
	Ultima lanzada al mercado

	7.17
	Ficha técnica

	
	El oferente debe anexar con la propuesta la ficha técnica (catalogo) del equipo ofertado en la cual se pueda corroborar las especificaciones técnicas solicitadas; dicha ficha técnica deberá estar en idioma español.  

	7.18
	Accesorios 
	Trípodes para micrófono:
Un (01) trípode de piso con brazo extensor (boom) incluido.
Un (01) trípode de mesa con brazo extensor (boom) incluido.
Material: Acero o aluminio con recubrimiento anticorrosivo.
Altura ajustable.
Base antideslizante.
Compatible con abrazaderas universales.

Abrazaderas para micrófono:
Dos (02) abrazaderas universales tipo “piña”.
Material: Plástico industrial de alta resistencia.
Rosca: En bronce, compatible con los trípodes ofertados.
Marca: De la misma marca que los trípodes ofertados.

Cables para micrófono:
Dos (02) cable XLR balanceado, macho a hembra.
Longitud: 5 metros.
Blindaje: Doble o trenzado, con conectores metálicos de alta calidad.

Espumas antiviento:
Dos (02) espumas antiviento para micrófono.
Color: Negro.
Compatibles con micrófonos de mano.

Baterías recargables:
Dos (02) baterías recargables propia de la marca de los micrófonos ofertados o según requerimiento del equipo.

Fuente de alimentación:
Una (01) fuente de alimentación para batería del sistema de micrófonos o receptor inalámbrico.
Voltaje y amperaje según requerimiento del equipo ofertado.

Estuche de transporte:
Un (01) estuche rígido o maleta acolchada.
Capacidad para almacenar el micrófono y todos sus accesorios.
Material resistente a impactos y humedad.


	7.19
	Garantía

	
	El contratista será responsable de realizar la instalación, puesta en funcionamiento y configuración de los equipos. Asimismo, deberá otorgar una garantía mínima de dos (2) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción emitida por la supervisión del contrato. Durante el período de garantía, el contratista deberá suministrar, sin costo adicional para la Policía Nacional, todos los repuestos necesarios, los cuales deberán ser nuevos y contar con características iguales o superiores a las de los componentes originales, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.

	NOTA: Las especificaciones técnicas requeridas son mínimas, por lo tanto, se pueden ofertar mejores características.




image2.png




image3.png
cauwo soauscion s icencas wax) Pl Ry
T | mm wanoresne] MAZIONPX | mmosomon | (i lcseantin | ol sgpicate | e | ome
S| wm oo ] WXLRAONG0 | o | il otk i | nees | omc
S it 590622 | | ot o e | o
s | wm  vdoprecan|  aveezz ot o | i s | ome





image4.jpeg
HickdsionCanaty!  SebW + ! Computadora 0w - 660W

Plana
Lavadora sow o+ Q Ventiador sow - ssow
waon mow . B e wow - iwow
Refrigerador sow o [l Homomeoondss 10w - 1450w

3 Focos de 100 W 300w + D Focon 600W = 900w
¥ ahorradores de 15 W
:
) Plancha 1000w+ [ Ccwpodesondo  SOW - 1080W

TOTAL 5740 WATT:





