ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones TÉCNICAS solicitadas, las cuales serán verificadas aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

El Proponente: _______________________________________________________________________

Declaro bajo mi responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica y/o natural que represento, que cumpliremos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.

REQUISITOS GENERALES 

a) Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

b) Marcar con una (X) en la columna CUMPLE si va a cumplir con las especificaciones o NO CUMPLE de no cumplir con las especificaciones, se verificará las especificaciones técnicas ofertadas por la empresa y/o persona natural.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	MARCA Y REFERENCIA 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	ANDAMIO METÁLICO CERTIFICADO:

· Torre de 1m de altura + 1m de baranda que permite estar de pie máximo a 1.5 metros de altura. 
· Alcance aproximado de 3 metros con la altura del trabajador. 
· Torre con base de 0.73m X 1.40m. 
· Acceso interno por medio de horizontales. 
· Plataforma con puerta de acceso de 1.40m X 0.60m. 
· Barandas de seguridad a 0.5 y 1m en todos los niveles. 
· Torre autoestable. 

Requisitos de seguridad:

· Los andamios deberán cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas Colombianas NTC 1642:1981 y NTC 1735:1982, relacionadas con los requisitos de seguridad, diseño y fabricación aplicables a este tipo de estructuras. Dichas normas son emitidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).

El proveedor deberá suministrar:

· El proveedor deberá entregar el manual de uso en idioma español, el cual deberá incluir la ficha técnica del sistema de andamio, donde se describan sus características, especificaciones, capacidades de carga, recomendaciones de uso y condiciones de seguridad.

· Se deberán suministrar los planos del sistema de andamio, formatos de inspección y tarjetas de control de montaje, con el fin de facilitar la correcta instalación, verificación periódica y seguimiento de las condiciones de seguridad durante su utilización.

· El proveedor deberá aportar el certificado del sistema de andamio adquirido, expedido a nombre de la entidad o empresa compradora, en el que se acredite la procedencia, conformidad y características técnicas del equipo suministrado.

· El contratista deberá aportar el certificado de conformidad del sistema de andamio multidireccional y de cada uno de sus componentes, expedido por el fabricante o por un organismo de certificación acreditado, en el que se garantice el cumplimiento de las normas técnicas y estándares de seguridad aplicables.

Capacitación y transferencia de conocimiento:

· El contratista deberá realizar una transferencia de conocimiento mediante una capacitación práctica, incluida sin costo adicional, orientada a la correcta secuencia y a las recomendaciones técnicas para el montaje y desmontaje seguro del sistema. Dicha capacitación deberá estar dirigida a un mínimo de tres (3) funcionarios designados por la entidad y tendrá una duración no inferior a tres (3) horas.
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	2
	ANDAMIO METÁLICO CONVENCIONAL: (sistema de andamio convencional modular completo).

· Estructura fabricada en acero estructural de alta resistencia.
· Tratamiento anticorrosivo mediante galvanizado en caliente o pintura electrostática.
· Tubos de acero con diámetro aproximado de 48 mm (1.9 pulgadas).
· Espesor mínimo aproximado de 2.5 mm a 3.2 mm, según diseño estructural.
· Soldadura continua o estructural que garantice resistencia y estabilidad.
· Sin fisuras, porosidades ni defectos visibles.
· Sistema de acoples o abrazaderas de alta resistencia.
· Elementos de fijación fabricados en acero forjado o equivalente.
· Plataformas de trabajo fabricadas en acero o aluminio con superficie antideslizante.
· Capacidad de carga certificada según especificaciones del fabricante.
· Baranda de seguridad superior y baranda intermedia.
· Deben permitir la instalación de rodapiés para evitar caída de herramientas.
· Placas base o gatos niveladores ajustables.
· Capacidad para garantizar estabilidad en diferentes superficies
· Ruedas industriales con freno de seguridad.
· Capacidad de carga acorde al peso del sistema.

El sistema deberá incluir como mínimo:

· Marcos o bastidores estructurales.
· Crucetas o diagonales de arriostramiento.
· Plataformas de trabajo.
· Barandas de seguridad.
· Rodapiés.
· Escaleras de acceso o marcos con peldaños.
· Bases regulables o niveladores.
· Acoples o sistemas de unión.
· Ruedas con freno (si el sistema es móvil).

Requisitos de seguridad:

· Diseño que garantice estabilidad estructural y resistencia a cargas verticales y laterales.
· Sistema que permita la instalación segura de:
· líneas de vida temporales, barandas y plataformas seguras.
· Superficies de trabajo con propiedades antideslizantes.
· Sistema que permita el montaje progresivo y seguro desde el nivel inferior.

El proveedor deberá suministrar:

· Manual de uso en español, que incluya: montaje, desmontaje, capacidad de carga y mantenimiento.
· Ficha técnica del sistema de andamio.
· Planos de montaje y configuración estructural.
· Formato de inspección del andamio.
· Certificado del sistema adquirido a nombre de la entidad compradora.
· Garantía mínima del fabricante.

Capacitación y transferencia de conocimiento:

El proveedor deberá realizar capacitación práctica sobre montaje, desmontaje, inspección y uso seguro del andamio, dirigida a tres (03) funcionarios designados por la entidad, con una duración no inferior a tres (3) horas.
	8
	Relacionar marca y referencia  
	
	

	3
	LAVADORA-SECADORA:

· Voltaje rango entre 110 V y 120 V. 
· Capacidad carga lavado 22 kilogramos. 
· Tipo de alimentación de la lavadora energía eléctrica. 
· Capacidad carga lavado 48 libras. 
· Tipo de alimentación de la secadora energía eléctrica. 
· Programas de lavado 14 ciclos. 
· Programas de secado 7 ciclos. 
· Niveles de Agua 5. 
· Sistema de selección de agua automático. 
· Tecnología de lavado que combina seis movimientos diferentes del tambor, controlados por un motor de transmisión directa, para adaptar el lavado a cada tipo de tejido, simulando el lavado a mano.
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	CAFETERA 12 TAZAS:

· Molino de cuchillas integrado que muele granos enteros automáticamente justo antes de preparar. 
· Capacidad para preparar hasta 12 tazas en una jarra de vidrio. 
· Programación de inicio de preparación con anticipación (24 horas) para que el café esté listo cuando lo necesitas. 
· Función auto pagado ajustable (0 a 4 horas) para mayor seguridad y ahorro de energía. 
· Ajuste para preparar cantidades pequeñas: modo 1-4 tazas, optimizado para menos volumen. 
· Función de pausa de preparación que permite servir una taza antes de que termine todo el ciclo sin derrames. 
· Opción que permite usar café ya molido cuando no deseas moler granos. 
· Filtro permanente estilo comercial en tono dorado + filtro de carbón para el agua, ayudando a una extracción más limpia. 
· Material: Acero inoxidable
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	CAFETERA 14 TAZAS:

· Capacidad para hasta 14 tazas (≈70 oz) — ideal para familia o grupo. 
· Control de intensidad: “Regular” o “Bold” para ajustar el sabor según tu gusto. 
· Programable hasta 24 horas antes para que el café esté listo cuando lo necesitas. 
· Ajuste para 1-4 tazas: perfecto cuando no preparas una jarra completa. 
· Función de pausa de preparación que permite servir una taza antes de que termine todo el ciclo sin derrames.
· Filtro de agua de carbón + filtro permanente para mejorar sabor y calidad. 
· Ventana para ver el nivel de agua, jarra de vidrio con asa ergonómica y mango de acero. 
· Apagado automático ajustable (0-4 horas) para mayor seguridad.
· Material: Exterior en acero inoxidable cepillado, jarra de vidrio con mango metálico, filtros reutilizables.
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	GRECA ELÉCTRICA 30 TINTOS:   

· Peso: 6 kg
· Material de fabricación: acero inoxidable
· Capacidad: 5 litros
· Tipo de cafetera: de goteo
· Color: plateado
· Potencia: 700 W
· Cuenta con tres servicios (café, agua y leche). 
· Llaves de chupa tipo Italiana Recipiente en acero – porta niveles en aluminio. 
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	HORNO MICROONDAS:

· Capacidad en Litros: 30L
· Tipo de Conexión: eléctrico
· Voltaje: 110
· Tensión (V): 110
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	PLANCHAS ELÉCTRICAS:

· Potencia: 1200 Watts,120 Vac 60 Hz. 
· Perilla manual para temperatura ajustable de acuerdo al nivel de calor
· suela de planchado en aluminio
· Completamente pulida por lo cual facilita el planchado de las prendas.
· Tiene un cable de alimentación con una longitud de 1.8 metros.
· Tiene un cable de alimentación con una longitud de 1.8 metros.
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	SEÑAL DE PREVENCIÓN AMARILLO – PISO HÚMEDO: 

· Tipo: Señal de prevención plegable para piso mojado 
· Dimensiones: 62 cm de alto x 29,7 cm de largo 
· Color: Amarillo (con texto/símbolo “PISO MOJADO”) 
· Material: Plástico fabricado con material 100 % reciclado 
· Características especiales: Liviana y plegable para fácil almacenamiento
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	BALDE ESCURRIDOR:

· Capacidad: 19L
· Manija de agarre cómodo.
· Ruedas giratorias de 7.6 cm para mayor maniobrabilidad.
· Largo: 63 cm
· Ancho: 27.5 cm
· Alto: 67 cm
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	CARRO DE SERVICIO TIPO CAMARERO:

· Diseñado con tres bandejas divisorias. 
· Incluye 4 rueda con giro de 360 grados. 
· Capacidad de carga 150 kilos. 
· Ruedas giratorias con freno. 
· Tres entrepaños de 75 x 43 cm. 
· Fabricado en acero inoxidable. 
· Dimensiones: 88,00 x 53,00 x 92,00 cm 
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	GUADAÑA:

· Cilindrada: 41.6 cm³
· Potencia: 2 Kw
· Potencia: 2.70 PS
· Potencia: 2.70 bhp
· Peso de la unidad sin combustible: 8.1 kg 1)
· Diámetro del círculo de corte: 420 mm
· Cabida del depósito: 0.750 l
· Cabida del depósito: 750 cm³
· Cabida del depósito: 25.4 fl oz (US)
· Largo del dispositivo sin herramienta de corte: 178 cm
· Nivel de presión sonora: 101 dB(A) 2)
· Nivel de presión sonora: 100 dB(A) 2)
· Nivel de potencia acústica: 110 dB(A) 2)
· Nivel de potencia acústica: 111 dB(A) 2)
· Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros: 5.8 m/s² 3)
· Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros: 4.6 m/s² 3)
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	PODADORA:

· Cilindrada: 31.4 cm³
· Potencia: 1.05 KW
· Potencia: 1.40 PS
· Potencia: 1.40 bhp
· CO2: 836 g/kWh
· Peso de la unidad sin combustible: 7.9 kg 1)
· Longitud de la espada: 30 cm 2)
· Ancho de ranura: 1.10 mm
· Paso de cadena de aserrado: 1/4"P
· Longitud mín. del dispositivo con herramienta: 270 cm
· Largo máx. de dispositivo con herramientas: 390 cm
· Nivel de presión sonora: 92 dB(A) 3)
· Nivel de potencia acústica: 105 dB(A) 3)
· Valor de vibraciones, izquierda: 5 m/s² 4)
· Valor de vibraciones, derecha: 5.5 m/s² 4)
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OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO
CUMPLE

	1
	Capacidad operativa:

El proponente, con la suscripción del presente anexo, declara y se compromete expresa e irrevocablemente a:

· Garantizar que cuenta con capacidad operativa suficiente para garantizar el suministro, transporte, entrega, instalación (cuando aplique) y puesta en funcionamiento de los equipos y elementos logísticos requeridos, tales como andamios metálicos, electrodomésticos, equipos de jardinería y demás bienes objeto del proceso contractual.

· Garantizar que las entregas se realizarán en las condiciones de tiempo, modo y lugar definidas por la Entidad, sin afectar la operatividad institucional.

· Que todos los costos y gastos derivados de la administración, embalaje, transporte, cargue, descargue, logística, certificaciones, seguros y demás erogaciones necesarias para la entrega oportuna y adecuada de los bienes objeto del presente proceso contractual, serán asumidos en su totalidad por el contratista, sin que ello genere costos adicionales a los establecidos en la propuesta económica presentada y aceptada por la Entidad.

· Responder por la calidad, idoneidad, estado y correcto funcionamiento de los bienes a suministrar, los cuales deberán ser entregados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Escuela de Aviación Policial, en óptimas condiciones de uso, acompañados de sus respectivos accesorios, manuales, garantías y documentación técnica.

· El incumplimiento de esta condición dará lugar a la no recepción de los bienes, a la exigencia de su reposición o corrección, y a la aplicación de las medidas contractuales y legales a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.

· Garantizar que los bienes objeto del proceso contractual deberán ser nuevos, entendidos como aquellos que no han sido previamente usados, reacondicionados, reconstruidos, remanufacturados ni sometidos a procesos de reparación o restauración, y deberán encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento, presentación y calidad, conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.

· Garantizar que los bienes a suministrar corresponden a productos originales de fábrica, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y con vida útil plena, acompañados de sus respectivos accesorios, manuales, garantías y documentación técnica.
	
	

	2
	Condiciones de cambio o reposición de elementos

El proponente, con la suscripción del presente anexo, declara y se compromete expresa e irrevocablemente a:

· Otorgar garantía mínima de fábrica sobre los bienes suministrados, conforme a la naturaleza de cada equipo, y se compromete a cambiar o reparar, sin costo adicional para la Entidad, cualquier equipo o componente defectuoso que sea detectado durante el período de garantía.

· Atender las solicitudes de garantía, mantenimiento correctivo o cambio dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir del reporte formal del daño por parte de la Entidad, garantizando la continuidad del servicio y el adecuado funcionamiento de los bienes.

· En el evento en que un equipo presente fallas recurrentes, entendidas como la ocurrencia de tres (3) o más fallas sobre un mismo componente durante el período de garantía, el contratista estará obligado a reemplazar completamente el equipo, sin costo adicional, por uno nuevo, con características técnicas iguales o superiores a las originalmente contratadas.
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	Aplicación de buenas prácticas ambientales 
 
En cumplimiento de los principios de desarrollo sostenible, responsabilidad ambiental y selección objetiva que rigen la contratación estatal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 1512 de 2010, el oferente deberá cumplir con las siguientes condiciones técnicas ambientales:

· Garantizar el estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ, con fines de Uso Racional y Eficiente de la Energía, aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible para su comercialización y uso en Colombia”, o a la norma que la modifique, adicione o sustituya.

· En consecuencia, los electrodomésticos y equipos eléctricos objeto del presente proceso contractual deberán contar con el etiquetado de eficiencia energética vigente, visible y legible, conforme a los parámetros establecidos en el RETIQ, garantizando como requisito mínimo una clasificación tipo B, equivalente a una eficiencia energética entre el cincuenta y cinco por ciento (55 %) y el setenta y cinco por ciento (75 %), según aplique a cada tipo de equipo.

· Los bienes a adquirir deberán cumplir criterios de sostenibilidad ambiental, tales como eficiencia energética en equipos eléctricos, reducción de emisiones contaminantes en equipos motorizados y utilización de materiales durables y reciclables.

· El proponente deberá adjuntar con los documentos de la oferta una certificación con fecha de expedición no superior a treinta (30) días, generada a través del aplicativo VITAL de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la cual conste que no se encuentra registrado como infractor ambiental en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

La certificación deberá generarse a través del siguiente enlace:  https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext
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	Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

El oferente manifiesta conocer, aceptar y cumplir integralmente la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y en particular se obliga a:

· Decreto 1072 del 26/05/2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión.
· En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”, y la Circular 0009 del 22 de enero de 2025, “Registro anual de autoevaluaciones y planes de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”, el oferente deberá acreditar el cumplimiento del registro de los estándares mínimos del SG-SST correspondiente a la última vigencia.

Para tal efecto, deberá allegar certificación expedida por el Ministerio del Trabajo y/o por la administradora de riesgos laborales (ARL) correspondiente, la cual deberá ser presentada junto con la oferta.

· Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

· Los equipos suministrados deberán incluir manuales de operación segura, advertencias de riesgo y cumplir con normas técnicas de seguridad.

· 
· Los andamios deben cumplir los criterios establecidos en la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo, que regula trabajo en alturas y define sistemas de acceso seguros, inspección y certificación de los equipos.

· Los andamios deben estar certificados por un organismo acreditado que avale su conformidad con normas técnicas nacionales e internacionales pertinentes para sistemas de acceso y trabajo en alturas, cumplir con normas técnicas reconocidas como: NTC 1642 (requisitos de seguridad en andamios), NTC 1735 (andamios tubulares, requisitos de higiene y seguridad).

· El fabricante o importador deberá emitir certificados de conformidad con las normas aplicables y proporcionar manual técnico en español con especificaciones, planos, memoria de cálculo (si corresponde), instrucciones de montaje/desmontaje, uso, mantenimiento e inspección.

· Garantizar que, en cuanto al diseño y construcción, estos deben soportar cargas de uso seguro de acuerdo con las categorías de trabajo previstas en planificación, sin deformación permanente, incluir barandillas, rodapiés y plataformas seguras conforme a norma y tener accesos seguros (escaleras, plataformas) que no incrementen riesgo de caídas. 

· Garantizar que los componentes deberán ser de materiales resistentes y anticorrosivos o con tratamiento adecuado para el uso previsto y todos los elementos estructurales deben ser compatibles entre sí y con los sistemas de anclaje y sujeción. 
	
	

	5
	Certificados de importación 

En caso de que los bienes ofertados sean de procedencia extranjera y requieran trámite aduanero para su legal introducción al territorio nacional, el contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

· El contratista deberá presentar ante el Almacén de Intendencia de la Escuela de Aviación Policial, al momento de la entrega de los bienes, copia de la Declaración de Importación o del documento aduanero que acredite la legal introducción de los elementos al territorio aduanero nacional, cuando a ello hubiere lugar.

· Dicho documento deberá estar debidamente expedido y legalizado conforme a lo establecido en el Decreto 1165 de 2019 y la Resolución 046 de 2019, así como las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

· La omisión en la presentación de la documentación aduanera exigida, cuando sea aplicable, dará lugar al rechazo de la entrega de los bienes hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, sin que ello genere reconocimiento económico adicional ni modificación del plazo contractual.
	
	

	6
	Certificación de disponibilidad de los bienes 

· El oferente deberá adjuntar con su propuesta una certificación suscrita por el representante legal, o quien haga sus veces, o por la persona natural cuando actúe en nombre propio, en la cual manifieste, bajo la gravedad de juramento, que cuenta con disponibilidad inmediata en inventario (stock) de los bienes ofertados, en cantidades suficientes para dar cumplimiento al objeto del contrato dentro de los plazos establecidos por la Entidad.

· En caso de no contar con disponibilidad inmediata en inventario, deberá certificar que dispone de respaldo comercial a través de fabricante, distribuidor autorizado o proveedor debidamente identificado, que garantice el suministro oportuno de los bienes requeridos.
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	Confidencialidad e integridad de la información institucional

· El futuro contratista se obliga a no divulgar información obtenida o conocida durante la ejecución del contrato que esté marcada como confidencial, incluyendo aquella relacionada con los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión del cumplimiento del objeto contractual.

· El oferente deberá suscribir un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, diligenciando el formato correspondiente.
Previo al inicio de la ejecución del contrato, el contratista y su personal autorizado deberán suscribir el formato 1DT-FR-0016 “Declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información para contratistas o terceros”, el cual deberá entregarse en medio físico a la dependencia de contratos para su incorporación en el expediente contractual.

· Durante el tiempo de la ejecución y garantía del proyecto, el contratista deberá cumplir con los protocolos de seguridad de instalaciones, seguridad de la información (Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional, Resolución No. 04448 del 26/12/2024).
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	Ficha Técnica

· El oferente debe adjuntar con la propuesta la ficha técnica o el manual de todos los elementos que se proyecta adquirir en el presente proceso: (andamio metálico certificado, andamio metálico convencional “sistema de andamio convencional modular completo”, lavadora-secadora, cafetera 12 tazas, cafetera 14 tazas, greca eléctrica 30 tintos, horno microondas, planchas eléctricas, señal de prevención amarillo – piso húmedo, balde escurridor, carro de servicio tipo camarero y guadaña, podadora), donde se pueda verificar el nombre técnico de los artículos asignado por el fabricante, con el propósito de confirmar algunos de los datos técnicos, mecánicos y funcionales más importantes descritos en la presente ficha técnica.

· NOTA: Se recomienda adjuntar la ficha técnica de la casa fabricante de los equipos o firma autorizada para su distribución, con el fin de que no se presenten inconsistencias entre las características solicitadas y las presentadas, e incurrir en una de las causales de rechazo de la oferta por no cumplir las especificaciones técnicas mínimas establecidas.

· Si la ficha técnica es emitida en un idioma diferente al castellano, ésta debe ser traducida al castellano, incluyendo notas marginales, apartes y acápites.
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	Experiencia proponente en comercializar los bienes

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y prevenir incumplimientos durante la ejecución del contrato, los oferentes deberán acreditar experiencia previa en la ejecución de contratos de objeto similar o igual al del presente proyecto.

La experiencia podrá acreditarse mediante la presentación de certificaciones de contratos o actas de liquidación bilateral emitidas por empresas públicas o privadas, con concepto favorable sobre la ejecución de los bienes o servicios. Como anexos obligatorios, los oferentes deberán adjuntar copia del contrato debidamente suscrito y las facturas electrónicas generadas durante la ejecución del mismo. La experiencia acreditada deberá corresponder a contratos cuya suma sea igual o superior al 50% del presupuesto asignado al presente proceso.

La Escuela de Aviación Policial no acepta auto certificaciones. La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada, y en caso de encontrar discrepancias, la propuesta será rechazada, sin perjuicio de las demás actuaciones que correspondan. Este requisito tiene como objetivo garantizar la selección de un contratista idóneo, que asegure el cumplimiento total del contrato.

NOTA 1: Los documentos presentados serán objeto de verificación. No se tendrán en cuenta certificaciones cuyo desempeño o ejecución haya sido calificado como regular o mala.

NOTA 2: Si la experiencia se obtiene de un contrato ejecutado mediante Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el total facturado multiplicado por el porcentaje de participación del oferente, adjuntando copia del documento que acredite dicho porcentaje. 

NOTA 3: Cuando el oferente haya ejecutado contratos previos con la Escuela de Aviación Policial sobre el mismo objeto, no es obligatorio anexar certificaciones o liquidaciones; la Entidad verificará la información conforme al Decreto 0019 del 10/01/2012 (“Ley anti trámites”).

NOTA 4: Las certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información:

· Identificación del contratista.
· Objeto del contrato.
· Número de contrato.
· Plazo de ejecución.
· Fecha de inicio (día, mes y año).
· Porcentaje de participación si se trata de consorcio o unión
     temporal.
· Nombre, cargo y firma del funcionario que expide la certificación.
· Dirección, teléfono y correo electrónico de la entidad contratante.
· Valor inicial, valor de adiciones si las hubo y valor total del contrato.

NOTA 5: No se tendrán en cuenta:

· Certificaciones incompletas o que no permitan verificar el cumplimiento de los requisitos.
· Certificaciones de subcontrataciones.
· Auto certificaciones o documentos distintos a los enunciados.
· Contratos en ejecución hasta su recepción final.
· Certificaciones con tachaduras, enmendaduras o ilegibles.
	
	











Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
