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OFERTA ECONÓMICA


	ITEMS
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO 
	VALOR TOTAL

	1
	VACIADO DE TANQUE, RECOLECCION DE RESIDUOS, LIMPIEZA, RESTREGADO, ENJUAGUE, DESINFECCION Y LAVADO A PRESION DE PAREDES Y FONDO CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% CON HIDROLAVADORA, RETIRO DE SOLUCION AGUA Y BOMBA DE SUCCION, SELLADO EN CASO DE FUGA CON SIKA MONO TOP 108 WATER PLUS.,  LLENADO Y PUESTA EN MARCHA. PRUEVA DE ESTANQUEIDAD PARA VERIFICAR EL HERMETISMO DEL TANQUE, LLENADO Y PUETA EN FUNCIONAMIENTO. PARA LOS TANQUES DEL COLOMBO DE LA CALLE 30
	UND
	2
	
	

	2
	VACIADO DE TANQUE, RECOLECCION DE RESIDUOS, LIMPIEZA, RESTREGADO, ENJUAGUE, DESINFECCION Y LAVADO A PRESION DE PAREDES Y FONDO CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% CON HIDROLAVADORA, RETIRO DE SOLUCION AGUA Y BOMBA DE SUCCION, LLENADO Y PUESTA EN MARCHA. PRUEVA DE ESTANQUEIDAD PARA VERIFICAR EL HERMETISMO DEL TANQUE, SELLADO EN CASO DE FUGA CON SIKA MONO TOP 108 WATER PLUS,  LLENADO Y PUETA EN FUNCIONAMIENTO. PARA LOS TANQUES DEL NODO DEL BARRIO MONTES ENERGIA. 
	UND
	2
	
	

	3
	VACIADO DE TANQUE, RECOLECCION DE RESIDUOS, LIMPIEZA, RESTREGADO, ENJUAGUE, DESINFECCION Y LAVADO A PRESION DE PAREDES Y FONDO CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% CON HIDROLAVADORA, RETIRO DE SOLUCION AGUA Y BOMBA DE SUCCION, LLENADO Y PUESTA EN MARCHA. PRUEVA DE ESTANQUEIDAD PARA VERIFICAR EL HERMETISMO DEL TANQUE, SELLADO EN CASO DE FUGA CON SIKA MONO TOP 108 WATER PLUS,  LLENADO Y PUETA EN FUNCIONAMIENTO. PARA LOS TANQUES DEL NODO DEL BARRIO LIPAYA NODO DE REFRIGERACION.
	UND
	2
	
	

	4
	VACIADO DE TANQUE, RECOLECCION DE RESIDUOS, LIMPIEZA, RESTREGADO, ENJUAGUE, DESINFECCION Y LAVADO A PRESION DE PAREDES Y FONDO CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% CON HIDROLAVADORA, RETIRO DE SOLUCION AGUA Y BOMBA DE SUCCION, LLENADO Y PUESTA EN MARCHA. PRUEVA DE ESTANQUEIDAD PARA VERIFICAR EL HERMETISMO DEL TANQUE, SELLADO EN CASO DE FUGA CON SIKA MONO TOP 108 WATER PLUS, LLENADO Y PUETA EN FUNCIONAMIENTO. PARA LOS TANQUES DEL NODO DEL BARRIO PRADO NODO DE TIC.
	UND
	2
	
	

	5
	VACIADO DE TANQUE, RECOLECCION DE RESIDUOS, LIMPIEZA, RESTREGADO, ENJUAGUE, DESINFECCION Y LAVADO A PRESION DE PAREDES Y FONDO CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% CON HIDROLAVADORA, RETIRO DE SOLUCION AGUA Y BOMBA DE SUCCION, LLENADO Y PUESTA EN MARCHA. PRUEVA DE ESTANQUEIDAD PARA VERIFICAR EL HERMETISMO DEL TANQUE, SELLADO EN CASO DE FUGA CON SICA MONO TOP 108 WATER PLUS, LLENADO Y PUETA EN FUNCIONAMIENTO. PARA LOS TANQUES DE LA SEDE METALMECANICA DE MALAMBO.
	UND
	2
	
	



	SUB TOTAL 
	

	VALOR IVA
	

	TOTAL INC IVA
	








Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: 	 	NIT: ___
Nombre del Representante Legal: 		 		C. C. Nº 

FIRMA: 	
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:
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