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'DENOMINACION DE LA MATERIA: PINTURAS ACRILICAS BASE AGUA
uNg: ND
‘GRUPO DE EMBALAJE: ND

CARRETERA Y FERROCARRIL ( ADR - RID )

Clase: mercancia no peligrosa
MAR (IMDG)
Clase: mercancia no peligrosa

Contaminante marino: o

AVIATION (ICAO/IATA)
Clase: mercancia no peligrosa

15. REGLAMENTACIONES

Hoja técnica de seguridad elaborada de acuerdo a NORMATIVA TECNICA COLOMBIANA 4435,
Etiquetado de acuerdo con el reglamento de Preparados Peligroso, segn la CE y la leglslacién nacional el producto no
requiere etiqueta.

16. OTRAS INFORMACIONES

Definicién de abreviatura

: chemicol abstracta nombre.

no aplica

o disponible.

naciones unidas.

acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por carretera.
IMO: organizacién maritima internacional

IATA: asociacién nternacional de transporte aéreo.

ICAO: organizacién internacional de aviacion civil.

RID: acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por ferrocarrl.

La informacidn en esta ficha de datos de seguridad esta basada en los conocimlentos actuales, teniendo como tnico.

objetivo informar sobre aspectos de seguridad, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios estdn fuera de
nuestro conocimiento y control.

El producto no debe utilzarse para fines distintos a los especificados en la DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO.

Es siempre responsabilidad del usuario tomar medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en
las legislaciones vigentes.

La informacion contenida en esta ficha de seguridad es una descripcion de las exigencias de seguridad del preparadoy no
hay que considerarla como una garantia de sus propiedades.

Consultar hoja técnica del producto antes de usar.
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL
PINTURA AL FRIO ACRILICO, PINTURA AL FRIO ACRILCO PASTELITO, PINTURA AL FRIO ACRILICO PROFESIONAL, PINTURA AL FRIO
/AGRIUCO FLUORESCENTE, BORDEADOR BRILLANTE, BORDEADOR ESCARCHADO, BORDEADOR FLUORESCENTE, BORDEADOR VITRALPOM,
'BORDEADOR METALICO, PINTURA PARA TELA, METALICO AL AGUA, BRILLO AL AGUA, BARNIZ BRILLANTE, CRAQUELADOR, ECOUINES,
'ENVEIECEDOR AL AGUA, GEL ESCARCHADO), GEL PEGANTE MULTIUSOS, GEL PEGANTE UNIVERSAL, GESSO, NIEVE, OLEO TRASLUCIDO,

'RETARDANTE, SELLADOR LUABLE, TEXTURZADOR, VELUX.

NOMBRE TECNICO
'PINTURAS ACRILICAS BASE AGUA
EMPRESA
INDUSTRIAS FUSION COLOR SAS INFORMACION EN CASO DE EMERGENCIA
Carrera 3993228 Telsfonos (57) 2 396 7347
Cal- Valle del Cauca Fax (57)25524317
Colombia
Teléfono: (57) 2396 7347 lunes a viernes 8:00 am 6:00 pm
Fac  (57)25524317 sdbados 8:00 am 400 pm

WWW.INDUSTRIASFUSIONCOLOR.COM
2. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES

DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO
Pinturas a base agua compuesta de emulsiones acrilcas, cargas, aditivos y preservantes. NO TOXICA

Tiene su aplicacion para pintar, dar terminados y efectos especiales sobre supericies de bizcochos de cerdmica, madera,
cartsn, papel, yeso, cemento, y otros materiales usados en la industra de las artes y manualidades.

COMPONENTES PELIGROSOS.
[NOMBRE DEL PRODUCTO WCAS SIMBOLO FRASES R FRASES S
NA [ NA N N

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Elmanejoy uso del producto en forma correcta incluyendo la proteccién personal adecuada para cuerpo, manos, ojos y
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vias respiratorias, evitaracualquier riesgo que pueda generar su uso inadecuado.

EFECTOS CONTRA LA SALUD
010: Al contacto directo con los jos ocasiona una fuerte iritacion.

INGESTION: A ser ngerido generar iritacién del trcto gastrointestinal

PIEL: Puede causa irtacién deIa pielsia persona es alérgica a algunos de sus componentes.

INHALACION: Puede causar iritacion de las viasrespiratorias i se presenta una reaccién alérgica  algunos de sus
componentes.

4. PRIMEROS AUXLIOS
‘GENERALES

En caso de duda o cuando persistan los sintomas, buscar ayuda medica. Nunca administrar nada por la boca a una
persona inconsciente.

INHALACION

Situar al accidentado alaire ibre, mantenerle abrigado y en reposo, si no respira administrar respiracién artficial, sila
respiracion es irregular y dificultosa suministrar oxigeno. Si esta inconsciente no administrar nada por la boca, poner la
victima en una posicién adecuada y buscar ayuda medica.

CONTACTO CON LOS 0J0S

En caso de flevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpla y fresca durante unos
15 minutos, tirando hacia arriba de los parpados para asegurar la remocidn de a sustancia quimica, buscar asistencia
medica.

CONTACTO CON LA PIEL

Quitar fa ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con abundante agua y jabén durante unos 15 minutos, i la
irritacién persiste repeti el lavado y buscar atencién medica.

INGESTION
Sila victima esta consciente lavar la boca con abundante agua fresca, nunca provocar el vormito, si la victima no
convulsiona dele a beber uno o dos vasos de agua para diluir el quimico en el estomago. Si el vomito ocurre naturalmente,
‘mantenga la victima inclinada hacia adelante para reducir el riesgo de ahogo y repita la administracidn de agua.

Obtenga ayuda medica de inmediato.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

AGENTES DE EXTINCION
Espuma, polvo quimico seco o didxido de carbono. No utilzar chorro directo de agua.

INCENDIOS GRANDES
Uso de equipos de respiracion auténoma. Se recomienda uso de neblina de baja o alta presién u espuma.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Enlo posible mantenga el viento a sus espaldas, refrigere los contenedores expuestos al fuego, retie los contenedores del
rea del incendio, si puede hacerlo sin riesgo, enfrié con agua lanzada en forma de rocid desde los lados a los

contenedores que estn expuestos a las llamas, durante un tiempo prolongado después del incendio.
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RIESGOS ESPECIFICOS
Material NO inflamable / NO combustible, no puede ser encendido por el calor, chispas o fuego.

PRECAUCIONES
Siel envase es sometido a un fuego o llama este se quemara provocando liberacién de vapores quimicos nocivos para l salud.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Mantenga la gente retirada, aslé el érea de riesgo y no permitir l ingreso. Manténgase a favor del viento. Detenga la
filtracion si puede hacerlo sin riesgo.

DERRAMES PEQUENOS.
Recbjalos con arena u otro material absorbente no combustible y péngalos en contenedores adecuados para su posterior
eliminacién.

DERRAMES GRANDES
Evite que los derrames lleguen a as alcantarilla o a los cursos de agua.

Limpiar preferiblemente con detergente, evitar el empleo de disolventes.

Siel producto contamina lagos, rios o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes.

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACION

Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor.

Evitar que el compuesto entre en contacto con la piel, los ojos y a boca.
EN el drea de aplicacidn debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en areas fimpias, frias y bien ventiladas, no fumar en éreas de almacenamiento. Almacenar en éreas lejos del
calor, fuentes de ignicion y agentes oxidantes.

Rotular las cajas adecuadamente, el arrume debe ser de § tendidos, 12 cajas por tendido.

Una vez abierto los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

USOS ESPECIFICOS.
+ ficha técnica del producto.

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

MEDIDAS DE ORDEN TECNICO
Proveer una ventiacién adecuada, la cual puede conseguirse mediante una buena extraccién local y un buen sistema
‘general de extraccion.

PROTECCION PERSONAL

PROTECCION RESPIRATORIA: Respirador con filtr para gases y vapores organicos e inorgnicos.
PROTECCION DE LA PIEL: Usar delantal pldstico y guantes pldsticos de nitrilo, las cremas protectoras pueden ayudar a
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proteger las z0nas de Ia piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una vez la exposicién se haya producido.
PROTECCION DE CARA Y 0JOS: Utilzar gafas protectoras, mono gafas especialmente disefiadas para proteger contra la
salpicadura de liquidos. Tener cerca del drea de trabajo un estacién de lavado répido para el enjuague de cara y ojos.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

PROPIEDADES CARACTERISTICAS UNIDAD MINIMO MAXIMO
|CONTENIDO DE 50LIDOS 8.00% 75.00%
[ViscosiaD. KUazseC 8 140
P 75 5
[DENSIDAD GRjem3 100 15
[FINURA Sin grumos
[ESTADO FiSico thotrdpico
SOLUBILIDAD Soluble en agua
[oLoR ‘caracteristico
[cotor segin carta de colores

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bajo las condiciones de manipulacidn y almacenamiento recomendadas.

Estable en envase cerrado a temperatura y humedad normal.

En caso de incendio se pueden producir productos de descomposicién peligrosos, tales como monéxido y didxido de
arbono.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Inhalaci6n: puede causar iritacién si es alérgico  alguno de sus componentes.
Ingestion: es ligeramente toxico por ingestién.

Contacto con los ojos : puede causar irrtacion de los ojos.

Contacto con Ia piel: puede causar irritacidn de la piel sise es sensitivo a alguno de sus componentes.

12. INFORMACION ECOLOGICA

Producto Biodegradable.
Evitar que el producto acceda a terrenos, alcantarillas y cursos de agua sin tratamiento previo.
Todo material de empaque puede ser reciclado.

13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL

No se permite su vertido en terrenos, alcantarilas o cursos de agua.
Los residuos y envases vacios deben ser tratados de acuerdo a a legislacién local vigente.

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

Transportar siguiendo siempre las normas ADR para el ransporte por carretera, las RID por ferrocarrl, las IMDG por mar
vlas ICA/IATA por avién.




