Formato No. 04 – PROPUESTA ECONOMICA



Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
Carrera 11 No. 27 - 27.
Tunja.
	

					OBJETO: “[Colocar objeto del proceso]”


Estimados señores:

en mi calidad de representante legal de “[Nombre del Proponente]” o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente”, manifiesto que ejecutare el objeto del proceso de acuerdo a las siguientes:


	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	PRESENTACION
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
	VALOR TOTAL ANTES DE IVA

	1
	UMI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN TELA BLACK OUT AMERICANA, CUATRO CAPAS, 25% FIBRA DE VIDRIO 75% PVC, PESO 522+-5% G/M2, CALIBRE 0.42+-5%mm, ANCHOS DE 1.80, 2.50 Y 3.00, RETARDANCIA (CALIFORNIA U.S Title 19, NFPA 701-2004 TM#1, BS 5867 2008 Part 2 Tipe B, LIBRE DE PLOMO, INCLUYE ESCUADRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SOPORTE INTERMEDIO PARA MINIMIZAR ENTRADA DE LUZ.
	M2
	423,28
	
	

	2
	UMI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DE ALUMINIO BLANCO TRAFICO PESADO HOSPITALARIO CURVADO CONTINUO (SIN UNIONES)  DE 20mm X 19,55mm, ENSAMBLADO CON RODACHINAS DE ALTO TRAFICO, SOPORTES PARA INSTALACIÓN, Y TAPAS LATERALES.
	ML
	114,33
	
	

	3
	UMI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS HOSPITALARIAS, ELABORADAS EN TELA CON TECNOLOGIA CLORORESISTENTE, DECOGARD DURABILIDAD AATCC 16.3-2020 OPC.3 /AATCC 61/ AATCCTM8-(2022)E /
ASTM D2261-13 (2017)E1 / ASTM D3939-13 (2017) /ASTM D5034-21 / ISO
13936- 1:2004, IPERMEABLE AATCC 35- 2018E2, LAFGARAD AATCC 22 / AATCC 124 / AATCC 22- 2017E, DECOGARD UPF AATCC 183, BENEFICIOS OEKOTEX STD 100, ANTIFLUIDO E IMPERMEABLE; RESISTENCIA AL RASGADO, QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE BARRERA NIVEL 2 segun AAMI PB70, SIN UNIONES VERTICALES, CON DOBLE ABRAZADERA. EN LA PARTE SUPERIOR DEBE CONTAR CON REATA FORRADA EN LA MISMA TELA Y OJALES PLASTICOS CADA 13 CMS (INLCUYE GANCHO PERA EN ACERO INOXIDABLE). CUENTA CON MALLA SUPERIOR PARA VENTILACION 100% POLIESTER CON APRESTO. ALTURA ENTRE 2,30 - 2,50 M.
	ML
	285,83
	
	

	4
	HSR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES ELABORADAS EN TELA SCREEN 5%, ELABORADAS EN TELA 29% FV 71% PVC, PESO 430 /M2, ESPESOR 0.52mm, RETARDANCIA AL FUEGO  NFPA 701-2015 (USA), BSS5867 (UK), DIN 4102-1 GERMANY, RESISTENCIA BACTERIANA ASTM E2180, ASTM G21, MEDIO AMBIENTE GREENGUAD GOLD, RS 54%, AS 23%, TS 23%, TV 20% SGH 44%, INCLUYE SOPORTE INTERMEDIO.
	M2
	27,74
	
	

	5
	HSR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DE ALUMINIO BLANCO TRAFICO PESADO HOSPITALARIO CURVADO CONTINUO (SIN UNIONES)  DE 20mm X 19,55mm, ENSAMBLADO CON RODACHINAS DE ALTO TRAFICO, SOPORTES PARA INSTALACIÓN, Y TAPAS LATERALES.
	ML
	57,28
	
	

	6
	HSR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS HOSPITALARIAS, ELABORADAS EN TELA CON TECNOLOGIA CLORORESISTENTE, DECOGARD DURABILIDAD AATCC 16.3-2020 OPC.3 /AATCC 61/ AATCCTM8-(2022)E /ASTM D2261-13 (2017)E1 / ASTM D3939-13 (2017) /ASTM D5034-21 / ISO 13936- 1:2004, IPERMEABLE AATCC 35- 2018E2, LAFGARAD AATCC 22 / AATCC 124 / AATCC 22- 2017E, DECOGARD UPF AATCC 183, BENEFICIOS OEKOTEX STD 100, ANTIFLUIDO E IMPERMEABLE; RESISTENCIA AL RASGADO, QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE BARRERA NIVEL 2 segun AAMI PB70, SIN UNIONES VERTICALES, CON DOBLE ABRAZADERA. EN LA PARTE SUPERIOR DEBE CONTAR CON REATA FORRADA EN LA MISMA TELA Y OJALES PLASTICOS CADA 13 CMS (INLCUYE GANCHO PERA EN ACERO INOXIDABLE). CUENTA CON MALLA SUPERIOR PARA VENTILACION 100% POLIESTER CON APRESTO. ALTURA ENTRE 2,30 - 2,50 M.
	ML
	143,19
	
	

	7
	HSR-UCIN&UNIP: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN TELA BLACK OUT AMERICANA, CUATRO CAPAS, 25% FIBRA DE VIDRIO 75% PVC, PESO 522+-5% G/M2, CALIBRE 0.42+-5%mm, ANCHOS DE 1.80, 2.50 Y 3.00, RETARDANCIA (CALIFORNIA U.S Title 19, NFPA 701-2004 TM#1, BS 5867 2008 Part 2 Tipe B, LIBRE DE PLOMO, INCLUYE ESCUADRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SOPORTE INTERMEDIO PARA MINIMIZAR ENTRADA DE LUZ.
	M2
	16,60
	
	

	8
	SALON CONFERENCIAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN TELA BLACK OUT AMERICANA, CUATRO CAPAS, 25% FIBRA DE VIDRIO 75% PVC, PESO 522+-5% G/M2, CALIBRE 0.42+-5%mm, ANCHOS DE 1.80, 2.50 Y 3.00, RETARDANCIA (CALIFORNIA U.S Title 19, NFPA 701-2004 TM#1, BS 5867 2008 Part 2 Tipe B, LIBRE DE PLOMO, INCLUYE ESCUADRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MECANISMO R24.
	M2
	9,16
	
	

	9
	SALON CONFERENCIAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN PVC  MR, INCLUYE VIGA SUPERIOR FORRADA. ESPESOR 0,6CM, ANCHO PANEL 10CM, PORCENTAJE PVC 70%, SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO, SISTEMA DE MOVIMIENTO POR GUIAS SUPERIORES PLANAS QUE GIRAN EN SU PROPIO EJE, TONO A ELEGIR. TAMAÑO 4.30 X 2.73
	UN
	1
	
	

	10
	SALON CONFERENCIAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN PVC  MR, INCLUYE VIGA SUPERIOR FORRADA. ESPESOR 0,6CM, ANCHO PANEL 10CM, PORCENTAJE PVC 70%, SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO, SISTEMA DE MOVIMIENTO POR GUIAS SUPERIORES PLANAS QUE GIRAN EN SU PROPIO EJE, TONO A ELEGIR. TAMAÑO 4.15 X 2.73
	UN
	1
	
	

	11
	SALON CONFERENCIAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN PVC MR, INCLUYE VIGA SUPERIOR FORRADA. ESPESOR 0,6CM, ANCHO PANEL 10CM, PORCENTAJE PVC 70%, SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO, SISTEMA DE MOVIMIENTO POR GUIAS SUPERIORES PLANAS QUE GIRAN EN SU PROPIO EJE, TONO A ELEGIR. TAMAÑO 1.30 X 2.73
	UN
	1
	
	

	SUBTOTAL
	

	IVA 19%
	

	TOTAL + IVA
	





[bookmark: _Hlk187750381]Atentamente,



[bookmark: _Hlk187751586]Firma (Firma del Proponente o de su representante legal):
Nombre del proponente:
Nit. o C.C.:
Representante legal (en caso de ser persona jurídica):
Cedula del Representante legal (en caso de ser persona jurídica):
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
