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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES

[bookmark: _gjdgxs]
El proponente deberá ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas requeridas, señaladas en el Formulario “OFERTA TÉCNICA”, so pena de rechazo de la propuesta. 

El contratista deberá asumir todos los gastos necesarios para el desarrollo del objeto contractual.
[bookmark: _Hlk192852908]
Conforme a las especificaciones técnicas requeridas, es necesario que, en el momento de la entrega de cada uno de los ítems, el proveedor realice la capacitación correspondiente sobre el manejo, cuidado y funcionamiento de los equipos suministrados. Esta capacitación es fundamental para garantizar el correcto uso y mantenimiento de los equipos, así como para optimizar su rendimiento y prolongar su vida útil. 

	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A.02.01.01.004.008 

	NOTA 
el oferente deberá allegar junto con su propuesta LA FICHA TÉCNICA EMITIDA POR EL FABRICANTE de los bienes ofertados, en la cual se evidencien de manera clara y verificable las características técnicas requeridas en el presente proceso

	ITEM
	RUBRO PRESUPUESTAL
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	CANT
	MARCA PARA OFERTAR 

	1
	BALON DE VENTILACION/RESUCITADOR ADULTO DESECHABLE
	El Resucitador está diseñado para usarse como complemento de la respiración artificial, la reanimación cardiopulmonar y también se puede utilizar para ventilar al paciente en apnea o para aumentar la ventilación y / o el suministro de oxígeno al paciente que respira espontáneamente.
Este producto está diseñado para ser utilizado por personal médico calificado o de emergencia capacitado en ventilación pulmonar y técnicas avanzadas de soporte vital cardíaco, en unidades de emergencia, cuidados intensivos, sala de operaciones o ambulancias.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
*Resucitador de silicona adulto de 1600 ml
*Mascara de silicona N5
*Reservorio de 2500 ml
*Tubo de oxígeno desechable
*Válvula peep de 5-20 cm H2O (15mmHD) azul
	4 UNIDADES 
	 

	2
	BALON DE VENTILACION/RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE
	*Resucitador de silicona neonatal de 280 ml
*Mascara de silicona N1
*Reservorio de 1000 ml
*Tubo de oxígeno desechable
*Válvula peep de 2-10 cm H2O (15mmHD) naranja
	4 UNIDADES
	 

	3
	CANULA NASOFARINGEA ADULTO # 6,5 mm/28FR
	Cánula Nasofaríngea siliconizada blanda con punta atraumática, Conector plano.
Indicaciones: permite mantener asegurar la vía aérea evitando la caída de la lengua y la obstrucción del paso del aire, durante procedimientos como anestesia, reanimación, administración de oxígeno. Utilizada en servicios de anestesia, UCI, Urgencias.
	6 UNIDADES
	 

	4
	CANULA NASOFARINGEA PEDIATRICA 3.0 mm
	Diseñada para mejorar la experiencia de atención médica en pacientes neonatales y pediátricos, ofreciendo comodidad y facilidad de uso.
	6 UNIDADES
	 

	5
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR ADULTO 7,0 MM
	Es un dispositivo médico utilizado para la ventilación mecánica en pacientes que requieren soporte respiratorio.
Características: Está hecho de PVC rígido, con un conector a fuente de oxígeno rígida y líneas guía radiopaca para verificar la posición del tubo. 
	12 UNIDADES
	 
 

	6
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR PEDIATRICO  3,5 MM
	
	
	

	7
	VENDAJE ELÁSTICO 6"X 5" YARDAS
	*Venda de fijación o sujeción utilizada para sostener apósitos o compresas que cubren las heridas, en terapias de inmovilización semirrígida, terapias de
compresión y restricción de movimiento.
*Las orillas de la venda están tejidas o remalladas con puntada de seguridad,
evitando que se deshilache o se desprendan los hilos de trama.
*Los extremos (puntas) están remalladas que evita el deshilachamiento.
*Contiene algodón, poliéster y fibras sintéticas con hilo elástico de uso hospitalario.
*Cuenta con sujetador de aluminio, libre de corrosión
cortantes,libre de rebabas y aristas cortantes.
*El producto está libre de partículas extrañas.
	36 UNIDADES
	 
 

	8
	VENDAJE ELÁSTICO 4"X 5" YARDAS
	
	
	

	9
	CINTA ADHESIVA (ESPARADRAPO TUBO x 12 UNIDADES) 
	*Tubo de esparadrapos de diferentes medidas que 
se adaptan a cualquier uso.
*Ideal para usar como soporte y fijación de apósitos, 
vendajes, catéteres, sondas, drenes y curaciones en 
general.
*Cinta médica elaborada a base de algodón recubierto con pegamento adhesivo médico.
*Alta adherencia gracias a su adhesivo a base de óxido de zinc, resinas y emolientes.
*Este producto es cómodo, suave, fácil de usar y su composición no lastima la piel.
*Producto no tóxico, médico y compatible con el medio ambiente.
	1 TUBO X 
12 UNIDADES
	 

	10
	FERULA INMOVILIZADORA DE EXTREMIDADES
	La férula ofrece una flexibilidad sin precedentes al doblarse para formar cualquier arco sencillo, está diseñada para proporcionar versatilidad de apoyo. 
Características:
*Se pueden cortar según el tamaño, las dos capas de espuma de celda cerrada y en el interior de aluminio de la férula pueden cortarse con unas tijeras para adaptarla a todo tipo de tamaños.
*Aluminio moldeable: una lámina de aluminio templado en el interior de las capas exteriores de la férula se moldea con facilidad, lo que permite usar la férula en una amplia variedad de aplicaciones.
*Exterior lavable: la espuma exterior con poros cerrados pueden limpiarse y desinfectarse con agua para volver a usar.
*Material radiotransparente: permite que se puedan tomar radiografías y TAC sin necesidad de retirar la férula de la extremidad lesionada o fracturada.
*Resistente al agua.
*Diseño ligero: la férula debe ser ligera, requiere una venda a cinta adhesiva para sujetar un hueso lesionado o estabilizar la articulación.
	12 UNIDADES
	 

	11
	CONTENEDORES PARA ELEMENTOS CORTOPUNZANTES
	Recolector de cortopunzantes fabricados en polipropileno rígido de alta densidad para garantizar el desecho seguro libre de punciones accidentales, el guardián permite el desecho de elementos cortopunzantes con una sola 
mano, (Aguja, hoja bisturí, etc), además evitan la salida accidental de los elementos contenidos en caso de caer o voltearse accidentalmente y minimizan la manipulación de elementos cortopunzantes contaminados. 
*Tapa con sistema de embudo en una sola vía con pestañas unidireccionales: 
*La tapa con diseño de embudo de válvula de seguridad de una sola vía, la cual  evita  la  salida  accidental  del  material  contenido. Permite el desecho de elementos cortopunzantes con una sola mano, (Jeringas, Agujas, hoja bisturí, etc) 
*Tapa con cierre de seguridad: Evita la salida accidental del material. Reduce el riesgo de reúso. Evita la posibilidad de manipulación ociosa del material contenido. 
*Etiqueta con logo tipo internacional de identificación de material biológico: La 
etiqueta adherida a todos los recolectores, diseñada en colores fosforescentes, facilita a los usuarios la identificación de riesgo con el objetivo de tener mayor control o seguridad. 
*Asas sujetadoras en los extremos: Permite transportarlo en forma segura una vez está lleno hasta el nivel máximo permitido. 
*Fabricado en polipropileno rígido de alta densidad: Resina plástica, permite ser esterilizado en autoclave (inactivación de microorganismos) o ser incinerado o triturado (rellenos sanitarios) para su desecho final. Al incinerarse produce solamente como residuo Dióxido de Carbono yagua, protegiendo de esta forma el medioambiente.    
	12 UNIDADES
	 

	12
	COLLAR CERVICAL ADULTO  
	Collares cervicales de inmovilización, originales y genuinos construidos en Foam Plastazole (libre de látex, hipoalergénicos) con refuerzos rígidos anterior/posterior y puntos de apoyo cientificamente asegurados, posee acoples para estabilizadores y halos, inalterable a la exposición e inmersión en agua (permitiendo hidroperapia y baño del paciente sin necesidad de remoción). 
• Diseño asegurando restricción de movimiento, promoviendo recuperación 
al paciente. 
• Libre de látex, espuma hipoalergénica. 
• Refuerzo rígido que provee soporte extra anterior y posterior. 
• Exclusivo foam Plastazole con textura diseñada para higienizar con agua y 
jabón neutro. 
• Orificio traqueal científicamente diseñado para traqueotomía. 
• Acoples para Halos y/o estabilizador.Traslúcido a RX, CT y MRI. 
• OrIficios con perfil aerodinámico para facilitar ventilación y reducción de calor/ humedad. 
• Inalterable a la exposición e inmersión en agua (permite el baño del paciente e hidroterapia sin necesidad de reoción). 
• Construido para regulación a necesidad. 
• Velcro de alta adhesividad textil para 
confort y seguridad. 
• Ajuste en hombros y contorno mandibular 
para mayor estabilidad. 
• Acabado suave y delicado.     
	2 UNIDADES
	 

	13
	TORNIQUETES
	El torniquete para control de hemorragias en extremidades deberá cumplir y certificar las siguientes características:
*Correa de precisión: La correa de precisión debe ser resistente a las inclemencias del tiempo, fabricada en tpolímero sintético de una sola capa, que cuente con orificios espaciados que se cierran con la hebilla de bloqueo automático. El sistema de cierre reutilizable secundario que fije la correa restante para proporcionar una mayor estabilidad y seguridad.  Largo de la correa 88,9 cm. Anchura 3,8 cm
El sistema de velcro resistente a la intemperie funciona incluso cuando está completamente sumergido, lo que proporciona máxima seguridad en las condiciones climáticas más adversas. ); el sistema de velcro resistente a la intemperie Mil-Std-810g funciona incluso completamente sumergido, brindando máxima seguridad en las condiciones climáticas más adversas.
*Ganchos en C para molinete: permiten aseguran la varilla metálica del molinete mediante un diseño angular intuitivo, lo que hace que el bloqueo del molinete sea más fácil y eficiente.
*Placa de distribución de presión flexible Su construcción de nailon duradero distribuye la fuerza como presión dirigida para máxima resistencia y flexibilidad, capaz de doblarse en extremidades más pequeñas sin romperse.
*Hebilla de bloqueo automático: Con innovadora tecnología de bloqueo automático activa las puntas de bloqueo, eliminando la holgura que se puedan desarrollar en la aplicación del torniquete.
*Varilla de molinete metálica: Fabricada a partir de barras extruidas de aluminio 6061-T6, resistente y ligero.
*Pestaña de precisión: con un diseño intuitivo permite una aplicación del torniquete más rápida y sencilla. El material está optimizado para la visión nocturna, color gris.
*Torniquete diseñado para control de hemorragias graves en situaciones de emergencia, que actúa aplicando presión bloqueando la pérdida de sangre. Este dispositivo se utiliza normalmente en ambiente táctico por lo que debe ser de fácil aplicación incluso por el propio herido o afectado. 
Que cumpla la norma MIL-STD-810G, la cual es un estándar militar que establece un conjunto de pruebas para evaluar la durabilidad y resistencia de dispositivos en condiciones ambientales extremas. 
	50 UNIDADES
	 

	14
	VENDAJE HEMOSTATICO (GASA DE COMBATE)
	
Gasa hemostática comprimida plegada en Z, envasada al vacío con tira radiopaca impregnada de caolín, la cual se utiliza para detener el sangrado. Se coloca en la herida y se aplica presión para detener el sangrado arterial y venoso. Ancho: 4 yardas. Estéril. Envasada en bolsa de aluminio.
Características Principales:
Empacado al vacío y doblado en Z
Control rápido del sangrado: Promueve la coagulación en minutos, permitiendo a los socorristas manejar heridas graves con rapidez y eficacia.
Uso intuitivo y sencillo: Se aplica con la misma técnica que una gasa estándar, facilitando su colocación incluso en entornos de alta presión.
Acceso acelerado al producto: Cuenta con ocho puntos de corte, optimizando la rapidez en la aplicación.
Seguro y sin calor: A diferencia de otros agentes hemostáticos,  NO genera calor, evitando el riesgo de quemaduras.
Durabilidad extendida: Tiene 5 años de vida útil, garantizando su efectividad en almacenamiento a largo plazo.
Material adaptable: Su composición maleable permite ajustarse a heridas de cualquier tamaño o forma, incluidas heridas penetrantes.
Fácil extracción: Una vez formada la coagulación, el material se retira sin dificultad ni daño adicional al paciente.
*Se elimina fácilmente una vez que se produce la coagulación.
*Recomendado por el Comité de Atención a Víctimas de Combate Táctico
Especificaciones Técnicas
Dimensiones:  7,5 CM X 3,7 M ( 3 IN X 4 YD)
Material: Gasa quirúrgica impregnada con agente hemostático inorgánico patentado  (caolín),con cinta radiopaca,  puede ajustarse a cualquier tamaño o forma de herida (incluidas las heridas penetrantes.
No alergénico y biocompatible
Aplicación en medicina táctica, militar y de emergencias prehospitalarias
	12 UNIDADES
	 

	15
	SIMULADOR VÍA AEREA
	Equipo de simulación clínica diseñado para el entrenamiento en el manejo de la vía aérea en pacientes adultos, que reproduce de manera anatómicamente realista la vía aérea de un adulto; además la cabeza y la parte superior del torso humano.
Debe permitir la práctica y demostración de procedimientos relacionados con el control de la vía aérea, incluyendo intubación orotraqueal, ventilación con dispositivos manuales, aspiración de secreciones y manejo avanzado de la vía aérea.
El simulador deberá contar con características que faciliten la ejecución de técnicas de broncoscopia de la vía aérea superior, así como la intubación endotraqueal guiada por broncoscopio, garantizando una experiencia formativa realista y acorde con los estándares internacionales de entrenamiento en salud.
Requisitos mínimos:
1. Vía Aérea:
• Debe permitir la inclinación de la cabeza
• Debe permitir la elevación del mentón
• Debe permitir la elevación del cuello
• Debe permitir la tracción mandibular
2. Practica de ventilación con resucitador manual:
• Debe proporcionar inspección visual de la expansión pulmonar
• Debe proporcionar auscultación de sonidos respiratorios
• Debe permitir la maniobra de Sellick (presión cricoidea)
• Deberá permitir Laringoespasmo
3. Intubación
• Deberá permitir la Intubación traqueal (oral y nasal)
• Deberá permitir la Intubación faríngea (oral y nasal)
• Deberá permitir la Intubación esofágica
• Deberá permitir la Intubación bronquial
• Deberá permitir la inserción de la mascarilla laríngea
• Deberá permitir la intubación endotraqueal
• Deberá permitir la colocación de vía aérea supraglótica
• Deberá permitir la colocación correcta del tubo endotraqueal
• Deberá permitir la información de presión excesiva del laringoscopio en la dentadura superior a través de un clic 
• Deberá permitir la evaluación broncoscópica de posición del extremo
4. Succión de vía aérea obstruida
• Deberá permitir la succión de la cavidad oral
• Deberá permitir la succión Orofaringe o nasofaringe
• Deberá permitir la succión orotraqueal o nasotraqueal, mediante tubo endotraqueal
• Deberá permitir el drenaje gástrico 
5. Deberá permitir el inflado del estomago 
6. Deberá permitir la simulación de vómitos para la práctica de la vía aérea obstruida y la succión de líquidos. 
7. Deberá tener base de montaje que permita una práctica estable.
8. Deberá contar con un estuche rígido que facilite el transporte y el almacenamiento seguro.
9. Elementos incluidos:
• Deberá incluir el Simulador principal
• Deberá incluir un modelo de demostración de vía aérea
• Deberá incluir el contenido estomacal simulado
• Deberá incluir el lubricante de entrenamiento
• Deberá incluir el Kit de limpieza de vía aérea
10. Deberá incluir las instrucciones de uso y garantía.
	3 UNIDADES
	 

	16
	SIMILADOR DE EMPAQUETAMIENTO
	Equipo de simulación clínica, que estará destinado al entrenamiento en control de hemorragias y manejo inicial de heridas traumáticas. El simulador reproducirá de manera realista extremidades con múltiples patrones de lesiones, lo que permitirá la práctica de habilidades esenciales para la atención prehospitalaria en escenarios tácticos y de emergencia.
El equipo permitirá la ejecución de técnicas como la aplicación de torniquetes, el empaquetamiento de heridas y la colocación de vendajes compresivos, orientadas al control de hemorragias externas potencialmente letales.
El simulador simulará lesiones como laceraciones graves y heridas penetrantes con orificios de entrada y salida, facilitando el desarrollo progresivo de competencias prácticas bajo estándares internacionales de entrenamiento en medicina táctica.
Así mismo, el dispositivo será portátil, resistente y podrá ser utilizado tanto en ambientes académicos como en escenarios de entrenamiento en campo, garantizando su funcionalidad en diferentes condiciones operacionales.
Requisitos mínimos:
• Dispondrá de múltiples patrones de heridas para el cumplimiento de objetivos de entrenamiento
• Simulará laceraciones graves y trauma penetrante (heridas de entrada y salida)
• Permitirá la aplicación de torniquetes
• Facilitará el entrenamiento en empaquetamiento de heridas y vendajes compresivos
• Estará fabricado en silicona de alta resistencia, no reactiva a condiciones ambientales
• Podrá ser utilizado en aula y en escenarios de entrenamiento en campo
• Contará con diseño robusto, reutilizable y de alta durabilidad
Dimensiones y características físicas:
• Longitud: 38 cm
• Diámetro: 15 cm
• Peso: 5 kg
	3 UNIDADES
	 

	17
	TORNIQUETE DE UNIÓN
	El torniquete de unión debe cumplir con las siguientes características:
*Debe estar diseñado para controlar hemorragias graves en la zona axilar o inguinal e inmovilizar fracturas de pelvis. 
*Debe contener una hebilla “autostop”, que cumpla con las siguientes características:
Un “clic” táctil y sonoro el cual proporciona una indicación clara, que confirma la aplicación correcta del torniquete y a la vez mantiene una fuerza óptima.
*Correa de precisión: los orificios de diseño preciso bloquean a la hebilla “autostop”, permitiendo una fácil aplicación
*Sujeción segura mediante un robusto sistema de cierres de velcro
*Pera de inflado de control: pera de inflado manual separable infla los dispositivos de compresión especifica a la presión exacta necesaria para controlar la hemorragia 
*Dispositivo de compresión especifica 
*Extensor de dispositivo de compresión especifica
*Todos los materiales del torniquete de unión deben ser radiotransparentes o radiolucentes, excepto los dos resortes de acero inoxidable de la hebilla, lo que permite la realización de radiografías y TAC sin tener que retirar los dispositivos.
*El torniquete de unión debe venir en una bolsa resistente  
*Medidas: alto: 12.1 cm-ancho: 12.1 cm
El kit de torniquete, compresión de unión; inflable; de 6 piezas, deberá incluir el torniquete de polímero sintético, dos dispositivos de compresión objetivo inflables, accesorio extensor de torniquete, bulbo de inflado con válvula de liberación, correa auxiliar e instrucciones de uso resistentes al agua; instrucciones de referencia rápida impresas en el interior del cinturón; suministrado en una funda duradera.
Que cumpla la norma MIL-STD-810G, la cual es un estándar militar que establece un conjunto de pruebas para evaluar la durabilidad y resistencia de dispositivos en condiciones ambientales extremas. 
	5 UNIDADES
	 

	18
	CANASTLLA OCULAR-PROTECTOR OCULAR PLASTICO
	Diseño universal adaptado para el ojo izquierdo y derecho, Fabricado con Polipropileno blanco, Cumple con estándares de Calidad, Su diseño permite una óptima comodidad del paciente.
	24 UNIDADES
	 

	19
	SIMULADOR DE RCP NEONATAL 
	simulador RCP NEONATAL, será utilizado para el desarrollo de los cursos de SOPORTE VITAL BÁSICO BLS y ACLS, teniendo en cuenta el contenido temático para las habilidades de la obstrucción de la vía área y RCP en paciente NEONATAL. 
El simulador NEONATAL para RCP debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
*Anatomía realista de un bebé neonatal, con cabeza, tórax miembros superiores e inferiores, con movilidad. 
*Inclinación de la cabeza con vía aérea abierta   
*Elevación de la barbilla para abrir las vías respiratorias 
*Elevación realista del tórax 
*Marcas anatómicas palpables 
*Proceso xifoideo como punto de referencia en la colocación de la mano 
*Tres protectores faciales desechables 
*Sistemas pulmonares 
*Una piel de vinilo resistente para un servicio prolongado 
*Una elevación visible del pecho para verificar la ventilación 
*Ligero resistente *Tono de piel claro 
*Debe incluir garantía de mínimo tres años e instrucciones de uso 
*Debe incluir bolsa individual en lona para transporte. 
*Incluye elevación visual del pecho, velocidad, profundidad, retroceso, ventilación, tiempo de intervención y fracción de compresión torácica que proporcione retroalimentación de RCP avanzada y de alta calidad en tiempo real mediante una conexión Bluetooth®  disponible tanto en dispositivos Apple como Android, que  permita a los instructores ofrecer una formación integral en RCP mientras monitorizan el rendimiento de los alumnos. 
Permitir administración de aire por boca, con protector facial / pulmón que combina la protección facial y el pulmón en una vía aérea individual. El aire que ingrese por el protector debe abrir la bolsa pulmón, lo que provoque que el pecho del maniquí se infle visiblemente en respuesta a las insuflaciones de RCP administradas. 
El maniquí de neonato deberá incorporar un mecanismo interno de retroalimentación ubicado en la región dorsal central, debajo de la superficie externa, diseñado para apoyar la correcta ejecución de las compresiones torácicas. Este sistema deberá emitir  una señal sonora cuando se alcanza la profundidad adecuada de compresión (aproximadamente 5 cm), permitiendo continuar hasta una profundidad máxima establecida, y podrá integrarse con un sistema de monitoreo para proporcionar retroalimentación objetiva sobre la velocidad de las compresiones, mediante una conexión Bluetooth®  disponible tanto en dispositivos Apple como Android, que  permita a los instructores ofrecer una formación integral en RCP mientras monitorizan el rendimiento de los alumnos. 
El maniquí neonatal deberá incluir instalada una herramienta de monitor de las RCP  
	6 UNIDADES
	 

	20
	HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y RETROALIMENTACIÓN MEDIDOR CPR
	Características técnicas del dispositivo
Debe ser una herramienta de medición y retroalimentación para reanimación cardiopulmonar (RCP), diseñada para mejorar la calidad de las compresiones torácicas y ventilaciones mediante datos objetivos en tiempo real, alineados con las guías internacionales de la American Heart Association (AHA) y el European Resuscitation Council (ERC)
El dispositivo permitirá la evaluación cuantitativa de los principales parámetros de la RCP, mediante la característica de retroalimentación de audio correctivo y visual en tiempo real, la herramienta de medición de RCO alertará en cualquier momento que el rendimiento se desvía significativamente de la guía de AHA.
El dispositivo debe medir de forma simultánea y objetiva múltiples variables críticas de calidad de la RCP, incluyendo profundidad, velocidad, retroceso torácico completo, fracción de compresión y parámetros ventilatorios (volumen, frecuencia y tiempo de insuflación), lo que permite una evaluación integral del desempeño del reanimador.
Retroalimentación correctiva priorizada, combinando señales visuales, numéricas y auditivas que alertan de manera jerarquizada sobre desviaciones críticas respecto a los estándares internacionales de RCP.
Debe integrar integrar medición precisa, retroalimentación activa, alineación normativa, trazabilidad de datos y aplicabilidad clínica real
Características mínimas de la RCP que deberá medir en tiempo real:
• Compresiones: Profundidad, frecuencia, liberación (completa o incompleta) y ciclo de trabajo
• Objetivo de la tasa de compresión: 90 a 120 por minuto
• Indicador Gráfico de Tasa de Ventilación: 4-16 ventilaciones por minuto o 9-16 vpm después de realizar respiración de rescate tras 60 segundos sin compresiones
• Velocidad de compresión torácica alta
• Velocidad de compresión torácica baja
• Feedback verbal de retroalimentación correctiva priorizada para todas las mediciones
• Feedback grafico de onda de compresión desde la zona objetivo de profundidad correcta. 
• Retroalimentación de ventilación de la máscara de la válvula de la bolsa
• Profundidad de compresión torácica - demasiado superficial
• Retroceso torácico completo
• Tiempo "manos libres"
• Capacidad de superficie conforme vs. no conforme 
	6 UNIDADES
	 

	21
	SELLO DE TORAX
	Gel adhesivo extra-resistente, se adhiere en presencia de sangre, pelo, sudor o 
arena, incluso cuando si se sumerge en agua.
• Se adhiere en condiciones climáticas adversas.
• Forma ovalada que maximiza la superficie cubierta.
• Válvula unidireccional rígida que impide bloqueos accidentales.
• Libre de látex. Estéril.
• Optimizado para visión nocturna.
• Incluye apósito de alta absorción
	24 UNIDADES
	 

	NOTA ACLARATORIA:
la Entidad se reserva el derecho de realizar las verificaciones que considere pertinentes y de solicitar a los oferentes las aclaraciones que estime necesarias durante el desarrollo del proceso de selección, con el fin de garantizar la veracidad de la información presentada y el cumplimiento de los requisitos establecidos.



CON EL PRESENTE FORMULARIO DENOMINADO OFERTA TÉCNICA, LA EMPRESA Haga clic aquí para escribir texto. Identificada Haga clic aquí para escribir texto. REPRESENTADA LEGALMENTE POR Haga clic aquí para escribir texto. MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS Y SE COMPROMENTE A DARLE TOTAL CUMPLIMIENTO. 



LA PRESENTE SE FIRMA A LOS Haga clic aquí para escribir texto.



Haga clic aquí para escribir texto.
Representante legal NOMBRE REPRESENTANTE
NIT:XXXX
C.C. No. 
CONTRATISTA
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