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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO LOGÍSTICO Y SERVICIOS GENERALES – COMPONENTE DE TRANSPORTES MDN-UGG


OBJETO A CONTRATAR
[bookmark: _Hlk188532741]CONTRATAR EL SERVICIO DE BLINDAJE PARA LOS VEHICULOS TOYOTA FORTUNER DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	92
	12
	18
	01

	Servicio de Defensa Nacional, Orden Público, Seguridad y Vigilancia
	Seguridad y Protección Personal
	Servicio de carros blindados y transporte de valores
	Servicio de carros blindados

	25
	10
	19
	20

	Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	Vehículos de motor
	Vehículos especializados o de recreo
	Carro de seguridad



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VEHÍCULO A BLINDAR

	TIPO
	Camioneta 5 puertas

	CANTIDAD
	7 vehículos

	MARCA Y LINEA
	Toyota Fortuner

	MODELO
	2024

	CILINDRAJE (COMERCIAL)
	2.775 centímetros cúbicos, 2.8 comercial

	POTENCIA NETA
	201 hp.

	TORQUE NETO
	500 Nm@1600-2800 rpm

	DISPOSICIÓN
	Cuatro en línea

	CONTROL DE EMISIONES
	EURO 6C

	COMBUSTIBLE
	Diésel

	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
	Riel común con Intercooler y Turbo de geometría variable

	ENCENDIDO
	Electrónico.

	FRENOS DELANTEROS
	Discos ventilados

	FRENOS TRASEROS
	Discos ventilados

	TIPO DE ACCIONAMIENTO
	Sistema ABS en las cuatro ruedas.

	SISTEMA DE DIRECCIÓN
	Lado izquierdo.

	TIPO DE ACCIONAMIENTO
	Hidráulica - Piñón y cremallera

	SUSPENSIÓN DELANTERA
	DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES,
AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS

	SUSPENSIÓN TRASERA
	SUSPENSIÓN DE 4 ARTICULACIONES CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS

	TRANSMISIÓN
	TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SECUENCIAL (6 VELOCIDADES + REVERSA) 

	CHASIS
	Independiente.

	TRACCIÓN
	Cuatro por cuatro (4x4) Full time.

	LLANTAS
	265/60 R18.

	CAPACIDAD DE CARGA
	500 kilogramos.

	SEGURIDAD ACTIVA
	· Sistema ABS + EBD + BA
· Sistema VSC + TRC + HAC + TSC

	SEGURIDAD PASIVA
	· Air bag (7 bolsas de aire)

















BLINDAJE VEHÍCULOS NIVEL IIIA (NIJ)
	BLINDAJE IIIA NORMA NIJ 0108.01

	TIPO DE BLINDAJE
	Nivel IIIA de la Norma NIJ 0108.01 contra munición nueve (9) mm. Con velocidad de 426 +/- 15m/s.

	



AREAS Y MATERIAL
	La oferta debe contener en forma Clara y precisa la descripción del peso y área a blindar con los materiales y pesos totales (para el peso de debe manejar una tolerancia de +/- 5 %), teniendo en cuenta que el vehículo soporte el peso del blindaje.
Sc debe anexar pianos de las áreas.
El oferente debe presentar el peso de cada material del blindaje por metro cuadrado especificado, se comprobará con el área y peso de tas probetas presentadas para la prueba balística. El peso por metro cuadrado de cada material presentado parala prueba no debe ser mayor que el ofertado.
Se exige que los materiales utilizados cumplan con los requerimientos y nivel de protección solicitado.

	PARTES PARA BLINDAR
	Piso, techo, postes, parales, puertas delanteras, traseras, quinta puerta o compuerta interior (bukhead door opcional), pared de cortafuego y protección del tablero (torpedo 100%), batería, computador central, bomba de líquido de frenos, ductos del aire acondicionado, caja de fusibles, guardafangos, incluidas las bombas, toma de aire frontal costados, párales, tapa de gasolina y bloqueo, tanque de combustible (con recubrimiento en material no inflamable anti fragmentario) y protección de tubos de escape.

	MATERIAL OPACO
	Las áreas opacas como techos, postes, parales, puertas delanteras y traseras, costados, pared cortafuegos y protección del tablero (torpedo 100%) y todas las áreas que hacen parte de la cabina interior deben ser blindadas en aramidas/kevlar/materiales livianos, las demás partes como batería, computador central, bomba de líquido de frenos, ductos del aire acondicionado, caja de fusibles, guardafangos, incluidas las bombas, toma de aire frontal costados, párales, tapa de gasolina y bloqueo, tanque de combustible se blindarán con el material balístico que resista el nivel de blindaje solicitado a excepción del piso.
El blindaje deberá fijarse en áreas opacas por medio de elementos que garanticen que no habrá desprendimientos que permitan el paso de proyectiles después de los primeros impactos.

El techo deberá estar blindado en Nivel IIIA de la norma NIJ 0108.01, en acero balístico, el piso del vehículo deberá estar blindado con Nylon y/o acero balístico anti-fragmentación, que deberá fijarse en forma tal que las capas deberán cubrir todo el piso en forma enteriza, para que haya protección anti-explosión, en todo caso que cumpla con la norma y el nivel requerido.
Los cortes del acero balístico deben realizarse en cortadoras láser o por chorro de agua asistidas por computador.
Indicar en la propuesta el espesor de los materiales opacos.

	REFUERZO DE ESTRUCTURA
	Estructura: En acero balístico reforzando las áreas de postes, párales, partes estructurales y defensa delantera, el techo debe llevar protección en todos los puntos críticos y ángulos de disparo (Corona).

	
	Traslapes: En las uniones de párales, en los cinturones, manijas, lámparas y chapas, debe haber protecciones mediante traslape, así como en la unión del material opaco y la parte posterior de las farolas, todos los marcos de las puertas y ventanas deben contar con traslapes envolventes en acero balístico, se debe realizar un diseño que permita la reparación o mantenimiento de las manijas de las puertas sin que afecte el blindaje.

	
	Bisagras: Las bisagras de todas las puertas deben ser reemplazadas por unas que ofrezcan una resistencia tal, que soporte sin problemas el peso adicional del blindaje para evitar que se descuelguen, adicionando un templete o riata para garantizar el buen funcionamiento de estas.

	BOMPER DELANTERO Y TRASERO
	Ambos Reforzados 

	









MATERIAL TRANSPARENTE

	Los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con películas de butiral polivinilo) (PVA) o poliuretano y policarbonato en la cara interior para proteger los ocupantes del vehículo, el espesor final que deben tener los cristales blindados debe ser el espesor de diseño que resulte de cumplir el Nivel IIIA de la norma NIJ 0108.01.

El vidrio lateral del conductor debe permitir una apertura de doce (12) cm. +/- cuatro (4) cm, la apariencia del vehículo original debe conservarse en su totalidad, los cristales deben estar unidos con la mayor asepsia de tal forma que no aparezcan hongos ni burbujas entre cristales durante los cinco (5) años siguientes, los cristales no deben presentar des laminación entre ellos durante los cinco (5) años de vida útil, ni presentar distorsiones horizontales o verticales de imagen, no se aceptan vidrios con burbujas o cámaras de aire; la diferencia con alguno de estos parámetros será motivo suficiente para rechazar el vehículo o para hacer efectivas las pólizas de garantía. Los vidrios deben tener pestaña con refuerzo en acero balístico.

Los cristales deben traer incluido el tinte y la franja de acuerdo con el color del vehículo.

El proceso de elaboración de los cristales debe cumplir con el REGLAMENTO TÉCNICO PARA ACRISTALAMIENTOS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LAS BALAS para uso en vehículos automotores para su comercialización en Colombia, conforme con el documento publicado en la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC.

	LLANTAS
	Todas las llantas, incluida la de repuesto deben contar con el sistema RUN FLAT TIRE (Insertos de plástico de alta densidad)

	ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR EL BLINDAJE
	· Intercomunicador interior/exterior del vehículo tipo manos libres
· Centradores de puertas
· Protector metálico al cárter.
· Pito o claxon bitono para prelación de vía, sirena y alto parlante.
· Luces federales tipo led de color rojo y azul en la parte delantera y trasera, que no afecten la estética ni el sistema eléctrico original del vehículo.
· Cuatro (4) luces estroboscópicas para señalización controladas con una fuente de poder de mínimo 300 FPM (flash por minuto), de operación manual o automática, instalados en las farolas y stop, de forma tal que no afecten la estética ni el sistema eléctrico original del vehículo.
· Protección de tubos de escape.
· Protección tanque de combustible con sistema de circulación de aire que permita su refrigeración.
· Quinta puerta o compuerta interior (bukhead door), pivotante sobre dos bisagras de alta resistencia que no permitan descolgamientos, la sección superior de la compuerta deberá estar equipada con un vidrio plano de observación empotrado en un marco de acero balístico que cumpla con los requerimientos del nivel de blindaje solicitado.

	FUNCIONALIDAD
	El blindaje no debe afectar la funcionalidad del vehículo, puertas, cinturones de seguridad y confort interior.

	FIJACIÓN
	Se debe especificar el sistema de fijación de los materiales opaco y transparente (anexar gráfico).




	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	GARANTÍA DEL BLINDAJE
	La garantía para el blindaje opaco y para el blindaje transparente será de mínimo cinco (5) años.

	MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE
	El mantenimiento del blindaje será por un periodo de cinco (5) años sin costo alguno para la Entidad



	CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA

	El vehículo en el momento de la entrega deberá estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos.



	PRUEBAS BALÍSTICAS

	Las pruebas balísticas deberán ser realizadas en INDUMIL.

	PRUEBA BALÍSTICA
	Los materiales de blindaje a emplear deberán superar la prueba balística respectiva conforme lo establecido en la norma NIJ 0108.01.

	COSTO
	El costo de la prueba debe ser asumido por el contratista

	PROBETAS Y MUESTRAS
	Se requiere para las pruebas de tipo destructivo dos probetas de material opaco (si al blindar se utilizan materiales diferentes al acero balístico solicitado para el interior del vehículo se deben presentar probetas por cada material) y dos probetas de material transparente contra munición 7.62 x 51 NATO de 32.5 cm x 32.5 cm (Tolerancia de más o menos 5 mm). No se debe presentar probeta para el material solicitado para el piso.

	TOMA DE MUESTRA O PROBETAS PARA LA PRUEBA BALÍSTICA
	El Contratista en coordinación con el supervisor del contrato, deberán tomar dos probetas de los materiales balísticos transparentes y opacos, conforme lo ofertado para ser presentadas a INDUMIL para la realización de las pruebas balísticas.

	LUGAR Y FECHA
	Las pruebas de resistencia al material blindado (opaco y transparente) se realizarán dentro de los quince (15) días calendario, después de la aprobación de la garantía única y antes de iniciar el proceso de producción de los vehículos blindados junto con el informe técnico suscrito por INDUMIL, donde se debe reflejar que los materiales superaron las pruebas balísticas “Informe de prueba de blindaje” de acuerdo a la norma solicitada, dichas pruebas deben ser realizadas en INDUMIL-Soacha y deben cumplir con los siguientes aspectos:

· El Contratista deberá coordinar previamente a la prueba con el supervisor del contrato la selección del material a impactar sobre los lotes de material destinados al blindaje del vehículo.
· El Contratista deberá coordinar la hora y la fecha para la presentación de las pruebas balísticas dentro del plazo establecido por la administración.
· El Contratista deberá acatar las normas de seguridad que indique INDUMIL al momento del ingreso.

NOTA: En el evento en que las pruebas no puedan ser realizadas en INDUMIL por causas ajenas a las partes, el contratista deberá realizarlas en un laboratorio debidamente certificado, previa coordinación con el supervisor contrato.

	NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS
	El número y distribución de los impactos será el establecido por la norma NIJ 0108.01 para el nivel IIIA.

En cada impacto se verificará la no penetración de la probeta o muestra del testigo.
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