
FORMATO ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO REQUERIDO



Señores
[bookmark: _Hlk7186453]EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio.
Subgerencia de Operaciones
Calle 26 No. 13-19, piso 21	
Bogotá D.C.

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de [colocar nombre del Oferente], declaro bajo gravedad de juramento, que acreditamos la propiedad, tenencia, arrendamiento o promesa de contrato de alquiler, de los equipos de topografía, perforación y registro, que cumplan con las características señaladas en el numeral 2.6.1 de los estudios previos del proceso CME-024-2020 cuyo objeto es la ““ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PROGRAMA SÍSMICO BOSCONIA NORTE 2D, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216140 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)”, y que se relacionan a continuación:

Topografía
· Estaciones  Totales con precisión de 5” o menos. Topcon o similar
· Colectores TDS tipo Recon o similares
· Filtros solares
· Tripodes
· Bastones
· Prismas
· Receptores GNSS Trimble R7 – R8 o similares
· Radio RTK de 35 W frecuencia 450 – 470 o similares
· Bases nivelantes con adaptador de antena

Perforación
· Compresores con mínimo las siguientes características
· Potencia: 36,5 kW
· Caudal: 5,2 m³/min (183,64 ft³/min)
· Presión: Mín.: 5,5 bar (79,77 psi) - Máx.: 8,6 bar (124,73 psi)
· Tecnología de tornillo, rotativo
· Mangueras de presión de 1-1/2” x 60 m
· Perforadoras portatiles con mínimo potencia de 5.5 HP
· Perforadoras mecanizadas
· Motobombas con mínimo las siguientes características
· Pipa Gorman Rupp
· Motor GX 270 y/o 160 - 7.5Hp
· Capacidad de salida: 200 GPM
· Sello mecánico seco.
· Diámetro de Succión 2”
· Diámetro de descarga: 1 ½”
· Martillos de perforación BR-2 con todos su accesorios
· Tubos de perforación de 4 y 5 pies
· Brocas punta de lanza para espiral
· Brocas tipo cola de pescado
· Brocas de dos alas
· Brocas de tres alas
· Espirales de 4 y 6 pies
· Llaves para tubo de 24”

Registro
· Compatible con plataformas de hardware y amplia gama de software (Windows, Linux, Solaris o similares)
· Capacidad para obtener datos de alta resolución
· Equipo telemétrico de 24 bits
· [bookmark: _GoBack]Intervalo de muestreo de 0.5, 1, 2, 4 ms
· Filtro de corte bajo: Ninguno
· Filtro de corte alto: 0.8 N
· Rango dinámico instantáneo: 120 dB – 130 dB
· Capacidad de grabar mínimo 10,000 canales @ 2 ms
· Contar con al menos 3000 canales disponibles para el programa sísmico.





De ustedes atentamente,

NOMBRE DEL OFERENTE: _____________________________

	CIUDAD:
	

	DIRECCIÓN:
	

	TELÉFONOS:
	

	FAX:
	

	CORREO ELECTRÓNICO:
	

	NIT:
	



NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: _____________________________
CEDULA DE CIUDADANÍA:	
TELÉFONO CELULAR:		


FIRMA:______________________________


