SAMC – 056- CENACBUC -2026
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No SAMC – 056- CENACBUC -2026, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC BUCARAMANGA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026”

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga es una unidad centralizadora y por lo tanto dentro de sus funciones se encuentra la de satisfacer las necesidades requeridas y proyectadas por las unidades centralizadas, por lo tanto, para el cumplimiento de la misión encomendada a través de la ordenación del gasto, se deben efectuar los trámites administrativos necesarios e indispensables para la satisfacción de estas necesidades.
Uno de los objetivos primordiales del Ejército Nacional, es garantizar a todos los miembros de la fuerza las condiciones óptimas para el desarrollo de todas las labores de carácter administrativo y operacional. Es importante tener en cuenta que las Unidades Centralizadas cumplen funciones administrativas, logísticas y operacionales que garantizan el normal funcionamiento de cada una de ellas, por lo que se hace necesaria la ejecución de la partida que permita efectuar el mantenimiento adecuado de las instalaciones centralizadas por la Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga. La CENAC en cumplimiento de la misión constitucional de defensa de la integridad territorial, consolida la necesidad de mantenimiento de bienes inmuebles, para reparaciones que ayuden a mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y mantenimiento, sin afectar su estructura las cuales están encaminadas a evitar averías y fallas, asegurando de este modo su funcionamiento y disponibilidad.
En la Orden Administrativa de Partidas Fijas para la vigencia 2026 se enmarca el presupuesto destinado para el funcionamiento de las Unidades en la vigencia 2026, allí se asignan los rubros presupuestales junto con los respectivos valores de la unidad centralizadora y Unidades Centralizadas. El Comando del Ejército Nacional presupuesta recursos para el mantenimiento de los bienes inmuebles (instalaciones) con el fin de mantener en buen estado de conservación y funcionamiento los activos con que cuentan las Unidades Centralizadas por la CENAC Regional Bucaramanga.
Conforme a la Directiva de Ingenieros 0313 de 2015, tenemos que: “Uno de los aspectos vitales para la buena marcha de un Ejército, es poder contar con instalaciones y redes bien mantenidas, en plena línea de funcionamiento, que garanticen el bienestar del personal integrante de la institución y permita el fácil, correcto y oportuno cumplimiento de la misión.”
Como consecuencia de lo anterior, al concentrar tal función, le asiste la obligación legal y constitucional de velar por el cuidado y mantenimiento de las instalaciones asignadas a las diferentes unidades a cargo del CENAC BUCARAMANGA, con el fin no solo proteger el patrimonio público (Dinero y bienes inmuebles destinatarios del mantenimiento), sino de dignificar y priorizar al personal uniformado, no uniformado y civiles en pro de generar un ambiente apropiado para el desempeño de sus funciones, el cumplimiento de la misiones encomendadas, descanso y en general el correcto uso para lo que fue diseñada.
Aunado a lo anterior, tenemos que las unidades cuentan con diferentes instalaciones (Alojamientos, oficinas, sitios para entrenamiento etc.) que requieren de un mantenimiento oportuno y correcto, dadas las condiciones de uso a las que se ve sometida, pues son bienes que se utilizan a lo largo de todo el año garantizando el cumplimiento de las misiones institucionales y particulares de las unidades que tiene a cargo cada instalación.
Las instalaciones a la cuales se va a intervenir presentan procesos de deterioro, rasgaduras o abolladuras normales por el paso del tiempo y el uso a que se ven sometidas, por esta razón, se requiere realizar intervención para la adecuación, mantenimiento, reparación, pintura, y/o embellecimiento, buscando garantizar la seguridad y la tranquilidad del personal tanto que convive como del que labora en ellas, buscando con ello la conservación de los bienes inmuebles y la infraestructura del Estado.
Lo anterior, conforme a las necesidades que estipulan cada unidad centralizada y que fueron consolidadas por la CENAC BUCARAMANGA, dentro de las cuales se pudo establecer las posibles acciones necesarias, reparaciones, mejoramiento y en general cualquier actividad requerida para tal fin, procurando establecer la mayor cantidad de acciones tendientes a la protección y conservación de las instalaciones bajo los máximos estándares de eficiencia y calidad.
El mantenimiento preventivo y correctivo que se pretende contratar es una actividad especializada que requiere de la experticia técnica, las herramientas, materiales, según las necesidades propias de las instalaciones, así como la mano de obra suficiente y con experiencia que permitan efectuar un óptimo servicio de mantenimiento. Es importante indicar que en las unidades centralizadas por la Central Administrativa y Contable CENACCÚCUTA, no se cuenta con el personal idóneo, con experiencia, ni con capacidad operativa, ni equipos y herramientas requeridos para realizar el mantenimiento de las instalaciones.

El siguiente plan de necesidades se encuentra contemplado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la unidad para la vigencia 2026, publicado en el portal de contratación SECOP II.

Las necesidades presentadas por cada una de las Unidades Centralizadas se consolido en el plan de necesidades emitido por la CENAC BUCARAMANGA.

Las unidades beneficiadas del presente proceso de contratación requieren el mantenimiento a todo costo a las diferentes instalaciones (Alojamientos, oficinas, sitios para entrenamiento) que requieren de un mantenimiento oportuno y correcto, dado las condiciones de uso a las que se ven sometidas. Con dichos mantenimientos se busca garantizar un ambiente apropiado para el desarrollo de los procesos administrativos y operacionales que se adelantan en cada uno de los Batallones, así mismo para preservar el buen estado y conservación de los alojamientos y zonas de sano esparcimiento, los cuales son utilizadas por nuestro personal de Soldados que se encuentran comprometidos con el Desarrollo de Operaciones Militares.
Para satisfacer la necesidad que presentan las unidades centralizadas se situaron unos recursos por la cuenta presupuestal A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION., RECURSO 10 CSF Y RECURSO 16
SSF, para seleccionar un contratista que dé cumplimiento a la necesidad consolidad por esta CENAC mediante el plan de necesidades Centralizado, se adelantara el presente proceso por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.
ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

El proyecto contempla la intervención de las siguientes unidades,  así:

	UNIDADES CENTRALIZADAS
	DIRECCIÓN

	Batallón de Inteligencia Militar No 2 (BAIMI2)
	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Canton Palo Negro Quinta Brigada

	Batallón de A.S.P.C " No 5 Mercedes Abrego" (BASPC05)
	Bucaramanga- Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Canton  Palo Negro Quinta Brigada

	Quinta Brigada (BR05)
	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Canton  Palo Negro Quinta Brigada, Bucaramanga.

	Segunda División (DIV02)
	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Canton  Palo Negro Quinta Brigada, Bucaramanga.

	Gaula Militar Santander (GGSAN)
	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Canton  Palo Negro Quinta Brigada, Bucaramanga.

	Batallón de infanteria No 14 ct antonio Ricaurte (BIRIC)
	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Canton  Palo Negro Quinta Brigada, Bucaramanga.

	Dispensario Mèdico de Bucaramanga (DMBUG)
	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Canton  Palo Negro Quinta Brigada, Bucaramanga.

	Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No.2 (BMMA2)
	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Canton  Palo Negro Quinta Brigada, Bucaramanga.

	Distrito Militar No 32 (DIM 32)
	Bucaramanga- Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Canton  Palo Negro Quinta Brigada

	Batallón de  A.D.A. No.2 Nueva Granada (BAADA2)
	Calle 52 Esquina Frente Al Comisariato de Ecopetrol Barrancabermeja, Santander

	Distrito Militar No 34 (DIM 34)
	Calle 52 Esquina Frente Al Comisariato de Ecopetrol Barrancabermeja, Santander

	Batallón de Artillería No. 5 “ Ct. José Antonio Galan (BAACA5)
	Km 1 via Socorro – Santander

	Distrito Militar No 33 (DIM 33)
	Km 1 via Socorro – Santander

	Batallón  Luciano D’luyher  (BILUD)
	San Vicente de Chucuri

	Batallón De Selva No.48 (BASRO 48)
	Km 1 Vía Aeropuerto SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

	Batallón de Infantería N°41 “General Rafael Reyes Prieto” (BIREY)
	Hacienda San Martin km 1 via la india, Cimitarra - Santander

	Batallón de instrucción entrenamiento y reentrenamiento Nº 5 ‘‘Andrés María Rosillo’’ (BITER 5)
	Km 12 Vía Aguachica - Bucaramanaga, vereda el Juncal

	Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No.2 (BMMA2)
	Cantón Militar San Jorge de la Trigésima Brigada en la dirección  AV 1A Via Portico San Rafael en la Ciudad de San José de Cúcuta-Norte de Santander.




Finalmente, es preciso señalar que las cantidades específicas de obra a intervenir se determinarán durante la ejecución del contrato, de acuerdo con las necesidades que se vayan identificando en las diferentes instalaciones objeto de mantenimiento. Lo anterior, teniendo en cuenta que los recursos corresponden a partidas fijas destinadas al mantenimiento y conservación de la infraestructura durante la vigencia 2026, por lo cual las actividades a ejecutar estarán orientadas a atender de manera oportuna los requerimientos que se presenten, garantizando la adecuada conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los bienes inmuebles asignados a las Unidades Centralizadas por la Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga.
Así mismo, las actividades mencionadas se ejecutarán conforme a los valores asignados presupuestalmente a cada una de las unidades beneficiadas, sin que ello implique ajustes o adiciones presupuestales futuras. En este sentido, cada unidad centralizada será la encargada de realizar los respectivos requerimientos de mantenimiento de acuerdo con su necesidad y con el saldo presupuestal que le haya sido previamente asignado para la vigencia 2026.


2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Las instalaciones objeto del presente proceso contractual corresponden a bienes inmuebles asignados a las diferentes Unidades Centralizadas por la Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga, las cuales se encuentran destinadas al desarrollo de actividades administrativas, logísticas, operacionales, alojamiento de personal militar y espacios de entrenamiento.
En términos generales, las edificaciones se encuentran estructuralmente conservadas y en funcionamiento; sin embargo, debido al uso permanente de las instalaciones, las condiciones climáticas de la región y la presencia de humedad en algunas áreas, se han evidenciado deterioros propios del paso del tiempo que hacen necesario realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
Dentro de las principales afectaciones identificadas se encuentran: presencia de humedad en muros y cubiertas, deterioro de pañetes, desgaste de pintura interior y exterior, filtraciones en cubiertas, así como la necesidad de realizar ajustes y reparaciones en redes hidráulicas y sanitarias, entre otras intervenciones menores propias del mantenimiento locativo.
En este sentido, el presente proceso contempla la ejecución de actividades de mantenimiento locativo y correctivo, tales como mantenimiento y reparación de cubiertas, resane y aplicación de pañetes, actividades de pintura, reparaciones hidráulicas y sanitarias, adecuaciones menores, entre otras intervenciones descritas en las especificaciones técnicas del proceso, las cuales permitirán garantizar la adecuada conservación, funcionalidad y seguridad de las instalaciones.
Así mismo, de acuerdo con los requerimientos que presenten las diferentes unidades beneficiadas durante la ejecución del contrato, podrán contemplarse actividades de reforzamiento, adecuación o mejoramiento locativo de algunos espacios, siempre que dichas intervenciones se encuentren orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y se ejecuten dentro del alcance del mantenimiento de la infraestructura existente y de los recursos presupuestales asignados.
Es importante señalar que las cantidades específicas de obra, así como las zonas puntuales a intervenir dentro de cada instalación, se determinarán durante la ejecución del contrato, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en cada unidad beneficiada y conforme a los requerimientos que estas realicen dentro de los recursos presupuestales previamente asignados.
Las actividades de mantenimiento se ejecutarán en diferentes instalaciones militares pertenecientes a las Unidades Centralizadas por la CENAC Bucaramanga, las cuales se encuentran ubicadas tanto en zonas urbanas como rurales del departamento de  Santander, y se ejecutarán dentro de las instalaciones existentes de cada unidad, específicamente en áreas como alojamientos, oficinas administrativas, zonas de bienestar, áreas de circulación, cubiertas, baterías sanitarias y demás espacios que requieran mantenimiento locativo para garantizar su adecuado funcionamiento.
2.1. Localización
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Figura 1.1. Localización sitios a ejecutar las actividades de mantenimiento.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:


	RELACIÓN BIENES INMUEBLES

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION DEL BIEN
	NUMERO DE INVENTARIOS
	Centro de Costo
	Unidad

	164000000235
	BAGAL - DISTRITO MILITAR No. 33
	8004030000000000001543168
	3N2H160132
	DIM 33

	RECURSO 10

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-05
	Servicios especiales de construccion

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54522
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas y caballetes. Revisión, ajuste limpieza manual, anticorrosivo pintura esmalte para estructura metalica)
	M²
	100
	72152600
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION DEL BIEN
	NUMERO DE INVENTARIOS
	Centro de Costo
	Unidad

	164000000219
	BAGAL - ALOJAMIENTO DE TROPA EN U 2
	8004030000000000001542929
	3N2H160132
	BAACA5 

	RECURSO 10

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-06
	Servicios de instalaciones

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)

	1
	54621
	REJILLA  Aluminio  3" x 2"  con Sosco Tradicional  - Ref. T-3"x2" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).
	UND
	0
	13
	13
	72121103
	N/A
	N/A

	2
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO. Incluye VALVULA ANTIVANDALICA push para Orinal leed con entrada horizontal para instalación pared, importada marca docol o equivalente. Ref. 4-AA-00908306 + Accesorios de conexión, Ref. 4-AA-TCDO-1. Accesorios y acabados o equivalente.
	UND
	0
	15
	15
	72121103
	N/A
	N/A

	3
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DUCHA/LAVAMANOS,  brazo metálico para ducha o lavamanos, diseñado para conexión a red hidráulica en pared, con acabado resistente a la corrosión, incluye accesorios de fijación, conexiones, elementos de sellado y todos los componentes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	0
	19
	19
	72121103
	N/A
	N/A

	4
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO  Color Blanco (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
	UND
	0
	15
	15
	72101510
	N/A
	N/A

	5
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER Color Blanco  (Incluye  sifón botella y desague sencillo,y accesorios de conexión e instalación.)
	UND
	0
	20
	20
	72101510
	N/A
	N/A

	6
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA , diseñado para el control de flujo de agua en sistemas hidráulicos, de instalación en pared, con acabado resistente a la corrosión. Incluye todos los accesorios, conexiones, elementos de fijación y mano de obra necesaria para su correcto funcionamiento
	UND
	0
	23
	23
	72101510
	N/A
	N/A

	 

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION DEL BIEN
	NUMERO DE INVENTARIOS
	Centro de Costo
	Unidad

	164000000248
	BAGAL - ALOJAMIENTO GUARDIA
	8004030000000000001543410
	3N2H160132
	BAACA5 

	RECURSO 16

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-06
	Servicios de instalaciones

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)

	1
	54621
	REJILLA  Aluminio  3" x 2"  con Sosco Tradicional  - Ref. T-3"x2" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).
	UND
	0
	3
	3
	72121103
	N/A
	N/A

	2
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO. de fijación a pared, con entrada de agua superior, incluye válvula de descarga tipo push antivandálica, accesorios de conexión, anclajes, elementos de fijación y todos los componentes necesarios para su correcto funcionamiento.
	UND
	0
	3
	3
	72121103
	N/A
	N/A

	3
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DUCHA/LAVAMANOS,  brazo metálico para ducha o lavamanos, diseñado para conexión a red hidráulica en pared, con acabado resistente a la corrosión, incluye accesorios de fijación, conexiones, elementos de sellado y todos los componentes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	0
	3
	3
	72121103
	N/A
	N/A

	4
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO  Color Blanco (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
	UND
	0
	3
	3
	72101510
	N/A
	N/A

	5
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER  Color Blanco  (Incluye  sifón botella y desague sencillo,y accesorios de conexión e instalación.)
	UND
	0
	3
	3
	72101510
	N/A
	N/A

	6
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA , diseñado para el control de flujo de agua en sistemas hidráulicos, de instalación en pared, con acabado resistente a la corrosión. Incluye todos los accesorios, conexiones, elementos de fijación y mano de obra necesaria para su correcto funcionamiento.
	UND
	0
	3
	3
	72101510
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	Centro de Costo
	Unidad

	164000000334
	BLOQUE COMANDO, BAADA2
	8004030000000000001382373
	3N2H170341
	BAADA2

	RECURSO 10

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-005-004-07
	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS 

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54522
	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	SERVICIOS 
	0
	11
	72101510
	N/A
	N/A

	2
	54522
	SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO EN PVC IMPORTADO DE GRAN DURABILIDAD. Color blanco brillante o similar, espesor lamina 9 mm, de 5.95 metros de largo x 30 cm de ancho de uso de techo o pared y espacios pequeños. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación, como laminas -cornizas- viguetas- omega. angulo, todo metalico-tornillos estructurasy planos). Bloque comando - Seccion Primera. 
	M²
	0
	31
	72152303
	N/A
	N/A

	3
	54522
	SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO EN PVC IMPORTADO DE GRAN DURABILIDAD. Color blanco brillante o similar, espesor lamina 9 mm, de 5.95 metros de largo x 30 cm de ancho de uso de techo o pared y espacios pequeños. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación, como laminas -cornizas- viguetas- omega. angulo, todo metalico-tornillos estructurasy planos). Bloque comando - Seccion Logistica. 
	M²
	0
	45
	72152303
	N/A
	N/A

	4
	54522
	SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO EN PVC IMPORTADO DE GRAN DURABILIDAD. Color blanco brillante o similar, espesor lamina 9 mm, de 5.95 metros de largo x 30 cm de ancho de uso de techo o pared y espacios pequeños. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación, como laminas -cornizas- viguetas- omega. angulo,  todo metalico-tornillos estructurasy planos)) . Bloque comando - Control Interno. 
	M²
	0
	24
	72152303
	N/A
	N/A

	5
	54522
	SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO EN PVC IMPORTADO DE GRAN DURABILIDAD. Color blanco brillante o similar, espesor lamina 9 mm, de 5.95 metros de largo x 30 cm de ancho de uso de techo o pared y espacios pequeños. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación, como laminas -cornizas- viguetas- omega. angulo,  todo metalico-tornillos estructurasy planos)) . Bloque comando - Almacenes. 
	M²
	0
	73
	72152303
	N/A
	N/A

	6
	54522
	SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO EN PVC IMPORTADO DE GRAN DURABILIDAD. Color blanco brillante o similar, espesor lamina 9 mm, de 5.95 metros de largo x 30 cm de ancho de uso de techo o pared y espacios pequeños. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación, como laminas -cornizas- viguetas- omega. angulo,  todo metalico-tornillos estructurasy planos)) . Bloque comando - Ejecutivo. 
	M²
	0
	32
	72152303
	N/A
	N/A

	7
	54522
	SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO EN PVC IMPORTADO DE GRAN DURABILIDAD. Color blanco brillante o similar, espesor lamina 9 mm, de 5.95 metros de largo x 30 cm de ancho de uso de techo o pared y espacios pequeños. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación, como laminas -cornizas- viguetas- omega. angulo,  todo metalico-tornillos estructurasy planos)) . Bloque comando - Seccion Tercera. 
	M²
	0
	34
	72152303
	N/A
	N/A

	8
	54522
	SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO EN PVC IMPORTADO DE GRAN DURABILIDAD. Color blanco brillante o similar, espesor lamina 9 mm, de 5.95 metros de largo x 30 cm de ancho de uso de techo o pared y espacios pequeños. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación, como laminas -cornizas- viguetas- omega. angulo,  todo metalico-tornillos estructurasy planos)) . Bloque comando - Comando. 
	M²
	0
	33
	72152303
	N/A
	N/A

	9
	54522
	DESMONTE E INSTALACIONES DE LA REDES ELECTRICA BOQUE COMANDO ( todas las oficinas), cmbio de acometida electrica, de 110 voltios,.
ESPECIFICACIONES:
15. Cable 7 hilos cobre N° 12 color negro
15. Cable 7 hilos cobre N° 12 color blanco 
12. Cable 7 hilos cobre N° 12 color verde
03. Cable 7 hilos cobre N° 12 color azul
01. Tablero trifasico con espacio a totalizador por 32 circuitos.
1. Totalizador trifasico 100 AMP
32. Interrrupctor tipo BREKER por 20 amperios.
cable cobre N° 2 AWG THHN/THWN.
200 Tubos PVC CONDUIT de 1/2 "
40  Curvas PVC CONDUIT de 1/2
320 Adaptador terminal 1/2" 
70 Cajas optagonal
	SERVICIO
	0
	1
	72152303
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	Unidad

	164000000320
	DISTRITO MILITAR 34, BAADA2
	8004030000000000001382359
	DIM 34

	RECURSO 10

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-05
	Servicios especiales de construccion

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54310
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No5. (Incluye tejas gancho de fijación)
	M²
	0
	65
	72152600
	N/A
	N/A

	2
	54522
	ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO ALOGADO DE DOS PIEZAS color blanco ( material en porcelana bitrea Dimensiones generales 774x547x764 milimentros,  presión de agua de 20-80 PSI, sistema descarga por gravedad- anillo cerrado, altura de sello 55 mil- 2 pulgadas, paso de sifon 44.6 milimeros ( 1/4 pulgada) peso neto 39.6 kg (INCLUYE EL BISCOCHO) (inlcuye instalacion y  materiales )
	M²
	0
	3
	72152600
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION DEL ACTIVO FIJO
	CENTRO DE COSTO
	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO
	UNIDAD

	164000000434
	INST BATALLON MOVILIDAD MANIOIBRA N°2-L1
	3N2H033721
	EDIFICIO/PLATAFORMA
	BMMA2-B/manga

	RECURSO 10

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-005-004-07
	Servicios de terminación y acabados de edificios

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54720
	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones)
	M²
	0
	30
	72121103
	N/A
	N/A

	2
	54720
	SERVICIO ESTUCO Y PINTURA EN VINILO DILUIDA EN AGUA TIPO 1PARA EXTERIORES, o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye servicio de estucado, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo koraza o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño.
	M²
	0
	40
	72152005
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	Centro de Costo
	Unidad

	164000000012
	BLOQUE DE TRANSPORTES  LOTE 2,BASPC5
	8004030000000000000912328
	3N2H033721
	BASPC5

	RECURSO 16

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-07
	Servicios de terminación y acabados de edificios

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54720
	SERVICIO DE DEMOLICION DE MURO EXTERNO EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)
	M²
	0
	10
	72153209
	N/A
	N/A

	2
	54720
	SERVICIO DE DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)
	M²
	0
	10
	72121103
	N/A
	N/A

	3
	54720
	SERVICIO DE DEMOLICIÓN MURO INTERNO DIVISION DE BAÑOS EN LADRILLO a=0.30 m. (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).
	M²
	0
	15
	72121103
	N/A
	N/A

	4
	54720
	SERVICIO DEMOLICIÓN - RETIRO  PAÑETE DETERIORADO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).
	M²
	0
	50
	72121103
	N/A
	N/A

	5
	54720
	SERVICIO DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES  (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).
	M²
	0
	80
	72121103
	N/A
	N/A

	6
	54760
	SERVICIO EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA h=2.00 m.  o (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)
	M³
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	7
	54760
	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina   6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.
	M²
	0
	90
	72121103
	N/A
	N/A

	8
	54720
	IMPERMEABILIZACIÓN Tipo manto morter plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio, incluye mortero afinado pendientado 1:4 (canales y/o cubiertas planas incluye media cañas y remates)
	M²
	0
	1
	72153209
	N/A
	N/A

	9
	54720
	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INTERNA Y EXTERNA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL RESIDUO
	M²
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	10
	54720
	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN incluye caja de inspección de 0.80X0.80X1.00, excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm)
	SERVICIO
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	11
	54720
	SERVICIO DESMOTE E INSTALACION  DE TOMAS CORRIENTE PLAFONES Y CUCHILLAS ELECTRICAS
	SERVICIO  
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	12
	54720
	SERVICIO INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 INCRUSTAR A TECHO, REJILLA ESPECULAR 16 CELDAS, IP20, CON SOCKET T8 A 120V, INCLUYE 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 17W T8
	SERVICIO  
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	13
	54760
	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO 110v  Y 220v
	SERVICIO
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	14
	54760
	SERVICIOS DE ADECUACIÓN PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO 
	SERVICIO
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	15
	54720
	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES
	SERVICIO
	0
	1
	72153209
	N/A
	N/A

	16
	54720
	SERVICIO CAMBIO Y REINSTALACION   de  cableado elèctrico y cajas de circuitos 
	ML
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	17
	54720
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR BOTON ACCIONADOR SENCILLO PUSH CROMO REF 754000001 Tipo Grival o equivalente.
	SERVICIO
	0
	2
	72121103
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	Centro de Costo
	Unidad

	164000000039
	COMEDOR DE TROPA DEL  BASPC5  LOTE1,BASPC5
	8004030000000000000912355
	3N2H033721
	BASPC5

	RECURSO 10 y 16

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-07
	Servicios de terminación y acabados de edificios

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54720
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco  (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
	SERVICIO
	0
	3
	72121103
	N/A
	N/A

	2
	54720
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO GOTTA EP /GF PUSH ANTIVANDALICA BLANCO, 
	SERVICIO
	0
	2
	72121103
	N/A
	N/A

	3
	54720
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER Linea MANANTIAL  DUO Color Blanco  (Incluye  sifón botella y desague sencillo,y accesorios de conexión e instalación.)
	SERVICIO
	0
	2
	72121103
	N/A
	N/A

	4
	54760
	SERVICIO INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR  2X60A. Calidad alta  incluye material de toma correiente
	SERVICIO
	0
	4
	72121103
	N/A
	N/A

	5
	54720
	SERVICIO SALIDA TOMACORRIENTE 3F4H,  TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG.  Prom 4m 
	SERVICIO
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	6
	54720
	SERVICIO INSTALACION BAJANTE Y DESAGUE AGUAS NEGRAS  PVC   2" A 4"
	SERVICIO
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	7
	54720
	SERVICIO ADECUACION PUNTO DE DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO
	SERVICIO
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	8
	54760
	ERVICIO MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO (Incluye suministro de lavadero y accesorios)
	SERVICIO
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	9
	54720
	SERVICIO CAMBIO  E INSTALACIÓN Y PANEL LED 18W REDONDO LUZ CÁLIDA 9″
	SERVICIO  
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	10
	54720
	MANTENIMIENTO TOTAL A REDES HIDROSANITARIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO-RADAR HASTA 1.2 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA DE BAÑOS INCLUYE EL CAMBIO DEL 100% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS  SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE PLACA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA EXISTENTE Y RETIRO DE SOBRANTES.
	M²
	0
	9
	72121103
	N/A
	N/A

	11
	54720
	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, I(Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	M²
	0
	110
	72121103
	N/A
	N/A

	12
	54760
	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)
	M²
	0
	110
	72121103
	N/A
	N/A

	13
	54720
	SERVICIO APLICACIÓN  ESTUCO Sobre Muro Exterior Fachadas (Incluye estuco filos y dilataciones).
	M²
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	14
	54720
	MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)
	M²
	0
	60
	72121103
	N/A
	N/A

	15
	54720
	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo o equivalente y dos manos en pintura Aeroflex o equivalente, filos y dilataciones)
	M²
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	16
	54760
	SERVICIO APLICACIÓN PINTURA INTERIOR BLANCA 01 CUÑETE INCLUYE RESANE
	M²
	0
	110
	72121103
	N/A
	N/A

	17
	54720
	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos y diltaciones)
	M²
	0
	110
	72121103
	N/A
	N/A

	18
	54720
	SERVICIO  DE INSTALACIÓN DE PORCELANATO PARA EXTERIORES EN PARED Y PISO FORMATO 60 X 60 AREA MUROS, DIVISIONES Y BAÑOS ( Incluye suministro porcelanato,  preparacion del area, medicion y corte, colocación, nivelación y ajuste, sellado y juntas 
	M²
	0
	100
	72121103
	N/A
	N/A

	19
	54720
	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: Enchape pared 
	M²
	0
	30
	72121103
	N/A
	N/A

	20
	54760
	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: Enchape piso baños
	M²
	0
	25
	72121103
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION DEL BIEN
	NUMERO DE INVENTARIOS
	Centro de Costo
	Unidad

	164000000112
	DISTRITO MILITAR 32
	3N2H033721
	3N2H033721
	DIM 32

	RECURSO 10

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-05
	Servicios especiales de construccion

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54522
	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN incluye caja de inspección de 0.80X0.80X1.00, excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm)
	SERVICIO
	0
	1
	72152600
	N/A
	N/A

	2
	54522
	MANTENIMIENTO TOTAL A REDES HIDROSANITARIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO-RADAR HASTA 1.2 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA DE BAÑOS INCLUYE EL CAMBIO DEL 100% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS  SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE PLACA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA EXISTENTE Y RETIRO DE SOBRANTES.
	M²
	0
	7
	72152600
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	CENTRO DE COSTO
	UNIDAD

	164000000105
	COMANDO QUINTA BRIGADA LOTE 2. BASPC5
	8004000000000000001730450
	3N2H033721
	BR05

	RECURSO 10

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-05
	Servicios especiales de construccion

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54310
	MANTENIMIENTO CIELO RASO (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones). (Incluye restauración y/o cambio hasta un 20% de cielo raso en iguales características a la existente.
	M2
	0
	65
	72141510
	N/A
	N/A

	2
	54310
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL  institucional en porcelana vitrificada, entrada superior, color blanco, con válvula antivandálica tipo push empotrada, incluyendo todos los accesorios, conexiones, acabados y mano de obra necesarios para su correcta operación.
	UND
	0
	1
	72141510
	N/A
	N/A

	3
	54310
	SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALETAS EN TECHO.
	ML
	0
	5
	72141510
	N/A
	N/A

	4
	54310
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DUCHA/LAVAMANOS,  brazo metálico para ducha o lavamanos, diseñado para conexión a red hidráulica en pared, con acabado resistente a la corrosión, incluye accesorios de fijación, conexiones, elementos de sellado y todos los componentes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	0
	2
	72141510
	N/A
	N/A

	5
	54310
	SERVICIO INSTALACION PUNTOS ELECTRICOS (ORGANIZACIÓN DE CABLEADO)
	SERVICIO
	0
	2
	72141510
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	CENTRO DE COSTO
	UNIDAD

	164000000032
	SECCION 1 CANILES  BICAL.LOTE 1,BASPC5
	.8004030000000000000912348
	3N2H033721
	BICAL05

	RECURSO 10

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-05
	Servicios especiales de construccion

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54310
	PERFIL METALICO GALVANIZADO 4"X4" (100X100mm) e=3mm ( Incluye soldadura E-70, anticorrosivo y esmalte )
	KG
	0
	74
	72141510
	N/A
	N/A

	2
	54310
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ondulada en Fibrocemento Perfil 10 . Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.
	M2
	0
	20
	72141510
	N/A
	N/A

	3
	54310
	LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Incluye: (Suministro e instalación).
	UND
	0
	3
	72141510
	N/A
	N/A

	4
	54310
	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones)
	M2
	0
	11
	72141510
	N/A
	N/A

	5
	54310
	PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2  y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	M2
	0
	10
	72141510
	N/A
	N/A

	6
	54310
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR BOTON ACCIONADOR SENCILLO PUSH CROMO .
	UND
	0
	1
	72141510
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	CENTRO DE COSTO
	UNIDAD

	164000000422
	SECCION 2 CANILES  BICAL.LOTE 1,BASPC5
	.8004030000000000002584178
	3N2H033721
	BICAL05

	RECURSO 10

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-05
	Servicios especiales de construccion

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54310
	PERFIL METALICO GALVANIZADO 4"X4" (100X100mm) e=3mm ( Incluye soldadura E-70, anticorrosivo y esmalte )
	KG
	0
	54
	72141510
	N/A
	N/A

	2
	54310
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ondulada en Fibrocemento Perfil 10 . Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.
	M2
	0
	30
	72141510
	N/A
	N/A

	3
	54310
	LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Incluye: (Suministro e instalación).
	UND
	0
	5
	72141510
	N/A
	N/A

	4
	54310
	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones)
	M2
	0
	10
	72141510
	N/A
	N/A

	5
	54310
	PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2  y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	M2
	0
	24
	72141510
	N/A
	N/A

	6
	54310
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR BOTON ACCIONADOR SENCILLO PUSH CROMO .
	UND
	0
	4
	72141510
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	CENTRO DE COSTO
	UNIDAD

	164000000423
	SECCION 3 CANILES  BICAL.LOTE 1,BASPC5
	.8004030000000000002584179
	3N2H033721
	BICAL05

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-05
	Servicios especiales de construccion

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54310
	PERFIL METALICO GALVANIZADO 4"X4" (100X100mm) e=3mm ( Incluye soldadura E-70, anticorrosivo y esmalte )
	KG
	0
	158
	72141510
	N/A
	N/A

	2
	54310
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ondulada en Fibrocemento Perfil 10 . Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.
	M2
	0
	18
	72141510
	N/A
	N/A

	3
	54310
	LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Incluye: (Suministro e instalación).
	UND
	0
	4
	72141510
	N/A
	N/A

	4
	54310
	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones)
	M2
	0
	51
	72141510
	N/A
	N/A

	5
	54310
	PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2  y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	M2
	0
	76
	72141510
	N/A
	N/A

	6
	54310
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR BOTON ACCIONADOR SENCILLO PUSH CROMO .
	UND
	0
	3
	72141510
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	CENTRO DE COSTO
	UNIDAD

	164000000036
	COMANDO BICAL BLOQUE N°1.LOTE 1,BASPC5
	.8004030000000000000912352
	3N2H033721
	BICAL05

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-05
	Servicios especiales de construccion

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54310
	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones)
	M2
	0
	20
	72141510
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCIÓN ADICIONAL
	CENTRO DE COSTO
	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO
	UNIDAD

	164000000104
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO COMANDO SEGUNDA DIVISIÓN
	3N2H033721
	EDIFICIO CDO DIV02
	CODIV02

	RECURSO 10 Y 16

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-05
	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN

	ÍTEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54530
	SERVICIO DE IMPERMEABILIZADA DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFALTICO O SIMILAR  
	M²
	0
	10
	72153209
	N/A
	N/A

	2
	54730
	SERVICIO APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR COLOR (BLANCO) FACHADA INCLUYE RESANE.
	M²
	0
	115
	73181104
	N/A
	N/A

	3
	54760
	SERVICIO MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, TINTILLA SELLADORA, SELLADOR LIJABLE, LACA Y REINSTALACIÓN).
	SERVICIO   
	0
	6
	72152302
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	Centro de Costo
	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO
	Unidad

	164000000021
	ALOJAMIENTO GAULA
	3N2H033721
	ALOJAMIENTO
BAÑOS DEL ALOJAMIENTO
RANCHO DEL GAULA
	GGCHI

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-06
	Servicios de instalaciones

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)

	1
	54621
	REJILLA  Aluminio  3" x 2"  con Sosco Tradicional  - Ref. T-3"x2" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).
	UND
	0
	5
	5
	72121103
	N/A
	N/A

	2
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO. de fijación a pared, con entrada de agua superior, incluye válvula de descarga tipo push antivandálica, accesorios de conexión, anclajes, elementos de fijación y todos los componentes necesarios para su correcto funcionamiento.
	UND
	0
	3
	3
	72121103
	N/A
	N/A

	3
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DUCHA/LAVAMANOS,  brazo metálico para ducha o lavamanos, diseñado para conexión a red hidráulica en pared, con acabado resistente a la corrosión, incluye accesorios de fijación, conexiones, elementos de sellado y todos los componentes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	0
	5
	5
	72121103
	N/A
	N/A

	4
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
	UND
	0
	5
	5
	72101510
	N/A
	N/A

	5
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER  (Incluye  sifón botella y desague sencillo,y accesorios de conexión e instalación.)
	UND
	0
	3
	3
	72101510
	N/A
	N/A

	6
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA, incluyendo todos los accesorios, conexiones y mano de obra necesarios para su correcta operación.
	UND
	0
	6
	6
	72101510
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	CENTRO DE COSTOS
	UNIDAD

	164000000269
	BILUD ALOJAMIENTO N°1
	I8004030000000000001590707
	3N2H150045
	BILUD

	RECURSO 10 Y 16

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-03
	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)

	1
	54310
	SERVICIO DE DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)
	M²
	0
	5
	72141510
	N/A
	N/A

	2
	54310
	SERVICIO DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).
	M²
	0
	5
	72141510
	N/A
	N/A

	3
	54310
	SERVICIO DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).
	M²
	0
	5
	72141510
	N/A
	N/A

	4
	54310
	SERVICIO EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA h=2.00 m.  o (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)
	M³
	0
	20
	72141510
	N/A
	N/A

	5
	54310
	SERVICIO PAÑETE EN MORTERO SOBRE MUROS.
	M²
	0
	60
	72141510
	N/A
	N/A

	6
	54310
	SERVICIO DESMOTE E INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE PLAFONES Y CUCHILLAS ELECTRICAS
	SERVICIO  
	0
	3
	72141510
	N/A
	N/A

	7
	54310
	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES
	SERVICIO
	0
	5
	72141510
	N/A
	N/A

	8
	54310
	INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON ALUMINIO 3"x2" con sosco tradicional.
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	9
	54310
	ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO color blanco (incluye, sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorio de conexión e instalación)
	SERVICIO
	0
	5
	72141510
	N/A
	N/A

	10
	54310
	ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO ALOGADO DE DOS PIEZAS color blanco (material en porcelana bitrea Dimensiones generales 774x547x764 milímetros, presión de agua de 20-80 PSI, sistema descarga por gravedad- anillo cerrado, altura de sello 55 mil- 2 pulgadas, paso de sifón 44.6 milímetros ( 1/4 pulgada) peso neto 39.6 kg (INCLUYE EL BISCOCHO) (incluye instalación y  materiales )
	SERVICIO
	0
	4
	72141510
	N/A
	N/A

	11
	54310
	INSTALACIÓN ORINAL alto tráfico (incluye orinal, grifería, accesorio de conexión e instalación)
	SERVICIO
	0
	2
	72141510
	N/A
	N/A

	12
	54330
	INSTALACIÓN ORINAL - color blanco (Material porcelana Vitrificada - rango de presión de agua 25a80 PSI, RACOR de entrada de agua 1.9 cm (3/4) racor de salida 2.54 cm. Dimensión superior 300 mm x 572 mm x lateral 352 mm, pesos 18.5 kg (incluye instalación y materiales)
	SERVICIO
	0
	3
	72141511
	N/A
	N/A

	13
	54310
	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER color blanco, (incluye lavamanos, desagüe automático, sifón botella, grapas 2 unidades, acople)
	SERVICIO
	0
	2
	72141510
	N/A
	N/A

	14
	54310
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PEDESTAL color blanco (incluye conjunto grifería 8", desagüe automático, sifón botella, grapas 2 unidades, acople)
	SERVICIO
	0
	4
	72141510
	N/A
	N/A

	15
	54310
	INSTALACION GRIFERIA mezclador LAVAMANOS 8", (incluye desagüe, sifón, grapas e instalación) 
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	16
	54310
	INSTALACION DUCHA sencilla, (incluye regadera e instalación)
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	17
	54310
	SERVICIO DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	18
	54310
	SERVICIO DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE LAVAMANOS
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	19
	54310
	SERVICIOS DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE ORINALES 
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	20
	54310
	SERVICIO DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE SANITARIOS
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	21
	54310
	SERVICIO INSTALACION DE LLAVE CON SU RESPECTIVA DUCHA EN BAÑOS
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	22
	54310
	SERVICIO INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO, INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACION DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE DIÁMETRO 1/2"
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	23
	54310
	SERVICIO MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN de las baterías de baños de soldados consistente en cambio de llaves de las duchas,
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	24
	54330
	SERVICIO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN de los baños de cada una de las celdas del establecimiento consistente en cambio de llaves de las duchas,
	SERVICIO
	0
	6
	72141511
	N/A
	N/A

	25
	54310
	SERVICIO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DE BAÑOS DE LOS ALOJAMIENTOS, CONSISTENTE CAMBIO DE GRIFERIA, POMOS, REJILLAS, SIFON, CAMBIO DE ESPEJOS
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	26
	54310
	SERVICIO DE INSTALACION DE LAVAMANOS
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	27
	54310
	SERVICIO DE INSTALACION DE ORINALES
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	28
	54310
	SERVICIO INSTALACION Y CAMBIO DE LLAVES DE CHORRO Y REJILLAS DE LAVADEROS Y LAVAPLATOS ALUMINIO 3" X 2" CON SOSCO TRADICIONAL Ref.: T-3"X2" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR + LLAVE TERMINAL MANGUERA DE 1/2" 
	SERVICIO
	0
	5
	72141510
	N/A
	N/A

	29
	54310
	SERVICIO MANTENIEMIENTO CAMBIO DE GRIFERIA ORINALES BAÑOS DE SOLDADOS
	SERVICIO
	0
	10
	72141510
	N/A
	N/A

	30
	54310
	SERVICIO DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE SANITARIOS, ORINALES Y LAVAMANOS.
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	31
	54310
	SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS. (TODOS LOS DIAMETROS)
	ML
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	32
	54310
	SERVICIO MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación) 
	ML
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	33
	54310
	SERVICIO INSTALACION BAJANTE Y DESAGUE AGUAS NEGRAS PVC   2" A 4"
	SERVICIO
	0
	6
	72141510
	N/A
	N/A

	34
	54310
	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte y reinstalación)
	M²
	0
	15
	72141510
	N/A
	N/A

	35
	54310
	SERVICIO CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANA Y/O PUERTA
	SERVICIO   
	0
	7
	72141510
	N/A
	N/A

	36
	54330
	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO (INCLUYE VIDRIO 6MM, POLARIZADO) 
	SERVICIO   
	0
	7
	72141511
	N/A
	N/A

	37
	54310
	SERVICIO COLOCACION ESPEJO  4 mm. X 6MTS X 4 MTS Flotado sin biselar y sin marco. 
	SERVICIO
	0
	5
	72141510
	N/A
	N/A

	38
	54310
	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible con agua acabado en mate máxima protección de ataque de hongos alta resistencia a la suciedad (incluye estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura para exteriores, filos y dilataciones)
	M²
	0
	50
	72141510
	N/A
	N/A

	39
	54310
	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: Enchape pared baños
	M²
	0
	40
	72141510
	N/A
	N/A

	40
	54310
	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: Enchape piso baños
	M²
	0
	40
	72141510
	N/A
	N/A

	41
	54310
	ERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: Estuco sobre muro interior (incluye servicio estucado, filos y dilataciones).
	M²
	0
	40
	72141510
	N/A
	N/A

	42
	54310
	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)
	M²
	0
	60
	72141510
	N/A
	N/A

	43
	54310
	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo o equivalente y dos manos en pintura Aeroflex o equivalente, filos y dilataciones)
	M²
	0
	40
	72141510
	N/A
	N/A

	44
	54310
	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	M²
	0
	40
	72141510
	N/A
	N/A

	45
	54310
	SERVICIO MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS Sobre puertas y marco en hierro =<225cm x =< 220 cm (Incluye thinner, filos y dilataciones)
	M²
	0
	40
	72141510
	N/A
	N/A

	46
	54310
	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS) (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)
	M²
	0
	30
	72141510
	N/A
	N/A

	47
	54310
	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)
	SERVICIO
	0
	10
	72141510
	N/A
	N/A

	48
	54330
	SERVICIO DE SOLDADURA DE PUERTAS, REJAS, VENTANALES Y ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL
	SERVICIO   
	0
	15
	72141511
	N/A
	N/A

	49
	54310
	SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL PARA PUERTA METALICA DOBLE DE 2 MT X 1,90 CM (incluye ajuste, trabajo soldadura, remoción de pintura y residuos, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte)
	SERVICIO   
	0
	7
	72141510
	N/A
	N/A

	50
	54310
	SERVCIO DE CAMBIO PUERTA METALICA DE 2 MT DE ALTO X 1 MT DE ANCHO
	SERVICIO   
	0
	10
	72141510
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION DEL ACTIVO FIJO
	No INVENTARIO
	CENTRO DE COSTOS
	Unidad

	164000000702
	BIREY-ALOJAMIENTO DE TROPA EN U 3
	8004030000000000002398947
	3N2H420324
	BIREY

	RECURSO 10 Y 16

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-06
	Servicios de instalaciones

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)

	1
	54621
	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina   6mm, usos techo o pared y espacios pequeños - INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	M²
	0
	700
	72101510
	N/A
	N/A

	2
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR BOTON ACCIONADOR SENCILLO PUSH CROMO REF 754000001 Tipo Grival o equivalente.
	SERVICIO
	0
	6
	72101510
	N/A
	N/A

	3
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO  (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
	SERVICIO
	0
	6
	72101510
	N/A
	N/A

	4
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO GOTTA EP /GF PUSH ANTIVANDALICA BLANCO
	SERVICIO
	0
	6
	72101510
	N/A
	N/A

	5
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER  (Incluye  sifón botella y desague sencillo,y accesorios de conexión e instalación.)
	SERVICIO
	0
	6
	72101510
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	Centro de Costo
	Unidad

	164000000045
	COMANDO BATALLÓN RICAURTE.LOTE 1,BASPC5
	8004030000000000000912361
	3N2H033721
	BIRIC

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-05
	Servicios especiales de construccion

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54730
	PINTURA  Acrilica para exteriores (5 años)  3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones).
	M²
	0
	90
	72102900
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	CENTRO DE COSTOS
	UNIDAD

	164000000212
	ALOJAMIENTO DE CAMPAÑA No. 1
	8004030000000000002399064
	3N2H022524
	BITER5

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-05
	Servicios especiales de construccion

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54522
	MANTENIMIENTO TOTAL A REDES HIDROSANITARIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO-RADAR HASTA 1.2 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA DE BAÑOS INCLUYE EL CAMBIO DEL 100% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS  SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE PLACA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA EXISTENTE Y RETIRO DE SOBRANTES.
	M²
	0
	53
	72152605
	N/A
	N/A

	2
	54522
	SUMINISTRO E INSTACIÓN TEJA TERMOACUSTICA  , ancho total=0.88 m. Espesor del acero=0.35 mm. o equivalente según diseño color verde, azul o rojo. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.).
	M²
	0
	70
	72152605
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	Centro de Costo
	Unidad

	164000000320
	Decima Novena Brigada
	8004030000000000001382359
	3N2H170341
	BR19

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-07
	Servicios especiales de construccion

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54720
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC IMPORTADO DE GRAN DURABILIDAD. A todo costo.
Color blanco brillante o similar, espesor lamina 9 mm, de 5.95 metros de largo x 30 cm de ancho de uso de techo o pared y espacios pequeños. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. lleva 4 lamparas LED de 18 W. Oficina JEM. 
	M²
	0
	20
	72152600
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	CENTRO DE COSTO
	UNIDAD

	164000000329
	BATERIA DE BAÑOS, BATALLON DE SELVA No. 48
	8004030000000000001382368
	3N2H180040
	BASRO48

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-005-004
	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54253
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO: Color Blanco  (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
	M²
	0
	25
	72101510
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	Centro de Costo
	 
	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO
	Unidad

	164000000114
	FINCA RAIZ BAIMI2
	3N2H070001
	 
	Batallon de Inteligencia Militar No.2 
	BAIMI2

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-07
	Servicios de terminación y acabados de edificios

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)

	1
	54770
	MANTENIMIENTO TOTAL A REDES HIDROSANITARIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO-RADAR HASTA 1.2 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA DE BAÑOS INCLUYE EL CAMBIO DEL 100% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS  SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE PLACA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA EXISTENTE Y RETIRO DE SOBRANTES.
	M²
	0
	5
	72121103
	N/A
	N/A

	2
	54770
	ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO ALOGADO DE DOS PIEZAS color blanco                   ( material en porcelana bitrea Dimensiones generales 774x547x764 milimentros,  presión de agua de 20-80 PSI, sistema descarga por gravedad- anillo cerrado, altura de sello 55 mil- 2 pulgadas, paso de sifon 44.6 milimeros ( 1/4 pulgada) peso neto 39.6 kg (INCLUYE EL BISCOCHO) (inlcuye instalacion y  materiales )
	SERVICIO
	0
	2
	72121103
	N/A
	N/A

	3
	54770
	INSTALACIÓN ORINAL - color blanco ( Material porcelana Vitrificada - rango de presion de agua 25a80 PSI, RACOR de entrada de agua 1.9 cm ( 3/4 ) racor de salida 2.54 cm . Dimension superior 300 mm x 572 mm x lateral 352 mm, pesos 18.5 kg(inlcuye instalacion y  materiales )
	SERVICIO
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	4
	54770
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PEDESTAL color blanco (incluye conjunto griferia 8", desague automatico, sifon botella, grapas 2 unidades, acople)
	SERVICIO
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	5
	54770
	SERVICIO DE INSTALACION DE COMBO SANITARIO COLOR BLANCO INCLUYE TAZA ALONGADA TANQUE LAVAMANOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION
	SERVICIO
	0
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	ACTIVO FIJO 
	DESCRIPCION ADICIONAL
	NUMERO DE INVENTARIO
	Centro de Costo
	Unidad

	164000000515
	DMBUG AREA DE PRIOTARIA 
	8004030000000000001382352
	3N2H033721
	DMBUG 

	RECURSO 16

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	02-02-02-005-004-07
	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS 

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	54760
	mantenimiento correctivo y prenventivo  que incluya  (arreglo de sensores de movimimiento, cambio o arreglo del sistema de funcionamiento deslizante, puesta de chapas de seguridad verificacion de marcos soportes, dejar puesta en funcionamiento ;  asi;                  1)suministro de 01  Hoja de la puerta Vidrio templado de seguridad (8 mm – 12 mm),                                                             2)suministro y/o arreglo del Sistema de soporte y deslizamiento.                                 3) cambio o suministro de Riel superior en aluminio o acero inoxidable                     4) suminsitro o cambio de los Rodamientos o carros deslizadores.      5) suministro o cambio de Guías inferiores.                                                            6) suministro o cambio de Estructura y herrajes.                                                            7) suministro o cambio de Perfiles de aluminio o acero inoxidable                         8) Bisagras hidráulicas (en caso de puertas pasen a ser abatibles).                     9)Topes y amortiguadores                       10)  efectuar los matenimeinto correctivos del sistema de apertura (si el sistema no tiene arreglo dejar el sistema de apertura manual)                                                                                                      11) suminsitro y/o cambio de los eelementos de seguridad de las puertas, Cerraduras o sistemas de control de acceso, Película de seguridad o señalización en vidrio                                             12) suminsitro o cambio de Sellos y acabados, Burletes o empaques de caucho, Silicona estructural, Acabados anticorrosivos. * este  cargue y retiro de material desmontado. 
	SERVICIO
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	2
	54760
	mantenimiento correctivo y prenventivo  que incluya  (arreglo de sensores de movimimiento, cambio o arreglo del sistema de funcionamiento deslizante, puesta de chapas de seguridad verificacion de marcos soportes, dejar puesta en funcionamiento ;  asi;                  1)suministro de 01  Hoja de la puerta Vidrio templado de seguridad (8 mm – 12 mm),                                                             2)suministro y/o arreglo del Sistema de soporte y deslizamiento.                                 3) cambio o suministro de Riel superior en aluminio o acero inoxidable                     4) suminsitro o cambio de los Rodamientos o carros deslizadores.      5) suministro o cambio de Guías inferiores.                                                            6) suministro o cambio de Estructura y herrajes.                                                            7) suministro o cambio de Perfiles de aluminio o acero inoxidable                         8) Bisagras hidráulicas (en caso de puertas pasen a ser abatibles).                     9)Topes y amortiguadores                       10)  efectuar los matenimeinto correctivos del sistema de apertura (si el sistema no tiene arreglo dejar el sistema de apertura manual)                                                                                                      11) suminsitro y/o cambio de los eelementos de seguridad de las puertas, Cerraduras o sistemas de control de acceso, Película de seguridad o señalización en vidrio                                             12) suminsitro o cambio de Sellos y acabados, Burletes o empaques de caucho, Silicona estructural, Acabados anticorrosivos. * este  cargue y retiro de material desmontado. 
	SERVICIO
	1
	72121103
	N/A
	N/A

	 
	3.3.1. Especificaciones Técnicas Adicionales

	
	* Se estimara el 25% de los costos directos para ser empleados en los costos indirestos AIU  para todos los mantenimientos tal como se describen de la siguiente manera

	
	>>>>>>>>>> A I U <<<<<<<<<<  LOS PORCENTAJES DE A I U  SON MODIFICABLES
	                0,25 

	
	Administración % = (Sumatoria total del Mantenimiento X  %)
	                0,15 

	
	Imprevistos % = (Sumatoria del Mantenimiento X %)
	                0,05 

	
	Utilidad % = (Sumatoria del Mantenimiento X %)
	                0,05 

	
	IVA 19% = (Resultado de la Utilidad X 19%)
	                0,19 

	
	COSTOS INDIRECTOS 
	                    -   

	
	VALOR MANTENIMIENTO 
	                    -   




[bookmark: _Hlk228892009]presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso de selección, es la suma de SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($611.233.001,00) incluidos impuestos y demás erogaciones de acuerdo al Certificado de disponibilidad presupuestal No 4526 del 24 de enero de 2026, proveniente del recurso 10 CSF Y 16 SSD.

	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)
	RECURSO
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	VALOR
 PRESUPUESTAL

	A-02-02-02-005-004
	10 CSF
	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
	$ 364.750.285,00

	A-02-02-02-005-004
	16 SSF
	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
	$ 246.482.716,00

	TOTAL PARTIDA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES   
	$ 611.233.001,00





	ARTICULO PRESUPUESTAL  (SIIF NACIÓN)
	RECURSO
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	UNIDAD BENEFICIADA
	VALOR ARTICULO PRESUPUESTAL

	A-02-02-02-005-004
	10 CSF
	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
	BAACA 5
	$ 31.388.112,00

	
	
	
	BAADA 2
	$ 42.801.984,00

	
	
	
	BMMA2
	$ 4.771.824,00

	
	
	
	BASPC05
	$ 56.796.780,00

	
	
	
	BR05
	$ 4.783.620,00

	
	
	
	DIV02
	$ 2.011.508,00

	
	
	
	GGCHI
	$ 7.935.192,00

	
	
	
	BICAL
	$ 35.707.421,00

	
	
	
	BILUD
	$ 20.727.696,00

	
	
	
	BIREY
	$ 45.251.472,00

	
	
	
	BIRIC
	$ 5.450.436,00

	
	
	
	BITER5
	$ 54.808.980,00

	
	
	
	BAIMI2
	$ 7.935.192,00

	
	
	
	BR19
	$ 4.795.476,00

	
	
	
	BASRO48
	$ 19.626.384,00

	
	
	
	DIM32
	$ 7.935.192,00

	
	
	
	DIM33
	$ 6.011.508,00

	
	
	
	DIM34
	$ 6.011.508,00

	TOTAL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA MANTENIMIENTO INMUEBLES
	$ 364.750.285,00

	PARTIDA ESPECIAL FONDO INTERNO REC 16

	ARTICULO PRESUPUESTAL  (SIIF NACIÓN)
	RECURSO
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	UNIDAD BENEFICIADA
	VALOR ARTICULO PRESUPUESTAL

	A-02-02-02-005-004
	16 SSF
	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
	BAACA5
	$ 10.000.000,00

	
	
	
	BASPC5
	$ 30.000.000,00

	
	
	
	BILUD
	$ 85.000.000,00

	
	
	
	BIREY
	$ 60.000.000,00

	
	
	
	DIV02
	$ 8.000.000,00

	
	
	
	DMBUG
	$ 53.482.716,00

	TOTAL PRESUPUESTO PARTIDAS ESPECIALES 
	246.482.716,00

	TOTAL PRESUPUESTO 
	$ 611.233.001,00




SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTE PRESUPUESTO CONTIENE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE ESTE.

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARÁ CON BASE EN LA SUMATORIA DEL VALOR TOTAL DE TODOS LOS ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL INCLUIDO AIU, PRESENTADOS POR CADA PROPONENTE.
Nota: El contrato de adjudicará y se suscribirá por el valor del presupuesto oficial, teniendo en cuenta que es a MONTO AGOTABLE. Así mismo se debe tener en cuenta el FORMATO1-CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

3.1. Fases y etapas del proyecto

De acuerdo con las necesidades identificadas por la Central Administrativa y Contable Regional BUCARAMANGA – CENAC BUCARAMANGA, y en concordancia con el plan de necesidades consolidado por las Unidades Centralizadas para la vigencia 2026, el presente proyecto contempla la ejecución de actividades orientadas al mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles asignados a dichas unidades, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, higiene y conservación de la infraestructura institucional.
El proyecto se desarrollará mediante una serie de fases y etapas que permitirán la adecuada planificación, verificación técnica y ejecución de las actividades de mantenimiento requeridas en las diferentes instalaciones militares ubicadas en el departamento de Norte de Santander.

En este sentido, el proceso contempla principalmente la fase de ejecución del mantenimiento de la infraestructura existente, la cual comprende actividades de diagnóstico técnico, priorización de intervenciones y ejecución de obras de mantenimiento locativo, conforme a las necesidades identificadas en cada una de las unidades beneficiadas.

Las fases y etapas previstas para el desarrollo del proyecto son las siguientes:
FASE DE EJECUCIÓN
La fase de ejecución corresponde al desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y operativas necesarias para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones asignadas a las unidades centralizadas por la CENAC BUCARAMANGA.


Esta fase comprende las siguientes etapas:

a) ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA

En esta etapa inicial se realizará la identificación y verificación de las necesidades de mantenimiento presentadas en las diferentes instalaciones objeto del contrato.

Para ello, el contratista realizará visitas técnicas a las instalaciones de las unidades beneficiadas, con el fin de verificar las condiciones actuales de los espacios a intervenir, identificar deterioros presentes y determinar las actividades de mantenimiento locativo requeridas.
Dentro de esta etapa se contemplan, entre otras, las siguientes actividades:
Inspección técnica de las áreas objeto de mantenimiento.
Identificación de afectaciones asociadas al uso de las instalaciones, condiciones climáticas o desgaste natural de los materiales.
Verificación de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas cuando aplique.
Identificación de deterioros en cubiertas, muros, pañetes, pintura, pisos, fachadas y demás elementos constructivos.
Definición preliminar de las actividades de mantenimiento requeridas.
Como resultado de esta etapa se establecerá la priorización de las intervenciones a ejecutar, de acuerdo con las necesidades identificadas por cada unidad y con los recursos presupuestales asignados.
b) ETAPA DE PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES
Con base en el diagnóstico técnico realizado, el contratista elaborará la programación de las actividades de mantenimiento que se ejecutarán en las diferentes instalaciones, priorizando aquellas que representen mayor necesidad para garantizar el adecuado funcionamiento de los espacios utilizados por el personal militar y civil.

Durante esta etapa se definirán las actividades específicas a ejecutar, de acuerdo con las condiciones técnicas de cada instalación y conforme a las intervenciones permitidas dentro del alcance del mantenimiento locativo.
Entre las actividades que podrán desarrollarse se encuentran:




	TIPO DE
	
	

	INTERVENCI ONES
	CONDICIÓN POR SUBSANAR
	OBRAS A DESARROLLAR

	PRIORIDAD
	
	




	



1
	Acceso inadecuado a servicios públicos, habilitación espacios

[image: ]

	1
	Mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.

	
	
	
2
	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados.

	
	
	
3
	
Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas.

	

2
	Habitabilidad

[image: ]

	4
	Reparación de cubiertas

	
	
	
5
	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros

	

3
	Ampliacion

[image: ]

	

6
	
Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales para adecuaciones de espacios nuevos.

	


4
	Acabados
[image: ]

	7
	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos.

	
	
	8
	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.

	
	
	9
	Instalación de ventanas y puertas.

	
	
	10
	Mantenimiento de fachadas.




La programación de las actividades deberá realizarse de manera coordinada con las unidades beneficiadas, teniendo en cuenta la disponibilidad de los espacios y la continuidad de las actividades administrativas y operacionales.
c) ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
En esta etapa se ejecutarán las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones objeto del contrato, de acuerdo con las necesidades previamente identificadas y priorizadas.

Las intervenciones estarán orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, funcionalidad y conservación de la infraestructura institucional, sin afectar la estructura de las edificaciones existentes.
Es importante señalar que las cantidades específicas de obra a ejecutar serán definidas durante la ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos que presenten las diferentes unidades beneficiadas y conforme a los recursos presupuestales asignados a cada una de ellas.


d) ETAPA DE VERIFICACIÓN Y RECIBO DE LAS ACTIVIDADES
Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento en cada instalación, se realizará la verificación técnica correspondiente por parte del supervisor o interventor designado, con el fin de constatar que las actividades ejecutadas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
Posteriormente se procederá al recibo de las actividades ejecutadas, dejando constancia del cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
e) ETAPA DE CIERRE DEL PROYECTO
Finalmente, se realizará el cierre administrativo y técnico del contrato, en el cual se consolidarán las actividades ejecutadas durante la vigencia contractual, así como los informes finales correspondientes.

En esta etapa se dejará constancia de las intervenciones realizadas en las diferentes instalaciones de las unidades centralizadas por la CENAC BUCARAMANGA, verificando que las actividades ejecutadas contribuyan al mantenimiento, conservación y adecuado funcionamiento de la infraestructura institucional.

a.	Ítems de pago:
Los ítems de pago del presente proceso estarán determinados de conformidad con la oferta económica presentada por el futuro contratista. Las cantidades específicas de obra a ejecutar se definirán durante la ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos de mantenimiento que formulen las diferentes unidades beneficiarias.
Los valores ofertados para cada ítem deberán incluir todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución de las actividades, así como los correspondientes a Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), por lo que no habrá lugar al reconocimiento de valores adicionales por estos conceptos.
Las actividades se ejecutarán dentro de los recursos presupuestales previamente asignados a cada unidad para la vigencia 2026. En consecuencia, cada unidad centralizada será responsable de formular sus requerimientos de mantenimiento conforme a sus necesidades y al saldo presupuestal disponible.
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del futuro contrato será desde la suscripción del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de la garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP, suscripción del acta de inicio) hasta el 30 de OCTUBRE de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, contados a partir de la fecha del acta de inicio del contrato.
NOTA 1: La fecha de inicio se establecerá una vez se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, motivo por el cual no se indica una fecha específica ya que la misma está sujeta al cumplimiento de los requisitos en mención.
NOTA 2: Los tiempos de entrega empiezan a contar a partir del día en que es firmada el acta de inicio..

5. FORMA DE PAGO
El MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA, se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma:
El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC BUCARAMANGA cancelará al contratista mediante dos pagos, el primero será posterior  al cumplimiento del 50% de ejecución y avance de obra y el segundo pago será el porcentaje restante hasta dar cumplimiento al 100% de la ejecución de los mantenimientos contratados, durante la vigencia 2026 dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 “por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación” previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Lo anterior previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.
2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico).
3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 
4. Presentación del informe del supervisor del contrato. 
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 
6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 
7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados.
8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en la invitación pública de los bienes suministrados.
9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 
10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados.
11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades beneficiadas presupuestalmente, lo anterior con la finalidad de no sobrepasar el presupuesto asignado a cada una de ellas y ejercer un mayor control para las partes, así mismo con ello se busca llevar una trazabilidad entre la facturación y los planes de inversión, adicionalmente se deberá llevar a cabo el proceso de manera organizada y entregar las facturas clasificadas por centros de costos a los que pertenecen cada una las unidades los deberán ser confirmados a través del supervisor del contrato. 

La presentación de la factura deberá ser mensualmente en original, debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada y por cada centro logístico).

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga.

Facturación electrónica
PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO

A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos electrónicos-DE con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso éxito en la recepción de los mismos, los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la información a registrar al momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación para realizar el procesamiento de los DE y la asignación a la entidad correspondiente.

1. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico. 
2. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 
3. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT. 
4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 
5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber: andrea.rivera@ejercito.mil.co [image: ]
6. El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos enviados.

TENGA EN CUENTA: En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado.

Cabe resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera:

CORREO DE DESTINO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE: 15-01-03-006; Contrato No.-XXXAAAA; con copia al correo del facturador jenny.suarez@ejercito.mil.co y con copia al correo del supervisor jose.pascuas@ejercito.mil.co

ADJUNTO: Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que contiene la factura. POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF.

Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP.
[image: ]

El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: “Cordial saludo, adjunto factura xxx”, “Atentamente EMPRESA XXX”;” Gracias por su atención”, no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la factura. SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA.

NOTA 1: El procedimiento anterior para la recepción de los documentos electrónicos: factura electrónica de venta, notas débito y notas crédito, podrá ser modificado de acuerdo a los parámetros y políticas de regulación o de implementación del sistema y se comunicará previamente a través del supervisor, así mismo el supervisor deberá solicitar al proveedor una preforma o borrador de la factura, antes de generarla, para que este verifique e identifique errores frecuentes. 

[bookmark: _Hlk192159786]La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor del presupuesto asignado. Lo anterior con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión y así mismo la organización de entrega de facturas debe ser acorde a los centros de costo relacionados en el presente documento

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

6.1. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas del proyecto se publicarán en el archivo denominado "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", los cuales hacen parte integral del presente anexo técnico.
6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales


Los materiales, suministros, herramientas y demás elementos que se utilicen para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones objeto del contrato deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las normas técnicas colombianas vigentes aplicables para cada tipo de material.
El contratista será responsable del suministro, transporte, almacenamiento y correcta utilización de todos los materiales requeridos para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, garantizando que estos sean adecuados para el uso al que se destinan y que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Dentro de los materiales que podrán emplearse en el desarrollo de las actividades de mantenimiento locativo se encuentran, entre otros:

· Cemento, arena, grava y morteros para resanes, pañetes y reparaciones menores.
· Pinturas vinílicas, esmaltes, selladores e impermeabilizantes para superficies interiores y exteriores.
· Materiales para mantenimiento de cubiertas, tales como tejas, sellantes, tornillería y elementos de fijación.
· Tuberías, accesorios y elementos para redes hidráulicas y sanitarias.
· Cables, tuberías conduit, cajas, interruptores, tomacorrientes y demás elementos para redes eléctricas.
· Materiales para recubrimientos de pisos y muros.
· Puertas, ventanas, herrajes y accesorios metálicos o en aluminio.
· Elementos para mantenimiento de fachadas, muros y estructuras livianas.

Todos los materiales deberán cumplir con las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables y, cuando corresponda, con las disposiciones establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y demás normatividad vigente aplicable.

El contratista deberá garantizar la adecuada conservación de los materiales durante su almacenamiento y manipulación, evitando deterioros que puedan afectar la calidad de las obras ejecutadas.

6.1.2. Pruebas y ensayos
El contratista deberá garantizar el control de calidad de los materiales y actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato, realizando las pruebas y verificaciones técnicas que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.
Cuando la naturaleza de las actividades lo requiera, el contratista deberá presentar al supervisor o interventor los certificados de calidad de los materiales utilizados, expedidos por el fabricante o proveedor correspondiente. Para materiales o actividades que así lo exijan, el contratista deberá permitir la verificación técnica por parte de la supervisión o interventoría, incluyendo inspecciones de instalación, funcionamiento y correcto desempeño de los elementos intervenidos.
En caso de que el supervisor o interventor considere necesario realizar pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos ejecutados o de los materiales utilizados, el contratista deberá facilitar la realización de dichas pruebas.




















ESPACIO EN BLANCO 	
Si como resultado de estas verificaciones se evidencia que los trabajos ejecutados presentan defectos o incumplimientos frente a las especificaciones técnicas, el contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin que ello genere costos adicionales para la entidad.

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

Para la adecuada ejecución del contrato, la Entidad entregará al contratista que resulte adjudicatario los documentos e insumos técnicos y administrativos necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de las instalaciones objeto del proceso contractual.

Entre los documentos que podrán ser suministrados por la Entidad se encuentran:

· Estudios previos del proceso contractual.
· Plan de necesidades consolidado por la CENAC BUCARAMANGA.
· Relación de las unidades centralizadas beneficiadas.
· Información general de ubicación de las instalaciones a intervenir.
· Presupuesto oficial del proceso.
· Listado de actividades o ítems de mantenimiento contemplados en el contrato.
· Designación del supervisor del contrato.

Es importante señalar que, debido a la naturaleza del proceso, correspondiente a mantenimiento locativo de instalaciones existentes, no se requiere la entrega de diseños estructurales, planos constructivos ni la obtención de licencias de construcción, en la medida en que las actividades a ejecutar corresponden a intervenciones de mantenimiento, reparación y adecuación menor que no afectan la estructura de las edificaciones.

Las actividades a ejecutar serán definidas durante la ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos presentados por las unidades beneficiadas y conforme a los recursos presupuestales asignados.

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto

La ejecución de las actividades de mantenimiento contempladas en el presente proceso contractual deberá realizarse conforme a las normas técnicas y reglamentarias vigentes en Colombia aplicables a cada tipo de intervención.
En este sentido, el contratista deberá dar cumplimiento, entre otras, a las siguientes disposiciones normativas:
· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, en lo aplicable a intervenciones en edificaciones existentes.
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.
· Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.
· Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a materiales y procesos constructivos.
· Normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de obras civiles.
· Disposiciones institucionales del Ejército Nacional relacionadas con el acceso, seguridad y funcionamiento de las instalaciones militares.

Las actividades de mantenimiento deberán ejecutarse garantizando la seguridad del personal militar, civil y contratista que se encuentre dentro de las instalaciones, así como la continuidad de las actividades administrativas y operacionales que se desarrollan en cada unidad.
De igual manera, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para proteger las áreas intervenidas, evitando afectaciones a otras instalaciones o elementos existentes dentro de las unidades militares.

6.4. Método Constructivo

La metodología constructiva utilizada por el contratista para desarrollar las actividades de mantenimiento contratadas deberá garantizar la adecuada ejecución de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la seguridad durante el desarrollo de las actividades.
En el desarrollo del contrato, el contratista deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. El cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad de mantenimiento.
2. La correcta ejecución de las reparaciones y adecuaciones locativas en las instalaciones objeto del contrato.
3. El uso de materiales de calidad que cumplan con la normatividad técnica vigente.
4. La implementación de medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo durante la ejecución de las actividades.
5. La adecuada protección de las áreas intervenidas y de los elementos existentes en las instalaciones.
Las actividades de mantenimiento deberán ejecutarse de manera organizada y programada, de tal forma que no interfieran con el normal desarrollo de las actividades administrativas, logísticas y operacionales que se realizan en las unidades militares.

El contratista deberá coordinar previamente con el supervisor del contrato y con las unidades beneficiadas el ingreso a las instalaciones, así como la programación de las actividades a ejecutar.

Así mismo, deberá garantizar el adecuado manejo de residuos de construcción y demolición generados durante las actividades de mantenimiento, cumpliendo con las disposiciones ambientales vigentes.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL

El contratista deberá cumplir con las disposiciones ambientales vigentes aplicables durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, especialmente en lo relacionado con el manejo adecuado de residuos generados durante las labores de mantenimiento locativo.

En particular, el contratista deberá garantizar:
· La correcta disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución de las actividades, conforme a lo establecido en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada por la Resolución 1257 de 2021.

· El manejo adecuado de residuos ordinarios y materiales sobrantes producto de las actividades de mantenimiento.
· La limpieza y orden permanente de las áreas intervenidas dentro de las instalaciones militares.
· La prevención de afectaciones a zonas verdes, drenajes, redes existentes o infraestructura cercana.
Así mismo, el contratista deberá adoptar buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades, tales como el uso adecuado de materiales, control del desperdicio, manejo responsable de sustancias químicas como pinturas o solventes y el uso racional de los recursos disponibles.
Dado que el presente proceso corresponde a labores de mantenimiento locativo de infraestructura existente, las medidas ambientales aplicables estarán orientadas principalmente al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de manejo de residuos y buenas prácticas constructivas, sin que ello implique la implementación de programas ambientales complejos o instrumentos de gestión ambiental propios de proyectos de construcción de mayor escala.

El cumplimiento de estas disposiciones será verificado por el supervisor designado durante la ejecución del contrato.

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.
c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.
f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.


g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia
Específica

	Especialización
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

	ITEM
	PERSONAL MINIMO REQUERIDO

	1
	UN (01) DIRECTOR DE OBRA. INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO DEDICACIÓN 20%.

	2
	UN (1) RESIDENTE DE OBRA. INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO (DEDICACIÓN 100% DURANTE SU EJECUCION)

	3
	UN (1) MAESTRO DE OBRA Y/O TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN (DEDICACIÓN 100% DURANTE SU
EJECUCION)

	4
	TRES (3) AYUDANTES DE CONSTRUCCION (DEDICACIÓN 100% DURANTE SU EJECUCION)

	5
	UN (01) TECNICO Y/O TECNÓLOGO ELECTRICISTA CERTIFICADO



8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:


	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	

UN (01) DIRECTOR DE OBRA. INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO DEDICACIÓN 20%.
	Mínimo dos (2) años de ejercicio profesional debidamente certificado, contados a partir de la fecha de la expedición de la matrícula profesional. expedida por el Consejo Profesional respectivo, vigente a la fecha de cierre de
este proceso de selección.
	Acreditar mínimo un (01) años como director de obra de PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

	UN (1) RESIDENTE DE OBRA. INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO (DEDICACIÓN 100% DURANTE SU EJECUCION) DEBERA ESTAR PRESENTE CUANDO LAS UNIDADES LO REQUIERAN EN LOS PUNTOS DE EJECUCION DE OBRA.
	Mínimo Dos (2) años de ejercicio profesional debidamente certificado, contados a partir de la fecha de la expedición de la matrícula profesional. expedida por el Consejo Profesional respectivo, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección.
	Acreditar mínimo UN (01) años como director de obra de PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
Ingeniero civil con curso de alturas vigente e interpretación de planos.

	UN (1) MAESTRO DE OBRA Y/O TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN (DEDICACIÓN 100% DURANTE SU EJECUCION) DEBERA ESTAR PRESENTE CUANDO LAS UNIDADES LO REQUIERAN EN LOS
PUNTOS DE EJECUCION DE OBRA.
	Mínimo cuatro (04) años de ejercicio profesional debidamente certificado, contados a partir de la fecha de la expedición de su titulo, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección.
	
Maestro en construcción y/o Técnico en construcción con experiencia en proyectos de mantenimientos de instalaciones

	TRES (3) AYUDANTES DE CONSTRUCCION (DEDICACIÓN 100% DURANTE SU EJECUCION) DEBERA ESTAR PRESENTE CUANDO LAS UNIDADES LO REQUIERAN EN LOS PUNTOS DE
EJECUCION DE OBRA.
	

Mínimo un (1) año debidamente certificado.
	

Ayudantes con certificado en alturas vigente. 

	UN (01) TECNICO Y/O TECNÓLOGO ELECTRICISTA CERTIFICADO, DEBERA ESTAR PRESENTE CUANDO LAS UNIDADES LO REQUIERAN EN LOS
PUNTOS DE EJECUCION DE OBRA
	Mínimo Cuatro (4) años de ejercicio profesional debidamente certificado, contados a partir de la fecha de la expedición de su titulo, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección.
	 

certificado en alturas vigente.



9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que el presente proceso contractual tiene como objeto la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones pertenecientes a las Unidades Centralizadas por la Central Administrativa y Contable Regional Cúcuta – CENAC BUCARAMANGA, no se requiere el uso de maquinaria pesada para el desarrollo de las actividades previstas.

No obstante, el contratista deberá contar con los equipos, herramientas y maquinaria menor necesaria que le permita ejecutar de manera eficiente las labores de mantenimiento locativo, reparaciones y adecuaciones menores contempladas dentro del alcance del contrato.

Como mínimo, el contratista deberá disponer de los siguientes equipos y herramientas:
1. Herramienta menor de construcción (palas, picas, carretillas, martillos, cinceles, niveles, llaves, entre otros).
2. Equipos para trabajos eléctricos (multímetro, probadores eléctricos, herramientas de instalación eléctrica).
3. Equipos para trabajos hidráulicos y sanitarios (llaves grifa, cortatubos, herramientas de plomería).
4. Equipos para trabajos de pintura (rodillos, brochas, bandejas, compresor o equipo de pintura cuando aplique).
5. Escaleras, andamios o elementos de acceso para trabajos en altura cuando las actividades lo requieran.
6. Equipos básicos de seguridad industrial y salud en el trabajo para el personal que ejecute las labores.

El contratista deberá garantizar que los equipos y herramientas se encuentren en adecuado estado de funcionamiento y que sean suficientes para el desarrollo de las actividades programadas.

La disponibilidad de la maquinaria menor y herramientas requeridas será verificada por el supervisor designado una vez se adjudique el contrato y durante su ejecución.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
11. SEÑALIZACIÓN

El contratista deberá señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos y zonas de trabajo, en todo caso, no podrá utilizar las vías y zonas públicas como zonas de acopio de materiales. De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo.

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso contractual corresponde a la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones pertenecientes a las Unidades Centralizadas por la Central Administrativa y Contable Regional BUCARAMANGA – CENAC BUCARAMANGA, las intervenciones contempladas se enmarcan dentro de actividades de mantenimiento locativo, reparación y adecuación menor de edificaciones existentes.
En este sentido, las actividades a ejecutar no implican modificaciones estructurales, ampliaciones, demoliciones ni cambios en el uso de las edificaciones, por lo cual no se requiere la obtención de licencia de construcción para su ejecución.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 y en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, los cuales establecen que las reparaciones o mejoras locativas que no alteren la estructura de la edificación, no incrementen el área construida ni modifiquen el uso del inmueble, no requieren licencia de construcción.
En consecuencia, las actividades contempladas dentro del presente proceso contractual podrán ejecutarse sin necesidad de tramitar licencias urbanísticas ante las autoridades competentes.
No obstante, el contratista deberá dar cumplimiento a las normas técnicas y reglamentarias vigentes aplicables a las actividades de mantenimiento que se desarrollen, así como a las disposiciones institucionales relacionadas con el acceso y ejecución de trabajos dentro de instalaciones militares.
En caso de que durante la ejecución del contrato se identifique la necesidad de realizar alguna actividad que requiera permiso o autorización especial por parte de una autoridad competente, el contratista deberá informar oportunamente al supervisor del contrato para que se realicen las gestiones correspondientes.

13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

Para la ejecución de las actividades contempladas en el presente proceso contractual, el contratista deberá cumplir con las normas técnicas, reglamentarias y de calidad vigentes aplicables a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura existente.

Las intervenciones se desarrollarán en instalaciones pertenecientes a las Unidades Centralizadas por la Central Administrativa y Contable Regional BUCARAMANGA – CENAC BUCARAMANGA, por lo cual el contratista deberá garantizar que los trabajos se ejecuten conforme a las buenas prácticas constructivas, garantizando la seguridad, funcionalidad y conservación de las edificaciones intervenidas.

Para la ejecución de las actividades, el contratista deberá regirse, entre otras, por las siguientes normas técnicas y reglamentaciones vigentes que resulten aplicables:

· American Society for Testing and Materials – ASTM.
· American Concrete Institute – ACI.
· Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC.
· Normas Técnicas Colombianas – NTC aplicables a materiales y procesos constructivos.
· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (en lo aplicable a intervenciones en edificaciones existentes).
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.
· Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, cuando aplique.
· Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.
· Ley 99 de 1993 y normativa ambiental vigente, en lo relacionado con la protección del medio ambiente y manejo adecuado de residuos.
· Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada por la Resolución 1257 de 2021, relacionada con la gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD).
· Las demás normas técnicas, reglamentos y disposiciones vigentes que resulten aplicables para la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento objeto del contrato.

El contratista deberá garantizar que los materiales, equipos y procedimientos constructivos utilizados durante la ejecución de las actividades cumplan con los estándares de calidad establecidos en la normatividad vigente, así como con las especificaciones técnicas definidas para el contrato.

De igual manera, deberá cumplir con las disposiciones de seguridad industrial, salud en el trabajo y protocolos institucionales establecidos para el ingreso y ejecución de actividades dentro de instalaciones militares.

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Para la adecuada estructuración de la propuesta y posterior ejecución del contrato, los proponentes deberán tener en cuenta los documentos técnicos que hacen parte integral del presente proceso contractual, los cuales contienen la información necesaria para la correcta interpretación del alcance de las actividades a desarrollar.

Los siguientes documentos técnicos forman parte del proceso y deberán ser considerados por los proponentes al momento de elaborar su oferta:

· Estudios previos del proceso de contratación.
· Anexo técnico del proceso.
· Presupuesto oficial del contrato.
· Listado de actividades o ítems de mantenimiento objeto del contrato.
· Plan de necesidades consolidado por la Central Administrativa y Contable Regional BUCARAMANGA – CENAC BUCARAMANGA.
· Relación de las unidades e instalaciones objeto de intervención.

Estos documentos constituyen herramientas de referencia para la correcta interpretación del alcance del contrato y para la adecuada ejecución de las actividades de mantenimiento contempladas en el proceso.
En ningún caso los documentos técnicos adicionales aquí referenciados constituyen requisitos habilitantes, factores de evaluación o condiciones de participación dentro del proceso de selección, sino que corresponden únicamente a información técnica de apoyo para la elaboración de la oferta y la ejecución del contrato.
[bookmark: _GoBack]
En constancia, se firma, a los 22 días del mes de mayo de 2026.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO TE. WILSON ARLEY SANTAMARIA TORRES
Comité Técnico Estructurador
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