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FORMATO OFERTA TÉCNICA 

[bookmark: _Hlk66393993]Ciudad y Fecha

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
Ciudad. 

REFERENCIA:	Proceso de contratación nro. MC-HIL-CIES-013-2026
OBJETO: 41_9527_333 Entregar a título de compraventa materiales e insumos de ferretería requeridos para atender las necesidades del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA, Regional Huila.
Ofrezco al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la ficha técnica del proceso. En tal sentido, me comprometo a suministrar los siguientes elementos con excelente calidad, conforme a la descripción y características técnicas requeridas, así:

*En los casos en que no aplique indicar marca y referencia, se deberá anexar imagen o ilustración detallada de los productos ofertados, que permita su plena identificación y verificación por parte de la Entidad.

	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD
	MARCA
	REFERENCIA

	1
	15121521
	ACEITE PARA BOMBA DE VACÍO. VISCOSIDAD @ 40ºC: 58 , PUNTO COMBUSTION ºC: 166 , PUNTO FLUIDEZ ºC: -17 , ACEITE TIPO: MINERAL  APLICACIÓN: BOMBA VACÍO  PRESENTACIÓN: GALÓN
	UN
	1
	
	

	2
	15121529
	ACEITE  POLIOLESTER  WF  32.  GASES  REFRIGERANTES  COMPATIBLES:  R22,  MO29,  MO59,  MO99,  AMONIACO., PRESENTACIÓN:   1   GALÓN   (RECIPIENTE   PLÁSTICO   SELLADO),   RANGO   DE   TEMPERATURAS:   DE   -45   A   +10°C   DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN., PESO: 3,60 KG.
	UN
	1
	
	

	3
	15121529
	ACEITE  POLIOLESTER  WF  68.  GASES  REFRIGERANTES  COMPATIBLES:  R22,  MO29,  MO59,  MO99,  AMONIACO., PRESENTACIÓN: 1 GALÓN (RECIPIENTE PLÁSTICO SELLADO), RANGO DE OPERACIÓN: DE -25 A +20°C DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN., PESO: 3,60 KG.
	UN
	1
	
	

	4
	15121529
	ACEITE SINTETICO POLIOLÉSTER RL 32H. GASES REFRIGERANTES COMPATIBLES: R134A, R404A, R507, R407C, R410A, CO2 Y GASES HIDROCARBURADOS, PRESENTACIÓN: 1 GALÓN (RECIPIENTE METÁLICO SELLADO), PESO:4,05 KG, RANGO DE OPERACIÓN: DE -45 A +10°C DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN.
	UN
	1
	
	

	5
	40141734
	ADAPTADOR DE VÁLVULA DE COMBUSTIBLE PARA CONECTAR EL REGULADOR DE ACETILENO MC A UN CILINDRO DE COMBUSTIBLE DESECHABLE MAPP. MATERIAL: LATÓN. DIMENSIONES DEL ARTÍCULO LXWXH 1,75 X 1,25 X 0,75 PULGADAS. NÚMERO DE PUERTOS: 2.
	UN
	1
	
	

	6
	31201610
	ADESIVO  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN  Y  CLIMATIZACIÓN.  DISEÑADO  PARA  AISLAMIENTOS  FLEXIBLES  COLOR:  OCRE, TEMPERATURA  MÁX  OPERACIÓN:-50  °C  A  +105  °C.  ADHESIVO  DE  CONTACTO  EN  BASE  POLICLOROPRENO,   SIN DISOLVENTES AROMÁTICOS, COMPONENTES: BASE DE CAUCHO SINTÉTICO CON RESINAS SINTÉTICAS Y CARGAS AÑADIDAS; SOLVENTES TIPO HIDROCARBURO Y CETONA. VIDA ÚTIL DE ALMACENAMIENTO: 1-1/2 AÑOS EN ENVASE ORIGINAL SELLADO. LA PELÍCULA SECA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL ÍNDICE DE INFLAMABILIDAD Y DESARROLLO DE HUMO ASTM E 84 25/50. CONTENIDO: 3,06 KG (3,6 L)
	UN
	1
	
	

	7
	31201610
	ADHESIVO INDUSTRIAL DE ALTO DESEMPEÑO FORMULADO A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO Y RESINAS DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA APLICACIONES DE UNIÓN EN SISTEMAS DE DUCTOS HVAC Y MATERIALES DE AISLAMIENTO, CARACTERIZADO POR ALTO TACK (PEGAJOSIDAD INMEDIATA) Y ELEVADA RESISTENCIA DE ADHERENCIA INICIAL Y FINAL, LO QUE PERMITE UNA FIJACIÓN RÁPIDA Y  DURADERA ENTRE SUPERFICIES; PRODUCTO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA APLICACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE ROCIADO (SPRAY) QUE FACILITA UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL ADHESIVO DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN, DE COLOR BEIGE Y OLOR SUAVE,   FORMULADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE DESEMPEÑO DE PEGADO EN PROCESOS DE ENSAMBLAJE DE PANELES Y COMPONENTES DE AISLAMIENTO UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS Y SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. VISCOSIDAD BROOKFIELD: 300 +/-100 CPS. CONTENIDO DE SÓLIDOS: 45+/-2 %. DENSIDAD: 2.8+/-0,1 KG/GALÓN. PRESENTACIÓN: PRACTIPAK DE 4,5
GALONES.
	UN
	1
	
	

	8
	23271717
	ARRESTADOR DE RETROCESO DE LLAMA PARA MEZCLADOR DE  KIT OXÍGENO Y ACETILENO, (SUPRESOR DE RETROCESO PARA INSTALAR EN EL MEZCLADOR). VÁLVULA ANTIRRETORNO (EVITA FLUJO INVERSO DE GAS), ELEMENTO SINTERIZADO O APAGALLAMAS QUE ENFRÍA LA LLAMA, VÁLVULA TÉRMICA DE CIERRE AUTOMÁTICO. VÁLVULA CHECK DE RETENCIÓN DE FLUJO INVERSO INTEGRADAS. DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA: ISO 5175-1. EL JUEGO CONTIENE 2 ARRESTADORES.
	UN
	1
	
	

	9
	23271717
	ARRESTADOR DE RETROCESO DE LLAMA PARA REGULADOR KIT OXÍGENO Y ACETILENO, (SUPRESOR DE RETROCESO PARA   INSTALAR   EN   REGULADORES).   VÁLVULA   ANTIRRETORNO   (EVITA   FLUJO   INVERSO   DE   GAS),   ELEMENTO SINTERIZADO  O  APAGALLAMAS  QUE  ENFRÍA  LA  LLAMA,  VÁLVULA  TÉRMICA  DE  CIERRE  AUTOMÁTICO.  VÁLVULA CHECK  DE  RETENCIÓN  DE  FLUJO  INVERSO  INTEGRADAS.  DEBEN  CUMPLIR  CON  LA  NORMA:  ISO  5175-1.  EL JUEGO CONTIENE 2 ARRESTADORES.
	UN
	1
	
	

	10
	23153130
	BASE PLÁSTICA PARA CONDENSADORA  AIRE  ACONDICIONADO  TIPO   MINI  SPLIT.  BASES PLÁSTICAS  DE  PISO PARA INSTALACIÓN  DE  CONDENSADORAS  DE  AIRE  ACONDICIONADO  TIPO  MINI  SPLIT.  IDEAL PARA  ELEVAR LA  CONDENSADORA SOBRE  EL  NIVEL  DEL  SUELO.  MATERIAL:  PVC  CON  PROTECCIÓN  UV,  RESISTENTE  A LA  CORROSIÓN. INCLUYE:  TORNILLOS, ARANDELAS  Y  TUERCAS  PARA  SU  INSTALACIÓN.  DIMENSIONES:  ALTO:  6CM,  ANCHO:  5CM,  LARGO:  >=  A  35CM. PRESENTACIÓN: PAR DE SOPORTES PLÁSTICOS Y SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
	UN
	1
	
	

	11
	39122229
	BIMETAL DESCONGELACIÓN  L60 (T-60). PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN NO-FROST, EMPACADO POR UNIDAD, CABLES PARA CONEXIÓN
	UN
	1
	
	

	12
	40151510
	BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT. CAPACIDAD: 400L OTANK + 2.5L/1.2L. ALIMENTACIÓN:  220VCA  -   60HZ  ,  SALIDA  PARA  TUBO  6/9  O  9/12  MM,  CAPACIDAD:  400L  OTANK  +  2.5L/1.2L, INCLUYE MANGUERA DE DRENAJE TRANSPARENTE
	UN
	1
	
	

	13
	40151510
	BOMBA  DE  CONDENSADO  PARA  EQUIPO  DE  AIRE  ACONDICIONADO  TIPO  SPLIT.  CAUDAL  MÁX:  13.2  L/H..  ALTURA  DE ASPIRACIÓN MÁX.: 1.5 M, ALTURA DE DESCARGA MÁX.: 10 M, POTENCIA  ELÉCTRICA: 19 W, TENSIÓN  ELÉCTRICA: 220-240VCA – 50 / 60 HZ. PROTECCIÓN IP24. CON PROTECCIÓN TÉRMICA. CABLE DE ALIMENTACIÓN 0,8M. DIMENSIONES MÁXIMAS: 135MMX57MMX106,5MM.
	UN
	1
	
	

	14
	40151510
	BOMBA DE CONDENSADO, DE DISEÑO COMPACTO (MINIBOMBA). DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA ESPACIOS REDUCIDOS, SE INSTALA PRINCIPALMENTE EN LA PARTE TRASERA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT. COMPATIBLE CON AIRES ACONDICIONADOS DE CONDUCTOS Y DE CASSETTE. ES ADECUADA PARA DISPOSITIVOS CON UNA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN INFERIOR A 30 000 BTU/H. INCORPORA UN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y UNA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZA QUE LA BOMBA FUNCIONE SILENCIOSAMENTE DURANTE MUCHO TIEMPO Y GARANTIZA UN DRENAJE SEGURO. DATOS TÉCNICOS: VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 100-230 V~/50-60 HZ, ELEVACIÓN DE SUCCIÓN (MÁX.): 2 M (6,5 PIES), ALTURA DE DESCARGA (MÁX.): 7 M (23 PIES), CAUDAL (MÁX.): 12 L/H (3,2 GALONES POR HORA), CAPACIDAD DEL TANQUE: 35 ML, APTA PARA MINI SPLITS HASTA: 30.000 BTU/HORA, NIVEL DE SONIDO A 1 M: 19 DB(A), TEMPERATURA AMBIENTE: 0~50℃.
	UN
	1
	
	

	15
	40151502
	BOMBA  DE  VACÍO  DE  1.5  CFM  DOBLE  ETAPA.  LA  BOMBA  DE  1.5CFM,  CONSTRUIDA  PARA  SERVICIO  DE  VACÍO PROFUNDO  EN  MINI-SPLITS  SIN  CONDUCTOS  Y  SISTEMAS  DE  AIRE  ACONDICIONADO  AUTOMOTRIZ.  UNA  FIABLE  MINI-BOMBA QUE PROPORCIONE LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA DE BOMBAS DE VACÍO., - DESPLAZAMIENTO DE AIRE LIBRE: 1.43 CFM - 40.5 L / MIN. - NÚMERO DE ETAPAS: 2 -CLASIFICACIÓN  DE MICRONES  DE FÁBRICA: 38 -RACOR DE ENTRADA [SAE]:  1/4 "MALE  FLARE  Y  1/2"  ACME  -  MOTOR:  1/4 HP,  -  VOLTAJE:  110 VAC  - FRECUENCIA:  60 HZ  - CABLE  DE ALIMENTACIÓN: 1.83 METROS - TIPO DE ENCHUFE: TIPO B, - CAPACIDAD DE ACEITE: 4.7 OZ / 140 ML - DIMENSIONES APROXIMADAS: LARGO  10.23 PULGADAS  / 26 CM. ANCHO 3.5 PULGADAS  / 9 CM.  ALTO 6.4 PULGADAS  /  16.5 CM.  - GARANTÍA: LIMITADA DE POR VIDA.
	UN
	1
	
	

	16
	40151502
	BOMBA  DE  VACÍO  DE  5  CFM   DOBLE  ETAPA.  NÚMERO  DE  ETAPAS:  2  .  CON  VALVULA  DE  LASTRE  O  GASBALLAST. DESPLAZAMIENTO DE AIRE LIBRE: 5 CFM. VACÍO MÁXIMO: 25 MICRONES. MOTOR DE LA BOMBA: 1/3 HP. VELOCIDAD DE  LA  BOMBA:  1725  RPM.  ESPECIFICACIONES  ELÉCTRICAS:  110  V  /  60 HZ.  PESO  DE  ENVÍO:  29  LIBRAS  (13,2  KG). DIMENSIONES  EN CM: 37 X 15,5 X 27,5 X 24. PUERTO DE CONEXIÓN  FLARE DE 1/4" Y 1/2". EL PROVEEDOR  DEBE GARANTIZAR  QUE  SE  ENCUENTRAN  REPUESTOS  GENUINOS  EN  EL  MERCADO  NACIONAL  PARA  ESTE  ELEMENTO.  CON VALVULA DE CIERRE MANUAL EN LOS TRES PUERTOS DE CONEXIÓN.
	UN
	1
	
	

	17
	23271821
	BOQUILLA ESCUALIZABLE DE DOBLE CAÑÓN. CAPACIDAD DE  GIRO DE 360° PARA SOLDADURA CON GAS MAPP. EQUIPO DE SOLDADURA DE PLATA EN TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACIÓN. ANTORCHA DE MANO CON DOBLE PUNTA DE TWISTER DE TORSIÓN, PARA USO CON PROPANO Y/O PROPILENO MAPP /PRO. LA CAPACIDAD DE LA TUBERÍA CUANDO SE USA CON PROPANO ES DE HASTA 3 1/2 "PARA SOLDADURA BLANDA Y DE 2" PARA SOLDADURA FUERTE CON PLATA., CUANDO SE USA CON MAP // PRO (PROPILENO), SU CAPACIDAD DE TUBERÍA ES DE HASTA 4 "PARA SOLDADURA BLANDA Y 3" PARA SOLDADURA FUERTE CON PLATA., DIMENSIONES: 8.25 X 1.38 X 3.38 PULGADAS, MATERIAL: LATÓN.
	UN
	1
	
	

	18
	23271821
	BOQUILLA ESCUALIZABLE DE UN CAÑÓN. CON CAPACIDAD DE GIRO DE 360° PARA SOLDADURA CON GAS MAPP, EQUIPO DE SOLDADURA DE PLATA EN TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACIÓN.ANTORCHA DE MANO UNA PUNTA DE TWISTER DE TORSIÓN, PARA USO CON PROPANO Y/O PROPILENO MAPP /PRO.  PARA PRODUCIR UNA LLAMA DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA. LA CAPACIDAD DE LA TUBERÍA CUANDO SE USA CON PROPANO ES DE HASTA 3 1/2 "PARA SOLDADURA BLANDA Y DE 2" PARA SOLDADURA FUERTE CON PLATA., CUANDO SE USA CON MAP // PRO (PROPILENO), SU CAPACIDAD DE TUBERÍA ES DE HASTA 4 "PARA SOLDADURA BLANDA Y 3" PARA, SOLDADURA FUERTE CON PLATA. DIMENSIONES: 8.25 X 1.38 X 3.38 PULGADAS, MATERIAL: LATÓN., .
	UN
	1
	
	

	19
	53121701
	CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, CON CAPACIDAD TOTAL DE 53 L (14 GAL), CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 48 CM DE LARGO, 63 CM DE ANCHO Y 29 CM DE ALTO, Y UN PESO CERCANO A 4,8 KG; ESTÁ FABRICADO EN POLIPROPILENO Y CUENTA CON UNA CONFIGURACIÓN DESMONTABLE DE TRES NIVELES COMPUESTA POR CAJA SUPERIOR, CHAROLA INTERMEDIA Y CAJA INFERIOR (CON RUEDAS), ADEMÁS DE COMPARTIMENTOS ADICIONALES EN LA TAPA SUPERIOR, DISPONE DE DOS RUEDAS DE 19 CM DE DIÁMETRO Y CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 20 KG, INCORPORANDO UN SISTEMA DE CIERRE MECÁNICO Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTEGRADOS (AGARRADERA). CON BROCHES DE CONEXIÓN RÁPIDA, ASA PLEGABLE PARA MAYOR COMODIDAD Y FÁCIL TRANSPORTACIÓN, COMPARTIMENTOS EN LA TAPA PARA ALMACENAR PIEZAS PEQUEÑAS SIN NECESIDAD DE ABRIR LA CAJA, RUEDAS GRANDES DE USO PESADO DE 7 1/2" (19 CM), CAJA SUPERIOR: 18" (46 CM) X 8" (20 CM) X 11" (28 CM), CHAROLA: 19" (48 CM)
X 5 1/8" (13 CM) X 11" (28 CM)., CAJA INFERIOR: 18 1/2" (47 CM) X 10 1/2" (27 CM) X 11" (28 CM).
	UN
	1
	
	

	20
	32121501
	CAPACITOR  DE  ARRANQUE  FUERTE  /  START  KIT.  INCLUYE:   RELÉ  O  RELAY  DE  ARRANQUE,  TÉRMICO  Y  CAPACITOR., - CAPACIDAD: 1/2 HP HASTA 10 HP, - VOLTAJE SOPORTADO: 220 V CA, .
	UN
	1
	
	

	21
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 1,5 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	22
	32121501
	CAPACITOR  DE  MARCHA  10  MICROFARADIOS  (MF).  CAPACIDAD:  10  MF  ±5%,  -  VOLTAJE  SOPORTADO:  370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, - ENCAPSULADO METÁLICO, - ACEITE VEGETAL
	UN
	1
	
	

	23
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 15 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	24
	32121501
	CAPACITOR  DE  MARCHA  2  MICROFARADIOS  (MF).  VOLTAJE:  370/440V  50/60HZ  40/70/21  D  SH,  ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	25
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 20 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	26
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 25 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	27
	32121501
	CAPACITOR  DE  MARCHA  3  MICROFARADIOS  (MF).  VOLTAJE:  370/440V  50/60HZ  40/70/21  D  SH,  ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	28
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 3,5 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL.
	UN
	1
	
	

	29
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 30 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	30
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 40 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	31
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 45 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	32
	32121501
	CAPACITOR  DE  MARCHA  5  MICROFARADIOS  (MF).  VOLTAJE:  370/440V  50/60HZ  40/70/21  D  SH,  ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	33
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 50 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	34
	32121501
	CAPACITOR  DE  MARCHA  6  MICROFARADIOS  (MF).  VOLTAJE:  370/440V  50/60HZ  40/70/21  D  SH,  ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	35
	32121501
	CAPACITOR  DE  MARCHA  60  MICROFARADIOS  (MF).  CAPACIDAD:  60  MF  ±5%  ,  -  VOLTAJE:  370/440V  50/60HZ 40/70/21 D SH, - ENCAPSULADO METÁLICO, - ACEITE VEGETAL
	UN
	1
	
	

	36
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 7,5 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	37
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 75 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL.
	UN
	1
	
	

	38
	32121501
	CAPACITOR DE MARCHA 80 MICROFARADIOS (MF). VOLTAJE: 370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, ENCAPSULADO METÁLICO, ACEITE VEGETAL, .
	UN
	1
	
	

	39
	32121501
	CAPACITOR  MIXTO  25+5  MICROFARADIOS  (MF).  CAPACIDAD:  25+5  MF  ±5%  (MFD),  -  VOLTAJE:  370/440V 50/60HZ 40/70/21 D SH, - ENCAPSULADO METÁLICO, - ACEITE VEGETAL
	UN
	1
	
	

	40
	32121501
	CAPACITOR  MIXTO  45+5  MICROFARADIOS  (MF).  CAPACIDAD:  45+5  MF  ±5%,  -  VOLTAJE: 370/440V  50/60HZ 40/70/21 C.S1, - ENCAPSULADO METÁLICO, - ACEITE VEGETAL
	UN
	1
	
	

	41
	47131605
	CEPILLO  DE  MANO.  DIMENSIONES:  ALTO:  12,5  CM.  ANCHO:  8  CM.  LARGO:  29  CM,  TIPO:  CEPILLOS  DE  MANO, MATERIAL: EN POLIESTER SEMIRIGIDO CALIBRE 40 EN 6 CARRILES, USO: DE ASEO GENERAL
	UN
	1
	
	

	42
	15111503
	CILINDRO DE GAS MAPP/PRO. MAPP ES UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS: METHYLACETYLENE-PROPADIENE PROPANE MAPP/PRO, - PRESENTACIÓN: CILINDRO DE UN SOLO USO., - CONTENIDO: 14.1 ONZAS / 0,400 G., - TRANSFERENCIA DE CALOR MÁS RÁPIDA QUE EL PROPANO
	UN
	1
	
	

	43
	30141503
	CINTA DE AISLAMIENTO. CINTA FOAM, CINTA DE AISLAMIENTO TÉRMICO. ESPESOR: 1/8" / 3MM, ANCHO: 2" / 50 MM LARGO: 30 PIES / 9,1 M, CON RESPALDO ADHESIVO
	UN
	1
	
	

	44
	31201501
	CINTA FOIL ALUMINIO REFORZADA PARA USO EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. LARGO: 9 M, ANCHO: 7.62 CM. PRESENTACIÓN EN ROLLO
	UN
	1
	
	

	45
	31201525
	CINTA VINILO PARA AIRE ACONDICIONADO. LONGITUD: 18M , ANCHO DE LA CINTA: 5CM, COLOR: BLANCO. PARA RECUBRIR EL AISLAMIENTO TÉRMICO RUBATEX EN TUBERÍAS DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.
	UN
	1
	
	

	46
	40172103
	CODO  DE  COBRE  DE  1  1/8"  X  45°.  DIÁMETROS  1  1/8"  X  1  1/8",  ANGULO  CODO:  45°,  FABRICADO  EN  COBRE  SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.
	UN
	1
	
	

	47
	40172103
	CODO  DE  COBRE  DE  1  1/8"  X  90°.  DIÁMETROS  1  1/8"  X  1  1/8"  ANGULO  CODO:  90°  ,  FABRICADO  EN  COBRE  SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, .
	UN
	1
	
	

	48
	40172103
	CODO DE COBRE DE 1/2" X 45°. DIÁMETROS 1/2" X 1/2", ANGULO CODO: 45° , FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
	UN
	1
	
	

	49
	40172103
	CODO DE COBRE DE 1/2" X 90°. DIÁMETROS 1/2" X 1/2", ANGULO CODO: 90° , FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
	UN
	1
	
	

	50
	40172103
	CODO DE COBRE DE 1/4" X 45°. DIÁMETROS 1/4" X  1/4", ANGULO CODO: 45° , FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
	UN
	1
	
	

	51
	40172103
	CODO DE COBRE DE 1/4" X 90°. DIÁMETROS 1/4" X  1/4", ANGULO CODO: 90° , FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
	UN
	1
	
	

	52
	40172103
	CODO DE COBRE DE 3/8" X 45°. DIÁMETROS 3/8" X 3/8", ANGULO CODO: 45° , FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
	UN
	1
	
	

	53
	40172103
	CODO DE COBRE DE 3/8" X 90°. DIÁMETROS 3/8" X 3/8", ANGULO CODO: 90° , FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
	UN
	1
	
	

	54
	40172103
	CODO DE COBRE DE 5/8" X 45°. DIÁMETROS 5/8" X 5/8", ANGULO CODO: 45° , FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
	UN
	1
	
	

	55
	40172103
	CODO DE COBRE DE 5/8" X 90°. DIÁMETROS 5/8" X 5/8", ANGULO CODO: 90° , FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
	UN
	1
	
	

	56
	40172103
	CODO DE COBRE DE 7/8" X 45°. DIÁMETROS7/8" X 7/8", ANGULO CODO: 45°, FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
	UN
	1
	
	

	57
	40172103
	CODO DE COBRE DE 7/8" X 90°. DIÁMETROS7/8" X 7/8", ANGULO CODO: 90° , FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
	UN
	1
	
	

	58
	40151607
	COMPRESOR   HERMÉTICO    1/10HP.   TIPO:   RSCR.   APLICACIÓN:   REFRIGERACIÓN   L/MBP,   CAPACIDAD:   85   W ALIMENTACIÓN:  115-127VCA/  1PH  /60HZ,  TIPO  REFRIGERANTE:  R-134A  INCLUYE  CAPACITOR  DE  MARCHA  (12 MICROFARADIOS), RELÉ, MATERIAL BOBINA: COBRE PROTECCIÓN TÉRMICA INTERNA
	UN
	1
	
	

	59
	40151607
	COMPRESOR  HERMETICO  1/5  HP.  APLICACIÓN:  REFRIGERACIÓN  LBP.  REFRIGERANTE:  R600A.  POTENCIA:  1/5  HP. TENSIÓN: 110 VCA, 60 HZ. INCLUYE KIT DE ARRANQUE (RELÉ, PROTECTOR TERMICO, CAPACITOR) Y CUATRO (4) GOMAS.
	UN
	1
	
	

	60
	40151607
	COMPRESOR  HERMÉTICO  1/6HP.  POTENCIA:  1/6  HP,  REFRIGERANTE:  R134A,  ALIMENTACIÓN:  110-120VCA-60HZ, APLICACIÓN: LBP. INCLUYE KIT DE ARRANQUE, CAPACITOR, RELÉ, PROTECTOR TÉRMICO Y CUATRO (4) GOMAS.
	UN
	1
	
	

	61
	40151607
	COMPRESOR HERMÉTICO DE 1/2HP DE BAJA/MEDIA TEMPERATURA, ALIMENTACIÓN: 110VCA/1PH/60HZ. REFRIGERANTE: R290, MARCA: EMBRACO, MODELO: EM2X3134U. INCLUYE KIT DE ARRANQUE (RELÉ, PROTECTOR TÉRMICO, CAPACITOR) Y CUATRO (4) GOMAS. SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE ESTA MARCA Y MODELO YA QUE SE TRATA DE UN REPUESTO PARA UN EQUIPO DE REFRIGERCIÓN CON PLACA DE INVENTARIO NO. 922412248.
	UN
	1
	
	

	62
	40151607
	COMPRESOR   ROTATIVO   24.000   BTU/H.   APLICACIÓN:   AIRE   ACONDICIONADO   CAPACIDAD:   2TR   (24.000BTU), ALIMENTACIÓN:  208-230VCA/  1PH  /60HZ  TIPO  REFRIGERANTE:  R-410A,  MATERIAL  BOBINA:  COBRE,  PROTECCIÓN TÉRMICA INTERNA
	UN
	1
	
	

	63
	40151607
	COMPRESOR   ROTATIVO   36.000   BTU/H.   COMPRESOR   TIPO:   ROTATIVO,   MARCA:   HITACHI   /   HIGHLY,   MODELO: ATH356SN-C9LU,   CAPACIDAD   ENFRIAMIENTO:   36000   BTU/H.   GAS   REFRIGERANTE:   R410,   ALIMENTACIÓN: 220V/60HZ/1PH. SE REQUIERE DE ESTA MARCA Y MODELO PORQUE ES PARA REPUESTO DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO  MINISPLIT   DE  PARED   MARCA  CHIGO  MODELO  UNIDAD   CONDENSADORA:  CS36A.  PLACA  INVENTARIO   NO: 95271022750
	UN
	1
	
	

	64
	40151607
	COMPRESOR   ROTATIVO   INVERTER   12.000   BTU/H.   COMPRESOR   ROTATIVO   INVERTER   R410A   12.000   BTU/H. COMPRESOR ROTATIVO INVERTER PARA REFRIGERANTE R410A DE APLICACIÓN EN AIRE  ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE  PARED.  POTENCIA:  745W.  ALIMENTACIÓN:  170VDC  A  180HZ.  MODELO:  ASN98D22UFZ.  MATERIAL  BOBINA: COBRE, PROTECCIÓN TÉRMICA INTERNA. INCLUYE 3 GOMAS O CAUCHOS PARA SUS BASES.
	UN
	1
	
	

	65
	40151607
	COMPRESOR ROTATIVO INVERTER 24.000 BTU/H. COMPRESOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LG DE 24.000 BTU INVERTER TIPO MINISPLIT DE PARED MODELO: VM242C6.  COMPRESOR ROTATIVO INVERTER. MARCA LG, MODELO: GAT156MAC, REFRIGERANTE: R410A, ALIMENTACIÓN 3PH, 380VDC. SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE ESTA MARCA  Y  MODELO  YA  QUE  SE  TRATA  DE  UN  REPUESTO  PARA  UN  EQUIPO  DE  AIRE  ACONDICIONADO  CON  PLACA  DE INVENTARIO NO. 10104118644.
	UN
	1
	
	

	66
	40151607
	COMPRESOR   SCROLL   36.000BTU/H.   MARCA:   LG.   MODELO:   APA030KAA.   APLICACIÓN:   AIRE   ACONDICIONADO CAPACIDAD  DE  ENFRIAMIENTO:  30500 BTU/H  -  8938 W  EER:  10,1  BTU/W-H COP:  2,96 W/W,  ALIMENTACIÓN: 208-230VCA/ 1PH /60HZ POTENCIA: 3020 W / 4HP TIPO REFRIGERANTE:  R-410A ACEITE: POE (27,1 OZ), PESO: 54,7 LB CAPACITOR DE MARCHA: 45 MFD / 440VCA LRA: 70 AMPERIOS, MCC: 22,2 AMPERIOS MATERIAL BOBINA: COBRE PROTECCIÓN TÉRMICA INTERNA.  SE REQUIERE DE ESTA MARCA Y MODELO AL SER REPUESTO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE MARCA CARRIER.
	UN
	1
	
	

	67
	40151607
	COMPRESOR SCROLL 36.000BTU/H. MODELO HRH031UP1LP6, MARCA DANFOSS. VOLTAJE: 208 – 230 V 1 FASE – 60  HZ,  CON  CAPACITOR  45µ/370V.  LRA:95,7  A  (AMPERAJE  ROTOR  BLOQUEADO).  LUBRICANTE  PVE,  CANTIDAD  36 OZ/1.1 L. CON PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO. CERTIFICACIONES CE (CONFORMIDAD EUROPEA), CRU. SE REQUIERE DE ESTA MARCA Y MODELO ESPECIFICO DEBIDO A QUE ES UN REPUESTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO PISO-TECHO MODELO CA42A-036-V3N1C, CON CÓDIGO DE INVENTARIO NO. 952721886
	UN
	1
	
	

	68
	40151607
	COMPRESOR  SCROLL  48.000  BTU/H.  MARCA:  LG.  MODELO:  AQA040KAE.   APLICACIÓN:  AIRE   ACONDICIONADO CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 42500 BTU/H - 12456 W EER: 10,5 BTU/W-H COP: 3,08 W/W, ALIMENTACIÓN: 208-230VCA/ 1PH /60HZ POTENCIA: 4048 W / 5,4 HP TIPO REFRIGERANTE: R-410A ACEITE: POE (43,3 OZ), PESO: 66,6 LB CAPACITOR DE MARCHA: 60 MFD / 400VCA LRA: 93 AMPERIOS, MCC: 28,6 AMPERIOS MATERIAL BOBINA: COBRE PROTECCIÓN TÉRMICA INTERNA. SE REQUIERE DE ESTA MARCA Y MODELO AL SER REPUESTO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE MARCA CARRIER.
	UN
	1
	
	

	69
	40151607
	COMPRESOR   SCROLL   60.000   BTU/H.   MARCA:   LG.   MODELO:   ABA051KAE.   APLICACIÓN:   AIRE   ACONDICIONADO CAPACIDAD DE ENFIRMAIENTO: 51500 BTU/H - 15093 W EER: 10,6 BTU/W-H COP: 3,11 W/W, ALIMENTACIÓN: 208-230VCA/ 1PH /60HZ POTENCIA: 4858 W / 6,5 HP TIPO REFRIGERANTE: R-410A ACEITE: POE (50,7 OZ), PESO 78,3 LB LRA: 125 MCC: 34,4, MATERIAL BOBINA: COBRE PROTECCIÓN TÉRMICA INTERNA. SE REQUIERE DE ESTA MARCA Y MODELO AL SER REPUESTO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE MARCA CARRIER.
	UN
	1
	
	

	70
	27121701
	CONECTOR CODO 90° DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MANGUERA PLÁSTICA DE 1/4" (OD 6,5MM) A 1/4" (OD 6,5MM), PARA PURIFICADOR DE AGUA. MATERIAL DE PVC DE ALTA CALIDAD. PRESIÓN: 150 PSI, CUMPLE NORMA NTC 5441/1644
	UN
	1
	
	

	71
	27121701
	CONECTOR EN L O CODO DE ACOPLAMIENTO PARA MANGUERA PLÁSTICA ACOPLE RÁPIDO 1/4" (OD 6,35MM) RO A ROSCA HEMBRA 1/4" (ID 12,5MM ) BSP PARA PURIFICADOR DE AGUA. MATERIAL DE PVC DE ALTA CALIDAD.  PRESIÓN: 150 PSI, CUMPLE NORMA NTC 5441/1644
	UN
	1
	
	

	72
	27121701
	CONECTOR EN TEE DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MANGUERA PLÁSTICA DE  1/4"(OD 6,5MM)X 3/8"(OD 9,5MM) X 1/4"(OD 6,5MM), PARA PURIFICADOR DE AGUA. MATERIAL DE PVC DE ALTA CALIDAD. PARA PURIFICADOR DE AGUA. MATERIAL DE PVC DE ALTA CALIDAD. PRESIÓN: 150 PSI, CUMPLE NORMA NTC 5441/1644
	UN
	1
	
	

	73
	27121701
	CONECTOR EN TEE DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MANGUERA PLÁSTICA DE  3/8"X 3/8"X 3/8"  (OD 9,5MM), PARA PURIFICADOR DE AGUA. MATERIAL DE PVC DE ALTA CALIDAD. PRESIÓN: 150 PSI, CUMPLE NORMA NTC 5441/1644
	UN
	1
	
	

	74
	27121701
	CONECTOR EN TEE DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MANGUERA PLÁSTICA DE 1/4"X1/4"X1/4"  (OD 6,5MM), PARA PURIFICADOR DE AGUA. MATERIAL DE PVC DE ALTA CALIDAD. PRESIÓN: 150 PSI, CUMPLE NORMA NTC 5441/1644
	UN
	1
	
	

	75
	40141734
	CONECTOR EN Y DE USO EN HVAC-R. CONEXIÓN EN Y DE ALTA VELOCIDAD PARA UNA EVACUACIÓN O RECUPERACIÓN RÁPIDA. EL ACCESORIO DISPONE DE UNA CONEXIÓN HEMBRA Y DOS CONEXIONES MACHO DE 3/8 IN. MATERIAL: ALUMINIO DE RADO AERONAUTICO CON ACCESORIOS DE LATÓN DE ALTA CALIDAD. COLOR: LATÓN. TIPO DE CONECTOR: FLARE. ACABADO EXTERIOR: LATÓN. TIPO DE ROSCA: NPT. DIÁMETRO INTERIOR GRANDE SIN RESTRICCIONES PARA UNA MAYOR VELOCIDAD DE CONDUCTANCIA. CON CLASIFICACIÓN DE VACÍO DE HASTA 20 MICRONES. DISEÑADO PARA REFRIGERANTES DE ALTA PRESIÓN PRESIÓN DE TRABAJO: 800 PSI | PRESIÓN DE ROTURA: 4000. CONECTA FÁCILMENTE VARIAS MANGUERAS A UN SOLO PUNTO Y REDUCE LOS PUNTOS DE FUGA.
	UN
	1
	
	

	76
	27121701
	CONECTOR RECTO DE ACOPLAMIENTO DE MANGUERA PLÁSTICA ACOPLE RÁPIDO 1/4"  (OD 6,5MM) RO  A ROSCA MACHO 1/4" (OD 12,5MM ) BSP PARA PURIFICADOR DE AGUA, LONGITUD DE LA ROCA MACHO: 11MM. MATERIAL DE PVC DE ALTA CALIDAD
	UN
	1
	
	

	77
	27121701
	CONECTOR RECTO DE ACOPLAMIENTO DE MANGUERA PLÁSTICA ACOPLE RÁPIDO 3/8" (OD 9,5MM) RO A ROSCA HEMBRA 1/4" (ID 12,5MM ) BSP PARA PURIFICADOR DE AGUA. MATERIAL DE PVC DE ALTA CALIDAD
	UN
	1
	
	

	78
	27121701
	CONECTOR RECTO DE ACOPLAMIENTO PARA MANGUERA PLÁSTICA ACOPLE RÁPIDO 1/4" (OD 6,35MM) RO  A ROSCA HEMBRA 1/4" (ID 12,5MM ) BSP PARA PURIFICADOR DE AGUA. MATERIAL DE PVC DE ALTA CALIDAD
	UN
	1
	
	

	79
	27121701
	CONECTOR RECTO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MANGUERA PLÁSTICA DE 1/4"  (OD 6,5MM) A 1/4"  (OD 6,5MM), PARA PURIFICADOR DE AGUA. MATERIAL DE PVC DE ALTA CALIDAD. PRESIÓN: 150 PSI, CUMPLE NORMA NTC 5441/1644
	UN
	1
	
	

	80
	27121701
	CONECTOR RECTO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MANGUERA PLÁSTICA DE 1/4"  (OD 6,5MM) A 3/8"  (OD 9,5MM), PARA PURIFICADOR DE AGUA. MATERIAL DE PVC DE ALTA CALIDAD.
	UN
	1
	
	

	81
	27112729
	CONECTOR UNIÓN L  (CODO) 3/4". ACOPLE NYLON Ó POLIETILENO DE 3/4″. ACOPLE PRESIÓN EN NYLON PARA CONEXIÓN DE MANGUERAS DE 3/4", PARA CONDUCCIÓN DE AGUA. COLOR NEGRO.
	UN
	1
	
	

	82
	27112729
	CONECTOR UNIÓN TEE 3/4". ACOPLE NYLON Ó PLIETILENO UNIÓN T 3/4″. ACOPLE PRESIÓN EN NYLON Ó POLIETILENO PARA CONEXIÓN DE MANGUERAS DE 3/4", PARA CONDUCCIÓN DE AGUA. COLOR NEGRO.
	UN
	1
	
	

	83
	52161525
	CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO. COLOR: BLANCO
	UN
	1
	
	

	84
	47131805
	DESINCRUSTANTE ÁCIDO DE ALTO RENDIMIENTO. LIMPIADOR EN ESTADO LÍQUIDO VISCOSO UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES METÁLICAS COMO ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, CHASIS, MOTORES Y CARROCERÍAS, PARA ALUMINIO, CARROCERÍAS, ACEROS INOXIDABLES. DE USO PROFESIONAL EN LA LIMPIEZA PROFUNDA DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE Y MADERA. DE FÓRMULA CONCENTRADA QUE ACTÚA DIRECTAMENTE SOBRE LA SUCIEDAD INCRUSTADA Y EL ÓXIDO SUPERFICIAL, DISOLVIÉNDOLOS DE FORMA  RÁPIDA Y EFICIENTE, LO QUE PERMITE OPTIMIZAR TIEMPO, ESFUERZO Y CONSUMO DE PRODUCTO. DE ALTA CAPACIDAD DE DILUCIÓN DE HASTA 1:10. MISCIBLE EN AGUA Y CON DENSIDAD APROXIMADA ENTRE 0,98 Y 1,02 G/CM³ A 25 °C. QUÍMICAMENTE ESTABLE EN CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES; SU COMPOSICIÓN CORRESPONDE A UNA MEZCLA QUE CONTIENE AGENTES ACIDIFICANTES COMO ÁCIDO SULFÚRICO (CAS 7664-93-9) Y ÁCIDO CLORHÍDRICO (CAS 7647-01-0) EN CONCENTRACIONES ENTRE 1 % Y 5 %. PRESENTACIÓN: RECIPIENTE PLÁSTICO DE 20 LITROS.
	UN
	1
	
	

	85
	40101702
	DIFUSOR DE BAJA SILUETA (EVAPORADOR TIPO CUÑA), DISPONE DE UN MOTOR VENTILADOR, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 360W, ÁREA DE EVAPORACIÓN: 1,6 M2. FLUJO DE AIRE: 700M3/H. ELABORADO EN TUBO DE COBRE CON ALETAS EN ALUMINIO, EL GABINETE QUE CUBRE EL EVAPORADOR ES DE ACERO CON UN RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA. CON CONEXIÓN DEL DRENAJE UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA BANDEJA, PARA PERMITIR LA CONEXIÓN DEL DRENAJE HACIA ATRÁS O HACIA ABAJO. LA RESISTENCIA DE DESHIELO ESTÁ COLOCADA ENCIMA DEL INTERCAMBIADOR. DISPONE DE COMPUERTA BASCULANTE QUE PERMITE FÁCIL APERTURA PARA PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO. DISPONE DE UN MOTOR VENTILADOR DE 40W.
	UN
	1
	
	

	86
	27112503
	DOBLA TUBO PARA REFRIGERACIÓN DE TRINQUETE. EL KIT DE DOBLADO DE TUBERÍA DE COBRE DE TRINQUETE CONSTA DE DIÁMETROS   DE   TUBOS:1/4",   5/16",   3/8",   1/2",   5/8",   3/4"   Y   7/8";   INCLUYE   CUERPO   DOBLADOR,   BARRAS TRANSVERSALES Y MANDRILES PARA 1/4" A 7/8". INCLUYE ACCESORIO DE FLEXIÓN INVERSA. DEBE INCLUIR UNA LLAVE O DISPOSITIVO  DE  BLOQUEO  QUE  MANTIENE  LA  DOBLADORA  COMPACTA  PARA  SU  ALMACENAMIENTO  Y  TRANSPORTE. TAMBIÉN  DEBE  DISPONER  DE  UN  BOTÓN  O  MECANISMO  DE  LIBERACIÓN  RÁPIDA  PERMITE  QUE  EL  TUBO  SE  LIBERE FÁCILMENTE Y SIN DAÑOS. INCLUYE CAJA PLÁSTICA DE TRASPORTE
	UN
	1
	
	

	87
	41103206
	EL   DETERGENTE   LÍQUIDO   PROFESIONAL,   ELIMINA    LAS   GRASAS.   CON   ABRILLANTADOR.   TIENE   COMPONENTES BIODEGRADABLES,  LIBRE  DE  CLORO  Y  FOSFATOS,  CONTIENE  TENSOACTIVOS,  SECUESTRANTES  Y ANTIRREDEPOSITANTES. ELIMINAN  LAS  PARTÍCULAS  DE  NATURALEZA  LIPÍDICA  COMO  GRASAS  Y  ACEITES  DE  ORIGEN  NATURAL  O  SINTÉTICO. PRESENTACIÓN: 20 LITROS
	UN
	1
	
	

	88
	40142201
	EL  EQUIPO  DE  OXICORTE.  UTILIZADO  PARA  CORTE  POR  OXI-GAS  Y  SOLDADURA  PARA  TRABAJO  PESADO.  EL  EQUIPO  DE OXICORTE VIENE CON TODO LO QUE NECESITAS PARA EMPEZAR: ADITAMENTO DE CORTE CA 2460+, MANGO DE SOLDAR WH 315FC+, BOQUILLA DE CORTE, LIMPIA BOQUILLAS, BOQUILLA DE CALENTAR, CHISPERO O ENCENDEDOR, GAFAS PARA OXICORTE, MANGUERA DOBLE TIPO T, BOQUILLAS DE SOLDADURA Y DOS REGULADORES EDGE 2.0., CARACTERÍSTICAS CORTA  HASTA  8”.  (203.2  MM),  SUELDA  HASTA  3”.  (76.2MM)  CON  ACCESORIOS  OPCIONALES.  CALIENTA  HASTA 1,118,000 BTUS/HORA REGULADORES SERIE ESS42 MANGO PARA SOLDAR WH 315FC+ CON ARRESTADOR DE LLAMAS Y VALVULA CHEQUE CONTRA FLUJO INCORPORADAS EN EL MANGO. ADITAMENTO DE CORTE CA 2460 EQUIPO VICTOR PARA CORTE POR OXI-GAS Y SOLDADURA PARA TRABAJO PESADO , INCLUYE : REGULADORES PARA OXÍGENO Y ACETILENO EDGE  ESS4  MANGO  MEZCLADOR  315FC,  ADITAMENTO  DE  CORTE  CA2460,  BOQUILLA  DE  CORTE,  BOQUILLA  PARA CALENTAR,  BOQUILLA  PARA  SOLDAR  MANGUERA  GEMELA  GRADO  T  DE  20´  X  1/4″  (6,1  M  X  6,4  MM),  CHISPERO, LIMPIABOQUILLAS, MONOGAFAS CON LENTE #5 EQUIPO DE OXICORTE.
	UN
	1
	
	

	89
	55121606
	ETIQUETAS TERMOCONTRAÍBLES INDUSTRIALES 1/2IN. KIT DE 10 REPUESTOS DE ETIQUETAS TERMOCONTRAÍBLES INDUSTRIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL CABLE COMPATIBLES PARA DYMO 18055 TUBO DE 1/2 PULGADA PARA DYMO RHINO 5200 4200 5000 6000 ETIQUETADORA. PRESENTACIÓN EN ROLLO, COLOR BLANCO, ANCHO: 1/2 IN, LARGO: 4.9 FT. RELACIÓN DE CONTRACCIÓN 3:1 AYUDA A GARANTIZAR UN AJUSTE SEGURO EN CABLES Y CABLES. EL TAMAÑO DE LA ETIQUETA DEL TUBO TERMORRETRÁCTIL NO ES EL DIÁMETRO SINO EL ANCHO CUANDO EL TUBO ES PLANO. NOTA: EL KIT CONSTA DE 10 ROLLOS DE CINTA TERMOCONTRAÍBLES.
	UN
	1
	
	

	90
	55121606
	ETIQUETAS TERMOCONTRAÍBLES INDUSTRIALES 1/4IN. KIT DE 10 REPUESTOS DE ETIQUETAS TERMOCONTRAÍBLES INDUSTRIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL CABLE COMPATIBLES PARA DYMO 18055 TUBO DE 1/4 PULGADA PARA DYMO RHINO 5200 4200 5000 6000 ETIQUETADORA. PRESENTACIÓN EN ROLLO, COLOR BLANCO, ANCHO: 3/8 IN, LARGO: 4.9 FT. RELACIÓN DE CONTRACCIÓN 3:1 AYUDA A GARANTIZAR UN AJUSTE SEGURO EN CABLES Y CABLES. EL TAMAÑO DE LA ETIQUETA DEL TUBO TERMORRETRÁCTIL NO ES EL DIÁMETRO SINO EL ANCHO CUANDO EL TUBO ES PLANO. NOTA: EL KIT CONSTA DE 10 ROLLOS DE CINTA TERMOCONTRAÍBLES.
	UN
	1
	
	

	91
	55121606
	ETIQUETAS TERMOCONTRAÍBLES INDUSTRIALES 3/8IN. KIT DE 10 REPUESTOS DE ETIQUETAS TERMOCONTRAÍBLES INDUSTRIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL CABLE COMPATIBLES PARA DYMO 18055 TUBO DE 3/8 PULGADA PARA DYMO RHINO 5200 4200 5000 6000 ETIQUETADORA. PRESENTACIÓN EN ROLLO, COLOR BLANCO, ANCHO: 3/8 IN, LARGO: 4.9 FT. RELACIÓN DE CONTRACCIÓN 3:1 AYUDA A GARANTIZAR UN AJUSTE SEGURO EN CABLES Y CABLES. EL TAMAÑO DE LA ETIQUETA DEL TUBO TERMORRETRÁCTIL NO ES EL DIÁMETRO SINO EL ANCHO CUANDO EL TUBO ES PLANO. NOTA: EL KIT CONSTA DE 10 ROLLOS DE CINTA TERMOCONTRAÍBLES.
	UN
	1
	
	

	92
	40101702
	EVAPORADOR PARA NEVERA NO-FROST. CAPACIDAD: 1/5 HP, TIPO: TUBO ELETADO, MATERIAL: ALUMINIO, CON TRAMPA DE LÍQUIDO A LA SALIDA DEL EVAPORADOR. CON TERMINALES DE TUBERIA EN COBRE PARA FACILITAR LA SOLDADURA CON TUBERÍAS DE COBRE.
	UN
	1
	
	

	93
	40161502
	FILTRO  CARTUCHO  DE  CARBÓN  ACTIVADO  EN  BLOQUE,  DIMENSIONES:  2.5″  X 10″  PARA  FILTRADO  DE  5 MICRAS.  PESO: 0,8KG, RANGO DE PRESIÓN DE ENTRADA: 15 – 80 PSI, CAÍDA DE PRESIÓN: 1 PSI, DIÁMETRO: 2.5", 6.35 CM,  ALTURA: 10", 25.4 CM, REDUCCIÓN DE CLORO: 4.000 GAL A 1 GPM, MICRAS NOMINALES: 5 MICRAS, RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: 4°C – 52°C.
	UN
	1
	
	

	94
	40161502
	FILTRO CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR GAC. PESO 0.10 KG, DIMENSIONES 6.35 × 6.35 × 25.4 CM, FILTRO CARTUCHO   DE   POLIPROPILENO   TERMOFUSIONADO,   DIÁMETRO:   2.5",   ALTURA:   10",   MICRAS   NOMINALES:   10 MICRAS,REDUCCIÓN DE CLORO: 2,500 GAL A 1 GPM.
	UN
	1
	
	

	95
	40161502
	FILTRO DE AGUA EN LINEA DE CARBÓN ACTIVADO. USO DEL AGUA: PARA BEBER FLUJO: 3.50 LPM PRESION MINIMA: 8.00 PSI, PRESION MAXIMA: 125.00 PSI PERDIDA DE PRESION: 2 TEMPERATURA MAXIMA: 38, MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) CARBÓN  ACTIVADO DE FIBRAS DE COCO. DURACIÓN  DEL CARTUCHO:  1 A 2 AÑOS, DIMENSIONES:  7.00 X 7.00 X 13.00 CM PESO NETO: 0.50 KG
	UN
	1
	
	

	96
	40161502
	FILTRO DE SEDIMENTOS. PESO 0.10 KG, DIMENSIONES 6.35 × 6.35 × 25.4 CM, FILTRO CARTUCHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO, DIÁMETRO: 2.5", ALTURA: 10", MICRAS NOMINALES: 10 MICRAS, FLUJO NOMINAL: 2-8 GPM, CAÍDA DE PRESIÓN: 0.6 PSI, PESO: 0.10 KG.
	UN
	1
	
	

	97
	40101601
	FILTRO  SECADOR  DE  1/2"  X  1/2"DE  CUERPO  MEDIANO  ROSCABLE.  APLICACIÓN:  SISTEMAS  DE  REFRIGERACIÓN  Y CLIMATIZACIÓN.  UNIÓN:  ROSCADA  (FLARE),  MATERIAL:  HIERRO  UBICACIÓN:  LÍNEA  DE  LÍQUIDO  ELEMENTO  FILTRANTE: TAMIZ  MOLECULAR  NÚCLEO  SÓLIDO.  REFRIGERANTES:  HFC  Y  HCFC,  ACEITE:  COMPATIBLE  CON  ACEITES  MINERALES  Y SINTÉTICOS, PRESENTACIÓN: CAJA CON FILTRO RANGO DE OPERACIÓN: DE -40 A +70°C
	UN
	1
	
	

	98
	40101601
	FILTRO  SECADOR  DE  1/2"  X  1/2"DE  CUERPO  MEDIANO  SOLDABLE.  APLICACIÓN:  SISTEMAS  DE  REFRIGERACIÓN  Y CLIMATIZACIÓN.  UNIÓN:  ROSCADA  (FLARE),  MATERIAL:  HIERRO  UBICACIÓN:  LÍNEA  DE  LÍQUIDO  ELEMENTO  FILTRANTE: TAMIZ  MOLECULAR  NÚCLEO  SÓLIDO.  REFRIGERANTES:  HFC  Y  HCFC,  ACEITE:  COMPATIBLE  CON  ACEITES  MINERALES  Y SINTÉTICOS, PRESENTACIÓN: CAJA CON FILTRO RANGO DE OPERACIÓN: DE -40 A +70°C
	UN
	1
	
	

	99
	40101601
	FILTRO  SECADOR  DE  3/8"  X  3/8"DE  CUERPO  MEDIANO  SOLDABLE.  NÚCLEO  SÓLIDO  DE  TAMIZ  MOLECULAR  100%.  DE UNIÓN SOLDABLE ENTRADA 3/8" SALIDA 3/8". APLICACIÓN DE FILTRO: DE ALTA CAPACIDAD DE HUMEDAD. MATERIAL DEL CUERPO: ACERO. PARA REFRIGERANTE R410A.
	UN
	1
	
	

	100
	41104209
	FILTRO  SECADOR  EN  COBRE  1/4"  X  1/4"  CON  VÁLVULA  DE  SERVICIO.  APLICACIÓN:  SISTEMAS  DE  REFRIGERACIÓN  Y CLIMATIZACIÓN.  UNIÓN:  SOLDABLE  DE  COBRE  DE  1/4  POR  1/4  MATERIAL:  COBRE  UBICACIÓN:  LÍNEA  DE  LÍQUIDO ELEMENTO  FILTRANTE:  TAMIZ  MOLECULAR  DE  25G  GASES  REFRIGERANTES:   CON  VÁLVULA  DE  SERVICIO  FABRICADO  EN COBRE
	UN
	1
	
	

	101
	40101601
	FILTRO SECADOR ESPECIAL ANTIÁCIDOS DE 3/8" DE CUERPO MEDIANO SOLDABLE. NÚCLEO SÓLIDO DE ALÚMINA ACTIVADA 70% Y TAMIZ MOLECULAR 30%. DE UNIÓN SOLDABLE ENTRADA 3/8" SALIDA 3/8". APLICACIÓN DE FILTRO: PARA EQUIPOS CUYO COMPRESOR FUE QUEMADO. MATERIAL DEL CUERPO: ACERO. PARA REFRIGERANTE R410A.
	UN
	1
	
	

	102
	40101601
	FILTRO SECADOR ESPECIAL ANTIÁCIDOS DE 7/8" DE CUERPO MEDIANO SOLDABLE. NÚCLEO SÓLIDO DE ALÚMINA ACTIVADA 70% Y TAMIZ MOLECULAR 30%. DE UNIÓN SOLDABLE ENTRADA 7/8" SALIDA 7/8". APLICACIÓN DE FILTRO: PARA EQUIPOS CUYO COMPRESOR FUE QUEMADO. MATERIAL DEL CUERPO: ACERO. PARA REFRIGERANTE R410A.
	UN
	1
	
	

	103
	27112029
	FUMIGADORA PULVERIZADOR MANUAL 1.5LT. FABRICADA CON POLIETILENO Y POLIPROPILENO. DIMENSIONES: ALTURA DE 31.5 CM Y ANCHO DE 19 CM. CAPACIDAD VOLUMÉTRICA: 1.5 LITROS. BOQUILLA AJUSTABLE PARA DIFERENTES TIPOS DE PULVERIZACIÓN. DISEÑADO CON MECANISMO MANUAL PARA PRESURIZAR INTERNAMENTE EL FLUÍDO A PULVERIZAR.
	UN
	1
	
	

	104
	44111814
	FUNDA  PLÁSTICA  PARA  MANTENIMIENTO  MINISPLIT  GRANDE.  LONGITUD:  1  M/1.30  M.  PARA  EQUIPOS  DE  24.0000 HASTA 36.000BTU. INCLUYE: MANGUERA DE DESAGÜE Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
	UN
	1
	
	

	105
	44111814
	FUNDA  PLÁSTICA  PARA  MANTENIMIENTO  MINISPLIT  PEQUEÑA.  LONGITUD:   0.70  M/1  M.  PARA  EQUIPOS  DE  DESDE 9.000 HASTA 18.000 BTU. INCLUYE: MANGUERA DE DESAGÜE Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	UN
	1
	
	

	106
	44111814
	FUNDA PLÁSTICA PARA MANTENIMIENTO PISOTECHO. PARA EQUIPOS DESDE 36.000 BTU HASTA 60.000 BTU. INCLUYE: MANGUERA DE DESAGÜE Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	UN
	1
	
	

	107
	24131513
	GAS  REFRIGERANTE  R134A.  PRESENTACIÓN  EN  CILINDRO  DE  13,6  KG,  EL  GAS  VIENE  CONTENIDO  EN  UN  CILINDRO DESECHABLE  QUE  SUMINISTRA  EL  PROVEEDOR,  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN  ,  EL  CILINDRO  DEBE  DISPONER  DE  UNA VALVULA DE CONTROL.
	UN
	1
	
	

	108
	24131513
	GAS REFRIGERANTE R134A. PRESENTACIÓN EN LATA DE 340G (12 OZ.), EL GAS VIENE CONTENIDO EN UN CILINDRO DESECHABLE QUE SUMINISTRA EL PROVEEDOR, DE USO EN REFRIGERACIÓN.
	UN
	1
	
	

	109
	24131513
	GAS  REFRIGERANTE  R22.  PRESENTACIÓN  EN  CILINDRO  DE  30  LIBRAS  (EL  GAS  VIENE  CONTENIDO  EN  UN  CILINDRO DESECHABLE  QUE  SUMINISTRA  EL  PROVEEDOR).,  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN,  EL  CILINDRO  DEBE  DISPONER  DE  UNA VALVULA DE CONTROL, .
	UN
	1
	
	

	110
	24131513
	GAS REFRIGERANTE R290. PRESENTACIÓN EN CILINDRO DE 9KG (EL GAS VIENE CONTENIDO EN UN CILINDRO DESECHABLE QUE SUMINISTRA EL PROVEEDOR). DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, EL CILINDRO DEBE DISPONER DE UNA  VALVULA  DE  CONTROL.  PUREZA  MÍNIMA:  99.5%  PARA  GARANTIZAR  EFICIENCIA  Y  EVITAR  DAÑOS  AL  SISTEMA. CONTAMINANTES MÍNIMOS (HUMEDAD, HIDROCARBUROS NO SATURADOS, ETC.) SEGÚN NORMAS ISO 817.
	UN
	1
	
	

	111
	24131513
	GAS REFRIGERANTE R32. PRESENTACIÓN EN CILINDRO DE 9,5 KG (EL GAS VIENE CONTENIDO EN UN CILINDRO DESECHABLE QUE SUMINISTRA EL PROVEEDOR). DE USO EN AIRE ACONDICIONADO, EL CILINDRO DEBE DISPONER DE UNA VALVULA DE CONTROL.
	UN
	1
	
	

	112
	24131513
	GAS  REFRIGERANTE  R410A.  PRESENTACIÓN  EN  CILINDRO  DE  25  LIBRAS  (EL  GAS  VIENE  CONTENIDO  EN  UN  CILINDRO DESECHABLE QUE SUMINISTRA EL PROVEEDOR). DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, EL CILINDRO DEBE DISPONER DE UNA VALVULA DE CONTROL.
	UN
	1
	
	

	113
	24131513
	GAS  REFRIGERANTE  R600A.  PRESENTACIÓN  EN  CILINDRO  DE  6.5KG  (EL  GAS  VIENE  CONTENIDO  EN  UN  CILINDRO DESECHABLE  QUE  SUMINISTRA  EL  PROVEEDOR).  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN,  EL  CILINDRO  DEBE  DISPONER  DE  UNA VALVULA DE CONTROL. PUREZA MÍNIMA: 99.5% PARA GARANTIZAR EFICIENCIA Y EVITAR DAÑOS AL SISTEMA.
	UN
	1
	
	

	114
	47101541
	GENERADOR DE OZONO 1GRH. CON TUBO DE CERÁMICA REFRIGERADO POR AIRE PARA ESTERILIZACIÓN DE AGUA Y AIRE, OZONO PURO Y CONCENTRACIÓN ESTABLE. SUMINISTRO DE OXÍGENO: CONTINUACIÓN 1L / MIN, TASA DE ELIMINACIÓN DE FORMALDEHÍDO: 99,99%, TASA DE ELIMINACIÓN DEL BENCENO: 99.00%. VELOCIDAD DEL VIENTO: ESTÁNDAR, POTENCIA (W): 15 W, CAUDAL DE ALIMENTACIÓN DE OXÍGENO: 0,3-1 L/MIN, CONCENTRACIÓN DE OZONO: 30-49 MG/L, SALIDA DE OZONO: 0,88-1,8 G/HORA, FRECUENCIA DE SALIDA: 17KHZ, MODO DE ENFRIAMIENTO: REFRIGERACIÓN POR AIRE PARA ELECTRODO INTERNO Y EXTERNO, DIÁMETRO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN: 50MM, DIÁMETRO DE ENTRADA/SALIDA DE GAS: 6MM, DIMENSIÓN DEL TUBO DE OZONO: 120*45*50MM
	UN
	1
	
	

	115
	41111502
	GRAMERA DIGITAL INALÁMBRICA. BALANZA DE CARGA DE REFRIGERANTES CON CONTROL REMOTO INALÁMBRICO CON PANTALLA DIGITAL LCD, PARA USO EN HVAC-R. EL CONTROL REMOTO SE ALMACENA EN EL CUERPO DE LA PLATAFORMA PARA SU TRANSPORTE. LÍMITE DE PESO: 220 LIBRAS. RESOLUCIÓN: 5 GRAMOS. EXACTITUD:+/- 0,05% DE LA LECTURA +10G. UNIDADES DE MEDICIÓN: ONZAS, LIBRAS, GRAMOS, KILOGRAMOS. DIMENSIONES (MÁX) DE LA BALANZA: 4,4IN X 14,2IN X 13,7IN. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CONTROL 5 PILAS AAA, PLATAFORMA 5 PILAS AA. DURACIÓN (MÍNIMA) DE BATERÍAS: 50 HORAS CONTROL Y 80 HORAS PLATAFORMA. RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO: -10°C A 40°C. CON APLICACIÓN MÓVIL IOS Y ANDROID PARA VISUALIZAR Y CONTROLAR LA BÁSCULA A TRAVÉS DEL CELULAR. EL CONTROL REMOTO TIENE DOCE (12) BOTONES : ENCENDIDO, CERO, UNIDADES, RETROILUMINACIÓN DE PANTALLA. INCLUYE: PLATAFORMA O BALANZA, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO CON PANTALLA LCD, BOLSO EN NYLON PARA TRANSPORTE, 5 PILAS ALCALINAS AA, 5 PILAS ALCALINAS AAA Y MANUAL DE USUARIO.
	UN
	1
	
	

	116
	27111526
	HERRAMIENTA DE DESBARBADO DE CABEZA GIRATORIA DE 360 GRADOS PARA COBRE. INCLUYE: 1  MANGO DE METAL, 11 CUCHILLAS  DE  REPUESTO.  LAS  CUCHILLAS  ESTÁN  HECHAS  DE  ACERO AL  CARBONO. EL  CABEZAL  DEBE  PERMITIR  QUE  LA CUCHILLA DE CORTE GIRE 360° SIN SOLTARSE DEL MANGO. PARA DESBORDAR TUBERÍA DE COBRE.
	UN
	1
	
	

	117
	40141604
	HERRAMIENTA  DE  EXTRACCIÓN  DE  NÚCLEO  DE  VÁLVULA  DE  1/4  PULG.  EXTRACTOR  DE  NUCLEOS  PARA  VALVULAS  DE SERVICIO DE 1/4 PULG. (R22).  GARANTIZA UNA CAPACIDAD DE VACÍO DE HASTA 20 MICRONES. GARANTIZA UN SELLADO ADECUADO Y EVITA FUGAS INCLUSO EN CONDICIONES DE VACÍO PROFUNDO. CON SELLO DE VÁLVULA DE BOLA CON DOBLE JUNTA TÓRICA PARA UNA PRUEBA DE VACÍO PRECISA: PROPORCIONA UN SELLO HERMÉTICO PARA UNA PRUEBA DE VACÍO PRECISA. DISPONDE UN PUERTO LATERAL DE 1/4 PULG. PARA MANÓMETROS DE SERVICIO. EL SACA NUCLEOS CUENTA CON UNA BASE MAGNÉTICA  RESISTENTE  QUE SE ADHIERE DE FORMA SEGURA  A SUPERFICIES  METÁLICAS,  LO QUE PERMITE TENER  LA HERRAMIENTA  A MANO Y EVITAR  LA PÉRDIDA  DE VÁSTAGOS. LA  PUNTA DEL  VÁSTAGO SE  PUEDE APRETAR  O AFLOJAR PARA ADAPTARSE A DISTINTOS TAMAÑOS DE NÚCLEOS DE VÁLVULA.
	UN
	1
	
	

	118
	40141604
	HERRAMIENTA  DE  EXTRACCIÓN  DE  NÚCLEO  DE  VÁLVULA  DE  5/16  PULG.  EXTRACTOR  DE  NUCLEOS  PARA  VALVULAS  DE SERVICIO  DE  5/16  PULG  (R410A).  GARANTIZA  UNA  CAPACIDAD  DE  VACÍO  DE  HASTA  20  MICRONES.  GARANTIZA  UN SELLADO ADECUADO Y EVITA FUGAS INCLUSO EN CONDICIONES DE VACÍO PROFUNDO. CON SELLO DE VÁLVULA DE BOLA CON DOBLE JUNTA TÓRICA PARA UNA PRUEBA DE VACÍO PRECISA: PROPORCIONA UN SELLO HERMÉTICO PARA UNA PRUEBA DE VACÍO  PRECISA.  DISPONDE  UN  PUERTO  LATERAL  DE  1/4  PULG.  PARA  MANÓMETROS  DE  SERVICIO.  EL  SACA  NUCLEOS CUENTA CON UNA BASE MAGNÉTICA RESISTENTE QUE SE ADHIERE DE FORMA SEGURA A SUPERFICIES METÁLICAS, LO QUE PERMITE  TENER  LA  HERRAMIENTA  A  MANO  Y  EVITAR  LA  PÉRDIDA  DE  VÁSTAGOS.  LA  PUNTA  DEL  VÁSTAGO  SE  PUEDE APRETAR O AFLOJAR PARA ADAPTARSE A DISTINTOS TAMAÑOS DE NÚCLEOS DE VÁLVULA.
	UN
	1
	
	

	119
	41113620
	IDENTIFICADOR DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS (BREAKERS) EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE 90 A 120 V CA. SISTEMA COMPUESTO POR UN (1) TRANSMISOR Y UN (1) RECEPTOR. EL TRANSMISOR SE CONECTA A TOMACORRIENTES, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES DESNUDOS MEDIANTE ADAPTADOR CON PINZAS TIPO COCODRILO Y A PORTALÁMPARAS MEDIANTE ADAPTADOR DEDICADO. EL RECEPTOR PERMITE EL ESCANEO DE PANELES ELÉCTRICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO ASOCIADO. INCLUYE ADAPTADOR DE 3 A 2 CLAVIJAS PARA COMPATIBILIDAD CON TOMACORRIENTES DE DOS POLOS. PERMITE LA VERIFICACIÓN DE CABLEADO DE TOMACORRIENTES Y LA PRUEBA DE DISPOSITIVOS GFCI. ALIMENTACIÓN DEL RECEPTOR MEDIANTE BATERÍA DE 9 V (1 UNIDAD INCLUIDA). EL KIT CONTIENE: 1 TRANSMISOR, 1 RECEPTOR, 1 ADAPTADOR TIPO PORTALÁMPARAS, 1 ADAPTADOR DE 3 A 2 CLAVIJAS, 1 ADAPTADOR CON PINZAS TIPO COCODRILO, 1 BATERÍA DE 9 V, 1 MANUAL DE USUARIO, 1 ESTUCHE RÍGIDO CON INSERTO DE ESPUMA PARA SU ORGANIZACIÓN.
	UN
	1
	
	

	120
	41112510
	INDICADOR  DE  FLUJO  DE  NITRÓGENO  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN  Y  AIRE  ACONDICIONADO..  QUE  TENGA  UNA  BUENA ACEPTACIÓN  EN  EL  MERCADO  POR  SER  DE  ALTA  CALIDAD,  DE  USO  EXCLUSIVO  EN  EL  ÁREA  DE  REFRIGERACIÓN  Y  AIRE ACONDICIONADO., HERRAMIENTA VISUAL QUE CONFIRMA EL FLUJO DE GAS NITRÓGENO A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS DE COBRE DURANTE EL PROCESO DE SOLDADURA Y PURGA., EL FLUJO DE NITRÓGENO ES CONFIRMADO POR EL TUBO INDICADOR DE FLUJO QUE CONTIENE EN SU INTERIOR UNA ESFERA QUE INDICA EL FLUJO. CONEXIÓN DE ENTRADA: 1/4 "FF CONEXIÓN DE SALIDA: 1/4 "MF, ESCALA: DE 0 A 90 PSIG:  GARANTÍA: LIMITADA DE POR VIDA.
	UN
	1
	
	

	121
	41112506
	INYECTOR VENTURI DE 1/2" PARA EQUIPO DE OZONO. HECHO DE MATERIAL RESISTENTE AL OZONO. CONECIÓN MACHO ROSCACA DE 1/2"X1/2". FUNCIONA CREANDO UN VACÍO PARA INYECTAR Y MEZCLAR MATERIALES ADITIVOS (OZONO) CON LA CORRIENTE DE AGUA. EL PURTO DE CONECCIÓN DE OZONO DISPONE DE UNA VALVULA UNIDIRECCIONAL (CHEQUE) QUE EVITA EL RETORNO DE AGUA AL GENERDOR DE OZONO. INCLUYE UN VENTURI INYECTOR DE OZONO, 2 METROS DE TUBERÍA DE AGUA,  VAVULA DE CONTROL DE FLUJO Y UN FILTRO.
	UN
	1
	
	

	122
	40141734
	JUEGO DE 2 ACOPLES RÁPIDOS SISTEMA CLICK PARA MANGUERA X 12 UNIDADES, USO EN LLAVE. TIPO: ACOPLES. ANCHO: 20 CM, ALTO: 20 CM, LARGO: 20 CM, DIÁMETRO: 1/2 PULGADAS. TIPO DE ACOPLE: ACOPLE RÁPIDO. MATERIAL: ABS. PRESENTACIÓN: SET X 12 UNIDADES. ENTRADA: 3/4" (19 MM). SISTEMA CLICK DE CONEXIÓN FÁCIL, RÁPIDA Y AUTOMÁTICA. CONEXIÓN MACHO (2), HEMBRA, ACCESORIO Y GRIFO. CONEXIONES RÁPIDAS Y AUTOMÁTICAS. EMPAQUE ANTIFUGA CON DISEÑO CÓNICO. ROSCA: 3/4" - 11.5 NH.
	UN
	1
	
	

	123
	31163101
	JUEGO DE ACOPLES RÁPIDOS DE ALTA Y BAJA PARA REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ. ACOPLE RÁPIDO PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN  AUTOMOTRIZ  CON VÁLVULA  DE ABRE Y CIERRE, INCLUYE:  1 ACOPLE DE ALTA  1 ACOPLE DE BAJA, (CON RACOR  MACHO  DE  1/4  PARA  CONECTAR  LAS  MANGUERAS  DEL  MANÓMETRO),  DIÁMETRO  INTERIOR  AZUL:  13  MM, DIÁMETRO INTERIOR ROJO: 16 MM
	UN
	1
	
	

	124
	13101601
	JUEGO  DE  CAUCHOS  SOPORTE  PARA  CONDENSADORAS  DE  AIRE  ACONDICIONADO.  LAS  BASES  SON  FABRICADAS  EN CAUCHO. DIMENSIONES: DIÁMETRO MAYOR 8CM, DIÁMETRO MENOR 5CM, ALTURA 3.6 CM. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE CUATRO UNIDADES. COLOR: NEGRO.
	UN
	1
	
	

	125
	27112155
	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE ABOCINACIÓN (FLARING). PARA TUBERÍA DE COBRE, PARA REALIZAR ABOCINADO (FLARING) A LOS SIGUIENTES DIÁMETROSDE TUBERÍA: 3/6", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4". REALIZA ABOCINADOS DE 45° LA HERRAMIENTA CONSTA DE UN SOLO TORNILLO DE ABRAZADERA QUE PROPORCIONA UNA FÁCIL SUJECIÓN Y EXTRACCIÓN DE TUBOS, MANGO CON ACABADOS CURVOS Y SUAVES DE TORNILLO DE ALIMENTACIÓN GRANDE PARA UN GIRO SUAVE CON POCO ESFUERZO.
	UN
	1
	
	

	126
	41103311
	JUEGO DE MANÓMETROS Y MANGUERAS PARA REFRIGERACIÓN ALTA, BAJA Y SERVICIO. PARA GASES REFRIGERANTES R290-R600A-R1270.  CUENTAN  CON:  -  MANIFOLD  CON  DISEÑO  PATENTADO,  EL  MÚLTIPLE  DE  LATÓN  DE  2  VÁLVULAS  CON MANÓMETROS NPF® DE 3-1 / 8 " PULGADA. - EL MÚLTIPLE DE LATÓN FORJADO DE 2 VÁLVULAS ESTÁ FABRICADO CON UNA EMPAQUETADURA DE VÁSTAGO DE VÁLVULA DE TEFLON® QUE SE PUEDE VOLVER A CERRAR PARA BRINDAR DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD A PRUEBA DE FUGAS. ESTOS COLECTORES PRECISOS Y FÁCILES DE USAR CUENTAN CON: - NPF® NO POINTER FLUTTER®., -MANÓMETRO DE BAJA PRESIÓN: ESCALA DE 0 A 8 KG/CM2 Y DE 0 A 120 PSI CON MEDIDOR DE VACÍO DE 12 DIVISIONES DE 0 A 30 INHG VAC. Y DE 12 DIVISIONES DE 0 A -100 KG/CM2 VAC. CON NPF. -MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN: ESCALA DE 0 A 35 KG/CM2 Y DE 0 A 500 PSI. CON NPF., - MANÓMETROS DE 3-1 / 8 ″ FÁCILES DE LEER CON ESCALAS DE REFRIGERANTE CODIFICADAS POR COLORES Y PROTECTORES DE IMPACTO DE MANÓMETRO CODIFICADAS POR COLORES, EL MANÓMETRO DE BAJA PRESIÓN Y ALTA PRESIÓN TIENEN ESCALA DE TEMPERATURA EN ESCALA CELSIUS PARA CADA  UNO DE LOS  REFRIGERANTE  Y MEDICIÓN  DE PRESIÓN  EN PSI., - INCLUYE TRES MANGUERAS  DE CONEXIÓN  PARA BAJA PRESIÓN COLOR AZUL, ALTA PRESIÓN COLOR ROJA Y DE SERVICIO COLOR AMARILLO, CON ROSCAS DE 1/4". - CADA RELOJ DEBE TRAER FUNDA EN GOMA PARA LA PROTECCIÓN DE GOLPES. - PROVISTO DE UN GANCHO EN ACERO PARA COLGAR. - GARANTÍA: LIMITADA DE POR VIDA. - SIN VISOR DE LIQUIDO NI HUMEDAD EN EL CUERPO DEL MANIFOLD. - FABRICACIÓN AMERICANA
	UN
	1
	
	

	127
	41103311
	JUEGO  DE  MANÓMETROS  Y  MANGUERAS  PARA  REFRIGERACIÓN  ALTA,  BAJA  Y  SERVICIO.  PARA  GASES  REFRIGERANTES R410A,  R22,  R404A,  R134A..  CUENTAN  CON:  -  MANIFOLD  CON  DISEÑO  PATENTADO,  EL  MÚLTIPLE  DE  LATÓN  DE  2 VÁLVULAS  CON  MANÓMETROS  NPF®  DE  3-1  /  8  "  PULGADA.  -  EL  MÚLTIPLE  DE  LATÓN  FORJADO  DE  2 VÁLVULAS  ESTÁ FABRICADO CON UNA EMPAQUETADURA DE VÁSTAGO DE VÁLVULA  DE TEFLON® QUE SE PUEDE VOLVER A CERRAR  PARA BRINDAR DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD A PRUEBA DE FUGAS. ESTOS COLECTORES PRECISOS Y FÁCILES DE USAR CUENTAN CON:, - NPF® NO POINTER FLUTTER®. -MANÓMETRO DE BAJA PRESIÓN: ESCALA DE 0 A 17 KG/CM2 Y DE 0 A 250 PSI CON MEDIDOR DE VACÍO DE 6 DIVISIONES DE 0 A 30 INHG VAC. Y DE 6 DIVISIONES DE 0 A 760 MMHG VAC. CON NPF. -MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN: ESCALA DE 0 A 55 KG/CM2 Y DE 0 A 750 PSI. CON NPF., - MANÓMETROS DE 3-1 / 8″  FÁCILES  DE  LEER  CON  ESCALAS  DE  REFRIGERANTE  CODIFICADAS  POR  COLORES  Y  PROTECTORES  DE  IMPACTO  DE MANÓMETRO  CODIFICADAS  POR  COLORES,  EL  MANÓMETRO  DE  BAJA  PRESIÓN  Y  ALTA  PRESIÓN  TIENEN  ESCALA  DE TEMPERATURA EN ESCALA CELSIUS PARA CADA UNO DE LOS REFRIGERANTE Y MEDICIÓN DE PRESIÓN EN PSI., - INCLUYE TRES  MANGUERAS  DE  CONEXIÓN  PARA  BAJA  PRESIÓN  COLOR  AZUL,  ALTA  PRESIÓN  COLOR  ROJA  Y  DE  SERVICIO  COLOR AMARILLO,  CON  ROSCAS  DE  1/4".  -  CADA  RELOJ  DEBE  TRAER  FUNDA  EN  GOMA  PARA  LA  PROTECCIÓN  DE  GOLPES.  - PROVISTO  DE  UN  GANCHO  EN  ACERO  PARA  COLGAR.  -  GARANTÍA:  LIMITADA  DE  POR  VIDA.  -  SIN  VISOR  DE  LIQUIDO  NI HUMEDAD EN EL CUERPO DEL MANIFOLD. - FABRICACIÓN AMERICANA
	UN
	1
	
	

	128
	41103311
	JUEGO DE MANÓMETROS. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA SISTEMAS HVAC QUE OPERA EN UN RANGO DE PRESIÓN DE -14,7 A 600 PSI, CON RESOLUCIÓN DE 1 PSI Y PRECISIÓN DE ±1 % DEL FONDO DE ESCALA (±0,5 % FS SEGÚN SENSOR), PERMITIENDO SELECCIÓN DE UNIDADES EN PSI, KPA, MPA, BAR E INHG, Y MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN °C Y °F; INCORPORA UNA BASE DE DATOS DE 88 REFRIGERANTES Y  REALIZA  CÁLCULOS  AUTOMÁTICOS  DE  TEMPERATURA  DE  SATURACIÓN,  SOBRECALENTAMIENTO  Y SUBENFRIAMIENTO, ADEMÁS DE CONTAR CON TRES PUERTOS DE CONEXIÓN TIPO 1/4” SAE, PANTALLA LCD, ALIMENTACIÓN MEDIANTE 2 BATERÍAS AAA DE 1,5 V CON AUTONOMÍA APROXIMADA DE 200 HORAS, DIMENSIONES DE 110 × 75 × 135 MM Y PESO CERCANO A 600 G, CON RANGO DE OPERACIÓN ENTRE  -10  °C  Y  50  °C  Y  ALMACENAMIENTO  ENTRE  -20  °C  Y 60  °C; ADICIONALMENTE,  INTEGRA FUNCIONES  DE  CALIBRACIÓN  A CERO  EN  UN  RANGO  DE  -14,7  A 100  PSI, APAGADO  AUTOMÁTICO, RETENCIÓN DE DATOS Y SOPORTE MULTILENGUAJE, INCLUYENDO INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, RUSO Y CHINO.
	UN
	1
	
	

	129
	40141609
	JUEGO DE VALVULAS DE SEGURIDAD PARA CARGA DE REFRIGERANTE. LA VÁLVULA TIENE ROTACIÓN MONTADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR COMODIDAD. 100% PROBADO EN FÁBRICA, GARANTIZA UN RENDIMIENTO EXCELENTE. FÁCIL DE INSTALAR  EN EL EXTREMO DE UNA MANGUERA DE CARGA. CONTIENE:, - UNA (1) VÁLVULA PARA R410A COLOR ROJA, CON CONEXIÓN HEMBRA DE SAE 5/16" Y CONECTOR MACHO DE SAE 1/4"., - UNA (1) VÁLVULA PARA R22 COLOR AZUL,CON CONEXIÓN  HEMBRA  DE  SAE  1/4"  Y  CONECTOR  MACHO  DE  SAE  1/4"  .,  MATERIAL:  COBRE  DE  PRIMERA  CALIDAD, DURADERO E INOXIDABLE
	UN
	1
	
	

	130
	31401502
	JUNTA TÓRICA DE SELLADO, PARA MANGUERAS DE 1/4" DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. MATERIAL: CAUCHO DE NITRILO. PRESENTACIÓN: PAQUETE QUE CONTINE 200 UNIDADES.
	UN
	1
	
	

	131
	31401502
	JUNTAS TÓRICA DE SELLADO, PARA MANGUERAS DE 5/16" DE USO EN AIRE ACONDICIONADO R410A. MATERIAL: CAUCHO DE NITRILO. PRESENTACIÓN: PAQUETE QUE CONTINE 10 UNIDADES.
	UN
	1
	
	

	132
	30181804
	KIT LLAVES DISPENSADOR DE AGUA HEMBRA PARA AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE, ROSCA HEMBRA DE 3/8”, COLOR: 1 AZUL Y 1 ROSADO, INCLUYE: UNA (1) UNIDAD DE LLAVE DISPENSADOR AZUL Y UNA (1) UNIDAD DE LLAVE DISPENSADOR ROSADA, TOTAL DE LLAVES DOS (2) UNIDADES
	UN
	1
	
	

	133
	27113201
	KIT PROFESIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA CORTE Y FABRICACIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PANELES PREAISLADOS DE ESPESOR MÍNIMO DE 30MM, CON EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS FABRICADAS EN ALUMINIO FUNDIDO CON PINTURA AL HORNO CON COLORES DIFERENTESCADA UNA PARA SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN, COMPUESTO POR: 1 CUCHILLA DE CORTE A 45° IZQUIERDA (HERRAMIENTA AZUL) DISEÑADA PARA CORTES PRECISOS A 45° HACIA LA IZQUIERDA. 1 CUCHILLA DE CORTE A 45° DERECHA (HERRAMIENTA BLANCA) PARA CORTES A 45° HACIA LA DERECHA. 1 CUCHILLA DE CORTE A 90° (HERRAMIENTA GRIS) PARA CORTES  RECTOS A 90°. 1 CUCHILLA DE CORTE EN “V” (HERRAMIENTA NEGRA), ALOJAMIENTO PARA DOS CUCHILLAS, DESTINADA A CORTES EN “V”. 2 FLEXÓMETROS DE GRADUACIÓN MILÍMETROS Y PULGADAS, MARCAS DE DOBLE COLOR PARA LECTURA RÁPIDA, MECANISMO DE REBOBINADO PARA MEDICIÓN Y TRAZADO; BISTURÍ RETRÁCTIL DE TRABAJO PESADO DE UNA HOJA PARA CORTES AUXILIARES, DESBASTE Y RASPADO; MAZO DE HULE DE 8 OZ CON MANGO DE MADERA, RESISTENTE A HUMEDAD, UTILIZADO PARA INSTALACIÓN Y AJUSTE DE
PERFILES EN DUCTOS; LLAVE ALLEN TIPO “T” PARA SUSTITUCIÓN, COLOCACIÓN Y REGULACIÓN DE HOJAS DE CORTE; ESPÁTULA PLÁSTICA FLEXIBLE PARA APLICACIÓN Y FIJACIÓN DE CINTA DE ALUMINIO EN DUCTOS; CUCHILLAS DE REPUESTO COMPATIBLES CON HERRAMIENTAS DEL KIT, DESTINADAS A CONTINUIDAD OPERATIVA DURANTE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS HVAC.
	UN
	1
	
	

	134
	47131814
	LIMPIADOR DE TUBERÍAS DE COBRE. DESARROLLADO CON LA FINALIDAD DE SUSTITUIR EL USO DEL R141B. PRESENTACIÓN: TARRO DE 1000 CC, DIELECTRICO, ALTO NIVEL DE LIMPIEZA Y PRÁCTICAMENTE INOFENSIVO CON EL MEDIO AMBIENTE.
	UN
	1
	
	

	135
	47131827
	LIMPIADOR  REMOVEDOR  DE  MANCHAS  Y  ÓXIDO  DEL  ACERO  INOXIDABLE.  LIMPIADOR  DESMANCHADOR  PARA  ACERO INOXIDABLE. FORMULADO PARA REMOVER MANCHAS Y ÓXIDO DEL ACERO INOXIDABLE. ELIMINA DEPÓSITOS CALCÁREOS Y CONTAMINANTES CAUSANTES DE LA CORROSIÓN. RECUPERA EL BRILLO ORIGINAL DE LA SUPERFICIE EL ACERO INOXIDABLE. RENDIMIENTO  APROX.:   10  M2/LITRO.  NO  GENERA  MANCHA  EN  LA  SUPERFICIE.  REMUEVE  MANCHAS  Y  ÓXIDO  DE CUALQUIER TIPO DE ACERO INOXIDABLE. RECUPERA EL BRILLO NATURAL DEL ACERO. PRODUCTO SEGURO Y FÁCIL DE USAR. NO INFLAMABLE. PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL. PRESENTACIÓN: 1 GALÓN.
	UN
	1
	
	

	136
	41103206
	LIMPIADOR Y DESINFECTANTE CONCENTRADO FORMULADO CON COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO, TENSOACTIVOS Y AGENTES ALCALINOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN UN SOLO PASO DE SUPERFICIES DURAS NO POROSAS; SE PRESENTA COMO LÍQUIDO VERDE OPALESCENTE CON FRAGANCIA AGRADABLE, COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA, CON PH ALCALINO ENTRE 12,2 Y 13,2, DENSIDAD Y GRAVEDAD ESPECÍFICA ENTRE 1,001 Y 1,009 G/ML, VISCOSIDAD DE APROXIMADAMENTE 17,3 A 22,5 SEGUNDOS SAYBOLT, CONTENIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC) ENTRE 3 Y 7 % EN PESO, PORCENTAJE DE VOLÁTILES MENOR AL 70 %, Y VOC SIN AGUA NI SOLVENTES EXENTOS ENTRE 100 Y 140 G/L; POSEE PUNTO DE EBULLICIÓN MAYOR A 212 °F (100 °C), PUNTO DE INFLAMACIÓN APROXIMADO DE 124,9 °F (≈52 °C) DETERMINADO POR MÉTODO TAGLIABUE CLOSED CUP, Y ESTABILIDAD QUÍMICA BAJO CONDICIONES NORMALES, EVITANDO CONTACTO CON ÁCIDOS FUERTES. EL PRODUCTO ES UN CONCENTRADO LÍQUIDO PARA DILUCIÓN TÍPICA 1:256 (RINDE 577 LITROS DILUIDOS), COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN TWIST ’N FILL, CON VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 2 AÑOS, Y ESTÁ REGISTRADO COMO DESINFECTANTE PARA ELIMINAR DIVERSOS MICROORGANISMOS PATÓGENOS, INCLUIDOS VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS, SIENDO APLICABLE EN SUPERFICIES LAVABLES COMO PISOS, PAREDES, MESAS, LAVAMANOS, CONTENEDORES DE RESIDUOS, ACERO INOXIDABLE, PLÁSTICOS Y CERÁMICA. PRESENTACIÓN: RECIPIENTE PLÁSTICO DE 20 LITROS. EFECTIVIDAD: ACTÚA COMO DESINFECTANTE, LIMPIADOR, FUNGICIDA Y VIRUCIDA, EFECTIVO EN AGUA CON UNA DUREZA DE HASTA 200 PPM EN PRESENCIA DE 5% DE CONTAMINACIÓN SÉRICA. EL PRODUCTO DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN EPA. PRESENTACIÓN: BOTELLA DE 2 LITROS (0,528 GALONES). DESPUÉS DE DILUIDO, EL PRODUCTO ALMACENADO EN RECIPIENTE SELLADO (BOTELLA DE SPRAY) DEBE SIGUIR SIENDO EFECTIVO HASTA POR 1 AÑO.
	UN
	1
	
	

	137
	47131821
	LÍQUIDO LIMPIADOR PARA SERPENTINES.  DESINCRUSTANTE NO  ACIDO  PARA SERPENTINES  DE  REFRIGERACIÓN  Y  AIRE ACONDICIONADO, EMPACADO EN FRASCO PLÁSTICO X LITRO. SUSTANCIA CONCENTRADA (NO DILUIDA).
	L
	1
	
	

	138
	30181701
	LLAVE BEBEDERO DE AGUA TIPO PUSH. MATERIAL: BRONCE. ACABADO: CROMO. SISTEMA DE PUSH DE FÁCIL ACTIVACIÓN. ROSCA DE CONECCIÓN HEMBRA BSP 1/4” (BSPP O BSPT). DIÁMETRO INTERNO APROX.: 9/16” (14.3 MM). PASO DE LA ROSCA: 19 HILOS POR PULGADA (TPI). LA LLAVE DISPONE DE UN TORNILLO LATERAL PARA AJUSTAR EL CAUDAL DE SALIDA DE AGUA.
	UN
	1
	
	

	139
	27111753
	LLAVE DE TRINQUETE REVERSIBLE CON ADAPTADOR DE LLAVE HEXAGONAL DOBLE DE USO EN REFRIGERACIÓN. DISEÑADO PARA USARSE EN VÁLVULAS DE ACCESO DE COMPRESORES Y VÁLVULAS DE TANQUE DE ACETILENO B/MC.  LAS LLAVES DE TRINQUETE  REVERSIBLES  DE  DOBLE  EXTREMO  TIENEN  UN  DISEÑO  DESPLAZADO  PARA  DEJAR  ESPACIO  LIBRE  PARA  LOS NUDILLOS   EN   ESPACIOS   DE   TRABAJO   REDUCIDOS.   FABRICADA   EN   ACERO   DE   ALEACIÓN   CROMADO   Y   TRATADO TÉRMICAMENTE,  DIENTES  DE  ENGRANAJE  RESISTENTES  Y  MECANISMO  DE  INVERSIÓN  DE  FÁCIL  GIRO.  ABERTURA CUADRADA: 1/4″ Y 3/16″ EN UN EXTREMO; 3/8″ Y 5/16″ EN EL OTRO EXTREMO. INCLUYE PUNTA EXAGONAL DOBLE DE 3/16" Y 5/16".
	UN
	1
	
	

	40
	27111758
	LLAVE DINAMOMÉTRICA AJUSTABLE DIGITAL CON CABEZA DE TRINQUETE. INCLUYE LA UNIDAD DE CABEZAL DE TRINQUETE DE 3/8" Y CABEZA DE LLAVE AJUSTABLE 5 CABEZALES INTERCAMBIABLES DE 1.181 IN (60647) MUESCA INTEGRADA EN EL CABEZAL DE LA LLAVE PARA GARANTIZAR UN AJUSTE APRETADO EN LA TUERCA DE DESTELLO. LECTURA DIGITAL DE VALOR DE TORSIÓN +/- 2% DE PRECISIÓN. LLAVE DINAMOMÉTRICA AJUSTABLE DIGITAL (INCLUYE CABEZAL DE TRINQUETE 3/8 Y CABEZAL DE LLAVE AJUSTABLE DE 0,20″ A 1,18″. LA LLAVE DINAMOMÉTRICA AJUSTABLE DIGITAL CAPTURA Y MUESTRA LA MEDICIÓN DE PAR EN TIEMPO REAL. LA LLAVE DINAMOMÉTRICA AJUSTABLE DIGITAL TIENE 9 VALORES DE PAR PREESTABLECIDOS, QUE SE MUESTRAN EN LA PANTALLA DIGITAL A MEDIDA QUE SE APRIETA LA TUERCA ACAMPANADA. PARA MAYOR SEGURIDAD, LAS LUCES INDICADORAS AUMENTAN A MEDIDA QUE SE APROXIMA EL VALOR DE PAR. FUNCIONES: SELECCIÓN DE MODO DE RETENCIÓN DE PICO Y SEGUIMIENTO. INDICADOR LED Y ZUMBADOR PARA LOS NUEVE PARES DE TORSIÓN OBJETIVO PREESTABLECIDOS. CUATRO UNIDADES DE MEDIDA SELECCIONABLES (FT. LB., IN. LB., N-M, KG-CM). MEMORIA DE 50 DATOS PARA RECUPERACIÓN Y AUDITORÍA DE TORSIÓN DE LAS ARTICULACIONES. SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA (DESPUÉS DE APROXIMADAMENTE CINCO MINUTOS DE INACTIVIDAD). INDICADOR DE CONTACTO CON AGUA. INCLUYE:  FUNDA PROTECTORA DE TRANSPORTE, ADAPTADOR DE LLAVE DE TRINQUETE DE 3/8", CABEZA DE LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) CON CUADRANTE DE LLAVE DE TRINQUETE DE 3/8", LLAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL, DESTONILLADOR DE SERVICIO. INCLIUYE BATERIAS ALCALINAS AAA. DIMENSIONES DEL PAQUETE18,5 X 5 X 2,5 PULGADAS.
	UN
	1
	
	

	141
	53121701
	MALETIN DE BASE DURA PARA HERRAMIENTAS. MALETIN BASE DURA 16-PULG. DIMENSIONES:  LARGO: 16" (406 MM), PROFUNDO: 9" (228 MM), ALTO: 12" (304 MM). CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN TELA DENIER 600 X 600 RESISTENTE, FUERTE Y DURADERA. SE MANTIENE DE PIE, NO COLAPSA Y PERMITE UNA ACCESIBILIDAD A LAS HERRAMIENTAS TODO EL TIEMPO. MÚLTIPLES BOLSILLOS INTERNOS Y EXTERNOS. CORREA  DE HOMBRO TOTALMENTE AJUSTABLE.  BASE SÓLIDA  DE PLÁSTICO REFORZADO.PARA USO PROFESIONAL, GARANTIA DE POR VIDA UTIL. CIERRE PRINCIPAL EN CREMALLERA INDUSTRIAL.
	UN
	1
	
	

	142
	40142008
	MANGUERA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4" CALIBRE 40. MATERIAL: PVC TRANSPARENTE. DIAMTERO INTERNO: 3/4". PARA EVACUACIÓN DE AGUA. PRESENTACIÓN: ROLLO DE 100 METROS CONTINUOS. CALIBRE 40.
	UN
	1
	
	

	143
	40142008
	MANGUERA DE DRENAJE PARA AIRES ACONDICIONADOS. MATERIAL: PVC, COLOR: BLANCO, LONGITUD: 2 M.
	UN
	1
	
	

	144
	40142007
	MANGUERA DE VACÍO CONECCIÓN DE 1/2" X 1/4". DE USO EN REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. PRESIÓN DE ROTURA: 3200 PSI. PRESIÓN DE TRABAJO: 640 PSI. CONSTRUCCIÓN: 4 CAPAS PARA BAJA PERMEABILIDAD. VACÍO NOMINAL: 20 MICRAS.  COLOR:  NEGRO.  DIÁMETRO  DE  LA  MANGUERA:  1/2".  LONGITUD  DE  LA  MANGUERA:  6  PIES.  CONECTORES HEMBRA EN 1/2″ Y 1/4″. GARANTÍA: 1 AÑO
	UN
	1
	
	

	145
	40142008
	MANGUERA FLEXIBLE PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO. MATERIAL: PVC. LONGITUD: 60 CM. DIÁMETRO EXTERIOR DE LA CABEZA PEQUEÑA: 16 MM. DIÁMETRO EXTERIOR DE LA CABEZA GRANDE: 20 MM. COLOR: GRIS.
	UN
	1
	
	

	146
	40142020
	MANGUERA  TRENZADA  TRANSPARENTE  1/4″.  MATERIAL:  PVC  TRANSPARENTE  CON  REFUERZO  INTERNO  DE  NYLON. DIAMTERO INTERNO: 1/4" (6MM). ESPESOR DE PARED: 2,5MM. PRESIÓN DE TRABAJO: 200 PSI. PRESIÓN DE RUPTURA: 600 PSI. PRESENTACIÓN: ROLLO DE 100 METROS CONTINUOS.
	UN
	1
	
	

	147
	40142020
	MANGUERA  TRENZADA  TRANSPARENTE  3/8".  MATERIAL:  PVC  TRANSPARENTE  CON  REFUERZO  INTERNO  DE  NYLON. DIAMTERO INTERNO: 3/8" (10 MM).  DIÁMETRO EXTERNO: 14 MM. ESPESOR DE PARED: 2 MM.  PRESIÓN DE TRABAJO: 200 PSI. PRESIÓN DE RUPTURA: 600 PSI. PRESENTACIÓN: ROLLO DE 50 METROS CONTINUOS.
	ROL
	1
	
	

	148
	46181501
	MANTA Y ALMOHADILLA DE SOLDADURA IGNÍFUGA EXTRA GRANDE DE 4 PIES X 6 PIES, TELA DE FIELTRO DE CARBONO RESISTENTE DE 1/5 PULGADAS (0.197 IN) DE GROSOR, TELA IGNÍFUGA, ESCUDO TÉRMICO PARA SOLDADURA. CERTIFICADA SEGÚN ASTM D6413 Y UL94-V0, SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA 3000 °F. ESTA MANTA GARANTIZA UNA SOLDADURA SEGURA, PROTEGIENDO CONTRA CHISPAS Y CALOR EXTREMO.
	UN
	1
	
	

	149
	27111513
	MINI CORTADOR DE TUBOS DE USO HVAC-R.  CORTA TUBOS DESDE 1/8" A 7/8" DE DIÁMETRO. CUERPO COMPACTO, DISEÑO DE BLOQUES, PERMITE EL USO EN ESPACIOS RESTRINGIDOS. TIENE UNA GRAN PERILLA EN EL TORNILLO DE ALIMENTACIÓN CON ESTRÍAS QUE PROPORCIONA UN CONTROL DE PRECISIÓN PARA CORTES LIMPIOS.
	UN
	1
	
	

	150
	40101604
	MOTOR  VENTILADOR  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN.  POTENCIA:  34W,  ALIMENTACIÓN:  110VCA/60HZ/1PH.  CLASE  DE AISLAMIENTO B. CLASE DE PROTECCIÓN IP40. EJE MONTADO EN BALINERAS. RANGO DE OPERACIÓN: TEMPERATURA AMBIENTE -40 ° C + 40 ° C. DIMENSIONES: LARGO (MM): 85 ANCHO (MM): 105,  ALTO (MM): 135
	UN
	1
	
	

	151
	40101708
	MOTOR  VENTILADOR  EVAPORADOR  TIPO  MABE  PARA  NEVERAS  NOFROST  MULTIMARCA.  INCLUYE  ASPAS  (HÉLICE)., VOLTAJE: 115 VCA,  60HZ, RPM: 3200, WATTS: 12W
	UN
	1
	
	

	152
	26101114
	MOTOR VENTILADOR PARA UNIDAD CONDENSADORA DE DESCARGA HORIZONTAL PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE PARED.  ALIMENTACIÓN:  220VCA,  60HZ,  1PH.  MODELO:  YDK-150-6C  H,  POTENCIA:  150  W  MATERIAL  BOBINA: COBRE, CAPACITOR MARCHA: 10 MICROFARADIOS  EL MOTOR DISPONE DE CUATRO PESTAÑAS METÁLICAS, LATERALES PARA SU ENSAMBLE EN ESTRUCTURA DE LA UNIDAD CONDENSADORA. SE REQUIERE ESPECIFICAMENTE ESE PODELO YA QUE ES  REPUESTO  DEL  EQUIPO  DE  AIRE  ACONDICIONADO  DE  LA  MARCHA  CHIGO  CON  PLACA  DE  INVENTARIO  NO. 95271022750
	UN
	1
	
	

	153
	26101114
	MOTOR   VENTILADOR   PARA   UNIDAD   CONDENSADORA   DESCARGA   VERTICAL.   MARCA:   EMERSON,   POTENCIA:   3/4HP ALIMENTACIÓN: 208-230VCA/60HZ/1PH MODELO: K55HXSRE-4516, AMP: 4,5 AMPERIOS RPM: 1075 DIÁMETRO EJE:  1/2"  PULGADA,  CON  PROTECTOR  TÉRMICO  INTERNO  CLASE  DE  AISLAMIENTO:  B  ,  TEMPERATURA  DE  OPERACIÓN MÁXIMA: 60°C PARA DONDENSADORAS DE DESCARGA VERTICAL, SE REQUIERE ESTA MARCA Y MODELO ESPECÍFICO  PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN, LA PLACA DE INVENTARIO DEL ESQUIPO ES 95271024674
	UN
	1
	
	

	154
	40101708
	MOTOVENTILADOR EXTRACTOR 110VCA 120MMX120MMX38MM. VENTILADOR 110/115VAC PARA CONDENSADORES DE TUBO ALETADO. CORRIENTE: 0.23A,MODELO: SK-300Q O VN583, DIMENSIONES: 120MMX120MMX38MM. MATERIAL: MARCO METÁLICO, ASPAS PLÁSTICAS
	UN
	1
	
	

	155
	26101106
	MOTOVENTILADOR  PARA  UNIDAD  CONDENSADORA  MARCA  LG  DE  24.000  BTU  INVERTER  TIPO  MINISPLIT  DE  PARED MODELO: VM242C6. DATOS  DEL  MOTOR. MODELO:  EAU60905410, VM:  310V, VCC:  15V, VSP:6.0V,  VELOCIDAD: 900 RPM, POTENCIA: 85W, CONSUMO: 0.43A. SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE ESTA MARCA Y MODELO YA QUE SE TRATA DE UN REPUESTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON PLACA DE INVENTARIO NO. 10104118644.
	UN
	1
	
	

	156
	40101604
	MOTOVENTILADOR PARA UNIDAD CONDENSADORA TIPO MINISPLIT DE PARED MARCA TRANE DE 12.000 BTU INVERTER. MOTOR BRUSHLESS  DC. MODELO: ZWS60-M / LW60M-ZL, FUENTE: DC 200-370 V. POTENCIA: 60W. VELOCIDAD: 690 RPM. E 8P IP20.  SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE ESTA MARCA Y MODELO YA QUE SE TRATA DE UN REPUESTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON PLACA DE INVENTARIO NO. 10104118637.
	UN
	1
	
	

	157
	40101604
	MOTOVENTILADOR PARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINISPLIT DE PARED MARCA CARRIER N-ICE-DAY DE 12.000 BTU CONVENCIONAL. MODELO MOTOR VENTILADOR: FN9P-PG (YR-4A2-PG), FUENTE: 208-230VCA 60HZ. POTENCIA: 9W. E  4P  IP20.  CONSUMO:  0,16A.   SE  REQUIERE  ESPECÍFICAMENTE  ESTA  MARCA  Y  MODELO  YA  QUE  SE  TRATA  DE  UN REPUESTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON PLACA DE INVENTARIO NO. 95274120.
	UN
	1
	
	

	158
	26101106
	MOTOVENTILADOR  PARA  UNIDAD  EVAPORADORA  TIPO  MINISPLIT  DE  PARED  MARCA  LG  DE  12.000  BTU  INVERTER MODELO: VM122C7. MOTOR BLDC. MARCA: LG ELECTRONICS, MODELO: ADB0030Y1M. FUENTE: DC310V. CLASE E. SENTIDO DE ROTACIÓN: ANTI-HORARIO. P/N: EAU62983010 (EAU62983013). SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE ESTA MARCA  Y  MODELO  YA  QUE  SE  TRATA  DE  UN  REPUESTO  PARA  UN  EQUIPO  DE  AIRE  ACONDICIONADO  CON  PLACA  DE INVENTARIO NO. 95271026149
	UN
	1
	
	

	159
	26101106
	MOTOVENTILADOR  PARA  UNIDAD  EVAPORADORA  TIPO  MINISPLIT  DE  PARED  MARCA  LG  DE  24.000  BTU  INVERTER MODELO:  VM242C6.  DATOS  DEL  MOTOR.  MARCA:  NIDEC,  MODELO:  SIC-55CVL-F158-7.  ODM-031A.  FUENTE: DC310V. 8P. POTENCIA: 58W. VELOCIDAD: 1350 RPM. EAU62543503. SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE ESTA MARCA Y MODELO YA QUE SE TRATA DE UN REPUESTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON PLACA DE INVENTARIO NO. 10104118644.
	UN
	1
	
	

	160
	40101604
	MOTOVENTILADOR PARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINISPLIT DE PARED MARCA TRANE DE 12.000 BTU INVERTER. MOTOR  BRUSHLESS  DC.  MODELO:  ZWR50-F  /  FN60B-ZL,  FUENTE:  DC  310V.  POTENCIA:  50W.  VELOCIDAD:  1500 RPM. E 8P IP20.  SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE ESTA MARCA Y MODELO YA QUE SE TRATA DE UN REPUESTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON PLACA DE INVENTARIO NO. 10104118637.
	UN
	1
	
	

	161
	26101208
	MOTOVENTILADOR    PARA    UNIDAD    EVAPORADORA    TIPO    PISOTECHO    MARCA    LG    DE    60.000BTU    INVERTER. MODELO:AVNQ60GM2A5.  SE  REQUIERE  ESPECÍFICAMENTE  ESTA  MARCA  Y  MODELO  YA  QUE  SE  TRATA  DE  UN REPUESTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON PLACA DE INVENTARIO NO. 95271026170
	UN
	1
	
	

	162
	26101208
	MOTOVENTILADOR  UNIDAD  EVAPORADOR   AIRE  ACONDICIONADO  LG,  UNIDAD  EVAPORADOR,  EQUIPOS  LG  INVERTER 54000 BTU/H, MODELO AVNQ54GLLA2. SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE ESTE MODELO YA QUE ES REPUESTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MARCHA LG CON PLACA DE INVENTARIO NO.95271026150
	UN
	1
	
	

	163
	12141903
	NITROGENO  INDUSTRIAL  SECO.  SERVICIO  DE  CARGA  DE  NITRÓGENO  INDUSTRIAL  SECO.  CANTIDAD:  1  M³  (UN  METRO CÚBICO), REGULADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1672. EL SERVICIO INCLUYE LA RECOLECCIÓN DEL  CILINDRO  EN  EL  CENTRO  DE  FORMACIÓN,  SU  RECARGA  Y  EL  POSTERIOR  RETORNO  DEL  CILINDRO  CARGADO  A  LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN.
	UN
	1
	
	

	164
	30141503
	PANEL DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO PIR, RECUBIERTO EN AMBOS LADOS CON ALUMINIO PURO GOFRADO DE 60 MICRAS DE ESPESOR. ESPESOR DEL PANEL DE MÍNIMO 30MM. DIMENSIONES DEL PANEL: L 3000MM X A 1200MM. DENSIDAD ENTRE: 38-40 KG/CM3. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,020 W/M.K.
	UN
	1
	
	

	165
	40161525
	PORTAFILTRO  PARA  CARTUCHOS  DE 2.5″ X 10 CON CONEXIONES  DE 1/4″ HEMBRA. DISEÑADOS  ESPECIALMENTE  PARA FILTROS CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO (CTO Y  GAC)  Y  FILTROS  CARTUCHOS  DE  SEDIMENTOS  (PP  Y  PL).   PESO: 0.9  KG, DIMENSIONES: 11.8CM × 11.8CM × 29.4 CM, GARANTÍA:  1 AÑO,  COLOR DEL CUERPO: BLANCO, COLOR DE LA TAPA:  BLANCO,  FLUJO  MÁXIMO:  1  GPM,  RANGO  DE  PRESIÓN  (PSI):  15  –  80  PSI  (1  –  5.6  KG/CM²),  SUCCIÓN  X DESCARGA: 1/4", TIPO DE CONEXIÓN: HEMBRA, DIÁMETRO DE CARTUCHO A UTILIZAR: 2.5", ALTURA DE  CARTUCHO  A UTILIZAR:  10",  RANGO  DE  TEMPERATURA   DE  TRABAJO:  5°C  – 50°C,  DIÁMETRO:  11.8  CM,  ALTURA:  29.4  CM. PESO (KILOGRAMOS):  0.9  KG. INCLUYE:  LLAVE PARA PORTAFILTROS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO (BRACKET)
	UN
	1
	
	

	166
	41112411
	PRESOSTATO AJUSTABLE ALTA PRESIÓN KP5. CONTROL DE PRESIÓN CON CERTIFICACIÓN CE. CLASE DE CONTACTO AC15=10 A, 400 V, AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V. CLASIFICACIÓN DE CARCASA NEMA (~): 1. CONEXIÓN DE PRESIÓN ESTÁNDAR: EN 1254-1. DIFERENCIAL: 3 BAR (43 PSI.). EN 60947 PROPIEDADES ELÉCTRICAS   AISLAMIENTO: 400 V. GRADO DE POLUCIÓN: 3. TENSIÓN NOMINAL DE IMPULSOS: 4 KV. SHORT CIRCUIT PRO FUSE: 16A. CUMPLIMIENTO DE ROHS DE LA UE. FUNCIÓN CONTACTO: SPDT. GRADO DE PROTECCIÓN DE LA CARCASA: IP30. PRESIÓN DE PRUEBA MAX. PE: 35 BAR. PRESIÓN DE PRUEBA MÁX. [PSIG]: 510 PSIG. PRESIÓN DE TRABAJO MÁX.: 35  BAR.  PRESIÓN  DE  TRABAJO  MÁX.:  510  PSIG.  RANGO  DE  REGULACIÓN  PE  [MÁX.]:  32  BAR  (465  PSI).  RANGO  DE REGULACIÓN  PE  [MÍN.]:  8 BAR  (100 PSI).  RANGO  DE  REGULACIÓN  PE  [MÁX.]: 464 PSIG. RANGO  DE REGULACIÓN  PE [MÍN.]: 116 PSIG. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE [MAX]: 65 °C. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE [MIN]: - 40 °C. TAMAÑO CONEX. ELECT.: 6-14 MM. UL EVALUADA: SÍ.
	UN
	1
	
	

	167
	41112411
	PRESOSTATO AJUSTABLE BAJA PERSIÓN KP1. CONTROL DE PRESIÓN CON CERTIFICACIÓN CE. CLASE DE CONTACTO AC15=10 A, 400 V, AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V. CLASIFICACIÓN DE CARCASA NEMA (~)   2. CONEXIÓN DE PRESIÓN ESTÁNDAR: DIN 8906. DIFERENCIAL [MÁX.] 4 BAR. DIFERENCIAL [MÍN.]: 0.7 BA DIFERENCIAL [MÁX.] 58 PSI. DIFERENCIAL [MÍN.]: 10 PSI. EN 60947. PROPIEDADES ELÉCTRICAS AISLAMIENTO: 400 V; GRADO DE POLUCIÓN: 3; TENSIÓN NOMINAL DE IMPULSOS: 4 KV; SHORT CIRCUIT PROT, FUSE: 16A. FUNCIÓN CONTACTO: SPDT. FUNCIÓN REARME: AUTO. GRADO DE PROTECCIÓN DE LA CARCASA IP44. PRESIÓN DE PRUEBA MAX. PE: 20 BAR. PRESIÓN DE PRUEBA MÁX. 290 PSIG. PRESIÓN DE TRABAJO MÁX. [BAR]: 17 BAR. PRESIÓN DE TRABAJO MÁX.: 245 PSIG. RANGO DE REGULACIÓN  CUT IN MÁXIMO: 7.5 BAR (108 PSI), MÍNIMO:  -0.2 BAR  (6 INHG).  RANGO DE  REGULACIÓN DIFF   MÁXIMO:  4  BAR  (55  PSI),  MÍNIMO:  0.7  BAR  (10  PSI).  RANGO  DE  TEMPERATURA  AMBIENTE  [MAX]:  65  °C. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE [MIN]: -25 °C. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE [MÁX.]: 149 °F. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE [MÍN.]: -13 °F. RANGO REGULACIÓN: 6 INHG - 108 PSIG. TAMAÑO CONEXIÓN: TUBO CAPILAR CON CONEXIÓN HEMBRA FLARE DE 1/4".
	UN
	1
	
	

	168
	41112411
	PRESOSTATO AJUSTABLE MIXTO KP15. CONTROL DE PRESIÓN CON CERTIFICACIÓN CE .CLASE DE CONTACTO: AC15=10 A, 400 V, AC1=16 A, 400 V, AC3=16 A, 400 V, DC13=12 W, 220 V, LR=112 A, 400 V. CLASIFICACIÓN DE CARCASA NEMA (~): 1. DIF. LADO DERECHO [BAR]: 4 BAR. DIF. LADO DERECHO [PSI]: 58 PSI. DIF. LADO IZQUIERDO [BAR]: 0.7 BAR. DIFERENCIAL  LADO  IZQUIERDO  [PSI]:  10 PSI.  EN  60947 PROPIEDADES  ELÉCTRICAS:  AISLAMIENTO: 400 V. GRADO  DE POLUCIÓN: 3, TENSIÓN NOMINAL DE IMPULSOS: 4 KV, SHORT CIRCUIT PROT, FUSE: 16A. CUMPLIMIENTO DE ROHS DE LA UE. FUNCIÓN CONTACTO: SPDT. FUNCIÓN  DE REARMA, LADO DERECHO: MÁX. CONVERTIBLE. FUNCIÓN DE REARME LADO  IZQUIERDO:  MÍN.  CONVERTIBLE.  GRADO  DE  PROTECCIÓN  DE  LA  CARCASA:  IP30.  MAX.  PRESIÓN  DE  TRABAJO, LADO DERECHO PE: 35 BAR. MAX. PRESIÓN DE TRABAJO, LADO IZQUIERDO PE: 245 PSIG. MAX. PRESIÓN DE TRABAJO, LADO IZQUIERDO PE: 17 BAR. MAX. PRESIÓN DE TRABAJO,PE: 510 PSIG. MÁX. PRESIÓN PRUEBA LADO DCHO [BAR]: 35 BAR. MÁXIMA PRESIÓN DE PRUEBA LADO IZQUIERDO [BAR]: 20 BAR. RANGO DE REGULACIÓN LADO IZQUIERDO PE: 27 INHG - 101 PSIG. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE [MAX]: 65 °C. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE [MIN]: -40°C. REGULACIÓN EN EL LADO DERECHO PE [MÁX.]: 32 BAR. REGULACIÓN EN EL LADO DERECHO [BAR] PE [MÍN.]: 8 BAR. REGULACIÓN  EN  EL  LADO  DERECHO  PE  [MÁX.]:  464  PSIG.  REGULACIÓN  EN  EL  LADO  DERECHO  PE  [MÍN.]:  116  PSIG. REGULACIÓN LADO IZQUIERDO PE [MÁX.]: 7 BAR. REGULACIÓN LADO IZQUIERDO PE [MÍN.]: -0.9 BAR. TAMAÑO CONEX. ELECT.: 6-14 MM. TAMAÑO CONEXIÓN PRESIÓN: 1/4.
	UN
	1
	
	

	169
	39121006
	PROBADOR  DE  EQUIPOS  INVERTER.  MODULO  PARA  PROBAR  EL  FUNCIONAMIENTO  DE  MULTIPLES  TIPOS  DE  MOTORES BLDC. EN NEVERAS  PUEDE  ARRANCAR  EL COMPRESOR CON LA CARGA  DE  REFRIGERANTE,  PARA  COMPRESORES  DE  AIRE ACONDICIONADO  ES  POSIBLE  ARRANCARLOS  EN  VACÍO  HASTA  UNA  CAPACIDAD  DE  12000  BTU/H.  PERMITE  TAMBIÉN ENSAYAR MOTOVENTILADORES DE UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS TIPO BLDC. EL MÓDULO DISPONE DE UN  CONECTOR  DE  ALIMENTACIÓN  ENTRE  110  Y  220  VCA,  UN  DISPLAY  DIGITAL  QUE  MOSTRARA  LOS  VALORES  DE  LA ALIMENTACIÓN. UNA PERILLA PARA ARRANCAR EL MOTOR Y VARIAR LA VELOCIDAD DE GIRO, DESDE MÍNIMO EN POSICIÓN OFF HASTA EL RANGO DE MÁXIMA VELOCIDAD. TRES CONECTORES DE SALIDA U-V-W A MOTORES BLCD QUE SE DESEE PROBAR.
	UN
	1
	
	

	170
	39121634
	PROTECTOR   DE  VOLTAJE  MONOFÁSICO  ENCHUFABLE.  ALIMENTACIÓN   110VCA  PARA  NEVERAS  DIGITALES.   VOLTAJE NOMINAL:  110-120VCA.  VOLTAJE  DE  CORTE:  MÍN.  95VCA +/-  3% MÁX.  138VCA +/-  3%. CICLO  DE ESPERA:  3:50 MINUTOS +/- 20%. SALIDA MÁXIMA: 10A. SUPRESIÓN DE VOLTAJE: 270V / 474 J. FRECUENCIA: 50/60 HZ. CON POLO A TIERRA.
	UN
	1
	
	

	171
	39121634
	PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFASICO. ALIMENTACIÓN 220VCA Y HASTA 2 HP DE POTENCIA. DISPONE DE 4 PERILLAS DE AJUSTE (VOLTAJE ALTO/BAJO,  DURACIÓN DEL  CICLO DE ESPERA Y EL TIEMPO DE RETARDO)  DISPONE DE UN SUICHE  DE ON/OFF DEL PROTECTOR., MONTAJE SOBRE RIEL DIN VOLTAJE NOMINAL: 208-220VAC CORRIENTE MÁXIMA: 40A, TIPO DE  CONTACTO:  ESTADO  SÓLIDO  CAPACIDAD  DE  SUPRESIÓN  DE  PICOS:  840  JOULES  /470V  TENSIONES  DE  SALIDA PERMITIDAS:  AJUSTABLE  150  -  280VAC,  RETARDO  DE  ENCENDIDO:  AJUSTABLE  0:30-4:30  (MIN:SEG)  TIEMPO  DE DESCONEXIÓN: AJUSTABLE 1 A 8 SEG PESO: 280GRS DIMENSIONES: 102 X 109 X 43 MM
	UN
	1
	
	

	172
	39121610
	PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO. MÓDULO PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE PARA AIRES ACONDICIONADOS CON CONTACTOR. VOLTAJE NOMINAL DE OPERACIÓN: 220VCA. CORRIENTE MÁXIMA: PFN220-300EST: 30A, PFN220-150EST: 10A. VOLTAJE DE CORTE 176 – 253 VAC ± 2%. CARGAS MÁXIMAS PFN220-300EST: 2 HP, PFN220-150EST: 1/2 HP. RETARDO DE ENCENDIDO 3:50 MIN ± 20%. PESO 75G. CONEXIONES: 4 TERMINALES DE PALA (MACHO)DE CONEXIÓN RÁPIDA. RANGO AJUSTE VOLTAJE BAJO: 149 - 214VAC +/- 3%. RANGO AJUSTE VOLTAJE ALTO: 214 - 278 VAC +/- 3%. EL DISPONE DE TRES INDICADORES LED, UNO DE COLOR ROJO QUE INDICA FALLA DE VOLTAJE, UNOS DE COLOR AMARILLO QUE INDICA ESPERA Y UNO DE COLOR VERDE QUE INDICA FUNCIONAMIENTO NORMAL.
	UN
	1
	
	

	173
	39121634
	PROTECTOR  DE  VOLTAJE  TRIFASICO.  VOLTAJE  DE  ALIMENTACIÓN:  220  VRMS  CORRIENTE  DEL  INTERRUPTOR:  (P.F  0.5)  5 ARMS,  TIPO  DE  CONTACTO:  RELÉ  SECO  TENSIONES  DE  SALIDA  PERMITIDAS:  VN-  15%  VN+  15%  RETARDO  DE ENCENDIDO:5 - 300 SEG TIEMPO DE RESPUESTA: 0.5 - 3 SEG, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C - 65°C CONTACTOS: SPDT LÍMITES PARA VOLTAJE BAJO: MÍN. 167 VRMS / MÁX. 213 VRMS LÍMITES PARA VOLTAJE ALTO: MÍN. 213 VRMS / MÁX. 260 VRMS, PROVISTO DE TRES PERILLAS AJUSTABLES DE TENSIÓN MÁXIMA, MÍNIMA Y TIMEPO DE RETRASO O ESPERA.
	UN
	1
	
	

	174
	39122229
	PROTECTOR   TÉRMICO  PARA   COMPRESORES   DE  RERIGERACIÓN.  KLIXON   4TM   DISEÑADO   PARA  COMPRESORES   DE REFRIGERACIÓN  DE  USO  DOMÉSTICO,  DESTACA  POR  SU CAPACIDAD  PARA  PROTEGER  CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS  Y SOBRECORRIENTES. ESTE DISPOSITIVO OPERA CON TEMPERATURAS DE DISPARO ENTRE 100°C Y 135°C, Y CUENTA CON UN MECANISMO DE REARME AUTOMÁTICO QUE PERMITE REACTIVARSE UNA VEZ QUE LA TEMPERATURA HA DESCENDIDO A UN RANGO SEGURO, TÍPICAMENTE ENTRE 70°C Y 95°C. SU DISEÑO COMPACTO Y CONFIABLE LO HACE COMPATIBLE CON UNA AMPLIA GAMA DE COMPRESORES, PROPORCIONANDO UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y SEGURO EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA.
	UN
	1
	
	

	175
	40142202
	REGULADOR DE NITROGENO 0-800 PSI. REGULADOR DE NITRÓGENO, PRESIÓN DE ENTREGA 0-800 PSI CONEXIÓN DE ENTRADA CGA580, CONEXIÓN DE SALIDA MACHO DE 1/4 PULGADA Y FÁCIL DE LEER, CALIBRE DE 2 PULGADAS CON BOTAS PROTECTORAS DE GOMA. , DIAFRAGMA DURADERO DISEÑADO CON PISTÓN DE LATÓN, VÁLVULA DE ALIVIO DE AUTO RECLINACIÓN (NO DISEÑADA PARA PROTEGER EL SISTEMA DESCENDENTE). , GRAN MANGO EN T DE LATÓN CON TORNILLO DE AJUSTE DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE Y CASQUILLO REGULADOR QUE EVITA LA PERFORACIÓN. , EL REGULADOR SE PUEDE UTILIZAR CON CO2 CON LA PARTE UNIWELD SIN ADAPTADOR F36, CILINDRO DE CO2 (CGA320) A REGULADOR DE NITRÓGENO (CGA580) (COMPRADO POR SEPARADO).
	UN
	1
	
	

	176
	39122330
	RELÉ  POTENCIAL  PARA  COMPRESORES  DE  NEVERAS  DE  DIFERENTES  CAPACIDADES.  RELÉ  PTC  DE  4  PINES  PARA COMPRESOR DE NEVERAS. LA CAPACIDAD DE ESTE RELAY APLICA PARA NEVERAS CON UNIDADES O COMPRESORES DE 1/12 HP  HASTA 1/2 HP.
	UN
	1
	
	

	177
	13111061
	RESINA ESPUMA POLIURETANO. CONSTA DE 1KG DE POLIOL (COMPONENTE A) MÁS 1KG DE ISOCIANATO (COMPONENTE B). DENSIDAD ESPUMA 40KG /M3. EXPANSIÓN VOLUMÉTRICA 15 VECES.
	UN
	1
	
	

	178
	23281601
	RESISTENCIA  DESCONGELACIÓN  PARA  EVAPORADOR  DE NEVERA  NO-FROST. TENSIÓN: 110 VCA, POTENCIA: ≥ 280 W, LONGITUD: 40 CM, TERMINALES DE CONEXIÓN TIPO FAST-ON MACHO
	UN
	1
	
	

	179
	23271712
	SOLDADURA ALUMINIO UNI4300. KIT DE SOLDADURA SUAVE PARA UNIR ALUMINIO A ALUMINIO Y ALUMINIO A COBRE O LATÓN. INCLUYE BOTELLA DE FUNDENTE DE 2 ONZAS, BOBINA DE SOLDADURA DE ALUMINIO DE 10 PIES Y APLICADOR DE FUNDENTE DE PUNTA DE METAL. PUNTO DE FUSIÓN DE 500°F. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE 20,000 PSI. PUNTO DE FUSIÓN 500°F (140.0 °F).
	UN
	1
	
	

	180
	42192606
	SOPLADORA Y ASPIRADORA, OPERA CON UNA POTENCIA NOMINAL DE 500 W Y ALIMENTACIÓN MEDIANTE CONEXIÓN A 110 V, CUENTA CON UN SISTEMA DE VELOCIDAD FIJA QUE PROPORCIONA UN FLUJO DE AIRE CONSTANTE, Y PRESENTA DIMENSIONES APROXIMADAS DE 42 CM DE LARGO, 21,4 CM DE ALTO Y 17 CM DE ANCHO, CON UN PESO CERCANO A 0,9 KG; ES UNA HERRAMIENTA CON FUNCIONAMIENTO POR CABLE (NO INALÁMBRICA), DISEÑADA PARA APLICACIONES DE LIMPIEZA EN MÚLTIPLES SUPERFICIES Y USO INDUSTRIAL, CON CONFIGURACIÓN COMPACTA QUE FACILITA SU MANIPULACIÓN.
	UN
	1
	
	

	181
	39121633
	SUICHE  PARA  PUERTA  Y/O  INTERRUPTOR  DE  LUZ  PARA  NEVERAS  MULTIMARCA.  SWICHE  CON  DOS  TERMINALES  PARA CONEXIÓN:, PUERTA CERRADA: N/A , PUERTA ABIERTA: N/C, PRESENTACIÓN POR UNIDAD
	UN
	1
	
	

	182
	39121633
	SUICHE  Y/O  INTERRUPTOR  DE  PUERTA   PARA  ACTIVAR  O  DESACTIVAR  EL  VENTILADOR  DEL  CONGELADOR   PARA  NEVERAS MULTIMARCA. SWICHE CON DOS TERMINALES PARA CONEXIÓN:, PUERTA CERRADA: N/C, PUERTA ABIERTA: N/A, .
	UN
	1
	
	

	183
	25172707
	TANQUE ACUMULADOR DE LÍQUIDO HVAC-R. CAPACIDAD: 4 LITROS. EQUIPADO CON VÁLVULA ROTALOCK, RESISTENTE RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PINTURA EN POLVO. CARCAZA HERMÉTICA. COMPATIBLE CON HCFC-HFC-HFO-HC. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 35 BAR/ 500 PSIG. RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 °C A +70 °C. APLICACIONES REFRIGERACIÓN COMERCIAL/INDUSTRIAL. CONEXIÓN ENTRADA: 1/2” (SOLDABLE). CONEXIÓN SALIDA (VÁLVULA ROTALOCK): 3/8” (SOLDABLE). DIÁMETRO TANQUE: 150 MM. ALTURA: 320 MM.
	UN
	1
	
	

	184
	25172707
	TANQUE ACUMULADOR DE SUCCIÓN CON INTERCAMBIADOR DE CALOR. COMPATIBLE CON REFRIGERANTES HCFC, HFC, HFO Y HC. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 30BAR/435PSIG. RANGO DE TEMPERATURAS DE OPERACIÓN: -40 °C A 70 °C. DIÁMETRO DE CONEXIÓN DE SUCCIÓN: 7/8IN. DIÁMETRO DE CONEXIÓN DE LÍQUIDO: 1/2IN. VOLUMEN: 4.5 LITROS. DIÁMETRO DEL RECIPIENTE: 140MM. ALTURA DEL RECIPIENTE: 353 MM.  CANTIDAD DE PUERTOS DE CONEXIÓN: 4.
	UN
	1
	
	

	185
	47132101
	TANQUE PARA CARGAR Y LAVAR SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. VOLUMEN DEL TANQUE: 0,75 LITROS. CONEXIÓN HEMBRA: 1/4”. LONGITUD DE LA MANGUERA: 60CM. MANÓMETRO 0-12 BAR.  VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 10 BAR. MATERIAL DEL TANQUE: METAL.
	UN
	1
	
	

	186
	26101106
	TARJETA ELECTRÓNICA COMPLETA PARA UNIDAD CONDENSADORA  MARCA LG DE 24.000 BTU INVERTER TIPO MINISPLIT DE PARED MODELO: VM242C6. LA TARJETA INCLUYE TODOS LOS SENSORES DE SERIE PARA ESTE MODELO Y ACCESORIOS. SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE ESTA MARCA Y MODELO YA QUE SE TRATA DE UN REPUESTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON PLACA DE INVENTARIO NO. 10104118644.
	UN
	1
	
	

	187
	26101106
	TARJETA ELECTRÓNICA COMPLETA PARA UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG DE 24.000 BTU INVERTER TIPO MINISPLIT DE PARED  MODELO:  VM242C6.  LA  TARJETA  INCLUYE  TODOS  LOS  SENSORES,  ACCESORIOS  Y  MOTORES  DE  PASO  DE  ESTE MODELO. SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE ESTA MARCA Y MODELO YA QUE SE TRATA DE UN REPUESTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON PLACA DE INVENTARIO NO. 10104118644.
	UN
	1
	
	

	188
	32101507
	TARJETA  ELECTRÓNICA  UNIDAD  EVAPORADORA  MARCA  LG,  PARA  EQUIPO  TIPO  PISOTECHO  LG  INVERTER  MODELO AVNQ60GM2A5. SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE ESTA MARCA Y MODELO YA QUE SE TRATA DE UN REPUESTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON PLACA DE INVENTARIO NO. 95271026177.
	UN
	1
	
	

	189
	32101617
	TARJETA UNIVERSAL CON CONTROL REMOTO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS CON PG. TARJETA UNIVERSAL PARA AIRES  ACONDICIONADOS  (ÚLTIMA  VERSIÓN)  DUAL  110V/220V  DISEÑADA  PARA  EQUIPOS  DE  9000,  12000,  18000, 24000 BTU  INCLUYE:,  TRANSFORMADOR, SENSORES, PANEL CON LEDS, EXTREMO PARÁ SABER EL FUNCIONAMIENTO DE EL AIRE Y SU CONTROL
	UN
	1
	
	

	190
	32101617
	TARJETA UNIVERSAL CON CONTROL REMOTO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SIN PG. TARJETA UNIVERSAL PARA AIRES  ACONDICIONADOS  (ÚLTIMA  VERSIÓN)  DUAL  110V/220V  DISEÑADA  PARA  EQUIPOS  DE  9000,  12000,  18000, 24000 BTU  INCLUYE:,  TRANSFORMADOR, SENSORES, PANEL CON LEDS, EXTREMO PARÁ SABER EL FUNCIONAMIENTO DE EL AIRE Y SU CONTROL, .
	UN
	1
	
	

	191
	41112213
	TERMOMENTOR  DE BOLSILLO  ANÁLOGO. UNIDAD  DE MEDIDA  °C ESCALA: DESDE -40°C HASTA  70°C, MATERIAL  ACERO INOXIDABLE,  CARATULA  EN  VIDRIO  PULIDO,  QUE  SE  PERMITA  CALIBRACIÓN  MANUAL  DE  LA  AGUJA  INDICADORA  DE TEMPERATURA
	UN
	1
	
	

	192
	41112212
	TERMÓMETRO  DIGITAL  PORTÁTIL  DE  CINCO  (5)  SONDAS.  PRINCIPALES  CARACTERÍSTICAS:  SELECCIÓN  AUTOMÁTICA  O MANUAL  DE  SENSORES;  REGISTROS  DE  TEMPERATURAS  MÁXIMAS  Y  MÍNIMAS  DURANTE  EL  PERÍODO  DE  MEDICIÓN; FUNCIÓN  HOLD  (BLOQUEO  DE  INDICACIONES  INSTANTÁNEAS,  ASÍ  COMO  REGISTROS  DE  TEMPERATURA  MÁXIMA  Y MÍNIMA); INSERCIÓN DE OFFSET EN INDICACIONES DE TEMPERATURA; INDICACIÓN DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA; INDICACIÓN DE SENSOR DAÑADO O TEMPERATURA FUERA DE RANGO; INDICACIÓN DE TEMPERATURA DIFERENCIAL ENTRE LOS  SENSORES  S1  Y  S2;  INDICACIÓN  DE  TEMPERATURA  MEDIA;  SELECCIÓN  DE  UNIDAD  DE  TEMPERATURA  (°C/°F); APAGADO  AUTOMÁTICO  CONFIGURABLE.  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:  ALIMENTACIÓN  DOS  PILAS  AA.  RANGO  DE MEDICIÓN:  -50.0 A  150.0  °C  /  -58.0 A  221.0°F.  TEMPERATURA  DE  FUNCIONAMIENTO:  -20 A  60°C  /  -4 A  140°F. RESOLUCIÓN: 0.1°C DE -50.0 A 105.0°C / 0.1 °F DE -58.0 A 221.0 °F. PRECISIÓN: +/- 0.2°C DE -20.0 A 105.0°C (+/-0.4°F DE -4.0 A 221.0 °F) +/- 0.4°C DE -50.0 A -20.0°C (+/-0.7°F DE -58.0 A -4.0°F). NÚMERO DE SENSORES: 5. LONGITUD DE LAS SONDAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA: 1.5 METROS. DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO: 130 X 73 X 30 MM (5.12” X 2.87” X 1.18”). INCLUYE FUNDA DE ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN.
	UN
	1
	
	

	193
	41112209
	TERMOSTATO ANALOGO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE USO EN REFRIGERACIÓN.  TENSIÓN : 120/240 VCA FLA: 6 AMPERIOS, LRA: 36 AMPERIOS. TEMPERATURA DE CORTE: -24.5 °C, TEMPERATURA MÁXIMA DE ARRANQUE: -18 °C, TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE: -9.5 °C LARGO DEL CAPILAR: 1.2 M
	UN
	1
	
	

	194
	41112209
	TERMOSTATO ANALOGO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE USO EN REFRIGERACIÓN. TENSIÓN : 120/240 VCA FLA: 6 AMPERIOS, LRA: 36 AMPERIOS WARM IN: 12,5 °C, COLD ON: 5 °C COLD OFF: 1,5 °C, LARGO CAPILAR: 1200 MM
	UN
	1
	
	

	195
	41112209
	TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. CON PANTALLA DIGITAL, CON LOS SIGUIENTES MODOS DE FUNCIÓN:, - FAN ON  -FAN AUTO, - COOL - OFF, - HEAT
	UN
	1
	
	

	196
	41112209
	TERMOSTATO  DIGITAL  VERTICAL  PROGRAMABLE.  BOMBA  DE  CALOR  ETAPAS:  1  CALOR  /  1  FRÍO  PROGRAMABILIDAD: PROGRAMABLE  5-2  DÍAS  INTERFAZ  DE  USUARIO:  PRESIONAR  EL  BOTÓN  MONTAJE:  VERTICAL,  OPCIONES:  CONTROL  DEL VENTILADOR MÉTODO DE PODER: CABLEADO / BATERÍA CAMBIO: MANUAL RANGO DE TEMPERATURA (F): 40 ° -90 ° F (CALEFACCIÓN)  50  °  -99  °  F  (ENFRIAMIENTO),  HUMEDAD  DE  FUNCIONAMIENTO:  5  A  90%  HR  SIN  CONDENSACIÓN VOLTAJE: BAJA TENSIÓN AMPERAJE: 0.02-1 ALAMBRADO: R RC C W Y G O B, COLOR: PREMIER WHITE ALTURA: 4-11 / 16 '' ANCHURA: 2-7 / 8 '' PROFUNDIDAD (PULGADAS): 1-1 / 8 '' VOLTAJE: 24V 750MV
	UN
	1
	
	

	197
	41112209
	TERMOSTATO DIGITAL. CONTROLADOR DIGITAL MT-512E 2HP OPERA CON ALIMENTACIÓN DE 115 O 230 VAC ±10% A 50/60 HZ, O VERSIONES DE 12/24 VAC/DC +10%, PRESENTA UN RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE -50 °C A 105 °C (HASTA 200 °C CON SENSOR ESPECIAL), CON RESOLUCIÓN DE 0,1 °C EN EL RANGO DE -10 A 100 °C Y 1 °C FUERA DE ESTE, Y CONDICIONES DE OPERACIÓN ENTRE 0 Y 50 °C CON HUMEDAD DE 10 A 90 % SIN CONDENSACIÓN; DISPONE DE UNA SALIDA CON CAPACIDAD  MÁXIMA DE 16 A PARA CARGAS RESISTIVAS Y 12 A PARA CARGAS INDUCTIVAS, CON POTENCIA DE HASTA 2 HP, ASÍ COMO DIMENSIONES DE 76 X 34 X 77 MM, RECORTE DE INSTALACIÓN DE 71 ± 0,5 X 29 ± 0,5 MM Y GRADO DE PROTECCIÓN FRONTAL IP65. SE SOLICITA DE DE ESTA MARCA Y REFERENCIA ESPECÍFICA DEBIDO A QUE ES UN REPUESTO PARA EL CONGELADOR CON PLACA DE INVENTARIO SENA NO. 922412256.
	UN
	1
	
	

	198
	41112209
	TERMOSTATO DIGITAL. CONTROLADOR DIGITAL TC-900E POWER OPERA CON ALIMENTACIÓN DE 115 O 230 VAC ±10% A 50/60 HZ, PRESENTA UN RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE -50 °C A 105 °C Y CONDICIONES DE OPERACIÓN ENTRE 0 Y 50 °C CON HUMEDAD RELATIVA DE 10 A 85 % SIN CONDENSACIÓN; DISPONE DE 2 SENSORES (AMBIENTE Y EVAPORADOR) Y 2 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES, E INTEGRA SALIDAS CON CAPACIDAD DE HASTA 16 A PARA COMPRESOR (1 HP), 10 A PARA DESHIELO Y APROXIMADAMENTE 5 A PARA VENTILADORES; SUS DIMENSIONES SON 71 X 28 X 71 MM Y CUENTA CON PROTECCIÓN FRONTAL IP65. SE SOLICITA DE DE ESTA MARCA Y REFERENCIA ESPECÍFICA DEBIDO A QUE ES UN REPUESTO PARA EL CONGELADOR CON PLACA DE INVENTARIO SENA NO. 922412268.
	UN
	1
	
	

	199
	41113320
	TEST DE ACIDEZ DE USO EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. EL TEST DISEÑADO PARA VERIFICAR Y MEDIR LA PRESENCIA  DE ACIDEZ  DENTRO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  Y  REFRIGERACIÓN. ESPECÍFICAMENTE,  LA VERIFICACIÓN SE REALIZA EN EL LUBRICANTE. CARACTERÍSTICAS: MÉTODO RÁPIDO Y PRECISO PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE ÁCIDO EN LOS LUBRICANTES. EL TEST DE ACIDEZ  CONTIENE ELEMENTOS  QUÍMICOS QUE REACCIONAN EN CONTACTO CON  LA  ACIDEZ,  CAMBIANDO  EL  COLOR  E  INDICANDO  EL  RANGO  DE  PH  PRESENTE  EN  EL  LUBRICANTE  DEL  SISTEMA. FUNCIONA CON TODOS LOS LUBRICANTES (POE – ABZ – PAO – PAG – PVE – MINERAL). RESULTADO VISIBLE EN POCOS SEGUNDOS. BIODEGRADABLES. NO INFLAMABLE. SIN TÓXICOS. NO PELIGROSO. EL KIT INCLUYE EL MATERIAL PARA HACER 4 PRUEBAS DE ACIDEZ. SE INCLUYE LA PIPETA PARA COGER EL LUBRICANTE.
	UN
	1
	
	

	200
	39121523
	TIMER, CONTROL DE TIEMPOS DE CONGELACIÓN Y DESCONGELACIÓN PARA USO EN REFRIGERACIÓN DOMESTICA NO-FROST. CARACTERISTICAS TÉCNICAS:, 10A, 1/3 HP, 120 VCA, 60 HZ
	UN
	1
	
	

	201
	30141503
	TIRA   DE   AISLAMIENTO   TÉRMICO   RUBATEX   1/2"   X   1/2"X1,8M.   AISLAMIENTO   TÉRMICO   FLEXIBLE   DE   ESPUMA ELASTOMÉRICA  DE  CELDAS  CERRADAS.,  MATERIAL:  ESPUMA  ELASTOMÉRICA  DE  COLOR  NEGRO  A  BASE  DE  CAUCHO SINTÉTICO, DIÁMETRO DEL TUBO: 1/2" LONGITUD DE LA TIRA: 1,8 M, TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN: 82 °C
	UN
	1
	
	

	202
	30141503
	TIRA   DE   AISLAMIENTO   TÉRMICO   RUBATEX   1/4"   X   1/2"X1,8M.   AISLAMIENTO   TÉRMICO   FLEXIBLE   DE   ESPUMA ELASTOMÉRICA  DE  CELDAS  CERRADAS.,  MATERIAL:  ESPUMA  ELASTOMÉRICA  DE  COLOR  NEGRO  A  BASE  DE  CAUCHO SINTÉTICO, DIÁMETRO DEL TUBO: 1/4", LONGITUD DE LA TIRA: 1,8 M TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN: 82 °C
	UN
	1
	
	

	203
	30141503
	TIRA   DE   AISLAMIENTO   TÉRMICO   RUBATEX   3/4"   X   1/2"X1,8M.   AISLAMIENTO   TÉRMICO   FLEXIBLE   DE   ESPUMA ELASTOMÉRICA  DE  CELDAS  CERRADAS.,  MATERIAL:  ESPUMA  ELASTOMÉRICA  DE  COLOR  NEGRO  A  BASE  DE  CAUCHO SINTÉTICO, DIÁMETRO DEL TUBO: 3/4", LONGITUD DE LA TIRA: 1,8 M TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN: 82 °C
	UN
	1
	
	

	204
	30141503
	TIRA   DE   AISLAMIENTO   TÉRMICO   RUBATEX   3/8"   X   1/2"X1,8M.   AISLAMIENTO   TÉRMICO   FLEXIBLE   DE   ESPUMA ELASTOMÉRICA  DE  CELDAS  CERRADAS.,  MATERIAL:  ESPUMA  ELASTOMÉRICA  DE  COLOR  NEGRO  A  BASE  DE  CAUCHO SINTÉTICO, DIÁMETRO DEL TUBO: 3/8", LONGITUD DE LA TIRA: 1,8 M TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN: 82 °C
	UN
	1
	
	

	205
	30141503
	TIRA   DE   AISLAMIENTO   TÉRMICO   RUBATEX   5/8"   X   1/2"X1,8M.   AISLAMIENTO   TÉRMICO   FLEXIBLE   DE   ESPUMA ELASTOMÉRICA  DE  CELDAS  CERRADAS.,  MATERIAL:  ESPUMA  ELASTOMÉRICA  DE  COLOR  NEGRO  A  BASE  DE  CAUCHO SINTÉTICO, DIÁMETRO DEL TUBO: 5/8" LONGITUD DE LA TIRA: 1,8 M, TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN: 82 °C
	UN
	1
	
	

	206
	30141503
	TIRA   DE   AISLAMIENTO   TÉRMICO   RUBATEX   7/8"   X   1/2"X1,8M.   AISLAMIENTO   TÉRMICO   FLEXIBLE   DE   ESPUMA ELASTOMÉRICA  DE  CELDAS  CERRADAS.,  MATERIAL:  ESPUMA  ELASTOMÉRICA  DE  COLOR  NEGRO  A  BASE  DE  CAUCHO SINTÉTICO, DIÁMETRO DEL TUBO: 7/8", LONGITUD DE LA TIRA: 1,8 M TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN: 82 °C
	UN
	1
	
	

	207
	39121026
	TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 220VCA A 24 VCA CON TAP CENTRAL. ENTRADA: 220 VCA, SALIDA: 24VCA, CORRIENTE: 10A, .
	UN
	1
	
	

	208
	39121026
	TRANSFORMADOR DECONTROL DE 110VCA A 24 VCA CON TAP CENTRAL.  ENTRADA: 127 VCA,  SALIDA: 24VCA, - CORRIENTE: 2A, .
	UN
	1
	
	

	209
	40141922
	TUBO  CAPILAR  0.024".  DIÁMETRO  0,024  PULGADAS  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN.  FABRICADO  EN  COBRE  FLEXIBLE  SIN COSTURA BAJO NORMA DE CALIDAD ASTM B-280, PRESENTACIÓN: ROLLO DE 30 METROS DE LONGITUD CONTINUOS
	UN
	1
	
	

	210
	40141922
	TUBO  CAPILAR  0.026".  DIÁMETRO  0,026  PULGADAS  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN.  FABRICADO  EN  COBRE  FLEXIBLE  SIN COSTURA BAJO NORMA DE CALIDAD ASTM B-280, PRESENTACIÓN: ROLLO DE 30 METROS DE LONGITUD CONTINUOS.
	UN
	1
	
	

	211
	40141922
	TUBO  CAPILAR  0.028".  DIÁMETRO  0,028  PULGADAS  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN.  FABRICADO  EN  COBRE  FLEXIBLE  SIN COSTURA BAJO NORMA DE CALIDAD ASTM B-280, PRESENTACIÓN: ROLLO DE 30 METROS DE LONGITUD CONTINUOS
	UN
	1
	
	

	212
	40141922
	TUBO  CAPILAR  0.031".  DIÁMETRO  0,031  PULGADAS  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN.  FABRICADO  EN  COBRE  FLEXIBLE  SIN COSTURA BAJO NORMA DE CALIDAD ASTM B-280, PRESENTACIÓN: ROLLO DE 30 METROS DE LONGITUD CONTINUOS.
	UN
	1
	
	

	213
	40141922
	TUBO  CAPILAR  0.036".  DIÁMETRO  0,036  PULGADAS  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN.  FABRICADO  EN  COBRE  FLEXIBLE  SIN COSTURA BAJO NORMA DE CALIDAD ASTM B-280, PRESENTACIÓN: ROLLO DE 30 METROS DE LONGITUD CONTINUOS.
	UN
	1
	
	

	214
	40141922
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4". DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DIÁMETRO: 1/4", TUBERÍA SIN COSTURA  ,  FABRICADA  BAJO  NORMA  DE  CALDIAD  ASTM  B-280,  PRESENTACIÓN:  ROLLO  DE  15  METROS  DE  LONGITUD CONTINUOS.
	UN
	1
	
	

	215
	40141922
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/16". DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DIÁMETRO: 5/16", TUBERÍA SIN COSTURA , FABRICADA BAJO NORMA DE CALDIAD ASTM B-280, PRESENTACIÓN: ROLLO DE 15 METROS DE LONGITUD
	UN
	1
	
	

	216
	40141922
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8". DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DIÁMETRO: 3/8", TUBERÍA SIN COSTURA  ,  FABRICADA  BAJO  NORMA  DE  CALDIAD  ASTM  B-280,  PRESENTACIÓN:  ROLLO  DE  15  METROS  DE  LONGITUD CONTINUOS.
	ROL
	1
	
	

	217
	40182001
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2". DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DIÁMETRO: 1/2", TUBERÍA SIN COSTURA  ,  FABRICADA  BAJO  NORMA  DE  CALDIAD  ASTM  B-280,  PRESENTACIÓN:  ROLLO  DE  15  METROS  DE  LONGITUD CONTINUOS.
	UN
	1
	
	

	218
	40182001
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8". DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, DIÁMETRO: 5/8", TUBERÍA SIN COSTURA  ,  FABRICADA  BAJO  NORMA  DE  CALDIAD  ASTM  B-280  PRESENTACIÓN:  ROLLO  DE  15  METROS  DE  LONGITUD CONTINUOS.
	UN
	1
	
	

	219
	40182001
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4". DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DIÁMETRO: 3/4", TUBERÍA SIN COSTURA  ,  FABRICADA  BAJO  NORMA  DE  CALDIAD  ASTM  B-280,  PRESENTACIÓN:  ROLLO  DE  15  METROS  DE  LONGITUD CONTINUOS.
	UN
	1
	
	

	220
	40182001
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8". DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, DIÁMETRO: 7/8", TUBERÍA SIN COSTURA  ,  FABRICADA  BAJO  NORMA  DE  CALDIAD  ASTM  B-280  PRESENTACIÓN:  ROLLO  DE  15  METROS  DE  LONGITUD CONTINUOS.
	UN
	1
	
	

	221
	40141922
	TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO K DIAMETRO 1/2" DE USO REFRIGERACIÓN , SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN.   ESPECIFICACIONES  Y  MÉTODOS  DE  PRUEBA  SEGUN  NORMA  ASTM-B-88.  LONGITUD  DEL  TRAMO:  6.10  M (20FT) , APLICACIONES: REFRIGERACIÓN Y CLIMTIZACIÓN.
	UN
	1
	
	

	222
	40141922
	TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO K DIAMETRO 1/4" DE USO REFRIGERACIÓN , SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN.   ESPECIFICACIONES  Y  MÉTODOS  DE  PRUEBA  SEGUN  NORMA  ASTM-B-88.  LONGITUD  DEL  TRAMO:  6.10  M (20FT) , APLICACIONES: REFRIGERACIÓN Y CLIMTIZACIÓN.
	UN
	1
	
	

	223
	40141922
	TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO K DIAMETRO 3/8" DE USO REFRIGERACIÓN , SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN.   ESPECIFICACIONES  Y  MÉTODOS  DE  PRUEBA  SEGUN  NORMA  ASTM-B-88.  LONGITUD  DEL  TRAMO:  6.10  M (20FT) , APLICACIONES: REFRIGERACIÓN Y CLIMTIZACIÓN.
	UN
	1
	
	

	224
	40141922
	TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO K DIAMETRO 7/8" DE USO REFRIGERACIÓN , SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN.   ESPECIFICACIONES  Y  MÉTODOS  DE  PRUEBA  SEGUN  NORMA  ASTM-B-88.  LONGITUD  DEL  TRAMO:  6.10  M (20FT) , APLICACIONES: REFRIGERACIÓN Y CLIMTIZACIÓN.
	UN
	1
	
	

	225
	40142008
	TUBO FLEXIBLE DE PE 1/4" OD. PARA SISTEMA DE FILTRO DE AGUA RO. MATERIAL: PE, PRESENTACIÓN: ROLLO DE 20 METROS CONTINUOS. DIÁMETRO EXTERIOR: 1/4" (6,35MM/0,25 PULGADAS), COLOR: BLANCO.
	UN
	1
	
	

	226
	40142008
	TUBO FLEXIBLE DE PE 3/8" OD. PARA SISTEMA DE FILTRO DE AGUA RO. MATERIAL: PE, PRESENTACIÓN: ROLLO DE 20 METROS CONTINUOS. DIÁMETRO EXTERIOR: 3/8", COLOR: BLANCO.
	UN
	1
	
	

	227
	40174912
	TUERCA  FLARE  DE  BRONCE  DE  1/4"  SAE.  PARA  CONECTAR  TUBOS  DE  COBRE  CON  DIAMETRO  DE  1/4",  DE  USO  EN TUBERÍAS DE COBRE DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. , PRESENTA UNA ROSCA ESTÁNDAR QUE CUMPLE CON NORMAS ANSI/ASME B1.20.1 O ISO 7-1., .
	UN
	1
	
	

	228
	40174912
	TUERCA  FLARE  DE  BRONCE  DE  1/2"  SAE.  PARA  CONECTAR  TUBOS  DE  COBRE  CON  DIAMETRO  DE  1/2",  DE  USO  EN TUBERÍAS DE COBRE DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. , PRESENTA UNA ROSCA ESTÁNDAR QUE CUMPLE CON NORMAS ANSI/ASME B1.20.1 O ISO 7-1., .
	UN
	1
	
	

	229
	40174912
	TUERCA  FLARE  DE  BRONCE  DE  3/8"  SAE.  PARA  CONECTAR  TUBOS  DE  COBRE  CON  DIAMETRO  DE  3/8",  DE  USO  EN TUBERÍAS DE COBRE DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. , PRESENTA UNA ROSCA ESTÁNDAR QUE CUMPLE CON NORMAS ANSI/ASME B1.20.1 O ISO 7-1., .
	UN
	1
	
	

	230
	40174912
	TUERCA  FLARE  DE  BRONCE  DE  5/8"  SAE.  PARA  CONECTAR  TUBOS  DE  COBRE  CON  DIAMETRO  DE  5/8",  DE  USO  EN TUBERÍAS DE COBRE DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. , PRESENTA UNA ROSCA ESTÁNDAR QUE CUMPLE CON NORMAS ANSI/ASME B1.20.1 O ISO 7-1., .
	UN
	1
	
	

	231
	40174912
	TUERCA  FLARE  DE  BRONCE  DE  3/4"  SAE.  PARA  CONECTAR  TUBOS  DE  COBRE  CON  DIAMETRO  DE  3/4",  DE  USO  EN TUBERÍAS DE COBRE DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. , PRESENTA UNA ROSCA ESTÁNDAR QUE CUMPLE CON NORMAS ANSI/ASME B1.20.1 O ISO 7-1., .
	UN
	1
	
	

	232
	40174912
	TUERCA  FLARE  DE  BRONCE  DE  7/8"  SAE.  PARA  CONECTAR  TUBOS  DE  COBRE  CON  DIAMETRO  DE  7/8",  DE  USO  EN TUBERÍAS DE COBRE DE USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. , PRESENTA UNA ROSCA ESTÁNDAR QUE CUMPLE CON NORMAS ANSI/ASME B1.20.1 O ISO 7-1., .
	UN
	1
	
	

	233
	40174912
	UNION DE COBRE DE 1 1/8". DIÁMETROS 1 1/8" X 1 1/8", FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, .
	UN
	1
	
	

	234
	40174912
	UNION  DE  COBRE  DE  1/2".  DIÁMETROS  1/2"  X 1/2",  FABRICADO  EN  COBRE  SIN  COSTURAS  BAJO  LA  NORMA  ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, .
	UN
	1
	
	

	235
	40174912
	UNION  DE  COBRE  DE  1/4".  DIÁMETROS  1/4"  X 1/4",  FABRICADO  EN  COBRE  SIN  COSTURAS  BAJO  LA  NORMA  ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, .
	UN
	1
	
	

	236
	40174912
	UNION  DE  COBRE  DE  3/8".  DIÁMETROS  3/8"  X 3/8",  FABRICADO  EN  COBRE  SIN  COSTURAS  BAJO  LA  NORMA  ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, .
	UN
	1
	
	

	237
	40174912
	UNION DE COBRE DE 5/16". DIÁMETROS 5/16" X 5/16", FABRICADO EN COBRE SIN COSTURAS BAJO LA NORMA ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, .
	UN
	1
	
	

	238
	40174912
	UNION  DE  COBRE  DE  5/8".  DIÁMETROS  5/8"  X 5/8",  FABRICADO  EN  COBRE  SIN  COSTURAS  BAJO  LA  NORMA  ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, .
	UN
	1
	
	

	239
	40174912
	UNION  DE  COBRE  DE  7/8".  DIÁMETROS7/8"  X  7/8",  FABRICADO  EN  COBRE  SIN  COSTURAS  BAJO  LA  NORMA  ASTM B280, PARA USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, .
	UN
	1
	
	

	240
	41112406
	VACUÓMETRO DIGITAL CON PANTALLA LCD REDONDA. ESPECIFICACIONES: UN BOTÓN PARA APAGAR Y ENCENDER  Y OTRO PARA  CAMBIAR  DE  UNIDADES  ENTRE  MICRONES,  MILIBARS,  TORR  Y  PULGADAS  DE  HG.;  LA  PANTALLA  LCD MUESTRA TODOS LOS RESULTADOS EN CARACTERES GRANDES, DE CINCO (5) DÍGITOS FÁCILES DE LEER. - SENSOR TIPO: PUENTE DE DISIPACIÓN TÉRMICA AUTO COM PENSADO EN EL RANGO DE 0 A 50 °C (32 A 122 °F). - SENSOR LIMPIABLE, SOPORTA  UNA PRESIÓN  POSITIVA  DE 400 PSI  -  RANGO DE  OPERACIÓN: DESDE  UNA ATMÓSFERA  A 0 MICRONES. MÁXIMA PRESIÓN DE USO: 600 PSIG - PRESIÓN DE RUPTURA: 3000 PSIG, - RANGO DE OPERACION: DESDE UNA ATMÓSFERA  A 0 MICRONES  - EXACTITUD: +/- 10% DE LA LECTURA  - RANGO  DE COMPENSACION:  0°C TO  50°C (32°F  TO  122°F)  -  RANGO  DE  HUMEDAD  AMBIENTAL:  0  TO  95%,  POR  ENCIMA  DEL  PUNTO  DE  ROCÍO.  - TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 TO 85°C (-40 TO 185°F) - FUENTE DE POTENCIA: BATERÍA ALCALINA DE 9 V (ANSI  1604AC –  IEC 6LR61)  - VIDA  DE LA BATERIA: 20 HORAS  DE  USO CONTINUO.  EL INSTRUMENTO  SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE A LOS 10 MINUTOS DE OPERACIÓN, - PESO: 153 G. (5.5 OZ.) EXCLUYENDO LA BATERÍA. - DIMENCIONES: 68 MM. DE DIÁMETRO POR 40 MM. DE PROFUNDIDAD POR 124 MM DE ALTURA (2.7” X 1.6”X 5”). - CONECCION MECANICA: HEMBRA ROSCA SAE DE 1/4” CON GUSANILLO. - INDICADOR DE NIVEL DE POTENCIA: GRÁFICA  CON  TRES  SEGMENTOS  EN  LA  ESQUINA  SUPERIOR  IZQUIERDA  DE  LA  PANTALLA.,  EL  PRODUCTO  INCLUYE:  - MEDIDOR DE VACÍO DIGITAL - GANCHO PARA COLGAR - ADAPTADOR EN FORMA DE “T” - ESTUCHE DE VINILO ACOLCHADO - FABRICACIÓN AMERICANA
	UN
	1
	
	

	241
	40141654
	VÁLVULA DE REGULACIÓN 1/2" HEMBRA A TUBING 1/4" OD. MATERIAL: PP, ACABADO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA PRESIÓN, TEMPERATURA, CORROSIÓN, VIDA ÚTIL PROLONGADA, CONEXIÓNHEMBRA 1/2" NPT A SISTEMAS DE TUBING 1/4" OD PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE. PRESIÓN: 150 PSI, CUMPLE NORMA NTC 5441/1644
	UN
	1
	
	

	242
	40141654
	VÁLVULA DE REGULACIÓN 1/2" HEMBRA A TUBING 3/8" OD. MATERIAL: PP, ACABADO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA PRESIÓN, TEMPERATURA, CORROSIÓN, VIDA ÚTIL PROLONGADA, CONEXIÓNHEMBRA 1/2" NPT A SISTEMAS DE TUBING 1/4" OD PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE. PRESIÓN: 150 PSI, CUMPLE NORMA NTC 5441/1644
	UN
	1
	
	

	243
	40141650
	VÁLVULA  DE  RETENCIÓN  (CHEQUE).  DIÁMETRO  CONECCIÓN:  1/2".  CAÍDA  DE  PRESIÓN  MÍNIMA:  1  PSI  (0.07  BAR). DIRECCIÓN: PASO RECTO. DIRECCIÓN DEL CAUDAL: FLUJO ÚNICO. DISEÑO: DE PISTÓN. INDICADOR DE SENTIDO DE FLUJO: EN  ETIQUETA  DEL  PRODUCTO.  MATERIAL  DE  CONEXIÓN:  COBRE.  MATERIAL  DEL  CUERPO: LATÓN.  PRESIÓN  DE  TRABAJO MÁXIMA: 710 PSIG (49 BAR). TIPO DE CONEXIÓN: SOLDAR, ODF.
	UN
	1
	
	

	244
	40141650
	VÁLVULA  DE  RETENCIÓN  (CHEQUE).  DIÁMETRO  CONECCIÓN:  1/4".  CAÍDA  DE  PRESIÓN  MÍNIMA:  1  PSI  (0.07  BAR). DIRECCIÓN: PASO RECTO. DIRECCIÓN DEL CAUDAL: FLUJO ÚNICO. DISEÑO: DE PISTÓN. INDICADOR DE SENTIDO DE FLUJO: EN  ETIQUETA  DEL  PRODUCTO.  MATERIAL  DE  CONEXIÓN:  COBRE.  MATERIAL  DEL  CUERPO: LATÓN.  PRESIÓN  DE  TRABAJO MÁXIMA: 710 PSIG (49 BAR). TIPO DE CONEXIÓN: SOLDAR, ODF.
	UN
	1
	
	

	245
	40141650
	VÁLVULA  DE  RETENCIÓN  (CHEQUE).  DIÁMETRO  CONECCIÓN:  3/8".  CAÍDA  DE  PRESIÓN  MÍNIMA:  1  PSI  (0.07  BAR). DIRECCIÓN: PASO RECTO. DIRECCIÓN DEL CAUDAL: FLUJO ÚNICO. DISEÑO: DE PISTÓN. INDICADOR DE SENTIDO DE FLUJO: EN  ETIQUETA  DEL  PRODUCTO.  MATERIAL  DE  CONEXIÓN:  COBRE.  MATERIAL  DEL  CUERPO: LATÓN.  PRESIÓN  DE  TRABAJO MÁXIMA: 710 PSIG (49 BAR). TIPO DE CONEXIÓN: SOLDAR, ODF.
	UN
	1
	
	

	246
	40141650
	VÁLVULA DE SERVICIO  3/4" ODF. VALVULA BIDIRECCIONAL CON CUERPO DE LATÓN CONEXIONES DE 3/4" EN COPRE CON PUERTO  DE  SERVICIO  CONECCIÓN  1/4"  Y  TAPÓN  DE  CIERRE  DE  LA  VÁLVULA  TIPO  HALLEN  CON  TAPON  DE  CIERRE HERMÉTICO  EN  LATÓN.  PRESIÓN  MÁXIMA  DE  TRABAJO  DE  750  PSIG.  ESTA  VALVULA  ESTÁ  UBICADA  EN  LA  LINEA  DE LÍQUIDO DE UNA CONDENSADORA DE DESCARGA VERTICAL DE 5TR DE MARCA CARRIER.
	UN
	1
	
	

	247
	40141650
	VÁLVULA DE SERVICIO  3/8" ODF. VALVULA BIDIRECCIONAL CON CUERPO DE LATÓN CONEXIONES DE 3/8" EN COPRE CON PUERTO  DE  SERVICIO  CONECCIÓN  1/4"  Y  TAPÓN  DE  CIERRE  DE  LA  VÁLVULA  TIPO  HALLEN  CON  TAPON  DE  CIERRE HERMÉTICO  EN  LATÓN.  PRESIÓN  MÁXIMA  DE  TRABAJO  DE  750  PSIG.  ESTA  VALVULA  ESTÁ  UBICADA  EN  LA  LINEA  DE LÍQUIDO DE UNA CONDENSADORA DE DESCARGA VERTICAL DE 5TR DE MARCA CARRIER.
	UN
	1
	
	

	248
	40141650
	VÁLVULA DE SERVICIO  5/8" ODF. VALVULA BIDIRECCIONAL CON CUERPO DE LATÓN CONEXIONES DE 5/8" EN COBRE  CON PUERTO  DE  SERVICIO  CONECCIÓN  1/4"  Y  TAPÓN  DE  CIERRE  DE  LA  VÁLVULA  TIPO  HALLEN  CON  TAPÓN  DE  CIERRE HERMÉTICO  EN  LATÓN.  PRESIÓN  MÁXIMA  DE  TRABAJO  DE  750  PSIG.  ESTA  VALVULA  ESTÁ  UBICADA  EN  LA  LÍNEA  DE LÍQUIDO DE UNA CONDENSADORA DE DESCARGA VERTICAL DE 5TR DE MARCA CARRIER.
	UN
	1
	
	

	249
	40141650
	VÁLVULAS SCHRADER DE 1/4". VALVULA DE SERVICIO (GUSANILLO), MATERIAL DE FABRICACIÓN: COBRE DE PARED GRUESA (K/L) , TIPO DE UNIÓN: SOLDABLE , DIAMETRO: DE 1/4 PULGA.
	UN
	1
	
	

	250
	23271712
	VARILLA  APORTE  SOLDADUTRA  COBRE-ALUMINIO.  PARA  SOLDAR  TUBERÍAS  DE  COBRE  CON  ALUMINIO.  PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 20 UNIDADES, LONGITUD: 50 CM, DIÁMETRO: 2 MM , NO REQUIERE DE FUNDENTE PORQUE LA VARILLA LO TRAE INCORPORADO.
	UN
	1
	
	

	251
	23271812
	VARILLA  SOLDADURA  0%  AG.  PARA  SOLDAR  TUBERÍA  DE  COBRE  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN  Y  AIRE  ACONDICIONADO ALEACIÓN PATENTADA, AG %:0 P%: 7.1 CU%: 92.9 SÓLIDO: 710°C, LÍQUIDO: 802°C CLASIFICACIÓN DE ACIDEZ: 5 AWS A5.8 : BCUP-2, DIN 8513: L-CUP7 DISTANCIA ENTRE LAS JUNTAS: 0.002" / 0.006"
	KG
	1
	
	

	252
	23271812
	VARILLA  SOLDADURA  15%  AG.  PARA  SOLDAR  TUBERÍA  DE  COBRE  DE  USO  EN  REFRIGERACIÓN  Y  AIRE  ACONDICIONADO. COMPOSICIÓN  QUÍMICA  NOMINAL:  FÓSFORO   4.8-5.2%,  PLATA  14.5-15.5%,  OTROS:  0.15%,  COBRE  RESTO.  SÓLIDO 643°C,   LÍQUIDO   802°C,   RANGO   DE   SOLDADURA   704°C   -   816°C.   CONDUCTIVIDAD   ELÉCTRICA:   9,9   (%IACS), RESISTIVIDAD  ELÉCTRICA  17.4.  CUMPLIMIENTO  DE  ESPECIFICACIONES:  ANSI/AWS  A5.8 CLASE  BCUP-5,  ASME  SFA 5.8 CLASE BCUP-5, QQ-B-654A BCUP-5, ISO 17672 CUP 284.
	KG
	1
	
	





NOTA 1: Cada uno de los equipos a contratar debe incluir en el valor total de la oferta los costos del transporte, izaje, costos de importación, impuestos, permisos y todos aquellos a los que haya lugar para la instalación y hasta la correcta puesta en funcionamiento.
La propuesta deberá incluir todas las especificaciones esenciales señaladas en las especificaciones técnicas, garantizando que los elementos ofrecidos sean de primera calidad, libres de vencimientos, imperfecciones o defectos, y que cumplan con las normas técnicas y de calidad aplicables. Asimismo, deberá ajustarse estrictamente a las especificaciones descritas en los documentos contractuales, asegurar el cumplimiento íntegro del objeto contractual y atender los plazos establecidos.
Además de las condiciones mínimas previstas en las especificaciones técnicas anexas, los bienes objeto del presente proceso deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas adicionales, cuyo cumplimiento será verificado por el supervisor del contrato en el momento de la entrega:
Estado del bien: Todos los productos deberán ser completamente nuevos, sin uso previo, deterioro, manipulación, manufacturación o reacondicionamiento. No se aceptarán productos abiertos, reconstruidos ni re empacados.
Presentación y empaque: Los bienes deberán entregarse debidamente empacados, sellados y rotulados, en condiciones que garanticen su integridad física y adecuada manipulación. Se dará prioridad a empaques que protejan contra humedad, golpes, exposición solar y contaminación.
Unidad de entrega: La presentación de los productos deberá corresponder con la unidad de medida establecida en la ficha técnica (unidad, litro, entre otros). No se aceptarán fraccionamientos ni conversiones arbitrarias sin la autorización expresa del supervisor.
Rotulación e identificación: Los bienes deberán contar, cuando aplique, con rotulación visible que indique como mínimo: nombre del producto, marca, lote, fecha de fabricación y demás datos técnicos pertinentes. La información deberá presentarse en idioma español o acompañarse de traducción técnica equivalente.
Compatibilidad técnica: Los productos deberán ser plenamente funcionales y compatibles con el entorno operativo del Centro, considerando condiciones de clima, infraestructura, instalaciones, herramientas y demás equipos existentes.
Trazabilidad: El proveedor deberá garantizar la homogeneidad en marcas, características técnicas y calidad de los bienes. Cualquier variación deberá ser previamente autorizada por el supervisor.
Condiciones de almacenamiento y manejo: Cuando aplique, el proveedor deberá suministrar recomendaciones técnicas para el almacenamiento, conservación y uso de los productos, en especial para aquellos que tengan vida útil limitada, reacción química, riesgo de deterioro o sensibilidad a condiciones ambientales.
Advertencia de incumplimiento: La inobservancia de cualquiera de las condiciones aquí descritas facultará al supervisor para rechazar los bienes entregados, exigir su inmediata reposición y aplicar las sanciones contractuales correspondientes, incluidas las derivadas de las garantías, sin perjuicio de las demás acciones legales y contractuales a que haya lugar.

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Dirección   ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _________________________ 
Correos Electrónicos1 - ___________________________________________ 
2 - ___________________________________________ 
Ciudad   ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
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