Formato No. 04 – PROPUESTA ECONOMICA



Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
Carrera 11 No. 27 - 27.
Tunja.
	

					OBJETO: “[Colocar objeto del proceso]”


Estimados señores:

en mi calidad de representante legal de “[Nombre del Proponente]” o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente”, manifiesto que ejecutare el objeto del proceso de acuerdo a las siguientes:


	[bookmark: _Hlk231289740]ITEM
	EQUIPO
	ESPECIFICACIONES
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	CAMILLAS HOSPITALARIA
	1. Capacidad de carga segura 485 lbs (220 Kg) con estructura reforzada con tubería estructural de alta resistencia. 
2. Flexión espaldar asistido por amortiguador neumático, permitiendo una inclinación precisa de 0° a 74° con tolerancia +/- 3°. 
3. Cambio de altura, trendelenburg e inverso asistidos por sistema hidráulico, con rangos amplios de 64cm a 97cm y ángulos de inclinación de 19° hasta -16° con tolerancia de +/- 3° y +/- 1”.
4. Tendido de dos secciones: una fija y una móvil, fabricadas en lámina de acero cold rolled, con pintura epoxi electrostática con resistencia a 17° de salinidad, facilitando su desinfección.
5. Barandilla de seguridad desmontable en sección pies.
6. Colchoneta desmontable fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, 3.1 in (80 mm) de espesor, cubierta anti bacterial, impermeable, ignífuga y libre de látex de látex 
7. Barandas laterales de seguridad con soporte de peso de 120kg cada una, plegables; reposan a nivel del tendido, seguro de liberación retráctil, accionamiento con una mano, fabricadas en polímero de alto impacto y superficie en aluminio de fácil desinfección
8. Ruedas parachoques en las esquinas.
9. Asas de empuje en los extremos de la camilla.
10. Soporte para bolsa de drenaje en ambos lados de la camilla.
11. Soportes para correas de sujeción en tórax y piernas.
12. Porta suero Graduable y desmontable. Con dos ganchos de doble servicio. Capacidad de carga 17.6 Ib (8 Kg)
13. Soportes para correas de sujeción en tórax y piernas
14. Soportes porta suero en cada esquina de la camilla.
15. Cubierta inferior termoformada con soporte para ubicar tanque de oxígeno y/o pertenencias del paciente.
16. Ruedas en poliuretano de 8 in (203.2 mm) libres de mantenimiento  
17. Quinta rueda direccional retráctil y freno centralizado asistidos por pedales en los extremos de la camilla.
	34
	
	

	2
	SILLA MULTIPROPOSITO
	Superficie de 3 secciones: una fija y dos móviles.
Reposa cabeza con ajuste de altura, acolchado y removible.
Apoyabrazp abatible, en espuma de poliuretano cubierta con tela látex, impermeable, ignífuga y antibacterial.
Movimientos de espaldar y piecero asistido por amortiguador neumático y manijas bilaterales en sección de espalda y piecero.
Porta suero inoxidable con gancho de doble servicio con capacidad de carga de 8kg
Porta rollo metálico.
Manila de empuje en el espaldar de la silla.
Ruedas doble rodaja, en poliuretano con freno individual, libres de mantenimiento con pestaña retráctil.
Movimientos de flexión de espalda, flexión de pies y posición horizontal. 
Largo: 200cm
Ancho: 54cm
Movimientos de flexión de espalda de 0° a 78°
	17
	
	

	3
	CARRO DE MEDICAMENTOS 30 CAJETILLAS
	3 cajones anteriores, cada uno con 5 cajillas y 3 cajones posteriores, cada uno con 5 cajillas, todos con divisiones y rieles en aluminio de cierre suave. 
Estructura en aluminio y polipropileno ABS. 
Compartimiento inferior para accesorios complementarios. 
Sistema central de seguridad y pasamanos en polipropileno ABS. 
Alto: 109 cms.
Frente: 76 cms.
Fondo: 49 cms.
Accesorios: 1 juego de llaves, 30 cajillas plásticas.
	1
	
	

	4
	CARRO DE PARO PRESINTO
	Barandilla en acero inoxidable cubierta con un protector plástico para fácil limpieza y protección.
Plataforma para desfibrilador con correas de refuerzo.
Mesa de trabajo oculta y retráctil para escritura. 
Medidas: 690x480x950mm
Caja de almacenamiento de documentos.
Contenedor para objetos punzantes.
Dos contenedores de residuos.
Cinco cajones.
Cerradura y placa de bloqueo desechable.
Tabla para compresión torácica.
Soporte para el cilindro de oxígeno.
4 ruedas, dos de ellas con freno.
	1
	
	

	5
	LOCKER
	Estructura metálica de 3 filas y 4 columnas.
Compuesto por 12 casilleros de 45,5cm de alto por 28cm de ancho y 30 cm de fondo.
Soportado en 4 tacones de 4cm de altura.
Acabado en pintura electrostática.
Puertas con bisagra pivote.
Sistema porta condado.
Manija plástica.
Celosias con ventilación
	1
	
	

	6
	ESCALERILLA DE 1 PASO
	Estructura en  ABS
Marco en acero inoxidable
Cubierta en caucho antideslizante
	2
	
	

	7
	ESCALERILLA DE 2 PASO
	Estructura en  ABS
Marco en acero inoxidable
Cubierta en caucho antideslizante
	2
	
	

	8
	MESA DE NOCHE ABS
	Estructura en  ABS
Múltiples compartimentos de almacenamiento para una fácil organización.
Fácil de limpiar y mantener
Medidas: 
Largo: 47,5 cm.
Ancho: 47,5 cm.
Alto: 75 cm
	2
	
	

	9
	MESA PUENTE CUBIERTA ABS
	Marco en acero recubierto por pintura epoxica.
Tabla superior en ABS.
Altura puede ser ajustada por gato de gas de 75 to101cm.
Base con ruedas diámetro de 50mm, dos de ellas con frenos 
Tamaño: L77cm* W38cm* H75cm~ 101 cm
	2
	
	

	10
	MESA RIÑONERA
	Tubo redondo de 1" en acero inoxidable
5 ruedas de 2" en caucho macizo dos con freno.
Largo: 120cm
Ancho: 45cm
Altura total: 100cm
Forma semicircular.
Protección con bordes curvados.
	1
	
	

	11
	PSINGO EN ACERO
	Material en acero inoxidable.
Acabado en pulido sanitario.
Forma anatómica para fácil uso.
Alto: 23cm
Largo: 9cm
Ancho: 7cm
	2
	
	

	12
	RIÑONERA
	Estructura inoxidable
Curvatura que facilita su uso.
Bordes redondeados.
Compatible con autoclave y resistencia química.
	2
	
	

	13
	SILLA PATO ALUMINIO
	Estructura en aluminio.
Plegable.
Graduación de altura mediante pin.
Recipiente removible.
Apoyabrazos fijo.
Rodachines con freno en las ruedas traseras.
Ancho total: 55
Altura: 78cm - 88cm
Capacidad de peso de 100kg
	2
	
	

	14
	TANDEM 4 PUESTOS
	Estructura en acero.
Patas con sistema de nivelación.
4 puestos.
Altura total: 76,5cm
Profundidad total: 38cm
Ancho total: 225cm
	1
	
	

	15
	MORTERO DE PORCELANA
	Mortero de porcelana con pistilo de 70 ml
Medida 62X45X45 MM
Fondo Plano.
Con pico.
Glaseado
	20
	
	

	SUBTOTAL
	

	IVA (19%)
	

	TOTAL + IVA
	





[bookmark: _Hlk187750381]Atentamente,



[bookmark: _Hlk187751586]Firma (Firma del Proponente o de su representante legal):
Nombre del proponente:
Nit. o C.C.:
Representante legal (en caso de ser persona jurídica):
Cedula del Representante legal (en caso de ser persona jurídica):
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
