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NUMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-0022-2026

ANEXO 3 – FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Ficha Técnica No 1

	Especificaciones
	Descripción

	Nombre bien o servicio
	CHALECO TÁCTICO PORTAPLACAS

	Clasificación UNSPSC
	46181507 - Chalecos de protección

	Calidad
	Acreditar materiales aptos para uso táctico profesional. · Garantizar costuras reforzadas y resistencia para trabajo operacional continuo. · Otorgar garantía mínima de doce (12) meses contra defectos de fabricación.

	Requisitos generales 
	Chaleco táctico portaplacas diseñado para operaciones tácticas y de seguridad, que permite el transporte seguro de placas balísticas delanteras y traseras, así como la integración de accesorios operacionales mediante sistema modular MOLLE. Fabricado en materiales de alta resistencia para uso intensivo en entornos operativos, entrenamiento especializado y misiones de alto riesgo.

	MARCA Y REFERENCIA OFERTADA
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada: 

MARCA: ___________________________


REFERENCIA: ____________________________

NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


	Requisitos específicos
		ÍTEM
	CARACTERÍSTICA
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA

	1
	Material
	Nylon balístico o polímero textil de alta resistencia mínimo 500D o superior.
El revestimiento de la tela debe ser resistente al aguay repelente a  la humedad

	2
	Diseño
	Chaleco táctico portaplacas modular

	3
	Configuración
	Compartimiento para placa balística frontal y posterior

	4
	Compatibilidad
	Placas balísticas estándar tipo SAPI o equivalente

	5
	Sistema modular
	Plataforma MOLLE o sistema modular equivalente en parte frontal, posterior y laterales

	6
	Ajuste
	Ajustable en hombros y contorno corporal

	7
	Liberación rápida
	Sistema de liberación rápida o mecanismo de emergencia

	8
	Ergonomía
	Diseño anatómico que permita movilidad operativa

	9
	Ventilación
	Panel interno acolchado y transpirable

	10
	Identificación
	Panel en velcro o superficie compatible para parches institucionales

	11
	Resistencia
	Alta resistencia a abrasión, tracción y uso intensivo

	12
	Color
	Negro, verde oliva o color institucional requerido

	13
	Peso
	Diseño liviano para jornadas operativas prolongadas

	14
	Uso
	Operaciones tácticas, seguridad, entrenamiento especializado y apoyo a binomios operativos

	15
	Etiquetas
	Etiqueta no tejida, con código de barras. Se especifica referencia, color y país de origen.



Dimensiones:

	Característica
	Especificación Técnica

	Altura aproximada del chaleco
	38 cm ó 15”

	Ancho frontal
	30.48 cm ó 12”

	Ancho posterior
	30.48 cm ó 12”

	Compatibilidad de placas
	Placas balísticas estándar tipo SAPI

	Dimensión placas compatibles
	Aproximadamente 30 cm x 35 cm (11” x 13.5”) o equivalente

	Espesor admitido de placa
	Hasta 5.08 cm aprox.

	Peso del chaleco (sin placas)
	Máximo 0.2 kg

	Sistema de ajuste lateral
	Ajuste mediante cummerbund o correas laterales

	Ajuste en hombros
	Correas ajustables acolchadas

	Cobertura corporal
	Torso frontal y dorsal

	Tallas
	Ajustable o disponible mínimo en talla M–XL

	Capacidad de carga
	Soporte de accesorios tácticos modulares
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Imagen de referencia

Nota: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


	Empaque y rotulado
	Empaque individual.

El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada. Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte usando opciones como: cartón reciclado, bioplastico o materiales compostables. Eliminando el uso de plástico de un solo uso. 

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad 

	

	Ficha Técnica No 2

	Especificaciones
	Descripción

	Nombre bien o servicio
	GUANTES TÁCTICOS ANTI-IMPACTO

	Clasificación UNSPSC
	46181504 – Guantes de protección.


	Calidad
	Debe cumplir mínimo con 3 estándares 
· EN 388:2016 + A1:2018 – Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, corte, rasgado y perforación).

· EN 420:2003 + A1:2009 – Requisitos generales para guantes de protección (ergonomía, inocuidad, confort y tallaje).

· ANSI/ISEA 105 – Protección de las Manos

ISO 21420:2020 – Requisitos generales y métodos de ensayo para guantes de protección.

	Requisitos generales
	
Guantes tácticos diseñados para brindar protección integral a las manos durante operaciones tácticas, actividades de seguridad, entrenamiento operativo y manejo de equipos especializados, proporcionando resistencia a impactos, abrasión y agarre seguro en diferentes condiciones ambientales.


	MARCA Y REFERENCIA OFERTADA
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada: 

MARCA: ___________________________


REFERENCIA: ____________________________

NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


	Requisitos específicos
		CARACTERÍSTICA
	REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO

	Protección
	Protección en dedos y nudillos con refuerzo en caucho termoplástico (TPR), que garantice la absorción del impacto de fuerza contundente EN 388.

	Palma
	Acolchado en la palma D3O de 2 mm, para que permita reducir la fatiga de la mano y proteger contra impactos, disipando la energía.

	Material
	Tejido Ripstop resistente a la abrasión y resistente al agua
TPR
Cuero sintético 0.8 mm (pantalla táctil)

	Ajuste de Muñeca
	Cierre ajustable en la muñeca con velcro

	Lavado
	Permite lavarse a maquina

	Costuras
	Dedo índice y pulgar reforzados
Zonas de agarre reforzadas

	Garantía
	Mínimo doce (12) meses contra defectos de fabricación del contenedor.

	Imagen de referencia 
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Nota: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.



	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad : Par

	

	Ficha Técnica No 3

	Especificaciones
	Descripción

	Nombre bien o servicio
	CODERAS DE PROTECCIÓN TÁCTICA

	Clasificación UNSPSC
	46181500 – ROPA DE SEGURIDAD 
46182202	SOPORTE PARA CODOS

	Calidad
	Certificado ISO 9001: 2015 del fabricante
El oferente debe presentar certificado de cumplimiento de las especificaciones técnicas firmada por el fabricante

	Requisitos generales
	Las coderas deben ser fabricadas para soportar la mayor parte de la presión sobre los codos, las coderas deben contar con una tapa moldeada y flexible con tracción integrada para una plataforma de tiro estable y silenciosa, incluso en superficies duras. Debajo de la tapa debe tener una almohadilla de espuma EVA (acetato de vinilo etileno) para absorción de impactos y aún más protección. Debe tener una correa elástica superior e inferior con sistema de seguro plástico ranurado en forma de triángulo. Las correas deben ser ajustables y silenciosas diseñadas para permanecer en su lugar sin deslizarse.


	MARCA Y REFERENCIA OFERTADA
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada: 

MARCA: ___________________________



REFERENCIA: ____________________________

NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


	Requisitos específicos
		CARACTERÍSTICA
	REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO

	
	Tapa moldeada y flexible con tracción incorporada fabricada en material termoplástico TPR
Forrado en tricot para la reducción de la fricción 
Almohadilla de espuma EVA
Nailon 1050D

	Correas y Tapa
	Correas ajustables y antideslizantes de seguridad con sistema plástico ranurado en triangulo para asegurar la codera.
Las correas se aseguran mediante broche plástico triangular al sistema de retención cilíndrico para evitar que se suelte fácilmente.
Cubierta Flexible moldeable superficie central lista para mayor estabilidad
Ranuras moldeadas en la cubierta para mayor tracción
Anillos elásticos en correas para mantener organizado el exceso de correa.
Tapa asegurada mediante cuatro puntos individuales al cuerpo principal de la codera.

	Color y Talla
	Negro y Unitalla

	Garantía
	Mínimo doce (12) meses contra defectos de fabricación del contenedor.

	Pespunte y Acabados
	Hilo de nailon; ocho puntadas por pulgada; costura de aguja sencilla y doble.
Remates (bartacks) en puntos de tensión específicos; la plataforma de cintas cuenta con pespunte y remate posterior. Costuras con acabado limpio. Hilos, cordones, cintas, bandas elásticas, cuerdas elásticas y cierres de velcro tratados térmicamente y sellados.

	Imagen de referencia 
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Nota: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad : Par

	

	Ficha Técnica No 4

	Especificaciones
	Descripción

	Nombre bien o servicio
	RODILLERA TACTICA

	Clasificación UNSPSC
	46182209	SOPORTE PARA RODILLAS 
46181500 –            ROPA DE SEGURIDAD

	
	Certificado ISO 9001: 2015 del fabricante
El oferente debe presentar certificado de cumplimiento de las especificaciones técnicas firmada por el fabricante

	Requisitos generales 
	Las rodilleras deben ser fabricadas para soportar la mayor parte de la presión sobre las rodillas, las rodilleras deben contar con una tapa moldeada y flexible con tracción integrada para una plataforma de tiro estable y silenciosa, incluso en superficies duras. Debajo de la tapa debe tener una almohadilla de espuma EVA (acetato de vinilo etileno) para absorción de impactos y aún más protección. Debe tener una correa elástica superior e inferior con sistema de seguro plástico ranurado en forma de triángulo. Las correas deben ser ajustables y silenciosas diseñadas para permanecer en su lugar sin deslizarse.


	MARCA Y REFERENCIA OFERTADA
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada: 

MARCA: ___________________________


REFERENCIA: ____________________________

NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


	Requisitos específicos
		CARACTERÍSTICA
	REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO

	
	Tapa moldeada y flexible con tracción incorporada fabricada en material termoplástico TPR
Forrado en tricot para la reducción de la fricción 
Almohadilla de espuma EVA
Nailon 1050D

	Correas y Tapa
	Correas ajustables y antideslizantes de seguridad con sistema plástico ranurado en triangulo para asegurar la codera.
Las correas se aseguran mediante broche plástico triangular al sistema de retención cilíndrico para evitar que se suelte fácilmente.
Cubierta Flexible moldeable superficie central lista para mayor estabilidad
Ranuras moldeadas en la cubierta para mayor tracción
Anillos elásticos en correas para mantener organizado el exceso de correa.
Tapa asegurada mediante cuatro puntos individuales al cuerpo principal de la codera.

	Color y Talla
	Negro y Unitalla

	Garantía
	Mínimo doce (12) meses contra defectos de fabricación del contenedor.

	Pespunte y Acabados
	Hilo de nailon; ocho puntadas por pulgada; costura de aguja sencilla y doble.
Remates (bartacks) en puntos de tensión específicos; la plataforma de cintas cuenta con pespunte y remate posterior. Costuras con acabado limpio. Hilos, cordones, cintas, bandas elásticas, cuerdas elásticas y cierres de velcro tratados térmicamente y sellados.

	Imagen de referencia [image: ]


Nota: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.





	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por par.

	

	Ficha Técnica No 5

	Especificaciones
	Descripción

	Nombre bien o servicio
	ARNÉS CHALECO K9

	Clasificación UNSPSC
	10141608   ARNESES O SUS ACCESORIOS

	Calidad
	· Acreditar resistencia para trabajo canino operativo.
· Garantía mínima de doce (12) meses contra defectos de fabricación.

	Requisitos generales 
	Arnés chaleco diseñado para caninos de trabajo operativo, destinado a labores de seguridad, búsqueda, rescate y detección especializada, permitiendo el control, conducción y protección parcial del animal durante operaciones y entrenamientos.
El arnés deberá garantizar distribución uniforme de presión sobre el torso del canino, evitando afectaciones en cuello, columna o sistema respiratorio, asegurando comodidad, movilidad y seguridad durante jornadas operativas prolongadas.

	MARCA Y REFERENCIA OFERTADA
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada: 

MARCA: ___________________________


REFERENCIA: ____________________________

NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


	Requisitos específicos
	El arnés deberá incluir como mínimo:
· Estructura tipo chaleco ergonómico.
· Asa superior de control táctico.
· Accesorio de luz en la parte superior del arnés
· Hebilla de liberación rápida tipo cobra
· Punto metálico de anclaje para correa.
· Dos área de velcro para parches de identificación 4” x 5 ¼”
· Acolchado interno transpirable.
	Ítem
	Característica
	Especificación Técnica

	1
	Material exterior
	Correas y costuras Mil Spec

	2
	Diseño
	Arnés tipo chaleco ergonómico para canino operativo

	3
	Sistema de ajuste
	Ajustable en cuello, pecho, abdomen y tórax

	4
	Asa de control
	Asa superior rígida estructural sin costuras

	5
	Sistema de cierre
	Hebillas metálicas de liberación rápida tipo cobra

	6
	Seguridad del cierre
	Mecanismo de bloqueo que evite liberación accidental bajo carga

	7
	Resistencia hebillas
	Capacidad mínima 16 kN (≈4046 lb)

	8
	Correas estructurales
	Con clasificación MIL-SPEC

	9
	Puntos de anclaje
	1 anillo tipo V

	10
	Anclaje
	De alta resistencia con clasificación MIL SPEC

	11
	Ajustadores
	Hebillas de ajuste deslizante de metal clasificación MIL SPEC

	12
	Identificación
	Dos áreas de velcro (4" de ancho x 5-1/4" de alto)

	13
	Distribución de carga
	Diseño que evite presión en cuello y columna

	14
	Accesorio
	Accesorio de luz en la parte superior del arnés para la luz

	15
	Resistencia general
	Alta resistencia a tracción, abrasión y humedad

	16
	Color
	Negro o color institucional requerido

	17
	Uso
	Operaciones tácticas, detección, rescate y entrenamiento K9
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Nota: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.



	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad

	

	Ficha Técnica No 6

	Especificaciones
	Descripción

	Nombre bien o servicio
	TRAÍLLA OPERATIVA PARA CANINO K9

	Clasificación UNSPSC
	10141606    CORREAS O TRAÍLLAS

	Calidad
	· Costuras reforzadas tipo carga.
· Alta resistencia a tracción, abrasión y humedad.
· Producto nuevo y sin uso.


	Requisitos generales 
	Elemento diseñado para la conducción, control y aseguramiento de caninos operativos durante actividades de detección, entrenamiento, patrullaje y operaciones tácticas, incorporando sistema amortiguador que reduce impactos generados por tirones o cambios bruscos de movimiento del animal.
Permite su utilización manual o ajustada a la cintura del guía canino.

	MARCA Y REFERENCIA OFERTADA
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada: 

MARCA: ___________________________


REFERENCIA: ____________________________

NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


	Requisitos específicos
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	Ítem
	Característica
	Especificación Técnica

	1
	Material
	Cinta tubular de nailon de alta resistencia

	2
	Sistema elástico
	Sistema tipo bungee amortiguador

	3
	Ancho de cinta
	1 pulgada (±5%)

	4
	Espesor
	Aproximadamente 1,7 mm

	5
	Longitud
	Ajustable hasta 7 pies (≈2,13 m)

	6
	Asa
	Asa ergonómica acolchada en neopreno

	7
	Ajuste
	Hebilla de liberación lateral ajustable

	8
	Modalidad de uso
	Manual o fijación a cintura

	9
	Gancho
	Gancho metálico giratorio de alta resistencia

	10
	Sistema anti torsión
	Conector rotatorio

	11
	Accesorios
	Bucle metálico o aluminio para accesorios

	12
	Identificación
	Bucle para cinta o placa identificadora

	13
	Color
	Negro o institucional

	14
	Uso
	Control y conducción canina operativa



DIMENSIONES Y PESO 

	Característica
	Especificación

	Longitud máxima
	2.13 M

	Ancho
	1”

	Peso aproximado
	2,1 oz (≈60 g)

	Tipo de estructura
	Correa elástica reforzada




Imagen de referencia [image: ]

Nota: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

	Empaque y rotulado
	Empaque individual. El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada. Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte usando opciones como: cartón reciclado, bioplastico o materiales compostables. Eliminando el uso de plástico de un solo uso. 

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad 

	

	Ficha Técnica No 7

	Especificaciones
	Descripción

	Nombre bien o servicio
	COLLAR DE PERRO entre  1.75”- 2"

	Clasificación UNSPSC
	10141606    CORREAS O TRAÍLLAS

	Calidad
	· Acreditar resistencia para trabajo canino operativo.
Garantía mínima de doce (12) meses contra defectos de fabricación.

	Requisitos generales 
	Collar táctico canino de alta resistencia diseñado para caninos operativos empleados en labores de detección, seguridad, rescate, control y entrenamiento especializado K9. Su construcción incorpora componentes de especificación militar que garantizan seguridad, durabilidad y control efectivo del canino bajo condiciones operativas exigentes.

	MARCA Y REFERENCIA OFERTADA
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada: 

MARCA: ___________________________


REFERENCIA: ____________________________

NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


	Requisitos específicos
	Fabricado con nailon MIL SPEC de 2”
Hebilla de liberación rápida tipo cobra (no se abre bajo carga) y anillo en D de 2”
Ajuste seguro mediante deslizador metálico reforzado.
Compatible con identificación del canino o accesorios tácticos.
Bordes diseñados para evitar fricción o lesiones durante uso prolongado.
	Ítem
	Característica
	Especificación Técnica

	1
	Tipo
	Collar táctico canino operativo

	2
	Material estructural
	Nailon MIL SPEC de 2”

	3
	Ancho del collar
	2 pulgadas (≈ 50.8 mm)

	4
	Resistencia a la tracción
	Rango Mínimo entre (3600 – 5000) lb o su equivalente entre (16 KN a 22,2 KN).

	5
	Sistema de cierre
	Hebilla metálica de liberación rápida tipo AustriAlpin COBRA

	6
	Seguridad de cierre
	Sistema de bloqueo que evita apertura accidental bajo carga o tensión

	7
	Punto de anclaje
	Anillo metálico tipo D

	8
	Dimensión anillo
	2”

	9
	Paneles
	Debe incluir 2 paneles de identificación

	10
	Personalización
	Paneles de identificación extraíbles con respaldo de velcro.

	11
	Ergonomía
	Diseño que distribuye la carga evitando presión localizada

	12
	Compatibilidad
	Uso con traíllas tácticas y equipos K9 operativos

	13
	Color
	Negro o color institucional

	14
	Uso operativo
	Operaciones tácticas, detección, patrullaje y entrenamiento K9
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Imagen de referencia 

Nota: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

	Empaque y rotulado
	Unidad

	

	Ficha Técnica No 8

	Especificaciones
	Descripción

	Nombre bien o servicio
	PELOTA MEDIANA

	Clasificación UNSPSC
	10111301 JUGUETES PARA MASCOTAS

	Calidad
	Acreditar resistencia para trabajo canino operativo.

	Requisitos generales 
	Pelota Mediana de goma para resistente de alta resistencia y durabilidad, diseñada para caninos.

	MARCA Y REFERENCIA OFERTADA
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada: 

MARCA: ___________________________


REFERENCIA: ____________________________

NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

	Requisitos específicos
	
	Ítem
	Característica
	Especificación Técnica

	1
	Tamaño
	Mediano

	2
	Material
	Caucho regular autorreparador, de alta resistencia y durabilidad
Elástico

	3
	Dimensiones
	3 ½” de alto x 2 ¼ de ancho

	4
	Color
	Rojo



Imagen de referencia [image: ]


Nota: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad 




_____________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DEL PROPONENTE:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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