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ANEXO No. 1

1. OBJETO A CONTRATAR

SC01-3299060-9-019 Adquirir productos elaborados a partir de impresión digital de gran formato de material de educación, divulgación y señalización en Parques Nacionales Naturales de Colombia.
 
1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

a. Las especificaciones y requisitos técnicos mínimos se describen a continuación y relacionados con la impresión digital en gran formato, según los siguientes ítems:

	ÍTEM
	UNIDAD DE MEDIDA

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo transparente – 1.440 dpi
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo frost – 1.440 dpi
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo blanco – 1.440 dpi – Laminado mate.
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo blackout – 1.440 dpi 
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo blanco - 1.440 dpi - laminado mate sobre lámina imantada.
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo blanco - 1.440 dpi - laminado mate sobre poliestireno calibre 40.
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo blanco - 1.440 dpi - laminado mate sobre sobre poliestireno calibre 80.
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo blanco - 1.440 dpi - laminado mate - montado sobre retablo en mdf. Calibre 6 mm – con marco de 3 cm y pintura negro mate.
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo blanco - 1.440 dpi - laminado mate - montado sobre mdf. Calibre 6 mm – acabado troquelado – Estructura base desarmable en tubo cuadrado de ¾ de pulgada a lado y lado, con 4 tornillos pasantes
	Metro cuadrado

	 Impresión sobre vinilo microperforado – 1.440 dpi 
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo floor graphic – 1.440 dpi
	Metro cuadrado

	Impresión sobre Lafsol spectra: 
Tejido: plano – ancho: 156.00 +- 3 cm astm d377 ancho cortable: 152.00 +- 5 cm astm d3774 - peso (masa/unidad de área)140.00 +- 8 g/m2 astm d3776 – composición 100 % poliester - encogimiento: máximo 3% + aatcc 135 - pruebas de resistencia 1. rasgado - urdimbre: 8.80 mínimo n astm d2261 - trama: 7.80 mínimo n astm d2261 - 1.440 dpi. – acabado ojaletes.
	Metro cuadrado

	Impresión sobre banner - 1.440 dpi. - Montado con tubos u ojaletes. Calibre 13.
	Metro cuadrado

	Impresión sobre banner microperforado – 1440 dpi. – acabado tubos u ojaletes. Calibre 13.
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo transparente, montado sobre vinilo reflectivo, sobre poliestireno calibre 40
	Metro cuadrado

	Impresión sobre papel cote de 180 g
	Pliego

	Pendón impreso en banner a 1440 dpi. de 1x2 m con portapendón tipo Roll Up 
	Unidad

	Pendón impreso en banner a 1440 dpi. de 1x2 m con 4 ojaletes y refuerzo sobre los mismos; con portapendón tipo araña 
	Unidad

	Pendón impreso en banner black out – 1.440 dpi
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo transparente a 1.440 dpi. Montado en espejo sobre acrílico cristal calibre: 5 mm Incluye: 2 dilatadores de acero de ½ pulgada de diámetro y de 2 cm de altura.
	Metro cuadrado

	Impresión sobre vinilo autoadhesivo transparente a 1.440 dpi. montado sobre alucobond: 5 mm
	Metro cuadrado

	Lámina de cartón corrugado: C8 blanco kraft 2x1.2 metros
	Unidad

	Cartón doble pared, estructura tipo panal, con vinilo autoadhesivo blanco impreso a 1.440 dpi laminado mate; con patas. (autoportante)
	Metro cuadrado

	Placa en acrílico cristal de 5 mm Con impresión en vinilo autoadhesivo impreso a 1.440 dpi Tamaño: 20 x 15 cm
	Unidad

	Placa conmemorativa impresa en metal, montada sobre madera.
Tamaño: 20 x 15 cm
	Unidad

	Vinilo autoadhesivo cortado por Plotter
	Metro cuadrado

	Módulos de exhibición de base triangular. Dimensiones: Base triangular, cada lado de 70 x 70 x 70 cm, altura 200 cm. Base superior e inferior: triángulo en coled  rolled de 1/2 pulgada con perfil en "U" soldado a cada uno de los laterales exteriores del triángulo (solo para la base). Los triángulos llevan un refuerzo en tubo soldado al interior saliendo de la mitad de cada una de las caras internas hacia el centro. Dos marcos de 198 cm de altura x 70 cm de ancho, con perfiles en U por cada uno de los lados de 198 cm que se encajan en los dos triángulos por pestañas y tornillos. (La estructura debe ir pintada completamente en blanco, con pintura electrostática). Incluye tres láminas de poliestireno calibre 60, con acabado vinilo autoadhesivo blanco, laminado mate.
	Unidad

	Stand Tubular Recto, estructura desmontable en aluminio de alta resistencia, cubierto en tela elástica, costura tipo bolsa, impreso por sublimación y armado con costuras tamaño 244 cm x 228 cm. Dimensiones Plegado: 80 cm x 35 cm x 18 cm, incluye bolso para transporte
	Unidad

	Corte láser sobre mdf (3 mm) o poliestireno (Calibres: 40 - 60 - 100).
	Centímetro cuadrado

	Grabado láser sobre madera, mdf
	Centímetro cuadrado

	Sistema Braille sobre regleta de acrílico de 3 mm
	Unidad esfera braille

	Embalaje en cartón corrugado con vinipel
	Metro cuadrado

	Rollo plástico burbuja de 1.5x50 metros – burbuja pequeña.
	Unidad

	Valla metálica tamaño mínimo 2 * 1 m Vinilo autoadhesivo laminado mate a 1.440 dpi, montado sobre lámina galvanizada calibre 24 (nueva) con pliegues en “L” en los cuatro lados, montada sobre dos (2) ángulos de una (1) pulgada de 2 m de ancho y con dos (2) soportes laterales tipo cercha de 2.5 m de altura, con su respectivo sistema de ensamble y empacada en cartón corrugado con vinipel y zuncho plástico.
	2 m
(Metros cuadrados)

	Cinta porta carnet, fabricada en tela de 1″ de ancho (2,5 cm), sublimada por un lado, a una tinta sobre fondo azul. Medida abierta: 91 cm x 2,5 cm. Incluye presilla de seguridad y gancho para asegurar carnet.
	Cotizar valor por Unidad
(mínima cantidad que se solicitará 500)

	Instalación en la ciudad de Bogotá (Se debe tener permiso de trabajo en alturas y personal capacitado)
	Hora de trabajo por persona



El contratista se compromete a entregar los productos anteriormente descritos de acuerdo con la siguiente tabla, donde se especifica en metros cuadrados sin importar el tipo de sustrato o acabados; para los demás productos de la tabla que no están especificados en metro cuadrados, el tiempo de entrega del proveedor será de cuarenta y ocho (48) horas, posteriores a la solicitud del supervisor.

	METROS CUADRADOS (M2)
	TIEMPO DE ENTREGA

	De 1 a 6 metros cuadrados
	Un día (24 horas)

	De 7 a 15 metros cuadrados
	Dos días (48 horas)

	De 15 a 30 metros cuadrados
	Tres días (72 horas)

	De 31 a 45 metros cuadrados
	Siete días (168 horas)

	De 45 metros cuadrados en adelante
	diez días (240 horas)



Las medidas establecidas para el suministro tan sólo se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación y selección de la propuesta más favorable. En todo caso durante la ejecución del contrato, el supervisor solicitará las cantidades requeridas según las necesidades, situación que declara conocer el proponente con la presentación de su propuesta.

El valor total del contrato será por el presupuesto oficial del mismo, a partir de los precios de referencia fijados en la propuesta.

El tiempo de entrega de los productos empieza a contar a partir del envío de los archivos para producción; por medio de canales electrónicos (hora en que se envíen archivos por medio electrónico).

El incumplimiento en los tiempos de entrega dará lugar a la imposición de las sanciones legales establecidas.


CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES:

[bookmark: _Hlk204953530]Todos los productos entregados deben llevar los acabados requeridos según el producto, tales como; tubos, perfiles, ojaletes, plegados, bolsillos, pegado, ensamblado, laminado, plastificado, entre otros y deben ser empacados de acuerdo con los requerimientos solicitados por el Grupo de Comunicaciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Para los archivos que no se puedan enviar por medios electrónicos el contratista deberá recogerlos donde indique Parques Nacionales Naturales de Colombia, a más tardar dentro de las dos (2) horas siguientes al requerimiento realizado por el supervisor, y entregar el producto donde le indique Parques Nacionales Naturales de Colombia, dentro de los tiempos indicados anteriormente.

[bookmark: _Hlk204953699]Todos los productos deben ser impresos con tintas látex (base agua) o con tintas ecosolventes, el proponente debe garantizar el uso de esta tecnología, a través una certificación emitida por el proponente en donde especifique la marca y referencia de las impresoras que utiliza para la elaboración de los productos objeto de la presente invitación. 

El proponente deberá entregar los productos finalizados y en algunos casos se requerirá la instalación del mismo de acuerdo con los acabados exigidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, y de acuerdo a solicitud del supervisor.




Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que, conozco y acepto el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el presente documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 

FIRMA:
Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 


Página 7/8[bookmark: _Hlk172280898][bookmark: _Hlk172280899]_______________________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk172037615]Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental
Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 353 2400
[bookmark: _Hlk136242354][bookmark: _Hlk136242355]Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722			          
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