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[bookmark: _Hlk167459445]ANEXO No 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS


“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA - DISANAC05-25”

EL OFERENTE DEBERÁ DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN DEL LOTE AL QUE SE DESEE PRESENTAR Y SUPRIMIR EL O LOS LOTES A LOS QUE NO.

SERÁ DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO LAS “CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS LOTES - EQUIPO BIOMÉDICO”.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE SE DEBEN CUMPLIR:  

LOTE N° 1:

	LOTE N° 1 – ÍTEM 1. NEVERA TIPO INDUSTRIAL REFIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	DISPLAY DIGITAL Y/O TÁCTIL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
	 
	 

	RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE  2℃ ~ 8℃ 
	 
	 

	CAPACIDAD ENTRE 1000 L A 1400 L
	 
	 

	ALMACENAMIENTO VERTICAL
	 
	 

	PUERTA DE VIDRIO SÓLIDA O PUERTA DE MATERIAL COMPATIBLE SÓLIDO O CRISTAL ORGÁNICO CON MÍNIMO TRES LÁMINAS Y/O CRISTAL PANEL DUAL O VIDRIO CONVENCIONAL DE 3 CAPAS
	 
	 

	 MATERIAL INTERNO EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO PULVERIZADO O ACERO EN PLACA PULVERIZADO
	 
	 

	MÍNIMO 8 BANDEJAS DE SOPORTES 
	 
	 

	MODO ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO
	 
	 

	MODO DESCONGELACIÓN AUTOMATICO O PASIVA (NATURAL)
	 
	 

	ALARMAS VISUALES
	 
	 

	ALARMA SONORA DE TEMPERATURA ALTA/BAJA
	 
	 

	ALARMA SONORA DE FALLA DE ENERGIA
	 
	 

	ALARMA SONORA DE FALLO DE SENSOR
	 
	 

	ALARMA SONORA PUERTA ENTREABIERTA
	 
	 

	ALARMA SONORA BATERÍA BAJA
	 
	 

	TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA O AUTOTEST DE ALARMA
	 
	 

	CERRADURA DE PUERTA CON LLAVE
	 
	 

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ O 208 – 230V CON ELEVADOR DE VOLTAJE 
	 
	 

	MÍNIMO 4 RUEDAS PARA MOVILIZAR EL EQUIPO Y MÍNIMO 2 DE ELLAS CON FRENO
	 
	 

	ILUMINACIÓN INTERIOR
	 
	 

	REGISTRO DE DATOS POR USB
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 

	COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC
	 
	 

	PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 

	CALIFICACIÓN DE LA NEVERA
	
	

	CÁMARA Y ENTREPAÑOS/BANDEJAS MOVIBLES EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 

	FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
	
	



	LOTE N° 1 - ÍTEM 2. NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE SANGRE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	DISPLAY DIGITAL Y/O TÁCTIL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
	 
	 

	CAPACIDAD ENTRE 550 L A 650L
	 
	 

	 RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE  2℃ ~ 8℃ 
	 
	 

	CAPACIDAD DE MÍNIMO 40 BOLSAS DE SANGRE DE 450 ML
	 
	 

	ALMACENAMIENTO VERTICAL
	 
	 

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ O 208 – 230V CON ELEVADOR DE VOLTAJE
	 
	 

	 MATERIAL INTERNO EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO PULVERIZADO O ACERO EN PLACA PULVERIZADO
	 
	 

	PUERTA DE VIDRIO, SOLIDA, CRISTAL ORGANICO CON MÍNIMO TRES LAMINAS Y/O CRISTAL PANEL DUAL
	 
	 

	 MODO ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO
	 
	 

	MODO DESCONGELACIÓN AUTOMATICO O PASIVA (NATURAL)
	 
	 

	MÍNIMO 6 CAJONES/BANDEJAS
	 
	 

	ALARMAS VISUALES
	 
	 

	ALARMA SONORA DE TEMPERATURA ALTA/BAJA
	 
	 

	ALARMA SONORA DE FALLA DE ENERGIA
	 
	 

	ALARMA SONORA DE FALLO DE SENSOR
	 
	 

	ALARMA SONORA PUERTA ENTREABIERTA
	 
	 

	ALARMA SONORA BATERIA BAJA
	 
	 

	TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA O AUTOTEST DE ALARMA
	 
	 

	MÍNIMO 4 RUEDAS PARA MOVILIZAR EL EQUIPO Y MÍNIMO 2 DE ELLAS CON FRENO
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 

	COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC
	 
	 

	PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 

	CÁMARA Y ENTREPAÑOS/BANDEJAS MOVIBLES EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 

	REJILLAS/SEPARADORES EXTRAIBLES EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO PARA ORGANIZAR LAS BOLSAS DE SANGRE O REJILLAS DE PLÁSTICO
	 
	 

	CALIFICACIÓN DE LA NEVERA
	
	

	FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
	
	









LOTE N° 2:

	LOTE N° 2. LITOTRIPTOR CON LÁSER
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	LASER DE HOLMIO
	
	

	MODO DE FUNCIONAMIENTO PULSADO
	 
	 

	RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO 
	 
	 

	CABLE DE ALIMENTACIÓN 
	 
	 

	COMPATIBLE CON TODAS LAS CASAS COMERCIALES DEL INSTRUMENTAL DE UROLOGÍA
	 
	 

	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INTERNA 
	 
	 

	ENERGÍA DE PULSO MÁXIMA ENTRE 5J A 6J
	 
	 

	DURACIÓN DEL PULSO ENTRE 50 MICROSEG - 2000 MICROSEG
	 
	 

	NOTA 1: SI EL FUTURO OFERENTE CUENTA CON UN EQUIPO CON MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEBE ANEXAR CERTIFICACIÓN DE FABRICA INDICANDO QUE EL VALOR DE LOS MODOS OSCILE DENTRO DEL RANGO INDICANDO EN LA ESPECIFICACIÓN 
	 
	 

	PEDAL (SI APLICA)
	 
	 

	MÍNIMO 2 GAFAS DE SEGURIDAD
	 
	 

	EL EQUIPO DEBE SER ENTREGADO CON UNA UPS MÍNIMO DE 10KVA DE RESPALDO
	 
	 

	INTERFAZ DE PROGRAMACION EN ESPAÑOL 
	 
	 

	LONGITUD DE ONDA DESDE MÍNIMO 1940nm
	 
	 

	POTENCIA DE SALIDA DEL LÁSER DESDE MÍNIMO 150 W
	 
	 

	FRECUENCIA DE PULSO ENTRE 3 HZ A 100 HZ
	 
	 

	INSTRUMENTAL
	 
	 

	MORCELADOR CON CUCHILLAS   
	 
	 

	NOTA 1: EL MORCELADOR Y SUS CUCHILLAS DEBEN SER COMPATIBLES CON EL RECEPTOSCOPIO RICHARD WOLF UTILIZADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA.
	 
	 

	NOTA 2: EL OFERENTE ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE GARANTIZAR Y CERTIFICAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL MORCELADOR EN LAS CONDICIONES CLÍNICAS Y AMBIENTALES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL UBICADO EN BOGOTÁ.
	
	

	NOTA 3: EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL MORCELADOR CON CUCHILLAS SERÁN VERIFICADOS MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE, LA CERTIFICACION DEBE INDICAR MARCA MODELO O REFERENCIA DE CADA UNO DE LOS COMPONENTE DEL MORCELADOR, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO OFERTADO
	
	

	FIBRAS / SONDAS DE REFERENCIA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE, PARA DIEZ (10) PROCEDIMIENTOS DE LITIASIS
	
	

	FIBRAS / SONDAS DE REFERENCIA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE, PARA TREINTA (30) PROCEDIMIENTOS DE ENUCLEACIÓN DE PRÓSTATA 
	
	

	FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
	
	





LOTE N° 3:

	
LOTE N° 3. CENTRAL DE MONITOREO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	PARA VISUALIZACIÓN DE 10 MONITORES, COMPATIBLE CON MONITORES MINDRAY UMEC 12
	
	

	CARACTERÍSTICAS GENERALES COMPUTADOR
	
	

	MONITOR O PANTALLA DE VISUALIZACIÓN MÁXIMO DE 28 PULGADAS CON RESOLUCIÓN 16:9 1920 X 1080 COMPATIBLE CON LA CPU A OFERTAR.
	
	

	CPU: 6 NUCLEOS A 2,4 GHZ MÍNIMO Ó SUPERIOR CON UNIDAD DE CD/DVDROM (OPCIONAL UNIDAD CD/DVDROM) 
	
	

	MEMORIA: 16GB MÍNIMA O SUPERIOR Y SALIDAS DE VIDEO POR TARJETA CON BUEN DESEMPEÑO
	
	

	DISCO DURO: 1 TERA SATA MÍNIMO Ó SUPERIOR DE BUEN RENDIMIENTO 
	
	

	TARJETAS DE RED: MÍNIMO 2 TARJETAS DE RED FIJAS DEDICADAS (NO USB), VELOCIDAD DE 300MB MÍNIMO Ó SUPERIOR
	
	

	USB PORTS: MÍNIMO 4
	
	

	SALIDA DE VIDEO: SERÁ NECESARIO QUE LA CPU CUENTE CON EL NUMERO DE SALIDAS DE VIDEO INDEPENDIENTES PARA CADA PANTALLA
	
	

	PERIFÉRICOS: TECLADO Y MOUSE, BUZZER EN TARJETA INTERNA O DISPOSITIVOS PARA SONIDO Y ALARMAS QUE GENERA LA CENTRAL CMS.
	
	

	SISTEMA OPERATIVO: LICENCIA WINDOWS 10 O SUPERIOR SEGÚN LO REQUIERA EL PROGRAMA
	
	

	SALIDA DE VIDEO QUE CUENTE CON:
	
	

	MÍNIMO UN ADAPTADOR GRÁFICO DVI
	
	

	MÍNIMO DOS CONECTORES DISPLAYPORT
	
	

	MÍNIMO UN (01) PUERTO DE CONEXIÓN DE SALIDA HDMI QUE PERMITA CONEXIÓN A PANTALLAS EXTERNAS.
	
	

	SALIDA DE AUDIO CON ALTAVOCES EXTERNOS E INTERNOS
	
	

	NIVELES DE ALARMA: BAJO, MEDIO, ALTO: INDICACIONES ACÚSTICAS Y VISUALES
	
	

	PUERTOS
	
	

	VGA MÍNIMO DE 15 PINES O HDMI
	
	

	DVI-D / D-SUB
	
	

	SI EL SISTEMA CUENTA CON LICENCIA DEBE DE SER ENTREGADA UNA USB CON EL RESPALDO DE LA MISMA Y SUS CLAVES DE INGRESO
	
	

	CARACTERÍSTICAS CENTRAL DE CONTROL
	
	

	UN (01) SISTEMA DE SWITCH POE 

NOTA: LOS MONITORES (10) CUENTAN CON PUNTOS DE RED PROPIOS (64 MAX) VERIFICADOS Y FUNCIONALES EN EL SERVICIO DE UCI DONDE SE INSTALARÁ LA CENTRAL PARA CMS LOS CUALES DEBERÁN ESTAR INTERCONECTADOS EN EL SWITCH REQUERIDO
	
	

	MÍNIMO 24 PUERTOS POE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) 
	
	

	CAPA: 2
	
	

	SOPORTE VLANS: 255
	
	

	QOS (CALIDAD DE SERVICIO): SOPORTADA
	
	

	KIT DE MONTAJE: EN RACK
	
	

	PUERTO DE CONSOLA: CON CABLE DE CONEXIÓN
	
	

	ACCESORIOS: LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	
	

	CAPACIDAD DE CRECIMIENTO: MEDIANTE SOFTWARE Y HARDWARE.
	
	

	NORMAS SOPORTADAS: EEE 802.1D, IEEE 802.1P, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S.
	
	

	POWER OVER ETHERNET - POE: REQUERIMIENTO DE PODER DE 85 W MÁXIMO, 10 WATTS POE POR PUERTO.
	
	

	TEMPERATURA DE OPERACIÓN: ENTRE 0 A 40 C° O SUPERIOR
	
	

	GESTIÓN: SNMP V3
	
	

	NOTA: ESTAS CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL DE CONTROL SERÁN VERIFICADAS MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE.
	
	

	CABLEADO:
-LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE 10 CABLES DE 4 METROS CADA UNO PARA LOS MONITORES MULTIPARAMETROS Y 1 CABLE DE 3 METROS PARA LA CENTRAL DE MONITOREO.
ES DE ACLARAR QUE EL CABLEADO DEBE CUMPLIR O SUPERAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA TIA/EIA-568-B.2-AD10, ISO 11801 CLASE E EDICIÓN 2.1 Y IEEE 802.3AN. 

-CABLES DE INTERCONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SWITCH POE CON LA CENTRAL DE MONITOREO.

NOTA: EL OFERENTE DEBE ANEXAR CERTIFICACIÓN INDICANDO EL CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DEL REQUERIMIENTO. 

	
	

	SUMINISTRO DE UNA UPS DE 1 KvA QUE SOPORTE EL SISTEMA

NOTA: ESTAS CARACTERÍSTICAS SERÁN VERIFICADAS MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE.
	
	

	DEBERÁ GARANTIZAR QUE REALIZARÁ LAS ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DE CONFORMIDAD CON LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DEL MODELO OFERTADO SIN COSTO ADICIONAL DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	
	

	FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
	
	



LOTE N° 4:

	
LOTE N° 4. AGITADOR DE MAZZINI
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	MOVIMIENTO ORBITAL
	 
	 

	RANGO DE VELOCIDAD 40 - 250 RPM
	 
	 

	TEMPORIZADOR 0 - 999 MIN
	 
	 

	CARGA MÁXIMA 2.5 KG
	 
	 

	PANTALLA DIGITAL
	 
	 

	BOTÓN DE PARADA
	 
	 

	CABLE/ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN
	 
	 

	PLATAFORMA CON GOMA ANTIDESLIZANTE 
	 
	 

	FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
	
	



LOTE N° 5:

	LOTE N° 5. FOTOFORO LED
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	SISTEMA QUE PERMITA EL AJUSTE DEL TAMAÑO DEL HAZ DE LUZ
	 
	 

	SISTEMA QUE PERMITA EL AJUSTE DEL TAMAÑO DE LA BANDA DE SOPORTE DEL FOTOFORO
	 
	 

	SISTEMA QUE PERMITA EL AJUSTE DE LA LAMPARA FRONTAL
	 
	 

	CON BATERIA (CAPACIDAD ≥ 2000 mAh) PARA MEJOR ESTABILIDAD Y MEJOR RENDIMIENTO
	 
	 

	CARGADOR
	 
	 

	FUENTE DE LUZ LED:
	 
	 

	ALIMENTACION ELÉCTRICA 110-120V /60 HZ
	 
	 

	AJUSTE DE LA INTENSIDAD DE LUZ CON ILUMINACIÓN SUPERIOR A LOS 40,000 LUX
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA EMPRESA INDICANDO EL REPUESTO A OFERTAR YA SEA: UNA LÁMPARA DE REPUESTO O MÓDULO DE ILUMINACIÓN O DONDE SE INDIQUE QUE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO A OFERTAR ES APROXIMADAMENTE 50.000 HORAS 
	 
	 

	JUEGO DE BATERIAS DE REPUESTO O CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA EMPRESA EN LA QUE SE INDIQUE QUE LAS BATERÍAS ESTÁN DISEÑADAS PARA USO CONTINUO Y SE ESPECIFIQUE LAS HORAS 
	
	

	FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
	
	



LOTE N° 6:

	LOTE N° 6. ANGIOGRAFO DIGITAL
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	ÁNGULO DE VISIÓN DESDE 133° O SUPERIOR
	 
	 

	REALIZA PROCEDIMIENTOS DE FA/ICG
	 
	 

	DIÁMETRO MÍNIMO DE LA PUPILA MÍNIMO DESDE 3,3 mm
	 
	 

	CUENTA CON TECNOLOGÍA DE CAPTURA DE IMAGEN MEDIANTE ESCANEO CONFOCAL, SLO (SCANNING LASER OPHTHALMOSCOPE) O BROAD LINE. 
	 
	 

	ANGIOGRAFÍA CON FLUORESCEÍNA
	 
	 

	AUTOFLUORESCENCIA VERDE (VERDE-FAF)
	 
	 

	AUTOFLUORESCENCIA AZUL (AZUL-FAF)
	 
	 

	CUENTA CON REFLECTANCIA INFRARROJA O CAPTURA DE IMAGEN IR (INFRARROJA)
	 
	 

	VISUALIZACION EN ALTA RESOLUCION
	 
	 

	CUENTA CON CAPTURA LIBRE DE ROJOS O SIN ROJO
	 
	 

	UWF
	 
	 

	BRILLO AUTOMÁTICO 
	 
	 

	EL EQUIPO DEBERÁ INTEGRAR UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN MULTIESPECTRAL PARA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES RETINIANAS, QUE INCLUYA AL MENOS:
	 
	 

	UN CANAL AZUL DENTRO DEL RANGO APROXIMADO 435–500 nm
	 
	 

	UN CANAL VERDE DENTRO DEL RANGO APROXIMADO 500–585 nm
	 
	 

	UN CANAL ROJO DENTRO DEL RANGO APROXIMADO 585–670 nm
	 
	 

	UN CANAL INFRARROJO DENTRO DEL RANGO APROXIMADO 780–800 nm
	 
	 

	CUENTA CON OPERACIONES DE:
	 
	 

	AUTOENFOQUE
	 
	 

	AUTOGANANCIA
	 
	 

	AUTOLATERALIDAD (OPCIONAL)
	 
	 

	CUENTA CON TECNOLOGÍA DE IMAGEN INFRARROJA (IR), RETRO MODE O EQUIVALENTE PARA EVALUACIÓN RETINOCOROIDEA NO INVASIVA
	
	

	CUENTA CON MODO DE CAPTURA PARA ANGIOGRAFÍA FLUORESCEÍNICA (FA) CON TECNOLOGÍA DE CAMPO ULTRA AMPLIO (UWF – ULTRA WIDE FIELD)
	
	

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 

	COMPUTADOR
	 
	 

	TECLADO Y MOUSE O TECLADO CON TOUCH PAD INTEGRADO
	 
	 

	MONITOR FULL HD 
	 
	 

	MONITOR MÍNIMO DE 20 PULGADAS
	 
	 

	RESOLUCION DE 1920 X 1080
	 
	 

	MEMORIA RAM MÍNIMO 32 GB
	 
	 

	PROCESADOR INTEL MÍNIMO CORE I5 
	 
	 

	PUERTOS DE CONECTIVIDAD USB, HDMI
	 
	 

	DISCO DURO MÍNIMO 2 TB
	 
	 

	SISTEMA OPERATIVO SUPERIOR A WINDOWS 10
	 
	 

	NOTA: ESTAS CARACTERÍSTICAS DEL COMPUTADOR SERÁN VERIFICADAS MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE.
	 
	 

	EL EQUIPO DEBE CONTAR CON:
	 
	 

	MESA DE SOPORTE CON ELEVADOR ELECTRÓNICO
	 
	 

	MENTONERA Y APOYA CABEZA 
	 
	 

	MESA PARA COMPUTADOR EN CASO DE QUE EN LA MESA DEL EQUIPO NO DE EL ESPACIO (SI APLICA)
	 
	 

	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO O UPS DE SOPORTE SEGÚN LOS KVA QUE REQUIERA EL EQUIPO 
	 
	 

	CUBIERTA ANTIPOLVO
	 
	 

	NOTA: ESTOS ACCESORIOS SERÁN VERIFICADOS MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE.
	 
	 

	FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
	
	


LOTE N° 7:

	LOTE N° 7. MONITOR MULTIPARAMETRICO CON MÓDULO DE GASTO CARDIACO (CO) CON CENTRAL DE MONITOREO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	PROGRAMABLE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL
	 
	 

	PANTALLA LCD DE MÍNIMO 10 PULGADAS
	 
	 

	CAPNOGRAFÍA
	 
	 

	ANALIZADOR DE GASES ANESTÉSICOS QUE IDENTIFIQUE MÍNIMO: HALOTANO, ISOFLURANO, ENFLURANO, DESFLURANO, SEVOFLURANO, CO2, NO2 Y O2 
	 
	 

	DATOS DE LA CONCENTRACIÓN DE GASES INSPIRADOS Y ESPIRADOS Y ONDAS
	 
	 

	MEDICIÓN DE ECG Y ONDA 
	 
	 

	MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA 
	 
	 

	MEDICIÓN DE RESPIRACIÓN 
	 
	 

	MEDICIÓN DE OXIMETRÍA 
	 
	 

	MEDICIÓN DE PRESIÓN, PRESIÓN NO INVASIVA MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO
	 
	 

	MEDICIÓN DE TEMPERATURA 
	 
	 

	MEDICIÓN DEL ÍNDICE BIOESPECTRAL BIS
	 
	 

	DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA
	 
	 

	INDICACION SIMULTÁNEA EN TIEMPO REAL Y PERMANENTE DE LA PRESIÓN DIASTÓLICA, PRESIÓN SISTÓLICA Y MEDIA
	 
	 

	MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO
	 
	 

	VISUALIZACION DE VALORES DE:  
	 
	 

	FRECUENCIA CARDIACA
	 
	 

	FRECUENCIA RESPIRATORIA
	 
	 

	PORCENTAJE DE SPO2
	 
	 

	TEMPERATURA
	 
	 

	PRESIÓN NO INVASIVA
	 
	 

	PRESIÓN INVASIVA
	 
	 

	CAPNOGRAFÍA
	 
	 

	BIS
	 
	 

	GASTO CARDIACO
	 
	 

	VISUALIZACIÓN DE ONDA DE: 
	 
	 

	ECG
	 
	 

	RESPIRACIÓN
	 
	 

	SPO2
	 
	 

	CO2
	 
	 

	IBP
	 
	 

	BIS
	 
	 

	INDICADORES DE:
	 
	 

	ESTADO DE LA BATERÍA
	 
	 

	ALARMAS  
	 
	 

	ALIMENTACIÓN 
	 
	 

	MEMORIA PARA REGISTRAR LAS MEDICIONES DEL PACIENTE
	 
	 

	BATERIA CON AUTONOMÍA DE MÍNIMO DOS HORAS
	 
	 

	ALARMAS AUDIBLES, VISUALES Y AJUSTABLES PARA TODOS LOS PARÁMETROS
	 
	 

	TENDENCIAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS
	 
	 

	PROTECCIÓN CONTRA DESFIBRILACION Y ELECTROBISTURIS
	 
	 

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ O 220V, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DEL PUNTO ELÉCTRICO EN LA UNIDAD DE DESTINO DEL EQUIPO (SI SE REQUIERE) O ELEVADOR DE VOLTAJE, PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.
	 
	 

	ACCESORIOS OBLIGATORIOS POR CADA EQUIPO OFERTADO:
	 
	 

	1. DOS (02) BRAZALETES ADULTOS REUTILIZABLES
	 
	 

	2. DOS (02) BRAZALETES PEDIATRICOS REUTILIZABLES
	 
	 

	3. TRES (03) SENSORES DE OXIMETRÍA DE DEDO ADULTO REUTILIZABLE
	 
	 

	4. TRES (03) SENSORES DE OXIMETRÍA PEDIATRICO REUTILIZABLE
	 
	 

	5. TRES (03) SENSORES DE OXIMETRÍA NEONATALES REUTILIZABLE
	 
	 

	6. DOS (02) SENSOR DE TEMPERATURA
	 
	 

	7. DOS (02) JUEGO DE ELECTRODOS DE CINCO DERIVACIONES
	 
	 

	8. DIEZ (10) SENSORES BIS 
	 
	 

	9. CABLE CONEXIÓN ELÉCTRICA
	 
	 

	10. UN (01) MÓDULO PARA MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO POR CATETER SWAN GANZ. SI EL EQUIPO REQUIERE DE CABLES PRINCIPALES E INTERFACES PREVIOS A LA CONEXIÓN DEL CONSUMIBLE, ESTOS SE DEBEN SUMINISTRAR. (CONSUMIBLE SWAN GANZ TRES (03) POR EQUIPO)
	 
	 

	NOTA: EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE ESTOS ACCESORIOS SERÁN VERIFICADOS MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE.
	
	

	11. UNA (1) CENTRAL DE MONITOREO CONFORMADA POR:
	 
	 

	DEBE CONTAR CON PANTALLA 19" O MAYOR.  
	 
	 

	DEBE CONTAR CON CPU  
	 
	 

	DEBE CONTAR CON TECLADO Y MOUSE/RATON 
	 
	 

	NOTA: LOS ITEMS DE LA PANTALLA, CPU Y MOUSE/RATON SERÁN VERIFICADAS MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE.
	 
	 

	ADMINISTRACIÓN SIMPLIFICADA DE PACIENTES (GESTION DE LA INFORMACION DEL PACIENTE, INGRESO Y EGRESO)
	 
	 

	VISUALIZACIÓN DE TODOS LOS DATOS PROVENIENTES DE LOS MONITORES DE CAMA
	 
	 

	VISUALIZACIÓN DE TODOS LOS PACIENTES: POSIBILIDAD DE SELECCIONAR LOS QUE SE DESEE VISUALIZAR.
	 
	 

	SALIDA DE VIDEO: 
	 
	 

	SERÁ NECESARIO QUE LA CPU CUENTE CON EL NUMERO DE SALIDAS DE VIDEO INDEPENDIENTES PARA CADA PANTALLA
	 
	 

	REVISIÓN DE ONDAS Y DATOS NUMÉRICOS.
	 
	 

	TENDENCIA DE SIGNOS VITALES PERSONALIZABLES.
	 
	 

	HISTORIAL DE ALARMAS.   
	 
	 

	GESTION E IMPRESIÓN DE INFORMES
	 
	 

	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO COMO MINIMO 16 GB 
	 
	 

	UPS QUE SOPORTE EL SISTEMA
NOTA: EL ITEM UPS SERA VERIFICADO MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE.
	 
	 

	SI EL SISTEMA CUENTA CON LICENCIA DEBE DE SER ENTREGADA UNA USB CON EL RESPALDO DE LA MISMA Y SUS CLAVES DE INGRESO.
NOTA: VERIFICACION DE OFRECIMIENTO DEL ITEM MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE.
	 
	 

	SALIDA DE AUDIO CON ALTA VOCES EXTERNOS E INTERNOS
	 
	 

	NIVELES DE ALARMA: BAJO, MEDIO, ALTO: INDICACIONES ACÚSTICAS Y VISUALES
	 
	 

	CARACTERISTICAS CENTRAL DE CONTROL 
	 
	 

	UN SISTEMA DE SWITCH POE 
	 
	 

	MÍNIMO 24 PUERTOS POE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) 
	 
	 

	CAPA: 2
	 
	 

	SOPORTE VLANS: 255
	 
	 

	QOS (CALIDAD DE SERVICIO): SOPORTADA
	 
	 

	KIT DE MONTAJE: EN RACK
	 
	 

	PUERTO DE CONSOLA: CON CABLE DE CONEXIÓN
	 
	 

	NOTA:  ESTAS CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL DE CONTROL SERÁN VERIFICADAS MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE.
	 
	 

	ACCESORIOS DE LA CENTRAL:
	 
	 

	LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	 
	 

	CAPACIDAD DE CRECIMIENTO: MEDIANTE SOFTWARE Y HARDWARE.
	 
	 

	NORMAS SOPORTADAS: EEE 802.1D, IEEE 802.1P, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S.
	 
	 

	NOTA: VERIFICACION DE OFRECIMIENTO DE LOS ACCESORIOS DE LA CENTRAL MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE, INDICANDO LA ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ITEMS
	 
	 

	FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
	 
	 



LOTE N° 8:
	LOTE N° 8. SALVADOR DE CÉLULAS O MAQUINA DE AUTOTRANSFUSION
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	COMPONENTES DE LA CUBIERTA SUPERIOR Y DEL PANEL FRONTAL
	 
	 

	TAPA DEL DISPOSITIVO O CUBIERTA DEL COLECTOR
	 
	 

	SENSOR DE LA VIA DEL EFLUENTE O SENSOR DEL COLECTOR
	 
	 

	DETECTOR DE AIRE
	 
	 

	BOMBA PERISTÁLTICA O VÁLVULA COLECTORA DE TRES RODILLOS
	 
	 

	ASA EN EL PANEL FRONTAL Y POSTERIOR DEL DISPOSITIVO
	 
	 

	MÓDULO DE LA VÁLVULA
	 
	 

	SISTEMA DE CENTRIFUGA / CÁMARA DE CENTRIFUGACIÓN
	 
	 

	SENSOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR / SENSOR DEL COLECTOR
	 
	 

	COMPONENTES DEL PANEL POSTERIOR Y LATERAL.
	 
	 

	BALANZA DE LA BOLSA DE DESECHOS (Opcional) 
	 
	 

	ENTRADA DE AIRE (Opcional) 
	 
	 

	FILTRO DE SALIDA DE AIRE. (Si cuenta con entrada de aire) 
	 
	 

	SOPORTE DE ALMACENAMIENTO DE LA PANTALLA TÁCTIL (Si requiere) 
	 
	 

	CONEXIÓN DE VACÍO
	 
	 

	ENTRADA DEL CABLE DE LA PANTALLA TÁCTIL (Si aplica) 
	 
	 

	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL DE TERMINAL A TIERRA
	 
	 

	CONEXIÓN DE LA BALANZA DEL DEPÓSITO Y/O SOPORTE DEL DEPÓSITO
	 
	 

	MÓDULO DE ENTRADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
	 
	 

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ O 220V, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DEL PUNTO ELÉCTRICO EN LA UNIDAD DE DESTINO DEL EQUIPO (SI SE REQUIERE) O ELEVADOR DE VOLTAJE, PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.
	 
	 

	PANTALLA TÁCTIL
	 
	 

	PILOTO / INDICADOR DE ESTADO
	 
	 

	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (Opcional)
	 
	 

	TECLA PARAR
	 
	 

	SOPORTE DE LA PANTALLA TÁCTIL (Si aplica)
	 
	 

	CONEXIÓN USB
	 
	 

	INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO
	 
	 

	AJUSTES DEL DISPOSITIVO
	 
	 

	COMPONENTES DEL CARRITO
	 
	 

	PIES DE SUERO, O ATRIL PARA SUERO O PORTAGOTERO
	 
	 

	SOPORTE DEL DISPOSITIVO O SOPORTE DE KIT DE LAVADO
	 
	 

	RUEDAS, MÍNIMO CUATRO CON 3 RUEDAS DE SEGURO
	 
	 

	BALANZA DEL DEPÓSITO PARA SOSTENER LA SOLUCIÓN (Opcional)
	 
	 

	ASA DEL CARRO DE TRANSPORTE
	 
	 

	PIE DE SUERO O ATRIL PARA SUERO CON 4 GANCHOS
	 
	 

	FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
	 
	 



LOTE N° 9:
	LOTE N° 9. MEDIDOR - ANALIZADOR DE SANGRE (ACT) CON 4 CARTUCHOS
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	ANALIZADOR PORTÁTIL
	 
	 

	SIMULADOR ELECTRÓNICO
	 
	 

	IMPRESORA PORTÁTIL
	 
	 

	PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS
	 
	 

	ADATADOR Y CABLE DE AC PARA LA IMPRESORA 
	 
	 

	BATERÍA RECARGABLE DE HIDRURO DE NIQUEL 
	 
	 

	DOS (2) ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESORA
	 
	 

	BASE DE CARGA CON CABLE DE ALIMENTACION O CABLE DE ALIMENTACION PARA CARGAR EL EQUIPO
	 
	 

	ENSAYOS:
	 
	 

	MARCADORES CARDIACOS TIEMPO MAX 10 MIN PARA ARROJAR UN RESULTADO
	 
	 

	GASES SANGUÍNEOS TIEMPO MAX 2 MIN PARA ARROJAR UN RESULTADO
	 
	 

	LACTATO TIEMPO MAX 2 MIN PARA ARROJAR UN RESULTADO
	 
	 

	HEMATOLOGÍA TIEMPO MAX 2 MIN PARA ARROJAR UN RESULTADO
	 
	 

	QUÍMICA SANGUÍNEA TIEMPO MAX 2 MIN PARA ARROJAR UN RESULTADO
	 
	 

	COAGULACIÓN TIEMPO MAX 2 MIN PARA ARROJAR UN RESULTADO
	 
	 

	PROCESO ANALÍTICO MÍNIMO DE 4 PASOS DE FÁCIL MANEJO
	 
	 

	EL SISTEMA DEBE CONTAR CON COMPROBACIÓN DE CALIDAD
	 
	 

	EL SISTEMA DEBE CONTAR CON PROGRAMA PARA DESCARGAR DATOS
	 
	 

	FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
	 
	 



LOTE N° 10:
	LOTE N° 10. DESFIBRILADOR CON MONITOR DE SIGNOS VITALES INTEGRADO 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	DESFIBRILADOR MANUAL
	 
	 

	MODO DEA
	 
	 

	MODO SINCRONIZADO
	 
	 

	MARCAPASOS EXTERNO
	 
	 

	SELECCIÓN DEL NIVEL DE ENERGIA EN EL PANEL FRONTAL
	 
	 

	ENERGÍA MÁXIMO SUMINISTRADA DE 360 JOULES
	 
	 

	POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN DE LA DESCARGA DESDE LAS PALAS Y EL PANEL FRONTAL
	 
	 

	DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DEL NIVEL DE ENERGÍA EN CASO DE QUE NO OCURRA LA DESCARGA
	 
	 

	INDICADOR DE CARGA 
	 
	 

	ECG DE MÍNIMO 5 DERIVACIONES 
	 
	 

	6 FORMAS DE ONDA PARA ECG DE 5 DERIVACIONES
	 
	 

	RESPIRACIÓN 
	 
	 

	NIBP MODO DE TRABAJO MANUAL /AUTOMÁTICO/ CONTINUO: PRESIÓN NO INVASIVA  
	 
	 

	TEMP: TEMPERATURA CORPORAL
	 
	 

	PR: FRECUENCIA DE PULSO
	 
	 

	SPO2 DE 0 A 100%: SATURACION DE OXIGENO
	 
	 

	CO2: DIOXIDO DE CARBONO (OPCIONAL)
	 
	 

	IBP: PRESIÓN INVASIVA 
	 
	 

	TAMAÑO DE LA PANTALLA TFT MÍNIMO DE 7 PULGADAS
	 
	 

	PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS VALORES Y LAS ONDAS REGISTRADAS
	 
	 

	BATERIA DE RESPALDO BATERÍA DE MÍNIMO DOS HORAS DE AUTONOMÍA EN MONITOREO 
	 
	 

	ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES PARA TODOS LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS
	 
	 

	DESFIBRILADOR BIFÁSICO
	 
	 

	PALAS EXTERNAS ADULTO/PEDIÁTRICO
	 
	 

	PALAS INTERNAS ADULTO
	 
	 

	IMPRESORA TÉRMICA
	 
	 

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ O 220V, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DEL PUNTO ELÉCTRICO EN LA UNIDAD DE DESTINO DEL EQUIPO (SI SE REQUIERE) O ELEVADOR DE VOLTAJE, PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.
	 
	 

	ACCESORIOS OBLIGATORIOS POR CADA EQUIPO OFERTADO:
	 
	 

	(02) CABLE DE ECG DE CINCO DERIVACIONES
	 
	 

	CINCO (05) JUEGOS DE PARCHES DE ELECTRODOS PARA MARCAPASOS
	 
	 

	TRES (03) BRAZALETES ADULTO TAMAÑO ESTÁNDAR REUTILIZABLES
	 
	 

	DOS (02) BRAZALETES TAMAÑO PEDIÁTRICO REUTILIZABLES
	 
	 

	INTERFACE DE SPO2 DE MÍNIMO 2 METROS DE LONGITUD
	 
	 

	TRES (03) SENSORES DE OXIMETRÍA DE DEDO ADULTO REUTILIZABLES COMPATIBLE CON LA INTERFACE 
	 
	 

	DOS (02) SENSORES DE OXIMETRÍA DE DEDO PEDIÁTRICOS REUTILIZABLES COMPATIBLE CON LA INTERFASE
	 
	 

	MÍNIMO DIEZ (10) UNIDADES DE PAPEL PARA LA IMPRESORA
	 
	 

	NOTA: EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE ESTOS ACCESORIOS SERÁN VERIFICADOS MEDIANTE CERTIFICACIÓN ANEXADA POR EL FUTURO OFERENTE.
	
	

	FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
	 
	 



LOTE N° 11:
	
LOTE N° 11. SET INSTRUMENTAL DE MICROCARDIO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	UNA MICRO PINZA DE ANILLO RECTA, DE 1.0 X 0.5 MM, MANDÍBULA DIAMANTADA DE 18 CM DE LONGITUD 18 CM
	 
	 

	UNA MICRO PINZA DE ANILLO RECTA, DE 2.0 X 1,0 - 1,3MM, MANDÍBULA DIAMANTADA DE 18 CM DE LONGITUD
	 
	 

	UNA PINZA DE RELOJERO O TIPO RELOJERO PUNTAS AGUDAS DE 0.7MM A 1MM RECTA DE 18CM DE LONGITUD.
	 
	 

	UNA PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DE BAKEY, PUNTA 1,5 MM, DE 18CM DE LONGITUD,
	 
	 

	UNA TIJERA VASCULAR FAVALORO CURVA.ANGULACION DE 45° DE 16 CM DE LONGITUD
	 
	 

	UNA TIJERA VASCULAR DE BAKEY PUNTA EN ÁNGULO DE 25° TC DE 23 CM DE LONGITUD 
	 
	 

	UNA MICRO TIJERA CASTROVIEJO O MICROTIJERA DE DISECCION CURVA-ROMA DE  15 CM DE LONGITUD
	 
	 

	UN MICRO PORTA AGUJA CASTROVIEJO, RECTA CON RACHE EN TUGSTENO.DE 18 CM DE LONGITUD
	 
	 

	DOS MICRO PORTA AGUJA JACOBSON O WACHTEL BOCA DE 1,8MM DE 18CM DE LONGITUD
	 
	 

	UN CONTENEDOR FONDO NO PERFORADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CON TAPA PERFORADA, CON SISTEMA DE BARRERA ÚNICA, ANTI-GÉRMENES REUTILIZABLE. CON MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO SIN COSTO ADICIONAL PARA LOS CONTENEDORES QUE USEN ESTE SISTEMA. CON BANDEJA PERFORADA QUE CONTENGA TODOS LOS INSTRUMENTOS. ASI, MISMO LAS MEDIDAS DEL CONTENEDOR DEBEN SER ACORDE CON LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO CON EL PROPÓSITO DE QUE ESTE SE AJUSTE AL CONTENIDO DEL SET COMPLETO. Y/O CAJA PLÁSTICA PERFORADA CON TAPA PERFORADA BANDEJA PLÁSTICA PERFORADA Y ESTERILLAS EN SILICONA QUE CONTENGA TODOS LOS INSTRUMENTOS. POR LO TANTO, PUEDEN SER OFERTADOS CONTENEDORES DE UNO O MÁS NIVELES. 
	 
	 

	TODAS LAS PIEZAS DEBEN ESTAR FABRICADAS EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, TITANIO, TUNGSTENO O RECUBIERTAS EN CERÁMICA (SEGÚN APLIQUE AL LOTE), Y DEBEN SOPORTAR TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 134 °C.
	
	

	CADA UNA DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL INSTRUMENTAL DEBE VENIR MARCADA CON LA PALABRA PONAL Y UN NÚMERO DE SERIE O IDENTIFICACIÓN.
	
	

	PARA LAS DIMENSIONES Y LONGITUDES (CM/MM) DE LAS PIEZAS DESCRITAS EN EL PRESENTE LOTE, SE ACEPTARÁ UN RANGO DE TOLERANCIA TÉCNICA DEL +/- 10%
	
	

	
	 
	 





LOTE N° 12:
	LOTE N° 12. SET INSTRUMENTAL VASCULAR
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	DOS PINZA O CLAMP VASCULAR ATRAUMÁTICA CON DIENTES DE BAKEY DE 27 A 30 CM DE LONGITUD SUS MANDIBULAS O PARTE ACTIVA COMPLETA EN FORMA DE C.
	 
	 

	DOS PINZA O CLAMP VASCULAR ATRAUMATICO CON DIENTES DE BAKEY DE 24,5CM DE LONGITUD SUS MANDÍBULAS O PARTEA ACTIVA COMPLETA CURVA, ANGULADA DE 60°.
	 
	 

	DOS PINZA O CLAMP VASCULAR ATRAUMÁTICO CON DIENTES DE COOLEY DE 18 CM DE LONGITUD SUS MANDÍBULAS ACTIVAS COMPLETAS EN FORMA DE ANGULACIÓN TRES PARTES.
	 
	 

	DOS PORTAAGUJAS CON BOCAS DE CARBONO DE TUGSTENO DE BAKEY DE 18CM DE LONGITUD
	 
	 

	DOS PORTAAGUJAS CON BOCAS DE CARBONO DE TUGSTENO CRILLE-WOOD DE 18CM DE LONGITUD
	 
	 

	UN SEPARADOR DE DESMARRES O CUSHING DE 12MMX24CM DE LONGITUD
	 
	 

	DOS PINZA DISECCION ATRAUMÁTICA VASCULAR DE BAKEY DE 1,5MM DE 20 CM DE LONGITUD 
	 
	 

	DOS PINZA DISECCIÓN ATRAUMÁTICA VASCULAR DE BAKEY DE 1,5MM A 2,0 MM DE 18 A 24 CM DE LONGITUD 
	 
	 

	DOS PINZAS HEMOSTÁTICAS CURVA BENGOLEA DE 20CM DE LONGITUD
	 
	 

	DOS PINZAS HEMOSTÁTICAS MOSQUITO CURVA, HALSTED MOSQUITO DE 19 CM DE LONGITUD
	 
	 

	UN SET DE SEPARADORES RICHARD – EASTMAN
	 
	 

	UN CONTENEDOR FONDO NO PERFORADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CON TAPA PERFORADA, CON SISTEMA DE BARRERA ÚNICA, ANTI-GÉRMENES REUTILIZABLE. CON MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO SIN COSTO ADICIONAL PARA LOS CONTENEDORES QUE USEN ESTE SISTEMA. CON BANDEJA PERFORADA O CESTA DE ALAMBRE QUE CONTENGA TODOS LOS INSTRUMENTOS. ASI, MISMO LAS MEDIDAS DEL CONTENEDOR DEBEN SER ACORDE CON LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO CON EL PROPÓSITO DE QUE ESTE SE AJUSTE AL CONTENIDO DEL SET COMPLETO. Y/O CAJA PLASTICA PERFORADA CON TAPA PERFORADA BANDEJA PLASTICA PERFORADA Y ESTERILLAS EN SILICONA QUE CONTENGA TODOS LOS INSTRUMENTOS. POR LO TANTO, PUEDEN SER OFERTADOS CONTENEDORES DE UNO O MAS NIVELES. 
	 
	 

	TODAS LAS PIEZAS EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE O TITANIO DEBE SOPORTAR TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 134 °C CADA UNA DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL INSTRUMENTAL DEBE SER MARCADAS “PONAL” CON UN NUMERO DE SERIE O IDENTIFICACIÓN SERÁ ACEPTADO UN RANGO DE TOLERANCIA +/- 10%
	 
	 



LOTE N° 13:
	LOTE N° 13. SET INSTRUMENTAL DE ENDARTERECTOMIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	UNA TIJERA VASCULAR POTTS SMITH ANGULADA A 45°. DE 19 CM DE LONGITUD.
	 
	 

	UNA TIJERA METZEMABUM SUPER CUT CURVA PUNTA ROMA- FINA, DE 19 CM DE LONGITUD.
	 
	 

	TIJERA STEVENS O REYNOLDS TC O ST RECTA, DE 15 CM DE LONGITUD EN ADELANTE o UNA TIJERA STEVENS O REYNOLDS TC O ST CURVA, DE 15 CM DE LONGITUD EN ADELANTE.
	 
	 

	UNA PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DE BAKEY ATRAUMÁTICA RECTA, PUNTA DE 1.0 MM.DE 16 CM DE LONGITUD
	 
	 

	UNA PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DE BAKEY ATRAUMÁTICA RECTA, PUNTA DE 1.5 MM.DE 20 CM DE LONGITUD
	 
	 

	UN PORTA AGUJA SAROT O CRILE WOOD VASCULAR TC, EN TUGSTENO.DE 18 CM DE LONGITUD
	 
	 

	DOS CLAMP BULLDOG DIETHRICH. ANGULADO, ASAS CRUZADAS, ESTRIADO TRANSVERSAL BOCA DE 12MM 
	 
	 

	DOS CLAMP COOLEY ANGULADO Y/O CLAMPS DE JOHN HOPKINS ANGULADO O CURVO, ASAS CRUZADAS, ESTRIADO ASAS CRUZADAS DE 3,5 A 4,5MM 
	 
	 

	DOS CLAMP O PINZA AÓRTICA MORRIS DEBAKEY - MORDAZAS ATRAUMÁTICAS DEBAKEY VÁSTAGO CURVOS (S) DE 26 CM DE LONGITUD. PUNTA UTIL ANGULADA O CURVA. 
	 
	 

	UN CONTENEDOR FONDO NO PERFORADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CON TAPA PERFORADA, CON SISTEMA DE BARRERA ÚNICA, ANTI-GÉRMENES REUTILIZABLE. CON MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO SIN COSTO ADICIONAL PARA LOS CONTENEDORES QUE USEN ESTE SISTEMA. CON BANDEJA PERFORADA O CESTA DE ALAMBRE QUE CONTENGA TODOS LOS INSTRUMENTOS. ASI, MISMO LAS MEDIDAS DEL CONTENEDOR DEBEN SER ACORDE CON LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO CON EL PROPÓSITO DE QUE ESTE SE AJUSTE AL CONTENIDO DEL SET COMPLETO. Y/O CAJA PLÁSTICA PERFORADA CON TAPA PERFORADA BANDEJA PLÁSTICA PERFORADA Y ESTERILLAS EN SILICONA QUE CONTENGA TODOS LOS INSTRUMENTOS. POR LO TANTO, PUEDEN SER OFERTADOS CONTENEDORESDE UNO O MÁS NIVELES. 
	 
	 

	TODAS LAS PIEZAS EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE O TITANIO O TUGSTENO DEBE SOPORTAR TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 134 °C CADA UNA DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL INSTRUMENTAL DEBE SER MARCADAS “PONAL” CON UN NUMERO DE SERIE O IDENTIFICACIÓN SERA ACEPTADO UN RANGO DE TOLERANCIA +/- 10%
	 
	 



	CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS LOTES - EQUIPO BIOMÉDICO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
	

	1
	
EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SON NUEVOS, FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD E INOXIDABLE.


	
	

	2
	
EL OFERENTE GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y LOS CERTIFICADOS DE CALIFICACION PARA EL CASO DE LAS NEVERAS. DICHOS CERTIFICADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS JUNTO CON CADA EQUIPO SUMINISTRADO AL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. EN CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO NO REQUIERA CALIBRACIÓN O CALIFICACION DESDE FÁBRICA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, EL OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR UN DOCUMENTO QUE ASÍ LO JUSTIFIQUE. 

DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA, EL OFERENTE REALIZARÁ LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y CALIFICACION DE LAS NEVERAS DE FORMA ANUAL.


	
	

	3
	
EL OFERENTE GARANTIZA QUE, EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA, ATRIBUIBLE A FALLAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DEL EQUIPO RESPECTIVO POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO.


	
	

	4
	
EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL ASÍ:
	
	

	
	CAPACITACIÓN ASISTENCIAL: RESPECTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CON LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA; DISTRIBUIDAS EN LOS TURNOS DE PERSONAL ASISTENCIAL ESTABLECIDOS PARA CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, CON EL FIN DE CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE OPERARÁN EL EQUIPO. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO EN EL TEMA Y CON LAS PRUEBAS DE CAMPO QUE ESTABLEZCA EL ESPECIALISTA QUE RECIBIRÁ EL ELEMENTO.
CAPACITACIÓN TÉCNICA: SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS; DIRIGIDA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL. ESTAS CAPACITACIONES DEBERÁN TENER UN MÍNIMO DE (6) HORAS. 
NOTA: PARA LOS LOTES 11, 12 y 13 ESTAS CAPACITACIONES DEBERÁN TENER UN MÍNIMO DE (1) HORA.

	
	

	5
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARÁ ENTREGA DE:
MANUAL DE USUARIO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
MANUAL TÉCNICO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
CATÁLOGO O LISTADO DE REPUESTOS EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
FICHAS TÉCNICAS DE LOS INSUMOS Y/O CONSUMIBLES EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.


	
	

	6
	
EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARÁ ENTREGA DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES ENTREGADOS.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, DISPOSITIVOS, BIENES DE INTERCONEXIÓN Y PARTES NECESARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
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EL OFERENTE CERTIFICA QUE LA GARANTÍA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS INICIARA DESDE LA FECHA DE PUESTA EN MARCHA Y/O TEST DE ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS, PARA LO CUAL, UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO ADQUIRIDO, REALIZARÁ LA PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA Y/O TEST DE ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR Y DEL PERSONAL IDÓNEO QUE SEA DESIGNADO.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOLICITADOS AL AÑO A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADOS, ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS OFERTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, DICHO MANTENIMIENTO INCLUIRÁ EL SUMINISTRO DE REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL, SIN COSTO ALGUNO; CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA.

NOTA: SE ENTENDERÁ POR DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL AQUELLAS FALLAS IDENTIFICADAS DURANTE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS COMPONENTES INTERNOS O EXTERNOS DEL EQUIPO, TALES COMO DEFORMACIONES, DESPRENDIMIENTOS, CORROSIÓN, DESGASTE DE CONTACTOS, ALTERACIONES EN LAS TOLERANCIAS, INCREMENTO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA U OTRAS CONDICIONES QUE COMPROMETAN SU FUNCIONAMIENTO, DEBIENDO EL OFERENTE REALIZAR SU REEMPLAZO SIN GENERAR COSTOS PARA LA ENTIDAD.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LA CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS (SEGÚN APLIQUE), Y CALIFICACIÓN DE LAS NEVERAS, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, ESTA CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DEBE SER REALIZADA MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, ESTA SE REALIZARÁ CONFORME A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y SE GENERARÁ EL RESPECTIVO INFORME EL CUAL DEBE SER ENTREGADO AL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. 

DE IGUAL FORMA EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO O ACCESORIOS OFERTADOS POR PARTE DEL OPERARIO, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN.


	
	

	14
	
EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁ N ASUMIDOS POR EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.


	
	

	15
	
EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARÁ EL TRASLADO, ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES, EQUIPOS ADICIONALES, ACCESORIOS E INSUMOS OFERTADOS AL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL AL QUE VA DIRIGIDO, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS CONTARÁN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL EVENTO DE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS SEA RETIRADO DEL MERCADO POR EL FABRICANTE, SE REALIZARÁ EL CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL, CON PREVIA VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

ESTA CONDICIÓN APLICA CUANDO EL EQUIPO OFRECIDO SEA RETIRADO DEL MERCADO ANTES DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL EQUIPO ADQUIRIDO O AUN SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.


	
	

	18
	
AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN EL OFERENTE VERIFICARÁ LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y REALIZARÁ LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS POR ESCRITO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO O A LOS ENCARGADOS DEL HOSPITAL CENTRALAL QUE ESTÁN DESTINADOS LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, INCLUYENDO EN UNA SOLA ENTREGA Y BAJO ACTA SOCIALIZADA EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN, TODOS LOS DISEÑOS Y DETALLES TÉCNICOS DE LA TOTALIDAD DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS (ELÉCTRICA, OBRA CIVIL, HIDRÁULICA, ESTRUCTURA, COMUNICACIONES, ETC.), PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL. AL RESPECTO SE ANOTA DE MANERA IMPORTANTE QUE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES DE INSTALACIÓN DEBEN QUEDAR ACORDADAS Y CLARAMENTE ESTABLECIDAS LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, DE TAL MODO QUE LOS ERRORES U OMISIONES QUE GENEREN SOBRECOSTOS O INCONSISTENCIAS PRESUPUESTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PREINSTALACIÓN, SERÁN ASUMIDOS ECONÓMICAMENTE POR EL OFERENTE”.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR, DEL PERSONAL DE SERVICIO AL QUE VA DIRIGIDO Y EN PRESENCIA DEL INGENIERO DE LA DEPENDENCIA DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, EN LA FECHA PREVIAMENTE PROGRAMADA DE COMÚN ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR Y LA ENTIDAD.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TOMARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL A SU CARGO O SERVICIO Y DE LOS DE OTROS CONTRATISTAS, DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES EN EL PAÍS.
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EL OFERENTE TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE NO SE PRESENTEN DAÑOS A LOS BIENES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, DURANTE EL PERÍODO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PARA LO CUAL SE IMPLEMENTARÁN MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE PISOS, MUROS, TECHOS, CARPINTERÍAS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y EN GENERAL TODAS LAS PARTES Y BIENES DE LAS EDIFICACIONES. QUE SERÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ORIGINEN A CAUSA DE SUS INTERVENCIONES Y LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL MISMO BUEN ESTADO EN QUE LE FUERON ENTREGADOS.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARÁ LOS BIENES ADJUDICADOS CON DOS PLACAS METÁLICAS, EN LUGAR DE FÁCIL VISUALIZACIÓN O ESCRITO EN ANTI-RELIEVE SOBRE EL CUERPO DEL EQUIPO, CUANDO SU MATERIAL ASÍ LO PERMITA, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS.
PRIMERA PLACA
PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
SEGUNDA PLACA
PARA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO.
NÚMERO DEL CONTRATO: _______________________________.
CONTRATISTA: _________________________________________.
TELÉFONO DEL CONTRATISTA 24 HORAS: __________ / __________.
EL TAMAÑO DE LOS AVISOS SERÁ PROPORCIONAL AL BIEN QUE IDENTIFICAN, SIEMPRE VISIBLES, LEGIBLES Y DE MUY DIFÍCIL ELIMINACIÓN. LAS PLACAS, NO SE PODRÁN ARRANCAR MANUALMENTE Y NO DEBEN DAÑAR LOS BIENES. SE EXCEPTÚAN DE LAS PLACAS LOS BIENES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, PARA LOS LOTES 11, 12 Y 13 SE AUTORIZA LA MARCACIÓN MEDIANTE LÁSER.
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EL OFERENTE GARANTIZARÁ QUE ENTREGARÁ CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS, EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE AL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, O EN CASO DE NO REQUERIRSE, DEBERÁ ALLEGAR EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA.
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	EL OFERENTE GARANTIZARÁ LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS JUNTO CON LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE, EN EL CUAL SE EVIDENCIE MARCA, MODELO Y SERIE.
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EL OFERENTE GARANTIZARÁ LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS JUNTO CON EL LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS CON SU CORRESPONDIENTE CÓDIGO O REFERENCIA DE PEDIDO.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS JUNTO CON LA ENTREGA DEL EQUIPO AL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS.


	
	

	30
	
EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE O MEJORAS QUE LA FÁBRICA LANCE AL MERCADO DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS OFERTADOS, ASÍ COMO DE LOS ACCESORIOS SERÁ DESDE AÑO 2025 EN ADELANTE.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL IDIOMA DE LA INTERFACE CON EL USUARIO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS SERA EN CASTELLANO.
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EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS REQUIERAN CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA INSTALACIÓN, UNA VEZ SE ADJUDIQUE EL PROCESO SE COORDINARÁ CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y EL GRUPO LOGÍSTICO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL LA VERIFICACIÓN DE DICHAS CONDICIONES RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ENTIDAD.
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EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA PRESENTARÁ CERTIFICACIÓN DE ACCESORIOS, INSUMOS Y/O REPUESTOS ADICIONALES A LOS MÍNIMOS EXIGIDOS CON SU RESPETIVO VALOR UNITARIO PARA CONTROL DE INVENTARIOS DE LA ENTIDAD.
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ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA). PARA ESTA ÚLTIMA CERTIFICACIÓN SERÁ VÁLIDA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO CE VIGENTE CONFORME AL REGLAMENTO (UE) 2017/745 (MDR) O CERTIFICACIÓN BAJO MDD 93/42/EEC JUNTO CON LA CARTA DE EXTENSIÓN, CONTINUIDAD O TRANSICIÓN REGULATORIA EMITIDA POR EL ORGANISMO NOTIFICADO COMPETENTE, CONFORME AL REGLAMENTO (UE) 2023/607, QUE EVIDENCIE LA VIGENCIA LEGAL DEL CERTIFICADO PRESENTADO.
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EL OFERENTE GARANTIZA CON EL PRESENTE FORMULARIO Y CERTIFICA QUE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS OFERTADOS NO TIENEN ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS Y NO HAN SIDO RETIRADOS DEL MERCADO.
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	GARANTÍA DE 2 AÑOS, INCLUYENDO LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO LO INDICA EL MANUAL DE CADA EQUIPO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA

NOTA: SE ENTENDERÁ POR DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL AQUELLAS FALLAS IDENTIFICADAS DURANTE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS COMPONENTES INTERNOS O EXTERNOS DEL EQUIPO, TALES COMO DEFORMACIONES, DESPRENDIMIENTOS, CORROSIÓN, DESGASTE DE CONTACTOS, ALTERACIONES EN LAS TOLERANCIAS, INCREMENTO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA U OTRAS CONDICIONES QUE COMPROMETAN SU FUNCIONAMIENTO, DEBIENDO EL OFERENTE REALIZAR SU REEMPLAZO SIN GENERAR COSTOS PARA LA ENTIDAD.

	
	

	

EL OFERENTE ANEXARÁ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO



	38
	
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.

PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTÚE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA, O EL CERTIFICADO INDICANDO QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA, SEGÚN EL CASO.
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EL OFERENTE ANEXARÁ EN LA PROPUESTA EL CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO QUE REALIZA LA OFERTA, O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA SEGÚN EL CASO. EN NINGÚN CASO SERÁN ACEPTADAS LAS ACTAS EXPEDIDAS POR EL INVIMA.
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ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VÁLIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTÚE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA.
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EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROCESO SE ENCUENTRA RELACIONADO EN EL ANEXO N° 1 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL OFERENTE DEBERÁ APORTAR JUNTO CON SU PROPUESTA LA CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA IDONEIDAD DE ESTE PERSONAL SERÁ VERIFICADA POR EL SUPERVISOR CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS.

NOTA: PARA LOS ÍTEMS 11, 12 y 13 SERÁ VÁLIDO CERTIFICAR QUE CUENTA CON EL PERSONAL INSTRUMENTADOR, CLÍNICO O IDÓNEO BAJO LAS MISMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ÍTEM. 
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	EL OFERENTE ANEXARÁ EN LA PROPUESTA LOS CERTIFICADOS, EMITIDOS POR EL FABRICANTE, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN DESCRITAS DENTRO DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FICHAS TÉCNICAS ANEXAS; SI ASÍ LO REQUIERE. LAS CERTIFICACIONES EN MENCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
• ESTAR EN ORIGINAL Y TENER TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, SI ASÍ LO REQUIERE.
• DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE: PODRÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL DE FÁBRICA O DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y/O DE PRODUCTO DE FÁBRICA.
• LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO NO DEBE SER MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO.

	
	

	SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	OFRECE

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
EL OFERENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 1072 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO” Y LA RESOLUCIÓN NO. 0312 DE 2019 “POR LA CUAL SE DEFINEN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, Y ADJUNTARÁ A LA PROPUESTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
1.      CERTIFICADO NO SUPERIOR A TRES (03) MESES EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) SOBRE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), DONDE CONSTE UNA CALIFICACIÓN SE ENCUENTRE EN UNA ESCALA DE VALORACIÓN “ACEPTABLE” (PUNTAJE MAYOR A 85%) Y MANTENER LA CALIFICACIÓN Y EVIDENCIAS A DISPOSICIÓN (PARA EL CASO DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO POR CADA EMPRESA QUE CONFORMA LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO). LA CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST SERÁ OBJETO DE VERIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN.
2.    SOPORTE DEL REGISTRO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SGSST ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO.
3.   FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

	
	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES
	OFRECE

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
INFORMAR SI LA EMPRESA PRESENTA SANCIONES VIGENTES DE ACUERDO AL REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (HTTP://VITAL.MINAMBIENTE.GOV.CO/SILPA_UT_PRE/RUIA/CONSULTARSANCION.ASPX?UBIC=EXT), POR LO CUAL, EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR EL CERTIFICADO DE LA PAGINA DONDE MANIFIESTE SI CUENTA O NO CON SANCIONES ABIERTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA.


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUALQUIER INFRACCIÓN AMBIENTAL POR VIOLACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE, O POR OMISIÓN DE PERMISOS O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL QUE HUBIESE SIDO NECESARIO TRAMITAR ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO, EN EL TRANSCURSO Y/O DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, SERÁ ASUMIDA COMO SU RESPONSABILIDAD.

	
	

	3
	
EL OFERENTE GARANTIZAR QUE ATENDERÁ LOS REQUERIMIENTOS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.

	
	



El oferente por cada lote deberá diligencia el siguiente cuadro:

	A. DATOS DEL EQUIPO BIOMÉDICO OFERTADO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN (EQUIPO)
	MARCA
	MODELO
	PAÍS FABRICANTE
	FECHA DE FABRICACIÓN

	1
	 
	 
	 
	 
	 
 

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	








FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL
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