


Formato No. 05 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Señores,
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
Carrera 11 No. 27 - 27.
Tunja.
						OBJETO: “[Colocar objeto del proceso]”

Estimados señores:

en mi calidad de representante legal de “[Nombre del Proponente]” o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente”, manifiesto que ejecutare el objeto del proceso de acuerdo a las siguientes:


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	MANTENIMIENTO

	1
	Mantenimiento Preventivo General de tomas Medicinales: Limpieza externa, cambio de orings y verificación de ajuste y conexión de acoples. 
	UN

	2
	Mantenimiento Caja de Corte Simple, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza.
	UN

	3
	Mantenimiento Caja de Corte Doble, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza.
	UN

	4
	Mantenimiento Caja de Corte Triple, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza.
	UN

	5
	Mantenimiento Caja de Corte Cuádruple, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza
	UN

	6
	Mantenimiento alarma de área de 1 -2 señales, Incluye revisión y limpieza de los componentes, medición de voltaje y pruebas de caída de presión real
	UN

	7
	Mantenimiento alarma de área de 1 -3 señales, Incluye revisión y limpieza de los componentes, medición de voltaje y pruebas de caída de presión real
	UN

	8
	Mantenimiento alarma maestra de 1 -10 señales, Incluye revisión y limpieza de los componentes, medición de voltaje y pruebas de caída de presión real
	UN

	9
	Mantenimiento preventivo y correctivo a central de gases medicinales manifold de oxígeno, maifold de aire, Válvulas central semiautomático aire medicinal, oxígeno y aire succión), incluye pruebas de fuga, retoque pintura instalación de etiqueta limpieza
	GLB

	10
	Bolsa de repuestos y/o mantenimientos correctivos
	UN

	11
	Suministro e instalación de alarma digital de tres señales
	UN

	12
	Suministro e instalación de caja de corte de tres gases
	UN

	13
	Suministro e instalación de caja de corte de dos gases
	UN

	14
	Suministro e instalación alarma aérea de dos señales
	UN

	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO

	15
	Regulador tipo click conexión CGA 540 para servicio de oxígeno
	UN

	16
	Flujometro 0-15 LPM para servicio de oxígeno
	UN

	17
	Flujometro 0-1 LPM para servicio de oxígeno
	UN

	18
	Regulador de aire medico ajustado a 55 PSI conexión CGA 590.
	UN

	19
	Regulador para servicio de oxígeno Neonatal 0-1 LPM(graduable de 0, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1)  
	UN

	20
	Regulador para servicio de oxígeno con flujómetro doble de 0-15 LPM
	UN

	21
	Regulador tipo click conexión CGA 870 para servicio de oxígeno de 0-15 LPM
	UN

	22
	Cilindro CGA 870 tipo E 683 O2
	UN

	23
	Carro para cilindro portátil marca CBMTECH
	UN

	24
	Cilindro Aluminio O2 de 4m3
	UN

	25
	Escudo gentec aire
	UN

	26
	Escudo gentec oxigeno
	UN

	27
	Latigillos de oxigeno para central de gases 
	UN



El anterior anexo técnico incluye: Traslado, rieles, soportes, montaje, armado e instalación de sistema completo, resane y pintura de todos los muros que se puedan afectar con la instalación.

Nota: Se solicita adjuntar ficha técnica de los materiales ofertados

[bookmark: _Hlk187750381]Atentamente,



[bookmark: _Hlk187751586]Firma (Firma del Proponente o de su representante legal):
Nombre del proponente:
Nit. o C.C.:
Representante legal (en caso de ser persona jurídica):
Cedula del Representante legal (en caso de ser persona jurídica):
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:



