[Escriba texto]	[Escriba texto]	[Escriba texto]

FORMATO OFERTA TÉCNICA 

[bookmark: _Hlk66393993]Ciudad y Fecha

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
Ciudad. 

REFERENCIA:	Proceso de contratación nro. MC-HIL-CIES-013-2026
OBJETO: 41_9527_333 Entregar a título de compraventa materiales e insumos de ferretería requeridos para atender las necesidades del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA, Regional Huila.
Ofrezco al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la ficha técnica del proceso. En tal sentido, me comprometo a suministrar los siguientes elementos con excelente calidad, conforme a la descripción y características técnicas requeridas, así:

*En los casos en que no aplique indicar marca y referencia, se deberá anexar imagen o ilustración detallada de los productos ofertados, que permita su plena identificación y verificación por parte de la Entidad.

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	REFERENCIA

	1
	31162414
	Abrazadera Metálica: Abrazadera metálica tipo cremallera de 1".
	20
	UN
	
	

	2
	31162414
	Abrazadera Metalicá: Abrazadera tipo cremallera en acero alcarbon, con recubrimiento cincado, de diámetro interno 1/2",ancho de fleje 8 mm, espesor de fleje 0,5 mm, diámetro apertura máxima 20 mm, diámetroapertura mínimo 12mm. Bolsa x 50 unidades
	3
	UN
	
	

	3
	23131601
	Accesorios para Motortool: Kit de accesorios para Motortool Dremel 414. Compuesta por: discos de pulir 13 mm, 1 Dremel 150: mecha de 3.2mm,1 Dremel 401: mandril para discos de pulir,1 Dremel 402: mandril para discos de corte,2 Dremel 420: discos de corte de 24 mm de diámetro, 1 Dremel 421: pasta de pulir,1 Dremel 407: banda de lijar grano 60circular de 13mm de diámetro, 1 Dremel 8193: punta de amolar de óxido de aluminio de15.9 mm de diámetro.
	3
	UN
	
	

	4
	15121502
	Aceite de Corte: Aceite de corte  emulsionable de uso general para aplicaciones en procesos detorneado, fresado,  taladrado y afilado de herramientasde corte, emulsión blanca, con tenso activos, inhibidoresde corrosión y agentes de extrema presión. Paraconcentraciones que varían del 1 al 15%, segúnlos requerimientos de refrigeración y lubricidad específica. Presentaciónen Galón.
	1
	UN
	
	

	5
	51171630
	Aceite Mineral: Aceite Mineral Aw100 Compresor presentación 1Litro
	4
	UN
	
	

	6
	27131614
	Acoples Rápidos: Juego de acoples rápido para líneas de aire a presión, fabricados en acero cromado,Rosca de entrada: 1/2 NPT, rosca de salida:1/2 NPT, incluye 1 Conector "F" hembra, 3Conectores "M" machos, 1 Acople "F" hembra.
	1
	UN
	
	

	7
	31161508
	Alambre galvanizado  Alambre Galvanizado calibre 14. Rollo de alambre de 2,1 mm de diámetro por 200 metros.
	3
	UN
	
	

	8
	27112135
	Alicate de Corte: Alicate de Corte diagonal (cortafríos)de 6", cuerpo forjado fabricado en acero alCromo Níquel, con recubrimiento anticorrosión, superficies de cortetratada térmicamente, para uso de electricistas. Mangos recubiertoscon Bi-Material antideslizante reforzado y protección pronunciada enla parte superior del mango para evitar elcontacto con el cuerpo.
	8
	UN
	
	

	9
	27112107
	Alicate de Presión Hombresolo: Alicate de presión (Hombresolo) con mordaza curva, de 7" (178 mm),fabricado en aleación de acero (acero al cromovanadio) de alto grado, tratado térmicamente, dientes endurecidos,tornillo de ajuste de presión exacta.  Mangode desenganche.
	1
	UN
	
	

	10
	27112107
	Alicate de Presión Hombresolo: Alicate de presión (Hombresolo) con mordaza Recta, de 10" (254 mm),fabricado en aleación de acero (acero al cromovanadio) de alto grado, tratado térmicamente, dientes endurecidos,tornillo de ajuste de presión exacta.  Mangode desenganche.
	6
	UN
	
	

	11
	27112108
	Alicate de Punta Larga: (Pinzas) de 6" (152mm), cuerpo forjado fabricada en acero Cromo Níquel,con recubrimiento anticorrosión, mangos recubiertos con Bi-Material antideslizantereforzado y protección pronunciada en la parte superiordel mango para evitar el contacto con elcuerpo.
	6
	UN
	
	

	12
	27112135
	Alicate electricista: Alicate tipo electricista de 8", cuerpoforjado, fabricado en acero Cromo Níquel , conrecubrimiento anticorrosión,  quijadas maquinadas para mejor agarre,mangos recubiertos con Bi-Material antideslizante reforzado y protecciónpronunciada en la parte superior del mango paraevitar el contacto con el cuerpo.
	17
	UN
	
	

	13
	27112135
	Alicate Pela Cable: Pelacables de 5 pulgadas, parauso profesional, acabado resistente al óxido, empuñaduras cómodasde vinyl. Tope deslizante ajustable y orificio diseñadopara doblar y enrollar alambre. Mango sumergido resistenteal aceite que permite agarre cómodo. Pela cablesno aislados, para ser utilizados sin corriente vivay pueden cortar cables. Cumple especificaciones ANSI. Longitudtotal: 5-1/8 pulg. (130 mm), corta y pelacable de calibre 10 a 26.
	5
	UN
	
	

	14
	31162414
	Amarre plastico negro: Amarre Plástico Negro 3.6 x300mm bolsa x 100 unidades.
	1
	UN
	
	

	15
	10141601
	Amarre plástico: Amarres plásticos color negro, fabricado enABS, rango de temperatura: -20°C a 80 °C.,de uso ligero. Largo: 20 cm (8")., Ancho:4.5 mm. Resistencia a la tensión: 50 lb/ 23 kg. Presentación en bolsa de 100unidades.
	6
	UN
	
	

	16
	31162404
	Argolla en acero Argolla en acero latonada de 2 pulgadas  aplicaciones de sujeción y amarre en proyectos de construcción, fabricada en alambre de acero de 3, 4 mm.
	20
	UN
	
	

	17
	31161522
	Armella cerrada Armella cerrada número 23 con acabado galvanizado por inmersión en caliente es un herraje de acero al carbono diseñado específicamente para resistir la corrosión en exteriores y ambientes húmedos. Esta pieza destaca por ofrecer un diámetro interno de ojo de 1 pulgada (25 mm) y un cuerpo robusto de 5.4 mm de grosor, lo que le permite soportar cargas de hasta 60 kg con total seguridad. Con una longitud total de 110 mm, garantiza un anclaje profundo y duradero en madera
	80
	UN
	
	

	18
	21101803
	Aspersor de agua: Aspersor de riego por goteo,conexión de rosca de pua de 1/4". Tamaño25mm x 15mm. Bolsa x 100 unidades.
	2
	UN
	
	

	19
	21101803
	Aspersor de agua: Aspersor nebulizador 360°, 6.7mm x21mm, rosca de 4mm, en material PVC, alcancemínimo entre 1 a 3 metros. bolsa x100 unidades.
	2
	UN
	
	

	20
	30263601
	Barra lisa de acero al carbono: Barra lisade acero SAE 1045, sección transversal redonda, diámetrode 1" sin fraccionar.
	1
	M
	
	

	21
	30263601
	Barra lisa de acero al carbono: Barra lisade acero SAE 1045, sección transversal redonda, diámetrode 2",  sin fraccionar.
	1
	M
	
	

	22
	30263601
	Barra lisa de acero al carbono: Barra lisade acero SAE 1045, sección transversal redonda, diámetrode 7/8" sin fraccionar.
	1
	M
	
	

	23
	30264502
	Barra lisa de acero Inoxidable: Barra cilíndrica deacero Inoxidable SAE 304, de diámetro 1 pulgada, sin fraccionar.
	1
	M
	
	

	24
	26111706
	Batería: Batería o pila de botón 2430 alcalinade 3 V.
	5
	UN
	
	

	25
	11161704
	Bayetilla: Bayetilla, fibra  textil  100%algodón de color rojo,  utilizada para lalimpieza de  diferentes tipos de superficies, absorbentes,libre de pelusas, motas, tintes residuales o elementos,que produzcan rayado o manchado sobre las superficiesen donde son utilizadas. Dimensiones 70 Cm ancho x longitud deseada. Peso: 130 gr/m2.
	10
	M
	
	

	26
	41122407
	Bisturí : Bisturí con hoja de 18mm, paratrabajo pesado, con seguro y cambio automático dehojas.
	5
	UN
	
	

	27
	40151506
	Bomba de vacío: Bomba de vacío para extracciónde fluidos a botella de muestra. Capaz desoportar hasta 13 pulgadas de presión. Cuello de38-40mm medida estándar. Permite tomar una muestra representativasin contaminación cruzada. Adecuada para manguera de 3/16”,1/4”, 5/16”. Debe incluir 5 botellas de muestracon una capacidad de 4 onzas cada una.
	2
	UN
	
	

	28
	40151506
	Bomba Fumigadora manual, capacidad del Tanque: 20 L (4.75 - 5.28 gl), sistemas de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 40 psi +/- 10%. Rango de Presión: 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 psi. Palancazos Por Minuto: 10 con boquilla de 600 cc/min. Peso Neto: 5.8 kg / 11.6 lb. Dimensiones sin Empaque: Alto 54.1 cm Ancho, 21.7 cm, Largo 43 cm. Dimensiones con Empaque : Alto 55.3 cm, Ancho 24 cm, Largo 42 cm.
	2
	UN
	
	

	29
	23153143
	Boquilla para Hidrolavadora: Boquilla para hidrolavadora, lanza variopower jet short 360° para hidrolavadoras marca Karcher;boquilla con ajuste sin escalonamiento. Dimensiones: largo: 166mm,ancho: 42mm, alto: 62mm, para lavar en espaciosreducidos.
	1
	UN
	
	

	30
	23242104
	Broca de centro: Broca de centro, rectificada, materialHSS, # 3, diámetro de cuerpo 1/4", diámetrode broca 7/64", de doble punta, ángulo punta:118º y avellanado plano de 60º, según normaDIN 332-A.
	2
	UN
	
	

	31
	23242104
	Broca de centro: Broca de centro, rectificada, materialHSS, # 4, diámetro de cuerpo 5/16", diámetrode broca 1/8", de doble punta, ángulo punta:118º y avellanado plano de 60º, según normaDIN 332-A.
	2
	UN
	
	

	32
	23242104
	Broca de centro: Broca de centro, rectificada, materialHSS, # 5, diámetro de cuerpo 7/16", diámetrode broca 3/16",de doble punta, ángulo punta: 118ºy avellanado plano de 60º, según norma DIN332-A.
	2
	UN
	
	

	33
	23242104
	Broca de centro: Broca de centro, rectificada, materialHSS, # 6, diámetro de cuerpo 1/2", diámetrode broca 7/32", de doble punta, ángulo punta:118º y avellanado plano de 60º, según normaDIN 332-A.
	2
	UN
	
	

	34
	23242104
	Broca de centro: Broca de centro, rectificada, materialHSS, # 8, diámetro de cuerpo 3/4", diámetrode broca 5/16", de doble punta, ángulo punta:118º y avellanado plano de 60º, según normaDIN 332-A.
	6
	UN
	
	

	35
	23242104
	Broca para metal: Broca de diámetro  15/32pulgada, material HSS,  con espigo cilíndrico, producidasen HSS según norma DIN 338, acabado brillante,punta a 118º,  canal tipo N, recomendadapara aplicación en aceros convencionales, aluminio, hierro fundido,latón, madera y plásticos.
	5
	UN
	
	

	36
	23242104
	Broca para metal: Broca de diámetro  21/64pulgada, con espigo cilíndrico, producidas en HSS segúnnorma DIN 338, acabado brillante, punta a 118º, canal tipo N, recomendada para aplicación enaceros convencionales, aluminio, hierro fundido, latón, madera y plásticos.
	4
	UN
	
	

	37
	23242104
	Broca para metal: Broca de diámetro  25/64pulgada, material HSS, con espigo cilíndrico, producidas enHSS según norma DIN 338, acabado brillante, puntaa 118º,  canal tipo N, recomendada paraaplicación en aceros convencionales, aluminio, hierro fundido, latón,madera y plásticos.
	4
	UN
	
	

	38
	23242104
	Broca para metal: Broca de diámetro  7/16pulgada, material HSS, con espigo cilíndrico, producidas enHSS según norma DIN 338, acabado brillante, puntaa 118º,  canal tipo N, recomendada paraaplicación en aceros convencionales, aluminio, hierro fundido, latón,madera y plásticos.
	4
	UN
	
	

	39
	23242104
	Broca para metal: Broca de diámetro 9/16pulgada, con espigo cilíndrico, producidas en HSS según norma DIN 338, acabado brillante, punta a 118º, canal tipo N, recomendada para aplicación enaceros convencionales, aluminio, hierro fundido, latón, madera y plásticos.
	5
	UN
	
	

	40
	20111614
	Broca para metal: Broca de diámetro 1 de pulgada, material HSS, con espigo cilíndrico de 1/2pulgada.
	5
	UN
	
	

	41
	23242104
	Broca para metal: Broca de diámetro 1/2 de pulgada, material HSS, con espigo cilíndrico.
	25
	UN
	
	

	42
	23242104
	Broca para metal: Broca de diámetro 16,5 mm, con espigo cilíndrico, producidas en HSS según norma DIN 338, acabado brillante, punta a 118º,canal tipo N, recomendada para aplicación en aceros convencionales, aluminio, hierro fundido, latón, madera y plásticos.
	5
	UN
	
	

	43
	23242104
	Broca para metal: Broca de diámetro 19/64 pulgada, con espigo cilíndrico, producidas en HSS según norma DIN 338, acabado brillante, punta a 118º, canal tipo N, recomendada para aplicación en aceros convencionales, aluminio, hierro fundido, latón, madera y plásticos.
	4
	UN
	
	

	44
	23242104
	Broca para metal: Broca de diámetro 3/8 de pulgada, material HSS, con espigo cilíndrico.
	25
	UN
	
	

	45
	23242104
	Broca para metal: Broca de diámetro 5/8 de pulgada, con espigo cilíndrico, producidas en HSS según norma DIN 338, acabado brillante, punta a 118º, canal tipo N, recomendada para aplicación en aceros convencionales, aluminio, hierro fundido, latón, madera y plásticos.
	5
	UN
	
	

	46
	23242104
	Broca para metal: Broca de diámetro 6,5 mm, con espigo cilíndrico, producidas en HSS según norma DIN 338, acabado brillante, punta a 118º, canal tipo N, recomendada para aplicación en aceros convencionales, aluminio, hierro fundido, latón, madera y plásticos.
	5
	UN
	
	

	47
	31211904
	Brocha: Brocha para viruta y aceite, de 1"1/2de ancho, con cerda china blanca, de longitud2", con mango de plástico.
	6
	UN
	
	

	48
	31211904
	Brocha: Brocha para viruta y aceite, de 3"de ancho, x 11/16" de grueso, con cerdachina blanca, de longitud 2 1/4", con mangode plástico.
	6
	UN
	
	

	49
	27113103
	Buril: Buril de 1/2", corte derecho (AR), conpastilla soldada de carburo de tungsteno.(P40).
	8
	UN
	
	

	50
	27113103
	Buril: Buril de 1/2", de roscar o perfilar(tipo E - 60°), con pastilla soldada decarburo de tungsteno.(P40).
	8
	UN
	
	

	51
	27113103
	Buril: Buril de 1/2", para tronzado con pastillasoldada de carburo de tungsteno ISO 7 -P40.
	1
	UN
	
	

	52
	27113103
	Buril: Buril de 3/8", corte derecho (AR), conpastilla soldada de carburo de tungsteno.(P40).
	12
	UN
	
	

	53
	27113103
	Buril: Buril de 3/8", corte izquierdo (AL), conpastilla soldada de carburo de tungsteno.(P40).
	12
	UN
	
	

	54
	27113103
	Buril: Buril de 3/8", de roscar o perfilar(tipo E - 60°), con pastilla soldada decarburo de tungsteno.(P40).
	12
	UN
	
	

	55
	27113103
	Buril: Buril tipo barra de roscado interno UFWTRde  5/16", con pastilla soldada de carburode tungsteno.(P40).
	1
	UN
	
	

	56
	27113103
	Buril: Buril tipo barra de roscado interno UFWTRde 1/4", con pastilla soldada de carburo detungsteno.(P40).
	1
	UN
	
	

	57
	27113103
	Buril: Buril tipo barra de torneado internode 1/2" ISO 9, con pastilla soldada decarburo de tungsteno.(P40).
	6
	UN
	
	

	58
	26111513
	Cadena de rodillos: Cadena de rodillos ANSI 50-2por caja de 10 pies, con eslabón deunión.
	1
	UN
	
	

	59
	41111621
	Calibrador de espesores: Calibrador de espesores (Juego degalgas) de 32 hojas marcadas con medidas métricas:0.04mm, 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.10mm, 0.13mm, 0.15mm, 00.18mm,0.20mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.28mm, 0.33mm, 0.35mm, 0.38mm, 0.40mm,0.43mm, 0.45mm, 0.48mm, 0.50mm, 0.53mm, 0.55mm, 0.58mm, 0.58mm,0.63mm, 0.65mm, 0.70mm, 0.75mm, 0.80mm,0.88mm y sus equivalenciasy en pulgadas.
	2
	UN
	
	

	60
	41111607
	Calibrador de Roscas: Calibrador de hojas para roscasmétricas (60°), con pasos desde 0,25 ml hasta5,5 ml y roscas Whitworth (55°), con denominaciónde hilos por pulgada desde 19G hasta 4G, en acero inoxidable, tipo navaja.
	2
	UN
	
	

	61
	41111621
	Calibrador Vernier : Calibrador Vernier o Pie deRey, analógico, con resolución de 0,05mm/1/128", intervalo demedición de 0 a 150 mm / 0a 6". Fabricado en Acero Inoxidable, con superficiede lectura en cromo satinado fino. Freno decursor con tornillo. Que cumpla Norma DIN 862.Con certificado de calibración emitido por el fabricantey caja de almacenamiento y transporte en polímeroduro.
	5
	UN
	
	

	62
	41111621
	Calibrador Vernier : Calibrador Vernier o Pie deRey, digital, con resolución de 0,01 mm /0,005", intervalo de medición de 0 a 150mm / 0 a 6". Botones de:ON/OFF,  ZERO, inc/mm. Apagado automático y encendidocon el movimiento del cursor. Con salida dedatos. Batería CR2032. Fabricado en Acero Inoxidable, consuperficie de lectura en cromo satinado fino. Frenode tornillo en el cursor y con rodillopara su desplazamiento. Que cumpla Norma DIN 862.Con certificado de calibración acreditado por ENAC ycaja de almacenamiento y transporte en polímero duro.
	2
	UN
	
	

	63
	46171501
	Candado tipo Alemán: Candado tipo Alemán con ganchoen acero endurecido, cuerpo de latón fundido pulidoy lacado, doble bloqueo, anti-segueta (Dureza de aro54 HRC a 62 HRC),  cilindro enlatón con cinco (5) pines,  con 2llaves en latón niquelado, retiene la llave cuandoel candado esta abierto. Ancho de carcasa 66mm, altura de carcasa 50.1 mm, diámetro delaro: 11 mm, espacio libre vertical: 30 mm,espacio libre horizontal: 34 mm, altura total: 91.2mm.
	1
	UN
	
	

	64
	46171501
	Candado tipo Intemperie: Candado encauchetado tipo  intemperiecon gancho en acero endurecido, cuerpo laminado enacero cincado,  doble bloqueo con esferas, anti-segueta(Dureza de aro 54 HRC a 62 HRC), cilindro en latón con cinco (5) pines, con 3 llaves en latón niquelado, retienela llave cuando el candado esta abierto. Anchode carcasa 71 mm, altura de carcasa: 59mm, diámetro del aro: 11 mm, espacio librevertical: 20 mm, espacio libre horizontal: 26 mm,altura total: 90 mm. Cuerpo y gancho cubiertosen funda encauchetada, ranura de llave cubierta paraprotección contra oxidación.
	1
	UN
	
	

	65
	46181703
	Careta para soldadura: Careta para soldar inteligente, ProtecciónUV/R: DIN16 Área de visión: 90 X 33mm, número de sensores: 2 Regulación: Retardo ysensibilidad (Micrométrica), batería Intercambiable: 3V (Litio) Intercambiable, regulaciónDIN: 9-13 (Exterior) Tiempo de cambio: 1/25000 S(ANSI,+23), peso: 0.430 Kg, para procesos: TIG, MIG,SMAW, MMA.
	1
	UN
	
	

	66
	31191521
	Cepillo Antichispa: Cepillo anti chispa, (Grata Manual oCarda de Alambre) cerdas de latón de 30mm de longitud, fila de cerdas 4 x16, mango de madera, de 10 pulgadas delongitud.
	5
	UN
	
	

	67
	27111907
	Cepillo: Cepillo con cerdas de acero al carbón(Grata Manual o Carda de Alambre) con mangode madera  de 10 pulgadas de longitud,de 4 × 16 hileras de alambre calibre0.014 pulgadas (0.35 mm).  Largo del alambreaproximado1 pulgadas.
	8
	UN
	
	

	68
	31171501
	Chumacera : Chumacera Chumacera flanche (2 huecos) paraeje de 1/2". (2 huecos) para eje de1/2".
	10
	UN
	
	

	69
	31171501
	Chumacera : Chumacera de pedestal (2 huecos) paraeje de 1". Incluye grasera.
	10
	UN
	
	

	70
	31171501
	Chumacera : Chumacera de pedestal (2 huecos) paraeje de 1/2". Incluye grasera.
	10
	UN
	
	

	71
	31171501
	Chumacera : Chumacera de pedestal (2 huecos) paraeje de 3/4". Incluye grasera.
	10
	UN
	
	

	72
	31171501
	Chumacera : Chumacera flanche (2 huecos) para ejede 1".
	10
	UN
	
	

	73
	31171501
	Chumacera : Chumacera flanche (2 huecos) para ejede 3/4".
	10
	UN
	
	

	74
	31171501
	Chumacera: Chumacera de pedestal en hierro fundido UCP- 204 - 12, con rodamiento de fijaciónpor prisioneros, incluye prisioneros y grasera.
	2
	UN
	
	

	75
	31171501
	Chumacera: Chumacera de pedestal en hierro fundido UCP- 205 - 16, con rodamiento de fijaciónpor prisioneros, incluye prisioneros y grasera.
	2
	UN
	
	

	76
	31201502
	Cinta aislante: Cinta Aislante Negra. Ancho: 19 mmLargo: 10 metros Elongación hasta un 200%. Retardantea la flama, rango entre 0 a 80°C.Ideal para todo tipo de aislamiento profesional. Especialpara la industria eléctrica y electromecánica en general.
	12
	UN
	
	

	77
	31201519
	Cinta Teflón: Cinta Teflón, material Politetrafluoroetileno,  colorblanco, 3/4" de ancho, rollo x 50 metros.
	2
	UN
	
	

	78
	31201519
	Cinta Teflón: Cinta Teflón, material Politetrafluoroetileno, de usogeneral, color blanco, rollo de 10 metros delargo, ancho: 1/2 ",  Espesor: 0.065 mm, Elongación: 10%.
	5
	UN
	
	

	79
	25191817
	Compresimetro: Kit Compresimetro (Tester Medidor de Compresión) compuestode  8 piezas, que incluye: 1 Relojmarcador de 0 - 300Psi, 1 Manguera flexiblede 42 cm, 4 Racores: M18x1.5,  M14x1.25,M12x1.25, M10x1.0, 1 Adaptador recto, 1 Adaptador curvoy estuche de transporte plástico.
	1
	UN
	
	

	80
	40151603
	Compresor de diafragma: Compresor de Diafragma 1/3 HPmotor eléctrico 110V, 150 L/min Velocidad desplazamiento: 1740RPM, Presión máxima: 50 PSI – 3.5 BAR/ Directo
	1
	UN
	
	

	81
	27121701
	Conector hidráulico : Conector hidráulico reusable 1/2" hembraJIC - conector tipo hembra giratorio para instalaciónen manguera hidráulica. Material Bronce Latón.
	2
	UN
	
	

	82
	31151504
	Cuerda trenzada Cuerda trenzada fabricada en nylon de diámetro ¼”, soporta una carga óptima de 32 kg, con una carga máxima de rotura de 130 kg. Presentación en rollo de 20 metros.
	2
	UN
	
	

	83
	47131821
	Desengrasante: Desengrasante industrial, liquido, biodegradable, no tóxico, noinflamable, concentrado, soluble en agua,  pH alcalino,compuesto por solventes, tensioactivos y emulsionantes para limpiary desengrasar todo tipo de superficies, desde maquinariasindustriales, herramientas, hasta equipos mecánicos, para eliminar todotipo de aceites y grasas. Presentación en Galón.
	3
	UN
	
	

	84
	27111701
	Destornillador Punta Phillips: Destornillador  tipo profesional puntaPhillips (estrella)  #2 (Diámetro aprox. 1/4" -6 mm)  x 6" (150 mm), mangoen PVC, hexalobular (6 lados) para mayor ergonomíay mejor aplicación de torque, medida y tipode punta claramente indicada en el mango, barrasen acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente, resistente ala corrosión, punta anti-resbalante fosfatada y magnética.
	4
	UN
	
	

	85
	27111701
	Destornillador Punta Phillips: Destornillador  tipo profesional puntaPhillips (estrella) #2 (Diámetro aprox. 1/4" - 6mm)  x 4" (10mm), mango en PVC,hexalobular (6 lados) para mayor ergonomía y mejoraplicación de torque, medida y tipo de puntaclaramente indicada en el mango, barras en aceroCromo Vanadio tratadas térmicamente, resistente a la corrosión,punta anti-resbalante fosfatada y magnética.
	4
	UN
	
	

	86
	27111701
	Destornillador punta plana: Destornillador  tipo profesional punta plana tipo Gabinete 3/16" (5 mm) x6" (150 mm), mango en PVC, hexalobular (6lados) para mayor ergonomía y mejor aplicación detorque, medida y tipo de punta claramente indicadaen el mango, barras en acero Cromo Vanadiotratadas térmicamente, resistente a la corrosión, punta anti-resbalantefosfatada y magnética.
	1
	UN
	
	

	87
	23101504
	Dobladora : Dobladora  térmica para acrílico deVoltaje de 110V a una  Frecuencia de50/60Hz, con  Potencia eléctrica a 1500Watt, Ancho máximode curvatura 1250 mm, Ancho de la ranurade calentamiento  8 mm, Espesor de calentamiento1 mm - 6 mm, Peso bruto de9 kilogramos  a 11  kilogramos.
	1
	UN
	
	

	88
	30191501
	Escalera tipo Tijera: Escalera Certificada Tipo Tijera 5Pasos de 1,50 Metros Dieléctrica Tipo IA de136 Kilogramos de Resistencia. Rígidas y de altaresistencia, cumplen con las normas ANSI 14.5, Páralesen fibra de vidrio, Peldaños en aluminio antideslizantes,Cabezote superior en Polipropileno, Zapatas antideslizantes, El mecanismode tijera garantiza una operación suave y segura,de gran durabilidad en las escaleras de estetipo. Resistencia dieléctrica de 90kv.
	1
	UN
	
	

	89
	26111513
	Eslabón: Eslabón de unión ANSI 50-2
	2
	UN
	
	

	90
	23242605
	Esmeriladora angular: Esmeriladora angular (Pulidora) de 4-1/2 pulgadas, potencia aproximado: 900 W, velocidad aproximado: 12.000rpm, tensión 110 V, consumo  aproximado: 7,5amperios,  peso aproximado 2,6 kg, escobillas condesconexión automática, rotor y estátor cubiertos con resinaepóxica para evitar abrasión, sistema antibloqueo de latuerca, mango lateral extraíble de 2 posiciones, interruptortipo paleta con bloqueo, guarda de seguridad de7" de ajuste rápido, caja de engranajes súper-compactacon bloqueo de eje para cambio de herramientarápido. Accesorios: empuñadura lateral, brida, tuerca, guarda deprotección, llave de pernos y manual de instruccionesy 3 años de garantía.
	1
	UN
	
	

	91
	27111909
	Espátula: Espátula metálica de 1 Pulgadas de ancho,mango plástico de alta resistencia, lámina de aceroalto carbono tratada térmicamente y finamente pulida, dobleremachado de la hoja en el mango.
	1
	UN
	
	

	92
	27111909
	Espátula: Espátula metálica de 2 Pulgadas de ancho,mango plástico de alta resistencia, lámina de aceroalto carbono tratada térmicamente y finamente pulida, dobleremachado de la hoja en el mango.
	1
	UN
	
	

	93
	27111801
	Flexómetro Carcasa ABS: de 5 m (16 ft),ancho de la cinta: 25.4 mm (1"), escalade la hoja Métrica y en Pulgadas, materialde la cinta en acero con revestimiento denylon extruido, carcasa plástica de ABS de altoimpacto con recubrimiento y refuerzo de caucho TPRde alto impacto. Gancho de cinta grande dedoble extremo para mejor enganche. Seguro delantero quefacilita el bloqueo y desbloqueo. Resorte tratado térmicamentepara mayor vida útil.   Gancho paracinturón cromado anti oxido con memoria. Precisión claseCEE II.
	2
	UN
	
	

	94
	27111801
	Flexómetro Carcasa ABS: Flexómetro de 8 m (26ft), ancho de la cinta: 19 mm (3/4"),escala de la hoja Métrica y en Pulgadas,material de la cinta en acero con revestimientode nylon extruido, carcasa plástica de ABS dealto impacto con recubrimiento y refuerzo de cauchoTPR de alto impacto. Gancho de cinta grandede doble extremo para mejor enganche. Seguro delanteroque facilita el bloqueo y desbloqueo. Resorte tratadotérmicamente para mayor vida útil.   Ganchopara cinturón cromado anti oxido con memoria. Precisiónclase CEE II.
	5
	UN
	
	

	95
	27111801
	Flexómetro Gancho Magnético: Cinta Métrica  (Flexómetro) 5m / 16' de largo y 3/4" ancho.Superficie de la hoja cubierta con Nylon paraprevenir la corrosión. Escala en ambos lados dela cinta. Punta magnética en la gancho conCero Absoluto para mayor precisión. Carcasa plástica ABSde alto impacto con refuerzo de caucho TPRde alto impacto. Seguro delantero que facilita elbloqueo y desbloqueo de la cinta. Resorte tratadotérmicamente para mayor vida útil. Gancho para cinturóncromado anti oxido con memoria. Cumple con normasde precisión clase CEE II.
	5
	UN
	
	

	96
	27111801
	Flexómetro Gancho Magnético: Cinta Métrica (Flexómetro) 8 m/ 26' de largo y 1" ancho. Superficiede la hoja cubierta con Nylon para prevenirla corrosión. Escala en ambos lados de lacinta. Punta magnética en la gancho con CeroAbsoluto para mayor precisión. Carcasa plástica ABS dealto impacto con refuerzo de caucho TPR dealto impacto. Seguro delantero que facilita el bloqueoy desbloqueo de la cinta. Resorte tratado térmicamentepara mayor vida útil. Gancho para cinturón cromadoanti oxido con memoria. Cumple con normas deprecisión clase CEE II.
	10
	UN
	
	

	97
	23241611
	Fresa Frontal: Fresa escariadora de corte frontal enCarburo solido, diámetro de corte 10 mm, diámetrode espigo o mango 10 mm, de cuatro(4) cortes, ángulo de hélice 30°,longitud total aproximada 70 a 76 mm, longitudde corte aproximada 20 a 25 mm, paramecanizado de bronce, aluminio, acero aleado, acero inoxidabley fundiciones. Fabricación según DIN 844.
	1
	UN
	
	

	98
	23241611
	Fresa Frontal: Fresa escariadora de corte frontal enCarburo solido, diámetro de corte 12 mm, diámetrode espigo o mango 12 mm, de cuatro(4) cortes, ángulo de hélice 30°,longitud total aproximada72 a 84 mm, longitud de corte aproximada22 a 28 para mecanizado de bronce, aluminio,acero aleado, acero inoxidable y fundiciones. Fabricación segúnDIN 844.
	1
	UN
	
	

	99
	23241611
	Fresa Frontal: Fresa escariadora de corte frontal enCarburo solido, diámetro de corte 6 mm, diámetrode espigo o mango 6 mm, de cuatro(4) cortes, ángulo de hélice 30°, longitud totalaproximada 50 a 60 mm, longitud de corteaproximada 12 a 20 mm, para mecanizado debronce, aluminio, acero aleado, acero inoxidable y fundiciones.Fabricación según DIN 844.
	1
	UN
	
	

	100
	23241611
	Fresa Frontal: Fresa escariadora de corte frontal enCarburo solido, diámetro de corte 8 mm, diámetrode espigo o mango 8 mm, de cuatro(4) cortes, ángulo de hélice 30°,longitud total aproximada60 a 65 mm, longitud de corte aproximada18 a 22 mm, para mecanizado de bronce,aluminio, acero aleado, acero inoxidable y fundiciones. Fabricaciónsegún DIN 844.
	1
	UN
	
	

	101
	23241611
	Fresa Frontal: Fresa escariadora de corte frontal enHSS, diámetro de corte 10 mm, diámetro deespigo o mango 10 mm, de cuatro (4)cortes, ángulo de hélice 30°,  longitud totalaproximada 70 a 76 mm, longitud de corteaproximada 20 a 25 mm, para mecanizado debronce, aluminio, acero aleado, acero inoxidable y fundiciones.Fabricación según DIN 844.
	1
	UN
	
	

	102
	23241611
	Fresa Frontal: Fresa escariadora de corte frontal enHSS, diámetro de corte 12 mm, diámetro deespigo o mango 12 mm, de cuatro (4)cortes, ángulo de hélice 30°,  longitud totalaproximada 72 a 84 mm, longitud de corteaproximada 22 a 28, para mecanizado de bronce,aluminio, acero aleado, acero inoxidable y fundiciones. Fabricaciónsegún DIN 844.
	1
	UN
	
	

	103
	23241611
	Fresa Frontal: Fresa escariadora de corte frontal enHSS, diámetro de corte 6 mm, diámetro deespigo o mango 6 mm, de cuatro (4)cortes, ángulo de hélice 30°, longitud total aproximada50 a 60 mm, longitud de corte aproximada12 a 20 mm, para mecanizado de bronce,aluminio, acero aleado, acero inoxidable y fundiciones. Fabricaciónsegún DIN 844.
	1
	UN
	
	

	104
	23241611
	Fresa Frontal: Fresa escariadora de corte frontal enHSS, diámetro de corte 8 mm, diámetro deespigo o mango 8 mm, de cuatro (4)cortes, ángulo de hélice 30°,  longitud totalaproximada 60 a 65 mm, longitud de corteaproximada 18 a 22 mm, para mecanizado debronce, aluminio, acero aleado, acero inoxidable y fundiciones.Fabricación según DIN 844.
	1
	UN
	
	

	105
	31162605
	Gancho para polisombra Gancho para polisombra fabricado en plástico resistente, estabilizado para resistir degradación por radiación solar/UV prolongada. Normalmente de color negro. Sujeción de malla de sombra polisombra, telas, lonas o redes en estructuras exteriores. Es reutilizable, permite desmontajes y reinstalaciones sin perder su funcionalidad. Longitud aprox.: 3.2–3.5 cm, Ancho aprox.: 3.3 cm, Paquete de 50 unidades.
	5
	UN
	
	

	106
	44122107
	Grapa para Cercos Grapa Cerca, clavos fabricados en acero bajo carbono AISI-SAE 1012, Ideales para trabajar en estacones de madera para cercos de alambre de púas. Tamaño 9 mm x 1 1/4", diámetro aproximado 3,7 mm, presentación x 1Lb. Unidades aproximadas por libra 95 grapas.
	2
	LB
	
	

	107
	15121902
	Grasa: Grasa NLGI 2 EP Litio, presentación enenvase de 5 libras.
	1
	UN
	
	

	108
	31191521
	Grata Esmeril: Grata o Carda circular de alambreondulado  (calibre 0.35 mm/0.014"),  fabricada enacero al carbono, de 6" de diámetro, parapara esmeriles de banco, velocidad de trabajo máximo6.000 rpm. Incluye adaptadores de eje.
	5
	UN
	
	

	109
	31191521
	Grata Pulidora: Grata o Carda  tipo circularde alambre entorchado (calibre 0.5 mm/0.020"), fabricada enacero al carbono, de 4" de diámetro, parapulidoras de 4-1/2", eje 5/8" - 11, velocidadde trabajo máximo 14.000 rpm.
	17
	UN
	
	

	110
	31191521
	Grata Pulidora: Grata o Carda tipo circular dealambre entorchado (calibre 0.5 mm/0.020"), fabricada en aceroal carbono, de 6" de diámetro, para pulidorasde 7" y 9", eje 5/8" - 11,velocidad de trabajo máximo 9.000 rpm.
	6
	UN
	
	

	111
	31191521
	Grata Pulidora: Grata o Carda tipo copa dealambre ondulado fino (calibre 0.35 mm/0.014"),  fabricadaen acero al carbono, de 4" de diámetro,para pulidoras de 4-1/2", eje 5/8" - 11,velocidad de trabajo máximo 10.000 rpm.
	6
	UN
	
	

	112
	31191521
	Grata Pulidora: Grata o Carda tipo copa dealambre trenzado fino (calibre 0.35 mm/0.014"),  fabricadaen acero al carbono, de 3" de diámetro,para pulidoras de 4-1/2", eje 5/8" - 11,velocidad de trabajo máximo 12.500 rpm.
	1
	UN
	
	

	113
	31152204
	Guaya de acero  Guaya de acero, acabado galvanizado, rígida, con recubrimiento de PVC para protegerla del agua, Largo 75 m, diámetro del cable 1/16" (1.6 mm), número de hilos 7 x 7, carga de trabajo: 170 Kg. Presentacion por rollo de 75 m.
	2
	UN
	
	

	114
	26101111
	Hidrolavadora: Hidrolavadora de 1600 PSI 5.0 L/Min, 1400W, Dimensiones: Alto: 39 cm, Ancho: 28 cm,Largo: 18 cm. Peso: 5.9 kg. Tipo decorriente (V/Hz): 110 / 50 – 60, Presión(bar/MPa): 110 / 11, Caudal (l/h): máx. 360,Rendimiento de superficie (m²/h): 20, Temperatura de entrada(°C): máx. 40, Potencia de conexión (watt): 1400,Peso sin accesorios. (kg): 3,8, Peso con embalajeincluido. (kg): 5,9. Incluye: Pistola de alta presión,G 120 Q, Lanza pulverizadora de un chorro,Manguera de alta presión, 3 m, Filtro deagua integrado, Conector para mangueras de riego a3/4″.
	3
	UN
	
	

	115
	27112802
	Hoja para sierra manual (segueta): Hoja para seguetade 12" de longitud, 18 dientes por pulgada,alta resistencia mecánica, hoja de sierra bimetal paracortar toda clase de metales.  Lomo fabricadoen acero para muelles, flexible y robusto, dentadofabricado en acero rápido de alta resistencia, dientesdiseñados con una traba alterna ondulada, que facilitala evacuación de viruta o residuos de material.
	145
	UN
	
	

	116
	27112802
	Hoja para sierra manual (segueta): Hoja para seguetade 12" de longitud, 24 dientes por pulgadas,de alta resistencia mecánica, hoja de sierra bimetalpara cortar toda clase de metales.  Lomofabricado en acero para muelles flexible y robusto,dentado fabricado en acero rápido de alta resistencia,dientes diseñados con una traba alterna ondulada, quefacilita la evacuación de viruta o residuos dematerial.
	36
	UN
	
	

	117
	42281704
	Jabón detergente: Jabón detergente en polvo, blanco, bolsade 1 kg para uso industrial.
	6
	UN
	
	

	118
	41111646
	Juego Calibrador Telescópico: Juego de 6 medidores telescópicosanalógicos, con un rango de medición de 8a 150 mm. Cada medidor tiene una pinzamoleteada. Autocentrantes  y acabado en cromo satinado.Fuerza de resorte constante sobre la superficie demedición y bloqueo de posición con tornillo deseguridad moleteado. Rango de Indicadores incluidos: 8-12,7 mm,12,7-19 mm, 19-32 mm, 32-54 mm, 54-90 mm,90-150 mm. Incluye guarda protectora de plástico.
	1
	UN
	
	

	119
	23242113
	Juego de Brocas Escalonadas: Juego de broca escalonadasde tres piezas en pulgadas con medidas: No.1de 3/16" a 1/2" en 6 pasos yvástago o espigo de 1/4", No. 2 de1/4" a  3/4" en 9 pasos yvástago o espigo de 5/16", No. 3 de1/4" a 1-1/4", en 15 pasos y vástagoo espigo de 3/8".
	2
	UN
	
	

	120
	23242113
	Juego de Brocas Escalonadas: Juego de broca escalonadasen HSS de tres piezas en milímetros conmedidas: 4 a 12 mm en 5 pasos,con diámetro de vástago o espigo de 6mm; 4 a 20 mm en 9 pasoscon diámetro de vástago o espigo de 8mm y 4 a 32 mm en 15pasos con diámetro de vástago o espigo de10 mm.
	2
	UN
	
	

	121
	27112845
	Juego de Brocas para metal: Juego de 10brocas para metal  con espigo cilíndrico, producidasen HSS según norma DIN 338, acabado brillante,punta a 118º,  canal tipo N, recomendadapara aplicación en aceros convencionales, aluminio, hierro fundido,latón, madera y plásticos, estuche plástico con medidasde 1,5 - 2 - 2.5 - 3- 3.5 - 4 - 4.5 - 5.5- 6 - 6.5 mm.
	2
	UN
	
	

	122
	27112845
	Juego de Brocas para metal: Juego de 13brocas para metal  con espigo cilíndrico, producidasen HSS según norma DIN 338, acabado brillante,punta a 118º,  canal tipo N, recomendadapara aplicación en aceros convencionales, aluminio, hierro fundido,latón, madera y plásticos, estuche plástico con medidasde 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32,11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4 de pulgada.
	2
	UN
	
	

	123
	27112845
	Juego de Brocas para metal: Juego de Brocasindustriales para metal, forjadas en acero de altavelocidad, según norma ANSI B94.11M, punta a 118º,vástago recto, canal tipo N, recomendada para aplicaciónen aceros convencionales, aluminio, hierro fundido, latón, maderay plásticos. En medidas desde 1/16 de pulgadahasta 1/2 pulgada, con incrementos de 1/64 depulgada. Juego de 29 piezas.  Incluye estuchebi-material inyectado, con cartuchos extraíbles, para la organizacióny el almacenamiento de herramientas.
	2
	UN
	
	

	124
	27112845
	Juego de Brocas para metal: Juego de Brocasindustriales para metal, forjadas en acero de altavelocidad, según norma ANSI B94.11M, punta a 118º,vástago recto, canal tipo N, recomendada para aplicaciónen aceros convencionales, aluminio, hierro fundido, latón, maderay plásticos. En medidas desde 1mm hasta 13mm, con incrementos de 0,5 mm. Juego de25 piezas.  Incluye estuche bi-material inyectado, concartuchos extraíbles, para la organización y el almacenamientode herramientas.
	1
	UN
	
	

	125
	27111526
	Juego de centro puntos cinceles y botadores: JuegoCinceles, Centro Puntos y Botadores de 12 piezas.Forjados en acero Cromo Vanadio, acabado de altavisibilidad, endurecidos y templados. El temple es dividióen tres partes en el cuerpo con elfin de asegurar su durabilidad. Contiene: Tres (3)Centro Puntos de: 3/32", 1/4" & 5/16", Tres(3) Cinceles de: 3/8", 1/2" & 5/8" &Seis (6) Botadores de:  1/16", 1/8", 5/32",3/16", 1/4" & 5/16".
	1
	UN
	
	

	126
	27111702
	Juego de copas : Juego de copas mixtasmm y pulg 46 piezas, Juego de 20piezas de llaves hexagonales de 12,5 mm (8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,27, 30, 32 mm). Juego de 7 piezasde llaves hexagonales largas de 12,5 mm (10,12, 13, 14, 15, 17, 19 mm). Juegode 11 piezas de llaves de vaso de12,5 mm (medidas imperiales) (3/8", 7/16", 1/2", 9/16",5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"). 1llave de trinquete especial de liberación rápida dela serie de 12,5 mm. 1 palanca decontrol de dirección de la serie de 12,5mm.  Juego de 2 llaves de vaso oscilantesde la serie de 12,5 mm (5", 10").Juego de 2 llaves de vaso para bujíasde la serie de 12,5 mm (16 mm,21 mm).  1 junta universal de la seriede 12,5 mm. 1 cabezal deslizante de laserie de 12,5 mm (agujero cuadrado de 12,5mm x cabeza cuadrada de 10 mm).
	2
	UN
	
	

	127
	27111716
	Juego de copas Torx: Juego de copas Torxhembra y macho, con cuadrante de 1/4" y3/8". Copas Torx hembra cuadrante de 1/4": E6,E7, E8, Copas Torx hembra cuadrante de 3/8":E10, E12, E14, E16, Puntas Torx de 30mm de largo espiga 5/16" T10, T15, T20,T25, T30, T40, T45, T50, T55, Porta puntacuadrante 3/8", Fabricadas en acero aleado con cromoy vanadio.
	2
	UN
	
	

	128
	27111701
	Juego de Destornilladores de Baja tensión: Juego dedestornilladores aislados conformado por 7 piezas: 6 destornilladoresy un probador de corriente. Cumplen con lanorma EN60900, VDE y GS, probados individualmente a10,000 V y certificados a 1,000V. Con mangoergonómico, antiresbalante y resistente a impactos, mango insuladoen molde e inyectado directamente a la barra,con orificio para colgar. Barras fabricadas en aceroal cromo Molibdeno. Contiene:  (1) Destornillador Punta Plana1/8" x 3" (3.5mm x 101 mm) (1) DestornilladorPunta Plana 5/32" x 4" (4mm x 101mm) (1) Destornillador Punta Plana 7/32" x 5" (5.5mmx 125 mm) (1) Destornillador Punta Plana 9/32" x6" (6.5mm x 152 mm) (1) Destornillador Punta Phillips #1 x 3-1/8" (PH1 x 75 mm) (1)Destornillador Punta Phillips® #2 x 4" (PH2 x101 mm) (1) Destornillador probador de corriente.
	11
	UN
	
	

	129
	27111701
	Juego de Destornilladores de Precisión: Kit de destornilladoresde Precisión para Portátil. Características: 7 puntas Torx(T6,T7,T8,T9, T10,T15,T20), 7 puntas tipo Bristol (H0.7, H0.9,H13, H2, H2.5, H3 y H4), 7 puntastipo Phillips ( Ph00, Ph0, PH1, PZ0, PZ1,T4, T5), 7 puntas planas ò tipo pala( 1.0 mm, 1,5 mm 2,0 mm 2,5mm 3,0 mm 3,5 mm PH000) y 7copas milimétricas ( 2,5 mm 3,0 mm 3,5mm 4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm 5,5mm) y un cabo de mano tipo destornilladorencauchetado para las puntas mencionadas., palas y chupasde extracción. Todo esto en presentación tipo estuche.
	19
	UN
	
	

	130
	27111701
	Juego de Destornilladores: Juego de destornilladores de 6piezas tipo profesional, mango en PVC, Hexa lobular(6 lados) para mayor ergonomía y mejor aplicaciónde torque, medida y tipo de punta claramenteindicada en el mango, barras en acero CromoVanadio tratadas térmicamente, resistente a la corrosión, puntaanti-resbalante fosfatada y magnética. Contiene: cuatro (4)destornilladores planos:3/16 x 4'' (5 x 100 mm), 3/16''x 6'' (5 x 150 mm), 1/4 x4'' (6 x 100 mm) y 1/4'' x6'' (6 x 150 mm). Dos (2) Phillips:#1 x 4'' (#1 x 100 mm) y#2 x 4'' (#2 x 100 mm).
	3
	UN
	
	

	131
	27111728
	Juego de destornilladores Juego de destornilladores para trabajos profesionales. Incluye 50 piezas, con una amplia variedad de puntas y destornilladores para diferentes necesidades. Incluye 2 destornilladores con compensación, 10 destornilladores ((2) PH1 x 4 in (2) PH2 x 4 in (1) 1/4 in x 4 in ranurado (1) 3/16 in x 3 in, dos destornilladores de bolsillo, dos destornilladores cortos y gruesos), 1 destornillador multipuntas, 31 puntas, 6 destornilladores de presición.
	3
	UN
	
	

	132
	27111728
	Juego de Destornilladores: Juego de diez (10) destornilladorestipo profesional con mango cristalino hexalobular (6 lados),identificados por color, resistentes a altos torques eimpactos y con medida claramente indicada. Barras enacero Cromo Vanadio, tratadas térmicamente y cromadas. Puntasanti-resbalante, magnéticas y fosfatadas. Juego conformado por:Destornillador plano 1/4" x 6" (6 x 152mm) Destornillador plano 1/4" x 4" (6 x101 mm) Destornillador plano 1/4" x 1-1/2" (6x 38 mm) Destornillador plano 3/16" x 6"(5 x 152 mm) Destornillador plano 3/16" x4" (5 x 101 mm) Destornillador plano 3/16"x 3" (5 x 76 mm) Destornillador Philipso cruz #3 x 6" (#3 x 152mm) Destornillador Philips o cruz #2 x 4"(#2 x 101 mm) Destornillador Philips o cruz#2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm) DestornilladorPhilips o cruz #1 x 4" (#1 x101 mm) Incluye Estuche.
	2
	UN
	
	

	133
	27111710
	Juego de llaves Allen o Bristol: Juego de8 llaves hexagonales (llaves Allen o llaves Bristol),tipo navaja o plegables, en milímetros, fabricadas enacero cromo-vanadio, puntas biseladas y contenedor o cubiertaBi-material en plástico de alto impacto, puntas biseladas.Contiene: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6,8 mm, juego de 8 piezas y contenedoro cubierta plástica.
	13
	UN
	
	

	134
	27111710
	Juego de llaves Allen o Bristol: Juego de9 llaves hexagonales (llaves Allen o llaves Bristol),tipo navaja o plegables, en pulgadas, fabricadas enacero cromo-vanadio, puntas biseladas y contenedor o cubiertaBi-Material en plástico de alto impacto, puntas biseladas.Contiene: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16",7/32" & 1/4", juego de 9 piezas ycontenedor o cubierta plástica.
	13
	UN
	
	

	135
	27111710
	Juego de llaves Allen o Bristol: Juego dellaves Allen o llaves Bristol, largas con puntaredonda en pulgadas, fabricadas en acero cromo-vanadio, permiteel acople en ángulos de hasta 25°, estucheplástico, tamaños 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64,5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulgadas, 12piezas.
	5
	UN
	
	

	136
	27111710
	Juego de llaves Allen o Bristol: Juego dellaves Allen o llaves Brístol, largas con puntaredonda métricas fabricadas en acero cromo-vanadio, permite elacople en ángulos de hasta 25°, estuche plástico,tamaños 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,8.0 & 10.0 mm, juego de nueve (9)piezas.
	3
	UN
	
	

	137
	27111729
	Juego de Llaves Mixtas: Juego 12 Llaves Mixtas(Combinadas). Combinación: boca Estriada -  boca fija(Española), fabricadas en acero al cromo vanadio. GarantíaProducto: 1 Año. Contiene (12 Piezas) con dimensiones:7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm,15mm, 16mm, 17mm y 19 mm.
	2
	UN
	
	

	138
	27111729
	Juego Herramientas Mecánicas: Juego de Herramientas mecánicas de85 piezas. Acabado cromado totalmente pulido, trinquete deliberación rápida. Cumple o supera las especificaciones ANSI.Las manijas de trinquete tienen un Diseño ergonómicoy un mecanismo de cambio de marcha atrásfácil de usar operado con el pulgar. Usoprofesional. Garantía de por vida útil. El juegocontiene: un (1) Trinquete de cabeza de perade cuadrante 1/4". Una (1) Barra de extensiónde transmisión de 1/4" x  3" delargo. Once (11) Dados en pulgadas: 5/32”, 3/16”,7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2",9/16". Trece (13) Dados en milímetros: 4mm, 4.5mm,5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm,12mm, 13mm, 14mm. Diez (10) Dados largos enpulgadas: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32",3/8", 7/16", 1/2". Diez (10) Dados Largos enmilímetros: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm,11mm, 12mm, 13mm. Un (1) Trinquete de cabezade pera de cuadrante 3/8". Una (1) Barrade extensión de transmisión de 3/8 "x3" delargo. Ocho (8) Dados en pulgadas: 1/4",5/16”, 3/8”,7/16”, 1/2", 9/16”, 5/8”, 11/16”. Once (11) Dadosen milímetros: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm,12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm. Un (1) Dadode bujía de 5/8” cuadrante 3/8 ". Un(1) Destornillador para dados de cuadrante 1/4". Un(1) Dado adaptador de puntas intercambiables. Quince (15)Puntas intercambiables para destornillador de cuadrante 1/4"; 3puntas de punta plana, 4 puntas Philips, 6puntas hexagonales (brístol), 2 puntas Torx. Un (1)Maletín de plástico resistente para fácil traslado, organizacióny cuidado de las piezas.
	2
	UN
	
	

	139
	27111901
	Juego Tijeras de Aviación: Juego de tres tijerasde aviación para el corte de lámina, mordazasde aleación en Cromo Molibdeno, con superficies afiladascon pequeños dientes para prevenir el deslizamiento dela pieza. Diseño de alta palanca para cortarmetal de hasta calibre 18. Para corte delámina de aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.Mangos bi-material, placa articulada para cerrar la herramientacuando no se esté utilizando, que cumpla mínimonorma ANSI B107.11. Contiene: una (1) Tijera paracorte de lámina, tipo corte Recto, de 10"(250mm), una (1) Tijera para corte de lámina,tipo corte Izquierdo, de 10" (250mm), una(1) Tijerapara corte de lámina, tipo corte Derecho, de10" (250mm).
	1
	UN
	
	

	140
	60121137
	Lámina acrílica : Lámina acrílica de 1.20 x1.80 metros, calibre 3 mm de colores opcionales:Blanco, Rojo, Verde, Azul, Fucsia, Negro.
	3
	UN
	
	

	141
	60121137
	Lámina acrílica : Lámina acrílica transparente de 1.20x 1.80 metros, calibre 2 mm.
	3
	UN
	
	

	142
	60121137
	Lámina acrílica : Lámina acrílica transparente de 1.20x 1.80 metros, calibre 3 mm.
	4
	UN
	
	

	143
	60121137
	Lámina acrílica : Lámina acrílica transparente de 1.20x 1.80 metros, calibre 5 mm.
	3
	UN
	
	

	144
	27111921
	Lima para Metal: Lima plana para metal de10 pulgadas picado grueso doble  en ambascaras y corte sencillo en los cantos.Perfil rectangular en el cuerpo y  ligeramenteestrechas en la punta. Utilizadas para trabajos generalesen acero, hierro fundido, entre otros. Con mangoergonómico.
	2
	UN
	
	

	145
	27111920
	Lima para metal: Lima plana para metal de10 pulgadas picado medio doble  en ambascaras y corte sencillo en los cantos.Perfil rectangular en el cuerpo y  ligeramenteestrechas en la punta. Utilizadas para trabajos generalesen acero, hierro fundido, entre otros. Con mangoergonómico.
	9
	UN
	
	

	146
	27111920
	Lima para Metal: Lima plana para metal de6 pulgadas picado medio doble  en ambascaras y corte sencillo en los cantos.Perfil rectangular en el cuerpo y  ligeramenteestrechas en la punta. Utilizadas para trabajos generalesen acero, hierro fundido, entre otros. Con mangoergonómico.
	20
	UN
	
	

	147
	27111920
	Lima para Metal: Lima redonda para metal de10 pulgadas con picado medio doble.  Perfilcircular y  ligeramente cónica hacia la punta.Utilizadas para trabajos generales en acero, hierro fundido,entre otros. Con mango ergonómico.
	2
	UN
	
	

	148
	27111920
	Lima para Metal: Lima redonda para metal de6 pulgadas con picado medio doble.  Perfilcircular y  ligeramente cónica hacia la punta.Utilizadas para trabajos generales en acero, hierro fundido,entre otros. Con mango ergonómico.
	2
	UN
	
	

	149
	27111920
	Lima para Metal: Lima redonda para metal de8 pulgadas con picado medio doble.  Perfilcircular y  ligeramente cónica hacia la punta.Utilizadas para trabajos generales en acero, hierro fundido,entre otros. Con mango ergonómico.
	2
	UN
	
	

	150
	27111921
	Lima para metal: Lima triangular para metal de8 pulgadas, con mango bimaterial, picado medio doble en sus caras. Cuerpo en Triángulo equilátero,cónico hacia la punta. Utilizadas para trabajos generalesen acero, hierro fundido, entre otros metales.
	2
	UN
	
	

	151
	27111707
	Llave Ajustable  o Expansiva: Llave Ajustable Fosfatada15" ( mm).  Cuerpo en hierro fundidonodular con acabado fosfatado para evitar la corrosión,orificio de almacenamiento. Que cumpla norma ANSI B107.8M.Apertura máxima: 1-3/4" (45mm).
	1
	UN
	
	

	152
	27111707
	Llave Ajustable  o Expansiva: Llave Ajustable Fosfatada18" (450mm).  Cuerpo en hierro fundido nodularcon acabado fosfatado para evitar la corrosión, orificiode almacenamiento. Que cumpla norma ANSI B107.8M. Aperturamáxima: 2-3/16" (55mm).
	1
	UN
	
	

	153
	27111749
	Llave para Tubo: Llave para Tubo 10" (254mm), cuerpo de hierro fundido, mordaza forjada enacero Cromo Molibdeno, construcción en vigueta doble "T",ajuste por medio de perilla con ranuras profundas.Apertura de mordaza: 1-11/16" (43 mm).
	3
	UN
	
	

	154
	27111749
	Llave para Tubo: Llave para Tubo 12" (304mm), cuerpo de hierro fundido, mordaza forjada enacero Cromo Molibdeno, construcción en vigueta doble "T",ajuste por medio de perilla con ranuras profundas.Apertura de mordaza: 2 -3/8" (60 mm).
	4
	UN
	
	

	155
	27111749
	Llave para Tubo: Llave para Tubo 8" (203mm), cuerpo de hierro fundido, mordaza forjada enacero Cromo Molibdeno, construcción en vigueta doble "T",ajuste por medio de perilla con ranuras profundas.Apertura de mordaza: 7/8" (23 mm).
	3
	UN
	
	

	156
	40141608
	Llave terminal: llave terminal para jardin de 1/2"en bronce.
	6
	UN
	
	

	157
	27111716
	Llaves Torx: Juego de llaves Torx tipo navajao plegables, fabricadas en acero cromo-vanadio,  ycontenedor o cubierta Bi-Material en plástico de altoimpacto. Contiene: T9, T10, T15, T20, T25, T27,T30 & T40, juego de 8 piezas ycontenedor o cubierta plástica.
	5
	UN
	
	

	158
	15121514
	Lubricante Penetrante: Lubricante Penetrante en aerosol, multipropósito de400 cm3 a 450 cm3, para partes metálicasreductor de fricción entre superficies de balineras, ventiladores,aspiradoras, electrodomésticos, rieles de ventanas, candados, pernos dellantas, tornillos, tuercas y piezas obstruidas y corroídas,en motores húmedos, bornes de batería, alternadores, cables,bujías, herramientas y equipos en general. Penetra aflojandopiezas metálicas atascadas, desplaza la humedad en componenteseléctricos y mecánicos, protege los metales evitando laoxidación, limpia polvo, mugre, grasa, óxido y sulfatoleve, remueve adhesivos, stickers, calcomanías y asfalto.
	15
	UN
	
	

	159
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 1/2'' - 13 UNC- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	160
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 1/2'' - 20 UNF- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	161
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 1/4'' - 20 UNC- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	162
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 1/4'' - 28 UNF- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	163
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 10 x 1.25 mm- 6H - RH, para materiales como acerosmagnéticos blandos, aceros de construcción y cementación, fundiciones,aceros al carbono no aleados y aleados hastauna resistencia de 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio y latón.
	1
	UN
	
	

	164
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 12 x 1.75 mm- 6H - RH, para materiales como acerosmagnéticos blandos, aceros de construcción y cementación, fundiciones,aceros al carbono no aleados y aleados hastauna resistencia de 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio y latón.
	1
	UN
	
	

	165
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 3/16'' - 24 UNC- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	166
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 3/16'' - 32 UNF- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	167
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 3/8'' - 16 UNC- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	168
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 3/8'' - 24 UNF- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	169
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 5 x 0.8 mm- 6H - RH, para materiales como acerosmagnéticos blandos, aceros de construcción y cementación, fundiciones,aceros al carbono no aleados y aleados hastauna resistencia de 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio y latón.
	1
	UN
	
	

	170
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 5/16'' - 18 UNC- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	171
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 5/16'' - 24 UNF- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	172
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 6 x 1.0 mm- 6H - RH, para materiales como acerosmagnéticos blandos, aceros de construcción y cementación, fundiciones,aceros al carbono no aleados y aleados hastauna resistencia de 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio y latón.
	1
	UN
	
	

	173
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 7/16'' - 14 UNC- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	174
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 7/16'' - 20 UNF- 2B, para materiales como aceros magnéticos blandos,aceros de construcción y cementación, fundiciones, aceros alcarbono no aleados y aleados hasta una resistenciade 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio  ylatón.
	1
	UN
	
	

	175
	27112806
	Macho de roscar: Juego de machos de roscadomanual, rosca derecha, ranura recta, para agujeros ciegosy pasantes, fabricados en acero al carbono(HSS), caja de 3 elementos (cónico, semi cónicoy recto) de medida 8 x 1.25 mm- 6H - RH, para materiales como acerosmagnéticos blandos, aceros de construcción y cementación, fundiciones,aceros al carbono no aleados y aleados hastauna resistencia de 1.400N/mm2, aceros inoxidables, cobre, aluminio y latón.
	1
	UN
	
	

	176
	40142002
	Manguera para aire: Manguera Neumática Poliuretano 6mm O.D,presión de trabajo: 0-145 Psi, temperatura de trabajoentre  -15°C y 60°C. Color azul.
	10
	M
	
	

	177
	41103311
	Manómetro: Manómetro carátula de 2" de diámetro, seco,rango de medición 0-300 psi/kPa, conexión vertical 1/4"NPT. Lente en acrílico, grado de protección IP52, presión de trabajo máximo: 75% de escalacompleta límite; temperatura de trabajo -40°C a 65°C;precisión +/- 3%.
	1
	UN
	
	

	178
	27111552
	Marco Sierra manual: Marco para sierra o seguetamanual, de trabajo pesado, tipo profesional, reforzado, largo12 pulg (305 mm), profundidad del arco 4-1/4"(108 mm), tensión de la hoja 300 lb(136 kg), con mango de agarre ergonómico yempuñadura de goma para mayor comodidad, puño cerradopara mayor resistencia y control, posicionamiento de lahoja de segueta a 90° y 45°.
	20
	UN
	
	

	179
	27111616
	Martillo de Bola: Martillo Bola 40 Oz(1135 g), cabeza fabricada en   aceroforjado SAE 1045/1050  completamente pulida y fijadacon doble (2) cuñas para más durabilidad. Mangoergonómico en madera de  largo: 18.5 cm, garantía: 1 año.
	4
	UN
	
	

	180
	27111602
	Martillo de Goma: Martillo o Mazo de goma12 Oz, mango de madera de 9"
	4
	UN
	
	

	181
	41111615
	Medidor de Distancia: Medidor de distancia laser (Distanciómetro),con alcance de 120 a 150 m, mediciónde longitud, área, volumen y pitagóricas, pantalla LCDde 2,0 pulgadas, Mínima unidad de display 0.001m, unidades  de medida metro, pies, pulgadas,referencia de medición delantera/trasera, exactitud ±(2mm+5x10-5D), ángulo horizontalelectrónico, medición horizontal automática, medición vertical automática, capacidadde almacenamiento hasta 99 grupos de datos, apagadoautomático en 3 min sin operación, apagado deláser automático en 30 Seg. sin operación, clasede láser 2, tipo de láser 630~670nm,<1mW.
	1
	UN
	
	

	182
	26111805
	Medidor de tensión de correa: Medidor de tensiónde correa, fabricado con material de aluminio, cuentacon una almohadilla en forma de L quesujeta de forma segura la correa en sulugar mientras ajusta la tensión, longitud 16cm, permitediferencias de 1 a 2 cm.
	1
	UN
	
	

	183
	27111908
	Muela para esmeril: Muela o Piedra para esmerilgrano medio en carburo de silicio para afiladode herramientas de Tungsteno de medidas  8''x1''.
	1
	UN
	
	

	184
	40172505
	Niple: Niple hexagonal de reducción 3/8" x 1/4"macho - hembra NPT en acero al carbonoforjado (3000 Lb).
	5
	UN
	
	

	185
	40172501
	Niple: Niple hexagonal de reducción 3/8" x 1/4"macho - hembra NPT en latón.
	5
	UN
	
	

	186
	40172505
	Niple: Niple hexagonal de reducción 3/8" x 1/4"macho - macho NPT en acero al carbonoforjado (3000 Lb).
	5
	UN
	
	

	187
	40172501
	Niple: Niple hexagonal de reducción 3/8" x 1/4"macho - macho NPT en latón.
	5
	UN
	
	

	188
	41114210
	Nivel: Nivel de burbuja con cuerpo de Aluminiode 12" (304mm) de largo. De construcciónrobusta estructura tipo viga en forma de I.Burbuja con Apertura Superior de 270° para quese facilite la lectura.
	1
	UN
	
	

	189
	31411501
	O-ring: Juego De Anillos Y/o Sellos O-ring por387 Unidades. 30 tamaños surtido de 3mm -50mm, dureza 90A, incluye estuche de almacenamiento enplástico marcado en relieve para identificar tamaños.
	2
	UN
	
	

	190
	27111918
	Papel de lija: Pliego papel de lija, númerode grano 100, de óxido de aluminio, conrespaldo en papel impermeable flexible impregnado con resinalátex, Adhesivo resina sobre resina, recomendado para lijaren húmedo y en seco. Pliego aproximadamente de 28 cm x 22 cm.
	20
	UN
	
	

	191
	27111918
	Papel de lija: Pliego papel de lija, númerode grano 1000, de óxido de aluminio, conrespaldo en papel impermeable flexible impregnado con resinalátex, Adhesivo resina sobre resina, recomendado para lijaren húmedo y en seco. Pliego aproximadamente de 28 cm x 22 cm.
	20
	UN
	
	

	192
	27111918
	Papel de lija: Pliego papel de lija, númerode grano 1500, de óxido de aluminio, conrespaldo en papel impermeable flexible impregnado con resinalátex, Adhesivo resina sobre resina, recomendado para lijaren húmedo y en seco. Pliego aproximadamente de 28 cm x 22 cm.
	20
	UN
	
	

	193
	27111918
	Papel de lija: Pliego papel de lija, númerode grano 180, de óxido de aluminio, conrespaldo en papel impermeable flexible impregnado con resinalátex, Adhesivo resina sobre resina, recomendado para lijaren húmedo y en seco. Pliego aproximadamente de 28 cm x 22 cm.
	20
	UN
	
	

	194
	27111918
	Papel de lija: Pliego papel de lija, númerode grano 220, de óxido de aluminio, conrespaldo en papel impermeable flexible impregnado con resinalátex, Adhesivo resina sobre resina, recomendado para lijaren húmedo y en seco. Pliego aproximadamente de 28 cm x 22 cm.
	20
	UN
	
	

	195
	27111918
	Papel de lija: Pliego papel de lija, númerode grano 320, de óxido de aluminio, conrespaldo en papel impermeable flexible impregnado con resinalátex, Adhesivo resina sobre resina, recomendado para lijaren húmedo y en seco. Pliego aproximadamente de 28 cm x 22 cm.
	20
	UN
	
	

	196
	27111918
	Papel de lija: Pliego papel de lija, númerode grano 400, de óxido de aluminio, conrespaldo en papel impermeable flexible impregnado con resinalátex, Adhesivo resina sobre resina, recomendado para lijaren húmedo y en seco. Pliego aproximadamente de 28 cm x 22 cm.
	20
	UN
	
	

	197
	27111918
	Papel de lija: Pliego papel de lija, númerode grano 600, de óxido de aluminio, conrespaldo en papel impermeable flexible impregnado con resinalátex, Adhesivo resina sobre resina, recomendado para lijaren húmedo y en seco. Pliego aproximadamente de 28 cm x 22 cm.
	20
	UN
	
	

	198
	31191510
	Piedra para esmeril: Piedra para esmeril grano finoen carburo de silicio para Tungsteno de medidas6''x1/2''.
	1
	UN
	
	

	199
	27112717
	Pistola de Calor: Pistola de Calor, alimentación 127V, de uso industrial, potencia: 1600 W, conbloqueo de seguridad, carcazas en Poliamida, rango detemperatura: 60 °C - 550 °C,  tresniveles de flujo de aire: 350/350/550 l/min, Velocidadde salida del aire: 3 km/h, tres nivelesde temperatura de 50/350/525 °C Nivel de potenciaacústica: 70 dB(A), Tiempo de calentamiento: 1 segundo.Incluye: 1 Pistola de calor,  1 Manualde instrucciones y  1 Boquilla reductora. Dimensiones:Peso: 0.75 kg, Alto: 24.4 cm, Largo: 23.8cm y  Ancho: 8.6 cm.
	2
	UN
	
	

	200
	31211908
	Pistola para Pintar o Aerógrafo: Pistola para pintarde gravedad (Aerógrafo), boquilla de latón galvanizado conpulverizado fino, control de flujo de aire, flujode material y tamaño de abanico, ángulo delabanico: 18 - 25 cm, cuerpo pulido, vasomultiposición, diámetro de la boquilla: 1 mm, viscosidadbaja, presión optima de trabajo: 30 a 50psi, vaso: 400 ml en aluminio y boquillaen acero inoxidable.
	3
	UN
	
	

	201
	40172508
	Racor tipo T: Racor automático tipo unión enT, conexión push-in de 6mm en los tres extremos.
	5
	UN
	
	

	202
	40172508
	Racor tipo T: Racor automático tipo unión enT, conexión push-in de 6mm X 1/4" NPT.
	5
	UN
	
	

	203
	40172508
	Racor tipo T: Racor automático tipo unión enT, conexión push-in de 8mm en los tres extremos.
	5
	UN
	
	

	204
	40172508
	Racor tipo T: Racor automático tipo unión enT, conexión push-in de 8mm X 1/4" NPT.
	5
	UN
	
	

	205
	40172501
	Racor tipo T: Racor tipo T en latón,roscas 1/4" NPT hembra-hembra-macho.
	4
	UN
	
	

	206
	40172501
	Racor tipo T: Racor tipo T en latón,roscas 1/4" NPT macho-macho-macho.
	5
	UN
	
	

	207
	40172501
	Racor tipo T: Racor tipo T en latón,roscas 3/8" NPT hembra-hembra-macho.
	6
	UN
	
	

	208
	40172501
	Racor tipo T: Racor tipo T en latón,roscas 3/8" NPT macho-macho-macho.
	6
	UN
	
	

	209
	40172508
	Racor: Racor 1/4" (hembra) codo a 90° abertura6mm O.D. PLF6-02.
	5
	UN
	
	

	210
	40172508
	Racor: Racor 1/4" (hembra) recto abertura 6mm O.D.PCF6-02.
	5
	UN
	
	

	211
	40172508
	Racor: Racor 1/4" codo 90° abertura 6mm O.D.APL6-02.
	5
	UN
	
	

	212
	40172508
	Racor: Racor 1/4" recto abertura 6mm O.D. PC6-02.
	5
	UN
	
	

	213
	40172508
	Racor: Racor 3/8" (hembra) codo a 90° abertura6mm O.D. PLF6-03.
	5
	UN
	
	

	214
	40172508
	Racor: Racor 3/8" (hembra) recto abertura 6mm O.D.PCF6-03.
	5
	UN
	
	

	215
	40172508
	Racor: Racor 3/8" codo 90° abertura 6mm O.D.APL6-03.
	5
	UN
	
	

	216
	40172508
	Racor: Racor 3/8" recto abertura 6mm O.D. PC6-03.
	5
	UN
	
	

	217
	27112303
	Rayador para metal: Rayador para metal, recto, con mango de aluminio grafilado, punta de carburo deTungsteno y   6 pulgadas de largo.
	4
	UN
	
	

	218
	40171702
	Reducción tipo botella: Reducción topo botella  enacero al carbono de 1/2" NPT a 1/4"NPT X 150 lb.
	2
	UN
	
	

	219
	41111604
	Regla de acero: Regla o escala graduadade acero inoxidable de 12 pulgadas /300 mm.
	2
	UN
	
	

	220
	41111604
	Regla de acero: Regla o escala graduada deacero inoxidable de 6 pulgadas /150 mm.
	3
	UN
	
	

	221
	40141605
	Regulador de filtro de aire comprimido (unidad demantenimiento neumático): Regulador de filtro de aire comprimido(unidad de mantenimiento neumático), calibre ¼” (pulgada), Presiónmáxima 140 psi Recomendado para lubricar herramientas neumáticasElimina contaminantes sólidos y líquidos presentes en elaire Filtro para separar partículas y humedad Manómetropara regular la presión (bar y psi)
	1
	UN
	
	

	222
	40142202
	Regulador de presión de agua de 3/4 pulgadas con manómetro y filtro de malla : ReguladorDe Presión De Agua De 3/4 Pulgadas ConManómetro, umbral de presión de 0PSI A 140psi, Regulador de presión de agua de 3/4pulgadas con manómetro y filtro de malla fabricadocon materiales de alta calidad para convertirse enun regulador de presión robusto y duradero. Estematerial es resistente al desgaste y a lacorrosión, lo que significa que proporciona una resistenciay durabilidad óptimas.Esta función monitoriza con precisión elvalor de la presión y proporciona un controltotal sobre la presión del agua. El manómetrofácil de leer garantiza el flujo de aguadeseado para evitar dañar las tuberías o loselectrodomésticos con alta presión. Además de controlar elflujo de agua, el regulador también limpia elagua a través de un filtro de pantallade acero inoxidable. Al retener las impurezas, estafunción garantiza una mejor calidad del agua parasu uso. La función de fácil montaje.Controla la inestabilidad hidráulica, gestiona tu purificador deagua, regula tu calentador de agua con energíasolar o el agua del grifo, etc. Herramientaesencial para cualquier hogar o industria que deseemantener un flujo de agua óptimo. Material: metal.
	6
	UN
	
	

	223
	41111630
	Reloj Comparador : Reloj Comparador de Caratula conresolución de 0,001 milímetro, intervalo de 0 a1 milímetros, diámetro de esfera máximo: 56 milímetros, vástago endurecido para una sujeción firme, husillofabricado en acero inoxidable, punta de contacto equipadacon bola de carburo de tungsteno con cajaprotectora en polímero.
	1
	UN
	
	

	224
	41111630
	Reloj Comparador : Reloj Comparador de Caratula conresolución de 0,01 milímetro, intervalo de 0 a10 milímetros,  diámetro de esfera máximo: 56milímetros, vástago endurecido para una sujeción firme, husillofabricado en acero inoxidable, punta de contacto equipadacon bola de carburo de tungsteno con cajaprotectora en polímero.
	1
	UN
	
	

	225
	27112409
	Remachador de Tuercas: Remachador de Tuercas, herramienta manualpara aplicación de remaches con tornillo de ajuste,con cuerpo acero al carbono. Viene con 5boquillas M3, M4, M5, M6, M8. Cuerpo deacero al carbono resistente, mango recubierto de PVC,pintura epoxi, accionamiento tipo pinza, tornillo de ajuste,para remaches de rosca interior M3, M4, M5,M6 y M8.
	3
	UN
	
	

	226
	27112404
	Remachadora Tipo Remache Pop: Remachadora industrial, cabeza giratoriaa 360° para remaches tipo pop, construcción demetal fundido a presión con mangos protegidos concaucho para agarre firme y cómodo, con cuatroboquillas para diámetros de remaches de 1/8, 3/32, 5/32 y 3/16 pulgadas.
	1
	UN
	
	

	227
	31171507
	Rodamiento : Rodamiento axial de bolas de simpleefecto referencia 51102,  cantidad de hileras 1, Jaulaen chapa metálica, arandelas de soporte tipo planoen acero para rodamientos, tolerancia normal, capacidad decarga dinámica básica 10.6 kN, capacidad de cargaestática básica 18.3 kN, velocidad de referencia 8500 r/min y velocidad límite 12 000 r/min.
	6
	UN
	
	

	228
	31171507
	Rodamiento : Rodamiento axial de bolas de simpleefecto referencia 51103, cantidad de hileras 1, Jaulaen chapa metálica, arandelas de soporte tipo planoen acero para rodamientos, tolerancia normal, capacidad decarga dinámica básica 11.4 kN, capacidad de cargaestática básica 21.2 kN, velocidad de referencia 8500 r/min y velocidad límite 12 000 r/min.
	6
	UN
	
	

	229
	31171502
	Rodamiento : Rodamiento rígido de una hilera debolas referencia 6000
	6
	UN
	
	

	230
	31171502
	Rodamiento : Rodamiento rígido de una hilera debolas referencia 6003
	6
	UN
	
	

	231
	31171502
	Rodamiento : Rodamiento rígido de una hilera debolas referencia 6004
	5
	UN
	
	

	232
	31171502
	Rodamiento : Rodamiento rígido de una hilera debolas referencia 6007
	5
	UN
	
	

	233
	31171502
	Rodamiento : Rodamiento rígido de una hilera debolas referencia 6200.
	6
	UN
	
	

	234
	31171502
	Rodamiento : Rodamiento rígido de una hilera debolas referencia 6204
	5
	UN
	
	

	235
	31171502
	Rodamiento : Rodamiento rígido de una hilera debolas referencia 6205.
	5
	UN
	
	

	236
	31171502
	Rodamiento : Rodamiento rígido de una hilera debolas referencia 6207
	5
	UN
	
	

	237
	31171502
	Rodamiento : Rodamiento rígido de una hilera debolas referencia 6208 RS
	5
	UN
	
	

	238
	31171502
	Rodamiento : Rodamiento rígido de una hilera debolas referencia 6303
	5
	UN
	
	

	239
	31171502
	Rodamiento : Rodamiento rígido de una hilera debolas referencia 6304
	4
	UN
	
	

	240
	11162111
	Rollo de malla agrícola Rollo de malla agrícola color azul, fabricada en Polietileno de alta densidad 100% Virgen y aplicación de aditivos para la Protección UV. Porcentaje de protección solar: 35%. Rollo de Ancho de 2 metros  x 100 metros de longitud.
	6
	UN
	
	

	241
	11162111
	Rollo de malla agrícola Rollo de malla agrícola color metalizado, fabricada en Polietileno de alta densidad 100% Virgen y aplicación de aditivos para la Protección UV. Porcentaje de protección solar: 35%. Rollo de Ancho de 2 metros  x 100 metros de longitud.
	1
	UN
	
	

	242
	31171901
	Sprocket: Sprocket D50B15 en acero al carbono conagujero piloto.
	1
	UN
	
	

	243
	31171901
	Sprocket: Sprocket D50B20 en acero al carbono conagujero piloto.
	1
	UN
	
	

	244
	31171901
	Sprocket: Sprocket D50B25 en acero al carbono conagujero piloto.
	1
	UN
	
	

	245
	31171901
	Sprocket: Sprocket D50B30 en acero al carbono conagujero piloto.
	1
	UN
	
	

	246
	27111515
	Taladro Inalámbrico: Kit de Taladro Percutor de 1/2pulgada,  tipo Industrial, con porta brocas decambio rápido, voltaje 20 V con set deaccesorios de 100 Piezas. Velocidad 1750 RPM, Conun motor sin escobillas de alta potencia, Potencia340 W, Alimentación Batería de litio. Incluye: 2Baterías 2Ah + 1 cargador + Kit 100Piezas + bolsa de lona. Dimensiones: Alto 16.7cm, Ancho 13.8 cm, Peso 3.7 kg yLargo 30.5 cm y caja para transporte yalmacenamiento tipo maletín. Garantía del  Producto: 3años.
	2
	UN
	
	

	247
	27112703
	Taladro: Taladro Percutor de 1/2", llave de portaaccesorios, mango lateral, varilla de profundidad, manual deusuario. Potencia 858 W,  Alimentación Eléctrica a110 V, consumo 7.8 Amperios, Sistema de percusiónmecánico, selector de 2 velocidades mecánicas velocidad sinCarga: 0 – 1.100 / 0 – 2.700RPM, Velocidad Variable / Reversible, Frecuencia de impacto: 0 - 19000 / 0 - 46000GPM y 3 años de garantía.
	2
	UN
	
	

	248
	31211704
	Teflón líquido: Teflón líquido, Presentación de 50 ml.Compuesto de sellado para tuberías y conexiones conrosca. Excelente para evitar fugas de líquido porla presión interna. Este compuesto permite un ensamblajemas apretado con menor torque.
	1
	UN
	
	

	249
	31162405
	Tensor  para esquina Tensor de esquina galvanizado - Longitud: 100 mm - Ancho: 2,8 mm - Tamaño del orificios: 8 mm- Tamaño del pasador interior: 41 mm
	12
	UN
	
	

	250
	41112212
	Termómetro: Termómetro digital de contacto con doble entrada(T1, T2), Resolución: 0,1 ° C (cuando elvalor ＞ 999,9 ° C: 1 ° C),selección de unidad de temperatura °C, °F yK, con retención de datos (Data Hold), conlectura de datos modos de máximos, mínimos ypromedio (MAX/MIN/ AVG), hasta 100 registros de datos, alarma para alta y baja, señal desalida alta/baja, con auto calibración, con interfaz USBy memoria de datos, pantalla LCD con luzde fondo y tamaño aproximado de 30X32mm, indicadorde batería baja, apagado automático, Incluye la batería,sonda de temperatura tipo K (-200 ° C~ 1372 ° C) (-328 ° F ~2501 ° F)± (0,2% + 0,6), cable deinterfaz USB y CD con el software paraPC. Compatible con sondas de temperatura tipo J,K, T, E, R, S y N.
	2
	UN
	
	

	251
	41112224
	Termómetro: Termómetro infrarrojo industrial, rango de temperatura: -32℃~1100℃, -25,6 ℉~2012 ℉, Precisión: ≥0℃: ±1.5℃ o±1.5%; <0 ℃: ±(1,5 ℃+0,1 ℃/℃), ≥32 ℉:±3,0 ℉ o ±1,5 %; <32 ℉: ±(3,0℉+0,1℉/℉), Repetibilidad: 0,7 ℃ o 0,7 %(1,5 ℉ o 0,7 %), Relación D:S 20:1,Tiempo de respuesta: 250ms, Emisividad: 0,1~1,0 (ajustable, almacena5 conjuntos de valores preestablecidos), respuesta espectral: 8um~14um,Potencia láser: < 1 mW, Apagado automático, Indicaciónde batería baja, pantalla LCD: Color EBTN, AlarmaLED alta/baja, Alarma sonora alta/baja, Medición de retención/bloqueode datos, Selección de ℃/℉, Modo Max/Min/Promedio/Diferencia.
	2
	UN
	
	

	252
	27112007
	Tijera podadora Tijera podadora, cuerpo y cuchillas fabricada en acero con tratamiento térmico para evitar fracturas, tope anti-impacto para mayor confort y cortes silenciosos, pernos extra largos para mejor sujeción del resorte, ángulo de corte de 22° para un corte rápido y preciso, ideal para cosecha de limón. Capacidad máxima de corte 1/4″, largo 8″ (20 cm), empaque individual Blíster, Inner 3, Máster 36.
	10
	UN
	
	

	253
	27112007
	Tijera podadora Tijeras podadoras con mangos tubulares de madera  de 12", hojas fabricadas en acero forjado y templadas para mayor resistencia y durabilidad, con tope amortiguador de cierre en el corte.
	3
	UN
	
	

	254
	31161520
	Tornillo cabeza Hexagonal: Tornillo de cabeza hexagonal de1/4" UNC X 1-1/2", Grado 2, galvanizado electrolítico,con tuerca y arandela.
	50
	UN
	
	

	255
	31161520
	Tornillo cabeza Hexagonal: Tornillo de cabeza hexagonal de1/4" UNC X 1-1/4", Grado 2, galvanizado electrolítico,con tuerca y arandela.
	50
	UN
	
	

	256
	31161520
	Tornillo cabeza Hexagonal: Tornillo de cabeza hexagonal de1/4" UNC X 2", Grado 2, galvanizado electrolítico,con tuerca y arandela.
	50
	UN
	
	

	257
	31161520
	Tornillo cabeza Hexagonal: Tornillo de cabeza hexagonal de3/8" UNC X 1-1/2", Grado 2, galvanizado electrolítico,con tuerca y arandela.
	50
	UN
	
	

	258
	31161520
	Tornillo cabeza Hexagonal: Tornillo de cabeza hexagonal de3/8" UNC X 2", Grado 2, galvanizado electrolítico,con tuerca y arandela.
	50
	UN
	
	

	259
	31161520
	Tornillo cabeza Hexagonal: Tornillo de cabeza hexagonal de5/16" UNC X 1-1/2", Grado 2, galvanizado electrolítico,con tuerca y arandela.
	50
	UN
	
	

	260
	31161520
	Tornillo cabeza Hexagonal: Tornillo de cabeza hexagonal de5/16" UNC X 2", Grado 2, galvanizado electrolítico,con tuerca y arandela.
	50
	UN
	
	

	261
	31161520
	Tornillo cabeza Hexagonal: Tornillo de cabeza hexagonal, M12X 1,75  X  75 mm, Grado10,9 con tuerca y arandela.
	10
	UN
	
	

	262
	31161520
	Tornillo cabeza Hexagonal: Tornillo de cabeza hexagonal, M18X 2,5  X  25 mm, Grado8,8.
	4
	UN
	
	

	263
	31161520
	Tornillo cabeza Hexagonal: Tornillo de cabeza hexagonal, M6X 1,0  X  25 mm, Grado8,8.
	20
	UN
	
	

	264
	31161506
	Tornillo de cabeza lenteja: Tornillo Cabeza de Lenteja,punta broca, dimensión 8 x 1". Bolsa x100 unidades
	2
	UN
	
	

	265
	31161506
	Tornillo de cabeza lenteja: Tornillo Cabeza de Lenteja,punta broca, dimensión 8 x 1/2". Bolsa x100 unidades
	2
	UN
	
	

	266
	31161508
	Tornillo para madera Perno hexagonal para fijaciones, fabricado en hierro, con cabeza hexagonal, de 4 pulgadas de largo y 1/2 pulgada de diámetro. Diseñado para usos generales en montaje y sujeción, incluye tuerca
	20
	UN
	
	

	267
	31161505
	Tornillo prisionero: Tornillo prisionero DIN 916 M4 x5 en acero 45H (templado, color negro).
	28
	UN
	
	

	268
	31161505
	Tornillo prisionero: Tornillo prisionero DIN 916 M4 x8 en acero 45H (templado, color negro).
	31
	UN
	
	

	269
	31161505
	Tornillo prisionero: Tornillo prisionero DIN 916 M6 x10 en acero 45H (templado, color negro).
	30
	UN
	
	

	270
	31161505
	Tornillo prisionero: Tornillo prisionero DIN 916 M6 x6 en acero 45H (templado, color negro).
	30
	UN
	
	

	271
	31161505
	Tornillo prisionero: Tornillo prisionero DIN 916 M6 x8 en acero 45H (templado, color negro).
	30
	UN
	
	

	272
	31161505
	Tornillo prisionero: Tornillo prisionero DIN 916 M8 x10 en acero 45H (templado, color negro).
	28
	UN
	
	

	273
	31161505
	Tornillo prisionero: Tornillo prisionero DIN 916 M8 x8 en acero 45H (templado, color negro).
	28
	UN
	
	

	274
	30102404
	Varilla cuadrada: Varilla cuadrada de acero rectificado, demedida 10 milímetros o 3/8 pulgada, sin fraccionar.
	24
	M
	
	





NOTA 1: Cada uno de los equipos a contratar debe incluir en el valor total de la oferta los costos del transporte, izaje, costos de importación, impuestos, permisos y todos aquellos a los que haya lugar para la instalación y hasta la correcta puesta en funcionamiento.
La propuesta deberá incluir todas las especificaciones esenciales señaladas en las especificaciones técnicas, garantizando que los elementos ofrecidos sean de primera calidad, libres de vencimientos, imperfecciones o defectos, y que cumplan con las normas técnicas y de calidad aplicables. Asimismo, deberá ajustarse estrictamente a las especificaciones descritas en los documentos contractuales, asegurar el cumplimiento íntegro del objeto contractual y atender los plazos establecidos.
Además de las condiciones mínimas previstas en las especificaciones técnicas anexas, los bienes objeto del presente proceso deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas adicionales, cuyo cumplimiento será verificado por el supervisor del contrato en el momento de la entrega:
Estado del bien: Todos los productos deberán ser completamente nuevos, sin uso previo, deterioro, manipulación, manufacturación o reacondicionamiento. No se aceptarán productos abiertos, reconstruidos ni re empacados.
Presentación y empaque: Los bienes deberán entregarse debidamente empacados, sellados y rotulados, en condiciones que garanticen su integridad física y adecuada manipulación. Se dará prioridad a empaques que protejan contra humedad, golpes, exposición solar y contaminación.
Unidad de entrega: La presentación de los productos deberá corresponder con la unidad de medida establecida en la ficha técnica (unidad, litro, entre otros). No se aceptarán fraccionamientos ni conversiones arbitrarias sin la autorización expresa del supervisor.
Rotulación e identificación: Los bienes deberán contar, cuando aplique, con rotulación visible que indique como mínimo: nombre del producto, marca, lote, fecha de fabricación y demás datos técnicos pertinentes. La información deberá presentarse en idioma español o acompañarse de traducción técnica equivalente.
Compatibilidad técnica: Los productos deberán ser plenamente funcionales y compatibles con el entorno operativo del Centro, considerando condiciones de clima, infraestructura, instalaciones, herramientas y demás equipos existentes.
Trazabilidad: El proveedor deberá garantizar la homogeneidad en marcas, características técnicas y calidad de los bienes. Cualquier variación deberá ser previamente autorizada por el supervisor.
Condiciones de almacenamiento y manejo: Cuando aplique, el proveedor deberá suministrar recomendaciones técnicas para el almacenamiento, conservación y uso de los productos, en especial para aquellos que tengan vida útil limitada, reacción química, riesgo de deterioro o sensibilidad a condiciones ambientales.
Advertencia de incumplimiento: La inobservancia de cualquiera de las condiciones aquí descritas facultará al supervisor para rechazar los bienes entregados, exigir su inmediata reposición y aplicar las sanciones contractuales correspondientes, incluidas las derivadas de las garantías, sin perjuicio de las demás acciones legales y contractuales a que haya lugar.

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Dirección   ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _________________________ 
Correos Electrónicos1 - ___________________________________________ 
2 - ___________________________________________ 
Ciudad   ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
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