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ANEXO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas para la prestación de estos servicios son las siguientes:
LAVADO DE TANQUES
Ítem 1: CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS – CST.

	Descripción Sede CST

	Lavado y desinfección de tres (3) Tanques aéreos de almacenamiento de agua potable, con capacidad de 500 litros cada uno, con un nivel máximo de 30 cm.

	Procedimiento de lavado: Barrer los sólidos hacia un rincón para retirarlos con recogedor, pre-lavar con sólo agua y escoba e ir enjuagando con agua limpia (se repite de ser necesario). Escurrir con escoba y recoger nuevamente con el recogedor.
Adicional a lo anterior, las que el contratista estime necesarias para el óptimo desarrollo del objeto.
Desinfección: Se debe aplicar hipoclorito de sodio al 5%.


	Herramientas: Escobas suaves y semiduras sin palo, recogedores y baldes.







Item 2: CENTRO NACIONAL DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS – CENARE

	Descripción sede CENARE

	Lavado de cuatro (4) Tanques aéreos de almacenamiento de agua potable, con capacidad de 500 litros cada uno, con un nivel máximo de 30 cm.

	Procedimiento de lavado: Barrer los sólidos hacia un rincón para retirarlos con recogedor, pre-lavar con sólo agua y escoba e ir enjuagando con agua limpia (se repite de ser necesario). Escurrir con escoba y recoger nuevamente con el recogedor.
Adicional a lo anterior, las que el contratista estime necesarias para el óptimo desarrollo del objeto.
Desinfección: Se debe aplicar hipoclorito de sodio al 5%.


	Herramientas: Escobas suaves y semiduras sin palo, recogedores y baldes.



LAVADO VENTANALES
Las especificaciones de los ventanales, tanto de la fachada como los internos, en cada uno de los sitios de prestación de los servicios mencionados, son las siguientes:

Ítem 1: CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLÓ                                         GICAS - CST

	Descripción sede CST

	Lavado de diez (10) ventanales

	Procedimiento: Con la mopa se humedece la superficie con limpiavidrios industrial. Se restriega con esponjilla suave y/o escoba toda la superficie. Se procede a retirar el producto con haragán evitando el rayado del vidrio. Se retira con bayetilla húmeda los sedimentos de los bordes donde no alcanza a
llegar el haragán. Se remata con bayetilla seca para aumentar el brillo. Limpieza de vidrio, marcos y alfajías.

	Herramientas: Scuilli, Sabra, Toalla, Bayetilla.

	Ventanales sobre la fachada en CST:
-Piso 3 (Altura aproximada: 10 m): Tres (3) ventanales.
Ventana 1: 5.40m x 1.40m; Ventana 2: 5.20m x 1.40m; Ventana 3: 4.40m x 1.40m. Piso 2 (Altura aproximada: 6 m): Tres (3) ventanales.
-Piso 1 (Altura aproximada: 3 m): Dos (2) ventanales. Ventana 1: 5.30m x 0.80m; Ventana 2: 4.30m x 0.80m.

Ventanales internos en CST:
-Piso 3 (Altura aproximada: 10 m): Dos (2) ventanales. Ventana 1: 4.40m x 1.20m; Ventana 2: 6.20m x 1.20m.





Ítem 2: CENTRO NACIONAL DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS - CENARE

	Descripción sede CENARE

	Lavado de doce (12) ventanales

	Procedimiento: Con la mopa se humedece la superficie con limpiavidrios industrial. Se restriega con esponjilla suave y/o escoba toda la superficie. Se procede a retirar el producto con haragán evitando el rayado del vidrio. Se retira con bayetilla húmeda los sedimentos de los bordes donde no alcanza a
llegar el haragán. Se remata con bayetilla seca para aumentar el brillo. Limpieza de vidrio, marcos y alfajías.

	Herramientas: Scuilli, Sabra, Toalla, Bayetilla.

	Ventanales sobre la fachada en CENARE:
-Piso 3 (Altura aproximada: 10 m): Tres (3) ventanales.
Ventana 1: 5.40m x 1.40m; Ventana 2: 5.20m x 1.40m; Ventana 3: 4.40m x 1.40m.
-Piso 2 (Altura aproximada: 6 m): Tres (3) ventanales.
Ventana 1: 5.40m x 1.40m; Ventana 2: 5.20m x 1.40m; Ventana 3: 4.40m x 1.40m.
-Piso 1 (Altura aproximada: 3 m): Dos (2) ventanales. Ventana 1: 5.30m x 0.80m; Ventana 2: 4.30m x 0.80m

Ventanales internos en CENARE:
-Piso 3 (Altura aproximada: 10 m): Dos (2) ventanales. Ventana 1: 6.50m x 1.20m; Ventana 2: 6.30m x 1.20m.
-Piso 2 (Altura aproximada: 6 m): Dos (2) ventanales. Ventana 1: 6.50m x 1.20m; Ventana 2: 6.30m x 1.20m.



FUMIGACIÓN
El área total para fumigar es de 5.696,41 m², correspondiente a las cuatro (4) sedes: Dirección Ejecutiva, Bodega Parque Industrial Santa Lucía, CENARE y CST, incluyendo oficinas e instalaciones en general.
Tipo de fumigación requerida: La intervención deberá realizarse mediante aspersión, con el propósito de generar un efecto residual en paredes, techos y demás superficies donde exista tránsito de plagas. Adicionalmente, se aplicará nebulización para el control de ratas, insectos rastreros e insectos voladores.
CONDICIONES LOGÍSTICAS
El contratista que salga favorecido deberá cumplir con las siguientes condiciones logísticas:
•El contratista deberá realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable los días sábado, domingo y/o festivos, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., previa coordinación con la supervisión del contrato.
•El contratista deberá realizar el primer lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, así como el primer lavado de ventanales, tanto en CST como en el CENARE, máximo a la tercera semana de del mes de julio de 2026, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.
•El contratista deberá realizar la primera fumigación en las cuatro (4) sedes: Dirección ejecutiva, Santa Lucía, CST y CENARE, máximo a la tercera semana del mes de julio de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. 
•El contratista deberá realizar el segundo y último lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, tanto en el CST como en el CENARE, máximo a la segunda semana del mes de diciembre de 2026. 
•El contratista deberá realizar la segunda y última fumigación en las cuatro (4) sedes: Dirección ejecutiva, Santa Lucía, CST y CENARE, máximo a la segunda semana del mes de diciembre de 2026.
•El contratista deberá presentar, previo al inicio de las actividades, las fichas técnicas y hojas de seguridad de todos los productos químicos utilizados en los procesos de fumigación, desinfección, lavado de tanques y lavado de ventanales, conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) establecido en el Decreto 1496 de 2018.
•Los productos utilizados para fumigación y control de plagas deberán contar con registro sanitario vigente emitido por la autoridad competente, cuando aplique, y estar autorizados para uso en ambientes institucionales y áreas administrativas.
•Dotar al personal encargado de realizar los procedimientos con elementos de protección personal requeridos para la adecuada prestación de los servicios, tales como: monogafas, respirador, guantes de nitrilo o plástico, casco de barbuquejo, botas y overol de trabajo, arnés, descendedor, mosquetones, freno, eslinga de posicionamiento, eslinga en Y, y manila.
•La empresa contratista deberá contar con los permisos, autorizaciones, conceptos sanitarios o habilitaciones vigentes requeridas por la autoridad competente para la prestación de servicios de control de plagas, fumigación y desinfección de tanques de agua potable, cuando aplique conforme a la normativa sanitaria vigente.
•El contratista deberá garantizar la recolección, almacenamiento temporal y gestión ambientalmente adecuada de los residuos generados durante la prestación del servicio, incluyendo envases vacíos de productos químicos, sobrantes de mezclas, materiales absorbentes, residuos contaminados y demás elementos resultantes de las actividades ejecutadas.
•El personal encargado de la manipulación y aplicación de productos químicos deberá contar con capacitación en manejo seguro de sustancias químicas, lectura de hojas de seguridad y atención de emergencias asociadas a derrames o exposición.
NOTAS GENERALES
Nota 1: El servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, así como el lavado de ventanales, deberá ser ejecutado por personal debidamente certificado para trabajo en alturas, de conformidad con la normatividad vigente. Para tal efecto, el proponente deberá adjuntar los certificados vigentes de trabajo en alturas correspondientes a cada una de las personas que realizarán dichas actividades.

Nota 2: El servicio de fumigación deberá ser ejecutado por personal debidamente capacitado y certificado para el desarrollo de esta actividad. El proponente deberá adjuntar los certificados y demás documentos que acrediten la idoneidad del personal que realizará la fumigación, así como el cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios aplicables para la prestación del servicio.

Con el presente anexo, certifico que cuento con la capacidad para cumplir con las especificaciones técnicas de los servicios solicitados y gestionar las actividades descritas anteriormente.




Firma del Representante Legal del Proponente
Nombre:
Identificación:
Nombre de Empresa:
Numero de Contacto:
Correo electrónico de Contacto:
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