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FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA 
Ciudad y fecha

Señores
CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA 
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Bogotá DC

Asunto: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVADA POR SUBASTA INVERSA No. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Respetados señores:

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en los documentos del proceso del asunto realizo mi ofrecimiento económico de la siguiente forma: 


	GRUPO 1 – EQUIPOS DE LAVANDERIA

	ITEM
	CODIGO
UNSPSC
	DESCRIPCION DE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	IVA
	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO

	1
	47111500
47111502
	Lavadora industrial 

	Lavadora industrial 
Lavadora industrial de anclaje rígido, con capacidad mínima de 50 lb (≈22,7 kg) de carga seca, alimentación eléctrica 220 V, 60 Hz (configuración monofásica o trifásica), equipada con canasta envolvente de alto rendimiento y construcción en acero inoxidable tanto en tambor como en paneles exteriores para garantizar resistencia a la corrosión y uso intensivo. Deberá incorporar control electrónico con interfaz de pantalla táctil (HMI) para programación y monitoreo de ciclos, así como sistema de consumo inteligente de agua, energía y detergentes. Incluye jabonera de mínimo cuatro (4) compartimentos para dosificación de químicos y sistemas de seguridad integrados como bloqueo de puerta en operación, control automático de nivel de agua y protección contra sobrecargas.
El suministro del equipo deberá incluir instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento en el ambiente de lavandería del CNHTA. El centro cuenta con disponibilidad de acometidas y condiciones técnicas para conexión a sistemas de vapor, gas y electricidad, según los requerimientos operativos del equipo. Asimismo, el proveedor deberá garantizar disponibilidad de soporte técnico, mantenimiento y cadena de suministro para repuestos originales, asegurando la continuidad operativa y sostenibilidad del equipo durante su vida útil.
	UN
	1
	
	
	

	2
	47111503
	Secadora Industrial 

	Secadora industrial con capacidad de carga entre 50 y 75 lb, equipada con control electrónico mediante pantalla táctil (HMI), sistema de giro reversible y convertidor de frecuencia (VFD) para optimización del desempeño y eficiencia energética. El equipo deberá contar con canasta y paneles exteriores en acero inoxidable (excepto panel posterior), con diseño de perforaciones por embutido que garantice mayor delicadeza en el tratamiento de las prendas. Incorporará sistema de secado combinado radial y axial para un secado uniforme y eficiente, junto con control inteligente de humedad residual y sistema de recirculación de aire tipo AIR RE-CYCLE, que optimiza el consumo energético. Deberá incluir filtro de motas con malla de acero inoxidable de fácil limpieza, sistema de protección contra incendios integrado y ser apta para operación en procesos de wet cleaning, asegurando altos estándares de seguridad, eficiencia y cuidado textil.

El suministro del equipo deberá incluir instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento en el ambiente de lavandería del CNHTA. El centro cuenta con disponibilidad de acometidas y condiciones técnicas para conexión a sistemas de vapor, gas y electricidad, según los requerimientos operativos del equipo. Asimismo, el proveedor deberá garantizar disponibilidad de soporte técnico, mantenimiento y cadena de suministro para repuestos originales, asegurando la continuidad operativa y sostenibilidad del equipo durante su vida útil.
	UN
	1
	
	
	

	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	



	GRUPO 2 – EQUIPOS DE MESA Y BAR

	ITEM
	CODIGO
UNSPSC
	DESCRIPCION DE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	IVA
	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO

	1
	41111507
	Gramera digital
	Las medidas perfectas hacen una preparación perfecta. La balanza de goteo de café V60 mide en incrementos de 0.1 gramos para la mayor precisión. Diseñado para acompañar perfectamente tus goteros de café Hario V60
temporizador incorporado
Detalles del producto: W120×D190×H29mm
Capacidad máxima de 2,000g
Utiliza 2 pilas AAA (incluidas)
	UN
	1
	
	
	

	2
	40101825
	Calentador de agua
	Calentador que dispensa agua caliente para preparación o limpieza de alimentos.
No requiere conexión a la red de agua, es totalmente portátil de llenado manual.
Su diseño y tamaño de tan solo 6.6 "(16.8 cm) de ancho y 16.9" (42.9 cm) de alto lo hacen ideal para ahorrar espacio y adaptarse a cualquier mostrador, con un tanque de 6.6 "(16.8 cm) para agua caliente.
Sus acabados de alta calidad en acero inoxidable tanto en el tanque como en el exterior, fácil de limpiar, con una larga vida útil lo hacen un equipo confiable.
Incluye bandeja de goteo.
Puede obtener agua caliente en cualquier momento, incluso inmediatamente después de volver a llenar para una preparación rápida taza tras taza .
Dimensiones: Ancho 16,8 cm x Profundidad 27,4 cm x Alto 42,9 cm
Voltaje: 110 V
Watts: 1040 W
Amperios: 8,6 Amp
Capacidad: 0,6 Gal (1,9L) 
Peso: 6 Kg
	UN
	1
	
	
	

	3
	48101608
	Licuadora
	Capacidad máxima 3,8 litros
Potencia del motor 2.5hp, USO RUDO
Velocidad variable hasta 3.200RPM. 
Dimensiones: 35x28x53cm Peso: 6,1Kg 
Rodamientos Japoneses.
Velocidad variable.
Función de impulsos.
Ahora con soporte de cuchilla en bronce para larga duracion
Cuchilla de 6 aspas en acero inoxidable.
Ideales para triturar cubos de hielo.
Protección de sobrecalentamiento
	UN
	1
	
	
	

	4
	48101505 
48101506
	Máquina de Goteo de 1.9 a 2.5L
	Cafetera de método filtrado o de café por goteo completamente portátil y no requiere conexión directa a la red de agua.
El sistema SplashGard del portafiltros evita que el agua caliente salpique.
Sus componentes internos están construidos en acero inoxidable.
Tiene capacidad para termos BUNN de 1.9 a 2.5L que se transportan fácilmente a salas de reuniones, barras de desayuno, etc. 
Incluye 1 termo
Dimensiones: Ancho 22,1 cm x Profundidad 40,4 cm x Alto 67,6 cm
Voltaje: 110 V
Watts: 1375 W
Amperios: 11,5 Amp
Capacidad: 3,8 Gal (14,4 L) / hora
Peso: 11,1 Kg
	UN
	1
	
	
	

	5
	48101506
	Máquina Espresso
	Semi automatica, trabajo liviano
sistema de termosifono con pre-infusor y doble intercambiador de flujo, uno en la caldera y uno en cada grupo, para altos consumos (sistema dtc -opcional).
luz de iluminacion, led varios colores (opcional)
regulacion de encendido y apagado
control de temperatura de la caldera
caldera de 3 lts
bomba interna
manómetro doble escala (tem/pres).
1 salida de vapor,1 de agua, 1 café
potencia: 2000 W, 110 V.
dimensiones  41 x 57 x 52 cm
peso aprox 40 KG
se incluye filtros para agua
origen italia
	UN
	1
	
	
	

	6
	52151631 
	Molino para café
	Mol. para grano de café variac de  granulometría
velocidad y presion en molienda
automatico, dosificacion por demanda
ajuste electronico de dosis
cuchillas planas de 64 mm.
función de molienda continua (máx. 3 minutos).
regulación de la dosis de café mediante la programación del tiempo de molienda.
contador de dosis única, contador de dosis doble, contador de dosis total
tiempo de molienda dosis 7.5g: 3 seg.
capacidad molienda: 8.5 kg/h
velocidad 1350 rpm
potencia: 350 watt, 110 v /   60 hz
dimension 20 x 35 x 57 cm
peso 13.8 k
	UN
	1
	
	
	

	7
	41111951
	Medidor de Humedad para café
	Fácil de usar
Mide tanto los granos de café verde como los de pergamino.
Más precisos que los medidores de tipo cuchara.
Modo básico sencillo o modo de calibración de precisión avanzada para adaptarse a los medidores de humedad de sobremesa locales.
La función de cálculo de promedios muestra el promedio móvil de las pruebas.
Pantalla retroiluminada
El circuito capacitivo de alta frecuencia garantiza la precisión.
Rango de humedad – Café verde: del 7% al 40%, dependiendo del grano analizado.
Rango de humedad – Café pergamino: del 8% al 40%, dependiendo del grano analizado.
Rango de humedad – Cacao: del 4% al 20%, dependiendo del cacao analizado.
Rango de temperatura: 32° a 113°F (0° a 45°C)
Repetibilidad y precisión: ± 0,5 % en el rango normal de humedad para grano almacenado.
Resolución de pantalla: 0,1% de humedad
Dos pilas de 9 voltios incluidas
	UN
	1
	
	
	

	8
	48101500
	Aeropress
	Modo de operación Manual
Capacidad 10 Onzas
Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) 1,87"prof. x 1,87"an. x 4,63"al. Pulgadas
	UN
	1
	
	
	

	9
	48101500
	Chemex
	Capacidad 6 Tazas
Dimensiones del producto 6,3"prof. x 9,6"an. x 1,35"al. Pulgadas
Tipo de material Vidrio de borosilicato
Cordon en cuero café 
Incluye caja de filtros
	UN
	1
	
	
	

	10
	48101505 
48101506
	Cafetera Ibrik
	Capacidad 3 tazas 
Color cobrizo. Es uno de los métodos más antiguos y tradicionales para preparar café, originario del Imperio Otomano. Consiste en una pequeña jarra de cuello estrecho y mango largo, usualmente hecha de cobre, acero inoxidable o latón, diseñada para preparar café molido superfino, directamente en el fuego.
	UN
	1
	
	
	

	11
	48101907 
	Jarra Cuello de Ganso
	Control preciso de temperatura de ± 1 ℉: el ajuste inteligente de potencia mantiene el agua a ± 1 ℉ de tu objetivo, por lo que cada infusión es precisa de café y está llena de sabor.
Boquilla fina de cuello de cisne de 0.354 in: flujo suave y constante para vertidos que saben tan bien como se ven. Perfecto para tu ritual matutino o compartir café con amigos.
2 horas de retención de temperatura: mantiene el agua a la temperatura ideal hasta 2 horas. Sin recalentamiento, sin esperas, simplemente vierte cuando la inspiración golpee.
Interruptor °F / °C: alterna con un solo toque entre Fahrenheit y Celsius. Mantenga "temp" y "–" durante 3 segundos para cambiar unidades, hechas para cocinas estadounidenses y recetas globales.
Interior 100% acero inoxidable: acero inoxidable 304 de grado alimenticio, sin BPA y resistente al óxido. Incluso la sonda de temperatura no contiene plástico, por lo que cada taza es pura y segura.
	UN
	1
	
	
	

	12
	48101500
	Lámpara Calentadora Halógena
	fuente de calor es estable
diseño a largo plazo de aproximadamente 6000 horas
Potencia: 400 W
Voltaje: 110V 
Tipo de elemento calefactor Radiante
Tipo de fuente de energía Eléctrico
Componentes incluidos 1 quemador de calentador de haz halógeno, 1 bombilla de repuesto
	UN
	1
	
	
	

	13
	48101500
	Método Dripper V60
	Kit dripper V60 server hario 600 ml
40 filtros y cuchara medidora para café
	UN
	1
	
	
	

	14
	48101500
	Método Sifón
	Capacidad para preparar 360 ml , 12 oz de bebida de café, 3 tazas. Balón en vidrio, soporte de nuez, vaso superior en vidrio con tapa plástica, con sujetador en latón. Mechero de alcohol. Fabricada en vidrio de alta resistencia térmica 120ºC , con sello de silicona entre los dos recipientes de vidrio, hermoso brazo de soporte. Filtro en acero inoxidable y cuchara medidora en polipropileno.
	UN
	1
	
	
	

	15
	48101500
	Prensa Francesa
	Componentes incluidos 1 cuchara medidora, 1 manual de usuario (idioma español no garantizado), 1 prensa francesa
Capacidad 34 Onzas
Color Plateado
Dimensiones del producto 6,65"prof. x 4,13"an. x 8,39"al. Pulgadas
fabricada con acero inoxidable 304 y silicona de grado alimenticio, nuestra prensa francesa mantiene todas las superficies de preparación libres de plástico, sin BPA, sin olor y sin partículas de plástico en su café. Seguro y sin preocupaciones
filtro de acero inoxidable de 4 capas (placa en espiral, placa transversal y dos mallas finas) que atrapa los posos finos y prepara café suave, sin lodos, con sabor claro, rico aroma y sabor completo
	UN
	1
	
	
	

	16
	40102004 
	Quemador de Alcohol
	Material : aleación de aluminio y acero inoxidable 
Tamaño: 18 x 18 x 8 cm/7,7 x 7,1 x 3,1 pulgadas
Interruptor de empujar y tirar para ajustar fácilmente la potencia de fuego según sus necesidades.
No necesita electricidad, simplemente añada un bloque de alcohol (no incluido)
	UN
	1
	
	
	

	17
	48101907
	Server Hario
	Hario V60 "Clear" Jarra de vidrio para servir, 600 ml
Fácil de usar y limpiar
Vidrio a prueba de calor
Apto para microondas
Diseñado y fabricado en Japón
	UN
	1
	
	
	

	18
	40161502 
	Sistemas Filtro para agua
	Capacidad de filtración de agua.
Máximo 3.34 gpm (12.6 Lpm)
Capacidad total. 18,000 galones (70,138 L). 
Presión del agua. 10 –125 psi (0.7 – 8.6 bar).
Composición del Coldrink II. Cartucho de repuesto EV9612-56 EC210 y 2 Prefiltro de repuesto: EV9534-26 MC2.
	UN
	1
	
	
	

	19
	48101500
	Tostadora de Café
	Tostadora de Café 5 kilos electrica (rendimiento 30 libra/hora) totalmente en acero inoxidable, con sistema de
ruedas, sin software para curvas de tostión. Consumo de electricidad: a 220 Voltios y 40 Amperios (para movimientos del tostador y del enfriador).
Temporizador electrónico portátil para poder realizar curvas de tostion haciendo anotaciones entre temperatura contra tiempo, ciclón incorporado que permite estar descargando diariamente los residuos de cisco para un mejor funcionamiento del equipo y evitar posibles incendios por falta de limpieza PARA 220 V
	UN
	1
	
	
	

	20
	23181801 
	Trilladora de muestras
	Excelente pulido de la película apergaminada sin elevar la temperatura del grano. Tablero electrónico con tiempo de trilla programable y pulsador reversar del eje para asegurar el descargue total de la muestra. Permite la trilla de 200 gramos en un tiempo de 2 (dos) minutos. Construcción sólida. Acabados en pintura electrostática, acero inoxidable y cromo.
Producción: 200 - 300 gramos
Motor eléctrico: 1/2 H.P. 110 V
Peso: 22 Kilos
Dimensiones: (44 x 30 x 55 cms) Alto/Ancho/Largo
Excelente pulido de la película pergaminada sin elevar la temperatura del grano.
Tolva para expulsión de cisco y bandeja para descargue de café verde en acero inoxidable
Construcción sólida. Acabados en acero inoxidable y cromo.
	UN
	1
	
	
	

	21
	23181801
	Zaranda Laboratorio Café
	Zaranda Eléctrica para tamizado automático de café de Tamices cargados con 300gr de Café.
Zaranda seleccionador por tamaño para café tipo almendra.
La zaranda para café realizan el proceso de selección por medio del juego de mallas de diferentes perforaciones (según norma técnica para café #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18)
El movimiento de las mallas es eléctrico para el tamizado automático del café.
	UN
	1
	
	
	

	22
	56101500
	Mueble exhibidor para botellas
	Elaborado en lámina de HR con acabado en pintura electrostática 
Dimensiones: 2,5 m frente x 0,4 m fondo x 0,8m alto 
Mueble cerrado 
Con puertas 
Fabricado en lámina de acero inoxidable AISI 304 
Calibre 18 
Ruedas en teflón para fácil desplazamiento 
Dimensiones: 130cm frente x 47cm fondo x 80cm alto
	UN
	1
	
	
	

	23
	56101500
	Mueble diagonal
	Fabricado en lamina de acero inoxidable AISI 304 
Calibre 18 
Con puertas de correr 
Chapa de seguridad 
Ruedas en teflon para facil desplazamiento 
Dimensiones: 160cm frente x 47cm fondo x 80cm alto
	UN
	1
	
	
	

	24
	56101500
	Estacion para bar con repiza supertor con canaletas
	Estacion para bar con repiza supertor con canaletas
cubierta con poceta de lavado y poceta hielera. 
repiza frontal para botealas cajones en la parte inferior con ruedas en teflon para facil desplazamiento 
fabricacion en acero inox ref 304. calibre 18.
forrada en formica parte frontal.
dimensiones: 3,4m frente x 1,5m alto x 0,7m fondo
	UN
	1
	
	
	

	25
	56101500
	Base para lavadora

	Fabricada en acero inoxidable AISI 304 Dimensiones: 70cm frente x 70 cm fondo x 50cm alto
	UN
	1
	
	
	

	26
	24131600 
	Congelador Horizontal Dos Cuerpos 

	Fabricado interior y exteriormente en acero inoxidable tipo 304, con 2 puertas y volumen neto de 1200 litros. rango de temperatura de -18 a -22 °c, para operación en temperatura ambiente de 43 °c y 65 % de humedad relativa. cuenta con control de temperatura digital, compresor de 700 w y refrigerante r404a/r507. dimensiones exteriores: 1420 mm de frente x 700 mm de fondo x 2030 mm de alto. sistema de enfriamiento ventilado y descongelación automática, con condensador y evaporador. voltaje de operación: 220 v. debe contar con certificaciones de seguridad eléctrica (iec, iecee y cb), seguridad alimentaria (eac food safety) y sostenibilidad energética (eac elr), así como certificación de calidad ce. incluye regulador con protector de descargas, 4 ruedas para fácil desplazamiento y puertas con llave y chapa de seguridad.
	UN
	1
	
	
	

	27
	24101501
	Carro transportador 4 canastillas – Trabajo Pesado 

	Carro transportador de canastillas y materias primas, entre otros servicios, fabricado en acero inoxidable, con manija en acero inoxidable para el manejo de productos. dimensiones: frente 0,65 m / fondo 0,85 m / altura total con manija 0,97 m. equipado con 4 ruedas para trabajo pesado y capacidad de carga de 300 kg.
	UN
	1
	
	
	

	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	




	PROPUESTA ECONOMICA

	GRUPO 1 EQUIPOS DE LAVANDERIA
	

	GRUPO 2 EQUIPOS DE MESA Y BAR
	

	TOTAL 
	




El valor total de la propuesta es por xxxxxx M/cte

La tarifa ofertada anteriormente será inmodificable durante el plazo de ejecución del contrato.

Por medio de la suscripción de este anexo, manifiesto que cuento con la capacidad técnica y logística, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación. 

Cordialmente, 






REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre 
Identificación  No.         de
Razón social
NIT
[Escriba texto]	[Escriba texto]	[Escriba texto]
1
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