ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUARTOS DE MAQUINAS PISCINAS 1 Y 2

	1
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento a las motobombas autocebante siemens de 6.6 hp/220v de 3” de succión por 3” de descarga, de las piscinas 1 y 2, los sellos mecánicos, balineras, torneado de eje e impulsor si lo requiere; pintada del motor y bomba con pintura epóxica resistente a la humedad y temperatura. 
	1
	
	

	2
	Mantenimiento preventivo a filtros de arena en acero al carbón instalados en los cuartos de máquinas de las piscinas 1 y 2 consistente en:

	
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de los medios filtrantes “arenilla o sílica”.
	1
	
	

	
	Lijado interno y externo del tanque en acero al carbón y aplicación de pintura epóxica resistente a la humedad y temperatura.
	
	
	

	
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de los difusores que lo requieran para su correcto funcionamiento.
	
	
	

	3
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento a los difusores de cloro de los cuartos de máquinas 1 y 2 consistente en el anclaje, conexión a la tubería, instalación de las mangueras, acoples y demás elementos que se requieran.
	1
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUARTOS DE MAQUINAS PISCINAS 1 Y 2

	1
	Mantenimiento correctivo al tablero de mando y protección del cuarto de máquinas de la piscina Nro. 2: 

	
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de todos sus componentes como lo son: breakers, contactores, términos, testigos de tensión, cableado, pulsadores, tacos, tornillería y demás elementos necesarios. 
	1
	
	

	
	Cambio de cableado que esté generando resistencias a la acometida eléctrica que alimenta el cuarto de máquinas de la piscina Nro. 2 (cable # 6, 7 hilos cobre-cobre)
	
	
	

	
	Reemplazo del cableado que esté presentando fallas en la cometida eléctrica del motor de la piscina Nro. 2
	
	
	

	2
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento a las trampas de cabello y filtros de las mismas, con sus respectivos filtros de igual o mejor calidad a los existentes en las piscinas 1 y 2
	1
	
	

	3
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de las canastillas y tapas de la totalidad de los desnatadores de las piscinas 1 y 2. 
	1
	
	

	4
	Mantenimiento correctivo a la red hidráulica en 3” de los cuartos de máquinas de las piscinas 1 y 2:
	1
	
	

	
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de la tubería que se encuentre en mal estado de los dos cuartos de máquinas.
	
	
	

	
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de la totalidad de válvulas de las piscinas 1 y 2
	
	
	

	
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de los accesorios como universales, tee, codos, uniones, terminales y demás elementos que se requieran. 
	
	
	

	5
	Mantenimiento correctivo a la red eléctrica interna de los dos cuartos de máquinas piscinas 1 y 2 consistente en:
	1
	
	

	
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento del cableado interno, luminarias, toma corrientes interruptores y paradas de emergencia. 
	
	
	

	6
	Mantenimiento preventivo al nicho del desnatador y tubería, desmantelamiento y extracción del nicho, reemplazando un tramo de tubería fisurada, garantizando el correcto funcionamiento y operación.
	1
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE BOMBEO HIDROFLO 1 TORRES DE APARTAMENTOS

	1
	Mantenimiento preventivo al tanque de presión “hidroflo” consistente en el desmonte, desarme, limpieza y aplicación de pintura epóxica de alta resistencia a la humedad en su parte interna y externa, posterior instalación garantizando su correcto funcionamiento.
	1 
	
	

	2
	Mantenimiento e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento a las motobombas de 6.6. hp siemens consistente en el desmonte, desarme, rodamientos, sellos mecánicos y empaquetadura de igual forma el torneado y rectificación de los componentes del motor que lo requieran, así como al eje impulsor y los pernos, posterior instalación. 
	1
	
	

	3
	Mantenimiento preventivo al macro medidor ubicado en la salida de captación de agua del pozo profundo, consistente en el desmonte del macro medidor de 3” revisión y ajuste, calibración en centro autorizado y avalado por CORTOLIMA. Posterior instalación y reemplazo de accesorios que se requieran para su correcto funcionamiento
	1
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO HIDROFLO 1 TORRES DE APARTAMENTOS

	1
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento al tablero eléctrico de mando y protección principal, al cual se le debe realizar cambio, de cada uno de sus componentes que conforman el tablero como “contactores térmicos, auxiliares de señal, suiches, breakers industriales, cableado, los elementos a reemplazar deberán ser de igual o mejor calidad  a las existentes. 
	1 
	
	

	2
	Reemplazo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes y puesta en funcionamiento de los manómetros de presión existentes por manómetros en glicerina, y de las mangueras plásticas por tubería en cobre conectadas al sistema
	1
	
	

	3
	Reemplazo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de los presostatos que componen el sistema y su respectiva programación y conexión al tablero eléctrico
	1
	
	

	4
	Reemplazo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de empaquetadura y membrana del tanque de presión hidroflo (tanque vertical de 500 litros hm) 
	1
	
	

	5
	Reemplazo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de las tuberías de succión de las bombas en PVC por tubería galvanizada en 2”, con sus respectivos accesorios como universales, codos, miples y válvulas de pie en 2”. 
	1
	
	

	6
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de la tubería de succión en 4” de la motobomba de 24hp, válvula de pie de 4” su respectiva conexión a motobomba garantizando su correcto funcionamiento.
	1
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE BOMBEO HIDROFLO 2 CABAÑAS

	1
	Mantenimiento preventivo y /o correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento a las motobombas de 10 hp siemens, rodamientos, sellos mecánicos y empaquetadura, al igual que el torneado y rectificado de diferentes componentes del motor que lo requieran, como los ejes propulsores, camisa de las balineras y pernos. 
	1
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO HIDROFLO 2 CABAÑAS

	1
	Reemplazo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de las tuberías de succión de las bombas de 2” en PVC, por tubería galvanizada en 2” con sus respectivos accesorios galvanizados, como universales, codos, miples, tubos y válvulas de pie. 
	1
	
	

	2
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de presostato que compone el sistema y su respectiva programación y conexión al tablero eléctrico.
	1
	
	

	3
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de manómetros de testigo de presión, de las motobombas con su respectiva manguera en cobre y conectada al sistema. 
	1
	
	

	4
	Mantenimiento correctivo e instalación a todo costo con sus accesorios, partes con el reemplazo y puesta en funcionamiento de 5 flotadores eléctricos que operan los niveles y automatización de la planta de tratamiento e hidroflow. 
	1
	
	



     CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	PRECIO DE LA OFERTA:
El proponente presentará la oferta de forma global, (a todo costo, IVA incluido) presentando el valor unitario del tipo de mantenimiento relacionado, en donde será cancelado el servicio de acuerdo a la necesidad requerida por la unidad y a las actividades realizadas por el proponente. 
	
	

	2
	CALIDAD DEL SERVICIO Y REPUESTOS SOLICITADOS: 
El proponente deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que los repuestos a reemplazar en el mantenimiento correctivo, deben de ser nuevos y en original de la marca de los equipos a realizar mantenimiento.

Así mismo certificará por escrito que, en caso que los mantenimientos requieran repuestos no disponibles de manera inmediata, los repuestos a entregar y el mantenimiento serán desarrollados dentro del plazo máximo de siete (07) días calendario.
	
	

	3
	COSTO UNITARIO: El proponente deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que garantiza que el costo unitario, presentado en su oferta, se mantendrá durante el término y vigencia de la ejecución del contrato.
	
	

	4
	GARANTÍA DEL SERVICIO: 
El proponente deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que garantiza la prestación del servicio, así como el reemplazo de repuestos que sean requeridos para la adecuación de los equipos relacionados, por un periodo de tres (03) meses.    
	
	

	5
	LUGAR DE TRABAJO: 
El proponente deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que desarrollará los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el punto de servicio, no se permitirá que el proponente sustraiga motores y/o partes importantes de los sistemas a intervenir, fuera de las instalaciones policiales, debiendo prever las herramientas, equipos, sistemas y demás requeridos para tal fin.

Así mismo certificará por escrito que, en caso de presentarse un evento en el cual se requiera el desmonte de equipos cuyo mantenimiento no sea posible realizar en sitio y requiera el desplazamiento del elemento a un taller certificado, previa autorización del supervisor del contrato para la salida del elemento, asumirá plena responsabilidad por la custodia, transporte y seguridad de los bienes desde el momento del desmonte hasta su reinstalación y entrega a satisfacción en la unidad policial.
	
	

	6
	MAQUINARIA Y EQUIPO
El proponente certificará por escrito que cuenta con las herramientas, maquinaria, personal y equipos necesarios para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivos, los cuales se encuentran en óptimo estado de funcionamiento y de acuerdo con la tecnología necesaria para el desarrollo del objeto del presente contrato.
	
	

	7
	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MANTENIMIENTOS: 
El proponente deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que cada mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberá ejecutarse dentro de un plazo máximo de cinco (05) días calendario, de acuerdo al requerimiento solicitado por el señor supervisor, contados a partir del diagnóstico técnico efectuado en el punto de servicio.
	
	

	8
	Certificar por escrito que asume la responsabilidad legal, contractual, prestacional y de responsabilidad civil con el personal que este a cargo de realizar el objeto de la presente contratación y que la Policía Nacional de Colombia, no adquirirá ninguna responsabilidad contractual ni prestacional con el personal de la empresa proponente.
	
	

	9
	GESTIÓN AMBIENTAL

Certificar por escrito que cumplirá con la normatividad ambiental Decreto único 1082 del 26 de mayo del 2015, artículo 2.2.1.1.2.4.3, obligaciones posteriores a la liquidación, vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final de recuperación ambiental de las obras o bienes, la entidad estatal debe de dejar constancias del cierre del expediente en el proceso de contratación. 
	
	

	10
	El oferente certificará por escrito que realizará la disposición final de los diferentes residuos que se puedan generar de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo efectuados en el punto de servicio (escombros, tarros, tubos y demás) por una empresa avalada y certificada para tal fin.
	
	

	11
	El oferente certificará por escrito, que aplicará las buenas prácticas ambientales plasmadas en la RESOLUCION 00090 DE 2018, así como participación en los programas y campañas ambientales, y demás exigencias que se establezcan en el sistema de gestión ambiental de la unidad o todas las campañas que realicen durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.
	
	

	12
	EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar certificaciones y/o contratos.

• No se admiten certificaciones de subcontrataciones.
• No se admiten auto certificaciones de suministro propias.
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final).
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras.
• No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente.

NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el proponente cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.
	
	

	13
	PERFIL DEL PROPONENTE Y/O FUNCIONARIO ASIGNADO PARA LOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS: 

Con el fin de garantizar que los trabajos requeridos por la Policía Nacional se efectúen por personal competente y capacitado, el proponente deberá certificar que los funcionarios designados para el desarrollo de los mantenimientos en los puntos de servicio cuentan con carreras y conocimientos afines a la materia, así:

· Formación académica en Mantenimiento Electromecánico, Electromecánica, Mecánica Industrial, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, redes hidráulicas, o afines. Título expedido por el SENA o institución avalada por el Ministerio de Educación Nacional.

Certificación de experiencia del personal contratado para la ejecución del presente contrato, de mínimo 1 año en mantenimiento de bombas, sistemas de presión o equipos electromecánicos, redes e instalaciones de agua potable, sanitarias, sistemas de bombeo, sistemas hidráulicos, sistemas hidroflo, equipos para el aumento de presión de agua, motobombas de presión de agua, o afines.
	
	

	14
	El proponente garantizará por escrito, que el personal asignado para prestar el servicio contratado en los centros educativos de la Policía Nacional, no tenga inhabilidades por Delitos sexuales contra la libertad integral de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la ley 1918 de 2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”, reglamentada por el Decreto 753 del 2019, adicionó al artículo 219 C. De la Ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal Colombiano. Por lo anterior, deberán exigir el respectivo registro de inhabilidades, cada (4) meses, durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato.

Por lo anterior deberá aportar con la oferta y entregar a los supervisores del contrato el registro y/o certificado de inhabilidades generados en los enlaces que se relacionan a continuación:

· https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/  o ingresando a la página web de la policía Nacional de Colombia, opción Registro Inhabilidades.
	
	

	15
	Certificar por escrito que asume la responsabilidad legal, contractual, prestacional y de responsabilidad civil con el personal que este a cargo de realizar el objeto de la presente contratación y que la Policía Nacional de Colombia, no adquirirá ninguna responsabilidad contractual ni prestacional con el personal de la empresa proponente.
	
	



CRITERIOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	No.
	CRITERIOS SST
	SOPORTE REQUERIDO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Para celebrar el contrato:

1. Entregar los documentos que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal contratado que ejecutará la tarea contratada, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación y nivel de la cobertura del riesgo, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad contratada.
	Reporte de la planilla integrada de liquidación de aportes, con la afiliación vigente de los trabajadores a (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.) (si aplica) de acuerdo al nivel de riesgo.

Así mismo, al momento de adjudicarse el contrato, de requerirse contratar personal nuevo, el contratista se servirá presentar el soporte actualizado y con la periodicidad que lo exija el supervisor del contrato
	
	

	2
	2. Aportar la copia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada y lo establecido en el artículo 2.2.46.23 del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya.

La evaluación de los Estándares mínimos debe ser superior al 90%, de lo contrario no será tenida en cuenta.
	Certificado de implementación del SGSST, que contenga:

1) Tiempo total de ejecución del SGSST en la empresa con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada (Riesgo I, II, III, IV, V, de acuerdo al Decreto número  768 de 2022 - Gestor Normativo).

2) Cumplimiento de la Resolución 312 del 13 de febrero de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” Con el análisis de la evaluación inicial incluyendo el porcentaje de cumplimiento)

Nota: Principalmente el certificado debe ser elaborado por la ARL de no ser posible el certificado podrá estar firmado por el Responsable SGSST o quien haga sus veces, con el respectivo número de Licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y anexar la respectiva resolución de la licencia en SST según alcance y certificado del curso de 50 horas SGSST y su debida actualización de 20 horas según lo establecido  circular 047 de 2025 dando aplicación a las normas que  modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen.

No obstante, así el certificado este firmado por la ARL, se servirán anexar licencia en SST según alcance y certificado del curso de 50 horas SGSST y su debida actualización de 20 horas según lo establecido circular 047 de 2025 dando aplicación a las normas que modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen.
	
	

	3
	3. El oferente deberá certificar, que se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir de la celebración del contrato, así: 

· Tener el plan estratégico de seguridad vial - PESV vigente y articulado al SG-SST (si aplica por el objeto).
· Entregar el plan de trabajo para la ejecución de las actividades del SGSST, donde se evidencie el cumplimiento a todas las normas vigentes en SGSST; aplicables a la tarea contratada, en especial las actividades que generen cualquier tipo de riesgo a los trabajadores del contratista.
· Si el contrato de obra o suministro está relacionado con las actividades reglamentadas para el SGSST, la persona jurídica o natural que actúa como empleador o el responsable de SGSST del contratista, deberá presentar licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, que contemple habilitación para la tarea.
· Copia del plan de trabajo relacionado con el SGSST, previamente acordado con la ARL a la cual tiene afiliado a sus trabajadores o dependientes.
· Notificar por escrito al responsable del SGSST del centro de trabajo para articular actividades de prevención, control y supervisión de la actividad contratada.
· Copia del reglamento de higiene y seguridad industrial (físico o magnético) que aplica el contratista o subcontratista, en su actividad laboral
· Deberá evidenciar objetivamente que cumple en su totalidad con los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, en relación con sus dependientes y contratistas durante toda la ejecución contractual.
	
Un certificado firmado por el Representante Legal y el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se comprometa a cumplir con los criterios mencionados.
	
	

	4
	4. Para la ejecución del contrato: Adicional a los requerimientos exigidos para la ejecución del contrato la persona natural o jurídica deberá:
· Presentar un informe de la ejecución del SGSST junto con las estadísticas de accidentalidad y los planes de intervención adelantados por el contratista.
· Certificar evidencias de ejecución del SGSST donde participe todo el personal asignado para la ejecución del contrato.
· Certificar la conformación y funcionamiento del COPASST, si aplica, evidenciar la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral.
· Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratistas a los riesgos encontrados, en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.
· Evidenciar objetivamente la activa participación en las actividades que la Policía Nacional o el contratante desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.
· Evidenciar objetivamente, el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados con la tarea contratada.
· Participar en todas las actividades del plan de emergencias que se programen por el contratante para el área donde desarrollara las tareas.
· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.
· Practicar los exámenes ocupacionales que el contratante programe al contratista durante la ejecución contractual.
· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.
· Entregar al contratante o contratista, los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista. 
Para liquidar el contrato al término de su ejecución, el contratista deberá:
· Presentar un informe escrito al supervisor del contrato, donde evidencie documentalmente el cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista o subcontratista, en materia de aseguramiento en SST y permita evidenciar objetivamente la participación de estos, en las actividades de promoción y prevención que adopten y estén conforme a los parámetros adoptados en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.
	Un certificado firmado por el Representante Legal, donde se comprometa a cumplir con los criterios mencionados
	
	






