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1. OBJETO DEL PROCESO 

63300C1682 REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL EN ESTACIONES AERONAUTICAS DE RADIOAYUDAS DE POLONUEVO, SEVILLANO, COROZAL, EL BANCO, MAGANGUE Y PARICUICA. 

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas y Formato 10 Ficha Técnica, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.

c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.

d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.

i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.

j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.

k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

o) En caso de que durante la ejecución del contrato se requiera de algún repuesto o mano de obra que no esté contemplado en el formato 7, el supervisor del contrato será el encargado de cotizar dicha necesidad, basado en los valores del mercado se establecerá el precio techo, por esta razón, el contratista aceptara y procederá a alguna modificación en el contrato.

3. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Para garantizar el adecuado manejo, funcionamiento, operación y mantenimiento de los sistemas de radioayudas en las distintas estaciones aeronáutica en la regional Norte, el proponente debe anexar los documentos que soporten claramente el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas solicitadas las cuales son de obligatorio cumplimiento en el entendido que son las características técnicas requeridas para suplir la necesidad del objeto a contratar.

Este documento describe las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y establece los servicios que deben ser ejecutados durante el desarrollo contractual.

Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente examinó cuidadosamente las condiciones y especificaciones técnicas mínimas requeridas, y por lo tanto acepta los requerimientos realizados por la Entidad; En ese orden de ideas, los documentos de la propuesta deben estar completos y acordes a las actividades a ejecutar.

3.1 ESTACIÓN AERONÁUTICA

Los sistemas de radioayudas que requieren mantenimiento preventivo y/o correctivo se encuentran ubicados en las siguientes estaciones aeronáuticas:

· Estación Aeronáutica VOR- DME Polonuevo

· Estación VOR- DME Sevillano

· Estación Aeronáutica VOR-DME Corozal

· Estación Aeronáutica VOR-DME Magangué
· Estación Aeronáutica VOR-DME El Banco

· Estación Aeronáutica VOR-DME Paricuica
· Sistemas ILS Barranquilla, Cartagena

3.2 ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR

Las actividades de mantenimiento deberán ejecutarse sobre los sistemas de radioayudas instalados en las diferentes estaciones aeronáuticas de la Regional Norte, incluyendo infraestructura técnica, equipos electrónicos, sistemas eléctricos y de respaldo.
Las actividades incluyen, entre otros, los siguientes sistemas:

· Sistemas VOR/DVOR.

· Sistemas DME.

· Sistemas ILS.

· Sistemas de energía regulada.

· UPS y bancos de baterías.

· Sistemas de puesta a tierra.

· Sistemas de climatización de shelters técnicos.

· Torres y sistemas radiantes.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de las estaciones de radioayudas pertenecientes a la Regional Norte, garantizando la continuidad operacional, confiabilidad, disponibilidad y seguridad de los sistemas de navegación aérea. El contratista deberá ejecutar como mínimo las siguientes actividades:
4.1 ILS LOCALIZADOR (LLZ), AEROPUERTO DE BARRANQUILLA.

· Mantenimiento de las dieciséis (16) antenas que conforman el sistema LLZ, consistente en: 

· Limpieza de RADOM (16 unidades) y aplicación de pintura esmalte nacional libre de plomo en color naranja.

· Mantenimiento de la estructura metálica incluido los ángulos de alineación que soporta las dieciséis (16) antenas del sistema LLZ y el mástil del radio enlace, consistente en corrección de partes que presenten oxido, cambio de tornillería y pintura esmalte nacional en color naranja.

·  Mantenimiento de gabinete de distribución de cables de RF hacia las dieciséis antenas (16) consistente en ajuste de tapas, reemplazo y/o corrección de láminas que presenten oxido y cambio de tornillería.

· Mantenimiento y reparación de los gabinetes unidad distribuidora de antena (ADU) y unidad combinadora de monitor (MCU) consistente en reparación de partes afectadas (incluidos los soportes), cambio de empaque de las puertas del gabinete, cambio de tornillería y pintura tipo epoxica color blanco. 

· Construcción, adecuación y unificación del sistema de puesta a tierra sistema LLZ en cable de cobre desnudo 2/0, se debe unificar y equipotencializar entre el arreglo de antenas LLZ y la caseta de equipos.

· Intervención de paredes, techo y estructura de la caseta de equipos LLZ para reparación de grietas, resanes generales y corrección de humedades.

· Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para la caseta de equipos LLZ en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso.

· Impermeabilización cubierta caseta de equipos LLZ con capa asfáltica no reflectiva. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m

· La caseta de equipos después del mantenimiento debe ser resistente a las condiciones del medio ambiente como lluvia, humedad relativa, corrosión, vientos etc."

· Suministro e instalación de luces de obstrucción con fotocelda sensor tipo LED en los extremos del arreglo de antenas del sistema LLZ.

· Mantenimiento de transformador que alimenta caseta de equipos del sistema LLZ consistente en lijado, corrección de partes que presenten oxido, suministro y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte nacional en color gris.

· Suministro e instalación de chapa de seguridad para la puerta de la caseta del LLZ con manijas interna y externa.

· Construcción a 350 ml de las antenas del sistema LLZ y orientación con topografía de puntos de checheo del GROUND CHECK manual del sistema LLZ, consistente en georeferenciación de los siguientes puntos -35°. -30°, -20°, -10°, -9°, -8°, -7°, -6° -5°, -4°. Sector de curso 90 HZ (DS) -3°, -2°, -1°, 0°, 1°, 2°. 3°, sector de curso 150 HZ (DS) 4° 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 20°, 30° 35°, los puntos que se encuentren en la zona reza del aeródromo deben ser empotrados en bloques de cemento con punto superior en placa metálica con identificación y bastón de señalización frangible, los puntos que queden sobre el área pavimentada deben ser referenciados con placa metálica con la información y empotrados en el pavimento.

· Suministro y/o mantenimiento, reparación y pintura esmalte nacional en color blanco de las jaulas protectoras externas de los sistemas de aire acondicionado de la caseta LLZ.

· Reparación de los registros de inspección eléctrica.
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SISTEMA LLZ BARRANQUILLA.
4.2 ILS GLIDE PATH (GP) AEROPUERTO DE BARRANQUILLA.
· Mantenimiento de las tres (3) antenas que conforman el sistema GP, consistente en: 

· Limpieza de radom de las antenas del sistema GP (3 unidades) y del radom del DME (1 unidad), aplicación de pintura esmalte nacional libre de plomo en color blanco.

· Mantenimiento de la torre auto soportada que soporta las tres (3) antenas del sistema GP, antena del DME y al mástil del monitor NFM, consistente en corrección de partes que presenten oxido, cambio de tornillería y pintura esmalte nacional en color naranja.

· Mantenimiento torre auto soportada del sistema GP, consistente en limpieza, cambio de partes con oxido, reemplazo de tornillería y suministro y aplicación de pintura en colores aeronáuticos (blanco y naranja).

· Construcción, adecuación y unificación del sistema de puesta a tierra sistema GP en cable de cobre desnudo 2/0, se debe unificar y equipotencializar entre el arreglo de antenas GP y la caseta de equipos.

· Intervención de paredes, techo y estructura de la caseta de equipos GP para reparación de grietas, resanes generales y corrección de humedades.

· Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para la caseta de equipos GP en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso.

· Impermeabilización cubierta caseta de equipos GP con capa asfáltica no reflectiva. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m

· La caseta de equipos después del mantenimiento debe ser resistente a las condiciones del medio ambiente como lluvia, humedad relativa, corrosión, vientos etc."

· Suministro e instalación de luces de obstrucción con fotocelda sensor tipo LED en torre auto soportada del arreglo de antenas del sistema GP.

· Mantenimiento de transformador que alimenta caseta de equipos del sistema GP consistente en lijado, corrección de partes que presenten oxido, suministro y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte nacional en color gris.

· Suministro e instalación de chapa de seguridad para la puerta de la caseta del GP con manijas interna y externa.

· Construcción a 106 metros del eje de pista sobre la línea del umbral cabecera 05 a derecha e izquierda, de puntos de checheo del GROUND CHECK manual del sistema LLZ, los puntos que se encuentren en la zona reza del aeródromo deben ser empotrados en bloques de cemento con punto superior en placa metálica con identificación y bastón de señalización frangible

· Suministro y/o mantenimiento, reparación y pintura esmalte nacional en color blanco de las jaulas protectoras externas de los sistemas de aire acondicionado de la caseta GP.

· Reparación de los registros de inspección eléctrica.
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SISTEMA GP BARRANQUILLA.
4.3 ILS LOCALIZADOR (LLZ), AEROPUERTO DE CARTAGENA.

· Mantenimiento de las dieciséis (14) antenas que conforman el sistema LLZ, consistente en: 

· Limpieza de RADOM (14 unidades) y aplicación de pintura esmalte nacional libre de plomo en color naranja.

· Mantenimiento de la estructura metálica incluido los ángulos de alineación que soporta las catorce (14) antenas del sistema LLZ y el mástil del radio enlace, consistente en corrección de partes que presenten oxido, cambio de tornillería y pintura esmalte nacional libre de plomo en color naranja.

·  Mantenimiento y reparación de los gabinetes unidad distribuidora de antena (ADU) y unidad combinadora de monitor (MCU) consistente en reparación de partes afectadas (incluidos los soportes), cambio de empaque de las puertas del gabinete, cambio de tornillería y pintura tipo epoxica color blanco. 

· Construcción, adecuación y unificación del sistema de puesta a tierra sistema LLZ en cable de cobre desnudo 2/0, se debe unificar y equipotencializar entre el arreglo de antenas LLZ y la caseta de equipos.

· Intervención de paredes, techo y estructura de la caseta de equipos LLZ para reparación de grietas, resanes generales y corrección de humedades.

· Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para la caseta de equipos LLZ en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso.

· Impermeabilización cubierta caseta de equipos LLZ con capa asfáltica no reflectiva. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m

· La caseta de equipos después del mantenimiento debe ser resistente a las condiciones del medio ambiente como lluvia, humedad relativa, corrosión, vientos etc."

· Suministro e instalación de luces de obstrucción con fotocelda sensor tipo LED en los extremos del arreglo de antenas del sistema LLZ.

· Mantenimiento de transformador que alimenta caseta de equipos del sistema LLZ consistente en lijado, corrección de partes que presenten oxido, suministro y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte nacional en color gris.

· Suministro e instalación de chapa de seguridad para la puerta de la caseta del LLZ con manijas interna y externa.

· Construcción a 300 ml de las antenas del sistema LLZ y orientación con topografía de puntos de checheo del GROUND CHECK manual del sistema LLZ, consistente en georeferenciación de los siguientes puntos -35°. -30°, -20°, -10°, -9°, -8°, -7°, -6° -5°, -4°. Sector de curso 90 HZ (DS) -3°, -2°, -1°, 0°, 1°, 2°. 3°, sector de curso 150 HZ (DS) 4° 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 20°, 30° 35°, los puntos que se encuentren en la zona reza del aeródromo deben ser empotrados en bloques de cemento con punto superior en placa metálica con identificación y bastón de señalización frangible, los puntos que queden sobre el área pavimentada deben ser referenciados con placa metálica con la información y empotrados en el pavimento.

· Suministro y/o mantenimiento, reparación y pintura esmalte nacional en color blanco de las jaulas protectoras externas de los sistemas de aire acondicionado de la caseta LLZ.

· Reparación de los registros de inspección eléctrica.
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SISTEMA LLZ CARTAGENA.

4.4 ILS GLIDE PATH (GP) AEROPUERTO DE CARTAGENA.
· Mantenimiento torre auto soportada del sistema GP/DME y mástil de radio enlace, consistente en limpieza, cambio de partes con oxido, reemplazo de tornillería y suministro y aplicación de pintura en colores aeronáuticos (blanco y naranja).

· Construcción, adecuación y unificación del sistema de puesta a tierra sistema GP en cable de cobre desnudo 2/0, se debe unificar y equipotencializar entre el arreglo de antenas GP y la caseta de equipos.

· Intervención de paredes, techo y estructura de la caseta de equipos GP para reparación de grietas, resanes generales y corrección de humedades.

· Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para la caseta de equipos GP en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso.

· Impermeabilización cubierta caseta de equipos GP con capa asfáltica no reflectiva. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m

· La caseta de equipos después del mantenimiento debe ser resistente a las condiciones del medio ambiente como lluvia, humedad relativa, corrosión, vientos etc."

· Suministro e instalación de luces de obstrucción con fotocelda sensor tipo LED en torre auto soportada GP/DME.

· Mantenimiento de transformador que alimenta caseta de equipos del sistema GP consistente en lijado, corrección de partes que presenten oxido, suministro y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte nacional en color gris.

· Suministro e instalación de chapa de seguridad para la puerta de la caseta del GP con manijas interna y externa.

· Construcción a 106 metros del eje de pista sobre la línea del umbral cabecera 19 a derecha e izquierda, de puntos de checheo del GROUND CHECK manual del sistema LLZ, los puntos que se encuentren en la zona reza del aeródromo deben ser empotrados en bloques de cemento con punto superior en placa metálica con identificación y bastón de señalización frangible

· Suministro y/o mantenimiento, reparación y pintura esmalte nacional en color blanco de las jaulas protectoras externas de los sistemas de aire acondicionado de la caseta GP.
· Reparación de los registros de inspección eléctrica.
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SISTEMA GP CARTAGENA.

4.5 DVOR/DME AEROPUERTO COROZAL. 

· Resanes generales, intervención de paredes de la caseta de equipos para reparación de grietas y corrección de humedades.

· Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para las casetas de equipos en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso.

· Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m

· Mantenimiento RADOM (49 unidades) en sistemas DVOR/DME incluye antena de Carrier, las 48 antenas del patrón Doppler, antena DME (1 unidad) y antenas captoras (2 unidades), incluidos los soportes, consistente en limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo (RADOMS), cambio de tornillería y suministro e instalación de la faltante.

· Suministro y/o mantenimiento, reparación y pintura nacional color blanco de jaulas protectoras externas de los sistemas de aire acondicionado.

· Construcción, adecuación y unificación del sistema de puesta a tierra sistema DVOR. En cable de cobre desnudo 2/0, donde también se debe Unificar y Equipotencializar entre la Subestación y Shelter Equipos.

· Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de computador de escritorio todo en uno para conexión local a los sistemas DVOR-DME el computador debe tener instalado Windows 11 y office licenciado, disco a estado sólido de 500 GB o superior.

· Suministro e instalación de tres (3) luces de obstrucción con fotocelda sensor tipo LED para el DVOR una para la antena de Carrier y las otras dos para las torres auto soportada de los elementos captores.

· Suministro e instalación de cuatro (4) luces tipo LED de 60 w al interior del shelter

· distribuidos equitativamente sobre equipos y área de trabajo.

· Suministro de KIT tipo RIMAX consistente en una (1) mesa un (1) mueble biblioteca y tres (3) sillas plásticas.

· Suministro e instalación KIT Completo de protección DPS, de RF y Protecciones de Sobrevoltaje y Sobre corriente del Sistema DVOR/DME.

· Suministro, Instalación de reflectores tipo LED exterior de (100 W) dos (2) en techo Shelter y dos (2) a 20 metros del contrapolo para iluminación de antenas con su respectivo soporte tipo frangible, ducto de una pulgada enterrado a 40cm y base en concreto a nivel de terreno.

· Suministro e instalación sistema UPS de 6KVA que soporte los sistemas (DVOR-DME y equipos electrónicos). Incluye banco de baterías.

· Suministro e instalación de dos (2) aires acondicionados tipo mini Split de 24000BTU con tablero de alternancia automática, incluye adecuación de tubería de desagüe.

· Mantenimiento de transformador que alimenta caseta de equipos del sistema DVOR consistente en lijado, corrección de partes que presenten oxido, suministro y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte nacional en color gris.

· Suministro e instalación de cable HELIAX DE ¼ (dos cables de 90 m cada uno) con conectores por ducto de una pulgada enterrado a 40 cm desde cada una de las torres auto soportadas de las antenas captoras del sistema DVOR-DME, hasta la caseta de equipos.

· Mantenimiento total de la superficie de reflexión (malla contrapolo), la cual está construida en lamina o malla electrosoldada elaborada en varilla de 3/16 de pulgada o 4 mm, galvanizado en caliente. Revisión y cambio de las uniones, tornillería y elementos de amarre, galvanizados en caliente que se encuentren en mal estado.


· Limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo color gris para la estructura metálica del contrapolo, limpieza, suministro y aplicación pintura color blanco y naranja para los soportes de la estructura del contrapolo, para la base de concreto aplicar pintura color amarillo, se incluyen los mástiles de elementos captores ubicados a 80 m, los cuales deben ser pintados en colores blanco y naranja.

· Alrededor y debajo del Shelter y en un radio no menor al del contrapolo actual, se ha de cubrir con cemento de alta resistencia de 15 centímetros de espesor y con bordillo en ladrillo, previo descapote, limpieza y nivelación del área dentro de los parámetros de adecuación del terreno, recomendado por el fabricante.
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DVOR AEROPUERTO DE COROZAL.

4.6 DVOR/DME ESTACION AERONAUTICA POLONUEVO ATLANTICO. 

· Resanes generales, intervención de paredes de la caseta de equipos para reparación de grietas y corrección de humedades.

· Ampliación de ventana pasa muro de la caseta de equipos en 0.30 m por cada uno de los lados del rectángulo, por donde ingresan los cuarenta y nueve (49) cables de antena del DVOR, antena del DME y monitores, construcción de techo sobre la misma con longitud de un metro de bolado y suministro y/o reparación de bandeja portacables entre la ventana pasa muro y la torre de antenas. La nueva ventana debe quedar herméticamente sellada.

· Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para las casetas de equipos en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso.

· Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m

· Mantenimiento RADOM (49 unidades) en sistemas DVOR/DME incluye antena de Carrier y las 48 antenas del patrón Doppler, una (1 unidad) antena DME (incluidos los soportes), consistente en limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo (RADOMS), cambio de tornillería y suministro e instalación de la faltante.

· Suministro y/o mantenimiento, reparación y pintura nacional color blanco, de jaulas protectoras externas de los sistemas de aire acondicionado.

· Construcción, adecuación y unificación del sistema de puesta a tierra sistema DVOR. En cable de cobre desnudo 2/0, donde también se debe Unificar y Equipotencializar entre la Subestación y caseta de equipos.

· Suministro, de computador portátil para conexión local a los sistemas DVOR-DME el computador debe tener instalado Windows 11 y office licenciado, disco a estado sólido de 500 GB o superior.

· Suministro e instalación de luces de obstrucción con fotocelda sensor tipo LED para el DVOR.

· Suministro e instalación de cuatro (4) luces tipo LED de 60 w al interior del shelter distribuidos equitativamente sobre equipos y área de trabajo.

· Suministro de KIT tipo RIMAX consistente en una (1) mesa un (1) mueble biblioteca y tres (3) sillas plásticas.

· Suministro e instalación KIT Completo de protección DPS, de RF y Protecciones de Sobrevoltaje y Sobre corriente del Sistema DVOR/DME.

· Suministro, Instalación de reflectores tipo LED exterior de (100 W) dos (2) en techo Shelter y dos (2) a 20 metros del contrapolo para iluminación de antenas con su respectivo soporte tipo frangible, ducto de una pulgada enterrado a 40cm y base en concreto a nivel de terreno.

· Suministro e instalación sistema UPS de 6KVA que soporte los sistemas (DVOR-DME, equipos electrónicos). Incluye banco de baterías.

· Suministro e instalación de dos (2) aires acondicionados tipo mini Split de 24000BTU con tablero de alternancia automática, incluye adecuación de tubería de desagüe.

· Mantenimiento de transformador que alimenta caseta de equipos del sistema DVOR consistente en lijado, corrección de partes que presenten oxido, suministro y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte nacional en color gris.

· Mantenimiento total de la superficie de reflexión (malla contrapolo), la cual está construida en lamina o malla electrosoldada elaborada en varilla de 3/16 de pulgada o 4 mm, galvanizado en caliente. Revisión y cambio de las uniones, tornillería y elementos de amarre, galvanizados en caliente que se encuentren en mal estado.


· Limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo para la estructura metálica del contrapolo y limpieza, suministro y aplicación pintura color blanco y naranja para los soportes de la estructura del contrapolo, para la base de concreto aplicar pintura color amarillo.

· Alrededor y debajo del Shelter y en un radio no menor al del contrapolo actual, se ha de cubrir con cemento de alta resistencia de 15 centímetros de espesor y con bordillo en ladrillo, previo descapote, limpieza y nivelación del área dentro de los parámetros de adecuación del terreno, recomendado por el fabricante.

· Suministro e instalación de puerta metálica hermética calibre 18 (2m*1m), incluye marco metálico, con chapa de seguridad y manijas interna y externa.

· Intervención de piso del cuarto de equipos consistente en construcción de plantilla y colocación de piso en cerámica de alto tráfico. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m. 

· Mantenimiento cuarto radio enlace consistente en: Reparación de grietas en parades, corrección de humedad, intervención de piso consistente en construcción de plantilla y colocación de piso en cerámica, impermeabilización cubierta con capa asfáltica no reflectiva medidas aproximadas 6m * 4m y construcción de desnivel con drenaje para evitar el empozamiento de aguas lluvias, pintura interna y externa del cuarto de equipos 200 ml aprox, desmonte de caja de cargas actual y suministro e instalación de caja de cargas de 16 circuitos, incluye identificación y marcación de los circuitos, el tablero eléctrico por instalar en el cuarto de equipos debe ser del tipo minipragma con totalizador independiente, apto para alojar minibreakers sobre riel DIN, con barrajes preformados, barrajes para neutro, tierras independientes, el tablero eléctrico debe contar con protección DPS. La tapa debe ser en acrílico transparente o ahumada. Deben ser homologados por el RETIE. Suministro, instalación de cuatro (4) luces tipo LED de 60 w al interior del cuarto de equipos distribuidos equitativamente sobre equipos y área de trabajo. El contratista debe instalar, adicional a los tomacorrientes para conectar los acondicionadores de aire y los equipos, por lo menos seis tomacorrientes dobles con disponibilidad de energía para 110 voltios para conectar la instrumentación, los computadores, o cualquier otro dispositivo eléctrico que se energice con 110 Voltios. Una toma telefónica y dos tomas de datos Para instalar la acometida interna. Para instalar la acometida interna, el contratista deberá utilizar ducteria tipo EMT entre el tablero eléctrico de la caseta y el lugar de los puntos eléctricos. Retiro de un (1) aire de ventana que no se encuentran en uso y sellado de huecos en el mismo material del cuarto de equipos. Suministro e instalación de un (1) aire acondicionado tipo mini Split de 24000BTU, incluye adecuación de tubería de desagüe.
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ESTACION AERONAUTICA POLONUEVO ATLANTICO.

4.7 CVOR/DME AEROPUERTO DE CARTAGENA.

· Resanes generales, intervención de paredes y estructura de la caseta de equipos para reparación de grietas y corrección de humedades.

· Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para las casetas de equipos en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso.

· Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m.

· Construcción y/o reparación y adecuación de anden alrededor de la caseta en el mismo material existente. Medidas aproximadas 24 m2.

· Suministro e instalación de puerta metálica hermética calibre 18 (2m*1m), incluye marco metálico, con chapa de seguridad y manijas interna y externa

· Mantenimiento RADOM en sistemas CVOR/DME y antenas de ground check (incluidos los soportes), consistente en limpieza, suministro y aplicación de pintura blanca libre de plomo y cambio e instalación de tornillería plástica y metálica.

· Suministro y/o mantenimiento, reparación y pintura nacional color blanco, de jaulas protectoras externas de los sistemas de aire acondicionado.

· Construcción, adecuación y unificación del sistema de puesta a tierra sistema CVOR. En cable de cobre desnudo 2/0, donde también se debe Unificar y
Equipotencializar entre la Subestación y caseta de equipos.
· Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de computador de escritorio todo en uno para conexión local a los sistemas DVOR-DME el computador debe tener instalado Windows 11 y office licenciado, disco a estado sólido de 500 GB o superior.

· Suministro e instalación de luces de obstrucción con fotocelda sensor tipo LED para el CVOR y la otra para la torre auto soportada del enlace de radio

· Suministro e instalación de cuatro (4) luces tipo LED de 60 w al interior del shelter distribuidos equitativamente sobre equipos y área de trabajo.

· Suministro de KIT tipo RIMAX consistente en una (1) mesa un (1) mueble de biblioteca y tres (3) sillas plásticas.

· Suministro e instalación KIT Completo de protección DPS, de RF y Protecciones de Sobrevoltaje y Sobre corriente del Sistema DVOR/DME.

· Suministro e instalación de diez (10) reflectores tipo LED exterior de (100 W) dos (2) en techo Shelter, dos (2) a 20 metros del contrapolo para iluminación de antenas con su respectivo soporte tipo frangible, ducto de una pulgada enterrado a 40cm y base en concreto a nivel de terreno, tres (3) en casa técnica y tres (3) en subestación de energía.

· Suministro e instalación sistema UPS de 6KVA que soporte los sistemas (DVOR-DME-EQUIPOS ELECTRÓNICOS). Incluye banco de baterías.

· Suministro e instalación de dos (2) aires acondicionados tipo mini Split de 24000BTU con tablero de alternancia automática, incluye adecuación de tubería de desagüe.

· Mantenimiento de transformador que alimenta caseta de equipos del sistema DVOR consistente en lijado, corrección de partes que presenten oxido, suministro y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte nacional en color gris. 
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ESTACION AERONAUTICA PARICUICA BOLIVAR

4.8 CVOR/DME AEROPUERTO MAGANGUE.

· Resanes generales, intervención de paredes y estructura de la caseta de equipos para reparación de grietas y corrección de humedades.

· Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para las casetas de equipos en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso.

· Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m.

· Mantenimiento RADOM en sistemas CVOR/DME y antenas de ground check (incluidos los soportes), consistente en limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo color blanco y cambio e instalación de tornillería plástica y metálica.

· Suministro y/o mantenimiento, reparación y pintura nacional color blanco, de jaulas protectoras externas de los sistemas de aire acondicionado.

· Construcción, adecuación y unificación del sistema de puesta a tierra sistema CVOR. En cable de cobre desnudo 2/0.
· Suministro e instalación de luces de obstrucción con fotocelda sensor tipo LED para el CVOR.

· Suministro e instalación de cuatro (4) luces tipo LED de 60 w al interior del shelter distribuidos equitativamente sobre equipos y área de trabajo.

· Suministro de KIT tipo RIMAX consistente en una (1) mesa un (1) mueble biblioteca y tres (3) sillas plásticas.

· Suministro e instalación KIT Completo de protección DPS, de RF y Protecciones de Sobrevoltaje y Sobre corriente del Sistema DVOR/DME.

· Suministro, Instalación de reflectores tipo LED exterior de (100 W) dos (2) en techo Shelter y dos (2) a 20 metros del contrapolo para iluminación de antenas con su respectivo soporte tipo frangible, ducto de una pulgada enterrado a 40cm y base en concreto a nivel de terreno.

· Suministro e instalación sistema UPS de 6KVA que soporte los sistemas (DVOR-DME-EQUIPOS ELECTRÓNICOS). Incluye banco de baterías.

· Suministro e instalación de dos (2) aires acondicionados tipo mini Split de 24000BTU con tablero de alternancia automática, incluye adecuación de tubería de desagüe.

· Mantenimiento de transformador que alimenta caseta de equipos del sistema DVOR consistente en lijado, corrección de partes que presenten oxido, suministro y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte nacional en color gris.

· Mantenimiento general de los dos (2) mástiles de los elementos captores para el monitoreo del sistema CVOR-DME consistente en lijado, corrección de partes con oxido, mantenimiento a la parte abatible, suministro y aplicación de pintura esmalte nacional color blanco; suministro y aplicación de pintura libre de plomo color blanca a los radom.

·  Reconstrucción y orientación con topografía de los dieciséis (16) puntos de checheo del GROUND CHECK manual del sistema CVOR consistente en base en concreto de 0.30 x 0.30 m con marcación de identificación en los siguientes grados 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°, 112,5°, |35°, 157,5°, 180°, 202,5°, 225°, 247,5°, 270°, 292,5°, 315°, 337,5°.

· Instalación de piso en caucho en la caseta de equipos del sistema CVOR/DME.
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CVOR/DME AEROPUERTO MAGANGUE BOLIVAR

4.9 CVOR/DME AEROPUERTO EL BANCO.

· Resanes generales, intervención de paredes y estructura de la caseta de equipos para reparación de grietas y corrección de humedades.

· Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para las casetas de equipos en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso.

· Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m.

· Mantenimiento RADOM en sistemas CVOR/DME y antenas de ground check (incluidos los soportes), consistente en limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo color blanco y cambio e instalación de tornillería plástica y metálica.

· Suministro y/o mantenimiento, reparación y pintura nacional color blanco, de jaulas protectoras externas de los sistemas de aire acondicionado.

· Construcción, adecuación y unificación del sistema de puesta a tierra sistema CVOR. En cable de cobre desnudo 2/0.
· Suministro e instalación de luces de obstrucción con fotocelda sensor tipo LED para el CVOR.

· Suministro e instalación de cuatro (4) luces tipo LED de 60 w al interior del shelter distribuidos equitativamente sobre equipos y área de trabajo.

· Suministro de KIT tipo RIMAX consistente en una (1) mesa un (1) mueble biblioteca y tres (3) sillas plásticas.

· Suministro e instalación KIT Completo de protección DPS, de RF y Protecciones de Sobrevoltaje y Sobre corriente del Sistema DVOR/DME.

· Suministro, Instalación de reflectores tipo LED exterior de (100 W) dos (2) en techo Shelter y dos (2) a 20 metros del contrapolo para iluminación de antenas con su respectivo soporte tipo frangible, ducto de una pulgada enterrado a 40cm y base en concreto a nivel de terreno.

· Suministro e instalación sistema UPS de 6KVA que soporte los sistemas (DVOR-DME-EQUIPOS ELECTRÓNICOS). Incluye banco de baterías.

· Suministro e instalación de dos (2) aires acondicionados tipo mini Split de 24000BTU con tablero de alternancia automática, incluye adecuación de tubería de desagüe.

· Mantenimiento de transformador que alimenta caseta de equipos del sistema DVOR consistente en lijado, corrección de partes que presenten oxido, suministro y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte nacional en color gris.

· Mantenimiento general de los dos (2) mástiles de los elementos captores para el monitoreo del sistema CVOR-DME consistente en lijado, corrección de partes con oxido, mantenimiento a la parte abatible, suministro y aplicación de pintura esmalte nacional color blanco; suministro y aplicación de pintura libre de plomo color blanca a los radom.

· Reconstrucción y orientación con topografía de los dieciséis (16) puntos de checheo del GROUND CHECK manual del sistema CVOR consistente en base en concreto de 0.30 x 0.30 m con marcación de identificación en los siguientes grados 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°, 112,5°, |35°, 157,5°, 180°, 202,5°, 225°, 247,5°, 270°, 292,5°, 315°, 337,5°.

· Instalación de piso en caucho en la caseta de equipos del sistema CVOR/DME.
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CVOR/DME AEROPUERTO EL BANCO MAGDALENA

4.10 CVOR/DME ESTACION AERONAUTICA EL SEVILLANO MAGDALENA.

· Resanes generales, intervención de paredes y estructura de la caseta de equipos para reparación de grietas y corrección de humedades.

· Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para las casetas de equipos en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso.

· Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m.

· Mantenimiento RADOM en sistemas CVOR/DME y antenas de ground check (incluidos los soportes), consistente en limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo color blanco y cambio e instalación de tornillería plástica y metálica.

· Suministro y/o mantenimiento, reparación y pintura nacional color blanco, de jaulas protectoras externas de los sistemas de aire acondicionado.

· Construccion, adecuación y unificación del sistema de puesta a tierra sistema CVOR. En cable de cobre desnudo 2/0.
· Suministro e instalación de luces de obstrucción con fotocelda sensor tipo LED para el CVOR.

· Suministro e instalación de cuatro (4) luces tipo LED de 60 w al interior del shelter distribuidos equitativamente sobre equipos y área de trabajo.

· Suministro de KIT tipo RIMAX consistente en una (1) mesa un(1) mueble biblioteca y tres (3) sillas plásticas.

· Suministro e instalación KIT Completo de protección DPS, de RF y Protecciones de Sobrevoltaje y Sobre corriente del Sistema DVOR/DME.

· Suministro e instalación de diez (10) reflectores tipo LED exterior de (100 W) dos (2) en techo Shelter, dos (2) a 20 metros del contrapolo para iluminación de antenas con su respectivo soporte tipo frangible, ducto de una pulgada enterrado a 40cm y base en concreto a nivel de terreno, tres (3) en casa técnica y tres (3) en subestación de energía.

· Suministro e instalación sistema UPS de 6KVA que soporte los sistemas (DVOR-DME-EQUIPOS ELECTRÓNICOS). Incluye banco de baterías.

· Suministro e instalación de dos (2) aires acondicionados tipo mini Split de 24000BTU con tablero de alternancia automática, incluye adecuación de tubería de desagüe.

· Mantenimiento de transformador que alimenta caseta de equipos del sistema DVOR consistente en lijado, corrección de partes que presenten oxido, suministro y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte nacional en color gris.

· Retiro de dos (2) aires de ventana y sellado de los orificios donde se encuentran instalados.

· Mantenimiento general de mástil de elemento captor para el monitoreo del sistema CVOR-DME consistente en lijado, corrección de partes con oxido, mantenimiento a la parte abatible, suministro y aplicación de pintura esmalte nacional color blanco; suministro y aplicación de pintura libre de plomo color blanca al radom.

· Instalación de piso en caucho en la caseta de equipos del sistema CVOR/DME.
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CVOR/DME ESTACION AERONAUTICA EL SEVILLANO MAGDALENA.
5.  REQUISITOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS

Para iniciar la ejecución del proceso contractual, el contratista deberá presentar todos los documentos que solicite el área de salud y seguridad en el trabajo de la entidad; El contratista deberá presentar este aval del área de seguridad y salud en el trabajo al supervisor del contrato para dar inicio a las actividades que lleven a buen fin el presente objeto contractual.
6. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	EQUIPO DE TRABAJO

	ROL
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	
	
	GENERAL
	ESPECIFICA

	Gerente
de

proyecto
del Contratista
	Ingeniero Electrónico y/o, telecomunicaciones y/o sistemas
	Mínimo tres (3) años de

experiencia profesional
	Experiencia específica mínima certificada de tres (3) años en labores de dirección y gestión de proyectos

	Ingeniero implementador
	Ingeniero Electrónico y/o telecomunicaciones y/o sistemas
	Mínimo tres (3) años de 

experiencia profesional
	Experiencia de al menos un mantenimiento o instalación realizada de sistemas Radioayudas.

	Técnico
	Técnico
o
tecnólogo electrónico


y/o

Telecomunicaciones y/o sistemas
	Mínimo tres (3) años de 

experiencia profesional
	Experiencia de al menos un mantenimiento o instalación realizada de sistemas Radioayudas.

	Auxiliares
	Auxiliares con experiencia en instalación y montaje de equipos de telecomunicaciones y/o Radioayudas.
	Mínimo tres (3) años de 

experiencia

profesional
	Mantenimiento
en
sistemas 
de telecomunicaciones y/o Radioayudas.

	SST
	Técnico
Professional
o Tecnólogo o Profesional o

Especialista en SST
	Manejo y control de SST
	Control de riesgo en maquinaria


7. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el bien o servicio objeto del contrato será de doce (12) meses y bajo las condiciones descritas en el Formato 8 Especificaciones Técnicas.
Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 
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