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ANEXO “A”
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha,                   

Señores
Ciudad 

El abajo firmante actuando en nombre y representación de _________, lo cual se verifica con los documentos que integran esta propuesta, de acuerdo con el proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa Electrónica No. xxxx-ARC-CBNL02-2025, presento oferta para contratar el _______________________, cuya aceptación corresponderá al contrato, declaro bajo la gravedad de juramento:

a. Que el proponente que represento y cuyo nombre es ________, está representado legalmente por el señor _______, identificado con documento _________, con el domicilio social en _________, de la ciudad de _______, con número telefónico _______, correo electrónico _______ fax _______.

b. Que ninguna otra persona o entidad diferente de la nombrada aquí, tiene participación en esta propuesta o en el contrato a adjudicar en esta contratación y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

c. Que la propuesta que presento es irrevocable, incondicional y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

d. Que la duración de la persona jurídica que represento es superior a UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación y en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra)

e. Que estudiamos la invitación, sus documentos anexos y las demás condiciones e informaciones necesarias para presentar la presente propuesta y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos.

f. En todo caso aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que incurramos en la investigación de la información que influya en la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos correspondan como contratistas, renunciando a cualquier reclamación, reembolso, o ajuste de cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja, no contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

g. Que entendemos que el valor del contrato conforme está definido en los documentos de la contratación, incluye los impuestos, tasas y/o contribuciones directas o indirectas aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de consultoría y las utilidades del contratista.

h. Que hemos revisado con suma diligencia la totalidad de la información presentada en nuestra propuesta, y obrando de conformidad, aseguramos que la misma corresponde a la realidad.

i. Que a solicitud del Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional - Base Naval N° 2 ARC “Málaga” me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.

j. Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato en los plazos establecidos en este.

k. Reconozco que ni el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Base Naval N° 2 ARC “Málaga”, ni su personal interno o externo, que ha intervenido en este proceso de contratación, ha manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de la audiencia informativa preliminar o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso, ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto a la adjudicación.

l. Reconozco que ni en el documento de la invitación, ni la información contenida ella o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita relacionado con los aspectos del proceso, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción de este proceso de selección.

m. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende presentado con la suscripción del presente documento, que cuento con los recursos suficientes  para la preparación de la oferta, y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente del presente proceso, los cuales, no se han obtenido, ni se obtendrán de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dinero a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento, constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el art. 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, se entiende que, con la suscripción de esta carta por su representante, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.

n. Manifiesto y declaro que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la Ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional Base Naval N° 2 ARC “Málaga”, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de la propuesta, a sus agentes o asesores y al público en general.

o. Que el valor ofertado asciende a suma señalada en la propuesta económica.

p. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente, ni sus integrantes nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales.

q. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

r. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

s. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.

t. Me comprometo a cumplir con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el formato especificaciones técnicas del presente Pliego de Condiciones.

u. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

v. Que me comprometo a mantener durante la vigencia del contrato el personal y el precio ofrecido relacionado en la oferta, así mismo la totalidad de los gastos ocasionados con la realización, entrega y recibo del objeto del proceso, serán asumidos por el suscrito y no representarán costo adicional al valor establecido en la propuesta.

w. Que la duración de la persona jurídica que represento es superior a UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación y en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra).

x. Que me comprometo a cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecida en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, cumpliendo las obligaciones establecidas en el Artículo 2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores y la Resolución 0312 de 2019 que entre otras dispone:

	DOCUMENTOS

	Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal

	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos para el objeto del contrato, firmada por el representante legal.

	Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duración del contrato, firmado por el representante legal.

	Programa de gestión de riegos para sub-contratistas, firmado por el representante legal.

	Matriz de elementos de protección personal, firmada por el representante legal.



a. Que la validez de la oferta es por 90 días

b. En caso de resultar adjudicatario, me comprometo a realizar dentro del plazo de ejecución del contrato el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por función pública MIPG, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad, en cumplimiento de la política de cultura de legalidad y ética de lo público, bajo los principios de la función pública, que permita incentivar comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular.  El certificado de aprobación del curso será entregado al supervisor del contrato.


c. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en _______________________________.

	[bookmark: _Hlk511125246]Persona de contacto
	

	Dirección y ciudad
	[Dirección de la compañía]

	Teléfono
	[Teléfono de la compañía]
	Celular
	[Teléfono de la compañía]

	Correo electrónico
	[Dirección de correo electrónico de la compañía]



De ustedes atentamente,

Nombre del Proponente: _____________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________













ANEXO “B”
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de][nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Base Naval N° 2 ARC “Málaga” para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. ____________________________ 



Nombre del Proponente: _____________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________


























ANEXO “C”
FORMULARIO CONFORMACIÓN CONSORCIO

Ciudad y fecha_______________________.

Señores 
Base Naval N° 2 ARC “Málaga”
Armada Nacional

REF: 	CONSTITUCIÓN CONSORCIO
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No.____-ARC-CBNL02-2025 

Estimados señores: 

Los suscritos, _____________ (nombre del Representante Legal ) y ______________ (nombre del Representante Legal ), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de Licitación Pública cuyo objeto es _________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de este CONSORCIO será como mínimo, igual al término de un (01) año contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías exigidas en el presente proceso de selección.

2. El Consorcio está integrado por: 

______   NIT. _____________ y __________________   NIT. _________

3. El % de participación de sus integrantes conforme Experiencia Técnica y Capacidad Financiera será de:

NOMBRE, PARTICIPACIÓN (RELACIONAR EXPERIENCIA TÉCNICA Y CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 

5. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria. 

6. El representante legal del CONSORCIO es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C.C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

7. La sede del CONSORCIO es: 

Dirección de correo _________________________________
Dirección electrónica ________________________________ 
Teléfono _________________________________________
Telefax __________________________________________
Celular ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________

8. En caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, nos comprometemos a constituir una cuenta corriente a nombre de _____, ____ y ______ (observar las condiciones expresas por la Superintendencia Financiera y el Código de Comercio).

Nombre del Proponente: _____________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________


ANEXO “D”
FORMULARIO CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores 
Base Naval N° 2 ARC “Málaga”
Armada Nacional
Bogotá

REF: 	CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No.00-ARC-CBNL02-2025

Estimados señores: 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________ (nombre o razón social del integrante) y ____________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido en unirnos a través de una UNIÓN TEMPORAL, para participar en el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. _________, cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será como mínimo, igual al término de un (01) año contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías exigidas en el presente proceso de selección. 

2. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por: 

NOMBRE PARTICIPACIÓN (%) (1) COMPROMISO Y EXTENSIÓN EN LA EJECUCION DEL CONTRATO (2) 
1_________ ________________ _____________________________________________________ 
2________ ______________ __ _____________________________________________________ 
3________ ______________ ______________________________________________ 

Discriminar las actividades que asumirá cada integrante en la ejecución del contrato de conformidad al objeto y a las especificaciones técnicas del mismo.

3. El % de participación de sus integrantes conforme Experiencia Técnica y Capacidad Financiera será de:

NOMBRE PARTICIPACIÓN (RELACIONAR % EXPERIENCIA TÉCNICA Y CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA) (1) 


(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. 
(2) Discriminar las actividades que asumirá cada integrante en la ejecución del contrato de conformidad al objeto y a las especificaciones técnicas del mismo. 

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 

4. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria. 

5. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es ___________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

6. La sede de la UNIÓN TEMPORAL es: 

Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Celular ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de ________ 
____________________________________________ 

7. En caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de selección, nos comprometemos a constituir una cuenta corriente a nombre de _______, ________, y_______- (observar las condiciones expresas por la Superintendencia Financiera y el Código de Comercio).
___________________________.

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL)


Nombre del Proponente: _____________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________










ANEXO “E”
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia].

[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con tarjeta profesional No. [Incluir número de tarjeta profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

[En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución como se indica a continuación:] 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al  Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con tarjeta profesional No. [Incluir número de tarjeta profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación, caso en el cual deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratación]

[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:  

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

[Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:] 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.


En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


Nombre del Proponente: _____________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________


Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 











































CONTINUACIÓN ANEXO E
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)


El proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 



Nombre del Proponente: _____________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________






ANEXO F
PROPUESTA ECONÓMICA

LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ SER PRESENTADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II – LISTA DE PRECIOS Y DEBERÁ CUMPLIR Y CORRESPONDER A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El (los) suscrito (s), ______(persona natural), en calidad de representante legal de ________ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de ejecución, presupuesto asignado al proceso y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir, y que hacen parte del proceso No.00__-ARC-CBNL02-2025, cuyo objeto es ____________________. y por ende efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los bienes, serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario.

Me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los bienes que integran el anexo técnico es el siguiente:

	ITEM
	CÓDIGO ALFANÚMERICO
	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

	1
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO TORRES PARA CARRO CAMIONETA 3 TONELADAS DE USO PESADO URREACARACTERÍSTICAS
GARANTIA DE 100 AÑOS. CUERPO CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA. ESPIGA DE FUNDICIÓN CON MECANISMO DE MATRACA. PATAS CON GRAN ÁREA PARA RESISTIR EL HUNDIMIENTO. ASIENTO LARGO. LA CAPACIDAD DE CARGA SE LOGRA UTILIZANDO UN PAR DE TORRES. LEVA AUTO-ASEGURABLE. POR SU SEGURIDAD NO UTILICE GATOS HIDRÁULICOS SI PIENSA DURAR UN TIEMPO PROLONGADO POR DEBAJO DEL AUTO, PARA ESTE ? N USE TORRES. CAPACIDAD POR PAR: 3 T. ALTURA MÍNIMA: 30 CM. ALTURA MÁXIMA: 43.1 CM. DIMENSIONES

ALTO
19.20 CM
ANCHO
35.80 CM  PESO MÁXIMO SOPORTADO
3000 KG
	PAR
	1
	 
	 
	 

	2
	A-02-02-01-004-002
	ESPATULA DE MANGO PLASTICO DE 3"HOJA DE METAL ANCHA, FINA Y FLEXIBLE PARA LIMPIAR, ALISAR, Y LEVANTAR INCRUSTACIONES. MANGO ERGONÓMICO. AGUJERO PARA COLGAR. TIPO DE HOJA: FLEXIBLE. ANCHO DE HOJA: 3 PULGADAS (76 MM). HERRAMIENTA MANUAL PARA USO PROFESIONAL. GARANTÍA DE POR VIDA ÚTIL
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	3
	A-02-02-01-004-002
	REMACHADORA 10 PULGADAS 4 BOQUILLAS UYUSTOOLSREA006- UYUSTOOLS, GARANTÍA DE 1 AÑO, REMACHADORA PARA TRABAJO PROFESIONAL DE 10 PULGADAS ESTA DISEÑADA Y MANUFACTURADA BAJO ALTOS Y RIGUROSOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CONTROL, ESTO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR AL USUARIO UNA REMACHADORA PRECISA Y EFICIENTE EN CADA TIPO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑE. ADEMÁS OFRECE DURABILIDAD Y FIABILIDAD A LA HORA DE REALIZAR UN TRABAJO. BOQUILLAS 3/32", 1/8", 5/32" Y 3/16"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	4
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE BROCAS COPAS Y PUNTAS 100 PIEZASCARACTERÍSTICAS

5 BROCAS PARA MADERA CON PUNTA CENTRADORA PARA UNA PERFORACIÓN MÁS PRECISA.
11 BROCAS HSS PARA METAL CON PUNTA TRADICIONAL (118°).
3 BROCAS DE MANITA CON PUNTA GUÍA PARA PERFORACIONES PRECISAS Y ZANCO HEXAGONAL DE CAMBIO RÁPIDO.
6 BROCAS PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO.
ESTUCHE PLÁSTICO CON COMPARTIMIENTOS LATERALES PARA GUARDAR HERRAMIENTA.
INCLUYE:

19 PUNTAS ESTRELLA DE 1", PHI A PH3
5 PUNTAS PALA DE 1", 3 MM A 12 MM
9 PUNTAS CUADRADAS DE 1", S1 A S3
10 PUNTAS HEXAGONALES DE 1", 1/16" A 7/64"
9 PUNTAS ESTRELLA DE 2", PH1 A PH3
3 PUNTAS PALA DE 2", 6 MM A 12 MM
4 PUNTAS CUADRADAS DE 2", S1 A S3
2 PUNTAS HEXAGONALES DE 2", 5/32" Y 7/64"
9 COPAS DE 5/32" A 3/8"
1 EXTENSIÓN MAGNÉTICA DE 1/4"
11 BROCAS DE ACERO RÁPIDO ÓXIDO NEGRO DE 1/16" A 1/4"
6 BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" A 1/4"
5 BROCAS PARA MADERA DE 1/8" A 3/8"
3 BROCAS ESPADA DE 1/2" A 3/4"
3 TOPES PARA BROCA DE 3/16" A 3/8"
1 LLAVE BRISTOL DE 7/64"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	5
	A-02-02-01-004-002
	PIEDRA ABRASIVA DE 6" PARA ESMERIL GRANO 60 ESPESOR 1" 16382 TRUPERFÁCIL DE USAR. PARA DIÁMETROS DE BROCAS DE 1/8" A 15/32" (3 MM A 12 MM) CON PUNTA DE 118°. VELOCIDAD: 1.500 RPM. TENSIÓN / FRECUENCIA: 120 V / HZ. COMPATIBLE CON BROCAS DE ACERO RÁPIDO (HSS) Y HELICOIDALES DE ACERO AL CARBONO. CUERPO DE ABS. MUELAS DE CARBURO DE TUNGSTENO. BASE CON VENTOSA PARA FIJAR.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	6
	A-02-02-01-004-002
	SET 46 ACCESORIOS PARA TALADROKIT DE ACCESORIOS, INCLUYE, SEGUROS DE BROCA, AVELLANADOR, LLAVE HEXAGONAL, MANDRIL, PORTA PUNTA, PUNTO, BROCAS PARA MADERA, METAL, CONCRETO, HSS, PUNTAS PLANAS, PHILLIPS, POZI, CUADRADAS, PALETA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	7
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADOR 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA BICOLOR IMANTADAS UYUSTOOLSJUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIESAS, BARRA ACERO CROMO VANADIO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO, PUNTAS MAGNÉTICAS,  DESTORNILLADOR PUNTA PALA 6 MM X 6", DESTORNILLADOR PUNTA PALA 6 MM X 4", DESTORNILLADOR PUNTA PALA 5 MM X 4", DESTORNILLADOR PUNTA CRUZ PH2 X 6", DESTORNILLADOR PUNTA CRUZPH2 X 4", DESTORNILLADOR PUNTA CRUZPH1 X 4"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	8
	A-02-02-01-004-002
	
SET DE DESTORNILLADORES DE 50 PIEZAS STANLEY
DIMENSIONES

ALTO
3.556 CM
ANCHO
31.4 CM
ESPECIFICACIONES

MARCA
STANLEY
TIPO
SET DESTORNILLADORES
GARANTÍA PRODUCTO
1 AÑO
PAÍS DE ORIGEN
ESTADOS UNIDOS
TIPO DE PUNTA
PHILLIPS, PLANA
TIPO DE TRABAJO
PROFESIONAL
TÉRMINOS GARANTÍA
1 AÑO
INCLUYE
(2) PH1 X 4 IN (2) PH2 X 4 IN (1) 1/4 IN X 4 IN RANURADO (1) 3/16 IN X 3 IN DESTORNILLADORES RANURADOS (1) DESTORNILLADOR MULTIPUNTA (2) DESTORNILLADORES RECHONCHOS (ESTÁNDAR ) (2) DESTORNILLADORES DE BOLSILLO (6) JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN (2) DESTORNILLADORES ACODADOS (31) PUNTAS
LARGO
35.5 CM
MATERIAL
ACERO
NÚMERO DE PIEZAS
50
GUARDAR EN MIS LISTAS

STANLEY
SET DE DESTORNILLADORES DE 50 PIEZAS SET DESTORNILLADORES, TIPO DE PUNTA PALA, ESTRIA, (2) PH1 X 4 IN (2) PH2 X 4 IN (1) 1/4 IN X 4 IN RANURADO (1) 3/16 IN X 3 IN DESTORNILLADORES RANURADOS (1) DESTORNILLADOR MULTIPUNTA (2) DESTORNILLADORES RECHONCHOS (ESTÁNDAR ) (2) DESTORNILLADORES DE BOLSILLO (6) JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN (2) DESTORNILLADORES ACODADOS (31) PUNTAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	9
	A-02-02-01-004-002
	ESCALERA MULTIPROPOSITO 3 PUNTOS DE ROTACIÓN BASE DE CAUCHO REFORZADO 12 ESCALONES, CAPACIDAD DE HASTA 140 KG DE PESO DIMENSIONES 12.60 METROS DE ALTO X 62 CM ANCHO. VERSÁTIL Y RESISTENTE.
ES EXTENDIBLE.
ES PLEGABLE Y DE CÓMODO ALMACENAMIENTO.
ALCANZA UNA ALTURA MÁXIMA DE 471CM.
SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150KG.
CUENTA CON 16 PELDAÑOS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	10
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4 ½ PULGADA 750W + 15 DISCOS STANLEYPOTENCIA 750W UNA VELOCIDAD DE12000 RPM TIPO DE VELOCIDAD FIJO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	11
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 3 ALICATES COMBINADO 8" DE PUNTA LARGA 6" Y CORTE DIAGONAL 6"JUEGO DE 3 ALICATES COMBINADO 8" DE PUNTA LARGA 6" Y CORTE DIAGONAL 6",  LARGO 27.5 CM, ANCHO 24 CM, ALTO 2 CM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	12
	A-02-02-01-004-002
	SET TERRAJA Y MACHUELOS PULGADAS X14PZS UBERMANNSET TERRAJA Y MACHUELOS PULGADAS X14PZS                              TIPO
JUEGOS DE LLAVES MECÁNICAS  DIMENSIONES

ALTO
3 CM
ANCHO
23.5 CM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	13
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 30 LLAVES BRISTOL MIXTAS PUNTA BOLA CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
MARCA
MODELO
ALL-30
TIPO DE LLAVE
ALLEN
COLOR
CROMADO
ACABADO DE LA LLAVE
CROMADO
OTRAS CARACTERÍSTICAS
TIPO DE CABEZAL
FIJA
MATERIALES
ACERO CROMO VANADIO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	14
	A-02-02-01-004-002
	FLEXOMETRO METALICO POR 10 METROSARACTERÍSTICAS
• ALTA RESISTENCIA
• CINTA DOBLE CARA DE 25MM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	15
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO DE 10"MANGO ENCAUCHETADO PARA MAYOR COMODIDAD.
BOCA CURVA PARA MEJOR AGARRE.
IDEAL PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN EN ESPACIOS REDUCIDO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	16
	A-02-02-01-004-004-02
	AEROGRAFO PROFESIONAL VASO PLASTICO HCPLPCAPACIDAD DE 600 CC.
VASO DE PLÁSTICO RESISTENTE.
TECNOLOGÍA HVLP PARA MAYOR EFICIENCIA.
DISEÑO ERGONÓMICO PARA FÁCIL MANEJO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	17
	A-02-02-01-004-004-02
	KIT MOTOTOOL PROFESIONAL CON ACCESORIOS 40 PIEZAS FERTON EN MALETÍNCARACTERÍSTICAS
POTENCIA: 1VEL. 130W - 2VEL. 135W - 3VEL. 160W - 4VEL. 180W - 5VEL. 240W - 6VEL. 480W, VELOCIDAD: 8000-32000 RPM, CAPACIDAD: 3.2MM 1/8 PULGADAS, VOLTAJE: 110V  
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	18
	A-02-02-01-004-008-02
	TERMÓMETRO DIGITAL EMPOTRAR -40ºC A 150ºC 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	19
	A-02-02-01-004-008-02
	TERMÓMETRO ANÁLOGO DE PUNZÓN. DISEÑADO PARA TRANSPORTARLO FÁCILMENTE, DE BOLSILLO, IDEAL PARA PROPORCIONAR MEDICIONES PRECISAS QUE ASEGUREN LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS. ESTE MODELO TIENE DISPLAY REDONDOL FÁCIL DE LEER DE 2.54 CM DE DIÁMETRO Y PUEDE MEDIR TEMPERATURAS QUE VAN DESDE 50 A 550 °F (10°C A 288°C). VIENE EQUIPADO CON UNA SONDA DE 12.7 CM DE LONGITUD Y UNA FUNDA DE PROTECCIÓN PARA AYUDAR A MANTENER LA SONDA LIMPIA CUANDO NO ESTÉ EN USO. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF Y PUEDE SER CALIBRADO. DIMENSIONES: FRENTE 3 / FONDO 14 / ALTURA 2 CM / PESO 0,026 KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	20
	A-02-01-01-004-004-01
	GUADAÑADORA CON GRAN CAPACIDAD DE ARRASTRE, TUBO RECTO Y EJE RIGIDO.SISTEMA ANTI VIBRACIÓN STIHL DE 4 PUNTOS.STIHL ELASTOSTART.EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL. MANILLAR ABIERTO Y AJUSTE DEL MANILLAR SIN HERRAMIENTAS.LIBRE DE ASBESTO UNA VENTAJA PARA LA SALUD DEL OPERARIO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	21
	A-02-02-01-004-002
	MACHETE BARRIGÓN PULIDO 22 PULGADAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	22
	A-02-01-01-004-003-05
	GATO ESTIBADOR MANUAL CON CAPACIDAD DE CARGAR DE 2 TONELADAS, ESTRUCTURA EN ACERO REFORZADO, RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS EN POLIURETANO O NYLON DE ALTA RSISTENCIA, HORQUILLAS DE APROXIMADAMENTE DE 1150 MM DE LARGO Y 550 MM DE ANCHO EXTERIOR. SISTEMA HIDRAULICO DE ELEVACION MANUAL CON MANIJA ERGONOMICA PARA FACIL OPERACION.  IDEAL PARA CARGA Y DESCARGA Y MOVIMIENTO DE ESTIBAS EN BODFEGAS ALMACENES E INDUSTRIAS.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	23
	A-02-01-01-003-008-01-4
	ESCALERA DE EXTENSIÓN DOBLE EN FIBRA DE VIDRIO CERTIFICADA 16 PASOS, PARA USO PROFESIONAL O INDUSTRIAL, RIELES FABRICADOS EN PRFV / FRP (PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO), NO CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD, IDEAL PARA TRABAJAR EN AMBIENTES CON RIESGO ELÉCTRICO, CORROSIÓN Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	24
	A-02-01-01-004-004-09
	HIDROLAVADORA PRESIÓN MÁXIMA: 1800 PSI PRESIÓN DE OPERACIÓN: 145-1044 PSI - CAUDAL DE AGUA: 320/450 (L/H) POTENCIA DE MOTOR: 1.5/1.6 KW, PRESIÓN DE TRABAJO 1450 PSI, POTENCIA DE MOTOR 1,6 KW, CAUDAL 320L/450 VOLTAJE 120, PESO 9 KILOS TRABAJO LIVIANO, CEPILLO ROTATIVO CEPILLO ROTATIVO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	25
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO ROTOR MARTILLO INDUSTRIAL TRUPER 1/2 N6. 650 W ELECTRICO. (CRM ARBUE)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	26
	A-02-01-01-004-006-01
	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA ADVANCE 138 KVA 110/220V 3F, AC138, POTENCIA NOMINAL:  125KVA (100 KW), POTENCIA MÁXIMA: 138KVA (110KW), MARCA: ADVANCE, CABINA: SI, CONEXIÓN: TRIFÁSICA, VOLTAJE: 110/220V, AMPERAJE: 360,0, TANQUE DE COMBUSTIBLE: 48 GL, MOTOR: CUMMINS, VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 1800 RPM, GENERADOR: STAMFORD, TYPE TIPO DE TABLERO: DIGITAL, MODELO TABLERO DE CONTROL: DEEP SEA INGLES DSE6120
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	27
	A-02-02-01-004-002
	CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA COLOR NEGRO CON 5 BANDEJAS RETRACTILES DE ALTA DURABILIDAD DE DIMENSIONES 46.5X21X23CM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	28
	A-02-01-01-004-003-09
	FUMIGADORA DE ESPALDA TOYAMA 41.5cc, 2T, CAPACIDAD 14L TMD42BU 513-003
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	29
	A-02-02-01-004-002
	PISTOLA DE CALOR 1500 W. 600 GRADOS.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	30
	A-02-02-01-004-002
	SIERRA CALADORA 420W 3000 CPM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	31
	A-02-02-01-004-002
	LIJADORA ROTORBITAL. POTENCIA:  280W. VOLTAJE:  120V. ÓRBITAS/MIN:  12000 OPM- DIÁMETRO ORBITAL:  3/32 PULG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	32
	A-02-02-01-004-002
	MOTOTOOL INDUSTRIAL 1 1/2 PULG 350 W - 25000 RPM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	33
	A-02-02-01-004-002
	PULIDORA DE 7 PULG 2200W 8500 RPM. CAJA DE ENGRANAJES METÁLICA. INTERRUPTOR SELLADO CONTRA POLVO. MANGO LATERAL DE DOS POSICIONES.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	34
	A-02-02-01-004-002
	PULIDORA ANGULAR 5" 11000 RPM. HERRAMIENTA DE USO INDUSTRIAL APLICACIÓN EN DISCOS DE 4", 4.5" O 5". ENGRANAJE HELICOIDAL FABRICADO EN ACERO CR-NI-MO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECIAL QUE PERMITE ROTACIÓN POTENTE, AL MISMO TIEMPO SUAVE Y RESISTENTE AL DESGASTE.CONTROL DE VELOCIDAD TIPO CENTRIFUGO Y POSICIÓN COAXIAL CON EL MOTOR, QUE AYUDA A EVITAR EXCESOS EN LA VELOCIDAD ANGULAR, QUE PREVIENE DAÑOS O FRACTURAS DEL DISCO POR EXCESOS DE VELOCIDADSALIDA DE AIRE GIRATORIA 360°C QUE EVITA LA EXPULSIÓN DEL FLUJO SOBRE LA SUPERFICIE A TRABAJAR, EVITANDO ASÍ LA POLUCIÓN Y ACCIDENTES.DIÁMETRO DEL OMBLIGO DE 22MM.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	35
	A-02-02-01-004-002
	PINZA MULTIAMPERIMETRICA DIGITAL. FUNIDADCIÓN DE VOLTAJE CA/CC, CORRIENTE CA, RESISTENCIA, CONTINUIDAD, DIODO Y PRUEBA DE SECUENCIA DE FASE. INCLUYE 2 BATERÍAS AAA DE 1,5V 2 Y TERMINALES DE CONTACTO TIPO LÁPIZ 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	36
	A-02-02-01-004-002
	CARGADOR DE BATERÍA 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	37
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTIMETRO DIGITAL. DISPLAY CON RETROILUMINACIÓN. PROTECCIÓN O FUSIBLE DE SOBRECARGA DE RANGO COMPLETO, ROBUSTA, SEGURA Y CONFIABLE. INCLUYE PILA DE 9V 6F22 Y TERMINALES DE CONTACTO TIPO LÁPIZ
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	38
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE TUBO 14". CUERPO FABRICADO EN HIERRO FUNIDADDIDO NODULAR LO CUAL OFRECE DEFORMACIÓN PLÁSTICA ANTES DE SU ROTURA, ALERTANDO CUANDO DEBE SUSPENDERSE LA FUERZA. QUIJADAS FABRICADAS EN ACERO CROMO MOLIBDENO, DISEÑADAS CON APLICACIÓN EN TRABAJO PESADO. QUIJADA MÓVIL QUE PERMITE TRABAJAR CON DIFERENTES DIÁMETROS DE TUBO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	39
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE EXPANSION 12 PULGADAS. FABRICADA EN CROMO NIQUEL.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	40
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO SACABOCADOS MANUAL 1/2" - 2"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	41
	A-02-02-01-004-002
	HOJAS DE SEGUETA DE 24 DIENTES POR PULGADAS PARA MARCO DE 12''
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	42
	A-02-02-01-004-002
	SEGUETA 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	43
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE BROCAS. FABRICADAS EN ACERO RÁPIDO HIGH SPEED STEEL (HSS) M2, ALEACIÓN DE TUNIDADGSTENO (7%) , MOLIBDENO (5%) QUE BRINDA ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	44
	A-02-02-01-004-002
	ESMERIL 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	45
	A-02-02-01-004-002
	TIJERA PARA LÁMINA 10". FABRICADO EN ACERO CR-V, FILO CON TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECIAL PARA MAYOR SUAVIDAD EN EL CORTE .FILOS ENDURECIDOS HASTA 58-60 HRC.FABRICADO EN ACERO FORJADO EN UNIDADA SOLA PIEZA (PATRÓN BULDOG).MANGO ANTIDESLIZANTE FABRICADO POR INMERSIÓN QUE OFRECE MAYOR AGARRE Y SEGURIDAD.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	46
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 8PZ. MANGO FABRICADO EN CR-V PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. DESTORNILLADOR CON SISTEMA REVERSIBLE PARA GIRO CON SENTIDO HORARIO O ANTI HORARIO AL MOMENTO DE GOLPEARLO. PUNIDADTAS FABRICADAS EN ACERO S-2 CON ACABADO CR-NI TIPO OPACO. DUREZA DE HASTA HRC60士2. MANGO EN ACERO ESTRIADO PARA MAYOR AGARRE Y ERGONOMÍA. INCLUYE PUNIDADTAS LARGAS Y PUNIDADTAS ESTÁNDAR. DESTORNILLADOR CON RECUBRIMIENTO EN CR-NI PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. EMPACADO EN ESTUCHE PLÁSTICO TIPO MALETA. PUNIDADTAS IMANTADAS PARA MANEJO DE TORNILLOS EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	47
	A-02-02-01-004-002
	ALMADANA DE 3 KILOS 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	48
	A-02-02-01-004-002
	MARTILLO TIPO BOLA M/MADERA 910G - 2LB. MARTILLO DE ACERO AL CARBONO. FUERTE RESISTENCIA AL IMPACTO Y MAS LIVIANO. FORJADA EN UNIDADA SOLA PIEZA CON TRATAMIENTO TÉRMICO DE TEMPLE Y REVENIDO DÁNDOLE UNIDADA DUREZA Y RESISTENCIA DE TRABAJO. BORDES REDONDEADOS SIN ARISTAS, ESTÁN TOTALMENTE PINTADO Y BARNIZADOS PARA PROTEGER CONTRA LA OXIDACIÓN. MANGO MADERA DE NOGALON ES DURABLE Y OFRECE UNIDAD AGARRE CÓMODO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	49
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO CINCEL/BOTADORES/PUNIDADZÓN 13 PZ. FABRICADO EN ACERO 60 CR-V PARA MAYOR RESISTENCIA Y TENACIDAD. PUNIDADTAS ALTAMENTE ENDURECIDAS PARA MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTOLA EXACTITUD DIMENSIONAL DEL PRODUCTO EXCEDE LA NORMA ALEMANA DIN. ACABADO CROMADO TIPO ESPEJO PARA PREVENIR LA OXIDACIÓN Y FACILITAR SU LIMPIEZA. DUREZA DE LA CABEZA DE 45 HRC, QUE LE DA MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO ESTUCHE FABRICADO EN LONA, INCLUYENDO BOLSILLOS PARA MAYOR DURABILIDAD DE LAS PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	50
	A-02-02-01-004-002
	TORQUIMETRO DE TRINQUETE DE 1/2" 50-250"FT/LB 70-340NM. ALEACIÓN DEL CUERPO EN CROMO VANADIO QUE PERMITE UNIDADA ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE TRINQUETE QUE INFORMA EL AJUSTE DEL TORQUE SELECCIONADO CON UNIDAD SONIDO DE CLICK. MANGO ESTRIADO FABRICADO EN ALUMINIO PARA MAYOR ERGONOMÍA Y MEJOR AGARRE. ESTUCHE MOLDEADO POR SOPLADO PARA PROTEGER LA HERRAMIENTA. MANGO ERGONÓMICO. MEDICIÓN DUAL: NM Y LB-PIE. CABEZA DE PERA EN EL RATCHET PARA MAYOR ACCESIBILIDAD.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	51
	A-02-02-01-004-002
	PONCHADORA DE CABLE CABLES PONCHADORA DE CABLES FABRICADA EN ACERO AL CARBONO TEMPLADO CON MORDAZAS, CON ACABADO QUÍMICO NEGRO CON MANGOS DE PVC.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	52
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO COPA E-TORX® 3/8" - COPAS TORX® 1/4" - LLAVES E-TORX® 35PZ. COPAS CON PAREDES DE POCO ESPESOR CON TRATAMIENTO TÉRMICO. COPAS DE IMPACTO EN ALEACIÓN EN CROMO MOLIBDENO QUE PERMITE UNIDADA ALTA RESISTENCIA. HERRAMIENTAS RECUBRIMIENTO EN CROMO NIQUELADO QUE EVITA LA OXIDACIÓN. RAYADO EN EL CUERPO DE LAS HERRAMIENTAS PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN. HERRAMIENTAS DE FUERZA DISEÑADA PARA ALTOS TORQUES. TRATAMIENTOS TÉRMINOS EN EL CUERPO Y EXTREMOS DE LA HERRAMIENTAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	53
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO LLAVES HEX (ALLEN) MANGO T 9PZ MM. RATAMIENTO TÉRMICO EN TODO EL CUERPO DE LA LLAVE. EXTREMOS BISELADOS PARA MEJOR AGARRE Y ADHERENCIA EN EL AJUSTE DEL TORNILLO. ACABADO EN CR-NI QUE AYUDA A EVITAR LA OXIDACIÓN. MARCA EN BAJO RELIEVE. SOPORTE EN LAMINA QUE FACILITA EL ALMACENAMIENTO Y AYUDA AL CONTROL DEL INVENTARIO. LAMINA CON PERFORACIONES PARA FIJAR O ANCLAR A LA MESA DE TRABAJO. MANGO ERGONOMICO EN T PARA MAYOR COMODIDAD Y CONFORT
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	54
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE PELACABLE 7". CABEZA DEL PELADOR DE ALTA PRECISIÓN, QUE PERMITE RETIRAR LA CAPA AISLANTE DEL ALAMBRE FÁCILMENTE SIN DAÑAR EL ALAMBRE CONDUCTORINTERNO.PIEZA ENTERA EN ACERO DE ALTO CARBONO, QUE IMPIDE SU DEFORMACIÓN. DISEÑO CON SEGURO O BLOQUEO. FÁCIL ALMACENAMIENTO. MANGO DEPLÁSTICO SUAVE QUE FACILITA SU USO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	55
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE DE PUNIDADTA LARGA 8''. VÁSTAGO - TENAZA EN ALEACIÓN DE CROMO – NIQUELADO MATERIAL RESISTENTE A LÍQUIDOS PARA FACILITAR A MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. MANGO BI - MATERIAL ( PP / TPR) – DOS COLORES ALICATE TRATADO TÉRMICAMENTE PARA UNIDADA MAYOR DURABILIDAD RECUBRIMIENTO EN CROMO NIQUELADO QUE EVITA LA OXIDACIÓN.CABO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE PARA MAYOR PODER DE PALANCA.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	56
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE DE PRESIÓN 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	57
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE ELECTRICISTA 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	58
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	59
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE COPAS CON RACHE Y PALANCA DE FUERZA CUADRANTE 3/8 DE LA 5/16 A LA 3/4.  MATERIAL: ACERO AL CROMO VANADIO CON TRATAMIENTO TERMICO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	60
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE COPAS CON RACHE Y PALANCA DE FUERZA CUADRANTE 3/8 DE LA 8 A LA 22
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	61
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES DE LA 5/16 A LA 3/4. CON ESTUCHE. FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	62
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES TORX DE SEGURIDAD PLEGABLE 8 PZS. RECUBRIMIENTO EN CROMO NIQUELADO QUE EVITA LA OXIDACIÓN.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	63
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES 13 ALLEN LARGAS, EN BASTIDOR. MEDIDAS: 2, 2.5, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 MM. FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	64
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE DE PRESIÓN HOMBRESOLO CURVO 10''
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	65
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE DE ELCTRICISTA DE 8'' EN ACEREO AL CROMO VANADIO CON MANGO AISLADO 1000V.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	66
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 20 PIEZAS. MANGO ERGONOMICO, BARRAS DE ACERO TRATADAS TERICAMENTE Y NIQUELADAS. PUNIDADTA REFORZADA ANTIDESLIZANTE. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	67
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE HERRAMIENTAS 85 PIEZAS COPAS RATCHET Y PALANCA DE FUERZA CUADRANTE 3/8 DE LA 8 A LA 22. MATERIAL: ACERO AL CROMO VANADIO CON TRATAMIENTO TERMICO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	68
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 14 LLAVES COMBINADAS METRICAS DE LA 8 A LA 22 CON ESTUCHE. FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	69
	A-02-02-01-004-002
	WIPE POR BULTO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	70
	A-02-02-01-004-002
	CUCHILLO ZAPATERO DE 5"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	71
	A-02-02-01-004-002
	 LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE ABERTURA (75 - 95MM) 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
• LLAVE CROMADO Y NIQUELADO QUE EVITA LA OXIDACIÓN.
• MANGO ENCAUCHETADO.
• CAPACIDAD DIAMETRAL FLEXIBLE.
• 55 - 75 MM.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	72
	A-02-02-01-004-002
	 LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE ABERTURA (55 - 75MM) 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
• LLAVE CROMADO Y NIQUELADO QUE EVITA LA OXIDACIÓN.
• MANGO ENCAUCHETADO.
• CAPACIDAD DIAMETRAL FLEXIBLE.
• 55 - 75 MM.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	73
	A-02-02-01-004-002
	BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE CON MANIVELA Y TUBO DE ACERO TRUPER
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	74
	A-02-02-01-004-002
	BOMBÍN O SUCCIONADOR DE ACEITE DE 1 LITRO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	75
	A-02-02-01-004-002
	ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE 6" EN ACERO CROMO NIQUEL
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	76
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE ALLEN DE 4 MM A 12 MM CON VASO DE MEDIA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	77
	A-02-02-01-004-002
	EXTRACTOR DE IMPULSORES COMPATIBLE CON DIÁMETRO DE HASTA 5CM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	78
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE BUIJAS DE 14MM LARGA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	79
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DINAMOMÉTRICA AJUSTABLE DE 1/4 A 3/8
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	80
	A-02-01-01-004-004-09
	HIDROLAVADORA PRESION 1600 PSI, CAUDAL DE AGUA /L/H) 300, TEMEPRATURA DE ENTRADA MAX,(C°) HASTA 40. POTENCIA DE CONEXIÓN, CON ACCESORIOS, EQUIPAMIENTO VARIO POWER JET BOQUILLA TURBO SISTEMA QUICK CONNECT EN EL EQUIPO FILTRO DE AGUA INTEGRADO, CONECTOR PARA MANGUERA DE RIEGO A3/4
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	81
	A-02-01-01-004-004-02
	EQUIPO DE SOLDADURA CON VOLTAJE 110V/220V. 220 AMPERIOS PARA SOLDAR ELETRODOS, TECNOLOGIA AUTO VOLT QUE PERMITE CONCEXION A CUALQUIER FUENTE DE POTENCIA ENTRE 95 - 225, INCLUYE CONJUNTO DE PINZA DE MASA, CONJUNTO DE PINZA PORTA ELECTRODOS.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	82
	A-02-01-01-004-004-02
	TALADRO INALÁMBRICO PERCUTOR 3 VELOCIDADES 20V LONES DE LITIO, USO INDUSTRIAL, TAMAÑO DEL MADRIL 1/2 PULGADA. VELOCIDAD 2250 RPM, POTENCIA 300W 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	83
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD 120ML BOQUILLA 1MM TRUPER 11097  PRESIÓN ÓPTIMA DE TRABAJO: 30 - 50 PSI
• CAPACIDAD DEL VASO: 120 ML
• DIÁMETRO DE TOBERA: 1 MM
• VISCOSIDAD: BAJA
• TAMAÑO DE ABANICO: 15 - 20 CM
• ENTRADA DE AIRE: INFERIOR
• TIPO DE CONEXIÓN: 1/4" NPT
• CONSUMO DE AIRE: 2.5 CFM (70 L/MIN)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	84
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA DE CALOR STANLEY STXH2000-B3 110V POTENCIA
1.800 W
TEMPERATURA MÍNIMA - TEMPERATURA MÁXIMA
50 °C - 600 °C
ES INALÁMBRICO
NO
VOLTAJE DE LA BATERÍA
0V
TIPO DE BATERÍA
0
INCLUYE CARGADOR
NO
CANTIDAD DE ACCESORIOS
0
ACCESORIOS INCLUIDOS
BOQUILLA
INCLUYE ESTUCHE
NO
ALTURA
35 CM
ANCHO
11 CM
PESO
1,3 KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	85
	A-02-02-01-004-002
	DIFERENCIAL DE CADENA MANUAL 5 TONELADA X 3 MTS PROFESIONAL FABRICADO EN MATERIALES DE LATA RESISTENCIA
IDEAL PARA LEVANTE DE CARGA
• PARA EQUIPAMIENTO TALLERES O INDUSTRIAS
INCLUYE:
* 1 DIFERENCIAL DE CADENA
• CAPACIDAD DE CARGA 5 TONELADAS
• LONGITUD DE LA CADENA 3 MTS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	86
	A-02-02-01-004-002
	DIFERENCIAL O POLIPASTO INDUSTRIAL 2 TONELADA TRUPER 16826 POLIPASTO DE 2 TON
SISTEMA DE FRENADO CON DOBLE TRINQUETE QUE PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD
MECANISMO DE TRIPLE ENGRANAJE
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR 3 M
GANCHOS DE ACERO AL CROMO CON GIRO DE 360°

CAPACIDAD DE CARGA 2 T
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR 3 M
LARGO DE CADENA 3.30 M
ESPESOR DE ESLABÓN 8 MM
APERTURA DE GANCHO 31 MM
PESO NETO 19 KG
EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	87
	A-02-02-01-004-004-02
	CALADORA INDUSTRIAL DW317K DEWALT 600W
POTENCIA: 600W
- AMPERAJE: 4,6 AMP
- VELOCIDAD: 3100 CPM
- LONGITUD DE CORTE: 3/4"
- ENCASTRE DE CUCHILLAS: TIPO T SIN LLAVE
- INCLINACIÓN: 0° - 45°
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	88
	A-02-02-01-004-002
	EL JUEGO DE BROCAS INCLUYE 25 PIEZAS CON DIFERENTES MEDIDAS PARA APLICACIONES GENERALES DE TALADRADO EN METALES, USOS DOMÉSTICOS Y EN CARPINTERÍA.
FABRICADAS EN ACERO.
IDEAL PARA USO EN ALTAS VELOCIDADES.
MODELO: 1865315
APLICACIÓN: METAL.
Pieza: 25
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	89
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR 16MM (5/8 ) V.V.R. 760W. MAKITA HP1640 MARCA
MAKITA
LÍNEA
16MM 5/8''
MODELO
HP1640
PRESENTACIÓN
CAJA DE CARTÓN
COLOR
TURQUESA
VOLTAJE
110V
BATERÍA
INCLUYE CARGADOR
NO
INCLUYE BATERÍA
NO
VELOCIDAD
VELOCIDAD MÍNIMA DE ROTACIÓN
0 RPM
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN
2.800 RPM
CON VELOCIDAD VARIABLE
SÍ
POTENCIA: 600W
- AMPERAJE: 4,6 AMP
- VELOCIDAD: 3100 CPM
- LONGITUD DE CORTE: 3/4"
- ENCASTRE DE CUCHILLAS: TIPO T SIN LLAVE
- INCLINACIÓN: 0° - 45°
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	90
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL 1/2'' 900 W 3300RPM TRUPER 19324 COLOR GRIS FRECUENCIA 60 HZ 127V ROTO-1/2N7
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	91
	A-02-02-01-004-004-02
	SOPLADORA ELÉCTRICA 600W 110V INDUSTRIAL VELOCIDAD DE SOPLADO: 13000 KM/H
TIPO DE ALIMENTACIÓN: ELÉCTRICA
CON FUNCIÓN ASPIRADORA: SÍ
VOLTAJE: 110V
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	92
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA INDUSTRIAL 8500 RPM POTENCIA DE 2.200 WATTS, VELOCIDAD SIN CARGA DE 8.500 RPM, BLOQUEO DEL EJE: SÍ. EJE 5/8", TIPO DE INTERRUPTOR: GATILLO, PESO: 4.6 KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	93
	A-02-02-01-004-004-02
	COMBO PULIDORA 9'' 2200W VELOCIDAD MÁXIMA DE PULIDO 6.500 RPM, VELOCIDAD MÍNIMA DE PULIDO 0 RPM, POTENCIA 2.200 W, PESO
5 KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	94
	A-02-02-01-004-004-02
	LIJADORA ROTO ORBITAL DE 275 W POTENCIA 280 W, NIVEL DE PRESIÓN SONORA
65 DBA, VELOCIDAD MÍNIMA DE ROTACIÓN
12.000 RPM, VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN
12.000 RPM, ALTURA 15,49 CM, ANCHO 14,3 CM
LARGO 26,01 CM, DIÁMETRO DE OSCILACIÓN
2,4 MM, NÚMERO DE OSCILACIONES 12.000 OPM
CLASE DE PROTECCIÓN 2
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	95
	A-02-02-01-004-004-02
	BANCO DE PRUEBA Y LAVADO DE INYECTORES AUTOOL CT150 V. 2020 PANTALLA LED;
2. LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS INCORPORADA
3. FUNCIONES PRE-CONFIGURADAS LO HACEN MÁS CONVENIENTE PARA OPERAR
4. EQUIPAR CON BOMBA BOSCH DE ALTA CALIDAD, HECHA PARA DURAR
5. DESCARGANDO EL FLUIDO MÁS RÁPIDAMENTE, AGREGUE 2 VALORES AL FRENTE DE LA MÁQUINA.

CONDICIONES DE TRABAJO:
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC110V ± 10%
FRECUENCIA: 50HZ ± 0.5
HUMEDAD: <85%
TEMPERATURA AMBIENTE: 0 ¿ ~ + 40
CAMPO MAGNÉTICO: <400A / M
SE PROHÍBE CHISPAS O FUEGO CERCA A LA MAQUINA.

PRESUPUESTO:
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 2000 ML
CAPACIDAD DEL CILINDRO DE MEDICIÓN: 125 ML.
RANGO DE VELOCIDAD: 0 ~ 7500 RPM
TIEMPOS DE INYECCIÓN: 0 ~ 9900 PASO: 100 MS
PWM PULSE: 0 ~ 20.0 MS PASO: 0.1 MS
PRESIÓN DEL SISTEMA: 0 ~ 0.6MPA (AJUSTABLE)
TIEMPO: 0 ~ 20 MINUTOS (AJUSTABLE)
PODER DE LA LIMPIEZA ULTRASÓNICA: 70W
FRECUENCIA DE LIMPIEZA ULTRASÓNICA: 28 KHZ ± 0.5 KHZ

PESO: 10KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	96
	A-02-02-01-004-004-02
	PALANCA O BRAZO DE FUERZA EXCUALIZABLE DE 1/2 MATERIAL: ACERO
CUADRANTE: 1/2
LARGO: 36CM
MANGO: 180 GRADOS

FUERZA: HECHO DE ACERO FORJADO AL CROMO VANADIO PARA PROPORCIONAR RESISTENCIA PARA EL MÁXIMO PAR DE TORSIÓN
ACCESIBILIDAD: LA CABEZA FLEXIBLE DE 1/2 PULGADAS GIRA A 180° PARA PERMITIRTE TRABAJAR EN CUALQUIER ÁNGULO
CARACTERÍSTICAS: RODAMIENTO DE BOLAS CON RESORTE PARA MANTENER DE FORMA SEGURA TU ENCHUFE, EXTENSIÓN U OTRO ACCESORIO DE ENCHUFE EN SU LUGAR.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	97
	A-02-02-01-004-004-02
	FUERZA: HECHO DE ACERO FORJADO AL CROMO VANADIO PARA PROPORCIONAR RESISTENCIA PARA EL MÁXIMO PAR DE TORSIÓN
ACCESIBILIDAD: LA CABEZA FLEXIBLE DE 1/2 PULGADAS GIRA A 180° PARA PERMITIRTE TRABAJAR EN CUALQUIER ÁNGULO
CARACTERÍSTICAS: RODAMIENTO DE BOLAS CON RESORTE PARA MANTENER DE FORMA SEGURA TU ENCHUFE, EXTENSIÓN U OTRO ACCESORIO DE ENCHUFE EN SU LUGAR
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	98
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADORES ALTO RENDIMIENTO MODELO
6 PIEZAS
UNIDADES POR PACK
6
UNIDADES POR ENVASE
6
OTRAS CARACTERÍSTICAS
TAMAÑO DE LA PUNTA
VARIOS
FORMA DE LA PUNTA
PLANA/ESTRELLA
MATERIAL DEL MANGO
PLÁSTICO
LARGO DE LA VARILLA
0 M
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	99
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO INALÁMBRICO PERCUTOR DE 1/2 BL 21V, VOLTAJE: 21V
VIENE CON ESTUCHE DE PLÁSTICO.
SU FRECUENCIA ES DE 21V.
CUENTA CON FUNCIÓN DESTORNILLADOR.
INCLUYE FUNCIÓN PERCUTORA.
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN: 1500RPM.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	100
	A-02-02-01-004-003-05
	GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 20 TONELADAS
ALTURA 20 CENTÍMETROS
ALTURA CON PISTON Y TORNILLO AFUERA 36,5 CENTÍMETROS
ALTURA CON PISTÓN EXTENDIDO 30 CENTÍMETROS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	101
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 4 LLAVES EXPANSIVAS (PESTON) AJUSTABLE 6, 8, 10 Y 12 PULGADAS
LLAVE INGLESA
LLAVES GRADUABLES EN ACERO AL CROMO VANADIO.
CANTIDAD: 4
MEDIDAS:
6 PULGADAS
8 PULGADAS
10 PULGADAS
12 PULGADAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	102
	A-02-02-01-003-006-02
	ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS, MATERIAL
METAL
PROFUNDIDAD
40 CM
ANCHO
60 CM
LARGO
80 CM
CON RUEDAS
SÍ
CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS
4
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	103
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE PINZAS, MINI ALICATES 8 UNIDADES MULTI FUNCION 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	104
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO LLAVES BRISTOL X9, LARGO
2 CM
ANCHO
10 CM
ALTURA
25 CM
PESO
377 G
MATERIALES
ACERO CROMO VANADIO
APERTURA MÁXIMA
ES UN SET
CON MANGO ANTIDESLIZANTE
NO
CON DISEÑO ERGONÓMICO
NO
}
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	105
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 9 LLAVES LARGAS ALLEN TIPO TORX, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS
RESISTENTES AL DESGASTE
• LLAVES LARGAS QUE PERMITEN APLICAR MAYOR TORQUE Y
ALCANZAR LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO
EMPAQUE INDIVIDUAL BLISTER
INCLUYE
1 LLAVE TORX T-10
1 LLAVE TORX T-15
1 LLAVE TORX T-20
1 LLAVE TORX T-25
1 LLAVE TORX T-27
1 LLAVE TORX T-30
1 LLAVE TORX T-40
1 LLAVE TORX T-45
1 LLAVE TORX T-50
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	106
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS STD Y MM 22 PIEZAS MODELO
J-1222MP
TIPO DE LLAVE
COMBINADA
COLOR
PLATEADO
ACABADO DE LA LLAVE
ACERO AL CROMO VANADIO
MEDIDAS DEL CABEZAL
ESTANDAR
OTRAS CARACTERÍSTICAS
TIPO DE CABEZAL
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	107
	A-02-01-01-004-004-02
	CALIBRADOR PIE DE REY METALICO EN ESTUCHE (0MM ASTA 150MM ) TIPO DE CALIBRADOR
MECÁNICO
MATERIAL
METAL
TIPOS DE MEDICIONES
INTERIOR Y EXTERIOR
RESOLUCIÓN
0,02 MM
INCLUYE ESTUCHE
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	108
	A-02-02-01-004-008-02
	KIT COMPRESIMETRO TESTER MEDIDOR D COMPRESIÓN 8PCS, HERRAMIENTA IDEAL PARA DIAGNOSTICAR FALLAS EN ANILLOS DE PISTÓN, VÁLVULAS Y JUNTAS, EN MOTORES A GASOLINA DE MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES.
INCLUYE 8 PIEZAS.
*1 RELOJ MARCADOR DE 0 - 300PSI
*1 MANGUERA FLEXIBLE DE 42CM
*4 RACORES
M18X1.5 - M14X1.25 - M12X1.25 - M10X1.0
*1 ADAPTADOR RECTO
*1 ADAPTADOR CURVO
ESTUCHE DE TRANSPORTE PLÁSTICO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	109
	A-02-02-01-004-004-02
	LLAVE DE TORQUE ELÉCTRICA SATA 3-8 CON DOBLE MATERIAL, TORSIÓN DEL ARTÍCULO: 100 LIBRAS-PIE, MODO DE FUNCIONAMIENTO: BATERÍA, FABRICANTE: GRUPO DE HERRAMIENTAS APEX, NÚMERO DE PIEZA: ST96525, DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 25,39 X 6,3 X 3,47 PULGADAS, PAÍS DE ORIGEN: TAIWÁN, NÚMERO DE MODELO DEL ARTÍCULO: ST96525, TAMAÑO: UNIDAD DE 3-8", ESTILO: 10-100 PIES-LIBRAS SIN ÁNGULO, ACABADO: PULIDO, PATRÓN: LLAVE, FUENTE DE ENERGÍA: ACCIONADA MANUALMENTE, SISTEMA DE MEDICIÓN: MÉTRICO, CERTIFICACIÓN: CERTIFICADO LIBRE DE FRUSTRACIONES, USO: PROFESIONAL, COMPONENTES INCLUIDOS: (1) LLAVE DINAMOMÉTRICA ELÉCTRICA CON ACCIONAMIENTO DE 3-8 DE PULGADA CON MATERIAL DUAL, 7,4-99,6 PIES-LIBRAS (10-135 NM)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	110
	A-02-02-01-004-004-02
	TORQUÍMETRO DE TRUENO REVERSIBLE, TAMAÑO DE ENCASTRE 3/8", RANGO DE TORQUE 150 FT-LBS, UNIDAD DE MEDIDA FT LBS, ES LLAVE DE TORQUE BIDIRECCIONAL
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	111
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS,TIPO DE PANTALLA LCD, TENSIÓN MÁXIMA CA 750V, TENSIÓN MÁXIMA CC 1000V CORRIENTE MÁXIMA CA 20 A, CORRIENTE MÁXIMA CC 20 A, FRECUENCIA MÁXIMA 10.000 KHZ, ALTURA X ANCHO X LARGO 18.3 CM X 8.8 CM X 5.6 CM, PESO 346 G
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	112
	A-02-01-01-004-004-09
	HIDROLAVADORA K PORTATIL 1500 PSI ALTA PRESION 1200W KARCHER COLOR AMARILLO 110V
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	113
	A-02-02-01-004-002
	EXTRACTOR DE AIRE 16 PULGADAS INDUSTRIAL
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	114
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4.1/2 PULGADAS ERGONÓMICA PROFESIONAL MAYOR AGARRE CON DISCO TRUPER
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	115
	A-02-02-01-004-004-02
	PRENSA DE BANCO 4 PULG, CON TENSIÓN MÁXIMA DE 30.000 PSI, CUENTA CON BASE GIRATORIA DE 120° Y UN PESO DE 2 KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	116
	A-02-01-01-004-004-01
	GUADAÑA CORTA CESPED 51.7CC 1.9HP
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	117
	A-02-02-01-004-002
	PALA CUADRADA DE 29X22 CM CON MANGO EN MADERA 101 CM, EN ACERO, CARBONO Y MADERA, TEMPLADA CON MAYOR RESISTENCIA, TIENE PINTURA ELECTROSTATICA CON MAYOR PROTECCION CONTRA LA OXIDACION. ES UNA PALA LIVIANA QUE GENERA UN MENOR ESFUERZO AL USUARIO Y MAYOR PRODUCTIVIDAD
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	118
	A-02-02-01-004-002
	MARTILLO DE UÑA 13 ONZAS CON MANGO EN FIBRA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	119
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE TUBO 24". CUERPO DE HIERRO NODULAR. MORDAZA FORJADA EN ACERO CROMO MOLIBDENO. CONSTRUCCION EN VIGUETA DOBLE "T" PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	120
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE EXPANSION EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	121
	A-02-02-01-004-002
	ESCALERA TIJERA TIPO I DIELECTRICA 5 PELDAÑOS / 1.80 METROS, TIPO DE POSICION: TIJERA - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: FIBRA DE VIDRIO - CANTIDAD DE ESCALONES: 05 - ALTURA MAXIMA DE LA ESCALERA: 1.80 MTS - DE LA ESCALERA CERRADA: 1.80 MTS  ANCHO DE LA ESCALERA: 54 CMS - ES PLEGABLE - NO ES EXTENSIBLE  -NO ES TELESCOPICA  - PESO: 11 KG  - PESO MAXIMO SOPORTADO: 114 KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	122
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE UNIVERSAL ENCAUCHETADO DE 8'' REF. 84-056
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	123
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE 6" 160MM UNIVERSAL, ACERO FORJADO, ACABADO NIQUELADO, MANGOS RECUBIERTOS, CON SECCION DE CORTE
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	124
	A-02-02-01-004-008-02
	JUEGO DE MANOMETROS PARA AIRE ACONDICIONADO (ALTA Y BAJA PRESION) REFRIGERANTE R507 – INCLUYENDO LAS MANGUERAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	125
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE ALICATES UNIVERSAL DE 6" , 7", 8" PARA TRABAJO ELÉCTRICO, CON MANGO RECUBIERTO EN MATERIAL ERGONOMICO. DISTRIBUIDOS ASI:  2 ALICATES* 1 PINZA PUNTA LARGA* 1 PUNZA PUNTA CURVA* 1 CORTAFRIO FRONTAL* 1 CORTAFRIO DIAGONAL
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	126
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR 1/2-PULG 800W 2600RPM MODELO DW508S. TALADRO PERCUTOR DE 1/2 PULG-PULG (13MM) CON VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE. VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE PARA TODO TIPO DE APLICACIONES Y PARA MEJOR CONTROL EN APLICACIONES DE ATORNILLADO. EXCELENTE PARA APLICACIONES EN ACERO DE HASTA 1/2 - PULG (13MM). EXCELENTE PARA APLICACIONES EN MADERA DE HASTA 1-1/8-PULG (28MM). VELOCIDAD SIN CARGA 0-2.600 RPM. TAMAÑO DEL PORTABROCAS 1/2-PULG (13MM). GOLPES POR MINUTO 0-44200 GPM. PESO DE LA HERRAMIENTA 1.7 KG.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	127
	A-02-02-01-004-004-02
	JUEGO HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR TESTER SOLDADOR +24 PZ, DESTORNILLADORES, MULTIMETRO, CAUTIN.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	128
	A-02-02-01-004-004-02
	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE CABLEADO DE RED MULTIFUNCIÓ,KIT DE HERAMIENTAS DE RED PARA RJ45
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	129
	A-02-02-01-004-002
	ANDAMIOS TIPO TORRE DE 5 MTS, (1.50 X 1.50 M)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	130
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE HERRAMIENTA 145 PIEZAS STANLY 94-376  
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	131
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO INALÁMBRICO 24V, 02 BATERÍA RECARGABLE LITIO, MANDRIL DE 3/8, TORQUE MÁXIMO DE 82 NM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	132
	A-02-02-01-004-004-02
	KIT DE SOLDADURA CON CAUTÍN PROFESIONAL TIPO LÁPIZ, CAUTÍN AJUSTABLE DE 60W CON RANGO DE TEMPERATURA DE 200-450 °C, PUNTA CHAPADA EN HIERRO Y ACERO INOXIDABLE PARA ESTABILIDAD Y PRECISIÓN, VOLTAJE DE 110V, ENCHUFE ESTÁNDAR AMERICANO
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	133
	A-02-02-01-004-008-02
	JUEGO DE MANGUERAS CON MANÓMETRO DE REFRIGERACIÓN, MODELO R410, PRESIÓN 4.000 PSI, MATERIA EN ACERO, TAMAÑO DE CONEXIÓN 1/4 DE TRASPORTE, COLOR ROJO
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	134
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS STD Y MM 22 PIEZAS PRETUL 22018 COLOR PLATEADO, MODELO J-1222MP, ACABADO ACERO AL CROMO VANADIO, DISEÑO ERGONÓMICO
	CAJA
	1
	 
	 
	 

	135
	A-02-02-01-004-002
	CRIMPADORA DE CABLES TERMINALES, DE ALTA PRECISIÓN, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CARBONO Y ALEACIÓN, CON DISEÑO ERGONÓMICO EN AMARILLO Y NEGRO. COMPATIBLE CON TERMINALES AISLADOS Y NO AISLADOS, SOPORTANDO CALIBRES DESDE 0.1 MM² HASTA 6.0 MM², INCLUYENDO CONECTORES SOLARES MC4 14-10 AWG. DIMENSIONES APROXIMADAS DE 190 X 80 X 20 MM, PESO 705 G, IDEAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	136
	A-02-01-01-004-006-01
	Planta Generadora Elite Inversor Ultra Silenciosa - GasolinaSilencioso. - Potencia máxima de 800W. - Tipo de arranque: manual. - Tipo de alimentación: nafta - Pesa 2kg. - Consume 700 mL por hora. - Dimensiones: 47cm de largo x 28cm de ancho x 29cm de alto.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	137
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE HERRAMIENTAS, INCLUYE 123 PIEZAS: EL KIT INCLUYE 123 PIEZAS MECÁNICAS Y UN MALETÍN DE PLÁSTICO:
- 1 RATCHET DE 3/8"
- 1 EXTENSIÓN DE 3/8" - 3"
- 3 LLAVE BUJÍA DE 3/8"
- 20 BOCALLAVES DE 3/8"
- 7 LLAVES BOCA LARGAS DE 3/8" - HEXAGONAL
- 1 RATCHET DE 1/4"
- 1 EXTENSIÓN DE 1/4" - 3", 6"
- 20 BOCALLAVES DE 1/4" - HEXAGONAL
- 20 BOCALLAVES LARGOS DE 1/4" - HEXAGONAL
- 10 LLAVES COMBINADAS
- 1 MANGO DE 1/4"
- 20 PUNTAS ESPECIALES
- 1 DESTORNILLADOR PORTA PUNTA 1/4"- 16 LLAVES HEXAGONALES - SAE Y MÉTRICO- COPAS: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 Y 1/2 PULGADAS- COPAS: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Y 14 MM- COPAS: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 Y 1/2 PULGADAS
- COPAS: 4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13 MM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	138
	A-02-02-01-004-004-01
	SOPLADORA, POTENCIA 600W, LARGO 19.5 CMS, ANCHO 24 CMS, ALTO 21.5 CMS, USO PROFESIONAL, VELOCIDAD 6000-16000 RPM, TIPO PISTOLAS DE SOPLAR, VOLTAJE 110V
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	139
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA DE CALOR 1800W. 2 TEMPERATURAS 50°- 550°C. 250-500 L
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	140
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO INALAMBRICO CON BATERIAS 36V RECARGABLE, VIENE CON MALETIN, JUEGO DE PUNTAS, REVERSIBLE, 1 CARGADOR, VELOCIDAD VARIABLE, KIT BROCAS CON ATORNILLADORES. VOLTAJE 110V. INCLUYE LUZ LED.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	141
	A-02-02-01-004-004-09
	HIDROLAVADORA: EL PRÁCTICO ALMACENAJE DE ACCESORIOS COMPRENDE UN COMPARTIMIENTO PARA BOQUILLAS, UNA ATORNILLA DURA (M 18 × 1,5) PARA LIMPIADORAS DE SUPERFICIES, ASÍ COMO UNA PRÁCTICA CINTA ELÁSTICA PARA FIJAR CON SEGURIDAD LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. EL SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DE PRESIÓN CONVENCE POR SUS CLARAS VENTAJAS: ESTE PROTEGE LOS COMPONENTES, AUMENTA LA LARGA VIDA ÚTIL, REDUCE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, Y DISMINUYE LAS FUERZAS DE APRIETE EN LA NUEVA PISTOLA DE ALTA PRESIÓN EASY! FORCÉ. PRESION MAX.DE AGUA (PSI): 1,885, CAUDAL (L/H) 380, POTENCIA DE CONEXIÓN (W)1,400 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TIPO DE CORRIENTE (V) 120, CAUDAL (L/H) 380 PRESIÓN MÁX. (PSI) 1885, POTENCIA DE CONEXIÓN (KW) 1,4, CABLE DE CONEXIÓN (M), PESO (KG) 20,8, DIMENSIONES (LA. × AN. × AL.) (MM) 351 X 312 X 904, ¡PISTOLA DE PULVERIZACIÓN MANUAL, EASY! FORCÉ, MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, 10 M, LANZA, 840 MM, DESCONEXIÓN DE PRESIÓN.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	142
	A-02-02-01-004-008-02
	PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL MULTIFUNCIONAL: PRUEBA DE DIODO, ZUMBADOR E CONTINUIDAD, LOW BATTERY TIPS, INDEPENDENCIA DE ENTRADA DE MEDICIÓN DE VOLTAJE: 10MW, MANTENIMIENTO DE DATOS, MAX HOLD, PANTALLA MÁXIMA: 1999, TAMAÑO DE LA PANTALLA: 35.6 18 MM, APAGADO AUTOMÁTICO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 AAA 1.5V BATERÍA, DURACIÓN DE LA BATERÍA: ALREDEDOR 150 HORAS, MAX JAW OPERING: 28MM DIÁMETRO, PROBADO MAX. TAMAÑO ACTUAL DEL CONDUCTOR: 26MM DIÁMETRO, SELECCIÓN DE RANGO:AUTO RANGO, PANTALLA DE SOBRECARGA: MOSTRAR OL U OL, AUTO RANGO MULTÍMETRO CON CORRIENTE AC, TENSIÓN AC/DC, RESISTENCIA, DIODO Y PRUEBA DE CONTINUIDAD. MEDIDAS DE APERTURA CORRIENTE AC EN UN CONDUCTOR DE HASTA 26MM SIN INTERRUMPIR EL CIRCUITO. CARACTERÍSTICAS DE RETENCIÓN DE DATOS, LECTURA MÁXIMA Y UNA PANTALLA LDC FÁCIL DE LEER.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	143
	A-02-02-01-004-009-09-3
	CARRO DE CARGA PLEGABLE TIPO PLATAFORMA, 150 KG: PLATAFORMA EN LÁMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO ANTIDERRAPANTE DE PVC
MANGO TUBULAR DE ACERO DE 1" (25 MM)
BORDE FORRADO DE HULE QUE PROTEGE DE GOLPES
PLEGABLE PARA FÁCIL ALMACENAMIENTO
RODAJAS TRASERAS GIRATORIAS.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	144
	A-02-02-01-003-006-09
	CAJA PARA HERRAMIENTA, PROFUNDA DE 17"X12": FABRICADA EN POLIPROPILENO BROCHES PLÁSTICOS
VOLUMEN EXTRAGRANDE PARA HERRAMIENTAS DE GRAN TAMAÑO
RANURA QUE PERMITE SUJETAR A LA MAYORÍA DE MOTOCICLETAS.

CAPACIDAD: 25 L (6.6 GAL)
DIMENSIONES CHAROLA: 12 1/2" (31.5 CM) X 11" (28 CM) X 2 3/4" (7 CM)
DIMENSIONES CAJA: 13 1/2" (34 CM) X 12" (30 CM) X 17 1/2" (44 CM)
PESO: 2.3 KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	145
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADORES DIELECTRICOS: INCLUYE: (1) DESTORNILLADORES PLANO 1/8" X 4" (3.0 X 100MM) (1) DESTORNILLADOR PLANO 5/32" X 4" (4.0 X 100MM) (1) DESTORNILLADOR PLANO 7/32" X 5" (5.5X125MM) (1) DESTORNILLADOR PLANO -/32" X 6 (6.5X100MM) (1) DESTORNILLADOR CRUZ #1 X 3-5/32" (#1X80MM) (1) DESTORNILLADOR CRUZ #2 X4" (#2X100MM) Y (1) PROBADOR DE CORRIENTE. CARACTERISTICAS: PROBADOS INDIVIDUALES A 10000V Y CERTIFICADOS A 1000V MANGO ERGONOMICO, NO RESBALA Y RESISTE A LOS IMPACTOS BARRAS DE ACERO CON CROMO IMSULADO EN MOLDE INYECTADO DIRECTAMENTE A LA BARRA CUMPLE CON LA NORMA EN60900
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	146
	A-02-02-01-004-002
	LLANA DENTADA
LLANA Y OEINES 12X12 CON MANGO DE PLASTICO ABUERTO TIENEN UNA LAMINA DE ACERO ESPECIAL DE ALTA RESISITENCIA AL DESGASTE CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSION MEDIANTE BARNIZ INCOLORO (ACERO) 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	147
	A-02-02-01-004-002
	ESCALERA
TIPO:1
CAPACIDAD DE CARGA: 200KG
PELDAÑOS: 12
ALTURA EXTENDIDA: 3,5M  (11.5´)
ALTURA SIN EXTENDER: 0,9M (3´)
ALTURA TIJERA: 1,7M (5,6´)
ALTURA ANDAMIO: 0,9M (3´)
ALCANCE MAXIMO (ANDAMIO): 2,9M (9,5´)
ALCANCE MAXIMO (EXTENDIDA): 4,6M (15,1´)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	148
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO 10", MATERIAL FABRICADOS EN ACERO CROMO VANADIO CON MORDAZAS EN ACERO, TORNILLO GRADUABLE, EXCELENTE RESISTENCIA MECANICA, CURVO ADAPTABLE A 4 PUNTOS DE SUJECIÓN EN TUERCAS O TORNILLOS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	149
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE PICO LORO 10", MODELO: PV28110, LARGO: 240mm, APERTURA DE MANDIBULA: 0 a 36 mm Y PESO: 0,380 Kg
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	150
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE PARA PLOMERO, 17"
FABRICADA EN ACERO AL CARBONO
MORDAZA ACTIVADA POR RESORTE, PARA MÁXIMA PRESIÓN QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO
MORDAZAS DENTADAS AUTO AJUSTABLES HASTA 90°
MANGO TELESCÓPICO DE 4 POSICIONES 10", 12", 15" Y 17"
LONGITUD: 17" (43 CM)
EMPAQUE INDIVIDUAL: TARJETA
CAPACIDAD: 1/2" (13 MM) - 1" (25 MM)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	151
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE FRANCESAS
MATERIAL: CROMO - VANADIO FORJADO
TERMINACIÓN: CROMADO, CABEZAS PULIDAS
FORMA: BOCAS DE AGARRE A 22,5 GRADOS
FORMATO DE LA CABEZA: CABEZAL ANGOSTO QUE PERMITE TRABAJAR EN ESPACIOS MUY REDUCIDOS. DISEÑO LARGO DE LAS BOCAS PARA ASEGURAR EL AGARRE DE LAS PIEZAS EN LUGARES PROFUNDOS
DIAMETRO: 12"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	152
	A-02-02-01-004-004-02
	DESTAPADORA ELÉCTRICA K400 - 52363 (SONDA PARA CAÑERIA)
NUMERO DE MODELO DEL PRODUCTO: 52363
CABLE DE NÚCLEO MACIZO: C-321W
LONGITUD DEL CABLE: 23M GROSOR 3/8 PULG
ALIMENTACIÓN: 115V 
MOTOR: 380WATTS QUE GIRA CABLE A 165RPM
PESO DE LA HERRAMIENTA: 32 KG 
DIMENSIONE DE LA HERRAMIENTA: 90*60*50 CM 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	153
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE TUBO 18"
NOMBRE: LLAVE DE TUBO 18”. ALTA CALIDAD.REMACHE SÓLIDO
ACABADO: PULIDO
AISLADO: NO
ALMOHADILLA GIRATORIA: NO
CANTIDAD X EMPAQUE: 1
CARACTERÍSTICAS: INDUSTRIAL, MANGO CÓMODO Y SUAVE. MORDAZA PRECISA Y FÁCIL DE ABRIR O CERRAR.
DIÁMETRO: 60MM
LONGITUD: 18" (450MM)
MATERIALES: MORDAZA: ACERO AL CARBÓN DE ALTA CALIDAD; CUERPO HIERRO FUNDIDO DÚCTIL
PARA USO: TRABAJOS INDUSTRIALES
PUNTA MAGNÉTICA: NO
ANTI CHISPAS: NO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	154
	A-02-01-01-004-004-02
	TALADRO ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V-XR+
SKU: 601940
ALIMENTACION: BATERIA DE LITIO
ALTO: 11,2CM
ANCHO: 25,1CM
CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD: SI
FUERZA DE IMPACTO: 2,6 J
GOLPES POR MI MINUTOS: 0-5550 GPM
INALAMBRICO: SI
LARGO: 50 CM
MANDRIL: 1 PULGADAS
MODELO: DCH133H2-B3
PESO: 5 KG
TIPO DE MARTILLO: ROTOMARTILLO
TIPO DE VELOCIDAD: VARIABLE
USO DE HERRAMIENTA: INDUSTRIAL
VELOCIDAD: 1500 RPM
VOLTAJE: 20V
CARACTERISTICAS: IDEAL PARA PERFORAR HORMIGON Y MAMPOSTERIA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	155
	A-02-02-01-004-006-05
	LINTERNA DE MANO RECARGABLE. MEDIDAS: 319 X 39 X 58 MM. CARACTERISTICAS: HAZ DE LUZ AJUSTABLE CON SOLO  UN CUARTO DE VUELTA DEL CABEZAL. DURACION DE LA BATERIA: MAS DE 1.000 VECES. JUNTAS HERMETICAS. CARACTERISTICAS DEL CARGADOR: PROTECCION ELECTRONICA Y DESCONEXION AUTOMATICA. BATERIA: NIQUEL-HIDRURO METALICO DE 5 ELEMENTOS.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	156
	A-02-01-01-004-004-09
	KIT DE PINZA PLEGABLE PARA CAPTURA DE SERPIENTES DE 100 CM  INCLUYE BOLSA NECESARIA PARA LA MANIPULACIÓN DE ESTOS ANIMALES A BORDO DEL COMPLEJO MILITAR. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	157
	A-02-02-01-004-002
	machete con funda
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	158
	A-02-02-01-004-004-09
	GRÚA LEVANTAMOTORES HIDRÁULICA:
CAPACIDAD DE CARGA : 2 TONELADAS
CAPACIDAD DE LEVANTE: 500-2000KG
RANGO DE TRABAJO : 1050 - 1590 MM
RANGO DE ELEVACIÓN : 0 - 2360 MM
PESO : 85 KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	159
	A-02-02-01-004-004-09
	DIFERENCIAL DE CADENA CAPACIDAD 5 TONELADAS: POLIPASTO DE CADENA, CON GANCHO DE ACERO, CADENA RESISTENTE AL OXIDO, LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR 3 M, SISTEMA DE FRENADO CON DOBLE TRINQUETE QUE PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD, MECANISMO DE TRIPLE ENGRANAJE, CADENA RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, GANCHOS DE ACERO AL CROMO CON GIRO DE 360° Y PESTILLOS DE SEGURIDAD, 
LARGO DE CADENA:6.80MTS
ESPESOR DE ESLABÓN.9MM
APERTURA DE GANCHO: 40MM
PESO NETO:41 KG APROX
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	160
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4 -1/2 650W 12000RPM 110 VOLTAJE: 110V, LARGO DE 31CM, PESA 1KG (COMPAÑÍA EXDE2)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	161
	A-02-02-01-004-002
	REMACHADORA TRABAJO PESADO 4 BOCAS (COMPAÑÍA EXDE2)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	162
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR 3/8 DE PULGADA 550W 2900RPM 1V TAMAÑO DEL MANDRIL 3/8 PULGADAS TALADRO ELÉCTRICO, MODELO TB550-B3 (COMPAÑÍA EXDE2)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	163
	A-02-02-01-004-004-02
	SOLDADOR INVERSOR 200A 110/220V COMPACT USO DE HERRAMIENTA PROFESIONAL MODELO SI6200MDV
RANGO DE CORRIENTE : 10 - 200 A, TECNOLOGÍA ARC FORCE: LA FUERZA DEL ARCO AYUDA A QUE ESTE NO SE APAGUE, HACIENDO EL PROCESO MÁS FÁCIL Y DE MEJOR CALIDAD, TECNOLOGÍA HOT START: DA UNA POTENCIA EXTRA AL INICIAR LA SOLDADURA PARA QUE SEA MÁS FÁCIL ARRANCAR EL ARCO ELÉCTRICO, TECNOLOGÍA ANTI STICK: AYUDA A DESPEGAR EL ELECTRODO EN CASO QUE SE PEGUE CON LA PIEZA DE TRABAJO Y PROTEGE EL EQUIPO PARA QUE NO SE DAÑE, TECNOLOGÍA DUAL VOLTAGE: PERMITE CONECTAR EL EQUIPO A UNA FUENTE ELÉCTRICA DE 110V O 220V, TECNOLOGÍA TIG LIFT ARC: FACILITA EL INICIO DEL ARCO EN TIG, SIN CONTAMINACIÓN DEL TUNGSTENO, TECNOLOGÍA VOLTAGE REDUCTION DEVICE: REDUCE EL VOLTAJE DEL EQUIPO CUANDO NO SE ESTÁ REALIZANDO UNA SOLDADURA, ASÍ SE REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA Y SE PROTEGE AL OPERARIO 
PANTALLA LED: PANTALLA DELGADA Y PLANA FORMADA POR UN NÚMERO DE PÍXELES. (COMPAÑÍA EXDE2)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	164
	A-02-02-01-004-004-01
	BOMBA FUMIGADORA MANUAL ASPERSOR 20 LTS COLOR BLANCO (COMPAÑÍA EXDE2)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	165
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA PINTURA VASO DE 600CC P/COCHE,ALTA ATOMIZACIÓN 15PCS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	166
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL DE 1/2" CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD, VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE POTENCIA 700W VELOCIDAD DE 0 A 2600 RPM GPM 0 A 44200 GPM CAPACIDAD CONCRETO 5-13MM ACERO 13MM MADERA 45MM Y METAL, INCLUYE JUEGO DE BROCAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	167
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE HERRAMIENTAS RESISTENTE A LA EXPOSICION A LAS CONDICIONES METEOMARINAS.INCLUYE CAJA DE TRANSPORTE PLASTICA CON MANIJA DE AGARRE Y TAPA INTERIOR,ALICATE DE 6" CON MANGO AISLANTE,CORTAFRIO DE 6" CON MANGO AISLANTE,PINZA DE PUNTA DE 6" CON MANGO AISLANTE,LLAVE AJUSTABLE DE 8", HOMBRESOLO DE 10",LLAVES TORR T10 - T15 - T-20 - T25 - T27 - T30 - T40,LLAVES BRISTOL 1.5MM - 2MM - 2.5MM - 3MM - 4MM - 5MM - 6MM,LLAVES MIXTAS 8MM - 10MM - 11MM - 12MM - 13MM - 14MM,DESTORNILLADORES DE PALA 1/4X6 Y 3/16X3 Y DESTORNILLADORES DE ESTRELLA 1/4X6 Y 3/16X3.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	168
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PARA TRABAJO INDUSTRIAL, CON MOTOR 740 WATTS, VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 550 RPM, CON CAJA DE ENGRANAJES METALICA. VEL.VARIABLE 0 A 550 RPM, QUE INCLUYA ACCESORIOS 01 LLAVE MANDRIL EMPUÑADURA. 01 MANUAL DE USO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	169
	A-02-02-01-004-002
	PIQUETA CABEZA EN ACERO AL CARBONO FORJADO, MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO Y DURABILIDAD. COMPUESTO POR PUNTAS DE PICO Y HACHA VERTICAL, MANGO RESORTADO METÁLICO CON EMPUÑADURA DE GOMA ERGONÓMICA ESPECIAL PARA SOLDADURA. PESO 0.6570 KG, LARGO 29.7, ANCHO 19.5, ALTO 3.2
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	170
	A-02-02-01-004-002
	Imán Extensible Flexible Recogedor De Acero Con Luz Led 3 Kg
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	171
	A-02-02-01-004-002
	CALAFATEADORA PARA SILICONA DE TUBO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	172
	A-02-02-01-004-002
	KIT DESARMADORES DIELÉCTRICOS DE 7 PIEZAS (6 DESARMADORES Y 1 PROBADOR DE CORRIENTE). CON PUNTAS PLANAS Y DE CRUZ DE TAMAÑOS ASÍ: PUNTA PLANA: 1/8" X 4", 5/32" X 4", 7/32" X 5", 1/4" X 6", PUNTA DE CRUZ: 3/16" X 3", 1/4" X 4". FABRICADOS EN MATERIAL DE ACERO AL CROMO VANADIO CON MANGO ERGONÓMICO, ANTIDERRAPANTE Y FABRICADO EN GOMA CON PUNTAS MAGNÉTICAS CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE HASTA 1,000 V. NORMAS CUMPLIDAS: DESARMADORES: EXCEDEN LA NORMA ASME-B107.600, PROBADOR DE VOLTAJE: CUMPLE CON LA NORMA NOM-003-SCFI. RECOMENDADO PARA TRABAJOS CON VOLTAJES VIVOS Y CIRCUITOS DE 100-250 V. EN EMPAQUE DE CAJA PLÁSTICA PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	173
	A-02-02-01-004-003-09
	GRASERA RECTA DE ACERO INOXIDABLE 1961-S 1/8" PTF 3/4" ALEMITE
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	174
	A-02-02-01-004-003-09
	GRASERA FITTING CABEZA DE BOTÓN 1/4" NPTF 16MM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	175
	A-02-02-01-004-003-09
	GRASERA   ENTRADA   DE   1/4   NPT(F)   CON   ACOPLE   Y   EXTENSION.   CAPACIDAD   3 KILOGRAMOS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	176
	A-02-02-01-004-002
	Tensor en acero inoxidable gancho – argolla M8
	C/U
	1
	 
	 
	 

	177
	A-02-02-01-004-002
	PUNTAS PARA GRASERA HEMBRA Y MACHO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	178
	A-02-02-01-004-003-09
	GRASERA   ENTRADA   DE   1/4   NPT(F)   CON   COPLE   Y   EXTENSION.   CAPACIDAD   3 KILOGRAMOS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	179
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE JUEGO DE COPAS CORTAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	180
	A-02-02-01-004-006-02
	CONVERTIDOR DE VOLTAJE VTC615 CC/CC DE 24V A 12V 40A MARCA ANALYTICS SYSTEMS  
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	181
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE EXPANSIVA 8"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	182
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE CINCELES, PUNZONES Y BOTADORES 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	183
	A-02-02-01-004-002
	CEPILLO DE HIERRO 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	184
	A-02-02-01-004-008-02
	DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO 1 AC-A1-II ACV DETECTOR 90-1000V
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	185
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO  DE  TARRAJAS  Y  MACHOS  110  PCS,  MATERIAL  ACERO  ALTA  VELOCIDAD, HERRAMIENTAS PARA ROSCAR, CON MALETÍN RESISTENTE, EL PAQUETE INCLUYE: 2 LLAVES DE MATRICES X 35 MUERE X 2 LLAVES DE TUERCAS X 70 TAPS X 1  LLAVE DE T.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	186
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTIMETRO DIGITAL VOLTAJE DE 600 V ENTRE TERMINAL Y TIERRA, PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES, FUSIBLE PARA LA ENTRADA A.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	187
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO COPAS CON RATCHE DE CUADRANTE DE MEDIA COMBINADAS MILIMÉTRICAS FABRICADAS EN ACERO  CROMO-VANADIO. EL AJUSTE PERFECTO A  CADA TRABAJO, INCLUYE BOLSA FABRICADA EN NYLON, EL JUEGO ESTA COMPUESTO POR 14 PIEZAS MILIMÉTRICAS: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 17, 19, 21, 22, 24 MM, EL JUEGO CUMPLE CON NORMAS ANSI B107,6.
	KIT
	1
	 
	 
	 

	188
	A-02-01-01-004-006-02
	CARGADOR DE BATERÍAS APLICACIÓN MARINA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ·INTENSIDAD DE CORRIENTE 30 AMP, VOLTAJE ENTRADA 120 VCA, VOLTAJE SALIDA 12 VDC, NÚMERO DE SALIDAS 03, AMPERIOS DE SALIDA, 5/5/20, DIMENSIONES: 12.96" X 9.84" X 2.92", PESO 15,6 LIBRAS.  EQUIPO REQUERIDO MARCA GUEST MODELO CT06450 – 30 AMPERIOS.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	189
	A-02-02-01-004-002
	Juego De Destornilladores Borneros,  Dielectricos 6pcs + Tester Truper
	UNIDAD  
	1
	 
	 
	 

	190
	A-02-02-01-004-002
	Juego 13 Llaves Bristol Extra Larga Milimetrica Truper:
1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm,2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
	UNIDAD  
	1
	 
	 
	 

	191
	A-02-02-01-004-002
	Juego De 4 Llaves Expansivas (peston) 6, 8, 10 Y 12 Pulgadas
	UNIDAD  
	1
	 
	 
	 

	192
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4 1/2", 110V, 60 HZ, 11000 RPM, AMP 7,0, EJE 5/8, PESO 4.5 LBS REF 9557
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	193
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4-1/2 PULGADA 1200W 11000RPM PULIDORA INDUSTRIAL CON SISTEMA PATENTADO DE EXPULSIÓN DE POLVO Y ESQUIRLAS, CAJA DE ENGRANAJE TIPO JAMPOT QUE REDUCE EL RUIDO Y LA VIBRACIÓN, DISCO DE FÁCIL CAMBIO SIN NECESIDAD DE LLAVE, GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE, ESCOBILLAS CON DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA QUE APAGA LA HERRAMIENTA CUANDO ES NECESARIO CAMBIARLA.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	194
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 115MM (4-1/2") 850 WATTS 11000 RPM DISEÑO ERGONÓMICO SE ADAPTA FÁCILMENTE A LA FORMA DE LA MANO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	195
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO 1/2" 500 PIES-LB 6500RPM 3.92 CFM A 90 PSI
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	196
	A-02-02-01-004-004-02
	ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2 DE 120V 50-60HZ  900W DE 12000RPM CON ACCESORIOS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	197
	A-02-02-01-004-002
	Guaya para borda en acero inoxidable con protección externa en caucho.
	METRO
	1
	 
	 
	 

	198
	A-02-02-01-004-002
	DESTORNILLADORES BORNEROS INMANTADO PALA - ESTRIA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	199
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE RACHES 24 PIEZAS EN ACERO INOXIDABLE
	KIT
	1
	 
	 
	 

	200
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE REPARACION DE BOTE ZODIAC CON 03 PRIEZAS DE PARCHES DE PVC , MEDIDAS 15CM X 15CM,Cola náutica solvente en base policloropreno de 2 componentes
	KIT
	1
	 
	 
	 

	201
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA SOPLADORA/ASPIRADORA DE AIRE DE 14000RPM Y 550W, FLUJO DE AIRE DE 3,5M/M3
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	202
	A-02-02-01-004-002
	PIQUETA MANGO METALICO FORMA ESPIRAL ERGONOMICO; PUNTA REDONDA Y PUNTA CINCEL, MEDIDA DE 20 CM X 2 CM DE DIAMETRO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	203
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA PETROLIZADORA - SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL CON DISOLVENTES. TOBERA: 4.5 MM. PRESIÓN DE AIRE: 50 PSI. TAMAÑO DE VASO: 900 ML
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	204
	A-02-02-01-004-002
	KIT  DE  ORINGKIT  ORING  DE  VITON.  KIT  COMPUESTO POR  180  UNIDADES,  CON  LAS SIGUIENTES MEDIDAS: A005 2.57 MM.A006 2.9 MM.A007 3.69 MM.A008 4.47 MM.A009 5.25 MM.A010   6.07   MM.A011   7.65   MM.A012   9.25   MM.A016   15.6   MM.A110   9.19   MM.A111 10.77MM.A112 12.37MM.A113 13.95MM.A114 15.54MM.A115 17.12MM.A116 18.72MM.A210
18.64MM.A211 20.22MM.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	205
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO  EXTRACTOR  DE  TORNILLOS,  PARA  REMOVER  TORNILLOS  Y  PERNOS  CON CABEZAS QUEBRADAS O DAÑADAS., CONTENIDO: 5 PIEZAS, TAMAÑOS: 1#5/64 \" (1.98 MM), 2#7/16 \" (2.78 MM), 3#5/32 \" (3.97 MM), 4#1/4 \" (6.35 MM),5#19/64 \" (7.54 MM)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	206
	A-02-02-01-004-002
	LLAVES  ALLEN  FABRICADAS  EN  ACERO  DE  ALTA  RESISTENCIA  PARA  LA  MAYOR FORTALEZA Y DURABILIDAD. MEDIDAS: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4, 5/16, 3/8 PULGADAS, (1.58, 1.98, 2.38, 3.18,  3.96,  4.76,  5.55,  6.35,  7.94,  9.53 MM),  FABRICADAS  EN ACERO CROMO VANADIO. PUNTAS CON BISEL PARA ACOPLE RÁPIDO. ATRACTIVO ESTUCHE PLÁSTICO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	207
	A-02-02-01-004-002
	PISTOLA PARA SILICONA DE TUBO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	208
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA PARA PINTAR DE ALTA PRESION 0,95 LT 90 PSI
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	209
	A-02-02-01-004-002
	RACHE DE REFRIGERACION CUADRANTES DE  1/4" & 3/16" / 3/8" & 5/16"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	210
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA DE CALOR STXH2000-B3 POTENCIA DE 1800W. BOQUILLA ESFÉRICA CONTROL DE  TEMPERATURA  VARIABLE  DOS  NIVELES  DE  FLUJO DE  AIRE  - POTENCIA  1800W  - AJUSTE  DE  CALOR  VARIABLE  -  INTERRUPTOR  2  POSICIONES  -  TEMPERATURA  50  - 450°C/90 - 600°C - FLUJO DE AIRE 300/500 L/MIN - INCLUYE PISTOLA DE CALOR.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	211
	A-02-02-01-004-002
	RASQUETA   DE   2   "   EN   ACERO   AL   CARBONO   CON   MANGO   ANTIDESLIZANTE   DE PROLIPROPILENO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	212
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES ALLEN
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	213
	A-02-02-01-004-002
	EXTRACTOR  DE  TORNILLOS  ROSCADOS  JUEGO  DE  EXTRACTOR  DE  TORNILLOS  5 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	214
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE PARCHEO Y APUNTALAMIENTO QUE CONTENGA (DESTORNILLADOR DE PALA Y ESTRIA, SERRUCHO,ABRAZADERAS, METRO, ALAMBRE DULCE, GRASA, MARTILLO CON MANGO DE ACERO, MARTILLO DE BOLA CON MANGO DE ACERO)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	215
	A-02-02-01-004-004-02
	SET SOLDADURA HIERRO CAUTINSET 28 CAUTIN 60W-ESTAÑO DESOLDADOR SOLDAR
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	216
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE TUBO 12"(304 MM)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	217
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE ABOCINADOR/EXPANDIDOR 5/16 – 5/8" (5 – 16MM)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	218
	A-02-02-01-004-002
	CORTA TUBO COBRE - ALUMINIO, 3 MM - 28 MM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	219
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA  PARA  PINTAR  DE  BAJA     PRESION   ADAPTABLE  A  CUALQUIER  TIPO   DE COMPRESOR,             CON             BOQUILLA             DE             MEZCLA             INTERNA, BAJO   CONSUMO   DE   AIRE   Y   VASO   EN   ALUMINIO   REFORZADO   PARA   MAYOR DURABILIDAD. CONTENIDO 1 LITRO. INCLUYE: FILTRO DE TUBO DE SUCCION, BOQUILLA DE PUNTO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	220
	A-02-02-01-004-002
	LLAVES Y COPAS TORX -LLAVES DE COPA TORX CTE 1/4" T-10 A T-40, CTE 1/2" T-30 A T- 60 JUEGO 18 PZS LARGAS Y CORTAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	221
	A-02-02-01-004-008-02
	CALIBRADOR  GALGAS-CALIBRADOR  IGNICION  DE  VÁLVULAS  Y  DE  PLATINOS   DE  24 HOJAS CORTAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	222
	A-02-02-01-004-008-02
	MANIFOLD  - MANOMETRO CON ESCALA DE R410  - R22 Y R134A   PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN. ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CON MATERIALES DE PRIMER NIVEL Y UN ALTO GRADO DE PRECISIÓN. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: ESCALA DE REFRIGERANTES: R410  - R22 Y R134A, DIÁMETRO DE MANÓMETRO: 80MM, ESCALA DE PRESIÓN: 0-400PSI; -30-140PSI, MANGUERA: ROJA, AZUL Y AMARILLA, 1/4″ X 1/4″, SE INCLUYEN LAS PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	223
	A-02-02-01-004-002
	PINZA PELACABLE PARA CONDUCTORES UNIPOLARES DESDE 0.2MM HASTA 6MM DE DIAMETRO POR SECCIÓN, INCLUYE CRIMPEADORA PARA TERMINALES PRE AISLADOS Y NO AISLADOS, MANGO ERGONÓMICO Y ENVAINADO EN CAUCHO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	224
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS DESDE 7 MM HASTA 24 MM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	225
	A-02-02-01-004-002
	PALANCA DE FUERZA 1/2
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	226
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES RATCHE COMBINADAS  EN PUALGADA 15 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	227
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES RATCHE COMBINADAS MILIMÉTRICAS FABRICADAS EN ACERO  CROMO-VANADIO. EL AJUSTE PERFECTO A  CADA TRABAJO, INCLUYE BOLSA FABRICADA EN NYLON, EL JUEGO ESTA COMPUESTO POR 14 PIEZAS MÉTRICAS: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 17, 19, 21, 22, 24 MM, EL JUEGO CUMPLE CON NORMAS ANSI B107,6.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	228
	A-02-02-01-004-002
	MAZO DE GOMA DE 20 OZ PESO (566 G)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	229
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO COPAS 6MM A 22MM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	230
	A-02-02-01-004-002
	REMACHADORA DE 10"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	231
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA DE PRESION VARIOS USOS BAJA PRESION DE 45 PSI
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	232
	A-02-02-01-004-002
	PIQUETA 1,2 LB ELABORADA EN ACERO AL CARBÓN DE ALTA DUREZA, PREAFILADA EN AMBOS EXTREMOS, ACABADO EN PINTURA DE ALTA RESISTENCIA, EL CABO SE AJUSTA FÁCILMENTE A PRESIÓN.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	233
	A-02-02-01-004-006-05
	LINTERNA  DE  MANO  PORTATIL  PROFESIONAL  DE  110  VOLTIOS  X  36  LED  LARGA DURACION  X MANGO ERGONICO X FRECUENCIA 60HZ
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	234
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA EN PULGADAS.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	235
	A-02-02-01-004-002
	DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 VOL IMANTADOS POR 12 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	236
	A-02-02-01-004-002
	EXTRACTOR DE POLEAS RODAMIENTOS   4 " X 2 BRAZOS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	237
	A-02-02-01-004-002
	DESTORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/2" PUNTAS DE 5/16"X 80 MM - 5/16 X 36 MM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	238
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 3 ALICATES ELECTRICISTA, DIAGONAL Y PUNTA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	239
	A-02-02-01-004-004-02
	CAUTIN 100 WATTS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	240
	A-02-02-01-004-002
	PINZAS SACA CHAVETAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	241
	A-02-02-01-004-002
	CORTAFRIO AISLADO DE 6”
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	242
	A-02-02-01-004-002
	PINZA PICO LORO DE 18"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	243
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO DE 10"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	244
	A-02-02-01-004-003-09
	KTR-H DISCOVER AERÓGRAFO DE GRAVEDAD 400 CC DISCOVER
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	245
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNIDLLADORES DE 8 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	246
	A-02-02-01-004-003-09
	AEROGRAFO PROFESIONAL VASO PLASTICO HCPLP
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	247
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE BASTAGO CON ACABO INDUSTRIAL DE 8 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	248
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO PLEGABLE DE LLAVES TORP
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	249
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE LLAVE EXPANSIVA DE 8 PULGADAS CON 3 PIEZAS CON ESTUCHE
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	250
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE COPAS 1/4" 3/8" 1/2" 6PTAS Y LLAVES (4 A 32 MM - 5/32" A 1-1/4" PUL) X 150PZS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	251
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE LLAVES MIXTA FRACCION DE PULGADA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	252
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTIMETRO DIGITAL CON ESCALA AUTOMATICA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	253
	A-02-02-01-004-008-02
	Megometro Multimetro Digital, Insulation Resistance 1000v DC AC Auto Rango - Megometro Multimetro Digital UNI-T UT-533, Insulation Resistance 1000v DC AC  Auto Rango, UNI-T UT533 es un multimetro y megóhmetro destinado para medir la resistencia del aislamiento, voltaje continuo y alterno, corriente continua y alterna, resistencia, capacitancia y temperatura.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	254
	A-02-02-01-004-008-02
	pirometro Termometro digital infrarojo sin contacto certificado. Termómetro de infrarrojos REFERENCIA 568 Duel 40 a 1472 grados F 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	255
	A-02-01-01-004-008-02
	ADQUISICION PRUEBA DE DETECTOR DE HUMO EN SPRAY.ESTE PRODUCTO  PERMITE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE PRUEBA SIN CONTAMINAR EL DETECTOR, SIN AFECTAR SU SENSIBILIDAD Y SIN AUMENTAR EL RIESGO DE FALSAS ALARMAS. SE EVAPORA POR COMPLETO. SU FÓRMULA SEGURA Y NO TÓXICA NO CONTIENE CFC. 
FÓRMULA NO TÓXICA, NO CONTIENE CFC
SE EVAPORA COMPLETAMENTE
FUNCIONA PARA TODAS LAS MARCAS Y MODELOS DE DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICOS O DE IONIZACIÓN
ASPECTO Y OLOR: INCOLORO, LÍQUIDO, OLOR A ALCOHOL
CONTENIDO: 2.5 OZ (70.5 GRAMOS)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	256
	A-02-02-01-004-008-02
	TERMOMETRO DE PARED DE 10 A 55 GRADOS CENTIGRADOS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	257
	A-02-02-01-004-008-02
	pinza voltiamperimetrica  medicion voltaje dc:400mv-600v, ac:4v-600v medicion de corriente ac/dc:40a-400a, medicion de resistencia: hasta 400 O -40 MO, capacidad: 40 nf - 20 mf, frecuencia: 10 Hz-1MHz , medicion de temperatura:-40 °C/1000°C, medidor de diodos, auto rango. referencia UT213C
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	258
	A-02-01-01-004-008-02
	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGGER) RANGO DE PRUEBA DE AISLAMIENTO: 0.1 M A 2000 M, VOLTAJES DE PRUEBA DE AISLAMIENTO 500 V   1000 V
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	259
	A-02-02-01-004-002
	TORQUE/TORQUIMETRO PARA CALIBRACIÓN DE TUERCAS. -TORQUI METRO O LLAVE DINAMOMÉTRICA TIPO RATCHET DE ALTA CALIDAD PARA TRABAJO PESADO. -ESCALA DE 10 LIBRAS - 150 LIBRAS -CUADRANTE: 1/2” -CALIBRACIÓN DE FÁBRICA ESPECIALIZADA. -
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	260
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE COPAS 108 PIEZAS DE 1/2 - 1/4 MECÁNICA PESADA : 5 COPAS LARGAS HEXAGONALES MILIMÉTRICAS CUADRANTE DE 1/2 14-15-17-19-22; 17 COPAS CORTAS HEXAGONALES MILIMÉTRICAS CUADRANTE DE 1/2 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 24-27-30-32; 8 COPAS CORTAS TORX CUADRANTE DE 1/2; E10 - E11 - E12 E14 - E16 - E18 - E20 - E24; 2 COPAS PARA BUJÍA HEXAGONALES: 16MM(5/8) - 21MM(13/16) ; 8 COPAS LARGAS HEXAGONALES MILIMÉTRICAS CUADRANTE DE 1/4 6-7-8-9-10-11-12-13; 13 COPAS CORTAS HEXAGONALES MILIMÉTRICAS CUADRANTE DE 1/4; 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; 5 COPAS CORTAS TORX CUADRANTE DE 1/4; E4 - E5 - E6 - E7 - E8 1 ACOPLE CUADRANTE DE 1/2 A 3/8; 18 PUNTAS COPA CUADRANTE DE 3/8; PH 1-2 PZ 1-2 BRISTOL 3-4-5-6 SL 4- 5.5 - 6.5 TORX 8-10-15-20-25-27-30; 1 ACOPLE PARA PUNTAS DE CUADRANTE DE 1/2 A 5/16. 17 PUNTAS (PALA, ESTRELLA, BRISTOL Y TORR) CUADRANTE DE 1/2 .1 DESTORNILLADOR DE 1/4; 1 BORRACHO DE 1/4; 1 BORRACHO DE 1/2.1 RACHE DE 1/4; 1 RACHE DE 1/2; 1 EXTENSOR BARRA CORREDIZA DE 1/4; 1 EXTENSOR DE 3" CUADRANTE DE 1/4. 1 EXTENSOR BARRA CORREDIZA DE 1/2; 1 EXTENSOR DE 5". CUADRANTE DE 1/2; CAJA PLÁSTICA DE TRANSPORTE.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	261
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE ALICATES MINIATURA ALICATES EN ACERO CROMO NIQUEL CON RECUBRIMIENTO ANTI-CORROSIÓN, QUIJADAS MAQUINADAS Y MANGOS RECUBIERTOS CON DOBLE PLASTISOL ANTI-DESLIZANTE. JUEGO DE 4 ALICATES. ALICATE CORTE DIAGONAL 4 PULGADAS, ALICATE CORTE FRONTAL 4 PULGADAS, ALICATE PUNTA LARGA 5 PULGADAS Y ALICATE PUNTA AGUJA 5 PULGADAS
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	262
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES  HEXAGONALES, DISEÑO RESISTENTE EN T QUE PROPORCIONA UN AGARRE SEGURO Y CÓMODO,10 PIEZAS GRABADAS CON LA MEDIDA DE CADA UNA MEDIDAS: 3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8 FABRICADAS EN ACERO VANADIO,PUNTAS CON VISEL PARA ACOPLE RÁPIDO CON ESTUCHE
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	263
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE DE PRESIÓN RECTO HOMBRESOLO 10 PULG  84371
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	264
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES TORX, MAGNÉTICOS, 12 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	265
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4-1/2 PULGADA 1200W 11000RPM PULIDORA INDUSTRIAL CON SISTEMA PATENTADO DE EXPULSIÓN DE POLVO Y ESQUIRLAS, CAJA DE ENGRANAJE TIPO JAMPOT QUE REDUCE EL RUIDO Y LA VIBRACIÓN, DISCO DE FÁCIL CAMBIO SIN NECESIDAD DE LLAVE, GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE, ESCOBILLAS CON DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA QUE APAGA LA HERRAMIENTA CUANDO ES NECESARIO CAMBIARLA.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	266
	A-02-02-01-004-004-02
	Taladro Percutor 1/2-pulg 770w 2800rpm. Tipo de velocidad: Variable reversible, tamaño del mandril 13mm alto 25, ancho 8 velocidad 2800 RPM, potencia 770w, peso 2.43kg, largo del cable 2m, alimentacion electrica, voltaje 110v 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	267
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO DE 10". (CRM ARBUE)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	268
	A-02-02-01-004-002
	HOJAS X 10 SEGUETA BIMETALICA MANUAL 12" X 32 DIENTES. (CRM ARBUE)
	PAQUETE
	1
	 
	 
	 

	269
	A-02-02-01-004-002
	DESTORNILLADORES: JUEGO DE HERRAMIENTAS 45 EN 1 MANUALES PRECISAS INTERCAMBIABLES. ARTÍCULOS INCLUIDOS: - 1 TWEEZER DE 105 MM, - 1 MANGO DE 115 MM, - BARRA DE EXTENSIÓN DE 1 X 125 MM. - 7 X TOMA DE CRV: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5 35 X DESTORNILLADOR: - 10 X DESTORNILLADOR TORX: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 - 7 X DESTORNILLADOR HEXAGONAL: H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0 - 5 X DESTORNILLADOR CRUZADO: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
- 7 X DESTORNILLADOR RECTO: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 - 1 X DESTORNILLADOR TRIANGULAR: 2.0 - 1 X DESTORNILLADOR ESTRELLA: 0.8- DESTORNILLADOR 2 X Y: Y2.0, Y2.5- 1 DESTORNILLADOR DE CÍRCULO X: 0.8-1 DESTORNILLADOR U: 2.6. (CRM ARBUE)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	270
	A-02-02-01-004-002
	CORTAFRIO AISLADO DE 6” (CRM ARBUE)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	271
	A-02-02-01-004-002
	DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1/8" X 7/8"; TIPO 27
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	272
	A-02-02-01-004-002
	DISCO PARA GRATA TIPO CONO DE ALAMBRE TRENZADO DE 4" 1/2 X 7/8 PARA 8500 RPM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	273
	A-02-02-01-004-002
	DISCO PARA PULIR DE 4" 1/2 X 1/4 X 5/8
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	274
	A-02-02-01-004-002
	ESPATULA METALICA DE 2 PULGADAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	275
	A-02-02-01-004-002
	ESPATULA METALICA DE 3 PULGADAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	276
	A-02-02-01-004-002
	FLEXOMETRO STANLEY METALICO POR 10 METROS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	277
	A-02-02-01-004-002
	Hombresolo 10 Pulgadas Curvo Ref 84-369, Alicate de presión quijada curva, mordaza superior fija con soldadura de cobre para máxima fuerza de apriete, ajustable palanca de fácil liberación de presión, material acero, ancho 11.6, largo 17.8
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	278
	A-02-02-01-004-008-02
	Inflador Neumáticos 140PSI Ubermann
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	279
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO COPAS 6MM A 22MM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	280
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 4 ALICATES PULGADAS COMBNADAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	281
	A-02-02-01-004-002
	Juego de Cortador de Tubo y Abocinador Truper
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	282
	A-02-02-01-004-002
	Juego de Dados 22 Piezas 12 Puntas Encastre 1/2 Pulgada Stanley, Juego de dados X22 piezas, (1) Ratchet cabeza redonda cuadrante 12 pulg, (1) Extensión de 5 Pulgadas cuadrante 12 pulg, (1) Extensión de 10 Pulgadas cuadrante 12 pulg, (16) Dados de 12 puntas cuadrante 12 pulg 38, 716, 12, 916, 1932, 58, 1116, 34, 2532, 1316, 78, 1516, 3132, 1, 1116 y 118 Pulg, (1) Barra Deslizante en T, (1) Junta universal, (1) Maleta plástica.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	283
	A-02-02-01-004-002
	juego de llave inglesa, mango antideslizante, apriete ajustable, acero, diseño ergonomico.
	unidad
	1
	 
	 
	 

	284
	A-02-02-01-004-002
	Juego de Llaves 14 Piezas Combinadas Espejo Lona 8 - 24 mm, 14 Llaves combinadas acabado espejo métricas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	285
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES RATCHE COMBINADAS   15 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	286
	A-02-02-01-004-008-02
	JUEGO DE MANOMETRO R410A-R22-R404A PARA REFRIGERACIÓN UNIWELD QS4L3H-5, Psi 500 libras, para refrigeracion.
	unidad
	1
	 
	 
	 

	287
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADORES DE PALA 6 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	288
	A-02-02-01-004-004-02
	Kit Cautín 30w + Pomada + Carrete Estaño 100 Gr + Desoldador
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	289
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE LLAVE EXPANSIVA DE 8 PULGADAS CON 3 PIEZAS CON ESTUCHE
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	290
	A-02-02-01-004-002
	MAZO DE GOMA 16 ONZ
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	291
	A-02-02-01-004-004-02
	MOTOR   TOOL   NEUMATICO   CON   LAS   SIGUIENTES   ESPECIFICACIONES,   ASI:   22.000 REVOLUCIONES POR MINUTO - CONSUMO DE AIRE 90PSI - ENTRADA DE AIRE 1/4" CON ENTRADA 1/8 - 2 LLAVES DE MANO - 1 MIPLE MACHO 1/4 - 5 PIEDRAS 1/4 - 5 PIEDRAS1/8
1 ESTUCHE
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	292
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTIMETRO DIGITAL CON ESCALA AUTOMATICA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	293
	A-02-02-01-004-008-02
	pinza amperimetrica digital, tenion maxima 600V,  corriente 200A, resistencia 20.000, volataje bateria 9V, tipo bateria PP3, indicador de bateria, retroalimmentacion, acceosrios incluidos (cable de prueba, bateria, sonda de temperatura de contaco, manual)
	unidad
	1
	 
	 
	 

	294
	A-02-02-01-004-002
	PINZA PELACABLES DE 9 PULGADAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	295
	A-02-02-01-004-002
	PIQUETA 1,2 LB ELABORADA EN ACERO AL CARBÓN DE ALTA DUREZA, PREAFILADA EN AMBOS EXTREMOS, ACABADO EN PINTURA DE ALTA RESISTENCIA, EL CABO SE AJUSTA FÁCILMENTE A PRESIÓN.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	296
	A-02-02-01-004-004-02
	Sonda Carrete destapa Cañeria 12 mt
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	297
	A-02-02-01-004-004-02
	SONDA Destapacañeria Sonda De 7.6 Metros Uso Manual Taladro Truper
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	298
	A-02-02-01-004-002
	TIJERA PARA  LAMINAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	299
	A-02-02-01-003-008-09
	KIT DE PARCHEO PARA COLLARIN REFERENCIA SAFE BOAT /PARCHES /PEGANTE
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	300
	A-02-02-01-004-008-02
	EQUIPO PORTATIL (MULTIMETRO DIGITAL) PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA EN AISLAMIENTO DE 0,1MΩ-10GΩ, CON VOLTAJE CC: 1000V, VOLTAJE DC: 750V, VOLTAJE DE PRUEBA: 100V/250V/500V/1000V
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	301
	A-02-02-01-004-008-02
	MANIFOOLD DE REFRIGERACIÓN PARA R410a
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	302
	A-02-02-01-004-004-02
	CAUTIN ELECTRICO 60W CALENTAMIENTO PROGRESIVO - CAUTÍN DE CALENTAMIENTO PROGRESIVO DE ALTA CALIDAD, PARA REPARACIONES DE  PROYECTOS ELECTRÓNICOS,  PUNTA EN HIERRO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CALENTADOR CERÁMICO EFICIENTE Y DE LARGA DURACIÓN.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	303
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO ALAMBRICO PERCUTOR 3/8 PULGADAS  12V1,3 Ah I-L, MARCA SUGERIDA DRWALL INCLUYE CAJA CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	304
	A-02-02-01-004-003-05
	GATO HIDRAULICO DE 4 TON TIPO BOTELLA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	305
	A-02-02-01-004-002
	Imán Extensible Flexible Recogedor De Acero Con Luz Led 3 Kg
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	306
	A-02-02-01-004-002
	REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA 19R801D
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	307
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA DE CALAFATEO CON TUBO EN ALUMINIO, PARA APLICACIÓN DE SILICONA SIKAFLEX., COLOR GRIS ALUMINIO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	308
	A-02-02-01-004-002
	PINZA PONCHADORA CABLES RJ45/CAT5E CAT6 CAT6A X DIMENSIONES X PESO 0,10 LB (0,05 KG) X LARGO 7,5'' (191 MM) X CARACTERÍSTICAS ESPECIALES X FABRICADA EN ACERO CON UN ACABADO DE ÓXIDO NEGRO PARA OFRECER ALTO RENDIMIENTO X FUNCIÓN X CABLE REDONDO Y TELEFÓNICO PLANO SATINADO STP/UTP, Y CABLE DE 22-28 AWG (0,08 MM² - 0,34 MM²) X PONCHADORA RÁPIDA Y CONFIABLE CON ESTRUCTURA DE ACERO PARA OFRECER DURABILIDAD CON CÓMODOS AGARRES ERGONÓMICOS. PONCHA CONECTORES MODULARES DE 4, 6 Y 8 POSICIONES (RJ22, RJ11/RJ12 Y RJ45). MATRICES PONCHADORAS RECTIFICADAS A PRECISIÓN, DE ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO. EL MECANISMO DE MATRACA DE CICLO COMPLETO EVITA LA LIBERACIÓN DEL CONECTOR ANTES DE QUE SE HAYA COMPLETADO LA COMPRESIÓN COMPLETA. AGARRES EN AMARILLO Y NEGRO DE MAYOR COMODIDAD Y ALTA VISIBILIDAD PARA LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	309
	A-02-02-01-004-002
	
KIT PONCHADORA DE TERMINAL TUBULAR CON 1200PZA KIT-PTTUBO, KIT PONCHADORA DE TERMINAL TUBULAR CON 1200PZA KIT-PTTUBO, WIEPRIMA HSC8 6-4A AUTO AJUSTABLE CALIBRE AWG 23–AWG 7 (0,25–10 MM² ). KIT PONCHADORA DE TERMINAL TUBULAR CON 1200PZA KIT-PTTUBO, ES UNA HERRAMIENTA DE CRIMPADO DE TRINQUETE AJUSTABLE PARA AWG 23-7/0,25-10 MM (TL-001-RED), VIENE ACOMPAÑADO DE UN KIT DE TERMINAL DE CABLE DE 1200 PIEZAS Y UNA CAJA DE ALMACENAMIENTO. LOS CONECTORES DE TUBULAR/PIN HUECO ESTÁN FABRICADOS CON COBRE Y POLIPROPILENO (PP). NO IMPORTA SI ES UN ELECTRICISTA QUE TRABAJA CON PLC O UN AFICIONADO QUE TRABAJA CON UN MÓDULO DE RELÉ, ENCONTRARÁ QUE ESTE KIT DE PONCHADORA MUY ÚTIL PARA SUS ACTIVIDADES. CARACTERÍSTICAS: CALIBRE DE ALAMBRE APLICABLE, LA HERRAMIENTA DE CRIMPADO TIENE UN MECANISMO DE TRINQUETE EFICIENTE, UN TROQUEL DE CRIMPADO DE GRADO PROFESIONAL Y MANIJAS ERGONÓMICAS Y CÓMODAS. ESTOS ALICATES ENGARZADORES FUNCIONAN CON TERMINALES DE ALAMBRE EN EL RANGO DE AWG 23 – AWG 7 (0,25–10 MM²). DISEÑO DE TRINQUETE AJUSTABLE, PARA UN CRIMPADO PRECISO Y REPETIBLE, EVITANDO EL CRIMPADO EXCESIVO, EL KIT DE HERRAMIENTAS DE CRIMPADO TIENE UNA RUEDA DE COMPRESIÓN AJUSTABLE Y UN MECANISMO DE TRINQUETE CUADRADO QUE SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE MIENTRAS REDUCE LA TENSIÓN QUE EJERCE SOBRE LA MANO Y EL CODO. MECANISMO DE TRINQUETE PRECISO, LOS CONECTORES DE ALAMBRE SE ENGARZAN APRETANDO EL MANGO A TRAVÉS DE UN CICLO COMPLETO DE TRINQUETE HASTA QUE EL MANGO SE SUELTA AUTOMÁTICAMENTE. LA FUNCIÓN DE TRINQUETE PERMITE ASEGURAR UN CONECTOR DE CABLE MIENTRAS PUEDE INSERTAR LOS CABLES EN EL CRIMPADO. MULTIFUNCIÓN Y DURABILIDAD,  ES IDEAL PARA PROYECTOS DE BRICOLAJE Y REPARACIONES SIN SOLDADURA EN LA CASA
ESPECIFICACIONES:
MODELO HSC8 6-4A
AUTO AJUSTABLE
CALIBRE AWG 23 – AWG 7 (0,25–10 MM²)
MATERIAL DEL MANGO NAILON
CAPACIDAD DE CRIMPADO 0.010 – 0.236 IN SUP2
TERMINALES FABRICADOS CON COBRE Y POLIPROPILENO (PP)
KIT DE TERMINAL TUBULAR HUECA POR 1200 PIEZAS
E0508  BLANCA 22AWG 0.5MM² 200 PIEZAS
E7508 GRIS 20AWG 0.75MM² 200 PIEZAS / E1008 ROJA 18AWG 1.0MM² 200 PIEZAS,
E1508 NEGRA 16AWG 1.5MM² 250 PIEZAS / E2508 AZUL 14AWG 2.5MM² 250 PIEZAS
E4009 GRIS 12AWG 4.0MM² 50 PIEZAS / E6012 AMARILLA 10AWG 6MM² 25 PIEZAS
E10-12 ROJA 7AWG 10MM² 25 PIEZAS / CAJA PLÁSTICA CON 8 SEPARADORES
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	310
	A-02-02-01-004-002
	PONCHADORA RJ11 RJ45 RJ12 - 3 EN 1: CORTA - PELA - CRIMPEA* CORTA CABLE REDONDO.* PELA EL RECUBRIMIENTO PLÁSTICO DE CABLES REDONDOS.* PRENSA ENCHUFES MODULARES PARA CONEXIÓN TELEFÓNICA DE FORMATOS RJ-45 Y RJ11/12.* MANGO AISLADO, ERGONÓMICO Y ANTI-DESLIZANTE. MEDIDA: 6" (152 MM)HERRAMIENTA MANUAL PARA USO PROFESIONAL.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	311
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE MACHUELOS Y TARRAJAS
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	312
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 4 ALICATES EN ACERO AL CARBONO MANGO - 1 ALICATE ELECTRICISTA 8" PUNTA PLANA MORDAZA CON ESTRIADO DIAGONAL, 1 ALICATE PUNTA LARGA 6" PUNTA CÓNICA MORDAZA CON ESTRIADO DIAGONAL, 1 ALICATE CORTA FRÍO 6" PUNTA STANDARD, 1 ALICATE DE COMBINACIÓN 8" PUNTA PLANA MORDAZA CON ESTRIADO DIAGONAL, FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO PULIDO. MANGOS DE VINIL DE ALTO DESEMPEÑO, EN COLOR NEGRO CON AMARILLO. MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJETAR CON FIRMEZA. QUIJADAS (MORDAZAS) MAQUINADAS CON PRECISIÓN PARA MEJOR SUJECIÓN. DUREZA: 35 HRC. DUREZA DEL ÁREA DE CORTE: 55 - 65 HRC. MP 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	313
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 10 PIEZAS COPAS SIERRA DIAMANTADA DE 6 A 30 MM , VIDRIO CERAMICA, ELABORADAS EN ACERO VANADIO  
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	314
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE COPAS DE 8 A 28 (REF. STANLEY)
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	315
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE HERRAMIENTAS CON RATCHET Y COPAS DE AL MENOS 60 PIEZAS
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	316
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES 45 PIEZAS CON EXTENSOR FLEXIBLE Z045B, JUEGO DE 35 PUNTAS, EXTENSOR FLEXIBLE Y PUNTA MAGNÉTICA. X CARACTERÍSTICAS X JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 45 PIEZAS X INCLUYE CAJA PARA ALMACENAR TODO EL CONTENIDO, MANGO ERGONÓMICO, EXTENSOR FLEXIBLE, PUNTA MAGNÉTICA, 7 SOCKETS CÓNCAVOS X ESPECIFICACIONES X CON 35 PUNTAS INTERCAMBIABLES X 5 PUNTAS TIPO CRUZ PHILLIPS PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 X 6 PUNTAS TIPO PALA DE 1.2MM, 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 4MM X 8 PUNTAS TIPO TORX T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20 X 3 PUNTAS TIPO ESTRELLA (DE 5 PUNTAS) DE 1.2MM, 1.5MM, 2MM  X 7 PUNTAS TIPO HEXAGONAL DE 1MM, 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 3.5MM, 4MM X 2 PUNTAS TIPO TRIANGULO DE 2MM, 2.3MM X UNA PUNTA TIPO CIRCULO DE 1MM X 2 PUNTAS TIPO Y DE 1.5MM, 2MM X UNA PUNTA TIPO U DE 2.3MM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	317
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PALA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	318
	A-02-02-01-004-002
	SET 9 LLAVES LARGAS HEXAGONALES METRICAS -  LLAVES HEXAGONALES LARGAS CON PUNTA REDONDA O DE ESFERA PARA TRABAJAR A 25 GRADOS ALREDEDOR, PARA AFLOJAR O APRETAR PERNOS, LA BARRA CORTA SIRVE PARA DAR EL APRIETE FINAL O EL AFLOJE INICIAL, PUNTAS BISELADAS, LLAVES HEXAGONALES 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 & 10.0 MM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	319
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN,  ESTUCHE CON JUEGO DE 30 PUNTAS INTERCAMBIABLES Y DESTORNILLADOR. ES LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA EQUIPOS DELICADOS.. EL DESTORNILLADOR ES TIPO RELOJERO CON CABEZA GIRATORIA PARA UNA MAYOR PRECISIÓN E INCLUYE PUNTAS DEL TIPO ESPECIAL O SEGURIDAD Y UNA EXTENSIÓN PARA CAVIDADES PROFUNDA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	320
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORESDE ESTRIA X 12 PIEZAS
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	321
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE IMPACTO Y CUADRANTE X 6 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	322
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO - BATERÍA DE 1.5AH ION-LI 12V MAX, DISEÑO COMPACTO, LIGERO Y ERGONÓMICO, EMPUÑADURA RECUBIERTA EN GOMA, SISTEMA DE PERCUSIÓN MECÁNICO PARA PERFORAR MAMPOSTERÍA, LADRILLO Y BLOQUES, CON  CARGADOR PARA LAS BATERIAS.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	323
	A-02-02-01-004-004-02
	TALABRO: Kit Taladro Percutor HD555-B3: Taladro percutor, Empuñadura lateral Barra de profundidad, Llave de mandril. No incluye broca. Kit Atornillador KC4815-B3 Atornillador inalámbrico, Cargador de pared, Adaptador Hex. Magnético Blister, 15 Puntas de 25mm CrV. taladro percutor variables velocidades 1120 voltios 2800 RPM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	324
	A-02-02-01-004-002
	RATCHE CUADRANTE DE 1/2
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	325
	A-02-02-01-004-002
	RATCHE CUADRANTE DE 3/8
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	326
	A-02-02-01-004-002
	RATCHE CUADRANTE DE 1/4 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	327
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4.1/2 840W 1100RPM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	328
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE CINCELES, PUNZONES Y BOTADORES 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	329
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO LLAVES BOCA FIJA 6MM A 22MM 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	330
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO DE 10" 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	331
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 3 ALICATES ELECTRICISTA, DIAGONAL Y PUNTA 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	332
	A-02-02-01-004-008-02
	PINZA VOLTAMPERIMETRICA 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	333
	A-02-02-01-004-002
	MARTILLO 16 ONZAS EN ACERO INOXIDABLE 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	334
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE PELACABLE AUTOMATICA DE PRESICION 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	335
	A-02-02-01-004-002
	KIT LLAVES DE BOCA FIJA ACERO CROMO-VANADIO CON MANGO ERGONOMICO DE 20 PIEZAS   
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	336
	A-02-02-01-004-002
	KIT DESTORNILLADORES ALLEN 12 PIEZAS 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	337
	A-02-02-01-004-002
	KIT DESTORNILLADORES HEXAGONALES 12 PIEZAS 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	338
	A-02-02-01-004-002
	KIT DESTORNILLADORES PROFESIONAL CON PUNTA DIAMANTE DE 12 PIEZAS 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	339
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE COPAS Y RATCHET EN ACERO CROMADO DE 50 PIEZAS 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	340
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE EXPANSION 20" ACERO CROMO-VANADIO CON MANGO ERGONOMICO 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	341
	A-02-02-01-004-004-02
	MOTORTOOL CON KIT DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	342
	A-02-02-01-004-002
	TORQUIMETRO DIGITAL 2-200 Nm - COPA 1/2 ADAP 1/4 - 3/8
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	343
	A-02-02-01-004-002
	KIT DESTORNILLADORES DE PRECISION DIELECTRICOS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	344
	A-02-02-01-004-004-02
	JUEGO HERRAMIENTAS DE DESTORNILLADORES, MULTIMETRO O TESTER, CAUTIN SOLDADOR. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	345
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA DE PINTAR 1.3MM 600CC INDUSTRIAL PARA ACABADO TOTAL, AJUSTE DE ANCHO DE SALIDA 180-260MM.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	346
	A-02-02-01-004-006-09
	CARGADOR PORTÁTIL PARA BATERÍAS DE 12V – 24V A 50AMP.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	347
	A-02-02-01-004-008-02
	PINZA MULTIAMPERIMETRICA DIGITAL, VOLTAJE DC 4V - 1000V. VOLTAJE AC 4V - 750V. CORRIENTE DC 40A - 1000A. CORRIENTE AC NO. RESISTENCIA 400Ω -40MΩ. FRECUENCIA 9,999HZ - 9,999MHZ. CAPACITANCIA 40NF - 4000ΜF. CICLO DE TRABAJO 5%-95%. LOCALIZADOR DE CORTO CIRCUITO, PRUEBA DE DIODOS, RETENCIÓN DE DATOS, RETROILUMINACIÓN, APAGADO AUTOMÁTICO, FUNCIÓN DE LINTERNA, ALTO RENDIMIENTO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y FUNCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICO. DISPLAY CON RETROILUMINACIÓN.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	348
	A-02-02-01-004-002
	FLEXOMETRO CON HOJA METALICA  ¾” POR 5 MTS DE ALCANCE. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	349
	A-02-02-01-004-002
	PINZA MULTIUSO PARA ELECTRICISTA, MANGO BI-MATERIAL ANTIDESLIZANTE DE 8”, FABRICADO EN ACERO CROMO NÍQUEL RESISTENTE DURABLE, IDEAL PARA CORTES FUERTES.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	350
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE PRESIÓN TIPO C, DE 11 PULGADAS; FABRICADO EN ACERO CROMO MOLIBDENO, IDEAL PARA AJUSTE DE PIEZAS Y JUNTAS DE SOLDADURA, CON TORNILLO DE AJUSTE DE PRESIÓN Y LIBERACIÓN CONTROLADA DE LOS MATERIALES. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	351
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO ALICATES 3 PIEZAS, CONTIENE 01 PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6”, 01 PINZA ELECTRICISTA DE 7” Y 01 PINZA DE PUNTA LARGA DE 6”, FABRICADO EN ACERO CROMO MOLIBDENO, MANGOS RECUBIERTOS EN MATERIAL SILICONADO PARA TRABAJO DE RIESGO ELÉCTRICO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	352
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS 10 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO. PUNTAS CON BISEL PARA ACOPLE RÁPIDO, ESTUCHE PLÁSTICO QUE CONTIENE 10 LLAVES HEXAGONALES MILIMÉTRICAS DE 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10 MM.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	353
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE EXPANSIÓN AJUSTABLE, MANGO DE 6”, CUERPO METÁLICO CROMADO, ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA, 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	354
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE EXPANSIÓN AJUSTABLE, MANGO DE 10”, CUERPO METÁLICO CROMADO, ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA, 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	355
	A-02-02-01-004-002
	MARTILLO BOLA 16 OZ 4.5 KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	356
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS (ESTRELLA Y PALA), FABRICADO EN ACERO DE ALEACIÓN DE TRATAMIENTO TÉRMICO DE ALTA CALIDAD PARA UNA DUREZA Y DURABILIDAD, PUNTA IMANTADA, MANDO EN POLÍMERO RECUBIERTO CON MATERIAL SILICONADO. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	357
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRESOLO 7WR IRWIN, MANDÍBULA CURVADA CON CORTADOR DE ALAMBRE INCORPORADO IDEAL PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES Y FORMAS DE MATERIAL. LIBERACIÓN DE GATILLO CLÁSICA, FABRICADO EN ACERO DE ALEACIÓN DE TRATAMIENTO TÉRMICO DE ALTA CALIDAD PARA UNA DUREZA Y DURABILIDAD, DIENTES ENDURECIDOS DISEÑADOS PARA AGARRARE DESDE CUALQUIER ÁNGULO; CON TORNILLO DE AJUSTE DE PRESIÓN Y LIBERACIÓN CONTROLADA DE LOS MATERIALES. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	358
	A-02-01-01-004-004-02
	PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL 9”,  2700W DE POTENCIA. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	359
	A-02-02-01-004-002
	ZAPAPICO JARDINERO DE ACERO DE 110 CM CON MANGO DE METALICO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	360
	A-02-02-01-004-002
	RASTRILLO METÁLICO PARA JARDÍN CON MANGO CABEZA DE 46 CM
CABEZA FABRICADA EN ACERO, REFORZADA.;MANGO FABRICADO EN MADERA ESTUFADA DE PINO CON ACABADO PULIDO Y DIENTES DE ALAMBRE PLANO, MÁS SUAVE PAR HIERBAS Y HOJAS.;CABEZA: CURVA.;NÚMERO DE DIENTES: 22.;ANCHO DE LA CABEZA: 18" (46 CM).;LARGO DEL MANGO: 48" (122 CM).
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	361
	A-02-02-01-004-004-09
	HIDROLAVADORA 2000 MAX PSI BLACK AND DECKER LA HIDROLAVADORA 2175 PSI | 150 BAR BEPW2200-B3 BLACK+DECKER COLOR NARANJA ES LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA MANTENER TU HOGAR IMPECABLE. CON UNA POTENCIA DE 2000 W Y UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 2175 PSI, PODRÁS ELIMINAR LA SUCIEDAD MÁS DIFÍCIL EN CUESTIÓN DE MINUTOS. ADEMÁS, SU BOQUILLA TURBO Y LANZA CON BOQUILLA REGULABLE TE PERMITIRÁN AJUSTAR EL CHORRO DE AGUA SEGÚN TUS NECESIDADES. ESTA HIDROLAVADORA INCLUYE ACCESORIOS COMO ACOPLE RÁPIDO, LIMPIADOR DE BOQUILLAS Y PISTOLA GATILLO, LO QUE FACILITA SU USO Y GARANTIZA RESULTADOS ÓPTIMOS. SU MANGUERA DE 6 METROS TE BRINDA MAYOR ALCANCE Y LIBERTAD DE MOVIMIENTO, MIENTRAS QUE SU DOSIFICADOR DE DETERGENTE TE PERMITE AÑADIR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OBTENER UNA LIMPIEZA MÁS PROFUNDA. CON SU DISEÑO EN COLOR NARANJA Y SU MATERIAL DE BOMBA DE ALUMINIO, ESTA HIDROLAVADORA NO SOLO ES FUNCIONAL, SINO TAMBIÉN ESTÉTICAMENTE ATRACTIVA Y DURADERA. ADEMÁS, SU USO RECOMENDADO ES DOMÉSTICO, POR LO QUE PODRÁS UTILIZARLA EN TU JARDÍN, PATIO, COCHE Y MUCHAS OTRAS SUPERFICIES. TRANSPORTARLA SERÁ MUY SENCILLO GRACIAS A SU MANGO Y RUEDAS, Y SU APAGADO AUTOMÁTICO Y FILTRO DE AGUA TE BRINDARÁN MAYOR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR ESTA HIDROLAVADORA DE CALIDAD Y DISFRUTAR DE UN HOGAR IMPECABLE EN TODO MOMENTO. DOSIFICADOR DE DETERGENTE INCORPORADO PARA POTENCIAR EL RENDIMIENTO DE LIMPIEZA. FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO INCORPORADA AL SOLTAR EL GATILLO. DISEÑADA PARA PODER UTILIZAR DISTINTOS TIPOS DE CHORROS CO, CON MANGUERA INCLUIDA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	362
	A-02-02-01-004-006-05
	AERO GREEN LED LIGHTED SAFETY MARSHALLING WAND VARITA DE MARSHALLING. LED VERDE QUE PERMITE UNA VISIBILIDAD CLARA HASTA UNA MILLA DE DISTANCIA. LA VARITA OFRECE TRES MODOS DE ILUMINACIÓN: FIJO, INTERMITENTE Y LINTERNA BLANCA. ESTÁ ALIMENTADA POR TRES BATERÍAS AA, PROPORCIONANDO HASTA 400 HORAS DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO. ALARMA SOS DE 120 DB PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA Y UN DISEÑO RESISTENTE AL AGUA, ASEGURANDO SU DURABILIDAD EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS. SU BASE MAGNÉTICA PERMITE UNA COLOCACIÓN SEGURA EN SUPERFICIES METÁLICAS, Y SU CONSTRUCCIÓN ROBUSTA GARANTIZA UNA LARGA VIDA ÚTIL.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	363
	A-02-02-01-004-006-05
	AERO RED LED LIGHTED SAFETY MARSHALLING WAND VARITA DE MARSHALLING. EQUIPADA CON CINCO LEDS ROJOS Y UN LED BLANCO, OFRECE ALTA VISIBILIDAD EN CONDICIONES DE POCA LUZ. DISPONE DE TRES MODOS DE ILUMINACIÓN: FIJO, INTERMITENTE Y LINTERNA BLANCA. ALARMA SOS DE 120 DB PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA Y UNA BASE MAGNÉTICA PARA UNA COLOCACIÓN SEGURA EN SUPERFICIES METÁLICAS. LA VARITA ES RESISTENTE AL AGUA Y ESTÁ CONSTRUIDA CON MATERIALES DURADEROS QUE GARANTIZAN UNA LARGA VIDA ÚTIL. FUNCIONA CON TRES BATERÍAS AA, PROPORCIONANDO HASTA 400 HORAS DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	364
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA REMACHADORA RIVETNUT 3 IN 1 RIVET NUT TOOL, RIVET GUN, REAMER SET MARCA WETOLS MODELO WE-890
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	365
	A-02-02-01-004-004-02
	JUEGO DE PISTOLAS DEVILBISS STARTINGLINE MOD. 802342
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	366
	A-02-02-01-004-004-02
	RECTIFICADORA DE MATRICES 90° TRUPER
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	367
	A-02-02-01-004-004-02
	LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA 6” MOD. TPN-861-2
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	368
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO INALAMBRICO ALTA VELOCIDAD DEWALL MOD. DCD701F2
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	369
	A-02-02-01-004-002
	IMAN LAPIZ TELESCOPICO EXTENSIBLE, IMÁN EXTENSIBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1.5 KG, TRUPER CLIP TIPO BOLÍGRAFO, LEVANTA HASTA 1.5 KG
PARA RECUPERAR OBJETOS DE METAL EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	370
	A-02-02-01-004-008-02
	GRAMERA DIGITAL 10 KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	371
	A-02-02-01-004-004-03
	PISTOLA DE CALOR
VOLTAJE: 110V
TEMPERATURA MÍNIMA: 50°C.
TEMPERATURA MÁXIMA: 600°C
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	372
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO NEUMATICO VOLTAJE: 110V CON FUNCIÓN REVERSA. VIENE CON CAJA DE CARTÓN. SU FRECUENCIA ES DE 60HZ. CUENTA CON FUNCIÓN DESTORNILLADOR. INCLUYE FUNCIÓN PERCUTOR. VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN: 3100RPM. DIMENSIONES: 3.11" DE ANCHO, 10.31" DE ALTO Y 10.31" DE LARGO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	373
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA DE LIMPIEZA ELIMINA LA GRASA Y SUCIEDAD DE LOS MOTORES, TRANSMISIONES Y PIEZAS PARA ROCIAR UNA GRAN VARIEDAD DE ACEITES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ANTIOXIDANTES CÓMODA Y FÁCIL DE USAR CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESIÓN: 344,7 – 620,5 KPA (50 – 90 PSI) FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	374
	A-02-02-01-004-004-02
	MINI RECTIFICADOR EN ANGULO RECTO O MOTORTOOL
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	375
	A-02-01-01-004-003-09
	PRENSA HIDRÁULICA JET HP-5A DE 20TONELADAS DE CAPACIDAD, SE REQUIERE PARA PODER HACER TRABAJOS DE LÍNEA EN LOS COMPONENTES DINÁMICOS, MANTENIMIENTOS RUTINARIOS, PARA CORRECCION DE REPORTES IMPREVISTOS, Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE REMOCION DE BALINERAS, BUJES ,RODEND, TERMINALES Y MECANIZADO DE PIEZAS QUE SE REQUIEREN PARA LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	376
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO 12V 3/8 PULGADAS GSB 12V-30
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	377
	A-02-02-01-004-004-02
	LÁPIZ GRAFICADOR ELÉCTRICO CON 4 PUNTA DE GRABADO DE DIAMANTE ANCHO: 16,51 CM ALTO: 20,3 CM COLOR: GRIS, INCLUYE: 1 DREMEL ENGRAVER, 1 PUNTA DE GRABADO PARA MADERA, METAL, CUERO, PLÁSTICO Y GOMA (MODELO 9924), 1 STENCIL PLANTILLA DE LETRAS Y NÚMEROS Y MANUAL, PARA USO: PROFESIONAL, MARCA: DREMEL
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	378
	A-02-02-01-004-002
	KIT SOLDADOR DE 24 PIEZAS.
MULTÍMETRO DIGITAL AVANZADO CON PANTALL LCD—QUE POSIBILITA LAS PRUEBAS Y LA LECTURA DE DATOS. EL PAQUETE DE PRECISIÓN 8 EN 1: DESTORNILLADOR TIENE DENTRO 8 PUNTAS MÚLTIPLES Y LA PEDESTAL ES IMANTADA A FIN DE QUE NO PIERDA LOS TORNILLOS FÁCILMENTE. EL DISEÑO ROBUSTO Y PRÁCTICO VA A HACER QUE SU SOLDADURA SEA MÁS EFICAZ.

INTERRUPTOR DE ON/OFF ACTUALIZADO MÁS SEGURO — EL SOLDADOR ACTUALIZADO CON INTERRUPTOR DE ON/OF PARA AHORRAN OBRA Y AFIRMAN SU SEGURIDAD. EL GEL DE SÍLICE AISLANTE EN EL HIERRO PUEDE ENCABEZAR ACERTADAMENTE EL SOLDADOR DE SER PLANCHADO A ALTA TEMPERATURA O BIEN LAS PUNTAS DE HIERRO QUE CAEN AL SUELO.

CALENTAR RÁPIDO Y DISIPACIÓN DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA— EL SOLDADOR DE 60W SE EXCITA RAPIDÍSIMO CON LA TECNOLOGÍA DE PORCELANA CALENTADA DESDE ADENTRO Y LA TUBERÍA DE HOJA CON 4 AGUJEROS DE VENTILACIÓN TIENE UNA MEJOR DISIPACIÓN DE ENSALTACIÓN QUE OTRAS. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 200 - 450.

MATERIAL DE ALTA GAMA SIN PLOMO PARA LA PROTECCIÓN— EL HILO DE LA PISTOLA DE SOLDAR Y LA PUNTA DE HIERRO A PEDESTAL DE COBRE TIENEN UNA ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y NO SON SIMPLES DE INCENDIAR. EL CABLE DE SOLDADURA SIN PLOMO ES ECOLÓGICO, NO TÓXICO, NO CONTAMINANTE. ESTE GRUPO TIENE UN PROMINENTE AISLAMIENTO, QUE NO SE OBSERVA PERJUDICADO FÁCILMENTE POR LA FUGA DE ELECTRICIDAD.

AMPLIA GAMA DE USOS — EXTENSAMENTE USADO PARA LA PLACA DE CIRCUITO DE SOLDADURA, PLACA MADRE DEL TELÉFONO, RELOJES, GUITARRA, REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, NOVATOS APASIONADOS AL BRICOLAJE EN LA VIVIENDA, SOLDADURA DE JOYERÍA, ENTRE OTRAS FUNCIONALIDADES.
	KIT
	1
	 
	 
	 

	379
	A-02-02-01-003-003-03
	TARRO GRASA PARA GUADAÑA MARCA STIHL 7 REFERENCIA 280 X 500 GRAMOS 
	TARRO
	1
	 
	 
	 

	380
	A-02-02-01-004-004-01
	BOMBA FUMIGADORA DE CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, PRESIÓN MÁXIMA DE 145 PSI, PESO 3.5 KG, MATERIAL DE BOQUILLA METÁLICO, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD Y CUERPO EN PLÁSTICO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	381
	A-02-02-01-004-002
	LIMA REDONDA PARA AFILAR MACHETES Y CUCHILLOS CON DIMENSIONES DE 8 PULGADAS, TIPO PROFESIONAL MATERIAL EN ACERO. MANGO DE PLASTICO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	382
	A-02-02-01-004-002
	MACHETE BARRIGÓN NIQUELADO CACHA SÓLIDA, ES UNA HERRAMIENTA DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA, IDEAL PARA TRABAJOS DE CAMPO Y JARDINERÍA. CON UNA HOJA DE 457.2" DE LARGO Y 78" DE ANCHO SU MANGO DE PLÁSTICO  FABRICADO CON ACERO DE ALTA CALIDAD, ES DURADERO Y RESISTENTE AL DESGASTE, ASEGURANDO UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN CADA USO. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	383
	A-02-02-01-004-002
	PALA REDONDA PROFESIONAL LARGO 144 CM Y ANCHO 23 CM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	384
	A-02-02-01-004-006-01
	ARRANCADOR DIRECTO PARA MOTOR DISPONIBLE 25A Y 32A
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	385
	A-02-02-01-004-002
	GRATA COPA DE ALAMBRE ONDULADO GRUESO DE 5 PULGADAS EJE 5/8 - 11
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	386
	A-02-02-01-004-002
	CUCHILLA PARA GUADAÑA GUADAÑADORA STIHL
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	387
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO EXPANSOR ABOCARDADOR TUBO COBRE 275 + CORTATATUBO 274
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	388
	A-02-02-01-003-006-09
	NYLON PARA GUADAÑA 3.3 MM BELLOTA COLOR NEGRO CARRETE X 400 METROS
	ROLLO
	1
	 
	 
	 

	389
	A-02-02-01-003-006-09
	YOYO GUADAÑADORA AUTOMÁTICO THP-117 BELLOTA STIHL FS280 COLOR NEGRO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	390
	A-02-02-01-004-006-02
	PROBADOR CIRCUITO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ AUTOMÓVIL PORTÁTIL
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	391
	A-02-02-01-004-002
	PISTOLA PARA SILICONA CALAFATEO CON CREMALLERA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	392
	A-02-02-01-004-003-09
	AERÓGRAFO TRABAJO INDUSTRIAL 600 CC
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	393
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE CORTADOR DE TUBO Y ABOCINADOR X 3 PIEZAS
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	394
	A-02-02-01-004-002
	SEGUETA MARCO ACERO 12 PULGADAS TOOLCRAFT TC0252
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	395
	A-02-02-01-004-002
	BARRA 12 LB AGRICOLA/CONSTRUCCION HERRAGRO 3205-12
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	396
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO MARTILLO DEMOLEDOR PERFORADOR 2850W
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	397
	A-02-02-01-004-002
	 ESCALERA MULTIPROPOSITO PLEGABLE 16 PELDAÑOS ALUMINIO 4.34M CAPACIDAD 200 KG
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	398
	A-02-02-01-004-002
	KIT JUEGO DE LLAVES ALLEN
	KIT
	1
	 
	 
	 

	399
	A-02-02-01-004-002
	KIT JUEGO DE BROCAS DE TUSTENO PARA METAL
	KIT
	1
	 
	 
	 

	400
	A-02-02-01-004-002
	KIT JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO, PUNTA DE CARBURO,
	KIT
	1
	 
	 
	 

	401
	A-02-02-01-004-008-02
	JUEGO DE MANÓMETROS DE REFRIGERANTE, HERRAMIENTAS DE AIRE ACONDICIONADO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	402
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA INALAMBRICA DE 4.1/2 18V MAKITA DGA467Z
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	403
	A-02-02-01-004-003
	EXTRACTOR DE AIRE  PARA PARED  COLOR BLANCO, DIMENSIONES: ALTO 39.9 CM,ANCHO, 39.9 CM, CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN 1080 M3/H.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	404
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE HERRAMIENTAS, INCLUYE 250 PIEZAS: 1 MARTILLO SACA CLAVOS DE 13 OZ, 16 LLAVES ALLEN HEXAGONALES, 29 LLAVES DADO, 22 PUNTAS DE 25 MM CON 02 RACKS, 6 LLAVES PUNTA CORONA (8, 10, 11, 13, 14, 15), 1 CHICHARRA (MANDO) DE 10 MM (3/8) PULG, 1 BLOW MOLD CASE.
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	405
	A-02-02-01-004-002
	Pela Cable automático Multifuncional.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	406
	A-02-01-01-004-004-02
	MINI AMOLADORA ELÉCTRICA PORTÁTIL FUNCIONAL 6000-1
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	407
	A-02-01-01-004-004-02
	MOTOR TOOLS ESMERILADOR PROFESIONAL DE ESPIGO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	408
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 201 PIEZAS MILIMETRICAS DE 1/2
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	409
	A-02-02-01-004-002
	KIT EXTRACTOR PARA RODAMIENTO 12 PIEZAS 30-75 MM PROFESIONAL
DIÁMETRO: 75 MM, MECÁNICA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, PARA EXTRAER BALEROS DE EJES, BALEROS CÓNICOS, FLECHAS Y ENGRANES SIN GOLPEAR Y DEFORMAR
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	410
	A-02-02-01-004-002
	SET DE EXTRACTORES   DE RODAMIENTO DE 5 PIEZAS FABRICADO EN ACERO AL CARBONO. INCLUYE: 01 EXTRACTOR DE BRAZO PITMAN, 01 BRAZO PITMAN Y EXTRACTOR DE EXTREMO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO, 01 BRAZO DE DIRECCION Y EXTRACTOR DE ROTULA, 01 SEPARADOR DE BOLA, 01 EXTRACTOR CÓNICO DE BRAZO PITMAN.              
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	411
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 201 PIEZAS DE PULGADAS DE 1/2
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	412
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO LLAVES COMBINADAS CON RATCHET ESTUCHE 8PZ 8 - 19MM, FABRICADO EN ACERO CR-V PARA MAYOR RESISTENCIA, ACABADO CROMADO TIPO ESPEJO QUE AYUDA A EVITAR LA OXIDACIÓN,TECNOLOGÍA SURFACE DRIVE, LLAVES TIPO RATCHET TIENEN ENGRANAJE DE 72 DIENTES, PERMITIENDO GIRAR EL TORNILLO CON SOLO 5° DE DESPLAZAMIENTO, DISEÑO DELGADO DE LA CABEZA PARA ACCEDER A OTROS ESPACIOS ESTRECHOS A DONDE OTRAS LLAVES NO LLEGAN, MARCA EN BAJO RELIEVE,TEMPLE ADICIONAL EN LA BOCA FIJA DE LA LLAVE, SUPERFICIE DE CONTACTO DE 11 DIENTES EN EL MECANISMO PARA MAYOR AGARRE, MAYOR VIDA ÚTIL Y SEGURIDAD.
	JUEGO
	1
	 
	 
	 

	413
	A-02-01-01-004-003-09
	ProTimerBT temporizador de disparo azul, tamaño único, CEI-4720 Color Azul Material Plástico Dimensiones del producto 3"prof. x 5"an. x 1,5"al. Pulgadas
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	414
	A-02-02-01-003-006-09
	Caja Pelican 1510 estuche multiusos con espuma color negro 22.9 cm x 35.1 cm x 55.9 cm
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	415
	A-02-02-01-004-003-02
	BOMBA DE VACÍO DE UNA SOLA ETAPA , ALIMENTADA POR UN MOTOR DE COBRE DE 1/3 HP, GARANTIZA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO DE HVAC. CON UN CAUDAL DE 4 CFM, PUEDE REDUCIR LOS SISTEMAS A 37,5 MICRAS (5 PA) PARA UN MANTENIMIENTO RÁPIDO Y FÁCIL DE LOS SISTEMAS DE CA QUE EMPLEAN REFRIGERANTES R12, R22, R134A, R410A Y R502
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	416
	A-02-01-01-004-003-09
	MANÓMETRO PARA REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO: 4 MANGUERAS SERVICIO, VACIO ALTA Y BAJA PRESIÓN, 2 ACOPLES RÁPIDOS DE 1/4 DE PULGADA, KIT REPARACIÓN DE VÁLVULAS,5 ACOPLES, VALVULA PARA TARROS DE REFRIGERANTE, GANCHO PARA COLGAR EL MANÓMETRO, 600 PSI: TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA 80 °C, TAMAÑO DE LA CONEXIÓN ¼, POSICIÓN DE LA CONEXIÓN INFERIOR, TIPO DE MANÓMETRO DIAFRAGMA,
	KIT
	1
	 
	 
	 

	417
	A-02-01-01-004-004-02
	Aspiradora truper especial para limpieza de vehículos potencia máxima de 3 HP (2.200W) CAPACIDAD 23L
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	418
	A-02-01-01-004-004-02
	Electro bomba periférica 1 HP Barnes QB 80 para bobear agua potable, voltaje 11ov, motor eléctrico monofásica 3.500 rpm potencia 1 HP
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	419
	A-02-02-01-004-002
	Kit Ponchadora Conector Bnc Coaxial profesional Swepeet Crimp C,13
	KIT
	1
	 
	 
	 

	420
	A-02-02-01-004-002
	TORNILLO DE BANCO DE TRABAJO(tornillo de mesa pequeño) (prensa mini)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	421
	A-02-02-01-004-002
	PINZA PELACABLE : Alicate Pelacables 6 Pulgadas en Acero para Cortar x 6 Unidades Toolcraft Fabricada en acero al carbón, Acabado negro fosfatado, Para corte, Capacidad de corte: 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 y 2.6 mm, Longitud: 6
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	422
	A-02-02-01-003-005-05
	NYLON PARA GUADAÑADORA NYLON PARA GUADAÑADORA MATERIAL PLASTICO - TRIMCUT 31-2 STHIL
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	423
	A-02-02-01-004-002
	MACHETE GALVANIZADO DE 22" PARA TRABAJO EN MONTE GRUESO
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	424
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULG. 500W (ALÁMBRICO)
POTENCIA: 500W
CAPACIDAD CONCRETO: 16MM (5/8")
ACERO: 13MM (/1/2")
MADERA : 20MM (13/16")
IMPACTOS POR MINUTO(IPM): 0 - 43,500
REVOLUCIONES POR MINUTO(RPM): 0 - 2,900
DIMENSIONES (L X W X H): 262X70X196MM (10-3/8"X2-3/4"X7-3/4")
PESO: 1.7KG (3.7LBS)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	425
	A-02-02-01-004-004-02
	Soldador Inversor 3 En 1 (mig, Mma, Lif Tig) MINI MIG 250 AMPERIOS MULTIPROCESOS

ROLLO SOLDADURA MIG MAXIMO 1 kilogramo
VOLTAJE 110/220V
AMPERAJE 20-250 A
MIG - MMA - LIF TIG
SOLDADURA MIG ALAMBRE 0.30 0.35 0.40
MIG FLUX CORE (SOLDADURA MIG SIN GAS)
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	426
	A-02-02-01-004-002
	Set Destornillador De Precision Brooklyn Juego 143 Piezas
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	427
	A-02-02-01-004-002
	SET 9 LLAVES LARGAS HEXAGONALES METRICAS -  LLAVES HEXAGONALES LARGAS CON PUNTA REDONDA O DE ESFERA PARA TRABAJAR A 25 GRADOS ALREDEDOR, PARA AFLOJAR O APRETAR PERNOS, LA BARRA CORTA SIRVE PARA DAR EL APRIETE FINAL O EL AFLOJE INICIAL, PUNTAS BISELADAS, LLAVES HEXAGONALES 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 & 10.0 MM, PARA CGRUPA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	428
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA DE 4-1/2". POTENTE MOTOR DE 700W PARA MAYOR DURABILIDAD Y RENDIMIENTO. VELOCIDAD 11.000 RPM. SISTEMA DE VENTILACION AVANZADO QUE PROPORCIONA FLUJO DE AIRE MAXIMO. INTERRUPTOR DESLIZANTE DE DOS MOVIMIENTOS. BLOQUEO DEL EJE PARA CAMBIOS RAPIDOS. CAJA DE ENGRANAJES COMPACTA. INCLUYE GUARDA Y LLAVE.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	429
	A-02-02-01-004-008-02
	Probador Y/o Medidor De Fugas Cilindro De Motor, Automotriz
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	430
	A-02-01-01-004-004-02
	PRENSA DE BANCO 8" GIRATORIA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	431
	A-02-02-01-004-002
	Ponchadora Hidraulica Yqk-300 Yqk300 6 Awg -500 Mcm
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	432
	A-02-02-01-004-003-09
	Pistola de calor Stanley referencia 2000-B3 de 110 voltios.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	433
	A-02-02-01-004-008-02
	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 374 FC. MEDICION DE CORRIENTE DE CA Y CC DE 600 A MEDIDA DE TENSION DE CA Y CC DE 1.000 V , VERDADERO VALOR EFICAZ DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES. MEDICION DE RESISTENCIA HASTA 6.000 V CON DETECCION DE CONTINUIDAD GRABACION DE ENTRADA MIN. , MAX. Y MEDIA PARA CAPTURAR LAS VARIACIONES AUTOMATICAMENTE.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	434
	A-02-02-01-004-002
	Paño De Llaves Combinadas Stanley De 14 Pz En Mm Ref 86081
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	435
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTIMETRO DIGITAL AUTO RANGO DE 7 FUNCIONES, PRUEBA VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA, RESISTENCIA, CONTINUIDAD, TEMPERATURA, DIODOS Y BATERIAS. FACIL DE LEER PANTALLA DIGITAL. INCLUYE CABLES DE PRUEBA Y MANUAL DE INSTRUCCIONES, MATERIAL PLASTICO ABS 55%, LATON 10% Y PVC 25% Tipo de pantalla Digital, Tensión, máxima CA 600V, Tensión máxima CC 600V, Corriente máxima CA 10 A, Corriente máxima CC 10 A, Frecuencia máxima 400 Hz  y Peso 1 kg.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	436
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE EXPANSIÓN AJUSTABLE, MANGO DE 6”, CUERPO METÁLICO CROMADO, ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA, 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	437
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS: EL JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 148 PIEZAS INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS CRUCIALES NECESARIAS PARA LAS REPARACIONES Y EL MANTENIMIENTO BASICOS, MATERIAL DURADERO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN: CON HERRAMIENTAS DEL JUEGO TRATADAS TÉRMICAMENTE; GARANTIZA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y SERÁN DURADERAS. PRÁCTICO ALMACENAMIENTO: JUEGO INCLUYE UN ESTUCHE RESISTENTE Y PRÁCTICO MOLDEADO POR SOPLADO QUE ALBERGA DE FORMA SEGURA CADA HERRAMIENTA EN SU RESPECTIVA RANURA MOLDEADA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	438
	A-02-02-01-004-002
	Juego Expansor Abocardador Tubo Cobre 275
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	439
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE SACABOCADOS DE GOLPE EN BOLSA ENROLLABLE DE CUERO ARTIFICIAL DE 19 PIEZAS DESDE 2MM HASTA 30MM
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	440
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE RACHE COPAS 40 PIEZAS. CONSTA DE 1UNID 3/8" MANGO TRINQUETE REVERSIBLE; 14 UNIDS 1/4 TOMAS DR. METRICA: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM; 14 UNIDS DR TOMAS SAE: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 17/32", 9/16"; 3 UNIDS 1/4" DR SAR ZOCALO (8PT): 1/4", 5/16", 3/8"; 1 UNID 3/8" DRX3" EXT. BAR; 1 UNID 1/4"X3/8" ADAPTADOR; 1 UNID 3/8" DR.21MM CHISPA TOMA DE CORRIENTE; 1 UNID 6" MANGO SPINNER; 2 UNID 3/8" DADOS METRICOS: 5/8" (16MM), 15 MM 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	441
	A-02-02-01-004-002
	Juego de copas mixto de 3/8 1/4 de 85 piezas Stanley referencia 71651
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	442
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 25 LLAVES MÉTRICAS Y DADOS MANDO ½”, QUE INCLUYA: 1 RATCHET CABEZA REDONDA CUADRANTE ½”, 1 EXTENSIÓN DE 5” CUADRANTE ½”, 1 EXTENSIÓN DE 10” CUADRANTE ½”, 8 LLAVES COMBINADAS DE 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 Y 19 MM, 7 DADOS DE 6 PUNTAS CUADRANTE ½” DE 3/8, 5/8, 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 PULGADAS, 5 DADOS DE 6 PUNTAS CUADRANTE ½” DE 10, 11, 12, 13, 14 MM, 1 DADO PARA BUJÍA CUADRANTE ½” DE 5/8”. ESTUCHE PLÁSTICO PARA ALMACENAMIENTO Y/O TRANSPORTE. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	443
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO. MATERIAL ACERO CROMO VANADIO, 7 PULGADAS MORDAZA SUPERIOR, TORNILLO CON MICRO AJUSTE DE MORDAZA Y PALANCA DE FACIL LIBERACION , MORDAZAS RECTAS
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	444
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO DE 10" 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	445
	A-02-02-01-004-003-02
	HIDROLAVADORA FAST 1550PSI MAX. 5.5 LT/MIN MAX. 1300W
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	446
	A-02-02-01-004-002
	HERRAMIENTA DE MANO PICKUP PARA LA RECUPERACION DE OBJETOS EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO, TIPO DE AGARRE GRIPPER, POSTE METALICO DE 33 PULGADA DE LARGO Y MANGO DE SUJECION DE PLASTICO. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	447
	A-02-02-01-004-003-05
	Gato Hidráulico Tipo Zorra 2 Toneladas
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	448
	A-02-02-01-004-002
	EXTRACTOR DE RODAMIENTOS - JUEGO DE EXTRACTOR 6" DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO PESADO EXTRACTOR DE RODAMIENTOS TIPO GUILLOTINA, MAS EXTRACTOR DE 2 PATAS, USADOS PARA DESMONTAR POLEAS, RODAMIENTOS, ETC. ES UN PAR DE SUPER AQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TALLER  Y EQUIPOS  INDUSTRIALES DISEÑADAS PARA TRABAJAR EN CONJUNTO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	449
	A-02-02-01-004-004-02
	ESTACION DE SOLDADURA: Voltaje de operación: 110VAC
Color: Negro
Tipo de la bomba de aire: Diafragma
Circulación de aire: hasta 24 lts/Min
Tipo de bomba de aire: Diafragma
Visualización: Led display x 2
Visualización volumen de aire: perilla con dial graduado.
Temperatura de aire: 100-480
Temperatura de cautín: 200-480
Peso: 4.5 Kgs

Contenido de la caja:

– Estación de calor BAKU 702B.
– Toberas de calor x 3 de diferentes tamaños.
– Cautín
– Base porta cautín.
– Base porta boquilla.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	450
	A-02-02-01-004-004-02
	Estación de soldadura digital, equivalente a 75 vatios, con control de calor de precisión 392 °F a 896 °F y transformador integrado Antiestático, sin plomo, con pantalla °C/°F.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	451
	A-02-02-01-004-004-02
	ESMERIL DE BANCO 6 PULG. 1/2 HP DW752-B3, TIPO ESMERIL DE BANCO, ALIMENTACION 115VAC 60 HZ, DIAMETRO DISCO 6 PULGADAS, MODELO DW752-B3, CARACTERISTICAS ESMERIL DE BANCO CON BASE Y MOTOR DE HIERRO FUNDIDO QUE PROVEEN MAYOR DURABILIDAD, MOTOR DE INDUCCION DE 1/2 HP PARA APLICACIONES DE ESMERILADO INDUSTRIALES, MOTOR DE GRAN CAPACIDAD PARA REMOVER MATERIAL A ALTA VELOCIDAD, SOPORTES DE ALUMINIO MAQUINADOS A PRECISION QUE PERMITEN AL USUARIO POSICIONAR EL TRABAJO DE MANERA ESTABLE. TIPO DE VELOCIDAD FIJA, USO INDUSTRIAL, VELOCIDAD 3450 RPM, POTENCIA 375 W, INCLUYE 2 PIEDRAS ABRASIVAS GRANOS 36 Y 60, PROTECTOR CONTRA CHISPAS, SOPORTE PARA PIEZA DE TRABAJO. PESO DE LA HERRAMIENTA: 13,8 KG. 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	452
	A-02-02-01-004-002
	ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA 5 PASOS DE 1,50 METROS DIELÉCTRICA TIPO IA DE 136 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA CON BANDEJA
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	453
	A-02-02-01-004-004-02
	DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	454
	A-02-02-01-004-002
	DESTORNILLADOR ELECTRONICO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	455
	A-02-02-01-004-004-02
	CORTAFRIO FABRICADO EN ACERO CROMO NIQUEL PARA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR SUPERFICIE DE CORTE. CON RECUBRIMIENTO ANTI-CORROSION. QUIJADAS MAQUINADAS PARA MEJOR AGARRE. MANGOS RECUBIERTOS CON DOBLE PLASTISOL ANTI-DESLIZANTE. LARGO: 7"
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	456
	A-02-02-01-004-006-02
	Cargador de batería de 20 amperios, 12 V/24 V, cargador de batería inteligente totalmente automático, cargador de flotador Lifepo4, cargador de goteo, mantenedor/cargador de reparación de pulso
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	457
	A-02-02-01-004-008-02
	CALIBRADOR DE REFRIGERACION CON MANOMETROS DE ALTA PRESION Y MANOMETRO DE BAJA PRESION COMPATIBLES PARA REAJUSTARSE AL PUNTO CERO. LOS MANOMETROS DE LOS COLECTORES ESTAN MARCADOS CON ESCALAS DE TEMPERATURA Y PRESION O ESTAN EQUIPADOS CON ESCALAS DE REFRIGERANTE INTERCAMBIABLES. MUESTRAN 6 DATOS EN LOS MEDIDORES DE MEDICION PSI BAR R-404A R-134A R-22 R-410A. ROJO/AMARILLO/AZUL 3 LAS MANGUERAS SON COMPATIBLES CON TODAS SUS DEMANDAS. LAS MANGUERAS SOPORTAN 2500 PSI C-HARGING PRESION Y 500 PSI DE PRESION DE RAFAGA. EQUIPADO CON UN GANCHO FACIL DE COLGAR. MODELO: YS-027MATERIAL: METAL + PLASTICO LONGITUD DE LA MANGUERA: 1.5M LISTA DE EMBALAJE: 1 GUAGE 3 X 1,5 M MANGUERA, 1 ABRELATAS, 2 ADAPTADORES DE CONEXION,1 LLAVE DE GANCHO, 1 GANCHO, 1 BOLSA DE ACCESORIOS, 1 CAJA DE PLASTICO.
	UNIDAD 
	1
	 
	 
	 

	458
	A-02-02-01-004-008-02
	CALIBRADOR CON MANOMETRO MEDIDOR DE PRESION AIRE PARA LLANTAS 
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	459
	A-02-02-01-004-002
	BROCA JUEGO DE BROCAS 16 PIEZAS, ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS EN ACERO ALTO CARBONO DUREZA 45HRC,• MEDIDAS HIERRO : 5/64 -7/64 - 5/32 - 3/16 - 15/64 - 5/16.• MEDIDAS MURO : 5/32 - 3/16 - 15/64 - 5/16 - 25/64.•MEDIDAS MADERA : 5/32 - 3/16 - 15/64 - 5/16 - 25/64.• ESTUCHE ACRILICO.
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 

	460
	A-02-02-01-004-002
	ABOCINADOR DE TUBERIA, HERRAMIENTA DE ENSANCHAMIENTO, JUEGO DE ABOCINADORES CON PUENTE DESLIZANTE ABRE FACIL DE ACERO FORJADO PARA FACIL INSERCION Y REMOCION DE TODO DESPUES AL ABOCINAR O EXPANDIR, MEDIDAS 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8,
	UNIDAD
	1
	 
	 
	 



Nota 1. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados en el presente anexo.


Nota 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico.  Si el bien está legalmente exento de IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.


Nota 3. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera: 
 
	CENTAVOS 
	APROXIMACIÓN 

	0.01 Centavos a 0.49 centavos 
	Al peso Colombiano inmediatamente anterior 

	0.50 Centavos a 0.99 centavos 
	Al peso colombiano inmediatamente siguiente. 



Nota 4. El oferente deberá adjuntar la propuesta económica en formato PDF y EXCEL.
[bookmark: _Hlk157958089]Nota 5. En el evento que, sobre presupuesto al momento de adjudicarse, se podrán aumentar cantidades hasta la necesidad real, teniendo en cuenta la oferta económica y el presupuesto asignado para cada dependencia usuaria. 
Nota 6. Los ítems con cantidad cero (0) deben ser presentados dentro de la propuesta económica, con el fin de incluir los mismos al momento de la Aceptación de la Oferta si se llegare a contar con el presupuesto para satisfacer la necesidad real de las unidades usuarias.

Nota 7. El oferente no podrá superar los valores unitarios promedios establecidos en el estudio de mercado, so pena de rechazo de su oferta.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO

ANEXO “G”
CAPACIDAD RESIDUAL
(APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA)

G1. CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA[footnoteRef:1] [1: ] 


	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – Segmento __ Clasificados UNSPSC
	Participación del proponente en el contratista plural
	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Total
	



G2. CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

	Nombre del socio y/o
Profesional de la arquitectura, ingeniería o geología
	Profesión
	No. De matrícula profesional
	No. y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales
	Vigencia del Contrato

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total
	
	
	



G3. SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

	N° de contrato
	Plazo del contrato en meses
(1)
	Valor del contrato (incluido IVA Y adiciones)
(2)
	Si el contrato este o estuvo suspendido colocar saldo pendiente por ejecutar
(3)
	Fecha de inicio o reinicio del contrato (dd/mm/aa)
(4)
	Porcentaje de participación
(5)
	Fecha de cierre de presentación de la oferta objeto del proceso de contratación (dd/mm/aa)  (6)
	Días ejecutados del contrato
(7) (7)=(6)-(4)
	Dias por ejecutar del contrato a partir de la fecha de presentación de la oferta objeto del proceso de contratación
(8)
	¿El contrato está suspendido? (SI/NO)
	Fecha de suspensión
	Saldo diario del contrato en ejecución (9)
(9)= (2)(1)*30)
	Saldo del contrato en ejecución (10)
(10)=(9)*(8)*(5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUMATORIA DE LOS SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION
	



La información contenida en el presente formato es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo. Proponente: _______________ 

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

 * El formato debe ser diligenciado por el proponente singular o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Se debe registrar en número de meses el plazo de ejecución del Contrato.
2. Si es oferente plural (consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura) debe diligenciar SI, caso contrario diligenciar NO.
3.  El oferente plural deberá diligenciar el porcentaje de participación en la ejecución del contrato, en caso de oferentes singulares se deberá colocar 100% 
4.  Se debe registrar el día, mes y el año de la fecha de inicio del Contrato.
5. En la columna (8) si los días ejecutar son mayor a un año, el proponente obligatoriamente debe colocar 360 días en esta columna.
6. Si un contrato se encuentra suspendido a la fecha de cierre del procesos, se debe diligenciar en la Columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la Columna (4) digitar la fecha de cierre del proceso, y la Columna (9) se calcula de la siguiente manera a: (9) = (3)/((1)*30). Tener presente que, para este caso, los días ejecutados Columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que, para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.
7. Si un contrato a la fecha de cierre del proceso de contratación, estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe diligenciar en la Columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la Columna (4) digitar la fecha de reinicio del contrato.
8. Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso de contratación no cuenta con acta de inicio, este debe incluirse en el Cuadro G3 con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las Columnas del 1 al 6; tener presente que para estos casos, en la Columna 4, se debe registrar la misma fecha.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 	días del mes de ____del año____	.

Nombre del Proponente: _____________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.


ANEXO “H”
FORMATO DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTA SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL (SIIF)

	I
	INFORMACIÓN BÁSICA
	
	
	 

	 
	PERSONA JURÍDICA NACIONAL
	
	 

	 
	NOMBRE PROVEEDOR
	 
	 
	 

	 
	NIT
	 
	 
	 

	 
	Anexar COPIA RUT
	
	
	 

	 
	CLASE DE SOCIEDAD
	 
	 
	 

	 
	CLASE DE CAPITAL
	 
	 
	 

	 
	NUMERO DE MATRICULA MERCANTIL
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	PERSONA NATURAL NACIONAL
	 
	 

	 
	No. cédula 
	 
	 
	 

	 
	Anexar copia RUT
	 
	 
	 

	 
	Nombres
	 
	 
	 

	 
	Apellidos
	 
	 
	 

	 
	Fecha de Expedición del documento de identificación
	 
	 

	 
	Profesión 
	 
	 
	 

	 
	No. Matricula
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	II
	PARA UNIÓN TEMPORAL  O CONSORCIO DILIGENCIAR ESTA INFORMACIÓN

	 
	OBJETO DE LA UNIÓN DE LOS TERCEROS
	 
	 

	 
	ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU
	
	 
	 

	 
	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
	 
	 

	 
	NUMERO DE DOCUMENTO
	
	 
	 

	 
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
	
	 
	 

	 
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO
	
	 

	 
	DE LOS SOCIOS Ó MAS
	1)
	 

	 
	
	
	2)
	 

	 
	RÉGIMEN TRIBUTARIO 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	III
	UBICACIÓN ( Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio)

	 
	PAÍS
	 
	 
	 

	 
	REGIÓN
	 
	 
	 

	 
	CIUDAD
	 
	 
	 

	 
	DIRECCIÓN
	 
	 
	 

	 
	TELÉFONO
	 
	 
	 

	 
	FAX
	 
	 
	 

	 
	E-MAIL 
	 
	 
	 

	 
	PAGINA WEB
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	IV
	INFORMACIÓN TRIBUTARIA ( Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio)

	 
	REPRESENTANTE LEGAL
	Cédula No.
	 

	 
	
	Nombre
	 
	 

	 
	ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU
	 
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	TIPO DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA
	IVA
	 

	 
	
	
	RENTA
	 

	 
	 
	 
	OTRO.  CUAL?
	 

	 
	RÉGIMEN TRIBUTARIO
	GRAN CONTRIBUYENTE
	 

	 
	
	NO CONTRIBUYENTE
	 

	 
	
	RÉGIMEN COMÚN
	 

	 
	
	RÉGIMEN ORDINARIO
	 

	 
	
	RÉGIMEN SIMPLIFICADO
	 

	 
	
	RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
	 

	 
	
		



		



	 

	 
	AUTORRETENEDOR
	SI
	NO
	 

	 
	
	
	
	 

	V
	DATOS BANCARIOS
	
	
	 

	 
	Denominación de la cuenta
	 
	 

	 
	 
	corriente
	 
	 

	 
	 
	de ahorros
	
	 

	 
	Entidad Financiera
	 
	 
	 

	 
	Código
	 
	 
	 

	 
	Sucursal
	 
	 
	 

	 
	Código
	 
	 
	 

	 
	Ciudad 
	 
	 
	 

	 
	Dirección 
	 
	 
	 

	 
	teléfono
	 
	 
	 

	 
	Número de la cuenta
	 
	 

	 
	(adjuntar original de certificación bancaria con fecha de expedición no superior a 30 días calendario)

	 
	
	
	
	 

	 
	NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO




CÓDIGO      	NOMBRE     			CÓDIGO      	NOMBRE                     

00 	BANCO DE LA REPUBLICA 	                 	01                     BANCO DE BOGOTA
02 	BANCO POPULAR                                         	06                     ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A
07 	BANCOLOMBIA 			                 09                     CITIBANK COLOMBIA
12          GNB SUDAMERIS S.A                                    	13                      BANCO GANADERO 		 
19 	BANCO COLPATRIA 	                              	23                     BANCO DE OCCIDENTE 
25 	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 	   	32                     BANCO CAJA SOCIAL 
40 	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA            	51                    BANCO DAVIVCIENDA S.A  	 
52 	BANCO AV VILLASDAVIVIENDA 	            	53                     BANCO W S.A 
58 	BANCO CREDIFINANCIERAS.AC.F 	   	59                     BANCAMIA 
60 	BANCO PICHINCHA S.A                                	61                     BANCOOMEVA
62          CMR FALBELLA S.A                                       	63                     BANCO FANANDINA S.A
66          BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL    	67                     BANCO COMPARTIR S.A
69          BANCO SERFINANZA S.A







ANEXO “I”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El (los) suscrito (s), ______(persona natural), en calidad de representante legal de ___ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los bienes relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso cuyo objeto es ________________.

	ITEM
	CÓDIGO ALFANÚMERICO
	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CUMPLE / NO CUMPLE 

	1
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO TORRES PARA CARRO CAMIONETA 3 TONELADAS DE USO PESADO URREACARACTERÍSTICAS
GARANTIA DE 100 AÑOS. CUERPO CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA. ESPIGA DE FUNDICIÓN CON MECANISMO DE MATRACA. PATAS CON GRAN ÁREA PARA RESISTIR EL HUNDIMIENTO. ASIENTO LARGO. LA CAPACIDAD DE CARGA SE LOGRA UTILIZANDO UN PAR DE TORRES. LEVA AUTO-ASEGURABLE. POR SU SEGURIDAD NO UTILICE GATOS HIDRÁULICOS SI PIENSA DURAR UN TIEMPO PROLONGADO POR DEBAJO DEL AUTO, PARA ESTE ? N USE TORRES. CAPACIDAD POR PAR: 3 T. ALTURA MÍNIMA: 30 CM. ALTURA MÁXIMA: 43.1 CM. DIMENSIONES

ALTO
19.20 CM
ANCHO
35.80 CM  PESO MÁXIMO SOPORTADO
3000 KG
	PAR
	1
	 

	2
	A-02-02-01-004-002
	ESPATULA DE MANGO PLASTICO DE 3"HOJA DE METAL ANCHA, FINA Y FLEXIBLE PARA LIMPIAR, ALISAR, Y LEVANTAR INCRUSTACIONES. MANGO ERGONÓMICO. AGUJERO PARA COLGAR. TIPO DE HOJA: FLEXIBLE. ANCHO DE HOJA: 3 PULGADAS (76 MM). HERRAMIENTA MANUAL PARA USO PROFESIONAL. GARANTÍA DE POR VIDA ÚTIL
	UNIDAD
	1
	 

	3
	A-02-02-01-004-002
	REMACHADORA 10 PULGADAS 4 BOQUILLAS UYUSTOOLSREA006- UYUSTOOLS, GARANTÍA DE 1 AÑO, REMACHADORA PARA TRABAJO PROFESIONAL DE 10 PULGADAS ESTA DISEÑADA Y MANUFACTURADA BAJO ALTOS Y RIGUROSOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CONTROL, ESTO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR AL USUARIO UNA REMACHADORA PRECISA Y EFICIENTE EN CADA TIPO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑE. ADEMÁS OFRECE DURABILIDAD Y FIABILIDAD A LA HORA DE REALIZAR UN TRABAJO. BOQUILLAS 3/32", 1/8", 5/32" Y 3/16"
	UNIDAD
	1
	 

	4
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE BROCAS COPAS Y PUNTAS 100 PIEZASCARACTERÍSTICAS

5 BROCAS PARA MADERA CON PUNTA CENTRADORA PARA UNA PERFORACIÓN MÁS PRECISA.
11 BROCAS HSS PARA METAL CON PUNTA TRADICIONAL (118°).
3 BROCAS DE MANITA CON PUNTA GUÍA PARA PERFORACIONES PRECISAS Y ZANCO HEXAGONAL DE CAMBIO RÁPIDO.
6 BROCAS PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO.
ESTUCHE PLÁSTICO CON COMPARTIMIENTOS LATERALES PARA GUARDAR HERRAMIENTA.
INCLUYE:

19 PUNTAS ESTRELLA DE 1", PHI A PH3
5 PUNTAS PALA DE 1", 3 MM A 12 MM
9 PUNTAS CUADRADAS DE 1", S1 A S3
10 PUNTAS HEXAGONALES DE 1", 1/16" A 7/64"
9 PUNTAS ESTRELLA DE 2", PH1 A PH3
3 PUNTAS PALA DE 2", 6 MM A 12 MM
4 PUNTAS CUADRADAS DE 2", S1 A S3
2 PUNTAS HEXAGONALES DE 2", 5/32" Y 7/64"
9 COPAS DE 5/32" A 3/8"
1 EXTENSIÓN MAGNÉTICA DE 1/4"
11 BROCAS DE ACERO RÁPIDO ÓXIDO NEGRO DE 1/16" A 1/4"
6 BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" A 1/4"
5 BROCAS PARA MADERA DE 1/8" A 3/8"
3 BROCAS ESPADA DE 1/2" A 3/4"
3 TOPES PARA BROCA DE 3/16" A 3/8"
1 LLAVE BRISTOL DE 7/64"
	UNIDAD
	1
	 

	5
	A-02-02-01-004-002
	PIEDRA ABRASIVA DE 6" PARA ESMERIL GRANO 60 ESPESOR 1" 16382 TRUPERFÁCIL DE USAR. PARA DIÁMETROS DE BROCAS DE 1/8" A 15/32" (3 MM A 12 MM) CON PUNTA DE 118°. VELOCIDAD: 1.500 RPM. TENSIÓN / FRECUENCIA: 120 V / HZ. COMPATIBLE CON BROCAS DE ACERO RÁPIDO (HSS) Y HELICOIDALES DE ACERO AL CARBONO. CUERPO DE ABS. MUELAS DE CARBURO DE TUNGSTENO. BASE CON VENTOSA PARA FIJAR.
	UNIDAD
	1
	 

	6
	A-02-02-01-004-002
	SET 46 ACCESORIOS PARA TALADROKIT DE ACCESORIOS, INCLUYE, SEGUROS DE BROCA, AVELLANADOR, LLAVE HEXAGONAL, MANDRIL, PORTA PUNTA, PUNTO, BROCAS PARA MADERA, METAL, CONCRETO, HSS, PUNTAS PLANAS, PHILLIPS, POZI, CUADRADAS, PALETA
	UNIDAD
	1
	 

	7
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADOR 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA BICOLOR IMANTADAS UYUSTOOLSJUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIESAS, BARRA ACERO CROMO VANADIO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO, PUNTAS MAGNÉTICAS,  DESTORNILLADOR PUNTA PALA 6 MM X 6", DESTORNILLADOR PUNTA PALA 6 MM X 4", DESTORNILLADOR PUNTA PALA 5 MM X 4", DESTORNILLADOR PUNTA CRUZ PH2 X 6", DESTORNILLADOR PUNTA CRUZPH2 X 4", DESTORNILLADOR PUNTA CRUZPH1 X 4"
	UNIDAD
	1
	 

	8
	A-02-02-01-004-002
	
SET DE DESTORNILLADORES DE 50 PIEZAS STANLEY
DIMENSIONES

ALTO
3.556 CM
ANCHO
31.4 CM
ESPECIFICACIONES

MARCA
STANLEY
TIPO
SET DESTORNILLADORES
GARANTÍA PRODUCTO
1 AÑO
PAÍS DE ORIGEN
ESTADOS UNIDOS
TIPO DE PUNTA
PHILLIPS, PLANA
TIPO DE TRABAJO
PROFESIONAL
TÉRMINOS GARANTÍA
1 AÑO
INCLUYE
(2) PH1 X 4 IN (2) PH2 X 4 IN (1) 1/4 IN X 4 IN RANURADO (1) 3/16 IN X 3 IN DESTORNILLADORES RANURADOS (1) DESTORNILLADOR MULTIPUNTA (2) DESTORNILLADORES RECHONCHOS (ESTÁNDAR ) (2) DESTORNILLADORES DE BOLSILLO (6) JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN (2) DESTORNILLADORES ACODADOS (31) PUNTAS
LARGO
35.5 CM
MATERIAL
ACERO
NÚMERO DE PIEZAS
50
GUARDAR EN MIS LISTAS

STANLEY
SET DE DESTORNILLADORES DE 50 PIEZAS SET DESTORNILLADORES, TIPO DE PUNTA PALA, ESTRIA, (2) PH1 X 4 IN (2) PH2 X 4 IN (1) 1/4 IN X 4 IN RANURADO (1) 3/16 IN X 3 IN DESTORNILLADORES RANURADOS (1) DESTORNILLADOR MULTIPUNTA (2) DESTORNILLADORES RECHONCHOS (ESTÁNDAR ) (2) DESTORNILLADORES DE BOLSILLO (6) JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN (2) DESTORNILLADORES ACODADOS (31) PUNTAS
	UNIDAD
	1
	 

	9
	A-02-02-01-004-002
	ESCALERA MULTIPROPOSITO 3 PUNTOS DE ROTACIÓN BASE DE CAUCHO REFORZADO 12 ESCALONES, CAPACIDAD DE HASTA 140 KG DE PESO DIMENSIONES 12.60 METROS DE ALTO X 62 CM ANCHO. VERSÁTIL Y RESISTENTE.
ES EXTENDIBLE.
ES PLEGABLE Y DE CÓMODO ALMACENAMIENTO.
ALCANZA UNA ALTURA MÁXIMA DE 471CM.
SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150KG.
CUENTA CON 16 PELDAÑOS
	UNIDAD
	1
	 

	10
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4 ½ PULGADA 750W + 15 DISCOS STANLEYPOTENCIA 750W UNA VELOCIDAD DE12000 RPM TIPO DE VELOCIDAD FIJO
	UNIDAD
	1
	 

	11
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 3 ALICATES COMBINADO 8" DE PUNTA LARGA 6" Y CORTE DIAGONAL 6"JUEGO DE 3 ALICATES COMBINADO 8" DE PUNTA LARGA 6" Y CORTE DIAGONAL 6",  LARGO 27.5 CM, ANCHO 24 CM, ALTO 2 CM
	UNIDAD
	1
	 

	12
	A-02-02-01-004-002
	SET TERRAJA Y MACHUELOS PULGADAS X14PZS UBERMANNSET TERRAJA Y MACHUELOS PULGADAS X14PZS                              TIPO
JUEGOS DE LLAVES MECÁNICAS  DIMENSIONES

ALTO
3 CM
ANCHO
23.5 CM
	UNIDAD
	1
	 

	13
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 30 LLAVES BRISTOL MIXTAS PUNTA BOLA CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
MARCA
MODELO
ALL-30
TIPO DE LLAVE
ALLEN
COLOR
CROMADO
ACABADO DE LA LLAVE
CROMADO
OTRAS CARACTERÍSTICAS
TIPO DE CABEZAL
FIJA
MATERIALES
ACERO CROMO VANADIO
	UNIDAD
	1
	 

	14
	A-02-02-01-004-002
	FLEXOMETRO METALICO POR 10 METROSARACTERÍSTICAS
• ALTA RESISTENCIA
• CINTA DOBLE CARA DE 25MM
	UNIDAD
	1
	 

	15
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO DE 10"MANGO ENCAUCHETADO PARA MAYOR COMODIDAD.
BOCA CURVA PARA MEJOR AGARRE.
IDEAL PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN EN ESPACIOS REDUCIDO
	UNIDAD
	1
	 

	16
	A-02-02-01-004-004-02
	AEROGRAFO PROFESIONAL VASO PLASTICO HCPLPCAPACIDAD DE 600 CC.
VASO DE PLÁSTICO RESISTENTE.
TECNOLOGÍA HVLP PARA MAYOR EFICIENCIA.
DISEÑO ERGONÓMICO PARA FÁCIL MANEJO.
	UNIDAD
	1
	 

	17
	A-02-02-01-004-004-02
	KIT MOTOTOOL PROFESIONAL CON ACCESORIOS 40 PIEZAS FERTON EN MALETÍNCARACTERÍSTICAS
POTENCIA: 1VEL. 130W - 2VEL. 135W - 3VEL. 160W - 4VEL. 180W - 5VEL. 240W - 6VEL. 480W, VELOCIDAD: 8000-32000 RPM, CAPACIDAD: 3.2MM 1/8 PULGADAS, VOLTAJE: 110V  
	UNIDAD
	1
	 

	18
	A-02-02-01-004-008-02
	TERMÓMETRO DIGITAL EMPOTRAR -40ºC A 150ºC 
	UNIDAD
	1
	 

	19
	A-02-02-01-004-008-02
	TERMÓMETRO ANÁLOGO DE PUNZÓN. DISEÑADO PARA TRANSPORTARLO FÁCILMENTE, DE BOLSILLO, IDEAL PARA PROPORCIONAR MEDICIONES PRECISAS QUE ASEGUREN LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS. ESTE MODELO TIENE DISPLAY REDONDOL FÁCIL DE LEER DE 2.54 CM DE DIÁMETRO Y PUEDE MEDIR TEMPERATURAS QUE VAN DESDE 50 A 550 °F (10°C A 288°C). VIENE EQUIPADO CON UNA SONDA DE 12.7 CM DE LONGITUD Y UNA FUNDA DE PROTECCIÓN PARA AYUDAR A MANTENER LA SONDA LIMPIA CUANDO NO ESTÉ EN USO. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF Y PUEDE SER CALIBRADO. DIMENSIONES: FRENTE 3 / FONDO 14 / ALTURA 2 CM / PESO 0,026 KG
	UNIDAD
	1
	 

	20
	A-02-01-01-004-004-01
	GUADAÑADORA CON GRAN CAPACIDAD DE ARRASTRE, TUBO RECTO Y EJE RIGIDO.SISTEMA ANTI VIBRACIÓN STIHL DE 4 PUNTOS.STIHL ELASTOSTART.EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL. MANILLAR ABIERTO Y AJUSTE DEL MANILLAR SIN HERRAMIENTAS.LIBRE DE ASBESTO UNA VENTAJA PARA LA SALUD DEL OPERARIO.
	UNIDAD
	1
	 

	21
	A-02-02-01-004-002
	MACHETE BARRIGÓN PULIDO 22 PULGADAS
	UNIDAD
	1
	 

	22
	A-02-01-01-004-003-05
	GATO ESTIBADOR MANUAL CON CAPACIDAD DE CARGAR DE 2 TONELADAS, ESTRUCTURA EN ACERO REFORZADO, RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS EN POLIURETANO O NYLON DE ALTA RSISTENCIA, HORQUILLAS DE APROXIMADAMENTE DE 1150 MM DE LARGO Y 550 MM DE ANCHO EXTERIOR. SISTEMA HIDRAULICO DE ELEVACION MANUAL CON MANIJA ERGONOMICA PARA FACIL OPERACION.  IDEAL PARA CARGA Y DESCARGA Y MOVIMIENTO DE ESTIBAS EN BODFEGAS ALMACENES E INDUSTRIAS.
	UNIDAD
	1
	 

	23
	A-02-01-01-003-008-01-4
	ESCALERA DE EXTENSIÓN DOBLE EN FIBRA DE VIDRIO CERTIFICADA 16 PASOS, PARA USO PROFESIONAL O INDUSTRIAL, RIELES FABRICADOS EN PRFV / FRP (PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO), NO CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD, IDEAL PARA TRABAJAR EN AMBIENTES CON RIESGO ELÉCTRICO, CORROSIÓN Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE.
	UNIDAD
	1
	 

	24
	A-02-01-01-004-004-09
	HIDROLAVADORA PRESIÓN MÁXIMA: 1800 PSI PRESIÓN DE OPERACIÓN: 145-1044 PSI - CAUDAL DE AGUA: 320/450 (L/H) POTENCIA DE MOTOR: 1.5/1.6 KW, PRESIÓN DE TRABAJO 1450 PSI, POTENCIA DE MOTOR 1,6 KW, CAUDAL 320L/450 VOLTAJE 120, PESO 9 KILOS TRABAJO LIVIANO, CEPILLO ROTATIVO CEPILLO ROTATIVO
	UNIDAD
	1
	 

	25
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO ROTOR MARTILLO INDUSTRIAL TRUPER 1/2 N6. 650 W ELECTRICO. (CRM ARBUE)
	UNIDAD
	1
	 

	26
	A-02-01-01-004-006-01
	PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA ADVANCE 138 KVA 110/220V 3F, AC138, POTENCIA NOMINAL:  125KVA (100 KW), POTENCIA MÁXIMA: 138KVA (110KW), MARCA: ADVANCE, CABINA: SI, CONEXIÓN: TRIFÁSICA, VOLTAJE: 110/220V, AMPERAJE: 360,0, TANQUE DE COMBUSTIBLE: 48 GL, MOTOR: CUMMINS, VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 1800 RPM, GENERADOR: STAMFORD, TYPE TIPO DE TABLERO: DIGITAL, MODELO TABLERO DE CONTROL: DEEP SEA INGLES DSE6120
	UNIDAD
	1
	 

	27
	A-02-02-01-004-002
	CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA COLOR NEGRO CON 5 BANDEJAS RETRACTILES DE ALTA DURABILIDAD DE DIMENSIONES 46.5X21X23CM
	UNIDAD
	1
	 

	28
	A-02-01-01-004-003-09
	FUMIGADORA DE ESPALDA TOYAMA 41.5cc, 2T, CAPACIDAD 14L TMD42BU 513-003
	UNIDAD
	1
	 

	29
	A-02-02-01-004-002
	PISTOLA DE CALOR 1500 W. 600 GRADOS.
	UNIDAD
	1
	 

	30
	A-02-02-01-004-002
	SIERRA CALADORA 420W 3000 CPM
	UNIDAD
	1
	 

	31
	A-02-02-01-004-002
	LIJADORA ROTORBITAL. POTENCIA:  280W. VOLTAJE:  120V. ÓRBITAS/MIN:  12000 OPM- DIÁMETRO ORBITAL:  3/32 PULG
	UNIDAD
	1
	 

	32
	A-02-02-01-004-002
	MOTOTOOL INDUSTRIAL 1 1/2 PULG 350 W - 25000 RPM
	UNIDAD
	1
	 

	33
	A-02-02-01-004-002
	PULIDORA DE 7 PULG 2200W 8500 RPM. CAJA DE ENGRANAJES METÁLICA. INTERRUPTOR SELLADO CONTRA POLVO. MANGO LATERAL DE DOS POSICIONES.
	UNIDAD
	1
	 

	34
	A-02-02-01-004-002
	PULIDORA ANGULAR 5" 11000 RPM. HERRAMIENTA DE USO INDUSTRIAL APLICACIÓN EN DISCOS DE 4", 4.5" O 5". ENGRANAJE HELICOIDAL FABRICADO EN ACERO CR-NI-MO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECIAL QUE PERMITE ROTACIÓN POTENTE, AL MISMO TIEMPO SUAVE Y RESISTENTE AL DESGASTE.CONTROL DE VELOCIDAD TIPO CENTRIFUGO Y POSICIÓN COAXIAL CON EL MOTOR, QUE AYUDA A EVITAR EXCESOS EN LA VELOCIDAD ANGULAR, QUE PREVIENE DAÑOS O FRACTURAS DEL DISCO POR EXCESOS DE VELOCIDADSALIDA DE AIRE GIRATORIA 360°C QUE EVITA LA EXPULSIÓN DEL FLUJO SOBRE LA SUPERFICIE A TRABAJAR, EVITANDO ASÍ LA POLUCIÓN Y ACCIDENTES.DIÁMETRO DEL OMBLIGO DE 22MM.
	UNIDAD
	1
	 

	35
	A-02-02-01-004-002
	PINZA MULTIAMPERIMETRICA DIGITAL. FUNIDADCIÓN DE VOLTAJE CA/CC, CORRIENTE CA, RESISTENCIA, CONTINUIDAD, DIODO Y PRUEBA DE SECUENCIA DE FASE. INCLUYE 2 BATERÍAS AAA DE 1,5V 2 Y TERMINALES DE CONTACTO TIPO LÁPIZ 
	UNIDAD
	1
	 

	36
	A-02-02-01-004-002
	CARGADOR DE BATERÍA 
	UNIDAD
	1
	 

	37
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTIMETRO DIGITAL. DISPLAY CON RETROILUMINACIÓN. PROTECCIÓN O FUSIBLE DE SOBRECARGA DE RANGO COMPLETO, ROBUSTA, SEGURA Y CONFIABLE. INCLUYE PILA DE 9V 6F22 Y TERMINALES DE CONTACTO TIPO LÁPIZ
	UNIDAD
	1
	 

	38
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE TUBO 14". CUERPO FABRICADO EN HIERRO FUNIDADDIDO NODULAR LO CUAL OFRECE DEFORMACIÓN PLÁSTICA ANTES DE SU ROTURA, ALERTANDO CUANDO DEBE SUSPENDERSE LA FUERZA. QUIJADAS FABRICADAS EN ACERO CROMO MOLIBDENO, DISEÑADAS CON APLICACIÓN EN TRABAJO PESADO. QUIJADA MÓVIL QUE PERMITE TRABAJAR CON DIFERENTES DIÁMETROS DE TUBO.
	UNIDAD
	1
	 

	39
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE EXPANSION 12 PULGADAS. FABRICADA EN CROMO NIQUEL.
	UNIDAD
	1
	 

	40
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO SACABOCADOS MANUAL 1/2" - 2"
	UNIDAD
	1
	 

	41
	A-02-02-01-004-002
	HOJAS DE SEGUETA DE 24 DIENTES POR PULGADAS PARA MARCO DE 12''
	UNIDAD
	1
	 

	42
	A-02-02-01-004-002
	SEGUETA 
	UNIDAD
	1
	 

	43
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE BROCAS. FABRICADAS EN ACERO RÁPIDO HIGH SPEED STEEL (HSS) M2, ALEACIÓN DE TUNIDADGSTENO (7%) , MOLIBDENO (5%) QUE BRINDA ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE
	UNIDAD
	1
	 

	44
	A-02-02-01-004-002
	ESMERIL 
	UNIDAD
	1
	 

	45
	A-02-02-01-004-002
	TIJERA PARA LÁMINA 10". FABRICADO EN ACERO CR-V, FILO CON TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECIAL PARA MAYOR SUAVIDAD EN EL CORTE .FILOS ENDURECIDOS HASTA 58-60 HRC.FABRICADO EN ACERO FORJADO EN UNIDADA SOLA PIEZA (PATRÓN BULDOG).MANGO ANTIDESLIZANTE FABRICADO POR INMERSIÓN QUE OFRECE MAYOR AGARRE Y SEGURIDAD.
	UNIDAD
	1
	 

	46
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 8PZ. MANGO FABRICADO EN CR-V PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. DESTORNILLADOR CON SISTEMA REVERSIBLE PARA GIRO CON SENTIDO HORARIO O ANTI HORARIO AL MOMENTO DE GOLPEARLO. PUNIDADTAS FABRICADAS EN ACERO S-2 CON ACABADO CR-NI TIPO OPACO. DUREZA DE HASTA HRC60士2. MANGO EN ACERO ESTRIADO PARA MAYOR AGARRE Y ERGONOMÍA. INCLUYE PUNIDADTAS LARGAS Y PUNIDADTAS ESTÁNDAR. DESTORNILLADOR CON RECUBRIMIENTO EN CR-NI PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. EMPACADO EN ESTUCHE PLÁSTICO TIPO MALETA. PUNIDADTAS IMANTADAS PARA MANEJO DE TORNILLOS EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO.
	UNIDAD
	1
	 

	47
	A-02-02-01-004-002
	ALMADANA DE 3 KILOS 
	UNIDAD
	1
	 

	48
	A-02-02-01-004-002
	MARTILLO TIPO BOLA M/MADERA 910G - 2LB. MARTILLO DE ACERO AL CARBONO. FUERTE RESISTENCIA AL IMPACTO Y MAS LIVIANO. FORJADA EN UNIDADA SOLA PIEZA CON TRATAMIENTO TÉRMICO DE TEMPLE Y REVENIDO DÁNDOLE UNIDADA DUREZA Y RESISTENCIA DE TRABAJO. BORDES REDONDEADOS SIN ARISTAS, ESTÁN TOTALMENTE PINTADO Y BARNIZADOS PARA PROTEGER CONTRA LA OXIDACIÓN. MANGO MADERA DE NOGALON ES DURABLE Y OFRECE UNIDAD AGARRE CÓMODO
	UNIDAD
	1
	 

	49
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO CINCEL/BOTADORES/PUNIDADZÓN 13 PZ. FABRICADO EN ACERO 60 CR-V PARA MAYOR RESISTENCIA Y TENACIDAD. PUNIDADTAS ALTAMENTE ENDURECIDAS PARA MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTOLA EXACTITUD DIMENSIONAL DEL PRODUCTO EXCEDE LA NORMA ALEMANA DIN. ACABADO CROMADO TIPO ESPEJO PARA PREVENIR LA OXIDACIÓN Y FACILITAR SU LIMPIEZA. DUREZA DE LA CABEZA DE 45 HRC, QUE LE DA MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO ESTUCHE FABRICADO EN LONA, INCLUYENDO BOLSILLOS PARA MAYOR DURABILIDAD DE LAS PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 

	50
	A-02-02-01-004-002
	TORQUIMETRO DE TRINQUETE DE 1/2" 50-250"FT/LB 70-340NM. ALEACIÓN DEL CUERPO EN CROMO VANADIO QUE PERMITE UNIDADA ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE TRINQUETE QUE INFORMA EL AJUSTE DEL TORQUE SELECCIONADO CON UNIDAD SONIDO DE CLICK. MANGO ESTRIADO FABRICADO EN ALUMINIO PARA MAYOR ERGONOMÍA Y MEJOR AGARRE. ESTUCHE MOLDEADO POR SOPLADO PARA PROTEGER LA HERRAMIENTA. MANGO ERGONÓMICO. MEDICIÓN DUAL: NM Y LB-PIE. CABEZA DE PERA EN EL RATCHET PARA MAYOR ACCESIBILIDAD.
	UNIDAD
	1
	 

	51
	A-02-02-01-004-002
	PONCHADORA DE CABLE CABLES PONCHADORA DE CABLES FABRICADA EN ACERO AL CARBONO TEMPLADO CON MORDAZAS, CON ACABADO QUÍMICO NEGRO CON MANGOS DE PVC.
	UNIDAD
	1
	 

	52
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO COPA E-TORX® 3/8" - COPAS TORX® 1/4" - LLAVES E-TORX® 35PZ. COPAS CON PAREDES DE POCO ESPESOR CON TRATAMIENTO TÉRMICO. COPAS DE IMPACTO EN ALEACIÓN EN CROMO MOLIBDENO QUE PERMITE UNIDADA ALTA RESISTENCIA. HERRAMIENTAS RECUBRIMIENTO EN CROMO NIQUELADO QUE EVITA LA OXIDACIÓN. RAYADO EN EL CUERPO DE LAS HERRAMIENTAS PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN. HERRAMIENTAS DE FUERZA DISEÑADA PARA ALTOS TORQUES. TRATAMIENTOS TÉRMINOS EN EL CUERPO Y EXTREMOS DE LA HERRAMIENTAS
	UNIDAD
	1
	 

	53
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO LLAVES HEX (ALLEN) MANGO T 9PZ MM. RATAMIENTO TÉRMICO EN TODO EL CUERPO DE LA LLAVE. EXTREMOS BISELADOS PARA MEJOR AGARRE Y ADHERENCIA EN EL AJUSTE DEL TORNILLO. ACABADO EN CR-NI QUE AYUDA A EVITAR LA OXIDACIÓN. MARCA EN BAJO RELIEVE. SOPORTE EN LAMINA QUE FACILITA EL ALMACENAMIENTO Y AYUDA AL CONTROL DEL INVENTARIO. LAMINA CON PERFORACIONES PARA FIJAR O ANCLAR A LA MESA DE TRABAJO. MANGO ERGONOMICO EN T PARA MAYOR COMODIDAD Y CONFORT
	UNIDAD
	1
	 

	54
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE PELACABLE 7". CABEZA DEL PELADOR DE ALTA PRECISIÓN, QUE PERMITE RETIRAR LA CAPA AISLANTE DEL ALAMBRE FÁCILMENTE SIN DAÑAR EL ALAMBRE CONDUCTORINTERNO.PIEZA ENTERA EN ACERO DE ALTO CARBONO, QUE IMPIDE SU DEFORMACIÓN. DISEÑO CON SEGURO O BLOQUEO. FÁCIL ALMACENAMIENTO. MANGO DEPLÁSTICO SUAVE QUE FACILITA SU USO.
	UNIDAD
	1
	 

	55
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE DE PUNIDADTA LARGA 8''. VÁSTAGO - TENAZA EN ALEACIÓN DE CROMO – NIQUELADO MATERIAL RESISTENTE A LÍQUIDOS PARA FACILITAR A MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. MANGO BI - MATERIAL ( PP / TPR) – DOS COLORES ALICATE TRATADO TÉRMICAMENTE PARA UNIDADA MAYOR DURABILIDAD RECUBRIMIENTO EN CROMO NIQUELADO QUE EVITA LA OXIDACIÓN.CABO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE PARA MAYOR PODER DE PALANCA.
	UNIDAD
	1
	 

	56
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE DE PRESIÓN 
	UNIDAD
	1
	 

	57
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE ELECTRICISTA 
	UNIDAD
	1
	 

	58
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES 
	UNIDAD
	1
	 

	59
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE COPAS CON RACHE Y PALANCA DE FUERZA CUADRANTE 3/8 DE LA 5/16 A LA 3/4.  MATERIAL: ACERO AL CROMO VANADIO CON TRATAMIENTO TERMICO.
	UNIDAD
	1
	 

	60
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE COPAS CON RACHE Y PALANCA DE FUERZA CUADRANTE 3/8 DE LA 8 A LA 22
	UNIDAD
	1
	 

	61
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES DE LA 5/16 A LA 3/4. CON ESTUCHE. FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO. 
	UNIDAD
	1
	 

	62
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES TORX DE SEGURIDAD PLEGABLE 8 PZS. RECUBRIMIENTO EN CROMO NIQUELADO QUE EVITA LA OXIDACIÓN.
	UNIDAD
	1
	 

	63
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES 13 ALLEN LARGAS, EN BASTIDOR. MEDIDAS: 2, 2.5, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 MM. FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO.
	UNIDAD
	1
	 

	64
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE DE PRESIÓN HOMBRESOLO CURVO 10''
	UNIDAD
	1
	 

	65
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE DE ELCTRICISTA DE 8'' EN ACEREO AL CROMO VANADIO CON MANGO AISLADO 1000V.
	UNIDAD
	1
	 

	66
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 20 PIEZAS. MANGO ERGONOMICO, BARRAS DE ACERO TRATADAS TERICAMENTE Y NIQUELADAS. PUNIDADTA REFORZADA ANTIDESLIZANTE. 
	UNIDAD
	1
	 

	67
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE HERRAMIENTAS 85 PIEZAS COPAS RATCHET Y PALANCA DE FUERZA CUADRANTE 3/8 DE LA 8 A LA 22. MATERIAL: ACERO AL CROMO VANADIO CON TRATAMIENTO TERMICO.
	UNIDAD
	1
	 

	68
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 14 LLAVES COMBINADAS METRICAS DE LA 8 A LA 22 CON ESTUCHE. FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO. 
	UNIDAD
	1
	 

	69
	A-02-02-01-004-002
	WIPE POR BULTO
	UNIDAD
	1
	 

	70
	A-02-02-01-004-002
	CUCHILLO ZAPATERO DE 5"
	UNIDAD
	1
	 

	71
	A-02-02-01-004-002
	 LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE ABERTURA (75 - 95MM) 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
• LLAVE CROMADO Y NIQUELADO QUE EVITA LA OXIDACIÓN.
• MANGO ENCAUCHETADO.
• CAPACIDAD DIAMETRAL FLEXIBLE.
• 55 - 75 MM.
	UNIDAD
	1
	 

	72
	A-02-02-01-004-002
	 LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE ABERTURA (55 - 75MM) 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
• LLAVE CROMADO Y NIQUELADO QUE EVITA LA OXIDACIÓN.
• MANGO ENCAUCHETADO.
• CAPACIDAD DIAMETRAL FLEXIBLE.
• 55 - 75 MM.
	UNIDAD
	1
	 

	73
	A-02-02-01-004-002
	BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE CON MANIVELA Y TUBO DE ACERO TRUPER
	UNIDAD
	1
	 

	74
	A-02-02-01-004-002
	BOMBÍN O SUCCIONADOR DE ACEITE DE 1 LITRO
	UNIDAD
	1
	 

	75
	A-02-02-01-004-002
	ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE 6" EN ACERO CROMO NIQUEL
	UNIDAD
	1
	 

	76
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE ALLEN DE 4 MM A 12 MM CON VASO DE MEDIA
	UNIDAD
	1
	 

	77
	A-02-02-01-004-002
	EXTRACTOR DE IMPULSORES COMPATIBLE CON DIÁMETRO DE HASTA 5CM
	UNIDAD
	1
	 

	78
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE BUIJAS DE 14MM LARGA
	UNIDAD
	1
	 

	79
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DINAMOMÉTRICA AJUSTABLE DE 1/4 A 3/8
	UNIDAD
	1
	 

	80
	A-02-01-01-004-004-09
	HIDROLAVADORA PRESION 1600 PSI, CAUDAL DE AGUA /L/H) 300, TEMEPRATURA DE ENTRADA MAX,(C°) HASTA 40. POTENCIA DE CONEXIÓN, CON ACCESORIOS, EQUIPAMIENTO VARIO POWER JET BOQUILLA TURBO SISTEMA QUICK CONNECT EN EL EQUIPO FILTRO DE AGUA INTEGRADO, CONECTOR PARA MANGUERA DE RIEGO A3/4
	UNIDAD
	1
	 

	81
	A-02-01-01-004-004-02
	EQUIPO DE SOLDADURA CON VOLTAJE 110V/220V. 220 AMPERIOS PARA SOLDAR ELETRODOS, TECNOLOGIA AUTO VOLT QUE PERMITE CONCEXION A CUALQUIER FUENTE DE POTENCIA ENTRE 95 - 225, INCLUYE CONJUNTO DE PINZA DE MASA, CONJUNTO DE PINZA PORTA ELECTRODOS.
	UNIDAD
	1
	 

	82
	A-02-01-01-004-004-02
	TALADRO INALÁMBRICO PERCUTOR 3 VELOCIDADES 20V LONES DE LITIO, USO INDUSTRIAL, TAMAÑO DEL MADRIL 1/2 PULGADA. VELOCIDAD 2250 RPM, POTENCIA 300W 
	UNIDAD
	1
	 

	83
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD 120ML BOQUILLA 1MM TRUPER 11097  PRESIÓN ÓPTIMA DE TRABAJO: 30 - 50 PSI
• CAPACIDAD DEL VASO: 120 ML
• DIÁMETRO DE TOBERA: 1 MM
• VISCOSIDAD: BAJA
• TAMAÑO DE ABANICO: 15 - 20 CM
• ENTRADA DE AIRE: INFERIOR
• TIPO DE CONEXIÓN: 1/4" NPT
• CONSUMO DE AIRE: 2.5 CFM (70 L/MIN)
	UNIDAD
	1
	 

	84
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA DE CALOR STANLEY STXH2000-B3 110V POTENCIA
1.800 W
TEMPERATURA MÍNIMA - TEMPERATURA MÁXIMA
50 °C - 600 °C
ES INALÁMBRICO
NO
VOLTAJE DE LA BATERÍA
0V
TIPO DE BATERÍA
0
INCLUYE CARGADOR
NO
CANTIDAD DE ACCESORIOS
0
ACCESORIOS INCLUIDOS
BOQUILLA
INCLUYE ESTUCHE
NO
ALTURA
35 CM
ANCHO
11 CM
PESO
1,3 KG
	UNIDAD
	1
	 

	85
	A-02-02-01-004-002
	DIFERENCIAL DE CADENA MANUAL 5 TONELADA X 3 MTS PROFESIONAL FABRICADO EN MATERIALES DE LATA RESISTENCIA
IDEAL PARA LEVANTE DE CARGA
• PARA EQUIPAMIENTO TALLERES O INDUSTRIAS
INCLUYE:
* 1 DIFERENCIAL DE CADENA
• CAPACIDAD DE CARGA 5 TONELADAS
• LONGITUD DE LA CADENA 3 MTS
	UNIDAD
	1
	 

	86
	A-02-02-01-004-002
	DIFERENCIAL O POLIPASTO INDUSTRIAL 2 TONELADA TRUPER 16826 POLIPASTO DE 2 TON
SISTEMA DE FRENADO CON DOBLE TRINQUETE QUE PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD
MECANISMO DE TRIPLE ENGRANAJE
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR 3 M
GANCHOS DE ACERO AL CROMO CON GIRO DE 360°

CAPACIDAD DE CARGA 2 T
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR 3 M
LARGO DE CADENA 3.30 M
ESPESOR DE ESLABÓN 8 MM
APERTURA DE GANCHO 31 MM
PESO NETO 19 KG
EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA
	UNIDAD
	1
	 

	87
	A-02-02-01-004-004-02
	CALADORA INDUSTRIAL DW317K DEWALT 600W
POTENCIA: 600W
- AMPERAJE: 4,6 AMP
- VELOCIDAD: 3100 CPM
- LONGITUD DE CORTE: 3/4"
- ENCASTRE DE CUCHILLAS: TIPO T SIN LLAVE
- INCLINACIÓN: 0° - 45°
	UNIDAD
	1
	 

	88
	A-02-02-01-004-002
	EL JUEGO DE BROCAS INCLUYE 25 PIEZAS CON DIFERENTES MEDIDAS PARA APLICACIONES GENERALES DE TALADRADO EN METALES, USOS DOMÉSTICOS Y EN CARPINTERÍA.
FABRICADAS EN ACERO.
IDEAL PARA USO EN ALTAS VELOCIDADES.
MODELO: 1865315
APLICACIÓN: METAL.
Pieza: 25
	UNIDAD
	1
	 

	89
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR 16MM (5/8 ) V.V.R. 760W. MAKITA HP1640 MARCA
MAKITA
LÍNEA
16MM 5/8''
MODELO
HP1640
PRESENTACIÓN
CAJA DE CARTÓN
COLOR
TURQUESA
VOLTAJE
110V
BATERÍA
INCLUYE CARGADOR
NO
INCLUYE BATERÍA
NO
VELOCIDAD
VELOCIDAD MÍNIMA DE ROTACIÓN
0 RPM
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN
2.800 RPM
CON VELOCIDAD VARIABLE
SÍ
POTENCIA: 600W
- AMPERAJE: 4,6 AMP
- VELOCIDAD: 3100 CPM
- LONGITUD DE CORTE: 3/4"
- ENCASTRE DE CUCHILLAS: TIPO T SIN LLAVE
- INCLINACIÓN: 0° - 45°
	UNIDAD
	1
	 

	90
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL 1/2'' 900 W 3300RPM TRUPER 19324 COLOR GRIS FRECUENCIA 60 HZ 127V ROTO-1/2N7
	UNIDAD
	1
	 

	91
	A-02-02-01-004-004-02
	SOPLADORA ELÉCTRICA 600W 110V INDUSTRIAL VELOCIDAD DE SOPLADO: 13000 KM/H
TIPO DE ALIMENTACIÓN: ELÉCTRICA
CON FUNCIÓN ASPIRADORA: SÍ
VOLTAJE: 110V
	UNIDAD
	1
	 

	92
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA INDUSTRIAL 8500 RPM POTENCIA DE 2.200 WATTS, VELOCIDAD SIN CARGA DE 8.500 RPM, BLOQUEO DEL EJE: SÍ. EJE 5/8", TIPO DE INTERRUPTOR: GATILLO, PESO: 4.6 KG
	UNIDAD
	1
	 

	93
	A-02-02-01-004-004-02
	COMBO PULIDORA 9'' 2200W VELOCIDAD MÁXIMA DE PULIDO 6.500 RPM, VELOCIDAD MÍNIMA DE PULIDO 0 RPM, POTENCIA 2.200 W, PESO
5 KG
	UNIDAD
	1
	 

	94
	A-02-02-01-004-004-02
	LIJADORA ROTO ORBITAL DE 275 W POTENCIA 280 W, NIVEL DE PRESIÓN SONORA
65 DBA, VELOCIDAD MÍNIMA DE ROTACIÓN
12.000 RPM, VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN
12.000 RPM, ALTURA 15,49 CM, ANCHO 14,3 CM
LARGO 26,01 CM, DIÁMETRO DE OSCILACIÓN
2,4 MM, NÚMERO DE OSCILACIONES 12.000 OPM
CLASE DE PROTECCIÓN 2
	UNIDAD
	1
	 

	95
	A-02-02-01-004-004-02
	BANCO DE PRUEBA Y LAVADO DE INYECTORES AUTOOL CT150 V. 2020 PANTALLA LED;
2. LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS INCORPORADA
3. FUNCIONES PRE-CONFIGURADAS LO HACEN MÁS CONVENIENTE PARA OPERAR
4. EQUIPAR CON BOMBA BOSCH DE ALTA CALIDAD, HECHA PARA DURAR
5. DESCARGANDO EL FLUIDO MÁS RÁPIDAMENTE, AGREGUE 2 VALORES AL FRENTE DE LA MÁQUINA.

CONDICIONES DE TRABAJO:
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC110V ± 10%
FRECUENCIA: 50HZ ± 0.5
HUMEDAD: <85%
TEMPERATURA AMBIENTE: 0 ¿ ~ + 40
CAMPO MAGNÉTICO: <400A / M
SE PROHÍBE CHISPAS O FUEGO CERCA A LA MAQUINA.

PRESUPUESTO:
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 2000 ML
CAPACIDAD DEL CILINDRO DE MEDICIÓN: 125 ML.
RANGO DE VELOCIDAD: 0 ~ 7500 RPM
TIEMPOS DE INYECCIÓN: 0 ~ 9900 PASO: 100 MS
PWM PULSE: 0 ~ 20.0 MS PASO: 0.1 MS
PRESIÓN DEL SISTEMA: 0 ~ 0.6MPA (AJUSTABLE)
TIEMPO: 0 ~ 20 MINUTOS (AJUSTABLE)
PODER DE LA LIMPIEZA ULTRASÓNICA: 70W
FRECUENCIA DE LIMPIEZA ULTRASÓNICA: 28 KHZ ± 0.5 KHZ

PESO: 10KG
	UNIDAD
	1
	 

	96
	A-02-02-01-004-004-02
	PALANCA O BRAZO DE FUERZA EXCUALIZABLE DE 1/2 MATERIAL: ACERO
CUADRANTE: 1/2
LARGO: 36CM
MANGO: 180 GRADOS

FUERZA: HECHO DE ACERO FORJADO AL CROMO VANADIO PARA PROPORCIONAR RESISTENCIA PARA EL MÁXIMO PAR DE TORSIÓN
ACCESIBILIDAD: LA CABEZA FLEXIBLE DE 1/2 PULGADAS GIRA A 180° PARA PERMITIRTE TRABAJAR EN CUALQUIER ÁNGULO
CARACTERÍSTICAS: RODAMIENTO DE BOLAS CON RESORTE PARA MANTENER DE FORMA SEGURA TU ENCHUFE, EXTENSIÓN U OTRO ACCESORIO DE ENCHUFE EN SU LUGAR.
	UNIDAD
	1
	 

	97
	A-02-02-01-004-004-02
	FUERZA: HECHO DE ACERO FORJADO AL CROMO VANADIO PARA PROPORCIONAR RESISTENCIA PARA EL MÁXIMO PAR DE TORSIÓN
ACCESIBILIDAD: LA CABEZA FLEXIBLE DE 1/2 PULGADAS GIRA A 180° PARA PERMITIRTE TRABAJAR EN CUALQUIER ÁNGULO
CARACTERÍSTICAS: RODAMIENTO DE BOLAS CON RESORTE PARA MANTENER DE FORMA SEGURA TU ENCHUFE, EXTENSIÓN U OTRO ACCESORIO DE ENCHUFE EN SU LUGAR
	UNIDAD
	1
	 

	98
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADORES ALTO RENDIMIENTO MODELO
6 PIEZAS
UNIDADES POR PACK
6
UNIDADES POR ENVASE
6
OTRAS CARACTERÍSTICAS
TAMAÑO DE LA PUNTA
VARIOS
FORMA DE LA PUNTA
PLANA/ESTRELLA
MATERIAL DEL MANGO
PLÁSTICO
LARGO DE LA VARILLA
0 M
	UNIDAD
	1
	 

	99
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO INALÁMBRICO PERCUTOR DE 1/2 BL 21V, VOLTAJE: 21V
VIENE CON ESTUCHE DE PLÁSTICO.
SU FRECUENCIA ES DE 21V.
CUENTA CON FUNCIÓN DESTORNILLADOR.
INCLUYE FUNCIÓN PERCUTORA.
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN: 1500RPM.
	UNIDAD
	1
	 

	100
	A-02-02-01-004-003-05
	GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 20 TONELADAS
ALTURA 20 CENTÍMETROS
ALTURA CON PISTON Y TORNILLO AFUERA 36,5 CENTÍMETROS
ALTURA CON PISTÓN EXTENDIDO 30 CENTÍMETROS
	UNIDAD
	1
	 

	101
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 4 LLAVES EXPANSIVAS (PESTON) AJUSTABLE 6, 8, 10 Y 12 PULGADAS
LLAVE INGLESA
LLAVES GRADUABLES EN ACERO AL CROMO VANADIO.
CANTIDAD: 4
MEDIDAS:
6 PULGADAS
8 PULGADAS
10 PULGADAS
12 PULGADAS
	UNIDAD
	1
	 

	102
	A-02-02-01-003-006-02
	ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS, MATERIAL
METAL
PROFUNDIDAD
40 CM
ANCHO
60 CM
LARGO
80 CM
CON RUEDAS
SÍ
CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS
4
	UNIDAD
	1
	 

	103
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE PINZAS, MINI ALICATES 8 UNIDADES MULTI FUNCION 
	UNIDAD
	1
	 

	104
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO LLAVES BRISTOL X9, LARGO
2 CM
ANCHO
10 CM
ALTURA
25 CM
PESO
377 G
MATERIALES
ACERO CROMO VANADIO
APERTURA MÁXIMA
ES UN SET
CON MANGO ANTIDESLIZANTE
NO
CON DISEÑO ERGONÓMICO
NO
}
	UNIDAD
	1
	 

	105
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 9 LLAVES LARGAS ALLEN TIPO TORX, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS
RESISTENTES AL DESGASTE
• LLAVES LARGAS QUE PERMITEN APLICAR MAYOR TORQUE Y
ALCANZAR LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO
EMPAQUE INDIVIDUAL BLISTER
INCLUYE
1 LLAVE TORX T-10
1 LLAVE TORX T-15
1 LLAVE TORX T-20
1 LLAVE TORX T-25
1 LLAVE TORX T-27
1 LLAVE TORX T-30
1 LLAVE TORX T-40
1 LLAVE TORX T-45
1 LLAVE TORX T-50
	UNIDAD
	1
	 

	106
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS STD Y MM 22 PIEZAS MODELO
J-1222MP
TIPO DE LLAVE
COMBINADA
COLOR
PLATEADO
ACABADO DE LA LLAVE
ACERO AL CROMO VANADIO
MEDIDAS DEL CABEZAL
ESTANDAR
OTRAS CARACTERÍSTICAS
TIPO DE CABEZAL
	UNIDAD
	1
	 

	107
	A-02-01-01-004-004-02
	CALIBRADOR PIE DE REY METALICO EN ESTUCHE (0MM ASTA 150MM ) TIPO DE CALIBRADOR
MECÁNICO
MATERIAL
METAL
TIPOS DE MEDICIONES
INTERIOR Y EXTERIOR
RESOLUCIÓN
0,02 MM
INCLUYE ESTUCHE
	UNIDAD
	1
	 

	108
	A-02-02-01-004-008-02
	KIT COMPRESIMETRO TESTER MEDIDOR D COMPRESIÓN 8PCS, HERRAMIENTA IDEAL PARA DIAGNOSTICAR FALLAS EN ANILLOS DE PISTÓN, VÁLVULAS Y JUNTAS, EN MOTORES A GASOLINA DE MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES.
INCLUYE 8 PIEZAS.
*1 RELOJ MARCADOR DE 0 - 300PSI
*1 MANGUERA FLEXIBLE DE 42CM
*4 RACORES
M18X1.5 - M14X1.25 - M12X1.25 - M10X1.0
*1 ADAPTADOR RECTO
*1 ADAPTADOR CURVO
ESTUCHE DE TRANSPORTE PLÁSTICO
	UNIDAD
	1
	 

	109
	A-02-02-01-004-004-02
	LLAVE DE TORQUE ELÉCTRICA SATA 3-8 CON DOBLE MATERIAL, TORSIÓN DEL ARTÍCULO: 100 LIBRAS-PIE, MODO DE FUNCIONAMIENTO: BATERÍA, FABRICANTE: GRUPO DE HERRAMIENTAS APEX, NÚMERO DE PIEZA: ST96525, DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 25,39 X 6,3 X 3,47 PULGADAS, PAÍS DE ORIGEN: TAIWÁN, NÚMERO DE MODELO DEL ARTÍCULO: ST96525, TAMAÑO: UNIDAD DE 3-8", ESTILO: 10-100 PIES-LIBRAS SIN ÁNGULO, ACABADO: PULIDO, PATRÓN: LLAVE, FUENTE DE ENERGÍA: ACCIONADA MANUALMENTE, SISTEMA DE MEDICIÓN: MÉTRICO, CERTIFICACIÓN: CERTIFICADO LIBRE DE FRUSTRACIONES, USO: PROFESIONAL, COMPONENTES INCLUIDOS: (1) LLAVE DINAMOMÉTRICA ELÉCTRICA CON ACCIONAMIENTO DE 3-8 DE PULGADA CON MATERIAL DUAL, 7,4-99,6 PIES-LIBRAS (10-135 NM)
	UNIDAD
	1
	 

	110
	A-02-02-01-004-004-02
	TORQUÍMETRO DE TRUENO REVERSIBLE, TAMAÑO DE ENCASTRE 3/8", RANGO DE TORQUE 150 FT-LBS, UNIDAD DE MEDIDA FT LBS, ES LLAVE DE TORQUE BIDIRECCIONAL
	UNIDAD
	1
	 

	111
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS,TIPO DE PANTALLA LCD, TENSIÓN MÁXIMA CA 750V, TENSIÓN MÁXIMA CC 1000V CORRIENTE MÁXIMA CA 20 A, CORRIENTE MÁXIMA CC 20 A, FRECUENCIA MÁXIMA 10.000 KHZ, ALTURA X ANCHO X LARGO 18.3 CM X 8.8 CM X 5.6 CM, PESO 346 G
	UNIDAD
	1
	 

	112
	A-02-01-01-004-004-09
	HIDROLAVADORA K PORTATIL 1500 PSI ALTA PRESION 1200W KARCHER COLOR AMARILLO 110V
	UNIDAD
	1
	 

	113
	A-02-02-01-004-002
	EXTRACTOR DE AIRE 16 PULGADAS INDUSTRIAL
	UNIDAD
	1
	 

	114
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4.1/2 PULGADAS ERGONÓMICA PROFESIONAL MAYOR AGARRE CON DISCO TRUPER
	UNIDAD
	1
	 

	115
	A-02-02-01-004-004-02
	PRENSA DE BANCO 4 PULG, CON TENSIÓN MÁXIMA DE 30.000 PSI, CUENTA CON BASE GIRATORIA DE 120° Y UN PESO DE 2 KG
	UNIDAD
	1
	 

	116
	A-02-01-01-004-004-01
	GUADAÑA CORTA CESPED 51.7CC 1.9HP
	UNIDAD
	1
	 

	117
	A-02-02-01-004-002
	PALA CUADRADA DE 29X22 CM CON MANGO EN MADERA 101 CM, EN ACERO, CARBONO Y MADERA, TEMPLADA CON MAYOR RESISTENCIA, TIENE PINTURA ELECTROSTATICA CON MAYOR PROTECCION CONTRA LA OXIDACION. ES UNA PALA LIVIANA QUE GENERA UN MENOR ESFUERZO AL USUARIO Y MAYOR PRODUCTIVIDAD
	UNIDAD
	1
	 

	118
	A-02-02-01-004-002
	MARTILLO DE UÑA 13 ONZAS CON MANGO EN FIBRA
	UNIDAD
	1
	 

	119
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE TUBO 24". CUERPO DE HIERRO NODULAR. MORDAZA FORJADA EN ACERO CROMO MOLIBDENO. CONSTRUCCION EN VIGUETA DOBLE "T" PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD.
	UNIDAD
	1
	 

	120
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE EXPANSION EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2"
	UNIDAD
	1
	 

	121
	A-02-02-01-004-002
	ESCALERA TIJERA TIPO I DIELECTRICA 5 PELDAÑOS / 1.80 METROS, TIPO DE POSICION: TIJERA - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: FIBRA DE VIDRIO - CANTIDAD DE ESCALONES: 05 - ALTURA MAXIMA DE LA ESCALERA: 1.80 MTS - DE LA ESCALERA CERRADA: 1.80 MTS  ANCHO DE LA ESCALERA: 54 CMS - ES PLEGABLE - NO ES EXTENSIBLE  -NO ES TELESCOPICA  - PESO: 11 KG  - PESO MAXIMO SOPORTADO: 114 KG
	UNIDAD
	1
	 

	122
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE UNIVERSAL ENCAUCHETADO DE 8'' REF. 84-056
	UNIDAD
	1
	 

	123
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE 6" 160MM UNIVERSAL, ACERO FORJADO, ACABADO NIQUELADO, MANGOS RECUBIERTOS, CON SECCION DE CORTE
	UNIDAD
	1
	 

	124
	A-02-02-01-004-008-02
	JUEGO DE MANOMETROS PARA AIRE ACONDICIONADO (ALTA Y BAJA PRESION) REFRIGERANTE R507 – INCLUYENDO LAS MANGUERAS
	UNIDAD
	1
	 

	125
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE ALICATES UNIVERSAL DE 6" , 7", 8" PARA TRABAJO ELÉCTRICO, CON MANGO RECUBIERTO EN MATERIAL ERGONOMICO. DISTRIBUIDOS ASI:  2 ALICATES* 1 PINZA PUNTA LARGA* 1 PUNZA PUNTA CURVA* 1 CORTAFRIO FRONTAL* 1 CORTAFRIO DIAGONAL
	UNIDAD
	1
	 

	126
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR 1/2-PULG 800W 2600RPM MODELO DW508S. TALADRO PERCUTOR DE 1/2 PULG-PULG (13MM) CON VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE. VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE PARA TODO TIPO DE APLICACIONES Y PARA MEJOR CONTROL EN APLICACIONES DE ATORNILLADO. EXCELENTE PARA APLICACIONES EN ACERO DE HASTA 1/2 - PULG (13MM). EXCELENTE PARA APLICACIONES EN MADERA DE HASTA 1-1/8-PULG (28MM). VELOCIDAD SIN CARGA 0-2.600 RPM. TAMAÑO DEL PORTABROCAS 1/2-PULG (13MM). GOLPES POR MINUTO 0-44200 GPM. PESO DE LA HERRAMIENTA 1.7 KG.
	UNIDAD
	1
	 

	127
	A-02-02-01-004-004-02
	JUEGO HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR TESTER SOLDADOR +24 PZ, DESTORNILLADORES, MULTIMETRO, CAUTIN.
	UNIDAD
	1
	 

	128
	A-02-02-01-004-004-02
	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE CABLEADO DE RED MULTIFUNCIÓ,KIT DE HERAMIENTAS DE RED PARA RJ45
	UNIDAD
	1
	 

	129
	A-02-02-01-004-002
	ANDAMIOS TIPO TORRE DE 5 MTS, (1.50 X 1.50 M)
	UNIDAD
	1
	 

	130
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE HERRAMIENTA 145 PIEZAS STANLY 94-376  
	UNIDAD
	1
	 

	131
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO INALÁMBRICO 24V, 02 BATERÍA RECARGABLE LITIO, MANDRIL DE 3/8, TORQUE MÁXIMO DE 82 NM
	UNIDAD
	1
	 

	132
	A-02-02-01-004-004-02
	KIT DE SOLDADURA CON CAUTÍN PROFESIONAL TIPO LÁPIZ, CAUTÍN AJUSTABLE DE 60W CON RANGO DE TEMPERATURA DE 200-450 °C, PUNTA CHAPADA EN HIERRO Y ACERO INOXIDABLE PARA ESTABILIDAD Y PRECISIÓN, VOLTAJE DE 110V, ENCHUFE ESTÁNDAR AMERICANO
	JUEGO
	1
	 

	133
	A-02-02-01-004-008-02
	JUEGO DE MANGUERAS CON MANÓMETRO DE REFRIGERACIÓN, MODELO R410, PRESIÓN 4.000 PSI, MATERIA EN ACERO, TAMAÑO DE CONEXIÓN 1/4 DE TRASPORTE, COLOR ROJO
	JUEGO
	1
	 

	134
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS STD Y MM 22 PIEZAS PRETUL 22018 COLOR PLATEADO, MODELO J-1222MP, ACABADO ACERO AL CROMO VANADIO, DISEÑO ERGONÓMICO
	CAJA
	1
	 

	135
	A-02-02-01-004-002
	CRIMPADORA DE CABLES TERMINALES, DE ALTA PRECISIÓN, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CARBONO Y ALEACIÓN, CON DISEÑO ERGONÓMICO EN AMARILLO Y NEGRO. COMPATIBLE CON TERMINALES AISLADOS Y NO AISLADOS, SOPORTANDO CALIBRES DESDE 0.1 MM² HASTA 6.0 MM², INCLUYENDO CONECTORES SOLARES MC4 14-10 AWG. DIMENSIONES APROXIMADAS DE 190 X 80 X 20 MM, PESO 705 G, IDEAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
	UNIDAD
	1
	 

	136
	A-02-01-01-004-006-01
	Planta Generadora Elite Inversor Ultra Silenciosa - GasolinaSilencioso. - Potencia máxima de 800W. - Tipo de arranque: manual. - Tipo de alimentación: nafta - Pesa 2kg. - Consume 700 mL por hora. - Dimensiones: 47cm de largo x 28cm de ancho x 29cm de alto.
	UNIDAD
	1
	 

	137
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE HERRAMIENTAS, INCLUYE 123 PIEZAS: EL KIT INCLUYE 123 PIEZAS MECÁNICAS Y UN MALETÍN DE PLÁSTICO:
- 1 RATCHET DE 3/8"
- 1 EXTENSIÓN DE 3/8" - 3"
- 3 LLAVE BUJÍA DE 3/8"
- 20 BOCALLAVES DE 3/8"
- 7 LLAVES BOCA LARGAS DE 3/8" - HEXAGONAL
- 1 RATCHET DE 1/4"
- 1 EXTENSIÓN DE 1/4" - 3", 6"
- 20 BOCALLAVES DE 1/4" - HEXAGONAL
- 20 BOCALLAVES LARGOS DE 1/4" - HEXAGONAL
- 10 LLAVES COMBINADAS
- 1 MANGO DE 1/4"
- 20 PUNTAS ESPECIALES
- 1 DESTORNILLADOR PORTA PUNTA 1/4"- 16 LLAVES HEXAGONALES - SAE Y MÉTRICO- COPAS: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 Y 1/2 PULGADAS- COPAS: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Y 14 MM- COPAS: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 Y 1/2 PULGADAS
- COPAS: 4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13 MM
	UNIDAD
	1
	 

	138
	A-02-02-01-004-004-01
	SOPLADORA, POTENCIA 600W, LARGO 19.5 CMS, ANCHO 24 CMS, ALTO 21.5 CMS, USO PROFESIONAL, VELOCIDAD 6000-16000 RPM, TIPO PISTOLAS DE SOPLAR, VOLTAJE 110V
	UNIDAD
	1
	 

	139
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA DE CALOR 1800W. 2 TEMPERATURAS 50°- 550°C. 250-500 L
	UNIDAD
	1
	 

	140
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO INALAMBRICO CON BATERIAS 36V RECARGABLE, VIENE CON MALETIN, JUEGO DE PUNTAS, REVERSIBLE, 1 CARGADOR, VELOCIDAD VARIABLE, KIT BROCAS CON ATORNILLADORES. VOLTAJE 110V. INCLUYE LUZ LED.
	UNIDAD
	1
	 

	141
	A-02-02-01-004-004-09
	HIDROLAVADORA: EL PRÁCTICO ALMACENAJE DE ACCESORIOS COMPRENDE UN COMPARTIMIENTO PARA BOQUILLAS, UNA ATORNILLA DURA (M 18 × 1,5) PARA LIMPIADORAS DE SUPERFICIES, ASÍ COMO UNA PRÁCTICA CINTA ELÁSTICA PARA FIJAR CON SEGURIDAD LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. EL SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DE PRESIÓN CONVENCE POR SUS CLARAS VENTAJAS: ESTE PROTEGE LOS COMPONENTES, AUMENTA LA LARGA VIDA ÚTIL, REDUCE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, Y DISMINUYE LAS FUERZAS DE APRIETE EN LA NUEVA PISTOLA DE ALTA PRESIÓN EASY! FORCÉ. PRESION MAX.DE AGUA (PSI): 1,885, CAUDAL (L/H) 380, POTENCIA DE CONEXIÓN (W)1,400 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TIPO DE CORRIENTE (V) 120, CAUDAL (L/H) 380 PRESIÓN MÁX. (PSI) 1885, POTENCIA DE CONEXIÓN (KW) 1,4, CABLE DE CONEXIÓN (M), PESO (KG) 20,8, DIMENSIONES (LA. × AN. × AL.) (MM) 351 X 312 X 904, ¡PISTOLA DE PULVERIZACIÓN MANUAL, EASY! FORCÉ, MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, 10 M, LANZA, 840 MM, DESCONEXIÓN DE PRESIÓN.
	UNIDAD
	1
	 

	142
	A-02-02-01-004-008-02
	PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL MULTIFUNCIONAL: PRUEBA DE DIODO, ZUMBADOR E CONTINUIDAD, LOW BATTERY TIPS, INDEPENDENCIA DE ENTRADA DE MEDICIÓN DE VOLTAJE: 10MW, MANTENIMIENTO DE DATOS, MAX HOLD, PANTALLA MÁXIMA: 1999, TAMAÑO DE LA PANTALLA: 35.6 18 MM, APAGADO AUTOMÁTICO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 AAA 1.5V BATERÍA, DURACIÓN DE LA BATERÍA: ALREDEDOR 150 HORAS, MAX JAW OPERING: 28MM DIÁMETRO, PROBADO MAX. TAMAÑO ACTUAL DEL CONDUCTOR: 26MM DIÁMETRO, SELECCIÓN DE RANGO:AUTO RANGO, PANTALLA DE SOBRECARGA: MOSTRAR OL U OL, AUTO RANGO MULTÍMETRO CON CORRIENTE AC, TENSIÓN AC/DC, RESISTENCIA, DIODO Y PRUEBA DE CONTINUIDAD. MEDIDAS DE APERTURA CORRIENTE AC EN UN CONDUCTOR DE HASTA 26MM SIN INTERRUMPIR EL CIRCUITO. CARACTERÍSTICAS DE RETENCIÓN DE DATOS, LECTURA MÁXIMA Y UNA PANTALLA LDC FÁCIL DE LEER.
	UNIDAD
	1
	 

	143
	A-02-02-01-004-009-09-3
	CARRO DE CARGA PLEGABLE TIPO PLATAFORMA, 150 KG: PLATAFORMA EN LÁMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO ANTIDERRAPANTE DE PVC
MANGO TUBULAR DE ACERO DE 1" (25 MM)
BORDE FORRADO DE HULE QUE PROTEGE DE GOLPES
PLEGABLE PARA FÁCIL ALMACENAMIENTO
RODAJAS TRASERAS GIRATORIAS.
	UNIDAD
	1
	 

	144
	A-02-02-01-003-006-09
	CAJA PARA HERRAMIENTA, PROFUNDA DE 17"X12": FABRICADA EN POLIPROPILENO BROCHES PLÁSTICOS
VOLUMEN EXTRAGRANDE PARA HERRAMIENTAS DE GRAN TAMAÑO
RANURA QUE PERMITE SUJETAR A LA MAYORÍA DE MOTOCICLETAS.

CAPACIDAD: 25 L (6.6 GAL)
DIMENSIONES CHAROLA: 12 1/2" (31.5 CM) X 11" (28 CM) X 2 3/4" (7 CM)
DIMENSIONES CAJA: 13 1/2" (34 CM) X 12" (30 CM) X 17 1/2" (44 CM)
PESO: 2.3 KG
	UNIDAD
	1
	 

	145
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADORES DIELECTRICOS: INCLUYE: (1) DESTORNILLADORES PLANO 1/8" X 4" (3.0 X 100MM) (1) DESTORNILLADOR PLANO 5/32" X 4" (4.0 X 100MM) (1) DESTORNILLADOR PLANO 7/32" X 5" (5.5X125MM) (1) DESTORNILLADOR PLANO -/32" X 6 (6.5X100MM) (1) DESTORNILLADOR CRUZ #1 X 3-5/32" (#1X80MM) (1) DESTORNILLADOR CRUZ #2 X4" (#2X100MM) Y (1) PROBADOR DE CORRIENTE. CARACTERISTICAS: PROBADOS INDIVIDUALES A 10000V Y CERTIFICADOS A 1000V MANGO ERGONOMICO, NO RESBALA Y RESISTE A LOS IMPACTOS BARRAS DE ACERO CON CROMO IMSULADO EN MOLDE INYECTADO DIRECTAMENTE A LA BARRA CUMPLE CON LA NORMA EN60900
	UNIDAD
	1
	 

	146
	A-02-02-01-004-002
	LLANA DENTADA
LLANA Y OEINES 12X12 CON MANGO DE PLASTICO ABUERTO TIENEN UNA LAMINA DE ACERO ESPECIAL DE ALTA RESISITENCIA AL DESGASTE CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSION MEDIANTE BARNIZ INCOLORO (ACERO) 
	UNIDAD
	1
	 

	147
	A-02-02-01-004-002
	ESCALERA
TIPO:1
CAPACIDAD DE CARGA: 200KG
PELDAÑOS: 12
ALTURA EXTENDIDA: 3,5M  (11.5´)
ALTURA SIN EXTENDER: 0,9M (3´)
ALTURA TIJERA: 1,7M (5,6´)
ALTURA ANDAMIO: 0,9M (3´)
ALCANCE MAXIMO (ANDAMIO): 2,9M (9,5´)
ALCANCE MAXIMO (EXTENDIDA): 4,6M (15,1´)
	UNIDAD
	1
	 

	148
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO 10", MATERIAL FABRICADOS EN ACERO CROMO VANADIO CON MORDAZAS EN ACERO, TORNILLO GRADUABLE, EXCELENTE RESISTENCIA MECANICA, CURVO ADAPTABLE A 4 PUNTOS DE SUJECIÓN EN TUERCAS O TORNILLOS
	UNIDAD
	1
	 

	149
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE PICO LORO 10", MODELO: PV28110, LARGO: 240mm, APERTURA DE MANDIBULA: 0 a 36 mm Y PESO: 0,380 Kg
	UNIDAD
	1
	 

	150
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE PARA PLOMERO, 17"
FABRICADA EN ACERO AL CARBONO
MORDAZA ACTIVADA POR RESORTE, PARA MÁXIMA PRESIÓN QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO
MORDAZAS DENTADAS AUTO AJUSTABLES HASTA 90°
MANGO TELESCÓPICO DE 4 POSICIONES 10", 12", 15" Y 17"
LONGITUD: 17" (43 CM)
EMPAQUE INDIVIDUAL: TARJETA
CAPACIDAD: 1/2" (13 MM) - 1" (25 MM)
	UNIDAD
	1
	 

	151
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE FRANCESAS
MATERIAL: CROMO - VANADIO FORJADO
TERMINACIÓN: CROMADO, CABEZAS PULIDAS
FORMA: BOCAS DE AGARRE A 22,5 GRADOS
FORMATO DE LA CABEZA: CABEZAL ANGOSTO QUE PERMITE TRABAJAR EN ESPACIOS MUY REDUCIDOS. DISEÑO LARGO DE LAS BOCAS PARA ASEGURAR EL AGARRE DE LAS PIEZAS EN LUGARES PROFUNDOS
DIAMETRO: 12"
	UNIDAD
	1
	 

	152
	A-02-02-01-004-004-02
	DESTAPADORA ELÉCTRICA K400 - 52363 (SONDA PARA CAÑERIA)
NUMERO DE MODELO DEL PRODUCTO: 52363
CABLE DE NÚCLEO MACIZO: C-321W
LONGITUD DEL CABLE: 23M GROSOR 3/8 PULG
ALIMENTACIÓN: 115V 
MOTOR: 380WATTS QUE GIRA CABLE A 165RPM
PESO DE LA HERRAMIENTA: 32 KG 
DIMENSIONE DE LA HERRAMIENTA: 90*60*50 CM 
	UNIDAD
	1
	 

	153
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE TUBO 18"
NOMBRE: LLAVE DE TUBO 18”. ALTA CALIDAD.REMACHE SÓLIDO
ACABADO: PULIDO
AISLADO: NO
ALMOHADILLA GIRATORIA: NO
CANTIDAD X EMPAQUE: 1
CARACTERÍSTICAS: INDUSTRIAL, MANGO CÓMODO Y SUAVE. MORDAZA PRECISA Y FÁCIL DE ABRIR O CERRAR.
DIÁMETRO: 60MM
LONGITUD: 18" (450MM)
MATERIALES: MORDAZA: ACERO AL CARBÓN DE ALTA CALIDAD; CUERPO HIERRO FUNDIDO DÚCTIL
PARA USO: TRABAJOS INDUSTRIALES
PUNTA MAGNÉTICA: NO
ANTI CHISPAS: NO
	UNIDAD
	1
	 

	154
	A-02-01-01-004-004-02
	TALADRO ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V-XR+
SKU: 601940
ALIMENTACION: BATERIA DE LITIO
ALTO: 11,2CM
ANCHO: 25,1CM
CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD: SI
FUERZA DE IMPACTO: 2,6 J
GOLPES POR MI MINUTOS: 0-5550 GPM
INALAMBRICO: SI
LARGO: 50 CM
MANDRIL: 1 PULGADAS
MODELO: DCH133H2-B3
PESO: 5 KG
TIPO DE MARTILLO: ROTOMARTILLO
TIPO DE VELOCIDAD: VARIABLE
USO DE HERRAMIENTA: INDUSTRIAL
VELOCIDAD: 1500 RPM
VOLTAJE: 20V
CARACTERISTICAS: IDEAL PARA PERFORAR HORMIGON Y MAMPOSTERIA
	UNIDAD
	1
	 

	155
	A-02-02-01-004-006-05
	LINTERNA DE MANO RECARGABLE. MEDIDAS: 319 X 39 X 58 MM. CARACTERISTICAS: HAZ DE LUZ AJUSTABLE CON SOLO  UN CUARTO DE VUELTA DEL CABEZAL. DURACION DE LA BATERIA: MAS DE 1.000 VECES. JUNTAS HERMETICAS. CARACTERISTICAS DEL CARGADOR: PROTECCION ELECTRONICA Y DESCONEXION AUTOMATICA. BATERIA: NIQUEL-HIDRURO METALICO DE 5 ELEMENTOS.
	UNIDAD
	1
	 

	156
	A-02-01-01-004-004-09
	KIT DE PINZA PLEGABLE PARA CAPTURA DE SERPIENTES DE 100 CM  INCLUYE BOLSA NECESARIA PARA LA MANIPULACIÓN DE ESTOS ANIMALES A BORDO DEL COMPLEJO MILITAR. 
	UNIDAD
	1
	 

	157
	A-02-02-01-004-002
	machete con funda
	UNIDAD
	1
	 

	158
	A-02-02-01-004-004-09
	GRÚA LEVANTAMOTORES HIDRÁULICA:
CAPACIDAD DE CARGA : 2 TONELADAS
CAPACIDAD DE LEVANTE: 500-2000KG
RANGO DE TRABAJO : 1050 - 1590 MM
RANGO DE ELEVACIÓN : 0 - 2360 MM
PESO : 85 KG
	UNIDAD
	1
	 

	159
	A-02-02-01-004-004-09
	DIFERENCIAL DE CADENA CAPACIDAD 5 TONELADAS: POLIPASTO DE CADENA, CON GANCHO DE ACERO, CADENA RESISTENTE AL OXIDO, LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR 3 M, SISTEMA DE FRENADO CON DOBLE TRINQUETE QUE PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD, MECANISMO DE TRIPLE ENGRANAJE, CADENA RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, GANCHOS DE ACERO AL CROMO CON GIRO DE 360° Y PESTILLOS DE SEGURIDAD, 
LARGO DE CADENA:6.80MTS
ESPESOR DE ESLABÓN.9MM
APERTURA DE GANCHO: 40MM
PESO NETO:41 KG APROX
	UNIDAD
	1
	 

	160
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4 -1/2 650W 12000RPM 110 VOLTAJE: 110V, LARGO DE 31CM, PESA 1KG (COMPAÑÍA EXDE2)
	UNIDAD
	1
	 

	161
	A-02-02-01-004-002
	REMACHADORA TRABAJO PESADO 4 BOCAS (COMPAÑÍA EXDE2)
	UNIDAD
	1
	 

	162
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR 3/8 DE PULGADA 550W 2900RPM 1V TAMAÑO DEL MANDRIL 3/8 PULGADAS TALADRO ELÉCTRICO, MODELO TB550-B3 (COMPAÑÍA EXDE2)
	UNIDAD
	1
	 

	163
	A-02-02-01-004-004-02
	SOLDADOR INVERSOR 200A 110/220V COMPACT USO DE HERRAMIENTA PROFESIONAL MODELO SI6200MDV
RANGO DE CORRIENTE : 10 - 200 A, TECNOLOGÍA ARC FORCE: LA FUERZA DEL ARCO AYUDA A QUE ESTE NO SE APAGUE, HACIENDO EL PROCESO MÁS FÁCIL Y DE MEJOR CALIDAD, TECNOLOGÍA HOT START: DA UNA POTENCIA EXTRA AL INICIAR LA SOLDADURA PARA QUE SEA MÁS FÁCIL ARRANCAR EL ARCO ELÉCTRICO, TECNOLOGÍA ANTI STICK: AYUDA A DESPEGAR EL ELECTRODO EN CASO QUE SE PEGUE CON LA PIEZA DE TRABAJO Y PROTEGE EL EQUIPO PARA QUE NO SE DAÑE, TECNOLOGÍA DUAL VOLTAGE: PERMITE CONECTAR EL EQUIPO A UNA FUENTE ELÉCTRICA DE 110V O 220V, TECNOLOGÍA TIG LIFT ARC: FACILITA EL INICIO DEL ARCO EN TIG, SIN CONTAMINACIÓN DEL TUNGSTENO, TECNOLOGÍA VOLTAGE REDUCTION DEVICE: REDUCE EL VOLTAJE DEL EQUIPO CUANDO NO SE ESTÁ REALIZANDO UNA SOLDADURA, ASÍ SE REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA Y SE PROTEGE AL OPERARIO 
PANTALLA LED: PANTALLA DELGADA Y PLANA FORMADA POR UN NÚMERO DE PÍXELES. (COMPAÑÍA EXDE2)
	UNIDAD
	1
	 

	164
	A-02-02-01-004-004-01
	BOMBA FUMIGADORA MANUAL ASPERSOR 20 LTS COLOR BLANCO (COMPAÑÍA EXDE2)
	UNIDAD
	1
	 

	165
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA PINTURA VASO DE 600CC P/COCHE,ALTA ATOMIZACIÓN 15PCS
	UNIDAD
	1
	 

	166
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL DE 1/2" CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD, VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE POTENCIA 700W VELOCIDAD DE 0 A 2600 RPM GPM 0 A 44200 GPM CAPACIDAD CONCRETO 5-13MM ACERO 13MM MADERA 45MM Y METAL, INCLUYE JUEGO DE BROCAS
	UNIDAD
	1
	 

	167
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE HERRAMIENTAS RESISTENTE A LA EXPOSICION A LAS CONDICIONES METEOMARINAS.INCLUYE CAJA DE TRANSPORTE PLASTICA CON MANIJA DE AGARRE Y TAPA INTERIOR,ALICATE DE 6" CON MANGO AISLANTE,CORTAFRIO DE 6" CON MANGO AISLANTE,PINZA DE PUNTA DE 6" CON MANGO AISLANTE,LLAVE AJUSTABLE DE 8", HOMBRESOLO DE 10",LLAVES TORR T10 - T15 - T-20 - T25 - T27 - T30 - T40,LLAVES BRISTOL 1.5MM - 2MM - 2.5MM - 3MM - 4MM - 5MM - 6MM,LLAVES MIXTAS 8MM - 10MM - 11MM - 12MM - 13MM - 14MM,DESTORNILLADORES DE PALA 1/4X6 Y 3/16X3 Y DESTORNILLADORES DE ESTRELLA 1/4X6 Y 3/16X3.
	UNIDAD
	1
	 

	168
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PARA TRABAJO INDUSTRIAL, CON MOTOR 740 WATTS, VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 550 RPM, CON CAJA DE ENGRANAJES METALICA. VEL.VARIABLE 0 A 550 RPM, QUE INCLUYA ACCESORIOS 01 LLAVE MANDRIL EMPUÑADURA. 01 MANUAL DE USO.
	UNIDAD
	1
	 

	169
	A-02-02-01-004-002
	PIQUETA CABEZA EN ACERO AL CARBONO FORJADO, MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO Y DURABILIDAD. COMPUESTO POR PUNTAS DE PICO Y HACHA VERTICAL, MANGO RESORTADO METÁLICO CON EMPUÑADURA DE GOMA ERGONÓMICA ESPECIAL PARA SOLDADURA. PESO 0.6570 KG, LARGO 29.7, ANCHO 19.5, ALTO 3.2
	UNIDAD
	1
	 

	170
	A-02-02-01-004-002
	Imán Extensible Flexible Recogedor De Acero Con Luz Led 3 Kg
	UNIDAD
	1
	 

	171
	A-02-02-01-004-002
	CALAFATEADORA PARA SILICONA DE TUBO
	UNIDAD
	1
	 

	172
	A-02-02-01-004-002
	KIT DESARMADORES DIELÉCTRICOS DE 7 PIEZAS (6 DESARMADORES Y 1 PROBADOR DE CORRIENTE). CON PUNTAS PLANAS Y DE CRUZ DE TAMAÑOS ASÍ: PUNTA PLANA: 1/8" X 4", 5/32" X 4", 7/32" X 5", 1/4" X 6", PUNTA DE CRUZ: 3/16" X 3", 1/4" X 4". FABRICADOS EN MATERIAL DE ACERO AL CROMO VANADIO CON MANGO ERGONÓMICO, ANTIDERRAPANTE Y FABRICADO EN GOMA CON PUNTAS MAGNÉTICAS CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE HASTA 1,000 V. NORMAS CUMPLIDAS: DESARMADORES: EXCEDEN LA NORMA ASME-B107.600, PROBADOR DE VOLTAJE: CUMPLE CON LA NORMA NOM-003-SCFI. RECOMENDADO PARA TRABAJOS CON VOLTAJES VIVOS Y CIRCUITOS DE 100-250 V. EN EMPAQUE DE CAJA PLÁSTICA PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
	UNIDAD
	1
	 

	173
	A-02-02-01-004-003-09
	GRASERA RECTA DE ACERO INOXIDABLE 1961-S 1/8" PTF 3/4" ALEMITE
	UNIDAD
	1
	 

	174
	A-02-02-01-004-003-09
	GRASERA FITTING CABEZA DE BOTÓN 1/4" NPTF 16MM
	UNIDAD
	1
	 

	175
	A-02-02-01-004-003-09
	[bookmark: OLE_LINK5]GRASERA   ENTRADA   DE   1/4   NPT(F)   CON   ACOPLE   Y   EXTENSION.   CAPACIDAD   3 KILOGRAMOS
	UNIDAD
	1
	 

	176
	A-02-02-01-004-002
	Tensor en acero inoxidable gancho – argolla M8
	C/U
	1
	 

	177
	A-02-02-01-004-002
	PUNTAS PARA GRASERA HEMBRA Y MACHO
	UNIDAD
	1
	 

	178
	A-02-02-01-004-003-09
	GRASERA 1/4   NPT(F)   CON   ACOPLE   Y   EXTENSION.   CAPACIDAD   3 KILOGRAMOS
	UNIDAD
	1
	 

	179
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE JUEGO DE COPAS CORTAS
	UNIDAD
	1
	 

	180
	A-02-02-01-004-006-02
	CONVERTIDOR DE VOLTAJE VTC615 CC/CC DE 24V A 12V 40A MARCA ANALYTICS SYSTEMS  
	UNIDAD
	1
	 

	181
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE EXPANSIVA 8"
	UNIDAD
	1
	 

	182
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE CINCELES, PUNZONES Y BOTADORES 
	UNIDAD
	1
	 

	183
	A-02-02-01-004-002
	CEPILLO DE HIERRO 
	UNIDAD
	1
	 

	184
	A-02-02-01-004-008-02
	DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO 1 AC-A1-II ACV DETECTOR 90-1000V
	UNIDAD
	1
	 

	185
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO  DE  TARRAJAS  Y  MACHOS  110  PCS,  MATERIAL  ACERO  ALTA  VELOCIDAD, HERRAMIENTAS PARA ROSCAR, CON MALETÍN RESISTENTE, EL PAQUETE INCLUYE: 2 LLAVES DE MATRICES X 35 MUERE X 2 LLAVES DE TUERCAS X 70 TAPS X 1  LLAVE DE T.
	UNIDAD
	1
	 

	186
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTIMETRO DIGITAL VOLTAJE DE 600 V ENTRE TERMINAL Y TIERRA, PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES, FUSIBLE PARA LA ENTRADA A.
	UNIDAD
	1
	 

	187
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO COPAS CON RATCHE DE CUADRANTE DE MEDIA COMBINADAS MILIMÉTRICAS FABRICADAS EN ACERO  CROMO-VANADIO. EL AJUSTE PERFECTO A  CADA TRABAJO, INCLUYE BOLSA FABRICADA EN NYLON, EL JUEGO ESTA COMPUESTO POR 14 PIEZAS MILIMÉTRICAS: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 17, 19, 21, 22, 24 MM, EL JUEGO CUMPLE CON NORMAS ANSI B107,6.
	KIT
	1
	 

	188
	A-02-01-01-004-006-02
	CARGADOR DE BATERÍAS APLICACIÓN MARINA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ·INTENSIDAD DE CORRIENTE 30 AMP, VOLTAJE ENTRADA 120 VCA, VOLTAJE SALIDA 12 VDC, NÚMERO DE SALIDAS 03, AMPERIOS DE SALIDA, 5/5/20, DIMENSIONES: 12.96" X 9.84" X 2.92", PESO 15,6 LIBRAS.  EQUIPO REQUERIDO MARCA GUEST MODELO CT06450 – 30 AMPERIOS.
	UNIDAD
	1
	 

	189
	A-02-02-01-004-002
	Juego De Destornilladores Borneros,  Dielectricos 6pcs + Tester Truper
	UNIDAD  
	1
	 

	190
	A-02-02-01-004-002
	Juego 13 Llaves Bristol Extra Larga Milimetrica Truper:
1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm,2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
	UNIDAD  
	1
	 

	191
	A-02-02-01-004-002
	Juego De 4 Llaves Expansivas (peston) 6, 8, 10 Y 12 Pulgadas
	UNIDAD  
	1
	 

	192
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4 1/2", 110V, 60 HZ, 11000 RPM, AMP 7,0, EJE 5/8, PESO 4.5 LBS REF 9557
	UNIDAD
	1
	 

	193
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4-1/2 PULGADA 1200W 11000RPM PULIDORA INDUSTRIAL CON SISTEMA PATENTADO DE EXPULSIÓN DE POLVO Y ESQUIRLAS, CAJA DE ENGRANAJE TIPO JAMPOT QUE REDUCE EL RUIDO Y LA VIBRACIÓN, DISCO DE FÁCIL CAMBIO SIN NECESIDAD DE LLAVE, GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE, ESCOBILLAS CON DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA QUE APAGA LA HERRAMIENTA CUANDO ES NECESARIO CAMBIARLA.
	UNIDAD
	1
	 

	194
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 115MM (4-1/2") 850 WATTS 11000 RPM DISEÑO ERGONÓMICO SE ADAPTA FÁCILMENTE A LA FORMA DE LA MANO
	UNIDAD
	1
	 

	195
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO 1/2" 500 PIES-LB 6500RPM 3.92 CFM A 90 PSI
	UNIDAD
	1
	 

	196
	A-02-02-01-004-004-02
	ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2 DE 120V 50-60HZ  900W DE 12000RPM CON ACCESORIOS
	UNIDAD
	1
	 

	197
	A-02-02-01-004-002
	Guaya para borda en acero inoxidable con protección externa en caucho.
	METRO
	1
	 

	198
	A-02-02-01-004-002
	DESTORNILLADORES BORNEROS INMANTADO PALA - ESTRIA
	UNIDAD
	1
	 

	199
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE RACHES 24 PIEZAS EN ACERO INOXIDABLE
	KIT
	1
	 

	200
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE REPARACION DE BOTE ZODIAC CON 03 PRIEZAS DE PARCHES DE PVC , MEDIDAS 15CM X 15CM,Cola náutica solvente en base policloropreno de 2 componentes
	KIT
	1
	 

	201
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA SOPLADORA/ASPIRADORA DE AIRE DE 14000RPM Y 550W, FLUJO DE AIRE DE 3,5M/M3
	UNIDAD
	1
	 

	202
	A-02-02-01-004-002
	PIQUETA MANGO METALICO FORMA ESPIRAL ERGONOMICO; PUNTA REDONDA Y PUNTA CINCEL, MEDIDA DE 20 CM X 2 CM DE DIAMETRO
	UNIDAD
	1
	 

	203
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA PETROLIZADORA - SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL CON DISOLVENTES. TOBERA: 4.5 MM. PRESIÓN DE AIRE: 50 PSI. TAMAÑO DE VASO: 900 ML
	UNIDAD
	1
	 

	204
	A-02-02-01-004-002
	KIT  DE  ORINGKIT  ORING  DE  VITON.  KIT  COMPUESTO POR  180  UNIDADES,  CON  LAS SIGUIENTES MEDIDAS: A005 2.57 MM.A006 2.9 MM.A007 3.69 MM.A008 4.47 MM.A009 5.25 MM.A010   6.07   MM.A011   7.65   MM.A012   9.25   MM.A016   15.6   MM.A110   9.19   MM.A111 10.77MM.A112 12.37MM.A113 13.95MM.A114 15.54MM.A115 17.12MM.A116 18.72MM.A210
18.64MM.A211 20.22MM.
	UNIDAD
	1
	 

	205
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO  EXTRACTOR  DE  TORNILLOS,  PARA  REMOVER  TORNILLOS  Y  PERNOS  CON CABEZAS QUEBRADAS O DAÑADAS., CONTENIDO: 5 PIEZAS, TAMAÑOS: 1#5/64 \" (1.98 MM), 2#7/16 \" (2.78 MM), 3#5/32 \" (3.97 MM), 4#1/4 \" (6.35 MM),5#19/64 \" (7.54 MM)
	UNIDAD
	1
	 

	206
	A-02-02-01-004-002
	LLAVES  ALLEN  FABRICADAS  EN  ACERO  DE  ALTA  RESISTENCIA  PARA  LA  MAYOR FORTALEZA Y DURABILIDAD. MEDIDAS: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4, 5/16, 3/8 PULGADAS, (1.58, 1.98, 2.38, 3.18,  3.96,  4.76,  5.55,  6.35,  7.94,  9.53 MM),  FABRICADAS  EN ACERO CROMO VANADIO. PUNTAS CON BISEL PARA ACOPLE RÁPIDO. ATRACTIVO ESTUCHE PLÁSTICO.
	UNIDAD
	1
	 

	207
	A-02-02-01-004-002
	PISTOLA PARA SILICONA DE TUBO
	UNIDAD
	1
	 

	208
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA PARA PINTAR DE ALTA PRESION 0,95 LT 90 PSI
	UNIDAD
	1
	 

	209
	A-02-02-01-004-002
	RACHE DE REFRIGERACION CUADRANTES DE  1/4" & 3/16" / 3/8" & 5/16"
	UNIDAD
	1
	 

	210
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA DE CALOR STXH2000-B3 POTENCIA DE 1800W. BOQUILLA ESFÉRICA CONTROL DE  TEMPERATURA  VARIABLE  DOS  NIVELES  DE  FLUJO DE  AIRE  - POTENCIA  1800W  - AJUSTE  DE  CALOR  VARIABLE  -  INTERRUPTOR  2  POSICIONES  -  TEMPERATURA  50  - 450°C/90 - 600°C - FLUJO DE AIRE 300/500 L/MIN - INCLUYE PISTOLA DE CALOR.
	UNIDAD
	1
	 

	211
	A-02-02-01-004-002
	RASQUETA   DE   2   "   EN   ACERO   AL   CARBONO   CON   MANGO   ANTIDESLIZANTE   DE PROLIPROPILENO
	UNIDAD
	1
	 

	212
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES ALLEN
	UNIDAD
	1
	 

	213
	A-02-02-01-004-002
	EXTRACTOR  DE  TORNILLOS  ROSCADOS  JUEGO  DE  EXTRACTOR  DE  TORNILLOS  5 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 

	214
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE PARCHEO Y APUNTALAMIENTO QUE CONTENGA (DESTORNILLADOR DE PALA Y ESTRIA, SERRUCHO,ABRAZADERAS, METRO, ALAMBRE DULCE, GRASA, MARTILLO CON MANGO DE ACERO, MARTILLO DE BOLA CON MANGO DE ACERO)
	UNIDAD
	1
	 

	215
	A-02-02-01-004-004-02
	SET SOLDADURA HIERRO CAUTINSET 28 CAUTIN 60W-ESTAÑO DESOLDADOR SOLDAR
	UNIDAD
	1
	 

	216
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE TUBO 12"(304 MM)
	UNIDAD
	1
	 

	217
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE ABOCINADOR/EXPANDIDOR 5/16 – 5/8" (5 – 16MM)
	UNIDAD
	1
	 

	218
	A-02-02-01-004-002
	CORTA TUBO COBRE - ALUMINIO, 3 MM - 28 MM
	UNIDAD
	1
	 

	219
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA  PARA  PINTAR  DE  BAJA     PRESION   ADAPTABLE  A  CUALQUIER  TIPO   DE COMPRESOR,             CON             BOQUILLA             DE             MEZCLA             INTERNA, BAJO   CONSUMO   DE   AIRE   Y   VASO   EN   ALUMINIO   REFORZADO   PARA   MAYOR DURABILIDAD. CONTENIDO 1 LITRO. INCLUYE: FILTRO DE TUBO DE SUCCION, BOQUILLA DE PUNTO.
	UNIDAD
	1
	 

	220
	A-02-02-01-004-002
	LLAVES Y COPAS TORX -LLAVES DE COPA TORX CTE 1/4" T-10 A T-40, CTE 1/2" T-30 A T- 60 JUEGO 18 PZS LARGAS Y CORTAS
	UNIDAD
	1
	 

	221
	A-02-02-01-004-008-02
	CALIBRADOR  GALGAS-CALIBRADOR  IGNICION  DE  VÁLVULAS  Y  DE  PLATINOS   DE  24 HOJAS CORTAS
	UNIDAD
	1
	 

	222
	A-02-02-01-004-008-02
	MANIFOLD  - MANOMETRO CON ESCALA DE R410  - R22 Y R134A   PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN. ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CON MATERIALES DE PRIMER NIVEL Y UN ALTO GRADO DE PRECISIÓN. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: ESCALA DE REFRIGERANTES: R410  - R22 Y R134A, DIÁMETRO DE MANÓMETRO: 80MM, ESCALA DE PRESIÓN: 0-400PSI; -30-140PSI, MANGUERA: ROJA, AZUL Y AMARILLA, 1/4″ X 1/4″, SE INCLUYEN LAS PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 

	223
	A-02-02-01-004-002
	PINZA PELACABLE PARA CONDUCTORES UNIPOLARES DESDE 0.2MM HASTA 6MM DE DIAMETRO POR SECCIÓN, INCLUYE CRIMPEADORA PARA TERMINALES PRE AISLADOS Y NO AISLADOS, MANGO ERGONÓMICO Y ENVAINADO EN CAUCHO
	UNIDAD
	1
	 

	224
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS DESDE 7 MM HASTA 24 MM
	UNIDAD
	1
	 

	225
	A-02-02-01-004-002
	PALANCA DE FUERZA 1/2
	UNIDAD
	1
	 

	226
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES RATCHE COMBINADAS  EN PUALGADA 15 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 

	227
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES RATCHE COMBINADAS MILIMÉTRICAS FABRICADAS EN ACERO  CROMO-VANADIO. EL AJUSTE PERFECTO A  CADA TRABAJO, INCLUYE BOLSA FABRICADA EN NYLON, EL JUEGO ESTA COMPUESTO POR 14 PIEZAS MÉTRICAS: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 17, 19, 21, 22, 24 MM, EL JUEGO CUMPLE CON NORMAS ANSI B107,6.
	UNIDAD
	1
	 

	228
	A-02-02-01-004-002
	MAZO DE GOMA DE 20 OZ PESO (566 G)
	UNIDAD
	1
	 

	229
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO COPAS 6MM A 22MM
	UNIDAD
	1
	 

	230
	A-02-02-01-004-002
	REMACHADORA DE 10"
	UNIDAD
	1
	 

	231
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA DE PRESION VARIOS USOS BAJA PRESION DE 45 PSI
	UNIDAD
	1
	 

	232
	A-02-02-01-004-002
	PIQUETA 1,2 LB ELABORADA EN ACERO AL CARBÓN DE ALTA DUREZA, PREAFILADA EN AMBOS EXTREMOS, ACABADO EN PINTURA DE ALTA RESISTENCIA, EL CABO SE AJUSTA FÁCILMENTE A PRESIÓN.
	UNIDAD
	1
	 

	233
	A-02-02-01-004-006-05
	LINTERNA  DE  MANO  PORTATIL  PROFESIONAL  DE  110  VOLTIOS  X  36  LED  LARGA DURACION  X MANGO ERGONICO X FRECUENCIA 60HZ
	UNIDAD
	1
	 

	234
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA EN PULGADAS.
	UNIDAD
	1
	 

	235
	A-02-02-01-004-002
	DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 VOL IMANTADOS POR 12 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 

	236
	A-02-02-01-004-002
	EXTRACTOR DE POLEAS RODAMIENTOS   4 " X 2 BRAZOS
	UNIDAD
	1
	 

	237
	A-02-02-01-004-002
	DESTORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/2" PUNTAS DE 5/16"X 80 MM - 5/16 X 36 MM
	UNIDAD
	1
	 

	238
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 3 ALICATES ELECTRICISTA, DIAGONAL Y PUNTA
	UNIDAD
	1
	 

	239
	A-02-02-01-004-004-02
	CAUTIN 100 WATTS
	UNIDAD
	1
	 

	240
	A-02-02-01-004-002
	PINZAS SACA CHAVETAS
	UNIDAD
	1
	 

	241
	A-02-02-01-004-002
	CORTAFRIO AISLADO DE 6”
	UNIDAD
	1
	 

	242
	A-02-02-01-004-002
	PINZA PICO LORO DE 18"
	UNIDAD
	1
	 

	243
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO DE 10"
	UNIDAD
	1
	 

	244
	A-02-02-01-004-003-09
	KTR-H DISCOVER AERÓGRAFO DE GRAVEDAD 400 CC DISCOVER
	UNIDAD
	1
	 

	245
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNIDLLADORES DE 8 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 

	246
	A-02-02-01-004-003-09
	AEROGRAFO PROFESIONAL VASO PLASTICO HCPLP
	UNIDAD
	1
	 

	247
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE BASTAGO CON ACABO INDUSTRIAL DE 8 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 

	248
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO PLEGABLE DE LLAVES TORP
	UNIDAD
	1
	 

	249
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE LLAVE EXPANSIVA DE 8 PULGADAS CON 3 PIEZAS CON ESTUCHE
	UNIDAD
	1
	 

	250
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE COPAS 1/4" 3/8" 1/2" 6PTAS Y LLAVES (4 A 32 MM - 5/32" A 1-1/4" PUL) X 150PZS
	UNIDAD
	1
	 

	251
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE LLAVES MIXTA FRACCION DE PULGADA
	UNIDAD
	1
	 

	252
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTIMETRO DIGITAL CON ESCALA AUTOMATICA
	UNIDAD
	1
	 

	253
	A-02-02-01-004-008-02
	Megometro Multimetro Digital, Insulation Resistance 1000v DC AC Auto Rango - Megometro Multimetro Digital UNI-T UT-533, Insulation Resistance 1000v DC AC  Auto Rango, UNI-T UT533 es un multimetro y megóhmetro destinado para medir la resistencia del aislamiento, voltaje continuo y alterno, corriente continua y alterna, resistencia, capacitancia y temperatura.
	UNIDAD
	1
	 

	254
	A-02-02-01-004-008-02
	pirometro Termometro digital infrarojo sin contacto certificado. Termómetro de infrarrojos REFERENCIA 568 Duel 40 a 1472 grados F 
	UNIDAD
	1
	 

	255
	A-02-01-01-004-008-02
	ADQUISICION PRUEBA DE DETECTOR DE HUMO EN SPRAY.ESTE PRODUCTO  PERMITE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE PRUEBA SIN CONTAMINAR EL DETECTOR, SIN AFECTAR SU SENSIBILIDAD Y SIN AUMENTAR EL RIESGO DE FALSAS ALARMAS. SE EVAPORA POR COMPLETO. SU FÓRMULA SEGURA Y NO TÓXICA NO CONTIENE CFC. 
FÓRMULA NO TÓXICA, NO CONTIENE CFC
SE EVAPORA COMPLETAMENTE
FUNCIONA PARA TODAS LAS MARCAS Y MODELOS DE DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICOS O DE IONIZACIÓN
ASPECTO Y OLOR: INCOLORO, LÍQUIDO, OLOR A ALCOHOL
CONTENIDO: 2.5 OZ (70.5 GRAMOS)
	UNIDAD
	1
	 

	256
	A-02-02-01-004-008-02
	TERMOMETRO DE PARED DE 10 A 55 GRADOS CENTIGRADOS
	UNIDAD
	1
	 

	257
	A-02-02-01-004-008-02
	pinza voltiamperimetrica  medicion voltaje dc:400mv-600v, ac:4v-600v medicion de corriente ac/dc:40a-400a, medicion de resistencia: hasta 400 O -40 MO, capacidad: 40 nf - 20 mf, frecuencia: 10 Hz-1MHz , medicion de temperatura:-40 °C/1000°C, medidor de diodos, auto rango. referencia UT213C
	UNIDAD
	1
	 

	258
	A-02-01-01-004-008-02
	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGGER) RANGO DE PRUEBA DE AISLAMIENTO: 0.1 M A 2000 M, VOLTAJES DE PRUEBA DE AISLAMIENTO 500 V   1000 V
	UNIDAD
	1
	 

	259
	A-02-02-01-004-002
	TORQUE/TORQUIMETRO PARA CALIBRACIÓN DE TUERCAS. -TORQUI METRO O LLAVE DINAMOMÉTRICA TIPO RATCHET DE ALTA CALIDAD PARA TRABAJO PESADO. -ESCALA DE 10 LIBRAS - 150 LIBRAS -CUADRANTE: 1/2” -CALIBRACIÓN DE FÁBRICA ESPECIALIZADA. -
	UNIDAD
	1
	 

	260
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE COPAS 108 PIEZAS DE 1/2 - 1/4 MECÁNICA PESADA : 5 COPAS LARGAS HEXAGONALES MILIMÉTRICAS CUADRANTE DE 1/2 14-15-17-19-22; 17 COPAS CORTAS HEXAGONALES MILIMÉTRICAS CUADRANTE DE 1/2 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 24-27-30-32; 8 COPAS CORTAS TORX CUADRANTE DE 1/2; E10 - E11 - E12 E14 - E16 - E18 - E20 - E24; 2 COPAS PARA BUJÍA HEXAGONALES: 16MM(5/8) - 21MM(13/16) ; 8 COPAS LARGAS HEXAGONALES MILIMÉTRICAS CUADRANTE DE 1/4 6-7-8-9-10-11-12-13; 13 COPAS CORTAS HEXAGONALES MILIMÉTRICAS CUADRANTE DE 1/4; 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; 5 COPAS CORTAS TORX CUADRANTE DE 1/4; E4 - E5 - E6 - E7 - E8 1 ACOPLE CUADRANTE DE 1/2 A 3/8; 18 PUNTAS COPA CUADRANTE DE 3/8; PH 1-2 PZ 1-2 BRISTOL 3-4-5-6 SL 4- 5.5 - 6.5 TORX 8-10-15-20-25-27-30; 1 ACOPLE PARA PUNTAS DE CUADRANTE DE 1/2 A 5/16. 17 PUNTAS (PALA, ESTRELLA, BRISTOL Y TORR) CUADRANTE DE 1/2 .1 DESTORNILLADOR DE 1/4; 1 BORRACHO DE 1/4; 1 BORRACHO DE 1/2.1 RACHE DE 1/4; 1 RACHE DE 1/2; 1 EXTENSOR BARRA CORREDIZA DE 1/4; 1 EXTENSOR DE 3" CUADRANTE DE 1/4. 1 EXTENSOR BARRA CORREDIZA DE 1/2; 1 EXTENSOR DE 5". CUADRANTE DE 1/2; CAJA PLÁSTICA DE TRANSPORTE.
	UNIDAD
	1
	 

	261
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE ALICATES MINIATURA ALICATES EN ACERO CROMO NIQUEL CON RECUBRIMIENTO ANTI-CORROSIÓN, QUIJADAS MAQUINADAS Y MANGOS RECUBIERTOS CON DOBLE PLASTISOL ANTI-DESLIZANTE. JUEGO DE 4 ALICATES. ALICATE CORTE DIAGONAL 4 PULGADAS, ALICATE CORTE FRONTAL 4 PULGADAS, ALICATE PUNTA LARGA 5 PULGADAS Y ALICATE PUNTA AGUJA 5 PULGADAS
	JUEGO
	1
	 

	262
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES  HEXAGONALES, DISEÑO RESISTENTE EN T QUE PROPORCIONA UN AGARRE SEGURO Y CÓMODO,10 PIEZAS GRABADAS CON LA MEDIDA DE CADA UNA MEDIDAS: 3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8 FABRICADAS EN ACERO VANADIO,PUNTAS CON VISEL PARA ACOPLE RÁPIDO CON ESTUCHE
	JUEGO
	1
	 

	263
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE DE PRESIÓN RECTO HOMBRESOLO 10 PULG  84371
	UNIDAD
	1
	 

	264
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES TORX, MAGNÉTICOS, 12 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 

	265
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4-1/2 PULGADA 1200W 11000RPM PULIDORA INDUSTRIAL CON SISTEMA PATENTADO DE EXPULSIÓN DE POLVO Y ESQUIRLAS, CAJA DE ENGRANAJE TIPO JAMPOT QUE REDUCE EL RUIDO Y LA VIBRACIÓN, DISCO DE FÁCIL CAMBIO SIN NECESIDAD DE LLAVE, GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE, ESCOBILLAS CON DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA QUE APAGA LA HERRAMIENTA CUANDO ES NECESARIO CAMBIARLA.
	UNIDAD
	1
	 

	266
	A-02-02-01-004-004-02
	Taladro Percutor 1/2-pulg 770w 2800rpm. Tipo de velocidad: Variable reversible, tamaño del mandril 13mm alto 25, ancho 8 velocidad 2800 RPM, potencia 770w, peso 2.43kg, largo del cable 2m, alimentacion electrica, voltaje 110v 
	UNIDAD
	1
	 

	267
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO DE 10". (CRM ARBUE)
	UNIDAD
	1
	 

	268
	A-02-02-01-004-002
	HOJAS X 10 SEGUETA BIMETALICA MANUAL 12" X 32 DIENTES. (CRM ARBUE)
	PAQUETE
	1
	 

	269
	A-02-02-01-004-002
	DESTORNILLADORES: JUEGO DE HERRAMIENTAS 45 EN 1 MANUALES PRECISAS INTERCAMBIABLES. ARTÍCULOS INCLUIDOS: - 1 TWEEZER DE 105 MM, - 1 MANGO DE 115 MM, - BARRA DE EXTENSIÓN DE 1 X 125 MM. - 7 X TOMA DE CRV: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5 35 X DESTORNILLADOR: - 10 X DESTORNILLADOR TORX: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 - 7 X DESTORNILLADOR HEXAGONAL: H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0 - 5 X DESTORNILLADOR CRUZADO: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
- 7 X DESTORNILLADOR RECTO: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 - 1 X DESTORNILLADOR TRIANGULAR: 2.0 - 1 X DESTORNILLADOR ESTRELLA: 0.8- DESTORNILLADOR 2 X Y: Y2.0, Y2.5- 1 DESTORNILLADOR DE CÍRCULO X: 0.8-1 DESTORNILLADOR U: 2.6. (CRM ARBUE)
	UNIDAD
	1
	 

	270
	A-02-02-01-004-002
	CORTAFRIO AISLADO DE 6” 
	UNIDAD
	1
	 

	271
	A-02-02-01-004-002
	DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1/8" X 7/8"; TIPO 27
	UNIDAD
	1
	 

	272
	A-02-02-01-004-002
	DISCO PARA GRATA TIPO CONO DE ALAMBRE TRENZADO DE 4" 1/2 X 7/8 PARA 8500 RPM
	UNIDAD
	1
	 

	273
	A-02-02-01-004-002
	DISCO PARA PULIR DE 4" 1/2 X 1/4 X 5/8
	UNIDAD
	1
	 

	274
	A-02-02-01-004-002
	ESPATULA METALICA DE 2 PULGADAS
	UNIDAD
	1
	 

	275
	A-02-02-01-004-002
	ESPATULA METALICA DE 3 PULGADAS
	UNIDAD
	1
	 

	276
	A-02-02-01-004-002
	FLEXOMETRO STANLEY METALICO POR 10 METROS
	UNIDAD
	1
	 

	277
	A-02-02-01-004-002
	Hombresolo 10 Pulgadas Curvo Ref 84-369, Alicate de presión quijada curva, mordaza superior fija con soldadura de cobre para máxima fuerza de apriete, ajustable palanca de fácil liberación de presión, material acero, ancho 11.6, largo 17.8
	UNIDAD
	1
	 

	278
	A-02-02-01-004-008-02
	Inflador Neumáticos 140PSI Ubermann
	UNIDAD
	1
	 

	279
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO COPAS 6MM A 22MM
	UNIDAD
	1
	 

	280
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 4 ALICATES PULGADAS COMBNADAS
	UNIDAD
	1
	 

	281
	A-02-02-01-004-002
	Juego de Cortador de Tubo y Abocinador Truper
	UNIDAD
	1
	 

	282
	A-02-02-01-004-002
	Juego de Dados 22 Piezas 12 Puntas Encastre 1/2 Pulgada Stanley, Juego de dados X22 piezas, (1) Ratchet cabeza redonda cuadrante 12 pulg, (1) Extensión de 5 Pulgadas cuadrante 12 pulg, (1) Extensión de 10 Pulgadas cuadrante 12 pulg, (16) Dados de 12 puntas cuadrante 12 pulg 38, 716, 12, 916, 1932, 58, 1116, 34, 2532, 1316, 78, 1516, 3132, 1, 1116 y 118 Pulg, (1) Barra Deslizante en T, (1) Junta universal, (1) Maleta plástica.
	UNIDAD
	1
	 

	283
	A-02-02-01-004-002
	juego de llave inglesa, mango antideslizante, apriete ajustable, acero, diseño ergonomico.
	unidad
	1
	 

	284
	A-02-02-01-004-002
	Juego de Llaves 14 Piezas Combinadas Espejo Lona 8 - 24 mm, 14 Llaves combinadas acabado espejo métricas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm.
	UNIDAD
	1
	 

	285
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES RATCHET COMBINADAS 15 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 

	286
	A-02-02-01-004-008-02
	JUEGO DE MANOMETRO R410A-R22-R404A PARA REFRIGERACIÓN UNIWELD QS4L3H-5, Psi 500 libras, para refrigeracion.
	unidad
	1
	 

	287
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADORES DE PALA 6 PIEZAS
	UNIDAD
	1
	 

	288
	A-02-02-01-004-004-02
	Kit Cautín 30w + Pomada + Carrete Estaño 100 Gr + Desoldador
	UNIDAD
	1
	 

	289
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE LLAVE EXPANSIVA DE 8 PULGADAS CON 3 PIEZAS CON ESTUCHE
	UNIDAD
	1
	 

	290
	A-02-02-01-004-002
	MAZO DE GOMA 16 ONZ
	UNIDAD
	1
	 

	291
	A-02-02-01-004-004-02
	MOTOR   TOOL   NEUMATICO   CON   LAS   SIGUIENTES   ESPECIFICACIONES,   ASI:   22.000 REVOLUCIONES POR MINUTO - CONSUMO DE AIRE 90PSI - ENTRADA DE AIRE 1/4" CON ENTRADA 1/8 - 2 LLAVES DE MANO - 1 MIPLE MACHO 1/4 - 5 PIEDRAS 1/4 - 5 PIEDRAS1/8
1 ESTUCHE
	UNIDAD
	1
	 

	292
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTIMETRO DIGITAL CON ESCALA AUTOMATICA
	UNIDAD
	1
	 

	293
	A-02-02-01-004-008-02
	pinza amperimetrica digital, tenion maxima 600V,  corriente 200A, resistencia 20.000, volataje bateria 9V, tipo bateria PP3, indicador de bateria, retroalimmentacion, acceosrios incluidos (cable de prueba, bateria, sonda de temperatura de contaco, manual)
	unidad
	1
	 

	294
	A-02-02-01-004-002
	PINZA PELACABLES DE 9 PULGADAS
	UNIDAD
	1
	 

	295
	A-02-02-01-004-002
	PIQUETA 1,2 LB ELABORADA EN ACERO AL CARBÓN DE ALTA DUREZA, PREAFILADA EN AMBOS EXTREMOS, ACABADO EN PINTURA DE ALTA RESISTENCIA, EL CABO SE AJUSTA FÁCILMENTE A PRESIÓN.
	UNIDAD
	1
	 

	296
	A-02-02-01-004-004-02
	Sonda Carrete destapa Cañeria 12 mt
	UNIDAD
	1
	 

	297
	A-02-02-01-004-004-02
	SONDA Destapacañeria Sonda De 7.6 Metros Uso Manual Taladro Truper
	UNIDAD
	1
	 

	298
	A-02-02-01-004-002
	TIJERA LAMINAS
	UNIDAD
	1
	 

	299
	A-02-02-01-003-008-09
	KIT DE PARCHEO PARA COLLARIN REFERENCIA SAFE BOAT /PARCHES /PEGANTE
	UNIDAD
	1
	 

	300
	A-02-02-01-004-008-02
	EQUIPO PORTATIL (MULTIMETRO DIGITAL) PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA EN AISLAMIENTO DE 0,1MΩ-10GΩ, CON VOLTAJE CC: 1000V, VOLTAJE DC: 750V, VOLTAJE DE PRUEBA: 100V/250V/500V/1000V
	UNIDAD
	1
	 

	301
	A-02-02-01-004-008-02
	MANIFOOLD DE REFRIGERACIÓN PARA R410a
	UNIDAD
	1
	 

	302
	A-02-02-01-004-004-02
	CAUTIN ELECTRICO 60W CALENTAMIENTO PROGRESIVO - CAUTÍN DE CALENTAMIENTO PROGRESIVO DE ALTA CALIDAD, PARA REPARACIONES DE  PROYECTOS ELECTRÓNICOS,  PUNTA EN HIERRO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CALENTADOR CERÁMICO EFICIENTE Y DE LARGA DURACIÓN.
	UNIDAD
	1
	 

	303
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO ALAMBRICO PERCUTOR 3/8 PULGADAS  12V1,3 Ah I-L, MARCA SUGERIDA DRWALL INCLUYE CAJA CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 
	UNIDAD
	1
	 

	304
	A-02-02-01-004-003-05
	GATO HIDRAULICO DE 4 TON TIPO BOTELLA
	UNIDAD
	1
	 

	305
	A-02-02-01-004-002
	Imán Extensible Flexible Recogedor De Acero Con Luz Led 3 Kg
	UNIDAD
	1
	 

	306
	A-02-02-01-004-002
	REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA 19R801D
	UNIDAD
	1
	 

	307
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA DE CALAFATEO CON TUBO EN ALUMINIO, PARA APLICACIÓN DE SILICONA SIKAFLEX., COLOR GRIS ALUMINIO
	UNIDAD
	1
	 

	308
	A-02-02-01-004-002
	PINZA PONCHADORA CABLES RJ45/CAT5E CAT6 CAT6A X DIMENSIONES X PESO 0,10 LB (0,05 KG) X LARGO 7,5'' (191 MM) X CARACTERÍSTICAS ESPECIALES X FABRICADA EN ACERO CON UN ACABADO DE ÓXIDO NEGRO PARA OFRECER ALTO RENDIMIENTO X FUNCIÓN X CABLE REDONDO Y TELEFÓNICO PLANO SATINADO STP/UTP, Y CABLE DE 22-28 AWG (0,08 MM² - 0,34 MM²) X PONCHADORA RÁPIDA Y CONFIABLE CON ESTRUCTURA DE ACERO PARA OFRECER DURABILIDAD CON CÓMODOS AGARRES ERGONÓMICOS. PONCHA CONECTORES MODULARES DE 4, 6 Y 8 POSICIONES (RJ22, RJ11/RJ12 Y RJ45). MATRICES PONCHADORAS RECTIFICADAS A PRECISIÓN, DE ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO. EL MECANISMO DE MATRACA DE CICLO COMPLETO EVITA LA LIBERACIÓN DEL CONECTOR ANTES DE QUE SE HAYA COMPLETADO LA COMPRESIÓN COMPLETA. AGARRES EN AMARILLO Y NEGRO DE MAYOR COMODIDAD Y ALTA VISIBILIDAD PARA LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA.
	UNIDAD
	1
	 

	309
	A-02-02-01-004-002
	
KIT PONCHADORA DE TERMINAL TUBULAR CON 1200PZA KIT-PTTUBO, KIT PONCHADORA DE TERMINAL TUBULAR CON 1200PZA KIT-PTTUBO, WIEPRIMA HSC8 6-4A AUTO AJUSTABLE CALIBRE AWG 23–AWG 7 (0,25–10 MM² ). KIT PONCHADORA DE TERMINAL TUBULAR CON 1200PZA KIT-PTTUBO, ES UNA HERRAMIENTA DE CRIMPADO DE TRINQUETE AJUSTABLE PARA AWG 23-7/0,25-10 MM (TL-001-RED), VIENE ACOMPAÑADO DE UN KIT DE TERMINAL DE CABLE DE 1200 PIEZAS Y UNA CAJA DE ALMACENAMIENTO. LOS CONECTORES DE TUBULAR/PIN HUECO ESTÁN FABRICADOS CON COBRE Y POLIPROPILENO (PP). NO IMPORTA SI ES UN ELECTRICISTA QUE TRABAJA CON PLC O UN AFICIONADO QUE TRABAJA CON UN MÓDULO DE RELÉ, ENCONTRARÁ QUE ESTE KIT DE PONCHADORA MUY ÚTIL PARA SUS ACTIVIDADES. CARACTERÍSTICAS: CALIBRE DE ALAMBRE APLICABLE, LA HERRAMIENTA DE CRIMPADO TIENE UN MECANISMO DE TRINQUETE EFICIENTE, UN TROQUEL DE CRIMPADO DE GRADO PROFESIONAL Y MANIJAS ERGONÓMICAS Y CÓMODAS. ESTOS ALICATES ENGARZADORES FUNCIONAN CON TERMINALES DE ALAMBRE EN EL RANGO DE AWG 23 – AWG 7 (0,25–10 MM²). DISEÑO DE TRINQUETE AJUSTABLE, PARA UN CRIMPADO PRECISO Y REPETIBLE, EVITANDO EL CRIMPADO EXCESIVO, EL KIT DE HERRAMIENTAS DE CRIMPADO TIENE UNA RUEDA DE COMPRESIÓN AJUSTABLE Y UN MECANISMO DE TRINQUETE CUADRADO QUE SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE MIENTRAS REDUCE LA TENSIÓN QUE EJERCE SOBRE LA MANO Y EL CODO. MECANISMO DE TRINQUETE PRECISO, LOS CONECTORES DE ALAMBRE SE ENGARZAN APRETANDO EL MANGO A TRAVÉS DE UN CICLO COMPLETO DE TRINQUETE HASTA QUE EL MANGO SE SUELTA AUTOMÁTICAMENTE. LA FUNCIÓN DE TRINQUETE PERMITE ASEGURAR UN CONECTOR DE CABLE MIENTRAS PUEDE INSERTAR LOS CABLES EN EL CRIMPADO. MULTIFUNCIÓN Y DURABILIDAD,  ES IDEAL PARA PROYECTOS DE BRICOLAJE Y REPARACIONES SIN SOLDADURA EN LA CASA
ESPECIFICACIONES:
MODELO HSC8 6-4A
AUTO AJUSTABLE
CALIBRE AWG 23 – AWG 7 (0,25–10 MM²)
MATERIAL DEL MANGO NAILON
CAPACIDAD DE CRIMPADO 0.010 – 0.236 IN SUP2
TERMINALES FABRICADOS CON COBRE Y POLIPROPILENO (PP)
KIT DE TERMINAL TUBULAR HUECA POR 1200 PIEZAS
E0508  BLANCA 22AWG 0.5MM² 200 PIEZAS
E7508 GRIS 20AWG 0.75MM² 200 PIEZAS / E1008 ROJA 18AWG 1.0MM² 200 PIEZAS,
E1508 NEGRA 16AWG 1.5MM² 250 PIEZAS / E2508 AZUL 14AWG 2.5MM² 250 PIEZAS
E4009 GRIS 12AWG 4.0MM² 50 PIEZAS / E6012 AMARILLA 10AWG 6MM² 25 PIEZAS
E10-12 ROJA 7AWG 10MM² 25 PIEZAS / CAJA PLÁSTICA CON 8 SEPARADORES
	UNIDAD
	1
	 

	310
	A-02-02-01-004-002
	PONCHADORA RJ11 RJ45 RJ12 - 3 EN 1: CORTA - PELA - CRIMPEA* CORTA CABLE REDONDO.* PELA EL RECUBRIMIENTO PLÁSTICO DE CABLES REDONDOS.* PRENSA ENCHUFES MODULARES PARA CONEXIÓN TELEFÓNICA DE FORMATOS RJ-45 Y RJ11/12.* MANGO AISLADO, ERGONÓMICO Y ANTI-DESLIZANTE. MEDIDA: 6" (152 MM)HERRAMIENTA MANUAL PARA USO PROFESIONAL.
	UNIDAD
	1
	 

	311
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE MACHUELOS Y TARRAJAS
	JUEGO
	1
	 

	312
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 4 ALICATES EN ACERO AL CARBONO MANGO - 1 ALICATE ELECTRICISTA 8" PUNTA PLANA MORDAZA CON ESTRIADO DIAGONAL, 1 ALICATE PUNTA LARGA 6" PUNTA CÓNICA MORDAZA CON ESTRIADO DIAGONAL, 1 ALICATE CORTA FRÍO 6" PUNTA STANDARD, 1 ALICATE DE COMBINACIÓN 8" PUNTA PLANA MORDAZA CON ESTRIADO DIAGONAL, FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO PULIDO. MANGOS DE VINIL DE ALTO DESEMPEÑO, EN COLOR NEGRO CON AMARILLO. MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJETAR CON FIRMEZA. QUIJADAS (MORDAZAS) MAQUINADAS CON PRECISIÓN PARA MEJOR SUJECIÓN. DUREZA: 35 HRC. DUREZA DEL ÁREA DE CORTE: 55 - 65 HRC. MP 
	UNIDAD
	1
	 

	313
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 10 PIEZAS COPAS SIERRA DIAMANTADA DE 6 A 30 MM , VIDRIO CERAMICA, ELABORADAS EN ACERO VANADIO  
	UNIDAD
	1
	 

	314
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE COPAS DE 8 A 28 (REF. STANLEY)
	JUEGO
	1
	 

	315
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE HERRAMIENTAS CON RATCHET Y COPAS DE AL MENOS 60 PIEZAS
	JUEGO
	1
	 

	316
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES 45 PIEZAS CON EXTENSOR FLEXIBLE Z045B, JUEGO DE 35 PUNTAS, EXTENSOR FLEXIBLE Y PUNTA MAGNÉTICA. X CARACTERÍSTICAS X JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 45 PIEZAS X INCLUYE CAJA PARA ALMACENAR TODO EL CONTENIDO, MANGO ERGONÓMICO, EXTENSOR FLEXIBLE, PUNTA MAGNÉTICA, 7 SOCKETS CÓNCAVOS X ESPECIFICACIONES X CON 35 PUNTAS INTERCAMBIABLES X 5 PUNTAS TIPO CRUZ PHILLIPS PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 X 6 PUNTAS TIPO PALA DE 1.2MM, 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 4MM X 8 PUNTAS TIPO TORX T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20 X 3 PUNTAS TIPO ESTRELLA (DE 5 PUNTAS) DE 1.2MM, 1.5MM, 2MM  X 7 PUNTAS TIPO HEXAGONAL DE 1MM, 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 3.5MM, 4MM X 2 PUNTAS TIPO TRIANGULO DE 2MM, 2.3MM X UNA PUNTA TIPO CIRCULO DE 1MM X 2 PUNTAS TIPO Y DE 1.5MM, 2MM X UNA PUNTA TIPO U DE 2.3MM
	UNIDAD
	1
	 

	317
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PALA
	UNIDAD
	1
	 

	318
	A-02-02-01-004-002
	SET 9 LLAVES LARGAS HEXAGONALES METRICAS -  LLAVES HEXAGONALES LARGAS CON PUNTA REDONDA O DE ESFERA PARA TRABAJAR A 25 GRADOS ALREDEDOR, PARA AFLOJAR O APRETAR PERNOS, LA BARRA CORTA SIRVE PARA DAR EL APRIETE FINAL O EL AFLOJE INICIAL, PUNTAS BISELADAS, LLAVES HEXAGONALES 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 & 10.0 MM
	UNIDAD
	1
	 

	319
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN,  ESTUCHE CON JUEGO DE 30 PUNTAS INTERCAMBIABLES Y DESTORNILLADOR. ES LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA EQUIPOS DELICADOS.. EL DESTORNILLADOR ES TIPO RELOJERO CON CABEZA GIRATORIA PARA UNA MAYOR PRECISIÓN E INCLUYE PUNTAS DEL TIPO ESPECIAL O SEGURIDAD Y UNA EXTENSIÓN PARA CAVIDADES PROFUNDA
	UNIDAD
	1
	 

	320
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORESDE ESTRIA X 12 PIEZAS
	JUEGO
	1
	 

	321
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE IMPACTO Y CUADRANTE X 6 
	UNIDAD
	1
	 

	322
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO - BATERÍA DE 1.5AH ION-LI 12V MAX, DISEÑO COMPACTO, LIGERO Y ERGONÓMICO, EMPUÑADURA RECUBIERTA EN GOMA, SISTEMA DE PERCUSIÓN MECÁNICO PARA PERFORAR MAMPOSTERÍA, LADRILLO Y BLOQUES, CON  CARGADOR PARA LAS BATERIAS.
	UNIDAD
	1
	 

	323
	A-02-02-01-004-004-02
	TALABRO: Kit Taladro Percutor HD555-B3: Taladro percutor, Empuñadura lateral Barra de profundidad, Llave de mandril. No incluye broca. Kit Atornillador KC4815-B3 Atornillador inalámbrico, Cargador de pared, Adaptador Hex. Magnético Blister, 15 Puntas de 25mm CrV. taladro percutor variables velocidades 1120 voltios 2800 RPM
	UNIDAD
	1
	 

	324
	A-02-02-01-004-002
	RATCHE CUADRANTE DE 1/2
	UNIDAD
	1
	 

	325
	A-02-02-01-004-002
	RATCHE CUADRANTE DE 3/8
	UNIDAD
	1
	 

	326
	A-02-02-01-004-002
	RATCHE CUADRANTE DE 1/4 
	UNIDAD
	1
	 

	327
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA 4.1/2 840W 1100RPM
	UNIDAD
	1
	 

	328
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE CINCELES, PUNZONES Y BOTADORES 
	UNIDAD
	1
	 

	329
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO LLAVES BOCA FIJA 6MM A 22MM 
	UNIDAD
	1
	 

	330
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO DE 10" 
	UNIDAD
	1
	 

	331
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 3 ALICATES ELECTRICISTA, DIAGONAL Y PUNTA 
	UNIDAD
	1
	 

	332
	A-02-02-01-004-008-02
	PINZA VOLTAMPERIMETRICA 
	UNIDAD
	1
	 

	333
	A-02-02-01-004-002
	MARTILLO 16 ONZAS EN ACERO INOXIDABLE 
	UNIDAD
	1
	 

	334
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE PELACABLE AUTOMATICA DE PRESICION 
	UNIDAD
	1
	 

	335
	A-02-02-01-004-002
	KIT LLAVES DE BOCA FIJA ACERO CROMO-VANADIO CON MANGO ERGONOMICO DE 20 PIEZAS   
	UNIDAD
	1
	 

	336
	A-02-02-01-004-002
	KIT DESTORNILLADORES ALLEN 12 PIEZAS 
	UNIDAD
	1
	 

	337
	A-02-02-01-004-002
	KIT DESTORNILLADORES HEXAGONALES 12 PIEZAS 
	UNIDAD
	1
	 

	338
	A-02-02-01-004-002
	KIT DESTORNILLADORES PROFESIONAL CON PUNTA DIAMANTE DE 12 PIEZAS 
	UNIDAD
	1
	 

	339
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE COPAS Y RATCHET EN ACERO CROMADO DE 50 PIEZAS 
	UNIDAD
	1
	 

	340
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE EXPANSION 20" ACERO CROMO-VANADIO CON MANGO ERGONOMICO 
	UNIDAD
	1
	 

	341
	A-02-02-01-004-004-02
	MOTORTOOL CON KIT DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
	UNIDAD
	1
	 

	342
	A-02-02-01-004-002
	TORQUIMETRO DIGITAL 2-200 Nm - COPA 1/2 ADAP 1/4 - 3/8
	UNIDAD
	1
	 

	343
	A-02-02-01-004-002
	KIT DESTORNILLADORES DE PRECISION DIELECTRICOS
	UNIDAD
	1
	 

	344
	A-02-02-01-004-004-02
	JUEGO HERRAMIENTAS DE DESTORNILLADORES, MULTIMETRO O TESTER, CAUTIN SOLDADOR. 
	UNIDAD
	1
	 

	345
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA DE PINTAR 1.3MM 600CC INDUSTRIAL PARA ACABADO TOTAL, AJUSTE DE ANCHO DE SALIDA 180-260MM.
	UNIDAD
	1
	 

	346
	A-02-02-01-004-006-09
	CARGADOR PORTÁTIL PARA BATERÍAS DE 12V – 24V A 50AMP.
	UNIDAD
	1
	 

	347
	A-02-02-01-004-008-02
	PINZA MULTIAMPERIMETRICA DIGITAL, VOLTAJE DC 4V - 1000V. VOLTAJE AC 4V - 750V. CORRIENTE DC 40A - 1000A. CORRIENTE AC NO. RESISTENCIA 400Ω -40MΩ. FRECUENCIA 9,999HZ - 9,999MHZ. CAPACITANCIA 40NF - 4000ΜF. CICLO DE TRABAJO 5%-95%. LOCALIZADOR DE CORTO CIRCUITO, PRUEBA DE DIODOS, RETENCIÓN DE DATOS, RETROILUMINACIÓN, APAGADO AUTOMÁTICO, FUNCIÓN DE LINTERNA, ALTO RENDIMIENTO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y FUNCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICO. DISPLAY CON RETROILUMINACIÓN.
	UNIDAD
	1
	 

	348
	A-02-02-01-004-002
	FLEXOMETRO CON HOJA METALICA  ¾” POR 5 MTS DE ALCANCE. 
	UNIDAD
	1
	 

	349
	A-02-02-01-004-002
	PINZA MULTIUSO PARA ELECTRICISTA, MANGO BI-MATERIAL ANTIDESLIZANTE DE 8”, FABRICADO EN ACERO CROMO NÍQUEL RESISTENTE DURABLE, IDEAL PARA CORTES FUERTES.
	UNIDAD
	1
	 

	350
	A-02-02-01-004-002
	ALICATE PRESIÓN TIPO C, DE 11 PULGADAS; FABRICADO EN ACERO CROMO MOLIBDENO, IDEAL PARA AJUSTE DE PIEZAS Y JUNTAS DE SOLDADURA, CON TORNILLO DE AJUSTE DE PRESIÓN Y LIBERACIÓN CONTROLADA DE LOS MATERIALES. 
	UNIDAD
	1
	 

	351
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO ALICATES 3 PIEZAS, CONTIENE 01 PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6”, 01 PINZA ELECTRICISTA DE 7” Y 01 PINZA DE PUNTA LARGA DE 6”, FABRICADO EN ACERO CROMO MOLIBDENO, MANGOS RECUBIERTOS EN MATERIAL SILICONADO PARA TRABAJO DE RIESGO ELÉCTRICO.
	UNIDAD
	1
	 

	352
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS 10 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO. PUNTAS CON BISEL PARA ACOPLE RÁPIDO, ESTUCHE PLÁSTICO QUE CONTIENE 10 LLAVES HEXAGONALES MILIMÉTRICAS DE 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10 MM.
	UNIDAD
	1
	 

	353
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE EXPANSIÓN AJUSTABLE, MANGO DE 6”, CUERPO METÁLICO CROMADO, ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA, 
	UNIDAD
	1
	 

	354
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE EXPANSIÓN AJUSTABLE, MANGO DE 10”, CUERPO METÁLICO CROMADO, ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA, 
	UNIDAD
	1
	 

	355
	A-02-02-01-004-002
	MARTILLO BOLA 16 OZ 4.5 KG
	UNIDAD
	1
	 

	356
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS, FABRICADO EN ACERO DE ALEACIÓN DE TRATAMIENTO TÉRMICO DE ALTA CALIDAD PARA UNA DUREZA Y DURABILIDAD, PUNTA IMANTADA, MANDO EN POLÍMERO RECUBIERTO CON MATERIAL SILICONADO. 
	UNIDAD
	1
	 

	357
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRESOLO 7WR IRWIN, MANDÍBULA CURVADA CON CORTADOR DE ALAMBRE INCORPORADO IDEAL PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES Y FORMAS DE MATERIAL. LIBERACIÓN DE GATILLO CLÁSICA, FABRICADO EN ACERO DE ALEACIÓN DE TRATAMIENTO TÉRMICO DE ALTA CALIDAD PARA UNA DUREZA Y DURABILIDAD, DIENTES ENDURECIDOS DISEÑADOS PARA AGARRARE DESDE CUALQUIER ÁNGULO; CON TORNILLO DE AJUSTE DE PRESIÓN Y LIBERACIÓN CONTROLADA DE LOS MATERIALES. 
	UNIDAD
	1
	 

	358
	A-02-01-01-004-004-02
	PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL 9”,  2700W DE POTENCIA. 
	UNIDAD
	1
	 

	359
	A-02-02-01-004-002
	ZAPAPICO JARDINERO DE ACERO DE 110 CM CON MANGO DE METALICO
	UNIDAD
	1
	 

	360
	A-02-02-01-004-002
	RASTRILLO METÁLICO PARA JARDÍN CON MANGO CABEZA DE 46 CM
CABEZA FABRICADA EN ACERO, REFORZADA.;MANGO FABRICADO EN MADERA ESTUFADA DE PINO CON ACABADO PULIDO Y DIENTES DE ALAMBRE PLANO, MÁS SUAVE PAR HIERBAS Y HOJAS.;CABEZA: CURVA.;NÚMERO DE DIENTES: 22.;ANCHO DE LA CABEZA: 18" (46 CM).;LARGO DEL MANGO: 48" (122 CM).
	UNIDAD
	1
	 

	361
	A-02-02-01-004-004-09
	HIDROLAVADORA 2000 MAX PSI BLACK AND DECKER LA HIDROLAVADORA 2175 PSI | 150 BAR BEPW2200-B3 BLACK+DECKER COLOR NARANJA ES LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA MANTENER TU HOGAR IMPECABLE. CON UNA POTENCIA DE 2000 W Y UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 2175 PSI, PODRÁS ELIMINAR LA SUCIEDAD MÁS DIFÍCIL EN CUESTIÓN DE MINUTOS. ADEMÁS, SU BOQUILLA TURBO Y LANZA CON BOQUILLA REGULABLE TE PERMITIRÁN AJUSTAR EL CHORRO DE AGUA SEGÚN TUS NECESIDADES. ESTA HIDROLAVADORA INCLUYE ACCESORIOS COMO ACOPLE RÁPIDO, LIMPIADOR DE BOQUILLAS Y PISTOLA GATILLO, LO QUE FACILITA SU USO Y GARANTIZA RESULTADOS ÓPTIMOS. SU MANGUERA DE 6 METROS TE BRINDA MAYOR ALCANCE Y LIBERTAD DE MOVIMIENTO, MIENTRAS QUE SU DOSIFICADOR DE DETERGENTE TE PERMITE AÑADIR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OBTENER UNA LIMPIEZA MÁS PROFUNDA. CON SU DISEÑO EN COLOR NARANJA Y SU MATERIAL DE BOMBA DE ALUMINIO, ESTA HIDROLAVADORA NO SOLO ES FUNCIONAL, SINO TAMBIÉN ESTÉTICAMENTE ATRACTIVA Y DURADERA. ADEMÁS, SU USO RECOMENDADO ES DOMÉSTICO, POR LO QUE PODRÁS UTILIZARLA EN TU JARDÍN, PATIO, COCHE Y MUCHAS OTRAS SUPERFICIES. TRANSPORTARLA SERÁ MUY SENCILLO GRACIAS A SU MANGO Y RUEDAS, Y SU APAGADO AUTOMÁTICO Y FILTRO DE AGUA TE BRINDARÁN MAYOR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR ESTA HIDROLAVADORA DE CALIDAD Y DISFRUTAR DE UN HOGAR IMPECABLE EN TODO MOMENTO. DOSIFICADOR DE DETERGENTE INCORPORADO PARA POTENCIAR EL RENDIMIENTO DE LIMPIEZA. FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO INCORPORADA AL SOLTAR EL GATILLO. DISEÑADA PARA PODER UTILIZAR DISTINTOS TIPOS DE CHORROS CO, CON MANGUERA INCLUIDA
	UNIDAD
	1
	 

	362
	A-02-02-01-004-006-05
	AERO GREEN LED LIGHTED SAFETY MARSHALLING WAND VARITA DE MARSHALLING. LED VERDE QUE PERMITE UNA VISIBILIDAD CLARA HASTA UNA MILLA DE DISTANCIA. LA VARITA OFRECE TRES MODOS DE ILUMINACIÓN: FIJO, INTERMITENTE Y LINTERNA BLANCA. ESTÁ ALIMENTADA POR TRES BATERÍAS AA, PROPORCIONANDO HASTA 400 HORAS DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO. ALARMA SOS DE 120 DB PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA Y UN DISEÑO RESISTENTE AL AGUA, ASEGURANDO SU DURABILIDAD EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS. SU BASE MAGNÉTICA PERMITE UNA COLOCACIÓN SEGURA EN SUPERFICIES METÁLICAS, Y SU CONSTRUCCIÓN ROBUSTA GARANTIZA UNA LARGA VIDA ÚTIL.
	UNIDAD
	1
	 

	363
	A-02-02-01-004-006-05
	AERO RED LED LIGHTED SAFETY MARSHALLING WAND VARITA DE MARSHALLING. EQUIPADA CON CINCO LEDS ROJOS Y UN LED BLANCO, OFRECE ALTA VISIBILIDAD EN CONDICIONES DE POCA LUZ. DISPONE DE TRES MODOS DE ILUMINACIÓN: FIJO, INTERMITENTE Y LINTERNA BLANCA. ALARMA SOS DE 120 DB PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA Y UNA BASE MAGNÉTICA PARA UNA COLOCACIÓN SEGURA EN SUPERFICIES METÁLICAS. LA VARITA ES RESISTENTE AL AGUA Y ESTÁ CONSTRUIDA CON MATERIALES DURADEROS QUE GARANTIZAN UNA LARGA VIDA ÚTIL. FUNCIONA CON TRES BATERÍAS AA, PROPORCIONANDO HASTA 400 HORAS DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO.
	UNIDAD
	1
	 

	364
	A-02-02-01-004-004-02
	PISTOLA REMACHADORA RIVETNUT 3 IN 1 RIVET NUT TOOL, RIVET GUN, REAMER SET MARCA WETOLS MODELO WE-890
	UNIDAD
	1
	 

	365
	A-02-02-01-004-004-02
	JUEGO DE PISTOLAS DEVILBISS STARTINGLINE MOD. 802342
	JUEGO
	1
	 

	366
	A-02-02-01-004-004-02
	RECTIFICADORA DE MATRICES 90° TRUPER
	UNIDAD
	1
	 

	367
	A-02-02-01-004-004-02
	LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA 6” MOD. TPN-861-2
	UNIDAD
	1
	 

	368
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO INALAMBRICO ALTA VELOCIDAD DEWALL MOD. DCD701F2
	UNIDAD
	1
	 

	369
	A-02-02-01-004-002
	IMAN LAPIZ TELESCOPICO EXTENSIBLE, IMÁN EXTENSIBLE DE ACERO INOXIDABLE, 1.5 KG, TRUPER CLIP TIPO BOLÍGRAFO, LEVANTA HASTA 1.5 KG
PARA RECUPERAR OBJETOS DE METAL EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO
	UNIDAD
	1
	 

	370
	A-02-02-01-004-008-02
	GRAMERA DIGITAL 10 KG
	UNIDAD
	1
	 

	371
	A-02-02-01-004-004-03
	PISTOLA DE CALOR
VOLTAJE: 110V
TEMPERATURA MÍNIMA: 50°C.
TEMPERATURA MÁXIMA: 600°C
	UNIDAD
	1
	 

	372
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO NEUMATICO VOLTAJE: 110V CON FUNCIÓN REVERSA. VIENE CON CAJA DE CARTÓN. SU FRECUENCIA ES DE 60HZ. CUENTA CON FUNCIÓN DESTORNILLADOR. INCLUYE FUNCIÓN PERCUTOR. VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN: 3100RPM. DIMENSIONES: 3.11" DE ANCHO, 10.31" DE ALTO Y 10.31" DE LARGO.
	UNIDAD
	1
	 

	373
	A-02-02-01-004-003-09
	PISTOLA DE LIMPIEZA ELIMINA LA GRASA Y SUCIEDAD DE LOS MOTORES, TRANSMISIONES Y PIEZAS PARA ROCIAR UNA GRAN VARIEDAD DE ACEITES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ANTIOXIDANTES CÓMODA Y FÁCIL DE USAR CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESIÓN: 344,7 – 620,5 KPA (50 – 90 PSI) FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO
	UNIDAD
	1
	 

	374
	A-02-02-01-004-004-02
	MINI RECTIFICADOR EN ANGULO RECTO O MOTORTOOL
	UNIDAD
	1
	 

	375
	A-02-01-01-004-003-09
	PRENSA HIDRÁULICA JET HP-5A DE 20TONELADAS DE CAPACIDAD, SE REQUIERE PARA PODER HACER TRABAJOS DE LÍNEA EN LOS COMPONENTES DINÁMICOS, MANTENIMIENTOS RUTINARIOS, PARA CORRECCION DE REPORTES IMPREVISTOS, Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE REMOCION DE BALINERAS, BUJES ,RODEND, TERMINALES Y MECANIZADO DE PIEZAS QUE SE REQUIEREN PARA LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS 
	UNIDAD
	1
	 

	376
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO 12V 3/8 PULGADAS GSB 12V-30
	UNIDAD
	1
	 

	377
	A-02-02-01-004-004-02
	LÁPIZ GRAFICADOR ELÉCTRICO CON 4 PUNTA DE GRABADO DE DIAMANTE ANCHO: 16,51 CM ALTO: 20,3 CM COLOR: GRIS, INCLUYE: 1 DREMEL ENGRAVER, 1 PUNTA DE GRABADO PARA MADERA, METAL, CUERO, PLÁSTICO Y GOMA (MODELO 9924), 1 STENCIL PLANTILLA DE LETRAS Y NÚMEROS Y MANUAL, PARA USO: PROFESIONAL, MARCA: DREMEL
	UNIDAD
	1
	 

	378
	A-02-02-01-004-002
	KIT SOLDADOR DE 24 PIEZAS.
MULTÍMETRO DIGITAL AVANZADO CON PANTALL LCD—QUE POSIBILITA LAS PRUEBAS Y LA LECTURA DE DATOS. EL PAQUETE DE PRECISIÓN 8 EN 1: DESTORNILLADOR TIENE DENTRO 8 PUNTAS MÚLTIPLES Y LA PEDESTAL ES IMANTADA A FIN DE QUE NO PIERDA LOS TORNILLOS FÁCILMENTE. EL DISEÑO ROBUSTO Y PRÁCTICO VA A HACER QUE SU SOLDADURA SEA MÁS EFICAZ.

INTERRUPTOR DE ON/OFF ACTUALIZADO MÁS SEGURO — EL SOLDADOR ACTUALIZADO CON INTERRUPTOR DE ON/OF PARA AHORRAN OBRA Y AFIRMAN SU SEGURIDAD. EL GEL DE SÍLICE AISLANTE EN EL HIERRO PUEDE ENCABEZAR ACERTADAMENTE EL SOLDADOR DE SER PLANCHADO A ALTA TEMPERATURA O BIEN LAS PUNTAS DE HIERRO QUE CAEN AL SUELO.

CALENTAR RÁPIDO Y DISIPACIÓN DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA— EL SOLDADOR DE 60W SE EXCITA RAPIDÍSIMO CON LA TECNOLOGÍA DE PORCELANA CALENTADA DESDE ADENTRO Y LA TUBERÍA DE HOJA CON 4 AGUJEROS DE VENTILACIÓN TIENE UNA MEJOR DISIPACIÓN DE ENSALTACIÓN QUE OTRAS. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 200 - 450.

MATERIAL DE ALTA GAMA SIN PLOMO PARA LA PROTECCIÓN— EL HILO DE LA PISTOLA DE SOLDAR Y LA PUNTA DE HIERRO A PEDESTAL DE COBRE TIENEN UNA ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y NO SON SIMPLES DE INCENDIAR. EL CABLE DE SOLDADURA SIN PLOMO ES ECOLÓGICO, NO TÓXICO, NO CONTAMINANTE. ESTE GRUPO TIENE UN PROMINENTE AISLAMIENTO, QUE NO SE OBSERVA PERJUDICADO FÁCILMENTE POR LA FUGA DE ELECTRICIDAD.

AMPLIA GAMA DE USOS — EXTENSAMENTE USADO PARA LA PLACA DE CIRCUITO DE SOLDADURA, PLACA MADRE DEL TELÉFONO, RELOJES, GUITARRA, REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, NOVATOS APASIONADOS AL BRICOLAJE EN LA VIVIENDA, SOLDADURA DE JOYERÍA, ENTRE OTRAS FUNCIONALIDADES.
	KIT
	1
	 

	379
	A-02-02-01-003-003-03
	TARRO GRASA PARA GUADAÑA MARCA STIHL 7 REFERENCIA 280 X 500 GRAMOS 
	TARRO
	1
	 

	380
	A-02-02-01-004-004-01
	BOMBA FUMIGADORA DE CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, PRESIÓN MÁXIMA DE 145 PSI, PESO 3.5 KG, MATERIAL DE BOQUILLA METÁLICO, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD Y CUERPO EN PLÁSTICO.
	UNIDAD
	1
	 

	381
	A-02-02-01-004-002
	LIMA REDONDA PARA AFILAR MACHETES Y CUCHILLOS CON DIMENSIONES DE 8 PULGADAS, TIPO PROFESIONAL MATERIAL EN ACERO. MANGO DE PLASTICO
	UNIDAD
	1
	 

	382
	A-02-02-01-004-002
	MACHETE BARRIGÓN NIQUELADO CACHA SÓLIDA, ES UNA HERRAMIENTA DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA, IDEAL PARA TRABAJOS DE CAMPO Y JARDINERÍA. CON UNA HOJA DE 457.2" DE LARGO Y 78" DE ANCHO SU MANGO DE PLÁSTICO  FABRICADO CON ACERO DE ALTA CALIDAD, ES DURADERO Y RESISTENTE AL DESGASTE, ASEGURANDO UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN CADA USO. 
	UNIDAD
	1
	 

	383
	A-02-02-01-004-002
	PALA REDONDA PROFESIONAL LARGO 144 CM Y ANCHO 23 CM
	UNIDAD
	1
	 

	384
	A-02-02-01-004-006-01
	ARRANCADOR DIRECTO PARA MOTOR DISPONIBLE 25A Y 32A
	UNIDAD
	1
	 

	385
	A-02-02-01-004-002
	GRATA COPA DE ALAMBRE ONDULADO GRUESO DE 5 PULGADAS EJE 5/8 - 11
	UNIDAD
	1
	 

	386
	A-02-02-01-004-002
	CUCHILLA PARA GUADAÑA GUADAÑADORA STIHL
	UNIDAD
	1
	 

	387
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO EXPANSOR ABOCARDADOR TUBO COBRE 275 + CORTATATUBO 274
	UNIDAD
	1
	 

	388
	A-02-02-01-003-006-09
	NYLON PARA GUADAÑA 3.3 MM BELLOTA COLOR NEGRO CARRETE X 400 METROS
	ROLLO
	1
	 

	389
	A-02-02-01-003-006-09
	YOYO GUADAÑADORA AUTOMÁTICO THP-117 BELLOTA STIHL FS280 COLOR NEGRO
	UNIDAD
	1
	 

	390
	A-02-02-01-004-006-02
	PROBADOR CIRCUITO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ AUTOMÓVIL PORTÁTIL
	UNIDAD
	1
	 

	391
	A-02-02-01-004-002
	PISTOLA PARA SILICONA CALAFATEO CON CREMALLERA
	UNIDAD
	1
	 

	392
	A-02-02-01-004-003-09
	AERÓGRAFO TRABAJO INDUSTRIAL 600 CC
	UNIDAD
	1
	 

	393
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE CORTADOR DE TUBO Y ABOCINADOR X 3 PIEZAS
	JUEGO
	1
	 

	394
	A-02-02-01-004-002
	SEGUETA MARCO ACERO 12 PULGADAS TOOLCRAFT TC0252
	UNIDAD
	1
	 

	395
	A-02-02-01-004-002
	BARRA 12 LB AGRICOLA/CONSTRUCCION HERRAGRO 3205-12
	UNIDAD
	1
	 

	396
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO MARTILLO DEMOLEDOR PERFORADOR 2850W
	UNIDAD
	1
	 

	397
	A-02-02-01-004-002
	 ESCALERA MULTIPROPOSITO PLEGABLE 16 PELDAÑOS ALUMINIO 4.34M CAPACIDAD 200 KG
	UNIDAD
	1
	 

	398
	A-02-02-01-004-002
	KIT JUEGO DE LLAVES ALLEN
	KIT
	1
	 

	399
	A-02-02-01-004-002
	KIT JUEGO DE BROCAS DE TUSTENO PARA METAL
	KIT
	1
	 

	400
	A-02-02-01-004-002
	KIT JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO, PUNTA DE CARBURO,
	KIT
	1
	 

	401
	A-02-02-01-004-008-02
	JUEGO DE MANÓMETROS DE REFRIGERANTE, HERRAMIENTAS DE AIRE ACONDICIONADO
	UNIDAD
	1
	 

	402
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA INALAMBRICA DE 4.1/2 18V MAKITA DGA467Z
	UNIDAD
	1
	 

	403
	A-02-02-01-004-003
	EXTRACTOR DE AIRE  PARA PARED  COLOR BLANCO, DIMENSIONES: ALTO 39.9 CM,ANCHO, 39.9 CM, CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN 1080 M3/H.
	UNIDAD
	1
	 

	404
	A-02-02-01-004-002
	KIT DE HERRAMIENTAS, INCLUYE 250 PIEZAS: 1 MARTILLO SACA CLAVOS DE 13 OZ, 16 LLAVES ALLEN HEXAGONALES, 29 LLAVES DADO, 22 PUNTAS DE 25 MM CON 02 RACKS, 6 LLAVES PUNTA CORONA (8, 10, 11, 13, 14, 15), 1 CHICHARRA (MANDO) DE 10 MM (3/8) PULG, 1 BLOW MOLD CASE.
	JUEGO
	1
	 

	405
	A-02-02-01-004-002
	Pela Cable automático Multifuncional.
	UNIDAD
	1
	 

	406
	A-02-01-01-004-004-02
	MINI AMOLADORA ELÉCTRICA PORTÁTIL FUNCIONAL 6000-1
	UNIDAD
	1
	 

	407
	A-02-01-01-004-004-02
	MOTOR TOOLS ESMERILADOR PROFESIONAL DE ESPIGO
	UNIDAD
	1
	 

	408
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 201 PIEZAS MILIMETRICAS DE 1/2
	JUEGO
	1
	 

	409
	A-02-02-01-004-002
	KIT EXTRACTOR PARA RODAMIENTO 12 PIEZAS 30-75 MM PROFESIONAL
DIÁMETRO: 75 MM, MECÁNICA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, PARA EXTRAER BALEROS DE EJES, BALEROS CÓNICOS, FLECHAS Y ENGRANES SIN GOLPEAR Y DEFORMAR
	JUEGO
	1
	 

	410
	A-02-02-01-004-002
	SET DE EXTRACTORES   DE RODAMIENTO DE 5 PIEZAS FABRICADO EN ACERO AL CARBONO. INCLUYE: 01 EXTRACTOR DE BRAZO PITMAN, 01 BRAZO PITMAN Y EXTRACTOR DE EXTREMO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO, 01 BRAZO DE DIRECCION Y EXTRACTOR DE ROTULA, 01 SEPARADOR DE BOLA, 01 EXTRACTOR CÓNICO DE BRAZO PITMAN.              
	JUEGO
	1
	 

	411
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 201 PIEZAS DE PULGADAS DE 1/2
	JUEGO
	1
	 

	412
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO LLAVES COMBINADAS CON RATCHET ESTUCHE 8PZ 8 - 19MM, FABRICADO EN ACERO CR-V PARA MAYOR RESISTENCIA, ACABADO CROMADO TIPO ESPEJO QUE AYUDA A EVITAR LA OXIDACIÓN,TECNOLOGÍA SURFACE DRIVE, LLAVES TIPO RATCHET TIENEN ENGRANAJE DE 72 DIENTES, PERMITIENDO GIRAR EL TORNILLO CON SOLO 5° DE DESPLAZAMIENTO, DISEÑO DELGADO DE LA CABEZA PARA ACCEDER A OTROS ESPACIOS ESTRECHOS A DONDE OTRAS LLAVES NO LLEGAN, MARCA EN BAJO RELIEVE,TEMPLE ADICIONAL EN LA BOCA FIJA DE LA LLAVE, SUPERFICIE DE CONTACTO DE 11 DIENTES EN EL MECANISMO PARA MAYOR AGARRE, MAYOR VIDA ÚTIL Y SEGURIDAD.
	JUEGO
	1
	 

	413
	A-02-01-01-004-003-09
	ProTimerBT temporizador de disparo azul, tamaño único, CEI-4720 Color Azul Material Plástico Dimensiones del producto 3"prof. x 5"an. x 1,5"al. Pulgadas
	UNIDAD
	1
	 

	414
	A-02-02-01-003-006-09
	Caja Pelican 1510 estuche multiusos con espuma color negro 22.9 cm x 35.1 cm x 55.9 cm
	UNIDAD
	1
	 

	415
	A-02-02-01-004-003-02
	BOMBA DE VACÍO DE UNA SOLA ETAPA , ALIMENTADA POR UN MOTOR DE COBRE DE 1/3 HP, GARANTIZA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO DE HVAC. CON UN CAUDAL DE 4 CFM, PUEDE REDUCIR LOS SISTEMAS A 37,5 MICRAS (5 PA) PARA UN MANTENIMIENTO RÁPIDO Y FÁCIL DE LOS SISTEMAS DE CA QUE EMPLEAN REFRIGERANTES R12, R22, R134A, R410A Y R502
	UNIDAD
	1
	 

	416
	A-02-01-01-004-003-09
	MANÓMETRO PARA REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO: 4 MANGUERAS SERVICIO, VACIO ALTA Y BAJA PRESIÓN, 2 ACOPLES RÁPIDOS DE 1/4 DE PULGADA, KIT REPARACIÓN DE VÁLVULAS,5 ACOPLES, VALVULA PARA TARROS DE REFRIGERANTE, GANCHO PARA COLGAR EL MANÓMETRO, 600 PSI: TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA 80 °C, TAMAÑO DE LA CONEXIÓN ¼, POSICIÓN DE LA CONEXIÓN INFERIOR, TIPO DE MANÓMETRO DIAFRAGMA,
	KIT
	1
	 

	417
	A-02-01-01-004-004-02
	Aspiradora truper especial para limpieza de vehículos potencia máxima de 3 HP (2.200W) CAPACIDAD 23L
	UNIDAD
	1
	 

	418
	A-02-01-01-004-004-02
	Electro bomba periférica 1 HP Barnes QB 80 para bobear agua potable, voltaje 11ov, motor eléctrico monofásica 3.500 rpm potencia 1 HP
	UNIDAD
	1
	 

	419
	A-02-02-01-004-002
	Kit Ponchadora Conector Bnc Coaxial profesional Swepeet Crimp C,13
	KIT
	1
	 

	420
	A-02-02-01-004-002
	TORNILLO DE BANCO DE TRABAJO(tornillo de mesa pequeño) (prensa mini)
	UNIDAD
	1
	 

	421
	A-02-02-01-004-002
	PINZA PELACABLE : Alicate Pelacables 6 Pulgadas en Acero para Cortar x 6 Unidades Toolcraft Fabricada en acero al carbón, Acabado negro fosfatado, Para corte, Capacidad de corte: 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 y 2.6 mm, Longitud: 6
	UNIDAD
	1
	 

	422
	A-02-02-01-003-005-05
	NYLON PARA GUADAÑADORA NYLON PARA GUADAÑADORA MATERIAL PLASTICO - TRIMCUT 31-2 STHIL
	UNIDAD
	1
	 

	423
	A-02-02-01-004-002
	MACHETE GALVANIZADO DE 22" PARA TRABAJO EN MONTE GRUESO
	UNIDAD
	1
	 

	424
	A-02-02-01-004-004-02
	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULG. 500W (ALÁMBRICO)
POTENCIA: 500W
CAPACIDAD CONCRETO: 16MM (5/8")
ACERO: 13MM (/1/2")
MADERA : 20MM (13/16")
IMPACTOS POR MINUTO(IPM): 0 - 43,500
REVOLUCIONES POR MINUTO(RPM): 0 - 2,900
DIMENSIONES (L X W X H): 262X70X196MM (10-3/8"X2-3/4"X7-3/4")
PESO: 1.7KG (3.7LBS)
	UNIDAD
	1
	 

	425
	A-02-02-01-004-004-02
	Soldador Inversor 3 En 1 (mig, Mma, Lif Tig) MINI MIG 250 AMPERIOS MULTIPROCESOS

ROLLO SOLDADURA MIG MAXIMO 1 kilogramo
VOLTAJE 110/220V
AMPERAJE 20-250 A
MIG - MMA - LIF TIG
SOLDADURA MIG ALAMBRE 0.30 0.35 0.40
MIG FLUX CORE (SOLDADURA MIG SIN GAS)
	UNIDAD
	1
	 

	426
	A-02-02-01-004-002
	Set Destornillador De Precision Brooklyn Juego 143 Piezas
	UNIDAD
	1
	 

	427
	A-02-02-01-004-002
	SET 9 LLAVES LARGAS HEXAGONALES METRICAS -  LLAVES HEXAGONALES LARGAS CON PUNTA REDONDA O DE ESFERA PARA TRABAJAR A 25 GRADOS ALREDEDOR, PARA AFLOJAR O APRETAR PERNOS, LA BARRA CORTA SIRVE PARA DAR EL APRIETE FINAL O EL AFLOJE INICIAL, PUNTAS BISELADAS, LLAVES HEXAGONALES 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 & 10.0 MM, PARA CGRUPA
	UNIDAD
	1
	 

	428
	A-02-02-01-004-004-02
	PULIDORA DE 4-1/2". POTENTE MOTOR DE 700W PARA MAYOR DURABILIDAD Y RENDIMIENTO. VELOCIDAD 11.000 RPM. SISTEMA DE VENTILACION AVANZADO QUE PROPORCIONA FLUJO DE AIRE MAXIMO. INTERRUPTOR DESLIZANTE DE DOS MOVIMIENTOS. BLOQUEO DEL EJE PARA CAMBIOS RAPIDOS. CAJA DE ENGRANAJES COMPACTA. INCLUYE GUARDA Y LLAVE.
	UNIDAD
	1
	 

	429
	A-02-02-01-004-008-02
	Probador Y/o Medidor De Fugas Cilindro De Motor, Automotriz
	UNIDAD
	1
	 

	430
	A-02-01-01-004-004-02
	PRENSA DE BANCO 8" GIRATORIA
	UNIDAD
	1
	 

	431
	A-02-02-01-004-002
	Ponchadora Hidraulica Yqk-300 Yqk300 6 Awg -500 Mcm
	UNIDAD
	1
	 

	432
	A-02-02-01-004-003-09
	Pistola de calor Stanley referencia 2000-B3 de 110 voltios.
	UNIDAD
	1
	 

	433
	A-02-02-01-004-008-02
	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 374 FC. MEDICION DE CORRIENTE DE CA Y CC DE 600 A MEDIDA DE TENSION DE CA Y CC DE 1.000 V , VERDADERO VALOR EFICAZ DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES. MEDICION DE RESISTENCIA HASTA 6.000 V CON DETECCION DE CONTINUIDAD GRABACION DE ENTRADA MIN. , MAX. Y MEDIA PARA CAPTURAR LAS VARIACIONES AUTOMATICAMENTE.
	UNIDAD
	1
	 

	434
	A-02-02-01-004-002
	Paño De Llaves Combinadas Stanley De 14 Pz En Mm Ref 86081
	UNIDAD
	1
	 

	435
	A-02-02-01-004-008-02
	MULTIMETRO DIGITAL AUTO RANGO DE 7 FUNCIONES, PRUEBA VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA, RESISTENCIA, CONTINUIDAD, TEMPERATURA, DIODOS Y BATERIAS. FACIL DE LEER PANTALLA DIGITAL. INCLUYE CABLES DE PRUEBA Y MANUAL DE INSTRUCCIONES, MATERIAL PLASTICO ABS 55%, LATON 10% Y PVC 25% Tipo de pantalla Digital, Tensión, máxima CA 600V, Tensión máxima CC 600V, Corriente máxima CA 10 A, Corriente máxima CC 10 A, Frecuencia máxima 400 Hz  y Peso 1 kg.
	UNIDAD
	1
	 

	436
	A-02-02-01-004-002
	LLAVE DE EXPANSIÓN AJUSTABLE, MANGO DE 6”, CUERPO METÁLICO CROMADO, ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA, 
	UNIDAD
	1
	 

	437
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS: EL JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 148 PIEZAS INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS CRUCIALES NECESARIAS PARA LAS REPARACIONES Y EL MANTENIMIENTO BASICOS, MATERIAL DURADERO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN: CON HERRAMIENTAS DEL JUEGO TRATADAS TÉRMICAMENTE; GARANTIZA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y SERÁN DURADERAS. PRÁCTICO ALMACENAMIENTO: JUEGO INCLUYE UN ESTUCHE RESISTENTE Y PRÁCTICO MOLDEADO POR SOPLADO QUE ALBERGA DE FORMA SEGURA CADA HERRAMIENTA EN SU RESPECTIVA RANURA MOLDEADA
	UNIDAD
	1
	 

	438
	A-02-02-01-004-002
	Juego Expansor Abocardador Tubo Cobre 275
	UNIDAD
	1
	 

	439
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE SACABOCADOS DE GOLPE EN BOLSA ENROLLABLE DE CUERO ARTIFICIAL DE 19 PIEZAS DESDE 2MM HASTA 30MM
	UNIDAD
	1
	 

	440
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE RACHE COPAS 40 PIEZAS. CONSTA DE 1UNID 3/8" MANGO TRINQUETE REVERSIBLE; 14 UNIDS 1/4 TOMAS DR. METRICA: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM; 14 UNIDS DR TOMAS SAE: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 17/32", 9/16"; 3 UNIDS 1/4" DR SAR ZOCALO (8PT): 1/4", 5/16", 3/8"; 1 UNID 3/8" DRX3" EXT. BAR; 1 UNID 1/4"X3/8" ADAPTADOR; 1 UNID 3/8" DR.21MM CHISPA TOMA DE CORRIENTE; 1 UNID 6" MANGO SPINNER; 2 UNID 3/8" DADOS METRICOS: 5/8" (16MM), 15 MM 
	UNIDAD
	1
	 

	441
	A-02-02-01-004-002
	Juego de copas mixto de 3/8 1/4 de 85 piezas Stanley referencia 71651
	UNIDAD
	1
	 

	442
	A-02-02-01-004-002
	JUEGO DE 25 LLAVES MÉTRICAS Y DADOS MANDO ½”, QUE INCLUYA: 1 RATCHET CABEZA REDONDA CUADRANTE ½”, 1 EXTENSIÓN DE 5” CUADRANTE ½”, 1 EXTENSIÓN DE 10” CUADRANTE ½”, 8 LLAVES COMBINADAS DE 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 Y 19 MM, 7 DADOS DE 6 PUNTAS CUADRANTE ½” DE 3/8, 5/8, 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 PULGADAS, 5 DADOS DE 6 PUNTAS CUADRANTE ½” DE 10, 11, 12, 13, 14 MM, 1 DADO PARA BUJÍA CUADRANTE ½” DE 5/8”. ESTUCHE PLÁSTICO PARA ALMACENAMIENTO Y/O TRANSPORTE. 
	UNIDAD
	1
	 

	443
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO. MATERIAL ACERO CROMO VANADIO, 7 PULGADAS MORDAZA SUPERIOR, TORNILLO CON MICRO AJUSTE DE MORDAZA Y PALANCA DE FACIL LIBERACION , MORDAZAS RECTAS
	UNIDAD
	1
	 

	444
	A-02-02-01-004-002
	HOMBRE SOLO DE 10" 
	UNIDAD
	1
	 

	445
	A-02-02-01-004-003-02
	HIDROLAVADORA FAST 1550PSI MAX. 5.5 LT/MIN MAX. 1300W
	UNIDAD
	1
	 

	446
	A-02-02-01-004-002
	HERRAMIENTA DE MANO PICKUP PARA LA RECUPERACION DE OBJETOS EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO, TIPO DE AGARRE GRIPPER, POSTE METALICO DE 33 PULGADA DE LARGO Y MANGO DE SUJECION DE PLASTICO. 
	UNIDAD
	1
	 

	447
	A-02-02-01-004-003-05
	Gato Hidráulico Tipo Zorra 2 Toneladas
	UNIDAD
	1
	 

	448
	A-02-02-01-004-002
	EXTRACTOR DE RODAMIENTOS - JUEGO DE EXTRACTOR 6" DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO PESADO EXTRACTOR DE RODAMIENTOS TIPO GUILLOTINA, MAS EXTRACTOR DE 2 PATAS, USADOS PARA DESMONTAR POLEAS, RODAMIENTOS, ETC. ES UN PAR DE SUPER AQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TALLER  Y EQUIPOS  INDUSTRIALES DISEÑADAS PARA TRABAJAR EN CONJUNTO.
	UNIDAD
	1
	 

	449
	A-02-02-01-004-004-02
	ESTACION DE SOLDADURA: Voltaje de operación: 110VAC
Color: Negro
Tipo de la bomba de aire: Diafragma
Circulación de aire: hasta 24 lts/Min
Tipo de bomba de aire: Diafragma
Visualización: Led display x 2
Visualización volumen de aire: perilla con dial graduado.
Temperatura de aire: 100-480
Temperatura de cautín: 200-480
Peso: 4.5 Kgs

Contenido de la caja:

– Estación de calor BAKU 702B.
– Toberas de calor x 3 de diferentes tamaños.
– Cautín
– Base porta cautín.
– Base porta boquilla.
	UNIDAD
	1
	 

	450
	A-02-02-01-004-004-02
	Estación de soldadura digital, equivalente a 75 vatios, con control de calor de precisión 392 °F a 896 °F y transformador integrado Antiestático, sin plomo, con pantalla °C/°F.
	UNIDAD
	1
	 

	451
	A-02-02-01-004-004-02
	ESMERIL DE BANCO 6 PULG. 1/2 HP DW752-B3, TIPO ESMERIL DE BANCO, ALIMENTACION 115VAC 60 HZ, DIAMETRO DISCO 6 PULGADAS, MODELO DW752-B3, CARACTERISTICAS ESMERIL DE BANCO CON BASE Y MOTOR DE HIERRO FUNDIDO QUE PROVEEN MAYOR DURABILIDAD, MOTOR DE INDUCCION DE 1/2 HP PARA APLICACIONES DE ESMERILADO INDUSTRIALES, MOTOR DE GRAN CAPACIDAD PARA REMOVER MATERIAL A ALTA VELOCIDAD, SOPORTES DE ALUMINIO MAQUINADOS A PRECISION QUE PERMITEN AL USUARIO POSICIONAR EL TRABAJO DE MANERA ESTABLE. TIPO DE VELOCIDAD FIJA, USO INDUSTRIAL, VELOCIDAD 3450 RPM, POTENCIA 375 W, INCLUYE 2 PIEDRAS ABRASIVAS GRANOS 36 Y 60, PROTECTOR CONTRA CHISPAS, SOPORTE PARA PIEZA DE TRABAJO. PESO DE LA HERRAMIENTA: 13,8 KG. 
	UNIDAD
	1
	 

	452
	A-02-02-01-004-002
	ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA 5 PASOS DE 1,50 METROS DIELÉCTRICA TIPO IA DE 136 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA CON BANDEJA
	UNIDAD
	1
	 

	453
	A-02-02-01-004-004-02
	DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE 
	UNIDAD
	1
	 

	454
	A-02-02-01-004-002
	DESTORNILLADOR ELECTRONICO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES
	UNIDAD
	1
	 

	455
	A-02-02-01-004-004-02
	CORTAFRIO FABRICADO EN ACERO CROMO NIQUEL PARA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR SUPERFICIE DE CORTE. CON RECUBRIMIENTO ANTI-CORROSION. QUIJADAS MAQUINADAS PARA MEJOR AGARRE. MANGOS RECUBIERTOS CON DOBLE PLASTISOL ANTI-DESLIZANTE. LARGO: 7"
	UNIDAD
	1
	 

	456
	A-02-02-01-004-006-02
	Cargador de batería de 20 amperios, 12 V/24 V, cargador de batería inteligente totalmente automático, cargador de flotador Lifepo4, cargador de goteo, mantenedor/cargador de reparación de pulso
	UNIDAD
	1
	 

	457
	A-02-02-01-004-008-02
	CALIBRADOR DE REFRIGERACION CON MANOMETROS DE ALTA PRESION Y MANOMETRO DE BAJA PRESION COMPATIBLES PARA REAJUSTARSE AL PUNTO CERO. LOS MANOMETROS DE LOS COLECTORES ESTAN MARCADOS CON ESCALAS DE TEMPERATURA Y PRESION O ESTAN EQUIPADOS CON ESCALAS DE REFRIGERANTE INTERCAMBIABLES. MUESTRAN 6 DATOS EN LOS MEDIDORES DE MEDICION PSI BAR R-404A R-134A R-22 R-410A. ROJO/AMARILLO/AZUL 3 LAS MANGUERAS SON COMPATIBLES CON TODAS SUS DEMANDAS. LAS MANGUERAS SOPORTAN 2500 PSI C-HARGING PRESION Y 500 PSI DE PRESION DE RAFAGA. EQUIPADO CON UN GANCHO FACIL DE COLGAR. MODELO: YS-027MATERIAL: METAL + PLASTICO LONGITUD DE LA MANGUERA: 1.5M LISTA DE EMBALAJE: 1 GUAGE 3 X 1,5 M MANGUERA, 1 ABRELATAS, 2 ADAPTADORES DE CONEXION,1 LLAVE DE GANCHO, 1 GANCHO, 1 BOLSA DE ACCESORIOS, 1 CAJA DE PLASTICO.
	UNIDAD 
	1
	 

	458
	A-02-02-01-004-008-02
	CALIBRADOR CON MANOMETRO MEDIDOR DE PRESION AIRE PARA LLANTAS 
	UNIDAD
	1
	 

	459
	A-02-02-01-004-002
	BROCA JUEGO DE BROCAS 16 PIEZAS, ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS EN ACERO ALTO CARBONO DUREZA 45HRC,• MEDIDAS HIERRO : 5/64 -7/64 - 5/32 - 3/16 - 15/64 - 5/16.• MEDIDAS MURO : 5/32 - 3/16 - 15/64 - 5/16 - 25/64.•MEDIDAS MADERA : 5/32 - 3/16 - 15/64 - 5/16 - 25/64.• ESTUCHE ACRILICO.
	UNIDAD
	1
	 

	460
	A-02-02-01-004-002
	ABOCINADOR DE TUBERIA, HERRAMIENTA DE ENSANCHAMIENTO, JUEGO DE ABOCINADORES CON PUENTE DESLIZANTE ABRE FACIL DE ACERO FORJADO PARA FACIL INSERCION Y REMOCION DE TODO DESPUES AL ABOCINAR O EXPANDIR, MEDIDAS 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8,
	UNIDAD
	1
	 




COSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES 

	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	Todos los elementos deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el anexo “A”
	

	2
	El oferente deberá manifiesta por escrito que los bienes a suministrar son de excelente calidad y originales de fábrica
	

	3
	GARANTIA TECNICA: El oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes ofertados en las cantidades mínimas requeridas por la Armada Nacional, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un (1) año, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista deberá asumir, por su cuenta y riesgo el cambio de repuesto, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir del informe de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato En este caso corresponderá a la Armada Nacional notificar por escrito al contratista la falla o el defecto el contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo requerido, sin ningún costo para la Armada Nacional si la anomalía es resultado de mala operación o del uso indebido por parte de la Armada Nacional, debidamente comprobada, la corrección de la novedad será a cargo de la Armada Nacional
	

	4
	Devolución y Reposición: La armada Nacional – Base Naval ARC “Málaga”, se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas en el anexo “A”, evento en el cual, el contratista queda obligado a efectuar el cambio sin ningún costo adicional para la entidad, exactamente a lo requerido y ofrecido, en un término máximo de 8 días hábiles una vez realizado el requerimiento por el supervisor del contrato
	

	5
	En caso que la entidad requiera algún elemento que no esté incluido en el anexo técnico del presente proceso, pero que sea de la misma naturaleza, el proponente estará en la obligación de suministrarlo previa cotización y estudio de mercado que adelanta el supervisor del contrato. Para determinar el valor de estos elementos, el supervisor requerirá al proponente cotización y elaborara estudio de mercado con una cotización más, con el fin de establecer los precios de mercado con los cuales serán adquiridos los elementos.
	

	6
	El contratista se compromete a hacer entrega de los elementos en las instalaciones de la Base Naval ARC “Málaga” para las unidades que se encuentran en dicha guarnición, por lo que debe incluirse en el costo de los bienes, el valor de transporte, fletes y otros gastos, que se incurran para le entrega en este lugar, Se debe tener en cuenta el lugar geográfico donde se encuentra ubicada la Base Naval ARC “Málaga” antes de presentar propuesta, toda vez que se trata de una unidad de especiales características ubicada a 27 millas náuticas de BUENAVENTURA y el único medio de ingreso a la unidad es de forma Marítima.
	




En este anexo debe registrarse TODAS las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que asegure la satisfacción de la necesidad institucional, por ende, debe ser aceptados por el participante y será obligatorio para quien resulte adjudicatario y funja como contratista durante la ejecución contractual.
 


ANEXO “J”
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE 

	ITEM
	NOMBRE DEL CONTRATANTE
	NOMBRE DEL CONTRATISTA
	No. CONTRATO
	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO
	FECHA DE INICIO
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V
	VALOR DE CONTRATO EN PESOS
	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.
	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FIRMA						______________________ 	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		______________________ 	

NOTA 1: Se deberá diligenciar la misma información cuantas veces corresponda por experiencia que se pretendan acreditar, debidamente registrada en el RUP.

Nombre del Proponente: _____________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________



ANEXO “K”
PRODUCTOR NACIONAL

ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

0. OFRECIMIENTO DE BIENES NACIONALES (OPCIÓN 1)

Opción 1.1 Bienes Nacionales

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 

Objeto:  [Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]


El suscrito ____________ identificado con la cédula de ciudadanía No. __________, expedida en______________, actuando en nombre de _____________ o en calidad de representante legal de la compañía_____________, domiciliada en _____________, manifiesto que los bienes relevantes ofrecidos que se relacionan a continuación, para la eventual ejecución del objeto contractual son fabricados en Colombia.

	No.
	BIEN NACIONAL RELEVANTE
	FECHA DE INSCRIPCIÓN
	FECHA DE VIGENCIA
	NO. DE PARTIDA ARANCELARIA
	% DE PARTICIPACIÓN

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	




Registro Producción Nacional No._________ (el número de radicado de respuesta positiva del Mincomercio, anexar documento certificado de origen).

Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del representante legal	__________________________________
C. C. 	_____________________ de _______________
Dirección de correo	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________

__________________________
[Firma del Proponente o de su representante legal]
	






Opción 1.2 Bienes extranjeros con trato Nacional

Esta opción ÚNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes extranjeros con derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad de acogerse a la regla de origen de su país 

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 

Objeto:  [Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

El suscrito ____________ identificado con la cédula de ciudadanía No. __________, expedida en______________, actuando en nombre de _____________ o en calidad de representante legal de la compañía_____________, domiciliada en _____________, manifiesto que los bienes ofrecidos para la eventual ejecución del objeto contractual son fabricados en ________________, con el cual se tiene trato nacional.

Tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito ________
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio _____________	 
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio ______________________  	

Así mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.

Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del representante legal	__________________________________
C. C. 	_____________________ de _______________
Dirección de correo	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________
__________________________
[Firma del Proponente o de su representante legal]


0. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS COLOMBIANOS – TRATO NACIONAL (OPCIÓN 2)

Opción 2.1.  Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 Y el Artículo 2° Ley 816 de 2003, son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia y acreditadas por las respectivas Cámaras de Comercio, por consiguiente, corresponde el reconocimiento de esta ponderación a las empresas que cumplan esta condición.

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 

Objeto:  [Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]


El suscrito __________ identificado con la cédula de ciudadanía No. _________, expedida en___________, actuando en nombre de _______________ y/o en calidad de representante legal de la compañía__________________, domiciliada en _______________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) y suficientemente autorizado según consta en __________________, me permito declarar que, de conformidad, con lo señalado en la Ley 816 de 2003 y la legislación nacional los servicios prestados corresponden a una entidad legalmente constituida en el país.

Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del representante legal	__________________________________
C. C. 	_____________________ de _______________
Dirección de correo	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________

[Firma del Proponente o de su representante legal]


Opción 2.2. Esta opción ÚNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes extranjeros con derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad de acogerse a la regla de origen de su país] 

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 

Objeto:  [Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

El suscrito __________ identificado con la cédula de ciudadanía No. _________, expedida en___________, actuando en nombre de _______________ y/o en calidad de representante legal de la compañía__________________, domiciliada en _______________, manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual ejecución del objeto contractual son originarios de [indicar nombre del país de origen de los servicios], país con el que la República de Colombia [indicar si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, en los términos del pliego de condiciones; B) ha certificado Trato Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones].

Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del representante legal	__________________________________
C. C. 	_____________________ de _______________
Dirección de correo	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________

[Firma del Proponente o de su representante legal]

0.  INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS (OPCIÓN 3)
[Este formato NO debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional. Únicamente lo diligenciará los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. También podrá ser diligenciado por los Proponentes Plurales integrados por al menos un extranjero sin derecho a trato nacional.] 

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 

Objeto:  [Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]
en mi calidad de representante legal de [Nombre del Proponente - persona jurídica] o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento para contratar durante el proyecto personal de origen colombiano. 
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

El cumplimiento de esta obligación será acreditado durante la ejecución del Contrato mediante la entrega de alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar con la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que se mantiene el porcentaje de personal técnico, operativo y profesional colombiano y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal. 

Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del representante legal	__________________________________
C. C. 	_____________________ de _______________
Dirección de correo	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________

[Firma del Proponente o de su representante legal]



ANEXO “M” 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

OPCIÓN 1 PARTICIPACIÓN MAYORITARIA ACCIONARIA DE MUJERES 
(PERSONA JURÍDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que la participación accionaria mayoritaria corresponda a mujeres. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. (Indicar si la información vertida en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, por lo anterior, deberá ponerla como reservada al momento de adjuntarla en el SECOP II con el fin de que la misma no sea pública).


Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: (Señalar el objeto del Proceso)


Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del 50 % de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad les han pertenecido durante el último año anterior a la fecha de cierre del presente proceso. 

En el siguiente cuadro señalo la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación:

	Identificación de las accionista de la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Relacionar tiempo de participación accionaria y el porcentaje de acciones, partes de interés o cuotas de participación.

	
	



En constancia, se firma en ______________, expedida (dentro de los últimos treinta días anteriores a la fecha de cierre del proceso) a los ____ días del mes de _____ de 20__
________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda

OPCIÓN 2. PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES EN EMPLEOS DE NIVEL DIRECTIVO DE LA PERSONA JURÍDICA

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres en cargos directivos. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. (Indicar si la información vertida en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, por lo anterior, deberá ponerla como reservada al momento de adjuntarla en el SECOP II con el fin de que la misma no sea pública).

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: (Señalar el objeto del Proceso)


Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que el 50 % de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres, quienes han estado vinculadas por más de un año.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres que se desempeña en cargos de dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico, tienen un nivel de mando y cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador: 

	Identificación de las mujeres en cargos directivos al servicio de la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Relacionar tiempo de vinculación y 
anexar copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

	
	



En constancia, se firma en ______________, expedida (dentro de los últimos treinta días anteriores a la fecha de cierre del proceso) a los ____ días del mes de _____ de 20__
________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda



ANEXO “N”
ACREDITACIÓN CALIDAD DE MIPYME 
(PARA LIMITACIÓN PROCESO A MIPYME)

Ciudad. -,

Señores: 
(SEÑALAR UNIDAD DELEGATARIA)
Ciudad. -


Yo _______________________________________, actuando en calidad de ______________________________, de la empresa ______________________________________, identificado como aparece a continuación, manifiesto mi condición de MIPYMES, (relacionar la información que permita acreditar el rango de clasificación empresarial), para efectos de ser factor de desempate de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y Decreto 957 de 2019, por tal motivo allego junto con la oferta la siguiente documentación que demuestra tal condición.

1.	Certificación expedida por el Contador o Revisor Fiscal según sea el caso, en que se señale la condición de MIPYME.
2.	Certificado de Cámara de Comercio si se trata de persona jurídica, o registro mercantil para el caso de las personas naturales, y
3.	Fotocopia del RUT


NOTA 1: Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.


NOTA 2: La presente certificación para efectos de la limitación a Mipyme deberá tener fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.


Atentamente, 



Firma del Representante legal o apoderado              Firma del contador o revisor fiscal
Nombre:                                                                      Nombre:


ANEXO “O”
CRITERIO DESEMPATE
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
(PERSONA JURÍDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y mujeres víctima de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. (Indicar si la información relacionada en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, por lo anterior, deberá ponerla como reservada al momento de adjuntarla en el SECOP II con el fin de que la misma no sea pública).


Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: (Señalar el objeto del Proceso) 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del 50 % de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio. 

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:  

	Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	

	




En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda



ANEXO “P”
CRITERIO DESEMPATE
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

[Tratándose de proponentes plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 


REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: (Señalar el objeto del Proceso)


Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.




________________________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

ANEXO “Q”
CRITERIO DESEMPATE
VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(EMPLEADOR – PROPONENTE)


[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tiene en su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta del personal que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pensión. En el caso de los proponentes plurales, este formato lo diligenciará el representante del proponente plural en el cual certifica la totalidad de los trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad vinculados de cada uno de sus integrantes]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 

(Señalar el objeto del Proceso)

Estimados señores:
[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o representante del proponente plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación: 

	Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal
	Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión

	
	



[Incluir el siguiente cuadro para los proponentes plurales] 

	Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del proponente plural
	Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del proponente plural

	
	



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.





______________________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]




ANEXO “R”
CRITERIO DESEMPATE
VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)

[Este formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del proponente que presenta la oferta, que no es beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que haya cumplido la edad de pensión]


Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 


REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: (Señalar el objeto del Proceso)


Estimados señores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.




________________________________________
[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica]


ANEXO “S”
CRITERIO DESEMPATE
VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

[Indicar si la información relacionada en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, por lo anterior, deberá ponerla como reservada al momento de adjuntarla en el SECOP II con el fin de que la misma no sea pública]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: (Señalar el objeto del Proceso)


Estimados señores:
[Incluir el nombre del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que:

i) El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina]

ii) En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas]

	Nombre completo
	Número de identificación

	
	



iii) Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección. [Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de la misma].



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__


________________________________



[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] 

ANEXO “T”
CRITERIO DESEMPATE
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN
(PERSONAS JURÍDICAS)

Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. (Indicar si la información vertida en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, por lo anterior, deberá ponerla como reservada al momento de adjuntarla en el SECOP II con el fin de que la misma no sea pública)].

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: (Señalar el objeto del Proceso).


Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas. 

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:  

	Identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad)
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	

	



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

ANEXO “U”
CRITERIO DESEMPATE
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN 
(PERSONA JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica del proponente plural en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. (Indicar si la información vertida en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, por lo anterior, deberá ponerla como reservada al momento de adjuntarla en el SECOP II con el fin de que la misma no sea pública)].


Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: (señalar el objeto del proceso).

Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas. 

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación: 

	Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	

	



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]








ANEXO “V”
CRITERIO DESEMPATE
PREFERIR LA OFERTA PRESENTADA POR UN PROPONENTE PLURAL
MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, del integrante del proponente plural (persona jurídica) en el que mayoritariamente participen madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. Este formato lo podrá presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condición anterior, tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta. 

En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. (Indicar si la información vertida en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, por lo anterior, deberá ponerla como reservada al momento de adjuntarla en el SECOP II con el fin de que la misma no sea pública).
 
Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: (Señalar el objeto del Proceso)

Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del proponente plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:  

	Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	

	



[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), numeral 7, del numeral 4.4 del documento tipo incluir la siguiente redacción:]
Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]




ANEXO “W”
CRITERIO DESEMPATE
PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES


Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 


REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) __________], declaramos bajo la gravedad del juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]


_________________________               _________________________
[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]



[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________
[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

ANEXO “X”
CRITERIO DESEMPATE
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

[El presente Formato lo diligenciará toda persona (Proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]
[Ciudad] 
	
REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por (SEÑALAR UNIDAD DELEGATARIA) de lo siguiente: 

1) (SEÑALAR UNIDAD DELEGATARIA) actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 3.7, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

	Finalidad
	Autoriza

	
	SÍ
	NO

	Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitana, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.
	
	



2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numera3.7, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes: 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. 

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate mi información personal de acuerdo con las normas vigentes.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.


Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]
Firma: [Incluir firma del titular]
Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]
Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]
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