

ANEXO No. 4 (LOTE 2)
DECLARACIÓN DEL OFERENTE (CUMPLIMIENTO REQUISITOS TÉCNICOS)
PROPUESTA TÉCNICA


Fecha	 

Señores
FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
Carrera 50 N° 12 Sur 149 Autopista Sur
Itagüí, Antioquia

REFERENCIA:	Invitación Pública No. 101103
OBJETO:	SUMINISTRO DE MOTORES, BOMBAS Y REDUCTORES PARA LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE


Yo _________________________________	identificado    con    cédula   de   ciudadanía 	y representante legal de___________________________________, declaro bajo gravedad de juramento, que:
1. Nuestro ofrecimiento cumple con las especificaciones técnicas del numeral 2.4. de los estudios y documentos previos que se encuentran descritas en la siguiente taba:
	Ítem
	Descripción
	Tipo de motorreductor
	Tipo de montaje
	Diámetro eje
	Potencia KW
	Voltaje V
	Posición
	RPM de salida
	Torque min
	Protección
	Observaciones

	1
	MOTORREDUCTOR RF37-60RPM-1.1KW-25MM
	Coaxial-Engranajes helicoidales
	Flanche
	Eje 25 mm
	1,1
	220/440 3F
	M1
	60 ± 5
	170 ± 5
	IP56
	Carcasa en fundición de hierro con protección anticorrosiva 

	2
	MOTORREDUCTOR RF37-80RPM-1.1KW-25MM
	Coaxial-Engranajes helicoidales
	Flanche
	Eje 25 mm
	1,1
	220/440 3F
	M1
	80 ± 5
	130 ± 5
	IP56
	Carcasa en fundición de hierro con protección anticorrosiva

	3
	MOTORREDUCTOR RF47-50RPM-1.1KW-30MM
	Coaxial-Engranajes helicoidales
	Flanche
	Eje 30 mm
	1,1
	220/440 3F
	M1
	50 ± 5
	220 ± 5
	IP56
	Carcasa en fundición de hierro con protección anticorrosiva

	4
	MOTORREDUCTOR SA47-60RPM-0.75KW-25MM
	Sin fin corona 90 ̊
con válvula de desfogue
	Bazo de torque
	Eje hueco 25 mm
	0,75
	220/440 3F
	M4
	60 ± 5
	95 ± 5
	IP56
	Carcasa en fundición de hierro con protección anticorrosiva

	5
	MOTORREDUCTOR SA47-75RPM-0.75KW-25MM
	Sin fin corona 90 ̊
con válvula de desfogue
	Bazo de torque
	Eje hueco 25 mm
	0,75
	220/440 3F
	M4
	75 ± 5
	80 ± 5
	IP56
	Carcasa en fundición de hierro con protección anticorrosiva

	6
	MOTORREDUCTOR SF47-45RPM-0.75KW-25MM
	Sin fin corona 90 ̊
con válvula de desfogue
	Flanche
	Eje 25 mm
	0,75
	220/440 3F
	M4
	45 ± 5
	125 ± 5
	IP56
	Carcasa en fundición de hierro con protección anticorrosiva

	7
	MOTORREDUCTOR SF47-70RPM-0.75KW-25MM
	Sin fin corona 90 ̊
con válvula de desfogue
	Flanche
	Eje 25 mm
	0,75
	220/440 3F
	M4
	70 ± 5
	85 ± 5
	IP56
	Carcasa en fundición de hierro con protección anticorrosiva

	8
	MOTORREDUCTOR S57-40RPM-1.1KW-35MM
	Sin fin corona 90 ̊
con válvula de desfogue
	Base en carcasa
	Eje 35 mm
	1,1
	220/440 3F
	M1
	40 ± 5
	215 ± 5
	IP56
	Carcasa en fundición de hierro con protección anticorrosiva



1. Certifico que otorgo garantía para los suministros por mínimo 1 año. 


Atentamente,

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

FIRMA
C.C.
Correo electrónico:
Teléfono
Celular


Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000
Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944
www.fla.com.co    Itagüí – Colombia
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