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ANEXO No. 2
FICHA TECNICA – ESPECIFICACIONES TECNICAS

 Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Ciudad. 
A continuación, se detallan las especificaciones técnicas por Grupo:

	ITEM
	CANTIDAD A ADQUIRIR
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	

IMÁGENEN GUÍA

	
	GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS
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	1
	3,00
	ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 5 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 5 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 118 de5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraibles en su totalidad y de alturas regulables.  Ruedas giratorias de color blanco con doble rueda (material: rin en polifeina con banda de rodamiento en polipropileno de alto grado y freno total resistentes al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008
Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco.

Dimensiones:  95cm x 50cm x 200cm ( frente x fondo x alto) con 4 rodachinas y las de adelante deben tener freno.
	UNID.
	[image: ]




[image: ]


	2
	3,00
	
LOCKERS - Lockers: Módulo de almacenamiento de 3 Puestos para almacenaje, fabricado en tablex RH termofugado enchapado con melamina de alta resistencia a productos químicos, producida de acuerdo con la norma EN-438 u Homologa para garantizar la alta resistencia mecánica, al rayado y a los productos químicos. Incluye 3 puertas abatibles de 270° de apertura con un nivel de entrepaño interno regulable en altura para cada uno de los módulos de almacenamiento. Debe incluir manijas de gola fabricadas en Polipropileno (PP) de alta densidad con porta etiquetas integrado para resistir la exposición a sustancias químicas y chapa de seguridad. El módulo debe estar fabricado en aglomerado prensado plano de 3 capas, espesor en carcasa y puertas 19mm, espesor del panel trasero 10mm y los entrepaños fabricados de 22mm de espesor.

Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Total puestos de almacenamiento: 3
Dimensiones: 50cm x 40cm x 180 cm (ancho x fondo x alto.), con rodachinas con frenos, módulo de tres puertas abatibles con chapa y llaves, internamente un entrepaño graduable.
	

UNID.
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	3
	2,00
	


SILLA PARA LABORATORIO TIPO CAJERO CON ESPALDAR - silla alta con asiento y respaldo y con Ruedas.
Espaldar y asientos acolchados en polipropileno negro. MECANISMOS: sistema neumático de elevación de altura mediante pistón a gas, BASE GIRATORIA: Base de nylon negro de 5 puntas, BASE CAJERO GIRATORIA: Base de nylon negro de 5 puntas con apoya pies metálicos cromado o de nylon negro. RUEDAS: Ruedas en nylon o regatones de pisos liso en su versión cajero. Dimensiones: Ancho del sillín 45,5 cm, Fondo del sillín 42cm, Ancho del espaldar 40,5cm, alto del espaldar 31cm, 


	UNID.
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4
	3,00
	

SILLA DE LABORATORIO CONCHA AZUL - MAGIC BASE PP, RUEDAS, PARA ALTURAS 750MM - silla alta con asiento y respaldo y sin Ruedas o con ruedas, según se requiera.
Dimensiones en mm Respaldo: Alt: 420, Asiento: Alt: 450-650 Ancho:450 Prof:
420. Lavable y resistente a los productos desinfectantes, Respaldo de polipropileno con función Flex 3D.  Superficie de Asiento: Función Flex en la parte delantera del asiento; Tapizado de Asiento:  Acolchado de cuero sintético Magic.Lavable, fácil de cuidar, resistente a productos desinfectantes, blando y cómodo, sin PVC, sin ftalatos, resistente a la sangre y a la orina. Protección contra incendios según EN 1021, partes 1 + 2. Color negro.  Altura de Asiento: Ajuste de la altura del asiento continuo de 450 a 650 mm.   Base estable de aluminio, sin deslizadores, silla con apoya pies graduables de nylon negro.    
                                                                      
	



UNID.
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	5
	2,00
	SILLA SIN ESPALDAR PARA LABORATORIO: Características: 
Altura del asiento 66cm.
Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025.
Límite de elástico 370 N/mm2.
Uniones con soldadura manual.
Plástico inyectado con Polietileno.
Goma para superficie contacto al suelo o Rodachines en nylon.
Remaches en Aluminio.
Palanca para graduar altura y apoya pies.
	UNID.
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6
	3,00
	
GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE BATAS Y EPPS - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en
acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, espacio para almacén de batas y zapatones. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) o zócalo en su parte inferior. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. El módulo debe estar fabricado en Tablex RH plano de 3 capas, espesor en carcasa y puertas 19mm, espesor del panel trasero 10mm y los entrepaños fabricados de 22mm de espesor.

Dimensiones: 50 x 50 x 180 cm (ancho x fondo x alto) - Rodachinas, tres espacios (uno superior, uno central de 1,20m con 8 ganchos para las batas y uno inferior), Puerta abatible con bisagras de cierre lento. Ver imágen.
	UNID.
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	7
	2,00
	

MUEBLE ACERO INOXIDABLE 304 calibre 18, tipo armario: Dimensiones (64cm ancho x 44,5cm fondo x 92cm alto, mueble con dos puertas batientes, dos entrepaños horizontales ajustables, 4 rodachinas dos de estas con seguro, chapa seguro y llaves, bisagras de cierre automático y presión, manijas en acero inoxidable; sin filos vivos (filos no cortantes)




	UNID.
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	8
	1,00
	MUEBLE ACERO INOXIDABLE 304 calibre 18 tipo armario: Dimensiones (64cm ancho x 44,5cm fondo x 180cm alto, mueble con dos puertas batientes, con 4 entrepaños horizontal ajustables, 4 rodachinas dos de estas con seguro, chapa seguro y llaves, bisagras de cierre automático y presión, manijas en acero inoxidable, sin filos vivos (filos no cortantes)
	
UNID.
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	9
	4,00
	ESTIBA PLÁSTICA ANTIDERRAMES DE 3 TAMBORES: Dimensiones 130cm x 110cm x 25,8cm alto; para contenciones de 215 litros.
	UNID.
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	10
	2,00
	
MUEBLE -GABINETE DE ALMACENAMIENTO: Mueble elaborado en acero al carbón (NTC 1805) tipo Cold Rolled en calibre 18, pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. (color Blanco); manijas C tipo en  acero inoxidable, bisagras de cierre lento y en acero inoxidable para evitar la caída de las puertas; cerraduras manija de empotrar en acero inoxidable, mecanismo de cierre de 2 o 3 puntos.  El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) - Gabinete tipo zócalo, puertas,). Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.   Mueble fijo de empotrar, con puertas en vidrio y marco metálico, 4 entrepaños                    

Dimensiones: 127 cm x 66cm x 248cm (ancho x fondo x alto)
Mueble fijo de empotrar: Módulo superior de 0,50 m de alto con 2 puertas metálicas corredizas con manijas en acero inoxidable - otro módulo o cuerpo principal de 1,98 m de alto con 2 puertas batientes en vidrio y marco en metal con manijas en acero inoxidable, con 4 entrepaños graduables y con refuerzo inferior para evitar encurvamiento, mueble sin filos cortantes.
	UNID.
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	11
	2,00
	GABINETE INFERIOR - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación a elección por el cliente (Cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) y Ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas, las ruedas de nitrilo son menos propensas a dañarse (debido a las agujas o imperfecciones en el piso, por ejemplo). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el INS (Gabinete bajo rodante -Gabinete flotante - Gabinete tipo zócalo).
Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 60cm x 50cm x 70 cm (ancho x fondo x alto) rodachines - 3 gavetas GABINETE INFERIOR.
	UNID.
	 



[image: ]

	12
	1,00
	
GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE BATAS Y EPPS - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en
acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, espacio para almacén de batas y zapatones. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) o zócalo en su parte inferior. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. El módulo debe estar fabricado en Tablex RH plano de 3 capas, espesor en carcasa y puertas 19mm, espesor del panel trasero 10mm y los entrepaños fabricados de 22mm de espesor.

Dimensiones: 60 x 50 x 180 cm (ancho x fondo x alto) - Rodachinas, tres espacios (uno superior, uno central de 1,20m con 8 ganchos para las batas y uno inferior), 2 Puertas abatibles con bisagras de cierre lento. Ver imágen.
	UNID.
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	13
	3,00
	ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 5 Entrepaños construidos en  acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 5 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18  de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraibles en su totalidad y de alturas regulables.  Ruedas giratorias de color blanco con doble rueda (material: rin en polifeina con banda de rodamiento en polipropileno de alto grado y freno total resistentes al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008
Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco.

Dimensiones:  90cm x 40cm x 200cm (frente x fondo x alto) con 4 rodachinas y las de adelante deben tener freno.
	UNID.
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	14
	4,00
	ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 5 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 5 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por todos los lados en acero cold rolled cal. 18  de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraibles en su totalidad y de alturas regulables.  Ruedas giratorias de color blanco con doble rueda (material: rin en polifeina con banda de rodamiento en polipropileno de alto grado y freno total resistentes al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008
Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco.

Dimensiones:  92cm x 50cm x 200cm ( frente x fondo x alto) con 4 rodachinas y las de adelante deben tener freno.
	UNID.
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	15
	1,00
	GABINETE INFERIOR - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación a elección por el cliente (Cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) y Ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas, las ruedas de nitrilo son menos propensas a dañarse (debido a las agujas o imperfecciones en el piso, por ejemplo). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el INS (Gabinete bajo rodante -Gabinete flotante - Gabinete tipo zócalo).
Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 40cm x 50cm x 75 cm (ancho x fondo x alto), 4 rodachines con frenos - 2 entrepaños graduables en altura.  GABINETE sin puertas
	UNID.
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	16
	1,00
	GABINETE INFERIOR - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación a elección por el cliente (Cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) y Ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas, las ruedas de nitrilo son menos propensas a dañarse (debido a las agujas o imperfecciones en el piso, por ejemplo). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el INS (Gabinete bajo rodante -Gabinete flotante - Gabinete tipo zócalo).
Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 40cm x 53cm x 75 cm (ancho x fondo x alto), 4 rodachines con frenos - 2 Gavetas o cajoneras. (las rodachinas ubicadas 7cm hacia adentro por los lados.
	UNID.
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	17
	1,00
	GABINETE INFERIOR - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación a elección por el cliente (Cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) y Ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas, las ruedas de nitrilo son menos propensas a dañarse (debido a las agujas o imperfecciones en el piso, por ejemplo). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el INS (Gabinete bajo rodante -Gabinete flotante - Gabinete tipo zócalo).
Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 40cm x 60cm x 75 cm (ancho x fondo x alto), 4 rodachines con frenos - 2 entrepaños, una puerta abatible de cierre lento con su manija.
	UNID.
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	18
	1,00
	
MESA DE TRABAJO -  EN ACERO INOXIDABLE: Mesa de 1,40m largo o frente x 0,43m ancho o fondo x 0,84m alto incluido rodachinas con freno; en material acero inoxidable 304 calibre 18, rodachinas en teflón y dos con frenos, estructura en tubería inoxidable de 2" para mayor resistencia y estabilidad. mesa con un entrepaño en la mitad y uno como piso; cada entrepaño debe tener protectores o pestañas en los lados y la parte de atrás de 4 cm de alto; la superficie de arriba de la mesa va sin pestañas o protectores superiores, la superficie superior lleva una gaveta en su parte inferior de 40cm de frente x fondo o ancho de la mesa  x  16cm alto, la manija de la gaveta debe ser embutida - embebida. La mesa no debe tener filos vivos (ver imagen)
[image: ]
	UNID.
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	19
	2,00
	
MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE: de 0,58m largo o frente x 0,51m ancho o fondo x 0,88m alto incluido rodachinas; en material acero inoxidable 304 calibre 18, rodachinas en teflón y dos con frenos, con una gaveta superior de 25 cm de alto x el ancho del mueble, el resto del mueble con dos puertas abatibles y sus manijas embutidas - embebidas, una de las puertas con pasador interno, bisagras de cierre lento. El mueble no debe tener filos vivos, (ver imagen)
[image: ]
	UNID.
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	20
	1,00
	
ESTANTE - EN ACERO INOXIDABLE: de 1,10m largo o frente x 0,65m ancho o fondo x 1,90m alto; en material acero inoxidable 304 calibre 18, estructura tubería de 2”; rodachinas en teflón y dos con frenos, con tapa superior y tapa inferior o piso, con dos (2) entrepaños, Mueble para Almacenar Garrafas. La tapa superior, y las demás bandejas debe llevar pestañas por todos los lados de 4cm de altura, El mueble no debe tener filos vivos,  (ver imagen guía)
[image: ]
	UNID.
	


[image: ]

	21
	1,00
	
MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE: de 0,60m largo o frente x 0,53m ancho o fondo x 0,84m alto incluido rodachinas; en material acero inoxidable 304 calibre 18, rodachinas en teflón y dos con frenos, con TRES gavetas de 25 cm de alto aproximado x el ancho del mueble, y sus manijas
 embebidas. El mueble no debe tener filos vivos, (ver imagen)
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	UNID.
	

[image: ]

	22
	






1,00
	
MUEBLE DE TRABAJO -  EN ACERO INOXIDABLE: de 1,50m largo o frente x 0,53m ancho o fondo x 0,84m alto incluido rodachinas; en material acero inoxidable 304 calibre 18,  estructura tubería acero inoxidable de 1 1/2"; rodachinas en teflón y dos con frenos; el mueble con tres gavetas o cajoneras en la parte superior de 25cm en altura con manija embebida; el resto del mueble en altura debe llevar dos puertas abatibles con su correspondiente manija embebida, una de las puertas debe llevar pasador parte interna. El mueble no debe tener filos vivos,  (ver imagen)
[image: ]
	UNID.
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	23
	1,00
	
MUEBLE DE TRABAJO - EN ACERO INOXIDABLE: de 0,97m largo o frente x 0,50m ancho o fondo x 0,83m alto incluido rodachinas; en material acero inoxidable 304 calibre 18, rodachinas en teflón y dos con frenos, estructura tubería acero inoxidable de 1"; mueble con una gaveta o cajonera en la parte superior de 25cm en altura, el resto del mueble en altura debe llevar dos puertas abatibles con su correspondiente manija embebida, una de las puertas debe llevar pasador parte interna. El mueble no debe tener filos vivos, (ver imagen)


[image: ]
	UNID.
	

[image: ]

	24
	1,00
	
MUEBLE - ARMARIO - EN ACERO INOXIDABLE: de 1,80m largo o frente x 0,52m ancho o fondo x 2,00m alto incluido rodachinas; en material acero inoxidable 304 calibre 18, estructura tubo acero inoxidable de 2”; rodachinas en teflón y dos con frenos, con CUATRO (4) entrepaños graduables en altura, con DOS puertas abatibles con pasadores internos superior e inferior, mueble. El mueble no debe tener filos vivos, (ver imagen)
[image: ]
	UNID.
	


[image: ]

	25
	1,00
	
MUEBLE - GABINETE DE ALMACENAMIENTO - EN ACERO INOXIDABLE: de 0,77m largo o frente x 0,53m ancho o fondo x 0,84 alto incluido rodachinas; en material acero inoxidable 304 calibre 18, rodachinas en teflón y dos con frenos, con CUATRO (4) Gavetas o cajoneras y sus manijas embebidas. El mueble no debe tener filos vivos, (ver imagen)

[image: ]
	UNID.
	
[image: ]

	26
	1,00
	
MUEBLE - LOCKER - EN ACERO INOXIDABLE: TORRE DE de 0,35m largo o frente x 0,40m ancho o fondo x 2,07m alto incluido rodachinas; de tres módulos, en material acero inoxidable 304 calibre 18, rodachinas en teflón y dos con frenos, con puertas batientes bisagras cierre lento, mueble con chapa - llaves.  Locker de 3 Niveles, cubículos independientes sin entrepaños, con puertas independientes. El mueble no debe tener filos vivos, (ver imagen)
[image: ]
	UNID.
	


[image: ]

	27
	1,00
	
MUEBLE DE TRABAJO - EN ACERO INOXIDABLE: Mesa de 0,70m largo o frente x 0,66m ancho o fondo x 0,84m alto incluido rodachinas; en material acero inoxidable 304 calibre 18, rodachinas en teflón y dos con frenos; mueble con una gaveta o cajonera en la parte superior de 25cm en altura, el resto de la mesa en altura debe llevar dos puertas abatibles con su correspondiente manija embebida, bisagras cierre lento, una de las puertas debe llevar pasador parte interna. El mueble no debe tener filos vivos,  (ver imagen)
[image: ]
	UNID.
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	28
	1,00
	
MUEBLE - ARMARIO - EN ACERO INOXIDABLE: de 0,89m largo o frente x 0,50m ancho o fondo x 2,00m alto incluido rodachinas; en material acero inoxidable 304 calibre 18, estructura en tubería acero inoxidable de 2" rodachinas en teflón y dos con frenos; mueble con CUATRO (4) entrepaños graduables en altura, con dos puertas batientes con pasadores internos superior e inferior. El mueble no debe tener filos vivos, (ver imagen)
[image: ]
	UNID.
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	29
	2,00
	
ESTANTE - EN ACERO INOXIDABLE: de 0,88m largo o frente x 0,46m ancho o fondo x 1,80m alto incluido rodachinas; en material acero inoxidable 304 calibre 18, estructura en tubería acero inoxidable de 2”;  rodachinas en teflón y dos con frenos, con tapa superior y tapa inferior o piso, con tres (3) entrepaños graduables en altura. El mueble no debe tener filos vivos, (ver imagen).


[image: ]
	UNID.
	
[image: ]

	30
	1,00
	
MESA EN ACERO INOXIDABLE: Dimensiones 35 cm de frente o ancho x 55 cm de profundidad o ancho x 80 cm de alto incluido rodachinas con frenos; con un entrepaño intermedio; mesa en material acero inoxidable 304 calibre 18, estructura tubería acero inoxidable de 2". La mesa tendría 3 bandejas la superior, el entrepaño intermedio y el piso. la mesa no debe tener filos vivos. 
[image: ]
	UNID.
	

[image: ]

	31
	1,00
	
MUEBLE LOCKER DE 9 PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE: Mueble de dimensiones 1,50m de alto x 0,90m de ancho o frente x 0,40m de fondo o profundidad. Cada cubículo de 0,50m de alto x 0,30m de frente - un entrepaño (un espacio parte superior de 0,30m y el otro de 0,20m inferior). El mueble de 9 puestos y cada uno con puerta independiente con chapa y llaves. Mueble Para colgar en la pared.   


[image: ]
	UNID.
	
[image: ]



NOTA: Los mobiliarios que requieran ser instalados se deben instalar en los sitios indicados por el Supervisor (los que se requieran instalar)

	ITEM
	CANTIDAD A ADQUIRIR
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	

IMAGEN GUÍA

	
	GRUPO No. 2 - MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS
	
	

	1
	3,0
	
Puesto de Trabajo en L - color Gris Claro: ESCRITORIO alto 73cm, ancho 1,50m , fondo 1,50m : superficie elaborada en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, su estructura - 2 bases o patas - elaboradas en Cold-rolled repujada con acabado en pintura electrostática fosfatizada color Gris Claro. Con una cajonera y/o archivador 2 x 1 con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción. Superficie y frontales de los cajones elaborados en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termofundido, punteras del pedestal elaboradas en copolímero. Con faldón metálico
	UNID.
	

[image: ]

	2
	3,0
	
Superficie de Trabajo en forma LINEAL de 1,86m x 0,70m fondo x 75cm alto x 30mm espesor: SUPERFICIE de Trabajo elaborada en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, su estructura - 3 bases o patas con nivelador de graduación - elaboradas en Cold-rolled repujada con acabado en pintura electrostática fosfatizada color negro. Superficie con perforación de pasante para cables; color de la superficie debe ser similar al de las mesas de la biblioteca (color similar a madera - definir con el supervisor)
	
UNID.
	


[image: ]

	3
	1,0
	Superficie de Trabajo en forma LINEAL de 0,97m x 0,70m fondo x 75cm alto x 30mm espesor: SUPERFICIE de Trabajo elaborada en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, su estructura - 2 bases o patas con nivelador de graduación - elaboradas en Cold-rolled repujada con acabado en pintura electrostática fosfatizada color negro. Superficie con perforación de pasante para cables; color de la superficie debe ser similar al de las mesas de la biblioteca (color similar a madera - definir con el supervisor)
	UNID.
	
[image: ]
        

	4
	1,0
	Puesto de Trabajo en T - color Gris Claro: ESCRITORIO alto 73cm, superficies de una 2,20m x 0,60m y otra de 1,20m x 0,60n: superficie elaborada en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, su estructura - 2 bases o patas - elaboradas en Cold-rolled repujada con acabado en pintura electrostática fosfatizada color Gris Claro. Con dos cajoneras y/o archivadores 2 x 1 con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción. Superficie y frontales de los cajones elaborados en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termofundido, punteras del pedestal elaboradas en copolimero.Con faldón metálico
	UNID.
	
[image: ]

	5
	5,00
	
PANTALLA DIVISORA DE 1.45M 
Dimensiones: 1.45m de largo x 0.35m de alto.
Fabricación en vidrio templado incoloro de 6mm de espesor - esquinas superiores curvas, vidrio biselado.
Con película decorativa frosted.
Herrajes de dimensiones: 3cm de ancho x 6cm alto x 1cm ancho parte interna, en acero inoxidable y con sus correspondientes gomas o caucho protector para el vidrio y con dos tornillos para asegurar; también con sus tornillos para asegurar a la superficie de madera.
	UNID.
	
[image: ]

	6
	3,00
	 PANTALLA DIVISORA DE 0.55 
Dimensiones: 0.55m de largo x 0.35m de alto.
Fabricación en vidrio templado incoloro de 6mm de espesor - esquinas superiores curvas, vidrio biselado.
Con película decorativa frosted.
Herrajes de dimensiones: 3cm de ancho x 6cm alto x 1cm ancho parte interna, en acero inoxidable y con sus correspondientes gomas o caucho protector para el vidrio y con dos tornillos para asegurar; también con sus tornillos para asegurar a la superficie de madera.

	UNID.
	
[image: ]

	7
	9,00
	
PANTALLA DIVISORA DE 0.68M 
Dimensiones: 0.68 m de largo x 0.40m de alto.
Fabricación en vidrio templado incoloro de 6mm de espesor - esquinas superiores curvas, vidrio biselado.
Con película decorativa frosted.
Herrajes de dimensiones: 3cm de ancho x 6cm alto x 1cm ancho parte interna, en acero inoxidable y con sus correspondientes gomas o caucho protector para el vidrio y con dos tornillos para asegurar; también con sus tornillos para asegurar a la superficie de madera.
	UNID.
	
[image: ]

	8
	21,00
	
HERRAJES en ACERO INOXIDABLE: Herrajes para PANTALLA DIVISORA EN VIDRIO; Herrajes de dimensiones: 3cm de ancho x 6cm alto x 1cm ancho parte interna, en acero inoxidable y con sus correspondientes gomas o caucho protector para el vidrio y con dos tornillos para asegurar; también con sus tornillos para asegurar a la superficie de madera.

	UNID.
	[image: ]
[image: ]

	9
	8,00
	
Silla giratoria -> Silla en malla -> Silla ejecutiva. Altura ajustable. Silla reclinable (Sistema basculante con graduación de tensión). Rodachinas en nylon de alta resistencia. Base 5 patas en metálica cromada diámetro 60cm. Espaldar en malla en microfibra antitranspirante. Brazos cromado en polipropileno. Espaldar con curva lumbar. Color a acordar negro. 
	UNID.
	[image: ]



	10
	21,00
	
SILLA OFICINA ERGONÓMICA: Mecanismo Basculante, Graduación de altura en asiento, Mecanismo sincro basculante 1 bloqueo: Silla Color: Negro. ERGONOMICA, BRAZOS con altura graduable, CABECERO graduale en altura y giro, basculante 2D - en malla tipo poliester lavable - tela micro perforada tipo malla, ESPALDAR en malla tipo poliester lavable -tela micro perforada tipo malla negra, ASIENTO: Interno en Polipropileno abollonado con espuma inyectada de alta densidad - tapizado en malla antitranspirante cubierta de telescopio en polipropileno de excelente calidad. MARCO en polipropileno negro-dimensiones 50cm de ancho x 53cm de fondo, 5 ASPAS en nylon color negro, RODACHINAS en nylon de doble rueda, SISTEMA DE ELEVACIÓN neumático, CILINDRO neumático ajuste de altura del asiento con elevación de GAS - MATERIAL acero, TELESCOPICO protector en Polipropileno color negro, Apoyo Lumbar graduable en altura y profundidad 2D, Sistemea Basculante para optima posición ergonómica, BRAZOS polipropileno en T graduables en altura, PESO soporte máximo 100kgs. Ruedas: 100 % en nylon doble pista de suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección.

[image: SILLA OFICINA ERGONÓMICA ESTAMBUL PRESIDENTE CON CABECERO - Imagen 3]
	UNID.
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11
	12,00
	CAJONERA 38cm frente x 51cm fondo x 71cm alto para Puestos de Trabajo: Cajonera y/o archivador Metálica 2 x 1 con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción. Superficie y frontales de los cajones elaborados en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, punteras del pedestal elaboradas en copo limero.
	UNID.
	[image: ]


	




12

	19,00
	PERSIANA ENROLLABLE: Suministro e instalación de Persiana enrollable en Solar Screen con apertura al 5% Acondicionamiento Manual. Especificaciones Mínimas: (Grosor de la tela: 0.60mm, Composición de la Tela: 76% pvc + 24% poliéster, Resistencia a la tracción: 1807.2 N/5cm (Urdimbre), Resistencia a la tracción: 1775.2 N/5cm (Trama), Resistencia a la Luz: 8 grados, Bloqueo UV: 94%, Inflamabilidad: NFPA-701 METHOD 1 (2010), Clasificación al Fuego: NFPA 701, y se debe demostrar la NO emisión de sustancias tóxicas que afecten a la calidad del aire interior y  la salud de las personas.
Material de Tubo: Tubo en  aluminio Ranurado, Material de mecanismo: es Nylon de alto impacto, Sistema de Acondicionamiento: Manual (cadena Plástica).
	
M2
	
[image: ]

	13
	1,00
	
ARMARIO DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia y enchapado en melamína acrílica resistente en todas sus partes, . Manijas y bisagras en acero inoxidable; entrepaños regulables en altura y reforzado en la parte inferior para mayor resistencia.
Dimensiones: 140cm x 35cm x 1,80 cm (ancho x fondo x alto)                         ARAMARIO de 2 puertas corredizas, rodachinas y las de adelante con seguro, con 3 entrepaños, con cerraduras y llaves, seguros o pasadores internos superior e inferior, manijas en acero inoxidable de incrustar. Mueble color gris.
   
[image: ]

	UNID
	 
[image: ]  

	14
	1,00
	
MUEBLE AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia y enchapado en melamína acrílica resistente en todas sus partes, . Manijas y bisagras en acero inoxidable; entrepaños regulables en altura.
Dimensiones: 118cm x 50cm x 74 cm (ancho x fondo x alto)                                    MUEBLE AUXILIAR: Mital del mueble 1 puerta batiente y la mitad con tres gavetas, rodachinas y las de adelante con seguro, con 2 entrepaños, con cerradura y llaves, manijas en acero inoxidable de incrustar. Mueble color gris.
[image: ]


	
	
[image: ]

	



15
	4,00
	
ESTANTERÍA -Estantería construida en acero cold rolled 18, con procesos de desengrase por aspersión y fosfato -  pintado con pintura epóxica de manera electroestática.
Con tapa superior y tapa o piso inferior, y 4 bandejas o entrepaños de 4,5cm altura cada uno para soportar mínimo 50kg - construidos en acero cold rolled cal. 18 pintados con pintura epóxica de manera electrostática - regulables en altura - con refuerzos laterales e intermedios en la parte inferior para mayor resistencia. Estantería color Blanco - bandejas regulables en alturas.

Dimensiones:  120 x 40 x 200 cm (ancho x fondo x alto)., con Rodachinas con frenos.

	
	[image: ]


[image: ]




	16
	14,00
	
ESTANTERÍA -Estantería construida en acero cold rolled 18, con procesos de desengrase por aspersión y fosfato - pintado con pintura epóxica de manera electroestática.
Con tapa superior y tapa o piso inferior, y 4 bandejas o entrepaños de 4,5cm altura cada uno para soportar mínimo 50kg - construidos en acero cold rolled cal. 18 pintados con pintura epóxica de manera electrostática - regulables en altura - con refuerzos laterales e intermedios en la parte inferior para mayor resistencia. Estantería color Blanco - bandejas regulables en alturas.

Dimensiones:  100 x 50 x 200 cm (ancho x fondo x alto)., con Rodachinas con frenos.

	
	[image: ][image: ]

	17
	2,00
	
TABLERO: Material vidrio templado de 6mm, dimensiones de 150cm x 100cm. Tablero en vidrio templado de seguridad de calibre 6 mm con fondo blanco, con antirreflejo, instalado con soportes en acero, bandeja para marcadores en vidrio templado y accesorios en acero.
Dimensiones:
150 cm (Largo) x 100 cm (Alto) x 6 mm (Profundo)

	
	

[image: tablero en vidrio templado de 150x100 cms vista lateral]

	18
	2,00
	MESA DE CENTRO con VIDRIO templado) : MESA Medidas:(Ancho: 60 CM) (Largo: 70 CM) (Alto: 35 CM) (+/- 2 CM) - estilo moderno. Forma rectangular en líneas rectas - diseño atemporal fácil de combinar con cualquier tipo de decoración - elaborada en madera MDP con textura - material resistente al calor, recubrimiento melaminico por dentro y por fuera que, material que no se raya y repele el agua - es una mesa armable con el medio, 4 accesorios o topes de apoyo del vidrio van enacero. ((ver imágen guia), Vidrio templado de 1cm espesor de óptima calidad y resistente - vidrio biselado 2mm - esquinas semicurvas.
[image: ][image: ][image: ][image: ]
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	19
	1,00
	




ESTANTERIA MODULOS 2*4*1 Suministro de módulo de estantería pesada de 4m de alto, 2m de ancho y 1m de fondo, para 5 niveles en calibre 14. Incluye los entrepaños con los tendidos metálico acero inoxidable cal. 16 de 17,25cm x 96cm como piso (cada tendido metálico va dividido en 12 tramos).



	
	
[image: ] [image: ]


	20
	1,00
	
ESTANTERIA MODULOS 2*4*1 Suministro de módulo de estantería pesada de 4m de alto, 2m de ancho y 1m de fondo, para 4 niveles en calibre 14. Incluye los entrepaños con los tendidos metálico acero inoxidable cal. 16 de 17,25cm x 96cm como piso (cada tendido metálico va dividido en 12 tramos); la estantería también incluye bandeja antiderrame de reactivo (bandeja en acero inoxidable 304 cal. 18, con bordes de 5cm altura sin filos vivos, puede ser dividida en 3 módulos o tramos de 65cm de frente, incluye los soportes para las bandejas y que permitan sacarla hacia adelante).

	
	[image: ][image: ]

	21
	4,00
	BANDEJA ANTIDERRAME de reactivos: Suministro e instalación de Bandeja ANTIRREME para ESTANTERIA: MODULOS 2m frente x 1m fondo x bordes de 5cm altura sin filos vivos; bandeja en acero inoxidable 304 cal. 18, (será dividida en tres módulos de 65cm de frente la bandeja), incluye los soportes para las bandejas y que permita sacarlas hacia la parte de adelante. La unidad de medida es la bandeja completa de 2m de frente x 1m de fondo x 5cm en altura parte interna. (son 34 bandejas estas divididas en 3 partes = 102 secciones de 65cm de frente x 1,00m de fondo x 5cm de altura o bordes.
	
	[image: ]

	22
	40,00
	
ESTANTERÍA METÁLICA: De 92cm de frente x 40cm fondo x 2,00m altura: Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato. Acabados: Recubierto con pintura electrostática horneable de alta resistencia. Cada entrepaño resiste hasta 50 Kilogramos de carga uniformemente distribuida – 6 entrepaños o bandejas. Cuenta con uniones temporales de tuerca y arandela. - color gris

	
	[image: ]

	23
	2,00
	
TAPIZADO DE SILLA de 1 cuerpo: Tapizado de SILLA 1 cuerpo Altura(cm): 80cm Ancho(cm): 80cm Profundo(cm): 80, Material: (cuero color café oscuro, Relleno: Espuma de alta densidad - con pillow para un mejor confort en el acolchado), 4 Patas o apoyos: mantenimiento o cambio de patas, instalar complemento inferior en goma para evitar rayado de piso). Dimensiones de espaldar: 80cm alto x 68cm ancho; Dimensiones de asiento: 50cm de frente x 55cm de fondo. Se debe conservar el diseño del tapizado.



	
	[image: ]

[image: ]
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	24
	2,00
	
TAPIZADO DE SILLA de 1 cuerpo: Tapizado de SILLA 1 cuerpo Altura(cm): 80cm Ancho(cm): 80cm Profundo(cm): 80, Material: (cuero color café oscuro, Relleno: Espuma de alta densidad - con pillow para un mejor confort en el acolchado), 4 Patas o apoyos: mantenimiento o cambio de patas, instalar complemento inferior en goma para evitar rayado de piso). Dimensiones de espaldar: 80cm alto x 68cm ancho; Dimensiones de asiento: 50cm de frente x 55cm de fondo. Se debe conservar el diseño del tapizado.




	
	

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
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	25
	1,00
	
[image: ]MANTENIMIENTO DE MESA JUNTAS OVALADA en Madera: Dimensiones de 5,10m de largo x 1,78m de ancho x 70xm de alto. (Superficie ovalada en madera maciza de 5,10m largo x 3cm de gruesa - superficie dividida en 3 partes; 6 Bases o apoyos en madera maciza de 1,04m de largo x 70cm de alto x 3 cm gruesa. Pulida, masillada, lijada, pintura color Wengue acabado barniz brillante.
[image: ]
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	26
	11,0
	
SILLA INTERLOCUTORA: Espalda en malla en microfibra antitranspirante con marco negro en polipropileno de alto impacto.
* Estructura tubular 7/8 y amares en tubo redondo 5/8 soldadura MIG con terminación en pintura electrostática.
* Asiento externo en polipropileno de alto impacto con espuma laminada de alta densidad tapizado en paño.
Brazos: fijos en polipropileno. General: 90 cm Altura total, 60 cm. Ancho total con brazos. Espaldar: 46 cm 47,5 cm Alto. Ancho. Asiento: 49 cm 50 cm Profundidad. Ancho.
       [image: ]    [image: ]
	
	
[image: Silla Mia - Mublex Ecuador]




[image: Silla interlocutora Mia con brazos - Mublex Colombia]


	27
	3,0
	
ESTANTERÍA METÁLICA para carga ligera de Oficina y Archivo: estante de 92cm de frente x 40cm fondo x 2,00m altura - módulo de 2 estantes: Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato. Acabados: Recubierto con pintura electrostática horneable de alta resistencia. 5 bandejas para organizar libros, y la tapa superior, cada entrepaño resiste hasta 50 Kilogramos de carga uniformemente distribuida. Cuenta con uniones temporales de tuerca y arandela. - color gris, 2 Láminas de laterales de protección por módulo. (Para archivo biblioteca) ver imágen guía. Su unidad de medida es el módulo de 2 estantes.


	
	[image: ]


[image: ]




	28
	1
	
ESCRITORIO TIPO GERENCIAL de 1,50m x 1,50m x 0,60m  x 76cm altura: Estructura en metal cromado, con 2 superficies frontal y lateral de 1,10cm largo en vidrio vulcano de 19mm puntas curvas, una pieza esquinera de 0,60m x 0,60m curva en madera formica 38mm  con pestañas laterales de 3cm para apoyo de los vidrios y la pieza va con acabado forro cuero protector color negro; con 4 dilatadores en acero los cuales van soportando los vidrios, una superficie fórmica de 16cm x 50cm x 2cm espesor con acabado forro cuero protector negro; con una cajonera y/o archivador de 60cm x 45cm x 70cm alto en formica con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción; Herrajería en acero, la formica color Wengue; Faldón metálico frontal; 2 vigas metal cromado bajo de los vidrios, 2 patas o bases metal niquelado con niveladores inferiores a piso. (ver imagen guía)
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	29
	2,0
	
MUEBLE CREDENZA BAJO: Mueble Bajo – Biblioteca dimensiones 1.20m largo x 0.50m fondo x 0.75cm altura: Elaborado en MDF, superficie en tablex de 30mm, enchapado en formica, cantos flexibles, manijas en acero, zócalo o niveladores acero, modulada en tres partes (un módulo a cada lado de  40cm y con puerta - bisagras cierre lento - con llave y un entrepaño internos graduable; y un módulo o espacio central sin puertas de 40cm y con un entrepaño divisorio en MDF enchapado en formica color Wengue u otro a elegir - el entrepaño con un apoyo por la parte inferior dividiendo el espacio de abajo en dos partes. Herrajería en acero. Mueble color Wengue u otro a elegir. (La imágen es una guía que se modifica en su diseño)


	
	[image: Klass 160 LI]



[image: Klass 160 LI]





NOTA: Los mobiliarios que requieran ser instalados se deben instalar en los sitios indicados por el Supervisor (los que se requieran instalar)

	ITEM
	CANTIDAD A ADQUIRIR
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	

IMAGEN GUÍA

	
	GRUPO No. 3 - MOBILIARIO DE EXTERIORES PARA JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS
	
	

	1
	2.00
	


JUEGO DE MOBILIARIO EXTERIOR PARA JARDIN (Incluye: • PARASOL: de color verde en lona poliéster o material impermeable, Diámetro 230 cm., Altura 215 cm., Sombrilla de tipo central con estructura en madera resistente a la intemperie - agua - sol, inmunizada y con pinturas tintillas color madera y lacada; • SILLA CON BRAZO: Espaldar estilo clásico, Silla: 54*49*88 cm – cuadro: 59* 89 cm- 1 pulgada= 2,54 cm, Material hierro forjado, Pintura electroestática de color negro (Prueba de alta rigidez duradera y calidad para años de uso);  MESA: Mesa de 100+-5 cm de diámetro, Estilo clásico, Material hierro forjado, Pintura electroestática del color negro. (Prueba de alta rigidez duradera y calidad para años de uso ( 1 mesa, 5 sillas, 1 parasol)
	UNID.
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2
	

3.00
	

Mantenimiento y reparación MOBILIARIO EXTERIOR PARA JARDIN: PARASOL: de diámetro 230cm - altura 215cm, en lona poliéster material impermeable color verde oscuro; sombrilla tipo central estructura en madera resistente a la intemperie - agua - sol. El mantenimiento o arreglo incluye (Carpa o Lona: cambio por otra de la misma o mejor calidad, Estructura: lijada - pulida - pinturas colores que se definan y ajustes a la estructura). Se debe conservar las dimensiones originales del Parasol en general. Ver imágenes 



	
UNID.
	[image: ]
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3
	2.00
	
Silla para Parque: En madera Plástica de 1,50m de lago x 0,40m, asiento de 1,50m largo x 0,30m fondo, espaldar de 0,38m de alto. Color Gris ratón.  

	

UNID.
	[image: ]
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El suscrito _________________________________________ identificado con la C.C. No. ________________ de _________________, actuando como representante legal de __________________________________, me comprometo a: cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas de cada uno de los mobiliarios objeto de la presente convocatoria y presentar el PLAN DE CALIDAD y PLAN DE TRABAJO para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y calidades de los mobiliarios del Grupo No. __________________________________ (indicar grupo o grupos a participar) de acuerdo con la subasta inversa electrónica No. INS-SASI-008-2026 cuyo objeto consiste en: “Adquisición de mobiliarios para laboratorios, áreas administrativas y mobiliario de exteriores para jardines y espacios deportivos, para el disfrute de los colaboradores del Instituto Nacional de Salud”. En caso de ser seleccionado como proveedor, me comprometo a cumplir con la entrega de los siguientes planes: 

1. PLAN DE CALIDAD:
a) Describir procesos que aseguren la planificación, ejecución y control para la instalación de los muebles que lo requieren incluida entrega de almacén para revisión de cumplimiento especificaciones técnicas, así como la coordinación por etapas para no generar traumatismos que permita demostrar organización y calidad durante la ejecución del contrato.
b) El plan deberá contener responsabilidades administrativas, operativas, contractuales, control de documentos, manejo almacenamiento preservación y entrega para la ejecución del futuro contrato.
C) Hacer la presentación en imágenes digitalizadas y/o fotografías del diseño final de los mobiliarios a entregar, indicando dimensiones – colores y acabados en general; como resultado de lo indicado en la ficha técnica.

2.PLAN DE TRABAJO: 
a) Cronograma de actividades que incluya tiempos de realización de visitas de reconocimiento de las áreas en donde se instalaran los elementos a adquirir conforme a las especificaciones técnicas, tiempos de elaboración de mobiliario y tiempo de entrega e instalación en cada área. 

Atentamente, 
Firma representante legal del proponente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de identidad
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