
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO A CONTRATAR

Adquisición de sensores sumergibles para monitoreo continuo del nivel freático, integrables y compatibles con los sistemas de registro hidrogeológico del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

CÓDIGOS UNSPSC:

	Clasificación
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	Código
	41000000
	41110000
	41113800
	41113802

	Nombre
	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de observación de Pruebas
	Instrumentos de medida de Observación y ensayo
	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos
	Aparatos de prospección geológica


Fuente: https://preproduccion.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios

El contratista que resulte seleccionado mediante el proceso de selección se obliga a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas previstas a continuación


1. Especificaciones técnicas

Los sensores deben contar con las siguientes especificaciones técnicas:

	Equipo
	Característica
	Especificaciones

	Sensor sumergible (datalogger)
	Dimensiones
	Diámetro: máximo 22 mm
Largo: máximo 155 mm

	
	Material carcasa
	Acero inoxidable 316L o un material resistente a la corrosión

	
	Memoria interna
	Mínimo 50000 registros con respaldo

	
	Intervalo muestreo
	Mínimo de 1 segundos hasta 99 horas

	
	Duración batería
	Más de 5 años

	
	Presión
	Rango: 100 m 
Exactitud mínima: ±0,5 cmH₂O
Resolución mínima: 0,2 cmH₂O

	
	Temperatura
	Rango: - 20 °C a +80 °C
Exactitud mínima: ±0,1 °C
Resolución mínima: 0,1 °C.

	
	Protección
	Sumergible permanentemente hasta 100 m

	Sensor para compensación barométrica
	Compensación barométrica
	Debe contar con el sensor y/o sistema adecuado para realizar la compensación barométrica

	Accesorios de funcionamiento e instalación
	Accesorios *
	Accesorios de funcionamiento: transmisión de datos, estuches de transporte. Accesorios de instalación: tapa para instalar, carcasa protectora de inmersión. 


*Los necesarios para el funcionamiento y operación del equipo

2. Especificaciones adicionales - Alcance del Servicio de Soporte Técnico e Instalación

El contratista deberá proporcionar entrenamiento, soporte técnico integral del equipo y de su software asociado durante toda la vigencia del contrato. En cumplimiento de lo anterior, se obliga a:
1. Brindar asesoría técnica permanente sobre el manejo, operación y mantenimiento de los equipos y sus aplicaciones, atendiendo y respondiendo oportunamente las consultas que se formulen por correo electrónico, vía telefónica o de manera presencial.

2. Garantizar soporte técnico continuo, incluyendo servicio remoto de diagnóstico con personal especializado de fábrica cuando sea necesario.

3. Atender y dar respuesta a las dudas, fallas o inconvenientes que se presenten durante la operación del equipo, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir del reporte.

4. Cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión del Servicio Geológico Colombiano que estén relacionados con las actividades objeto del contrato, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo y de bioseguridad vigentes en la Entidad.

3. Plazo de ejecución

El término de ejecución estimado será de treinta (30) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
