[bookmark: _Hlk166592162]ANEXO No.1
[bookmark: _Hlk196889617]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO NACIONAL 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
CARRERA 46 No. 20 A – 29 PUENTE ARANDA 
Bogotá D.C. 

ASUNTO: Especificaciones técnicas proceso de mínima cuantía 257-MC-CENACINGENIEROS-2026 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DEL PERSONAL DE SOLDADOS DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO DEL EJÉRCITO NACIONAL”.
[bookmark: _Hlk166592247]Cada proponente deberá manifestar claramente que conoce y entiende el alcance del proyecto y que cumple con cada una de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad relacionadas tanto en el Estudio Previo como en los ANEXOS TÉCNICOS, y serán evaluadas como CUMPLE o NO CUMPLE, este formulario debe estar diligenciado por el representante legal, para ellos se dividirá de la siguiente manera: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATIOS CUMPLIMIENTO
(Marque con una “X” Indicando SI CUMPLE o NO CUMPLE con todas las actividades para el proyecto el cual se refleja en el ANEXO TÉCNICO:
	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	54310
	Demolición controlada de enchapes cerámicos existentes en pisos y muros de las baterías sanitarias, incluyendo retiro de morteros de pega, limpieza de superficies y disposición de residuos generados
	M²
	1003
	72141510
	
	

	2
	54621
	Desmonte de aparatos sanitarios existentes (lavamanos, sanitarios y orinales), incluyendo desconexión hidráulica, retiro de accesorios, taponamiento temporal de puntos y protección de redes
	UND
	110
	72101510
	
	

	3
	54760
	Desmonte y retiro de puertas, marcos y divisiones deterioradas en áreas sanitarias.
	UND
	32
	72154024
	
	

	4
	54621
	Suministro, nivelación e instalación de tubería PVC sanitaria Ø 4” para redes de aguas residuales, incluyendo accesorios, uniones y pruebas de funcionamiento
	M
	128
	72101510
	
	

	5
	54621
	Suministro, nivelación e instalación de tubería PVC sanitaria Ø 3” para redes secundarias, incluyendo accesorios y pruebas
	M
	395
	72101510
	
	

	6
	54621
	Suministro e instalación de tubería PVC presión Ø 1/2” para red de agua potable, incluyendo accesorios, soportes y pruebas hidráulicas
	M
	470
	72101510
	
	

	7
	54621
	Construcción de puntos hidráulicos Ø 1/2” para aparatos sanitarios, incluyendo válvulas, conexiones, sellos y ajustes finales
	UND
	190
	72101510
	
	

	8
	54621
	Suministro e instalación de tubería sanitaria Ø 8” para conducción principal de aguas residuales, con accesorios y pruebas
	M
	60
	72101510
	
	

	9
	54621
	Construcción de puntos sanitarios Ø 4” para conexión de aparatos, incluyendo empalmes y sellos
	UND
	36
	72101510
	
	

	10
	54621
	Construcción de puntos sanitarios Ø 3” para conexiones secundarias, incluyendo empalmes y sellos
	UND
	158
	72101510
	
	

	11
	54560
	Construcción de cajas de inspección sanitarias en concreto 3000 psi de 0,80 × 0,80 × 0,80 m, con tapa y sellado normativo
	UND
	14
	72151101
	
	

	12
	54560
	Construcción de piso en concreto 3000 psi de espesor 0,10 m, con suministro e instalación de malla electrosoldada, nivelación y acabado
	M²
	284
	72152509
	
	

	13
	54560
	Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante, formato 60 × 60 cm, de uso institucional y alta resistencia para zonas húmedas (color a seleccionar por el cliente)
	M²
	284
	72152504
	
	

	14
	54560
	Suministro e instalación de enchape cerámico para muros en zonas húmedas (duchas, sanitarios y lavamanos- Cerámica blanca, calidad tipo 1, formatos superiores a 30 x 60 cm), de baja absorción y fácil limpieza
	M²
	718
	72152504
	
	

	15
	54560
	Construcción de muros divisorios en mampostería con ladrillo No. 5, incluyendo morteros, plomo y nivelación
	M²
	90
	72151903
	
	

	16
	54621
	Suministro e instalación de lavamanos institucional de incrustar, en loza vitrificada, con grifería, sifón y accesorios completos
	UND
	56
	72101510
	
	

	17
	54621
	Suministro e instalación de conjunto sanitario institucional (Conjunto sanitario color blanco - blanco, material porcelana vítrea, línea media), de alto tráfico, con accesorios completos y pruebas de funcionamiento
	UND
	32
	72101510
	
	

	18
	54621
	Suministro e instalación de ducha institucional, con grifería resistente (Duchas y griferías con acabado cromado.), accesorios y pruebas de funcionamiento
	UND
	72
	72101510
	
	

	19
	54621
	Suministro e instalación de orinal institucional Orinal entrada superior color blanco - blanco, material porcelana vitrificada, en loza vitrificada, de alto tráfico, con descarga eficiente y accesorios completos
	UND
	24
	72101510
	
	

	20
	54621
	Suministro e instalación de sifones sanitarios, incluyendo sifones individuales para duchas y sifones por sector (sanitarios y lavamanos), con conexiones y sellos completos
	UND
	88
	72101510
	
	

	21
	54760
	Suministro e instalación de puertas para baterías sanitarias con dimensiones estándar aproximadas de 0,65 m x 1,90 m, con marcos, herrajes y accesorios completos, dejando sujeta la dimensión definitiva a verificación y ajuste en sitio durante la ejecución, en material resistente a la humedad y de uso institucional (Puertas para duchas y sanitarios acabadas en acero inoxidable).
	UND
	104
	72154024
	
	

	22
	54619
	Suministro e instalación de luminarias LED tipo panel 60 × 60 cm o equivalente, uso institucional, aptas para zonas húmedas, con fijación, conexión eléctrica y pruebas de funcionamiento
	UND
	32
	721515
	
	

	23
	54619
	Suministro e instalación de interruptores eléctricos sencillos, uso institucional, para control de iluminación por sector en baterías sanitarias, incluyendo caja, accesorios y conexión
	UND
	8
	721515
	
	

	24
	54619
	Suministro, tendido y conexión de cableado eléctrico en conductor de cobre (tipo THHN o equivalente), incluyendo canalización, cajas y accesorios, para alimentación de luminarias e interruptores; metraje promedio estimado de 10 m por punto de iluminación, definido en sitio
	M
	450
	721515
	
	

	25
	54619
	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles de uso institucional, con polo a tierra, para servicio general en baterías sanitarias, incluyendo caja, accesorios y conexión eléctrica
	UND
	16
	721515
	
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
Los oferentes deben certificar que cumplirán con cada una de las siguientes condiciones, además de entregar en un solo documento los ítems aquí descritos:
NOTA 1: El proponente deberá manifestar dentro del formulario, que se compromete con las siguientes especificaciones adicionales: 
	ESPECIFICACION
	DESCRIPCION
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	INSPECCIÓN TÉCNICA INICIAL
	La interventoría deberá realizar la verificación y validación de las condiciones existentes previo al inicio de las actividades, incluyendo:

• Verificación del estado físico y funcional de las baterías sanitarias objeto de intervención.
• Identificación de deterioros, fallas hidráulicas y sanitarias, afectaciones por humedad, daños constructivos y demás condiciones que puedan incidir en la ejecución del proyecto.
• Validación de cantidades de obra, áreas de intervención, condiciones de acceso y requerimientos técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos.
• Revisión y aprobación de los informes de diagnóstico presentados por el contratista.
	
	

	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y DEMOLICIÓN
	La interventoría deberá supervisar y verificar la correcta ejecución de las actividades de retiro y demolición, incluyendo:

• Desmonte de enchapes, pisos, aparatos sanitarios, griferías, divisiones, puertas y demás elementos deteriorados o que deban ser reemplazados.
• Demoliciones parciales requeridas para la intervención de redes hidráulicas y sanitarias.
• Implementación de medidas de seguridad para la utilización de herramientas, equipos y maquinaria menor.
• Clasificación, cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición en sitios autorizados, conforme a la normatividad ambiental vigente.
• Protección de elementos e instalaciones adyacentes que no sean objeto de intervención.
	
	

	REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
	La interventoría deberá verificar que las actividades relacionadas con las redes hidráulicas y sanitarias cumplan con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad exigidos, para lo cual deberá supervisar:

• El retiro de tuberías, accesorios y elementos deteriorados.
• La instalación de nuevas redes de abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas residuales.
• La correcta instalación de válvulas, accesorios, conexiones, sifones, registros y demás componentes del sistema.
• La ejecución y aprobación de pruebas de presión, estanqueidad, caudal y funcionamiento de las redes intervenidas.
• El cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables y demás requisitos técnicos vigentes relacionados con instalaciones hidrosanitarias."
	
	

	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS
	La interventoría deberá supervisar y verificar la correcta instalación, funcionamiento y calidad de los aparatos sanitarios y accesorios hidráulicos, incluyendo:

• Instalación de sanitarios, orinales, lavamanos, duchas y demás elementos sanitarios contemplados en el alcance contractual.
• Montaje de válvulas, registros, sifones, rejillas, desagües, griferías y accesorios certificados.
• Verificación de la correcta fijación, nivelación, sellado y alineación de los equipos instalados.
• Realización y aprobación de pruebas de funcionamiento, estanqueidad y operación de los aparatos sanitarios.
• Verificación del cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, incluyendo la NTC 1500 y demás disposiciones técnicas relacionadas con aparatos sanitarios, griferías y accesorios hidráulicos.

	
	

	ACABADOS Y ENCHAPES
	La interventoría deberá controlar la calidad y correcta ejecución de los trabajos de acabados, verificando:

• La instalación de enchapes cerámicos o materiales equivalentes en muros y pisos de las áreas intervenidas.
• La utilización de adhesivos, morteros, boquillas y demás materiales que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas.
• La adecuada nivelación, alineación, modulación, cortes y terminaciones de los elementos instalados.
• La uniformidad de los acabados y la ausencia de defectos que afecten la funcionalidad, durabilidad o estética de las áreas intervenidas.

• El cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y demás estándares aplicables para revestimientos y acabados en zonas húmedas.

	
	

	DIVISIONES, PUERTAS Y CARPINTERÍA METÁLICA
	La interventoría deberá verificar que las actividades relacionadas con divisiones, puertas y elementos metálicos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, para lo cual deberá supervisar:

• La instalación de divisiones individuales para duchas y demás áreas que requieran separación física.
• El suministro e instalación de puertas metálicas, marcos, herrajes y accesorios con protección anticorrosiva.
• La calidad de los materiales, acabados y sistemas de fijación empleados.
• El cumplimiento de las condiciones de privacidad, seguridad, funcionalidad y accesibilidad requeridas para el personal usuario de las instalaciones.
• La observancia de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente en materia de infraestructura inclusiva, accesibilidad y enfoque diferencial.

	
	

	SISTEMAS ELÉCTRICOS ASOCIADOS
	La interventoría deberá supervisar las actividades relacionadas con las instalaciones eléctricas complementarias requeridas para el funcionamiento de las baterías sanitarias, verificando:

• La instalación de luminarias LED, canalizaciones, conductores, interruptores, tomacorrientes y demás elementos eléctricos contemplados en el proyecto.
• La correcta ejecución de las conexiones eléctricas y sistemas de protección.
• La realización de pruebas de funcionamiento, continuidad, aislamiento y seguridad eléctrica.
• La utilización de materiales y equipos certificados de conformidad con la reglamentación aplicable.
• El cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), cuando aplique, y demás normas técnicas vigentes."	
		
	
	

	LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS
	La interventoría deberá verificar que, una vez finalizadas las actividades de mantenimiento, el contratista de obra realice la entrega de las áreas en óptimas condiciones de funcionamiento, seguridad y salubridad, para lo cual deberá supervisar:

• La ejecución de labores de limpieza profunda y desinfección de las baterías sanitarias intervenidas.
• El retiro de residuos, materiales sobrantes, escombros, empaques y demás elementos generados durante la ejecución de los trabajos.
• La implementación y mantenimiento de la señalización preventiva y temporal requerida durante el desarrollo de las actividades.
• La realización de pruebas finales de funcionamiento de los sistemas hidráulicos, sanitarios y eléctricos intervenidos.
• La entrega de las instalaciones completamente operativas, seguras, limpias y aptas para su utilización por parte del personal militar.

	
	



Nota 2: El oferente que valide el formulario deberá cumplir TAXATIVAMENTE con lo establecido en el estudio previo del presente proceso, sin excepción alguna.
En mi calidad de Representante Legal de ”, presento ofrecimiento para CUMPLIR con cada uno de las especificaciones técnicas para el “[describa el grupo y/o ítem y/o frente para el cual está interesado ofertar]” descritas en el pliego de condiciones.  



	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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