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FORMATO No. 10
PROPUESTA ECONÓMICA

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a desarrollar las actividades:

	Item
	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	

	COMPONENTE OBRA CIVIL

	A.
	OBRA CIVIL
	 
	 
	
	

	1,00
	RETIROS Y DEMOLICIONES
	 
	 
	
	

	1,01
	DEMOLICION CON TALADRO PLACA DE CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M.
	M2
	420,17
	
	

	1,02
	CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
	M3
	2089,78
	
	

	2,00
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	2,01
	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO EDIFICACION
	M2
	2024,00
	
	

	2,02
	CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA BOGOTA
	M
	260,00
	
	

	2,03
	DESCAPOTE MANUAL
	M2
	2024,00
	
	

	3,00
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS
	

	3,01
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2M. DE PROF.
	M3
	1152,30
	
	

	3,02
	ENTIBADOS EN TABLAS VERTICALES
	M2
	1363,54
	
	

	3,03
	SUBBASE GRANULAR PARA ZANJAS
	M3
	607,20
	
	

	3,04
	BASE GRANULAR COMPACTADA CON RANA
	M3
	607,20
	
	

	3,05
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON TOPOGRAFIA
	M3
	1060,80
	
	

	4,00
	CONCRETOS
	

	4,01
	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI SIN REF.
	M3
	173,90
	
	

	4,02
	VIGA DE CIMENTACION 0.3 x 0.4 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO 
	M
	701,15
	
	

	4,03
	VIGA DE ENTREPISO 0.35 x 0.5 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO
	M
	713,59
	
	

	4,04
	VIGA DE ENTREPISO 0.25 x 0.3 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO
	M
	153,53
	
	

	4,05
	VIGUETA DE ENTREPISO 0.15 x 0.5 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO
	M
	2457,99
	
	

	4,06
	VIGA DE ENTREPISO 0.25 x 0.4 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO
	M
	770,73
	
	

	4,07
	VIGUETA DE ENTREPISO 0.20 x 0.5 M CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO
	M
	253,92
	
	

	4,08
	VIGUETA DE CUBIERTA DE 0.15 x 0.5 M CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO
	M
	166,56
	
	

	4,09
	VIGA DE CUBIERTA 0.2 x 0.3 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO
	M
	166,60
	
	

	4,1
	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, (0.55*0.55)M
	M
	632,78
	
	

	4,11
	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=0.55M
	M
	52,10
	
	

	4,12
	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0.30*0.30)M
	M
	102,00
	
	

	4,13
	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0.25*0.20)M
	M
	1261,76
	
	

	4,14
	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0.15*0.40)M
	M
	19,90
	
	

	4,15
	MURO PANTALLA EN CONCRETO DE 3000PSI, (4.55*0.20)M
	M
	46,40
	
	

	4,16
	VIGA DE CIMENTACION (0.30 x 0.35) M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO
	M
	332,50
	
	

	4,17
	VIGA DE CIMENTACION (0.25 x 0.30) M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO
	M
	215,38
	
	

	4,18
	VIGA DE CIMENTACION (0.25 x 0.25) M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO
	M
	88,10
	
	

	4,19
	VIGA AEREA (0.20 x 0.25) M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO
	M
	793,02
	
	

	4,20
	VIGA AEREA (0.30 x 0.30) M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO
	M
	57,96
	
	

	4,21
	PLACA DE ENTRE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI,E=0.05M, INCLUYE MALLA ELCTROSOLDADA
	M2
	2590,92
	
	

	4,22
	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0.10M
	M2
	1548,78
	
	

	4,23
	PLACA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0.02M, INCLUYE REFUERZO
	M2
	1578,02
	
	

	4,24
	TUBERIA ESTRUCTURAL BIFURCADA PARA CUBIERTA, D=273.05MM
	KG
	5683,08
	
	

	4,25
	PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI, (0.8X0.8)M, CUBIERTA TUBULAR
	M
	5,60
	
	

	4,26
	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, 0.1MX0.2M, FUNDIDO EN OBRA
	M
	46,22
	
	

	4,27
	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, 0.1MX0.15M, FUNDIDO EN OBRA.
	M
	55,88
	
	

	4,28
	CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO
	M3
	5,63
	
	

	5,00
	ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA
	

	5,01
	ACERO FY=60000 PSI-CORTE-FIGURADO-AMARRE
	KG
	155801,06
	
	

	6,00
	MUROS
	

	6,01
	DIVISION MURO EN DRYWALL E=0.15 M
	M2
	80,00
	
	

	6,02
	COLUMNAS FALSAS EN ETERBOARD 8MM. INCLUYE ESTRUCT. GALV.
	M2
	17,72
	
	

	6,03
	MURO EN BLOQUE Nº 5- E=0.15M.
	M2
	4586,20
	
	

	6,04
	MURO EN BLOQUE Nº 3- E=0.10 M.
	M2
	103,60
	
	

	6,05
	REVESTIMIENTO PARA MURO ALUCOBOND (PANEL DE ALUMINIO ACABADO MADERA) INCLUYE INSTALACION
	M2
	76,00
	
	

	6,06
	MURO CON PROTECCION DE PLOMO, LADRILLO MACIZO 20X10X0.6
	M2
	68,40
	
	

	6,07
	REVESTIMIENTO PARA MURO ALUCOBOND (PANEL DE ALUMINIO) INCLUYE INSTALACION. CON AISLANTE ACUSTICO 
	M2
	62,20
	
	

	6,08
	MURO CELOSÍA, FACHADAS TRANSVERSALES Y CERRAMIENTO
	M2
	600,55
	
	

	6,09
	MURO EN BLOQUE Nº 5- E=0.20 M FACHADA.
	M2
	497,60
	
	

	6,10
	ALFAJIA EN CONCRETO REF. 0.30*0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCION
	M
	429,20
	
	

	7,00
	PAÑETES Y ACABADOS
	

	7,01
	PAÑETE LISO IMPREMEABILIZADO E=0.02 m.
	M2
	2402,94
	
	

	7,02
	PAÑETE LISO SOBRE MURO, MORTERO 1:4,  E=0.02 M.
	M2
	8993,26
	
	

	7,03
	FILOS Y DILATACIONES
	M
	4088,00
	
	

	7,04
	ESTUCO PLASTICO ACRILICO
	M2
	11523,40
	
	

	7,05
	PINTURA A 3 MANOS, TIPO1
	M2
	9364,84
	
	

	7,06
	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN MORTERO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO
	M
	76,00
	
	

	7,07
	GUARDAESCOBA 1/2 CAÑA EN GRANITO PULIDO
	M
	549,41
	
	

	7,08
	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO COLOR GRIS MATE  TRAFICO PESADO 80X160CM.  CON BORDES RECTIFICADOS
	M
	223,80
	
	

	7,09
	PINTURA EPOXICA SOBRE MURO
	M2
	1718,96
	
	

	8,00
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	

	8,01
	RED DE DISTRIBUCCION PVC-P 1/2 PULG
	M
	486,93
	
	

	8,02
	RED DE DISTRIBUCION PVC-P  3/4 PULG
	M
	168,19
	
	

	8,03
	RED DE DISTRIBUCION PVC-P  1 PULG
	M
	104,86
	
	

	8,04
	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 2 PULG
	M
	222,13
	
	

	8,05
	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 3 PULG
	M
	64,45
	
	

	8,06
	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 4 PULG
	M
	17,00
	
	

	8,07
	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2 PULG
	UND
	217,00
	
	

	8,08
	PUNTO HIDRAULICO DE 1 PULG.
	UND
	28,00
	
	

	8,09
	LAVAMANOS DE INCRUSTAR BLANCO MEDIDAS  (49 cm x 41.5 cm), INCLUYE GRIFERIA, SIFON METALICO TIPO BOTELLA, ACCESORIOS,  MESÓN, SALPICADERO Y PANEL FRONTAL (Según diseño)  EN MARMOL NEGRO O SIMILAR  
	UND
	28,00
	
	

	8,1
	SANITARIO ANTIVANDICO BLANCO INCLUYE FLUXOMETRO FLUSHOUT, ACCESORIOS,  INSTALACION Y DISPENSADOR DE PAPEL HIGINICO EN ACERO INOXIDABLE.
	UND
	28,00
	
	

	8,11
	DUCHA CON LLAVE DE CORTE  EN 1/2 PULG. ANTIVANDALICA
	UND
	5,00
	
	

	8,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO DE 10000 LTS. (INC. ACCESORIOS)
	UND
	1,00
	
	

	8,13
	FUENTE DE AGUA PATIO INTERIOR, CONCRETO 3000 PSI
	UND
	2,00
	
	

	8,14
	ORINAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA
	UND
	8,00
	
	

	8,15
	 LAVAMANOS DE SOBREPONER  EN PORCELANA  INCLUYE  MUEBLE  EN PIEDRA SINTETIZADA ACABADO CALACATA,  SIFON METALICO Y GRIFERIA
	UND
	6,00
	
	

	8,16
	LAVAMANOS BLANCO-INCLUYE INSTALACION
	UND
	86,00
	
	

	8,17
	SANITARIO BLANCO COMPLETO-INCLUYE INSTALACION
	UND
	50,00
	
	

	9,00
	INSTALACIONES SANITARIAS
	

	9,01
	TUBERIA PVC-SANITARIA 2 PULG.
	M
	340,55
	
	

	9,02
	TUBERIA PVC-SANITARIA  3 PULG.
	M
	59,51
	
	

	9,03
	TUBERIA PVC-SANITARIA 4 PULG.
	M
	444,20
	
	

	9,04
	TUBERIA PVC-SANITARIA  6 PULG.
	M
	232,33
	
	

	9,05
	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG.
	UND
	107,00
	
	

	9,06
	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 3 PULG.
	UND
	12,00
	
	

	9,07
	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4 PULG.
	UND
	106,00
	
	

	9,08
	CAJA DE INSPECCION DE 45*45*60 CMS. EN LADRILLO TOLETE Y  TAPA EN CONCRETO
	UND
	2,00
	
	

	9,09
	CAJA DE INSPECCION DE 60*60*60 CMS. EN LADRILLO TOLETE Y  TAPA EN CONCRETO
	UND
	29,00
	
	

	9,1
	TUBERIA DE VENTILACION PVC 3 PULG
	M
	68,60
	
	

	9,11
	PUNTO DE VENTILACION EN TUBERIA H.G. 3 PULG.
	UND
	4,00
	
	

	9,12
	TUBERIA DE VENTILACION PVC 2 PULG
	M
	202,49
	
	

	10,00
	CARPINTERIA METALICA, VENTANAS Y PUERTAS 
	

	10,01
	VENTANA EN VIDRIO LAMINADO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y CONTROL SOLAR MARCO EN ALUMINIO-INCLUYE INSTALACION
	M2
	30,03
	
	

	10,02
	VENTANA COMPUESTA POR TRES SISTEMAS 1) REJILLA DE VENTILACION MARCO EN ALUMINIO  SISTEMA MOSQUITERO FIJO (ANGEO) 2) VENTANA FIJA O  CORREDERA   EN VIDRIO LAMINADO CON PELICULA DE SEGURIDAD  Y CONTROL SOLAR MARCO EN ALUMINIO   3) FIJO INFERIOR CON MARCO EN ALUMINIO + VIDRIO LAMINADO SEGUN DISEÑO
	M2
	619,84
	
	

	10,03
	CELOSIA FIJA CON SUJECIONES DE ALUMINIO Y LAMAS ORIENTALES DE ALUMINIO 120 MM. ANCHO INCLUYE INSTALACION
	M2
	47,05
	
	

	10,04
	PARASOL CORREDERO EN  LISTONES DE EKOWOOD 6,8X2,5 EN WPC MADERABLE COLOR CAMEL INCLUYE MARCO METALICO CON TUBULAR ESTRUCTURAL METÁLICO DE 80X40X2MM CORREDERO COLOR MADERABLE,  ALMA PARA WPC EN PLATINA DE ALUMINIO Y PERFIL U EN ALUMINIO DE 47,0 MM X12,5 MM, RIEL PARA COCHE DE CUATRO RUEDAS, RUEDAS EN V CON BASE,  COCHE DE CUATRO RUEDAS Y  ANGULO BASE PARA RODAMIENTO. SEGUN DISEÑO
	M2
	135,97
	
	

	10,05
	VENTANA COMPUESTA POR 2 SISTEMAS (COLOR BLANCO):1) REJILLA DE VENTILACION MARCO EN ALUMINIO  SISTEMA MOSQUITERO FIJO (ANGEO)  2)  VENTANA FIJA O  CORREDERA   EN VIDRIO LAMINADO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y CONTROL SOLAR  MARCO EN ALUMINIO SEGUN DISEÑO
	M2
	94,04
	
	

	10,06
	DIVISION FIJA EN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 8MM.  INCLUYE PELICULA SANDBLASTING SEGÚN DISEÑO
	M2
	349,34
	
	

	10,07
	PUERTA ENTAMBORADA CON REVESTIMIENTO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL   MOONLIGHT (FORMICA), INCLUYE COMBO CERRADURA   CON MANIJA BARI TIPO PLACA NEGRA Y CILINDRO LLAVE, MARCO ELABORADO EN LAMINA RH GROSOR DE 3CM, PRESENTA FRONTAL SUPERIOR Y SEÑALÉTICA EN ACERO INOXIDABLE, EN LA PARTE INFERIOR DISTANCIADOR EN ALUMINIO NEGRO DE 2,5CM. SEGUN DISEÑO
	M2
	340,68
	
	

	10,08
	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO e=10MM ACABADO INCOLORO INCLUYE ACCESORIOS 
	M2
	65,52
	
	

	10,09
	PUERTA METALICA EN ACERO ROLADO EN FRIO CON LAMINA DE PLOMO INCLUYE ACCESORIOS 
	M2
	5,46
	
	

	10,10
	FIJO FLOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO EN VIDRIO SEKURIT TEMPLADO 10 MM INSTALADA SOPORTADO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE.
	M2
	110,97
	
	

	10,11
	LETREROS INFORMATIVOS . VER DETALLE PLANOS  TABLERO AGLOMERADO 12 MM RECUBIERTO CON FÓRMICA DE ALTA ABRASIÓN REFERENCIA CH WHITE  SIMILAR. TECNOLOGÍA ANTIMICROBIAL (ANCLADO A MURO).
	UND
	8,00
	
	

	10,12
	BARANDA EN LAMINA MICROPERFORADA EN ACERO INOXIDABLE DOBLE CARA INCLUYE TUBO CUADRADO EN ACERO INOXIDABLE 1 ½” X 1 ½” CAL. 20 PARA PARALES DE BARANDA CADA 0,60 M, TUBO REDONDO PARA PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE 2” CAL. 18, SOPORTE PARA TUBERIA REDONDA OCULTO EN PARAL Y ACCESORIOS.
	M2
	142,54
	
	

	10,13
	DIVISION ACERO INOX. PARA BAÑO CON PUERTA
	M2
	131,24
	
	

	10,14
	SECADOR DE MANOS ENCENDIDO AUTOMATICO
	UND
	4,00
	
	

	10,15
	CAMBIADOR DE BEBES PARA BAÑOS
	UND
	2,00
	
	

	11,00
	CIELO RASOS
	

	11,01
	CIELORRASO EN DRY WALL
	M2
	1476,14
	
	

	11,02
	CIELO RASO DRYWALL, INCLUYE LANA EN MINERAL DE VIDRIO 
	M2
	1512,94
	
	

	11,03
	CIELO RASO METALICO TIPO CELL
	M2
	129,07
	
	

	11,04
	CIELO RASO EN TUBERIA DE ALUMINIO 
	M2
	54,17
	
	

	12,00
	CUBIERTA
	

	12,01
	CUBIERTA EN TEJA HUNTER DOUGLAS TIPO SNDWICH-INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION
	M2
	1277,10
	
	

	12,02
	CUBIERTA TRASLUCIDA PRFV, ICE O SIMILAR / Coeficiente de ganancia térmica solar SHGC de 0.34. / Coeficiente de transmisión de luz LT de 32%. / Valor U 2.87 W/m2 °C.
	M2
	62,05
	
	

	12,03
	CUBIERTA TECHMET
	M2
	72,58
	
	

	12,04
	PERFIL RECTANGULAR 200*100*4MM ASTM A500, GRADO C
	M
	990,00
	
	

	12,05
	PERFIL RECTANGULAR 300*100*5MM ASTM A500, GRADO C
	M
	185,76
	
	

	12,06
	IMPERMEABILIZACION PLACA EN CONCRETO
	M2
	620,90
	
	

	13,00
	RED CONTRAINCENDIOS 
	 

	13,01
	Tuberia Conduit Contra Incendio 6 Pulg. AWWA C900 6"
	M
	37,50
	
	

	13,02
	TUBERIA DE ACERO AL CARBON CONTRAINCENDIO A53 SCH40 DE 4 PULG. INCL. INSTALACION
	M
	331,60
	
	

	13,03
	TUBERIA DE ACERO AL CARBON CONTRAINCENDIO SCH-40 DE 1+1/2 PULG.INSTALADA
	M
	117,20
	
	

	13,04
	TUBERIA DE ACERO AL CARBON CONTRAINCENDIO SCH-40 DE 1 PULG.INSTALADA
	M
	520,60
	
	

	13,05
	SOPORTE PARA TUBERIA DE ACERO AL CARBON CONTRAINCENDIO CON STRUCK DE 3/8 A 4 PU8LG. INCLUYE INSTALACION
	UND
	236,00
	
	

	13,06
	ROCIADORES  COLGANTES DE K5.6 DE RESPUESTA RAPIDA
	UND
	279,00
	
	

	13,07
	VALVULA RANURADA DE RETECCION VERTICAL 4"
	UND
	2,00
	
	

	13,08
	GABINETE TIPO 1 CONTRAINCENDIO COMPLETO
	UND
	5,00
	
	

	13,09
	PULSADOR MANUAL
	UND
	5,00
	
	

	13,10
	TUBERIA TIPO EMT 3/4" CON ACCESORIOS PARA ANCLAJE.
	M
	845,00
	
	

	13,11
	CABLE BLINDADO 2X16 AWG
	M
	1040,00
	
	

	13,12
	DETECTOR DE HUMO CON DIRECCION ROTATIVA OPTICA INTELIGENTE. 
	UND
	98,00
	
	

	13,13
	DETECTOR DE CALOR INTELIGENTE DIRECCIONABLE DE TEMPERATURA FIJA.
	UND
	1,00
	
	

	13,14
	ESTACION MANUAL, DOBLE ACCION - DIALES GIRATORIOS. 
	UND
	4,00
	
	

	13,15
	SEÑAL AUDIOVISUAL DE INTERIORES - Sirena-Estrobo para instalación en muro, Rojo,Lente Transparente.
	UND
	18,00
	
	

	13,16
	MÓDULO DE CONTROL
	UND
	4,00
	
	

	13,17
	MÓDULO DE MONITOREO
	UND
	1,00
	
	

	13,18
	CAJAS RADWEL DE 10X10X7CM
	UND
	126,00
	
	

	13,19
	FUENTE AUXILIAR DE RESPALDO 
	UND
	1,00
	
	

	13,20
	BASE DE DETECTOR DE HUMO  ESTANDAR
	UND
	98,00
	
	

	13,21
	CABLE SIN BLINDAJE 2X16 AWG
	M
	538,00
	
	

	13,22
	ACCESORIO CODO C 90º 6"
	UND
	5,00
	
	

	13,23
	TEE ACERO AL CARBON SCH 40 4 PULG. INSTALADA
	UND
	86,00
	
	

	13,24
	CODO DE ACERO AL CARBON SCH 40 4 PULG. INSTALADO
	UND
	11,00
	
	

	13,25
	 REDUCCION  DIAMETRO  1 1/2" PULGADAS A 1"
	UND
	55,00
	
	

	13,26
	 REDUCCION  DIAMETRO  4" PULGADAS A 1 1/2"
	UND
	89,00
	
	

	13,27
	REDUCCION COPA RANURADO DIAMETRO  6" ULGADAS A 4"
	UND
	2,00
	
	

	13,28
	RESTRICTOR C-900  6" 
	UND
	5,00
	
	

	13,29
	KIT ADAPTADOR BRIDA 
	UND
	2,00
	
	

	14,00
	SISTEMA DE AGUAS LLUVIA
	

	14,01
	TUBERIA AGUAS LLUVIAS PVC 6 PULG.
	M
	85,06
	
	

	14,02
	TUBERIA AGUAS LLUVIAS PVC 4 PULG.
	M
	20,17
	
	

	14,03
	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC 6 PULG.
	M
	5,00
	
	

	14,04
	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC 4 PULG.
	M
	4,00
	
	

	14,05
	PUNTO DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS 6 PULG.
	UND
	9,00
	
	

	14,06
	PUNTO DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS 4 PULG.
	UND
	4,00
	
	

	14,07
	CAJA INSPECCION AGUAS LLUVIAS EN LADRILLO 1.00X1.00 *1.00 M. CON MARCO Y TAPA
	UND
	3,00
	
	

	14,08
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 8*8 CON BAJANTE 6 PULG. 
	UND
	5,00
	
	

	15,00
	PISOS Y ENCHAPES
	

	15,01
	 PORCELANATO COLOR GRIS MATE  TRAFICO PESADO 60X60CM.  CON BORDES RECTIFICADOS
	M2
	240,42
	
	

	15,02
	TABLETA EN GRANITO PULIDO 40 X 40 CM COLOR NEGRA GRANO HELICONIA O SIMILAR 
	M2
	211,60
	
	

	15,03
	ROLLO HOMOGENEO VINILICO GRIS OSCURO  INSTALACION SEGÚN DISEÑO GEOMETRICO
	M2
	990,06
	
	

	15,04
	ROLLO HOMOGENEO VINILICO COLORES VARIADOS  INSTALACION SEGÚN DISEÑO GEOMETRICO
	M2
	16,30
	
	

	15,05
	TABLETA EN GRANITO PULIDO  40 X 40 CM COLOR GRIS GRANO Y  BLANCO RIO CLARO SEGÚN DISEÑO PIXEL
	M2
	918,89
	
	

	15,06
	CERAMICA ANTARTICA BLANCA O SIMILAR 0.60*0.60 M.INCLUYE INSTALACIÓN
	M2
	36,20
	
	

	15,07
	TABLETA EN GRANO PULIDO 30 X 60 CM GRIS GRANO Y  BLANCO RIO CLARO SEGÚN DISEÑO PIXEL
	M2
	240,70
	
	

	15,08
	 PORCELANATO COLOR GRIS MATE  TRAFICO PESADO 80X160CM.  CON BORDES RECTIFICADOS
	M2
	346,80
	
	

	15,09
	CEMENTO ALLANADA CON PINTURA EPOXICA GRIS SIKAFLOOR 264
	M2
	97,30
	
	

	15,1
	PORCELANATO TIPO DECK NORDWOOD DE 29.5*120 CMS.
	M2
	74,50
	
	

	15,11
	ARENA CUARZO SIN COLOR SIKADUR 538
	M2
	22,79
	
	

	15,12
	PERFIL EN ALUMINIO AMARILLO 30X24X1.2M M. ALUMINA
	M
	67,20
	
	

	15,13
	CERÁMICA BLANCO TEXTURIZADA  CLARO FORMATO 25 X 75CM, BORDES RECTIFICADOS 
	M2
	1570,70
	
	

	16,00
	URBANISMO 
	

	16,01
	PISO EN CONCRETO 3000 PSI, ESTAMPADO TIPO ADOQUINES
	M2
	3200,00
	
	

	16,02
	MORTERO DE NIVELACION  E=0.04M
	M2
	3813,74
	
	

	16,03
	SUBBASE GRANULAR PARA PEATONALES PARQUE
	M3
	572,06
	
	

	16,04
	SARDINEL PREF. CCTO 3500 PSI .50*.20*.80-(A-10)-CON TOPOGRAFIA
	M
	401,00
	
	

	16,05
	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3500 PSI TIPO  (A-80)
	M
	1507,10
	
	

	16,06
	RAMPA C/CTO 3000 PSI E=0.10 M REFORZADA
	M2
	12,00
	
	

	16,07
	CONTENEDOR DE RAIZ 1.20*1.20 M. C/CTO Y LADRILLO TOLETE
	UND
	26,00
	
	

	16,08
	PISO EN ROYAL VETA
	M2
	824,53
	
	

	16,09
	BASE GRANULAR COMPACTADA CON RANA
	M3
	229,50
	
	

	16,10
	CARPETA ASFALTICA PARA REPARCHEO E=00.10 M-INSTALADA
	M2
	765,00
	
	

	16,11
	SILLAS VACIO DOBLE ALTURA, EN CONCRETO REFORZADO
	M
	38,70
	
	

	16,12
	CANECA TIPO BARCELONA ACERO INOXIDABLE GRANDE INSTALADA
	UND
	17,00
	
	

	16,13
	LOSETA DETACTIL ALERTA 0.40*0.40*0.06 M.-INCLUYE INSTALACION
	M2
	23,82
	
	

	16,14
	LOSETA TACTIL GUIA DE 0.40*0.40*0.06 M. INCLUYE INSTALACION
	M2
	65,06
	
	

	16,15
	Banca en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, capacidad para 3-4 personas. (BANCA MC)
	UND
	25,00
	
	

	B.
	SISTEMA DE VENTILACION Y CLIMATIZACION MECANICA
	

	17,00
	CONDUCTOS METALICOS
	 
	 
	 
	               

	17,01
	LAMINA ACERO GALVANIZADA CAL. 24 (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION)
	M2
	126,00
	
	

	17,02
	LÁMINA ACERO GALVANIZADA CALIBRE 24 CON AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR 1" PARA UNIDADES RECUPERADORAS (INCLUYE INSTALACIÓN, TORNILLOS, ACCESORIOS, SOPORTES, ETC.)
	M2
	732,00
	
	

	17,03
	LÁMINA ACERO NEGRO AL CARBON CALIBRE 16 (INCLUYE INSTALACIÓN, SOLDADURA, TORNILLOS, ACCESORIOS, SOPORTES, ETC.)
	M2
	25,00
	
	

	18,00
	CONDUCTOS POLIISOCIANURATO 
	 
	 
	
	

	18,01
	LAMINA RIGIDA POLIISOCIANURATO 20.0MM CON AISLAMIENTO TERMICO (INC. INSTALACION Y ACCESORIOS)
	M
	219,00
	
	

	19,00
	CONDUCTOS PVC - REJILLAS Y COMPUERTAS
	 
	 
	
	

	19,01
	TUBERIA PVC PARA VENTILACION DIAMETRO 4" (INCL. INSTALACION Y ACCESORIOS)
	M
	5,00
	
	

	20,00
	EXTRACCION Y RETORNO 
	 
	 
	
	

	20,01
	REJILLA DE RETORNO LINEAL 1"/3FT/3SLOT TIPO PLENÚM CON DÁMPER DE BALANCEO (P1-03-10-36-BD LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO)
	UND
	16,00
	
	

	20,02
	REJILLA DE EXTRACCIÓN REDONDA CON DÁMPER DE BALANCEO 6" DÍAMETRO COLOR ALUMINIO (L-DR1000R LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO)
	UND
	48,00
	
	

	20,03
	REJILLA DE EXTRACCIÓN REDONDA CON DÁMPER DE BALANCEO 8" DÍAMETRO COLOR ALUMINIO (L-DR1000R LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO)
	UND
	1,00
	
	

	20,04
	REJILLA DE EXTRACCIÓN REDONDA CON DÁMPER DE BALANCEO 10" DÍAMETRO COLOR ALUMINIO (L-DR1000R LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO)
	UND
	1,00
	
	

	20,05
	REJILLA DE EXTRACCIÓN CON DÁMPER DE BALANCEO 6"X6" WXH COLOR ALUMINIO (L-RA-OB LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO)
	UND
	10,00
	
	

	20,06
	REJILLA DE EXTRACCIÓN CON DÁMPER DE BALANCEO 12"X12" WXH COLOR ALUMINIO (L-RA-OB LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO)
	UND
	12,00
	
	

	21,00
	RED DE AIRE ODONTOLOGICO 
	

	21,01
	TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO L 1/2" INCL. INSTALACION Y ACCESORIOS 
	M
	28,00
	
	

	21,02
	TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO L 3/4" INCL. INSTALACION Y ACCESORIOS 
	M
	28,00
	
	

	21,03
	VALVULA 4 TORNILLOS DE 1/2" 
	UND
	10,00
	
	

	C.
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	

	22,00
	ACOMETIDA B.T.
	 
	 
	 
	

	22,01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SUBTERRANEA TUBERIA PVC 4pulg. 
	M
	300,00
	
	

	22,02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA TABLERO GENERAL TVM2  3X (3x300KCMIL +1x300KCMIL +1x2T) CU (Cable de cobre libre de halógeno)
	M
	90,00
	
	

	22,03
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA TABLERO GENERALES TD1 Y TD2  3X (3x2/0 +1x2/0+1x2T CU) (Cable de cobre libre de halógeno)
	M
	290,00
	
	

	22,04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA TABLEROS TB2, TB3, TB5 Y TB6 EN CALIBRE 3x4 +1x4+1x8 CU (Cable de cobre libre de halógeno)
	M
	170,00
	
	

	22,05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA SUB TABLEROS TIL1, TIL2, TIL3, TIL4, TIL5,TIL6, TUPS2, TUPS2, TUPS3, TUPS4, TREG1, TREG2 Y TVM1 EN  3x8 +1x8 +1x8T CU (Cable de cobre libre de halógeno)
	M
	397,00
	
	

	22,06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SUBTERRANEA  PVC 2 pulg. 
	M
	105,00
	
	

	22,07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SUBTERRANEA  PVC 1 1/2pulg. 
	M
	133,31
	
	

	22,08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA SUB TABLERO TB1, TB2 EN 3x2 +1x2 +1x8T CU (Cable de cobre libre de halógeno)
	M
	45,00
	
	

	22,09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SUBTERRANEA  PVC 1pulg. 
	M
	313,00
	
	

	23,00
	REDES ELECTRICO BAJA TENSION
	 
	 
	 
	

	23,01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METALICO AEREA ENTRE CIELO RASO Y LA PLACA O TECHO TUBERIA GALV. EMT 1/2pulg. 
	M
	221,00
	
	

	23,02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METALICO TUBERIA GALV. EMT 3/4 pulg. 
	M
	2794,00
	
	

	23,03
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 No.12 + No.14 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN 
	M
	3024,92
	
	

	23,04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 No.12 +1 No.14+1 No.14AIS CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN  (4 Hilos)
	M
	973,00
	
	

	23,05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 No.10 + No.14 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN  (3 Hilos)
	M
	1547,00
	
	

	23,06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO 
	UND
	323,00
	
	

	23,07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE REGULADO  MONOFASICO GRADO HOSPITALARIO.
	UND
	38,00
	
	

	23,08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE REGULADO UPS MONOFASICO GRADO HOSPITALARIO.
	UND
	104,00
	
	

	23,09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE MONOFASICO GFCI.
	UND
	91,00
	
	

	23,10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE PISO.
	UND
	12,00
	
	

	23,11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED SQ DE 40W
	UND
	375,00
	
	

	23,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED RC DE 40W
	UND
	37,00
	
	

	23,13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED HERMETICA 36W DL UNV
	UND
	5,00
	
	

	23,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED HERMETICA LED HERMETICA 18W DL UNV
	UND
	48,00
	
	

	23,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED BALA 15W NW MV JUPITER
	UND
	101,00
	
	

	23,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED PANEL RD 18W DL
	UND
	49,00
	
	

	23,17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED LINEAL ECO 32W DL MV V2
	UND
	15,00
	
	

	23,18
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED LINEAL ECO 16W DL MV V2
	UND
	16,00
	
	

	23,19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED MINICONTINUUM 40W DL 1.2M2
	UND
	37,00
	
	

	23,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LED LAMPARA LED PANEL RD 30W DL UNV
	UND
	50,00
	
	

	23,21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA  LED PANEL RD 6W DL 
	UND
	13,00
	
	

	23,22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K ASYM
	UND
	124,00
	
	

	23,23
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED SYLFLOOD 100W CW 60Â°
	UND
	15,00
	
	

	23,24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO  LUMINARIA H=8.00M. 4PULG
	UND
	14,00
	
	

	23,25
	PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI 0.60X1.00
	UND
	14,00
	
	

	23,26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SOLAR ESPACIO PUBLICO  INCLUYE: LUMINARIA LED 35W. AUTOSUFICIENTE, BATERÍA, GABINETE, PANEL SOLAR, CONTROLADOR. 
	UND
	14,00
	
	

	23,27
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO SENSOR DE MOVIMIENTO 180° ALUMBRADO
	UND
	34,00
	
	

	23,28
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED BALA 35W NW MV JUPITER
	UND
	66,00
	
	

	23,29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO
	UND
	124,00
	
	

	23,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR DOBLE BLANCO
	UND
	57,00
	
	

	23,31
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR CONMUTABLE BLANCO
	UND
	7,00
	
	

	23,32
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 No.10 + 1 No.14 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN
	M
	262,00
	
	

	23,33
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 No.4/0 + 1 No.8 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN  (4 Hilos) 
	M
	160,00
	
	

	23,34
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 No.2/0 + 1 No.8 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN  (4 Hilos)
	M
	55,00
	
	

	23,35
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  No.3 No.4 + 1 No.10 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN  (4 Hilos)
	M
	35,00
	
	

	23,36
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC ENTRE ENTRE MURO Y PISO 1/2pulg. 
	M
	4465,00
	
	

	23,37
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC ENTRE ENTRE MURO Y PISO 3/4pulg. 
	M
	372,00
	
	

	23,38
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO IMC  3 pulg. 
	M
	312,00
	
	

	23,39
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO IMC  2 pulg. 
	M
	35,00
	
	

	23,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO IMC  1 pulg. 
	M
	65,00
	
	

	23,41
	CAJA DE INSPECCION REF.AP280
	UND
	15,00
	
	

	24
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
	 
	 
	 
	

	24,01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA
	UND
	16,00
	
	

	24,02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No.2/0 PARA ANILLO
	UND
	240,00
	
	

	24,03
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA BAJANTE DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO 
	UND
	4,00
	
	

	24,04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS PARA APANTALLAMIENTO Y CONEXIONADO DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO 
	UND
	5,00
	
	

	24,05
	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE ALAMBRON 8 MM
	UND
	350,00
	
	

	25
	VOZ Y DATOS
	 
	 
	 
	

	25,01
	CAJA DE INSP. REF. CS 274 CODENSA SENCILLA
	UND
	3,00
	
	

	25,02
	SUMINISTRO E INSTLACION SISTEMAS DE GRABACION DE VIDEO 
	UND
	1,00
	
	

	25,03
	BANDEJA PORTACABLE.0.35X0.1X2,4M.
	ML
	340,00
	
	

	25,04
	CABLE UTP ENCAUCHETADO CAT. 6 
	ML
	4922,00
	
	

	25,05
	SALIDA PARA DATOS TOMA SENCILLO DE VOZ Y DATOS
	UND
	94,00
	
	

	25,06
	CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO
	UND
	30,00
	
	

	25,07
	CAMARA DE SEGURIDAD BULLET
	UND
	21,00
	
	

	25,08
	SALIDA DE BANDEJA PORTA CABLE EN DUCTO 1/2 EMT
	UND
	46,00
	
	

	25,09
	SALIDA DE BANDEJA PORTA CABLE EN DUCTO 3/4 EMT
	UND
	25,00
	
	

	25,10
	SALIDA DE BANDEJA PORTA CABLE EN DUCTO 1 EMT
	UND
	23,00
	
	

	COSTO TOTAL OBRA 
	 
	

	COSTO DIRECTO
	 
	

	ADMINISTRACION
	27%
	

	UTILIDAD
	5%
	

	IMPREVISTOS
	3%
	

	VALOR AIU
	 
	

	COMPONENTE EQUIPOS

	B.
	SISTEMA DE VENTILACION Y CLIMATIZACION MECANICA
	

	26,00
	VENTILADORES DE EXTRACCION 
	 
	 
	 
	

	26,01
	[VE-308] - VENTILADOR DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO TIPO SIMPLE ASPIRACIÓN DE 330.0 CFM @ 0.20 INWG CON BASE DE MONTAJE, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y MALLA ANTIPLAGAS (USF-04-B7 GREENHECK  O SIMILAR APROBADO) 
	UND
	1,00
	
	

	26,02
	 [VE-307] - VENTILADOR DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO TIPO SIMPLE ASPIRACIÓN DE 1,800.0 CFM @ 0.20 INWG CON BASE DE MONTAJE, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y MALLA ANTIPLAGAS (USF-16-B7 GREENHECK  O SIMILAR APROBADO) 
	UND
	1,00
	
	

	27,00
	UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE 
	 
	 
	
	

	27,01
	MANEJADORA DE AIRE CON SERPENTIN DE FRIO DX Y FILTROS HEPA 2.050CFM @1.5INWG 
	UND
	1,00
	
	

	28,00
	RECUPERADOR DE CALOR ENTALPICO 
	 
	 
	
	

	28,01
	[REC-101] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 590.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H100GBA5 LG  O SIMILAR APROBADO) 
	UND
	1,00
	
	

	28,02
	 [REC-102] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 495.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H100GBA5 LG  O SIMILAR APROBADO) 
	UND
	1,00
	
	

	28,03
	 [REC-103] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 210.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H035GBA5 LG  O SIMILAR APROBADO) 
	UND
	1,00
	
	

	28,04
	 [REC-104] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 580.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H100GBA5 LG  O SIMILAR APROBADO) 
	UND
	1,00
	
	

	28,05
	 [REC-203] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 550.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H100GBA5 LG  O SIMILAR APROBADO) 
	UND
	1,00
	
	

	28,06
	 [REC-204] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 500.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H100GBA5 LG  O SIMILAR APROBADO) 
	UND
	1,00
	
	

	28,07
	 [REC-205] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 210.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H080GBA5 LG  O SIMILAR APROBADO) 
	UND
	1,00
	
	

	28,08
	 [REC-206] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 310.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H080GBA5 LG  O SIMILAR APROBADO) 
	UND
	1,00
	
	

	29,00
	UNIDADES EXTERIORES - UNIDADES INTERIORES
	 
	 
	
	

	29,01
	[UE-003] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE  SINGLE ZONE 18.0 MBH FRÍO DE 2,119 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (S4UQ18KLRTE LG  O SIMILAR APROBADO)
	UND
	1,00
	
	

	29,02
	[UE-004] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE  SINGLE ZONE 18.0 MBH FRÍO DE 2,119 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (S4UQ18KLRTE LG  O SIMILAR APROBADO)
	UND
	1,00
	
	

	29,03
	[UE-303] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE  MULTI ZONE 578 MBH FRÍO DE 22602 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (ARUV578BTE5 LG  O SIMILAR APROBADO)
	UND
	1,00
	
	

	29,04
	[UE-304] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE  MULTI ZONE 530 MBH FRÍO DE 22602 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (ARUV530BTE5 LG  O SIMILAR APROBADO)
	UND
	1,00
	
	

	29,05
	[UE-305] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE  MULTI ZONE 384 MBH FRÍO DE 22602 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (ARUV384BTE5 LG  O SIMILAR APROBADO)
	UND
	1,00
	
	

	29,06
	[UE-306] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE  MULTI ZONE 144.0 MBH FRÍO DE 11,301 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (ARUV144BTE5 LG  O SIMILAR APROBADO)
	UND
	1,00
	
	

	29,07
	[UE-307] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE  MULTI ZONE 480.0 MBH FRÍO DE 22602 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (ARUV480BTE5 LG  O SIMILAR APROBADO)
	UND
	1,00
	
	

	30,00
	SUMINISTRO DIFUSOR
	 
	 
	 
	

	30,01
	DIFUSOR DE SUMINISTRO LINEAL 1"/3FT/3SLOT  TIPO PLENUM CON DAMPER DE BALANCEO 
	UND
	17,00
	
	

	31,00
	CONTROLADORES
	 
	 
	 
	

	31,01
	CONTROL ALAMBRICO DE TEMPERATURA ESTANDAR NEGRO LCD CON CABLE 10.0M (PREMTBB01 O SIMILAR) CAT
	UND
	98,00
	
	

	31,02
	CONTROL ALAMBRICO CENTRAL 120 UNIDADES PANTALLA TOUCH 10" (PACS5A000 LG O SIMILAR) CC
	UND
	1,00
	
	

	32,00
	LINEA DE COMUNICACIÓN/CONTROL
	 
	 
	 
	

	32,01
	SENSOR EN ZONA DE TEMPERATURA/HUMEDAD (STE-9521W KMC O SIMILAR)
	UND
	1,00
	
	

	33,00
	TABLEROS ELECTRICOS 
	 
	 
	 
	

	33,01
	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL SISTEMA DE VENTILACION/CLIMATIZACION (CAL.12 N. 60x60x20CM) (TE-101)
	UND
	1,00
	
	

	33,02
	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL SISTEMA DE VENTILACION/CLIMATIZACION (CAL.12 N. 60x60x20CM) (TE-102)
	UND
	1,00
	
	

	34,00
	RED DE AIRE ODONTOLOGICO 
	

	34,01
	SUMINISTRO COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE DUPLEX DE 5 HP 
	UND
	2,00
	
	

	C.
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	

	35,00
	TABLEROS ELECTRICOS 
	 
	 
	 
	

	35,01
	SUMINISTRO DE TABLERO DE GENERAL BLOQUE No.2 PRIMER PISO (TD1)
	UND
	1,00
	
	

	35,02
	SUMINISTRO DE TABLERO DE GENERAL BLOQUE No.2 SEGUNDO PISO (TD2).  
	UND
	1,00
	
	

	35,03
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB1 
	UND
	1,00
	
	

	35,04
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB2 
	UND
	1,00
	
	

	35,05
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB3 
	UND
	1,00
	
	

	35,06
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB4 
	UND
	1,00
	
	

	35,07
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB5 
	UND
	1,00
	
	

	35,08
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB6 
	UND
	1,00
	
	

	35,09
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL1 
	UND
	1,00
	
	

	35,10
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL2 
	UND
	1,00
	
	

	35,11
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL3 
	UND
	1,00
	
	

	35,12
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL4 
	UND
	1,00
	
	

	35,13
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL5 
	UND
	1,00
	
	

	35,14
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL6 
	UND
	1,00
	
	

	35,15
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL UPS 1 
	UND
	1,00
	
	

	35,16
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL UPS 2 
	UND
	1,00
	
	

	35,17
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL UPS3 
	UND
	1,00
	
	

	35,18
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL UPS4 
	UND
	1,00
	
	

	35,19
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL REG1 
	UND
	1,00
	
	

	35,2
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL REG2 
	UND
	1,00
	
	

	35,21
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TVM1  
	UND
	1,00
	
	

	35,22
	SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TVM2  
	UND
	1,00
	
	

	D.
	MOBILIARIOS Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	

	36,00
	MOBILIARIOS
	 
	 
	 
	

	36,01
	ESTACION DE TRABAJO EN ELE MEDIDAS 1,89 POR LA CARA FRONTAL 1,83 POR LA CARA LATERAL PRESENTA UNA AREA DE ALMACENAMIENTO CON DOBLE GABETERO Y EXTRUCTURA METALICA EN ACABADO POLIURETANO. ACABADOS EN FORMICA CH WHATE 2096 
	UND
	1,00
	
	

	36,02
	LAVAPLATOS DOBLE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 PTAS ACERO INOX. CAL. 20 REF. 430 INCLUYE GRIFERIA
	M
	6,30
	
	

	36,03
	MUEBLE INF.
MUEBLE BAJO CON MESON EN PIEDRA SINTETIZADA ACABADO CALACATA. CON TABLERO AGLOMERADO 15MM RH MAS FORMICA DE ALTA ABRASION CON POCETA SUBMONTAR EN ACERO INOXIDABLE Y GRIFERIA MONOCONTROL. SEGÚN DISEÑO. 
	M
	15,60
	
	

	36,04
	RECEPCION SEGÚN DISEÑO: TABLERO AGLOMERADO RH 15 MM RECUBIERTO CON FORMICA DE ALTA ABRASION:  REFERENCIA CH WHITE 2096 O SIMILAR. TECNOLOGÍA ANTIMICROBIAL (ANCLADO A MURO). INCLUYE VOLUMENES FRONTALES, PANTALLAS DIVISORIAS Y ESCRITORIO SUPERFICIE. SEGUN DISEÑO MOB. INCLUYE VIDRIO TEMPLADO FIJO 10MM.
	M2
	88,73
	
	

	36,05
	MUEBLE ALTO CON SUPERFICIE EN FÓRMICA DE ALTA ABRASIÓN REFERENCIA CH WHITE
2096 O SIMILAR. INCLUYE ENTREPAÑOS GRADUABLES Y ARCHIVADOR EMPOTRABLE CON ALMACENAMIENTO EN CAJONES TIPO CARPETERO. NICHO CENTRAL: TABLERO AGLOMERADO 30 MM RECUBIERTO CON FÓRMICA DE ALTA ABRASIÓN. SEGUN DISEÑO MOB.
	M2
	25,72
	
	

	36,06
	MUEBLE PARA TOMAS DE MUESTRAS SEG. DISEÑO ELAB. TABLERO 15MM RH RECUB. FORMICA REF. CH WHITE 2096
	M
	9,00
	
	

	36,07
	MUEBLE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE SUPERFICIE CALIBRE 18, ESTRUCTURA Y ALAMCENAMIETO  CON REFUERZOS EN ACERO CALIBRE 20, MANIJAS EN ALUMINIO. INCLUYE GRIFERIA 
	M
	21,34
	
	

	36,08
	ESTANTE TIPO ANAQUEL FABRICADO EN TUBO EXTRUCTURAL DE 1" 1/2"Estructura: Metálica Tubular 2" x 1" cubierta en pintura electrostática color mate Almacenamiento: Tablero aglomerado 15mm + fórmica de alta abrasión REF. Avalan Oak o similar tecnología antimicrobiana
	M2
	22,55
	
	

	36,09
	MUEBLE MESON EN PIEDRA SINTETIZADA ACABADO CALACATA. CON TABLERO AGLOMERADO 15MM RH MAS FORMICA DE ALTA ABRASION CON POSETA SUBMONTAR EN ACERO INOXIDABLE Y ESTUFA
	M
	17,40
	
	

	36,1
	MUEBLE SUP. TIPO GABINETE QUE INCLUYE PUERTAS DE APERTUTA HORIZONTAL Y VERTICAL, SEGÚN DISEÑO FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO 15MM RH REVESTIDO CON FORMICA DE ALTA ABREASION REFERENCIA WHITE 2096
	M
	37,17
	
	

	36,11
	MUEBLE INFERIOR  QUE CONSTA DE PUERTAS, GABETERO, ARCHIVADOR EMPOTRABLE TIPO CARPETERO ELABORADO EN TABLERO AGLOMERADO DE 15MM RH REVESTIDO CON FORMICA DE ALTA ABREASION REFERENCIA OH WHITE GAVETAS HORIZONTALES. INCLUYE LAVAMANOS
	M
	24,02
	
	

	36,12
	MUEBLE TIPO ESCRITORIO QUE PRESENTA UNA ILERA DE GABETAS HORIZONTALES MAS UN GAVETERO DEL LADO DERECHO.TAPA ELAVORADA EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM  RH DE GROSOR RECUBIERTO CON LAMINA CH WHATE ANTIMICROBIANA. EL AREA DE ARCHIVO ELABORADO CON TABLERO AGLOMERADO DE 15MM RH MAS RECUBRIMIENTO EN FORMICA AVALAN OAK
	M
	9,12
	
	

	36,13
	ESTACION DE TRABAJO QUE SE COMPONE DE CUATRO PUESTOS DIVIDIDOS POR UNA PANTALLA EN 
AGLOMERADO FORMICA AVALAN OAK . LA SUPERFICIE DE TRABAJO ELABORADA EN AGLOMERADO DE 30MM RH RECUBIERTO CON FORMICA CH WHATE 2096. EXTRUCTURA TUBULAR EN ACABADO POLIURETANO . PRESENTA CUATRO AREAS DE ALMACENAMIENTO EN LA PARATE INFERIOR 
	M2
	10,50
	
	

	36,14
	BOMBA DE SUCCCION DE 45 W
	UND
	2,00
	
	

	COSTO TOTAL EQUIPOS
	 
	

	COSTO DIRECTO
	 
	

	ADMINISTRACION
	8%
	

	 

	TOTAL, COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
	 
	

	LICENCIA DE CONSTRUCCION
	 
	

	CERTIFICACION RETIE 
	 
	

	CERTIFICACION RETILAP
	 
	

	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO
	 
	

	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
	 
	

	TOTAL
	 
	




MEDIDA Y FORMA DE PAGO: esta actividad será medida y pagada por metro cuadrado (M2) de acuerdo a los lineamentos del supervisor. Previa revisión y aprobación de la interventoría.

Valor total de la propuesta. ____________________________________________________ 

 [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
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