	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
	
POLICÍA NACIONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS   
	



Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento (excluyentes), por tal motivo el proponente deberá indicar con una “X” y de no hacerlo la propuesta se considera no apta técnicamente y debe diligenciarse con las especificaciones técnicas ofertadas.

En una columna CUMPLE/NO CUMPLE, el comité técnico que la Policía Nacional designe, evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

El oferente deberá cumplir estrictamente con las especificaciones solicitadas atendiendo los factores descritos a continuación:



	LISTADO DE CANTIDADES

	INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

	ÍTEMS
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	Batería acústica 
	1

	2
	Juego de Platillos de 14" 16" 18" 20"
	1

	3
	Teclado 6 Octavas
	1

	INSTRUMENTOS DE CUERDA 

	ÍTEMS
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	4
	Guitarrón ½
	1

	5
	Vihuela ½
	1

	6
	Guitarra
	1

	7
	Requinto 
	1

	8
	Docerola
	1

	9
	Bajo Eléctrico de 5 Cuerdas
	1

	10
	Violín 
	2

	11
	Bajo Quinto
	1

	INSTRUMENTOS DE VIENTO 

	ÍTEMS
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	12
	Trompeta
	3

	13
	Saxofón Alto 
	1

	14
	Acordeón
	1

	15
	Tuba 
	1



	INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN




	ÍTEM 1 BATERÍA ACÚSTICA

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Cantidad: 1
	 
	 

	1.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	1.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	1.3
	La batería está construida de una fusión de abedúl y arce lo cual ofrecen máxima expresión tonal también posee carcasa Birch / Maple / Birch 6Ply de 7.2 mm con un sistema de borde de aro que  permite la transmisión directa de sonido, reduce las frecuencias no deseadas y proporciona un tono fundamental fuerte y una experiencia de afinación sin esfuerzo, especialmente en afinaciones más bajas.
	 
	 

	1.4
	Toms de aire de 10" x 08" Pulgadas
	
	

	1.5
	Tom de aire de 12" x 09 Pulgadas
	
	

	1.6
	Tom de piso de 16" x 16 Pulgadas
	
	

	1.7
	Redoblante de 14" x 5.5 Pulgadas
	
	

	1.8
	Bombo de 22 "x18"  Pulgadas
	
	

	1.9
	Redoblante, capas de Birch/Maple/Birch, capas 6Ply 7.2mm, sistema de suspensión y patas profesional 
	
	

	1.10
	Incluye base de hi hat y dos de platillo
	
	

	1.11
	Pedal de Bombo sencillo: Dimensiones 12 x  5,5 x 10 pulgadas, doble cadena, maza bitonal, ángulo de la maza ajustable, 2 pesos para la maza de 10 y 20 gr, plataforma fija
	
	

	1.12
	Set de estuches de batería en Lona: 1 Estuche de bombo 22x18", 1 Estuche Redoblante de 14" x 5.5 Pulgadas, 1 Estuche Toms de aire de 10" x 08" Pulgadas, 1 Estuche Tom de aire de 12" x 09 Pulgadas, 1 Estuche Tom de piso de 16" x 16 Pulgadas.
	
	

	1.13
	Estuche de Herrajes: Dimensiones 14" x 36" pulgadas, construcción duradera de Nylon, material Balístico de 600 deniers, interior forrado en piel sintética con 5mm de espuma, tamaño interior de 10mm de acolchado, asas de transporte reforzadas, largo: 19.6 pulgadas, ancho: 14.9 pulgadas, alto: 3.15 pulgadas.
	
	




	ÌTEM 2 JUEGO DE PLATILLOS DE 14" 16" 18" 20"

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	2
	Cantidad:1 juego de cada uno
	 
	 

	2.1
	Marca: Especificar 
	 
	 

	2.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	2.3
	El sonido oscuro y vibrante 
	 
	 

	2.4
	En bronce aleación B20 asequible y duradero le brinda el sonido oscuro y potente que necesita para estilos de reproducción modernos
	
	

	2.5
	Hi-Hat 14"
	
	

	2.6
	Crashes 16" y 18" 
	
	

	2.7
	Ride 20"
	
	




	ÍTEM 3 TECLADO DE 6 OCTAVAS

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	3
	Cantidad: 1 
	 
	 

	3.1
	Marca: Especificar 
	 
	 

	3.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	3.3
	Teclado de 76 teclas, incluye más de 800 sonidos y 290 acompañamientos de música 
	 
	 

	3.4
	Tiene entrada de micrófono, salidas L/R independientes 
	
	

	3.5
	Rueda de pitch bend, 
	
	

	3.6
	· Capacidad de samplear sonidos y usarlos en el teclado
	
	

	3.7
	· Color: Negro 
	
	

	3.8
	Ancho: 1,200 mm (47-1/4”) aproximadamente 
	
	

	3.9
	Altura: 136 mm (5-3/8”) aproximadamente
	
	

	3.10
	Profundidad 404 mm (15-7/8”) aproximadamente
	
	

	3.11
	Peso: 8.3 kg (18 lb, 5 oz) (not including batteries) aproximadamente
	
	

	3.12
	· Número de teclas: 76
	
	

	3.13
	Respuesta táctil: Sí (Suave, Medio, Duro, Fijo)
	
	

	3.14
	· Estilo organeta 
	
	

	3.15
	Con Pitch Bend
	
	

	3.16
	Con Art. Switches
	
	

	3.17
	Control Knobs 2
	
	

	3.18
	Display tipo LCD y Backlight
	
	

	3.19
	Tecnología de generación de tonos: AWM Stereo Sampling
	
	

	3.20
	Número de polifonía (máx.):  64
	
	

	3.21
	Número de voces aproximado de 820 (294 Panel Voices + 28 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 458 XGlite Voices)
	
	

	3.22
	Voces destacadas: ¡10 voces de órgano premium, 4 en vivo! Voces, 9 Dulce Voces, 6 Genial Voces, 14 voces súper articuladas Lite
	
	

	3.23
	Compatiblididad GMX y Glite
	
	

	3.24
	Tipos:
DSP: DSP1: 41 types, DSP2: 12 types
Reverb:12 types
Chorus: 5 types
Master EQ: 4 types
	
	

	3.25
	Funciones 
Dual/Layers
Split
Melody Suppressor
Crossfade
	
	

	3.26
	Número de estilos preestablecidos 290 aproximadamente
	
	

	3.27
	Digitación Multi finger, Smart Chord
	
	

	3.28
	Número de canciones preestablecidas: 30 aproximadamente 
	
	

	3.29
	Número de canciones grabadas : 10 aproximadamente 
	
	

	3.30
	Número de pistas 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) aproximadamente
	
	

	3.31
	Capacidad de datos aproximadamente  19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded)
	
	

	3.32
	Con USB Audio Recorder
	
	

	3.33
	Con almacenamiento y conectividad
Internal Memory Approx.: 1.72 MB
External Drives: USB flash drive
	
	

	3.34
	Con Amplificadores y Altavoces
	
	

	3.35
	Tipo de alimentación adaptador de 110 voltios 
	
	

	3.36
	Incluye Pedal de sustain 
	
	

	3.37
	Estuche
	
	




	INSTRUMENTOS DE CUERDA





	ÍTEM 4 GUITARRÓN 1/2

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	4
	Cantidad: 1
	 
	 

	4.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	4.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	4.3
	Tapa de tacote mexicano 
	 
	 

	4.4
	Espaldas de cedro 
	
	

	4.5
	Diapasón de ébano
	
	

	4.6
	Brazo de marfil
	
	

	4.7
	Pontozuela de cedro caqueta
	
	

	4.8
	Ribetes artesanales
	
	

	4.9
	Boca de estrella en nacar
	
	

	4.10
	Clavijero mecánico mexicano
	
	

	4.11
	Estuche 
	
	




	ÍTEM 5 VIHUELA 1/2

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	5
	Cantidad: 1
	 
	 

	5.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	5.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	5.3
	Tapa de tacote mexicano 
	 
	 

	5.4
	Espaldas de cedro 
	
	

	5.5
	Diapasón de ébano 
	
	

	5.6
	Brazo de marfil 
	
	

	5.7
	Pontozuela de cedro caqueta 
	
	

	5.8
	Ribetes artesanales 
	
	

	5.9
	Boca de estrella en nacar 
	
	

	5.10
	Clavijero mecánico mexicano
	
	

	5.11
	Estuche 
	
	

	5.12
	Deberá venir con 02 encordados para vihuela  
	
	




	ÍTEM 6 GUITARRA

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	6
	Cantidad: 1
	 
	 

	6.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	6.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	6.3
	Tecnología de sonido: Recrea la resonancia de una guitarra clásica
	 
	 

	6.4
	Material de las cuerdas: Nylon 
	
	

	6.5
	Diseño: Cuerpo esqueleto desmontable (fácil transporte) 
	
	

	6.6
	Preamplificador integrado: Activo con controles de tono y efectos 
	
	

	6.7
	Efectos integrados: Reverb (1,2) y Chorus
	
	

	6.8
	Estuche (Big bag)
	
	

	6.9
	Afinador: Cromático integrado (pantalla LCD)
	
	

	6.10
	Material de la tapa: Tapa maciza de cedro rojo occidental 
	
	

	6.11
	Cuerpo: Marco desmontable de Caoba (Mahogany)
	
	

	6.12
	Mástil: Nato
	
	

	6.13
	Diapasón: Palo de rosa (Rosewood) o Nogal 
	
	

	6.14
	Longitud de escala: 650mm
	
	

	6.15
	Ancho de cejuela: 50mm
	
	

	6.16
	Conectividad: Salida de auriculares, entrada Aux (Para pistas de acompañamiento)
	
	

	6.17
	Deberá venir con: auriculares estéreo, 02 encordados para guitarra clásica de nylon 
	
	




	ÍTEM 7 REQUINTO 

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	7
	Cantidad: 1
	 
	 

	7.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	7.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	7.3
	Tipo de construcción: Artesanal con sistema de “Caja Suspendida”
	 
	 

	7.4
	Marerial de las cuerdas: Nylon de alta tensión (recomendado Savarez o similar)
	
	

	7.5
	Diseño del cuerpo: Con Cutaway (Corte) para acceso cómodo a registros agudos
	
	

	7.6
	Sistema de amplificación: Preamplificador activo profesional 
	
	

	7.7
	Afinador incorporado: Digital cromático integrado en el preamplificador con pantalla LED
	
	

	7.8
	Estuche: Estuche rígido (Hard Case) de lujo, térmico y a medida
	
	

	7.9
	Tapa armónica: Tapa maciza de Pino Abeto Alemán o Cedro de Canadá (Grado AAAA)
	
	

	7.10
	Fondo y costados: Madera de Jacarandá, palo santo de la india o ébano
	
	

	7.11
	Mástil: Cedro real con refuerzo interno de fibra de carbono o ébano
	
	

	7.12
	Diapasón: Ébano legítimo (alta densidad para mayor durabilidad)
	
	

	7.13
	Puente: Palo Santo con incrustaciones de hueso natural 
	
	

	7.14
	Cejuela y Selleta: Hueso de vaca pulido (para mejor transmisión de vibración)
	
	

	7.15
	Clavijero: De precisión, relación 18:1, con botones de ébano o nácar
	
	

	7.16
	Escala: Escala de requinto profesional (540mm – 550 mm aprox.)
	
	

	7.17 
	Acabado: Laca nitrocelulósica o barniz de alta resistencia con brillo espejo. 
	
	

	7.18 
	Deberá venir con: 02 encordados para requinto 
	
	




	ÍTEM 8 DOCEROLA

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	8
	Cantidad: 1
	 
	 

	8.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	8.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	8.3
	Tipo de construcción: Acústica-Eléctrica de 12 cuerdas con refuerzo en X (Quartersawn X-Bracing)
	 
	 

	8.4
	Material de las cuerdas: Acero/Bronce fosforado de calibre ligero (D'Addario EXP16 o similar)
	
	

	8.5
	Diseño del cuerpo: Estilo Dreadnought con Cutaway veneciano para acceso a trastes superiores
	
	

	8.6
	Sistema de amplificación: Preamplificador original Takamine (TP-4TD, TK-40D o CT4B II)
	
	

	8.7
	Afinador incorporado: Digital cromático integrado con controles de EQ (Bajos, Medios, Agudos) y Gain
	
	

	8.8
	Estuche: Estuche rígido (Hard Case) original o reforzado de alta resistencia, a medida
	
	

	8.9
	Tapa armónica: Picea (Spruce) maciza de grado seleccionado para proyección sonora superior
	
	

	8.10
	Fondo y costados: Caoba (Mahogany) o Arce (Maple) laminado/macizo según modelo
	
	

	8.11
	Mástil: Caoba con acabado satinado para mayor suavidad en la ejecución
	
	

	8.12 
	Diapasón: Ovangkol o Laurel (maderas certificadas de alta densidad)
	
	

	8.13
	Puente: Diseño Takamine "Pinless" (sin pines) o estándar de doble cejuela para entonación precisa
	
	

	8.14
	Cejuela y Selleta: Hueso sintético o real (dependiendo de la serie) para resonancia óptima
	
	

	8.15
	Clavijero: Blindado (Die-Cast) cromado de alta precisión para mantener tensión de 12 cuerdas
	
	

	8.16
	Escala: Estándar de 25.3" (643 mm aproximadamente)
	
	

	8.17
	Acabado: Brillo espejo (Gloss) o Satinado natural de alta durabilidad
	
	

	8.18
	Deberá venir con:: 02 Juegos de cuerdas para docerola, manual de usuario y llave de ajuste de alma
	
	




	ÍTEM 9 BAJO ELÉCTRICO DE CINCO CUERDAS

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	9
	Cantidad: 1
	 
	 

	9.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	9.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	9.3
	Perfil de mástil delgado en forma de «C» con bordes de diapasón enrollados
	
	

	9.4
	Nuez de hueso; 20 trastes estrechos y altos
	
	

	9.5
	Fabricado en aliso o pino tostado (en colores seleccionados). El aliso es una madera tonal clásica con un sonido equilibrado perfecto para casi cualquier género. 
El pino tostado es una madera liviana conocida por su tono potente y complejo, mejorado con nuestro tratamiento de tostado, mejorando enormemente la resonancia.
	
	

	9.6
	Material del mástil: Maple
	
	

	9.7
	Longitud de escala: 34" (864 mm)
	
	

	9.8
	Diapasón: Palo de rosa
	
	

	9.9
	Radio del diapasón: 9.5" (241 mm)
	
	

	9.10
	Número de trastes: 20
	
	

	9.11
	Tamaño de trastes: Altos y estrechos 
	
	

	9.12
	Tuerca para cuerdas: Bone
	
	

	9.13
	Ancho de cejilla: 1.5" (38.1 mm)
	
	

	9.14
	Posición de las incrustaciones: White Dot
	
	

	9.15
	Incluye estuche rígido.
	
	

	9.16
	Controles: Volume 1. (Middle Pickup), Volume 2. (Bridge Pickup) Master Tone
	
	

	9.17
	Interruptor de pastillas: Ninguno
	
	

	9.18
	Ajuste de pastillas: SS
	
	

	9.19
	Acabado del hardware: Nickel/Chrome
	
	

	9.20
	Llaves de afinación
	
	

	9.21
	Botones de ajuste
	
	

	9.22
	Peso aproximado : 25.20 LB
	
	

	9.23
	Estuche incluido
	
	

	9.24
	Accesorios: Amplificador para bajo 
	
	

	
	

	
	








	ÍTEM 10 VIOLÍN

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	10
	Cantidad: 2
	 
	 

	10.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	10.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	10.3
	Tipo de construcción: Artesanal con maderas sólidas (no laminado)
	 
	 

	10.4
	Tapa Armónica: Pino Abeto (Spruce) macizo con veteado fino y uniforme
	
	

	10.5
	Fondo y Costados: Arce (Maple) macizo flameado de alta densidad
	
	

	10.6
	Diapasón: Ébano legítimo de alta calidad (resistente al desgaste por sudor y uso)
	
	

	10.7
	Clavijas y Tiracuerdas: Ébano, Azufaifo o Palisandro (ajuste preciso)
	
	

	10.8
	Microafinadores: Sistema de 4 microafinadores metálicos integrados en el tiracuerdas
	
	

	10.9
	Cejuela y Selleta: Ébano tallado a mano para altura de cuerdas óptima
	
	

	10.10
	Puente: Madera de Arce seleccionado (ajustado profesionalmente para mariachi)
	
	

	10.11
	Cuerdas: De núcleo de acero o sintético de alta tensión (Ej: Thomastik Dominant o Pirastro)
	
	

	10.12
	Arco: Madera de Pernambuco o Fibra de Carbono de alta resistencia con crin natural
	
	

	10.13
	Acabado: Barniz al aceite o alcohol aplicado a mano, resistente a la humedad
	
	

	10.14
	Mentonera (Barbadada): Modelo Guarneri o Dresden en Ébano
	
	

	10.15
	Estuche: Estuche rígido (Hard Case) rectangular o de forma, con higrómetro y correas
	
	

	10.16
	Accesorios Incluidos: Resina (Pez) de alta adherencia, hombrera (Shoulder Rest) ajustable y paño de limpieza
	
	

	10.17 
	Adicionales: 01 Juego de cuerdas de repuesto profesional
	
	




	ÍTEM 11 BAJO QUINTO 

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	11
	Cantidad: 1
	 
	 

	11.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	11.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	11.3
	Tapa Armónica: Madera de Pino Abeto (Spruce) o Tacote seleccionado (Grado AA/AAA)
	 
	 

	11.4
	Fondo y Costados: Madera de Palo Escrito, Jacarandá o Nogal (maderas de alta densidad)
	
	

	11.5
	Mástil: Cedro reforzado con alma de acero ajustable de doble acción
	
	

	11.6
	Diapasón: Ébano legítimo o Granadillo (madera de alta dureza para evitar surcos)
	
	

	11.7
	Puente: Diseño tipo Medina Cardiel en Ébano o Palo Santo con cejuela de hueso
	
	

	11.8
	Maquinaria (Clavijero): Individuales blindadas, relación 18:1 (Ej: Grover o Schaller)
	
	

	11.9
	Sistema de Amplificación: Pastilla activa magnética (Ej: Fishman Rare Earth o EMG)
	
	

	11.10
	Jack de salida: Ubicado en la parte lateral inferior, reforzado para uso rudo
	
	

	11.11
	Trastes: Alpaca o Níquel de alta resistencia (mínimo 20 trastes)
	
	

	11.12
	Cejuela y Selleta: Hueso natural pulido (mejora el sustain y la transferencia de sonido)
	
	

	11.13
	Ornamentación: Fileteado (purfling) artesanal y roseta incrustada a mano
	
	

	11.14
	Cuerdas: Encordado profesional de acero (calibres .026 - .080 aprox.)
	
	

	11.15
	Acabado: Laca de poliuretano de alta resistencia (brillo espejo) o barniz especial
	
	

	11.16
	Estuche: Estuche rígido (Hard Case) original de la marca o tipo "Coffin" reforzado
	
	

	11.17 
	Accesorios: 02 Juegos de cuerdas de repuesto, tahalí (correa) de cuero y llave de ajuste
	
	




	INSTRUMENTOS DE VIENTO




	ÍTEM 12 TROMPETA 

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	12
	Cantidad: 3
	 
	 

	12.1
	Marca: Especificar  
	 
	 

	12.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	12.3
	Afinación: Si Bemol 
	 
	 

	12.4
	Calibre (Bore): Medio-ancho (ML - 11.65 mm / 0.459") para facilitar la emisión
	 
	 

	12.5
	Campana: Latón amarillo (Yellow Brass) de dos piezas, diámetro 123 mm (4-7/8")
	
	 

	12.6
	Pistones: Aleación de Monel (altamente resistente a la corrosión y de acción suave)
	
	

	12.7
	Tudel: Latón oro (Gold Brass) para un tono cálido y mayor durabilidad contra el desgaste
	
	

	12.8
	Anillo de afinación: Ajustable en la 3ª bomba y gancho de pulgar en la 1ª bomba
	
	

	12.9
	Llaves de desagüe (Water Keys): Dos llaves de purga con resortes de alta resistencia
	
	

	12.10
	Boquilla: Original (Modelo 11B4 o similar para versatilidad)
	
	

	12.11
	Acabado: Lacado oro (Gold Lacquer) de alta resistencia o Plateado (Silver-plated)
	
	

	12.12
	Guías de pistones: Material sintético de alta densidad para reducir el ruido mecánico
	
	

	12.13
	Estuche: Estuche rígido (Hard Case) con compartimento para accesorios
	
	

	12.14
	Deberá venir con: aceite para pistones, grasa para bombas y paño de pulido
	
	

	12.15 
	Boquillero: Funda protectora para boquilla incluida
	
	

	


	ÍTEM 13 SAXOFÓN ALTO 

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	13
	Cantidad: 1
	 
	 

	13.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	13.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	13.3
	Afinación: MI Bemol.
	 
	 

	13.4
	Tudel: Modelo Custom V1 (Diseño de gran apertura para máxima proyección y rango dinámico)
	
	

	13.5
	Llaves Auxiliares: Fa# Agudo (F#) y Fa Frontal (F)
	
	

	13.6
	Campana: Una sola pieza, martillada a mano con grabado artesanal (Custom EX) 
	
	

	13.7
	Mecanismo de llaves: Distribución ergonómica refinada para una digitación fluida y rápida
	
	

	13.8
	Zapatillas: De cuero premium con resonadores metálicos para mayor brillo y respuesta
	
	

	13.9
	Tornillos de pivote: Con cabeza de punta, para un ajuste de precisión sin holguras
	
	

	13.10
	Botones de llaves: Nácar (Madreperla) auténtica (mejora el agarre y la estética)
	
	

	13.11
	Soporte del pulgar: Ajustable (Thumb Rest) para mayor comodidad del ejecutante
	
	

	13.12
	Chimeneas (Tone Holes): Estándar con bordes rectos para un sellado hermético superior
	
	

	13.13
	Boquilla: Original (Modelo 4CM o similar de alto rendimiento)
	
	

	13.14
	Abrazadera y Boquillero: Latón con acabado en oro o lacado a juego
	
	

	13.15
	Acabado: Lacado oro (Gold Lacquer) de alta densidad o Plateado (Silver-plated)
	
	

	13.16
	Estuche: Estuche rígido de lujo (Custom EX Case) con correas tipo mochila
	
	

	13.17
	Deberá venir con: grasa para corchos, paño de limpieza interno (Swab), gamuza, colgador profesional y 02 cañas de repuesto 
	
	




	ÍTEM 14 ACORDEÓN

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	14
	Cantidad: 1
	 
	 

	14.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	14.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	14.3
	Teclas tipo piano:	37
	 
	 

	14.4
	Número de notas:	37, F – F
	
	

	14.5
	Clase:	cromático
	
	

	14.6
	Voces:	3
	
	

	14.7
	Número de registros: 7
	
	

	14.8
	Colores de tono:	5
	
	

	14.9
	Bajos estándar:	96
	
	

	14.10
	Voces de bajo estándar:	4
	
	

	14.11
	Registros de bajo estándar:	3
	
	

	14.12
	Tamaño aproximado:44 x 18,5 cm
	
	

	14.13
	Peso aproximado:	8,6 kg
	
	

	14.14
	Color: negro o blanco
	
	

	14.15
	Calidad de la placa de lengüetas: estándar
	
	

	14.16
	Con Correas
	
	

	14.17
	Ancho de llaves aproximadamente:19mm
	
	

	14.18
	Estuche:	Gig bag
	
	




	ÍTEM 15 TUBA

	NUMERAL
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	15
	Cantidad: 1
	 
	 

	15.1
	Marca: Especificar
	 
	 

	15.2
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	15.3
	Afinación: Si Bemol
	 
	 

	15.4
	Sistema de Válvulas: 4 Pistones de acción frontal (Monel) de alta precisión
	
	

	15.5
	Calibre (Bore): 17.5 mm - 18.5 mm (0.689" - 0.728") para gran flujo de aire
	
	

	15.6
	Campana: Latón amarillo (Yellow Brass) con diámetro de 366 mm (14-3/8")
	
	

	15.7
	Tamaño: 3/4 (Diseño compacto ideal para movilidad en escenario)
	
	

	15.8
	Tudel: Latón oro (Gold Brass) para resistencia a la corrosión y tono cálido
	
	

	15.9
	Boquilla: (Modelo 67C4 o similar de gran volumen)
	
	

	15.10
	Llaves de desagüe: Mínimo dos llaves de purga de fácil acceso
	
	

	15.11
	Acabado: Lacado oro (Gold Lacquer) transparente de alta durabilidad 
	
	

	15.12
	Guías de pistones: Material sintético silencioso para digitación rápida
	
	

	15.13
	Anillos de sujeción: Reforzados para instalación de correas o arnés de carga
	
	

	15.14
	Estuche: Estuche rígido (Hard Case) con ruedas para transporte seguro
	
	

	15.15
	Deberá venir con:  Aceite para pistones, grasa para bombas y paño de pulido
	
	




	REQUERIMIENTOS PARA TODOS LOS ÍTEMS  

	1. GARANTÍA 
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	1.1
	El oferente debe presentar certificación que garantice que cuenta con el respaldo del representante del fabricante o distribuidor autorizado en Colombia para todos los instrumentos musicales y sus accesorios, se debe ofrecer una garantía no menor a un (1) año, contada a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, y no estará supeditada de ninguna manera a las garantías del fabricante, los costos de transporte que sean necesarios para hacer valer las garantías o devoluciones de los bienes, correrán únicamente por cuenta y riesgo del contratista.

De igual manera durante el periodo de garantía, si alguno de los instrumentos presenta falla, el contratista deberá reemplazarlo en forma inmediata por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para la Policía Nacional, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, a partir de la notificación por parte del supervisor. 
	
	

	1.2
	La garantía deberá cubrir los defectos de fabricación y calidad de los elementos. 
	
	

	2. RECEPCIÓN DE LOS BIENES 

	2.1
	Todos los instrumentos musicales y sus accesorios deben ser originales y de marca reconocida. 
	
	

	2.2
	Se verificará que los instrumentos y sus accesorios cuenten con el correcto embalaje para su protección y cuidado, además de inspeccionar que cuenten con el total de repuestos nuevos y originales y que vengan en sus respectivas cajas originales. 
	
	

	2.3
	El supervisor del contrato al realizar la verificación técnica de los elementos podrá rechazar y/o no recibir los elementos, si no se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas.   
	  
	  

	2.4
	Los instrumentos musicales deberán contar con su respectiva identificación de marca, referencia y serial.
	 
	 

	3.  MANUALES Y CATÁLOGOS 

	3.1
	Se deberá hacer entrega de los manuales, con instrucciones de uso y demás, para los instrumentos musicales, cuando aplique. 
	 
	 

	3.2
	El oferente junto con la presentación de su oferta, deberá anexar los catálogos de cada instrumento y accesorios, donde se observen características y demás información necesaria, para realizar una comprobación del cumplimiento a las especificaciones técnicas. 
	
	

	4. AMBIENTAL

	4.1
	· El oferente deberá presentar el pantallazo que acredite de consulta del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), expedido a través del enlace oficial del Ministerio de Ambiente:https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext; En caso de presentarse como unión temporal o consorcio, deberá aportarse el certificado RUIA de cada uno de sus integrantes con el fin de verificar que no existan sanciones ambientales que puedan afectar la ejecución del contrato. Así mismo, este certificado deberá ser presentado durante la ejecución del contrato cuando el supervisor lo requiera, con el fin de verificar la existencia o no de sanciones ambientales vigentes.

· El oferente deberá verificar la necesidad de planes, permisos, licencias, concesiones o autorizaciones ambientales de acuerdo a su actividad comercial desarrollada y, de ser legalmente exigibles, obtenerlos y presentar el documento emitido por la autoridad ambiental competente. En caso de que no aplique deberá declararlo el representante legal bajo la gravedad de juramento, asumiendo plenamente las consecuencias legales, ambientales y contractuales que se deriven del incumplimiento. Se deberán mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato. 

· El oferente junto con la oferta deberá acreditar mediante copia del documento, la inscripción avalada y/o actualización vigente en el Registro Único Ambiental (RUA) con la autoridad ambiental competente, cuando aplique según la actividad económica desarrollada establecida en la Resolución 839 de 2023, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y demás normas concordantes. En caso de que no aplique deberá declararlo el representante legal bajo la gravedad de juramento, asumiendo plenamente las consecuencias legales, ambientales y contractuales que se deriven del incumplimiento.
	
	

	5. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	5.1
	El contratista deberá cumplir con las implementaciones y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (GS-SSTT), de conformidad con la normativa vigente, para lo cual el oferente deberá diligenciar y entregar junto con la oferta el formulario “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.
El oferente deberá acreditar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG‑SST), en los términos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, mediante la presentación de la calificación oficial radicada ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL y/o ante el Ministerio del Trabajo, de conformidad con la circular 027de 2026 correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
	
	

	6. SEGURIDAD DE INSTALACIONES

	6.1
	Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física según el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (Resolución N°. 08310 del 28/12/2016). 
	
	

	7. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

	7.1
	Cumplir con el compromiso anticorrupción durante la ejecución del contrato manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que actué en su nombre es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato, para lo cual el oferente deberá diligenciar el formulario “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN” y entregarlo junto con la oferta. 
	
	

	8. CONFIDENCIALIDAD

	8.1
	El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. Para lo cual el oferente deberá diligenciar el formulario “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD” y entregarlo junto con la oferta.
	
	

	9. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

	9.1
	EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE NACIONAL O EXTRANJERO CON SUCURSAL O REPRESENTACIÓN EN COLOMBIA -RUP
El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual se verificará el requisito de experiencia del proponente, para tal efecto las personas naturales, las personas jurídicas, las uniones temporales, los consorcios u otra forma de asociación que participen en este proceso, deberán acreditar la experiencia con mínimo uno (01) máximo cuatro (04) contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, identificados con los siguientes códigos UNSPSC y que su valor sumado sea igual o superior a 69,64 SMMLV, así:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	VALOR EXPRESADO EN SMMLV

	60131000
	Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, accesorios y suministros
	Instrumentos musicales y piezas y accesorios
	Instrumentos de teclado
	69,64

	60131100
	Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, accesorios y suministros
	Instrumentos musicales y piezas y accesorios
	Instrumentos de metal
	

	60131300
	Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, accesorios y suministros
	Instrumentos musicales y piezas y accesorios
	Instrumentos de cuerda
	

	60131400
	Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, accesorios y suministros
	Instrumentos musicales y piezas y accesorios
	Instrumentos de percusión
	



NOTA 1: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio, de Unión Temporal u otras formas de asociación, se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio, de la Unión Temporal u otras formas de asociación, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio, la Unión Temporal u otras formas de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. Sin embargo, la misma puede ser certificada por uno solo de los integrantes.

NOTA 2: en el caso de proponentes plurales, todos sus integrantes deben registrar experiencia en el RUP según los códigos UNSPSC requerido en el presente proceso de selección. 

NOTA 3: en la presentación de la oferta, el oferente deberá diligenciar y entregar el formulario “EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE”, donde relacionará los contratos para la evaluación.

[bookmark: _GoBack]NOTA 4: en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 el cual reglamentó parcialmente la Ley 2069 de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” y el artículo 1º del Decreto 0287 de 2026 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación”, se toma como criterio diferencial para las MiPymes y los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, el número de contratos para la acreditación de la experiencia. Por tanto, deberán anexar mínimo uno (01) máximo cinco (05) contratos que cumplan con lo antes relacionado.

NOTA 5: si la información relacionada en el (RUP) para acreditar la experiencia no se puede verificar, la entidad se reserva la facultad de solicitar información adicional.

NOTA 6: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes en la ejecución del contrato.

NOTA 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

PROPONENTE EXTRANJERO SIN DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
El proponente extranjero, personas naturales o jurídicas, deberá anexar mínimo una (01) y máximo cuatro (04) constancias (certificación o acta de liquidación) de contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES”, la sumatoria de la cuantía de dichos contratos deberá ser igual o superior a 69,64 SMMLV. 
 
Las constancias deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre del contratista 
2. Nombre del contratante 
3. Objeto del contrato 
4. Valor del contrato 
5. Fecha de suscripción y fecha de inicio del contrato 
6. Fecha de terminación del contrato 
7. Personal de contacto para verificar la información: teléfono fijo o celular, correo electrónico institucional, logo (en caso de certificación). 
8. Estado del contrato: ejecutado o liquidado. 
9. Si es certificación, deberá estar suscrita por el funcionario competente para tal fin. 
10. Manifestación clara y explícita donde se evidencie que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. 
11. Porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un consorcio, unión temporal u otras formas de asociación. 
 
NOTA 1: no se aceptarán auto certificaciones. 
  
NOTA 2: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución. 
  
NOTA 3: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas. 
 
NOTA 4: cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV o si estos son de años anteriores a 2026, se hará la respectiva conversión de acuerdo al año en que terminó el contrato. La verificación será realizada por el comité evaluador técnico. 
 
NOTA 5: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de consorcio, de unión temporal u otras formas de asociación, se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio, de la unión temporal u otras formas de asociación, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado, para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del consorcio, la unión temporal u otras formas de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 
 
NOTA 6: en el caso de proponentes plurales, todos sus integrantes deben acreditar experiencia en contratos ejecutados con objeto igual o similar al del presente proceso de contratación. 
 
NOTA 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 
  
NOTA 8: los proponentes extranjeros deben diligenciar el formulario “ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA”. 
 
La Policía Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin constatar el contenido de la misma. 

 
	
	








Patrullero OSCAR DAVID TORRES RAMIREZ
Músico Policial








Teniente Coronel CONSTANZA LILIANA CASTAÑO MARIN
Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas (E)
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