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[bookmark: _Hlk170137622]ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES

El (los) suscrito(s) a saber: _________________________________ domiciliado en _____________________________________, identificado con ______________________ No. _________________________, quien obra en calidad de ____________________________, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n): 

· Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y condiciones descritas a continuación.

· Declaro bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad ___________________________________ institucional de las personas jurídica o natural que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y condiciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento.

Tener la capacidad técnica, económica, logística y de talento humano para ofertar y cumplir con los siguientes requisitos:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO A ADQUIRIR: 

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	UNIDAD DE MEDIDA
	SI CUMPLE
	NO 
CUMPLE

	1
	BATA PARA ARCHIVO DE GESTION

La bata debe estar diseñada para cubrir para cubrir el área de brazos y torso evitando la disipación de la electricidad, previniendo el daño a componentes sensibles a descargas de electricidad estática.

Composición: 64% poliéster - 34% algodón - 2% carbón
Peso: 130 gr/m2 ± 5gr
Densidad: 91 x 64 hilos/in
Resistencia: 1x10 - 1x10 6 7
Cargas de fricción: < 200 V
Protección contra polvo: 92 - 95%
Trama: Cuadriculada 4x4 mm

Medidas de tallas para referencias: 
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Tallas a escoger por el supervisor del contrato. 

Color: Blanco

	UNIDAD
	
	

	2
	PERCIANAS DE POLIESTER. 

fabricada en tela de poliéster color beige, diseñada para control de luz y acondicionamiento de espacios interiores, con las siguientes características: 

Tipo: Persiana enrollable (roller) 
Dimensiones: 

PERCIANA 1: 
3.80 MTS X 2.40 MTS

PERCIANA 2: 
2.50 MTS X 2.40 MTS

Color: Beige 
Material de la tela: 100% poliéster 
Tipo de tejido: Translúcido / Screen / Blackout

Nivel de filtración de luz: 
Translúcida: permite paso de luz difusa 
Screen: reduce radiación UV y calor 
Blackout: bloqueo total de luz 
Sistema de accionamiento: Manual mediante cadena lateral 
Material del mecanismo: 
Tubo enrollador de aluminio 
Soportes de instalación en metal o plástico de alta resistencia
 
Características funcionales

Regulación eficiente de entrada de luz natural 
Contribuye al confort térmico del espacio 
Fácil operación y mantenimiento 
Diseño adaptable a diferentes ambientes interiores 

Mantenimiento

Limpieza con paño seco o ligeramente húmedo 
No utilizar productos abrasivos o solventes 

Componentes incluidos

Tela enrollable instalada en tubo 
Sistema de accionamiento con cadena 
Soportes de fijación 
Kit de instalación (tornillos y anclajes) 

Peso aproximado

Entre 2.5 kg y 4 kg (dependiendo del tipo de tela seleccionada) 

Incluye Instalación que consiste en: Montaje en pared o techo con instalación sencilla mediante fijación mecánica.
	UNIDAD
	
	

	3
	PERCIANAS DE POLIESTER.

persiana enrollable fabricada en tela de poliéster color beige, diseñada para control de luz y acondicionamiento de espacios interiores, con dimensiones de 180 cm de ancho por 180 cm de alto.

Especificaciones técnicas

• Tipo: Persiana enrollable (roller) 
• Dimensiones: 

PERCIANA 1: 
2.60 METROS X 2.20 METROS

PERCIANA 2: 
3.60 METROS X 2.40 METROS

PERCIANA 3: 
90 CM X 2.20 METROS

PERCIANA 4: 
70 CM X 2.20 METROS

• Color: Beige 
• Material de la tela: 100% poliéster 
• Tipo de tejido: Translúcido / Screen / Blackout 

• Nivel de filtración de luz: 
O Translúcida: permite paso de luz difusa 
O Screen: reduce radiación UV y calor 
O Blackout: bloqueo total de luz 

• Sistema de accionamiento: Manual mediante cadena lateral 

• Material del mecanismo: 
O Tubo enrollador de aluminio 
O Soportes de instalación en metal o plástico de alta resistencia

Características funcionales
• Regulación eficiente de entrada de luz natural 
• Contribuye al confort térmico del espacio 
• Fácil operación y mantenimiento 
• Diseño adaptable a diferentes ambientes interiores 

Mantenimiento

• Limpieza con paño seco o ligeramente húmedo 
• No utilizar productos abrasivos o solventes 

Componentes incluidos

• Tela enrollable instalada en tubo 
• Sistema de accionamiento con cadena 
• Soportes de fijación 
• Kit de instalación (tornillos y anclajes) 

Peso aproximado

• Entre 2.5 kg y 4 kg (dependiendo del tipo de tela seleccionada) 

Incluye Instalación que consiste en: Montaje en pared o techo con instalación sencilla mediante fijación mecánica.
	UNIDAD
	
	

	4
	FUNDA ANTIPOLVO CONSOLA DE SONIDO.

Producto: Funda antipolvo para consola de sonido Uso: Protección de consola de sonido contra polvo, suciedad y partículas ambientales

Dimensiones
• Ancho: 44 cm
• Largo: 47 cm
Material
• Tela sintética resistente (tipo lona, poliéster o material similar)
• Superficie lisa, fácil de limpiar
Color
• Negro (u otro color institucional, según disponibilidad)
Características
• Protección eficaz contra polvo y suciedad
• Diseño ajustado para consolas de sonido con dimensiones compatibles
• Material liviano y flexible
• No interfiere con la estructura ni los controles del equipo
• Ideal para uso en cabinas de radio, estudios de grabación y salas de sonido
Compatibilidad
• Consolas de sonido cuyas dimensiones no superen 44 cm de ancho x 47 cm de largo
Aplicación
• Uso en interiores
• Recomendada para protección del equipo cuando no está en operación
Estado: • Nuevo
	UNIDAD
	
	

	5
	TELÓN VERDE CHROMAKEY FONDO DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO 3m X 6m.
Nombre del producto:
Chromakey – Fondo de Estudio Fotográfico
Color: Verde 
Dimensiones: 3 metros x 6 metros
Tipo de producto: Fondo fotográfico / audiovisual tipo chroma
Material: Tela textil de alta calidad (acabado mate, no reflectante)
Uso principal: Producción audiovisual, fotografía profesional, grabación de video, transmisiones en vivo, estudios de radio y televisión, edición digital y efectos de fondo (chroma key).
Características principales:
• Superficie uniforme que facilita la edición digital.
• Material resistente y reutilizable.
• Textura mate que evita brillos y reflejos no deseados.
• Apto para interiores y estudios cerrados.
Sistema de instalación: Compatible con estructuras, soportes o bastidores para fondos fotográficos (no incluye soporte).
Mantenimiento: Fácil limpieza y almacenamiento. Se recomienda mantener enrollado o plegado en lugar seco.
Condiciones de uso: Uso profesional en ambientes controlados. No se recomienda exposición prolongada a la intemperie.
Estado del producto: Nuevo
Observaciones: Ideal para actividades institucionales de comunicación, producción de contenido audiovisual y material multimedia. 
	UNIDAD
	
	

	6
	TELÓN BLANCO CHROMAKEY FONDO DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO 3m X 6m.

Nombre del producto:
Chromakey – Fondo de Estudio Fotográfico
Color: Blanco
Dimensiones: 3 metros x 6 metros
Tipo de producto: Fondo fotográfico / audiovisual tipo chroma
Material: Tela textil de alta calidad (acabado mate, no reflectante)
Uso principal: Producción audiovisual, fotografía profesional, grabación de video, transmisiones en vivo, estudios de radio y televisión, edición digital y efectos de fondo (chroma key).

Características principales:

• Superficie uniforme que facilita la edición digital.

• Material resistente y reutilizable.

• Textura mate que evita brillos y reflejos no deseados.

• Apto para interiores y estudios cerrados.

Sistema de instalación: Compatible con estructuras, soportes o bastidores para fondos fotográficos (no incluye soporte).
Mantenimiento: Fácil limpieza y almacenamiento. Se recomienda mantener enrollado o plegado en lugar seco.

Condiciones de uso: Uso profesional en ambientes controlados. No se recomienda exposición prolongada a la intemperie.

Estado del producto: Nuevo

Observaciones: Ideal para actividades institucionales de comunicación, producción de contenido audiovisual y material multimedia.
	UNIDAD
	
	

	7
	BRAZALETE "POLICÍA COMUNITARIA"

Disposición del Texto: El texto debe ir centrado en el cuerpo del brazalete, organizado en dos líneas para garantizar la máxima legibilidad a distancia:
POLICÍA 
COMUNITARIA

Detalles de la Fuente (Tipografía):

Tipo de letra: Arial Black o Helvética Bold (Fuentes sin serifa para alta visibilidad).

Color del texto: Verde fluorescente, sobre fondo azul oscuro.

Tamaño:

Rectángulo de caucho de alta densidad, medidas 10 cm de alto x 40 cm de ancho.

Velcro marca MILATEX, medidas 10 cm de alto x 14 cm de ancho.
Rectángulo en Tela LAFAYETTE SEGAL WICKING 194015, color azul institucional de 10 cm de alto x 14 cm de ancho. Con bordado y reborde en hilo color verde fluorescente REF. 07MVA de 0.3 cm de ancho.

Estrella de Policía rellena en color verde fluorescente. 2.50 cm de alto x 2.50 cm de ancho.

Palabra "POLICÍA": 3 cm de alto.

Palabra "COMUNITARIA": 1.5 cm a 2 cm de alto.

Bordado escudo de la policía de fondo (bajo de la estrella y las palabras Policía y Comunitaria, 2.50 cm de alto x 2.50 cm de ancho.

Elementos Gráficos Adicionales:

BAJO EL TEXTO: Bordado escudo de la Policía Nacional, marca hilo COATS SYLKO.

DIMENSIONES FÍSICAS:

Largo Total: Entre 40 cm (extendido).

Ancho: 10 cm (constante en toda la pieza).

Área de Marcación: Centrada, con una longitud de 15 cm.

FICHA DE MATERIALES PARA ESTE TEXTO

Técnica de Marcación: Se recomienda bordado computarizado con hilo de poliéster.

Resistencia: El texto debe soportar fricción y condiciones climáticas extremas sin presentar desprendimiento (mínimo 50 ciclos de lavado).

Tela Base: Lona de poliéster o Cordura de alta resistencia, calibre 600 o superior.

Color Base: Verde Fluorescente (Alta visibilidad) según norma internacional de seguridad vial.

Sistema de Cierre: Velcro marca MILATEX, medidas 10 cm de alto x 14 cm de ancho.

Hilos: Nylon 100% resistente a rayos UV y humedad.

INFORMACIÓN GENERAL: 
Elemento: Brazalete para prestación del servicio.
Especialidad: Policía Comunitaria.
Finalidad: Identificación visual rápida de la función del uniformado ante la ciudadanía y superiores.
Normatividad: Instructivo 008 DIPON y Manual de Uniformes, Insignias y Condecoraciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS

Largo Extendido: 42 cm (tolerancia +/- 2 cm).
Ancho Total: 10 cm.
Resistencia: Tracción mecánica y solidez del color al lavado (mínimo grado 4).
Impermeabilidad: Tratamiento repelente al agua para evitar aumento de peso en lluvia.

IDENTIFICACIÓN VISUAL (ARTE)
El diseño se divide en tres secciones visuales sobre la cara externa:
Fondo (detrás del texto): Escudo de la Policía Nacional de Colombia bordado. (diámetro aprox. 7.5 cm).
Centro (Texto Principal):
Línea 1: ESTRELLA POLICIA (2.7 cm de alto X 2.7 cm de ancho).
Línea 2: POLICÍA (Fuente Arial Black, 1.5 cm de alto).
Línea 3: COMUNITARIA (Fuente Arial Black, 1.5 cm de alto).
Color del texto: Verde Fluorescente o biche.
	UNIDAD
	
	

	8
	BALONES:

Microfútbol (Fútbol de Salón)

BALÓN: Es más pequeño y pesado que el de fútbol tradicional para que no rebote tanto.
CUBIERTA: Cuero PU (poliuretano) de alta calidad para mayor suavidad y control (Master) o PVC resistente (competencia)
CIRCUNFERENCIA: 60 a 62 cm (medida oficial de microfutbol)
PESO: 440 a 450 gramos.
REBOTE: Bajo rebote, máximo 35 cm para un control optimo
CÁMARA: Butilo de dos capas para mejor rebote de aire.
	UNIDAD
	
	

	9
	BALONES:

Baloncesto (Básquetbol)

Material: Caucho, cuero compuesto (UP) o caucho compuesto ideal para cancha de cemento y madera.
Camara: Butilo de dos capas para retención de aire superior
Enmallado: Hilo 100% Nilon de lata tenacidad.
Tamaño: Numero 7 (masculino): 75 – 78 cms circunferencia / 580-650 gramos de peso.
REBOTE: 120 – 140 cms (aprox).
	UNIDAD
	
	

	10
	BALONES 

Voleibol:

Material externo: Cuero PU (poliuretano) de alta calidad (PRO) o PVC (fundamentación)
Enmallado: Hilo 100% Nilon de lata resistencia para mantener la forma estética.
Camara: Neumático de caucho de butilo de dos capas para alta retención de aire 
Tamaño: Numero 5 (oficial) (masculino): 60 – 67 cm circunferencia / 260-280 gramos de peso.
	UNIDAD
	
	

	11
	KIT DE PINTU – CARITAS 

Descripción del Producto
Set de maquillaje artístico profesional a base de agua (aquacolors) y crema, hipoalergénicos y de alta pigmentación. Diseñados para uso prolongado en piel sin causar irritaciones.

Paletas de acuarela de colores para maquillaje faciales - Paletas de 10 a 15 colores – cantidad: 2

Split cakes (arcoíris): Pastillas con varios colores alineados para diseños rápidos con esponja. Cantidad: 2

Set de Pinceles Pro (x3) No. 2, 4 y 6 – sintéticos redondos para maquillaje facial – cantidad: 2 de cada uno. 

Esponjas de alta densidad: Redondas y de gota (cortadas por la mitad) para degradados. Cantidad: 2

Kit de Plantillas (stencils): Diseños rápidos de estrellas, escamas, flores y superhéroes. – cantidad: 2

Maletín / Display - Maletín de transporte profesional con espejos – cantidad: 2

Especificaciones Técnicas: 
Composición: Pigmentos de grado cosmético aprobados por INVIMA/FDA.

Base: Principalmente Acuosa (se activa con agua), lo que permite que la piel respire y sea fácil de retirar.

Tiempo de Secado: Rápido (30 a 60 segundos).

Remoción: Fácil lavado con agua y jabón neutro o pañitos húmedos.

Todos los productos incluidos deben ser libres de fragancias fuertes y parabenos. Se recomienda realizar una prueba de sensibilidad en el antebrazo antes de aplicar en el rostro de niños pequeños.

Activación: Usar un atomizador con agua mineral para humedecer la pastilla o el pincel, evitando el exceso de agua para no diluir el pigmento.

Higiene: Limpiar los pinceles con alcohol isopropílico al 70% entre cliente y cliente si es posible, o usar herramientas desechables/limpias para cada aplicación.

Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y seco. Nunca cerrar las paletas mientras el maquillaje esté húmedo para evitar la proliferación de bacterias.
	KIT
	
	



CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	SI CUMPLE
	NO
CUMPLE

	1
	GARANTIA DE LOS ELEMENTOS: 
El proponente deberá presentar por escrito en su oferta una garantía técnica de los bienes ofertados debidamente firmado por el representante legal, durante toda la etapa de ejecución del contrato y un año más, contados a partir de la entrega del producto al usuario final,  en caso que en este periodo de tiempo se presentase deterioro técnico de los elementos, el contratista se compromete a cambiar el producto defectuoso por uno de igual o mejor característica, durante este tiempo, sin ningún costo adicional para la Policía Nacional – Departamento de Policía Amazonas. 
	
	

	2
	El proponente deberá allegar junto con la propuesta documento debidamente suscrito por el Representante Legal, donde conste que tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y que la valoración es “ACEPTABLE”, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo por medio de la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así mismo el oferente deberá adjuntar certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, donde acredite el puntaje obtenido y valoración en la autoevaluación en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); como también evidencia del registro de la autoevaluación en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el aplicativo dispuesto por el Ministerio del Trabajo conforme a lo señalado en la Circular 0093 de 2023 de dicho Ministerio.

NOTA 1. La información de la autoevaluación en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe corresponder al año inmediatamente anterior (2025)

NOTA 2. En el caso de ser Unión Temporal o Consorcio, cada uno de los miembros deberá cumplir con los requisitos del presente numeral.
	
	

	3
	Mediante comunicación oficial adjunta a la oferta El contratista pondrá a disposición del Departamento de Policía Amazonas, una persona de contacto, el cual permitirá en tiempo real la comunicación con el supervisor, con el fin de solucionar inconvenientes al momento de la recepción de los bienes, en la comunicación oficial debe describir la siguiente información: 

NOMBRE COMPLETO: 
IDENTIFICACIÓN: 
NUMERO DE CELULAR: 
CARGO: 

Adjuntar en la comunicación los antecedentes disciplinarios y judiciales de la persona que designa, LA PERSONA QUE INDIQUE EN EL PRESENTE NUMERAL SERA EL ENCARGADO DE REALIZAR LAS COORDINACIONES DE ENTREGA AL CONTROL DE CALIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y POSTERIORMENTE EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, EN LA CARRERA 11 No. 12 – 32, BARRIO VICTORIA REGIA, EN EL HORARIO DE 08:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.  
	
	

	4
	FACTURACION: 

El proponente deberá actuar con total transparencia en la ejecución del contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas contratadas, así mismo al momento de facturar debe tener en cuenta las condiciones aquí establecidas.
	
	

	5
	MANTENER PRECIOS. 

El contratista garantiza que mantendrá fijos los precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios pactados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos, impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación. 
	
	

	6
	ESTADO DE LOS ELEMENTOS.

Los elementos a entregar a la institución son originales de fábrica, nuevas, no usadas ni remanufacturadas y que no hayan sido utilizadas con anterioridad en cualquier otro momento. 

En caso de presentar alguna de las señales descritas, se realizará la devolución del elemento al momento de la entrega de los productos, tanto en el control de calidad adelantado por DILOF como en la entrega de los productos al usuario final DEAMA. 
	
	

	7
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA.
	
	

	8
	Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurriese daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos, debiendo mantener indemne a la institución 
	
	

	9
	Confidencialidad e integridad de la información institucional: El contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.

En virtud del presente contrato, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información.
	
	

	10
	Durante la ejecución del contrato se debe dar aplicabilidad a todo lo concerniente al cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo cumplir con las siguientes normas: 

Ley 1562 de 2012:
Establece el marco legal para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), definiendo responsabilidades de empleadores y trabajadores, y regulando la prevención y atención de riesgos.

Decreto 1072 de 2015:
Reglamenta la Ley 1562 de 2012 y es el decreto reglamentario único del SG-SST, detallando las normas técnicas y administrativas para su implementación obligatoria en todas las empresas.

Resolución 0312 de 2019:
Establece los estándares mínimos y los requisitos para la implementación del SG-SST y la forma de reportar información al Ministerio de Trabajo.

Resolución 0491 de 2020:
Fija las disposiciones mínimas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en espacios confinados.

Resolución 1843 de 2025:
Emitida en abril de 2025, esta resolución del Ministerio del Trabajo es una de las más recientes y puede contener actualizaciones o disposiciones nuevas sobre SST.

Cualquier sanción por el incumplimiento de algunas de las normas es responsabilidad única y exclusiva del contratista, quien deberá responder ante los organismos de control sin perjudicar la ejecución del contrato.
	
	



· En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

· Deberá anexar al SECOP II todos los certificados y demás documentos que en algunos puntos se solicitan.

· El oferente deberá tener la capacidad de ofertar en todos los ítems.

· Para el correcto diligenciamiento del presente formulario, debe reemplazar la información solicitada anteriormente y a continuación: 



_____________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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