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ANEXO OFERTA ECONÓMICA
Bajo la gravedad de juramento manifiesto lo siguiente:
1. Tengo capacidad legal para presentar cada uno de los ofrecimientos hechos en esta propuesta.
2. Manifiesto que _[indicar]_ soy responsable de IVA.
3. La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
4. Conozco las condiciones técnicas de tiempo, modo y lugar, y las demás especificaciones señaladas en el estudio previo para la ejecución del contrato y las acepto comprometiéndome a su cumplimiento.
5. El valor total de la oferta, incluido IVA, las demás deducciones de ley y erogaciones a que haya lugar, asciende a la suma de ___[indicar valor en letras]___ ($ [indicar valor numérico]) M/cte., desagregado así:
	[bookmark: _Hlk233029196]ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR SIN IVA
	% DE IVA
	VALOR IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA
	VALOR TOTAL 

	1
	Señal Ruta Evacuación Izquierda:  Señal fotoluminiscente tipo señalética, fabricada en poliestireno de alta resistencia, color verde, con dimensiones de 18 cm de ancho, 28 cm de alto y 0,06 cm de espesor, diseñada para su instalación en espacios exteriores. La señal deberá contar con propiedad fotoluminiscente, que garantice su visibilidad en condiciones de baja iluminación o ausencia de luz, facilitando la orientación y evacuación en caso de emergencia.Adicionalmente, deberá incluir soporte lateral con anclaje al piso, así como su respectiva instalación. 
	9
	Unidad
	
	
	
	
	

	2
	Señal Ruta Evacuación derecha: Señal fotoluminiscente tipo señalética, fabricada en poliestireno de alta resistencia, color verde, con dimensiones de 18 cm de ancho, 28 cm de alto y 0,06 cm de espesor, diseñada para su instalación en espacios exteriores. La señal deberá contar con propiedad fotoluminiscente, que garantice su visibilidad en condiciones de baja iluminación o ausencia de luz, facilitando la orientación y evacuación en caso de emergencia. Adicionalmente, deberá incluir soporte lateral con anclaje al piso, así como su respectiva instalación. 
	9
	Unidad
	
	
	
	
	

	3
	Señal Punto Encuentro: Señal fotoluminiscente tipo señalética, elaborada en poliestireno de alta resistencia, color verde, con dimensiones de 40 cm de ancho, 30 cm de largo y 0,06 cm de espesor, diseñada para la señalización de seguridad. Que cuente con propiedad fotoluminiscente que permita su visualización en condiciones de oscuridad, facilitando la orientación y evacuación en situaciones de emergencia. Adicionalmente, deberá incluir soporte lateral con anclaje al piso, así como su respectiva instalación.
	4
	Unidad
	
	
	
	
	

	4
	Señal Camilla: Esta señalización está fabricada en poliestireno y es de tipo señalética. Su diseño incluye cinta doble faz para una fijación segura en cualquier superficie.
	2
	Unidad
	
	
	
	
	

	5
	Señal Extintor: Señal tipo extintor elaborada en poliestireno de alta resistencia, colorrojo, con dimensiones de 15 cm de ancho, 22 cm de largo y 0,06 cm de espesor, diseñada para la identificación y ubicación de equipos de extinción de incendios en espacios interiores. Incluye cinta doble faz que permite su fácil instalación sobre diferentes superficies, garantizando adecuada visibilidad y orientación en caso de emergencia. 
	2
	Unidad
	
	
	
	
	

	6
	Señal Botiquín: Señal tipo botiquín elaborada en poliestireno de alta resistencia, color verde, con dimensiones de 15 cm de ancho, 22 cm de largo y 0,06 cm de espesor, diseñada para la identificación y ubicación de botiquines de primeros auxilios en espacios interiores. Incluye cinta doble faz para su fácil instalación sobre diferentes superficies, permitiendo una adecuada visibilidad y orientación en caso de emergencia.
	2
	Unidad
	
	
	
	
	

	7
	Señal Protección Alarma: Señal de protección para alarma elaborada en plástico tipo poliestireno calibre 20, color blanco, con dimensiones de 30 cm de ancho y 30 cm de largo, diseñada para la identificación y protección visual de los dispositivos de alarma. Que Permita una fácil ubicación del sistema de activación en caso de emergencia y contribuye al cumplimiento de las condiciones de seguridad. Adicionalmente, deberá incluir soporte lateral con anclaje al piso, así como su respectiva instalación.
	1
	Unidad
	
	
	
	
	

	8
	Plano de evacuación: Señal fotoluminiscente tipo señalética, elaborada en acrílico cristal de 3 mm de espesor, con dimensiones de 40 cm de ancho por 70 cm de alto. La señal deberá contar con propiedad fotoluminiscente, que garantice su visibilidad en condiciones de baja iluminación o ausencia de luz, facilitando la orientación y evacuación en caso de emergencia. Adicionalmente, deberá incorporar lenguaje Braille, con el fin de garantizar accesibilidad para personas con discapacidad visual. Adicionalmente, deberá incluir soporte lateral con anclaje al piso, así como su respectiva instalación. 
	4
	Unidad
	
	
	
	
	

	9
	Valla: Impresión digital gran formato sobre tela banner plástica de 13 onzas, tamaño de 12.00 x 4.00 metros, 4 x 0 tintas, con instalación.
	4
	Unidad
	
	
	
	
	

	10
	Pasacalle: Impresión digital gran formato sobre tela banner plástica de 13 onzas, tamaño de 7.00 x 1.00 metros, 4 x 0 tintas.
	8
	Unidad
	
	
	
	
	



Nota 1: Para efectos de evaluar la propuesta se tendrá en cuenta el valor total de la suma de los precios unitarios de los ítems requeridos.
Nota 2: La propuesta deberá presentarse en valores unitarios, el valor de los ítems ofertados incluye IVA y demás impuestos de ley, no podrá exceder el valor unitario de cada ítem del presupuesto oficial so pena de generar el rechazo de la propuesta. 
Nota 3: El proponente que pertenezca al régimen común deberá discriminar el respectivo IVA en la propuesta presentada. (si es el caso)
Nota 4: El valor del IVA no podrá ser aproximado, y se debe dejar con dos decimales.
El contratista asumirá los impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasión de la suscripción del presente contrato.
Atentamente,

Firma: ___________________________________________
Nombre: ________________________________________
C.C.: ____________________________________________
En caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante legal debidamente facultado.


Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070 
Código Postal: 252211
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