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ANEXO No. 2

“FICHA TÉCNICA”


OBJETO A CONTRATAR: ADQUIRIR CAMIONETAS STATION WAGON 4X4 BLINDADAS PARA CONFORMAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.


CLASIFICACIÓN UNSPSC

	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	25
	10
	15
	03

	Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	Vehículos de motor
	Vehículos de pasajeros
	Carros

	25
	10
	15
	04

	Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	Vehículos de motor
	Vehículos de pasajeros
	Station Wagons

	25
	10
	19
	20

	Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	Vehículos de motor
	Vehículos especializados o de recreo
	Carro de seguridad



Las especificaciones técnicas establecidas en el presente numeral corresponden a condiciones requeridas por la Entidad, definidas con fundamento en la necesidad operativa, el nivel de seguridad, la capacidad estructural, el desempeño, la confiabilidad mecánica, la disponibilidad de repuestos, la garantía, el soporte posventa y la aptitud del vehículo para soportar el blindaje requerido.

En consecuencia, las características señaladas no se entienden dirigidas a una marca, línea o fabricante específico. La Entidad aceptará vehículos de cualquier marca que acrediten el cumplimiento integral de las especificaciones técnicas mínimas exigidas o características equivalentes o superiores, siempre que el proponente demuestre, mediante ficha técnica oficial del fabricante, certificaciones del representante de la marca en Colombia y demás soportes técnicos correspondientes, que el vehículo ofertado cumple con las condiciones de seguridad, desempeño, garantía, mantenimiento, repuestos, blindaje y operación requeridas por la Entidad.




ITEM 1 VEHÍCULOS BLINDADOS NIVEL III 



	GRUPO LOGÍSTICO Y SERVICIOS GENERALES- ÁREA DE TRANSPORTES

	CAMIONETA STATION WAGON 4X4 BLINDADA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD

	TIPO
	Camioneta Station Wagon 5 puertas - 4x4

	MODELO
	Nuevo, mínimo la vigencia actual de compra (2026)

	MOTOR

	CILINDRAJE (COMERCIAL)
	Mínimo tres mil cuatrocientos (3400) centímetros cúbicos (comercial) – Twin Turbo 

	POTENCIA NETA
	Mínima 405 hp @5200 rpm

	TORQUE NETO
	Mínimo 620 Nm @ 2000 rpm – 3600 rpm

	DISPOSICIÓN
	Seis (6) cilindros dispuestos en V

	CONTROL DE EMISIONES
	EURO 4 con OBD

	COMBUSTIBLE
	Gasolina

	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
	Inyección Multipunto Secuencial SFI D-4ST (Directa e Indirecta).

	ENCENDIDO
	Electrónico.

	SISTEMA ELÉCTRICO
	El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando.

	LUCES
	Las contempladas en el reglamento del ministerio de transporte. 

	SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y FRENOS

	TIPO DE ACCIONAMIENTO
	Frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas con asistentes de frenado: Sistema antibloqueo de frenos (ABS) + distribución electrónica de frenado (EBD)

	SISTEMA DE DIRECCIÓN
	Lado izquierdo.
Mínimo Automática 10 velocidades + reversa
Tracción 4WD full time

	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y LLANTAS

	TIPO DE ACCIONAMIENTO
	Piñón y cremallera.
Hidráulica

	SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA
	DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE HORQUILLA
BARRA ESTABILIZADORA FRONTAL Y TRASERA
SUSPENSIÓN VARIABLE ADAPTATIVA (AVS)
TRASERA EJE RIGIDO MULTI - LINK

	LLANTAS
	Cinco (5) llantas con su respectivo rin, homologadas por el Ministerio de Transporte, llanta de repuesto con alojamiento diseñado para tal fin.
Llanta y rin: Mínimo 265/55R20

	DIMENSIONES
	· Peso Bruto Vehicular (kg): Mínimo 3230
· Capacidad de Carga (kg): Mínimo 655
· Largo total (mm): Mínimo 5.140
· Ancho total (mm): Mínimo 1.980
· Altura total (mm): Mínimo 1.955
· Capacidad tanque de combustible (Gal): Mínimo 29 +/- 2

	EQUIPAMENTO ORIGINAL DEL VEHÍCULO
	· Aire acondicionado original de fábrica automático para primera fila y automático para segunda fila
· Estribos
· Espejos laterales eléctricos, Radio pantalla táctil de >=12” AM / FM + Bluetooth + USB tipo C + conectividad car play / Android auto
· Conexión HDMI (1ra & 2da FILA DE ASIENTOS)
· 2 Pantallas táctiles >=11" en la 2da fila + puerto de audífonos exclusivos para cada pantalla
· Monitor de visión panorámica (Cámara 360°), monitor multiterreno (MTM), limpiador para la cámara trasera
· Sonido premium con mínimo 12 parlantes (incluye subwoofer)
· Silla de conductor con ajuste eléctrico + regulación de altura + calefacción + ventilación + memoria
· Control crucero adaptativo
· Calefacción
· Pito
· Eleva vidrios eléctricos en las cuatro puertas
· Bloqueo central para todas puertas
· Sensores de estacionamiento: 4 sensores frontales + 4 sensores traseros
· Asistente de frenado automático de aparcamiento
· Alarma antirrobo
· Juego de tapetes de piso y aquellos elementos que son propios del vehículo para su funcionamiento.

Película de seguridad polarizada nano-cerámica por vidrio, así:
• Panorámico delantero y trasero 60%
• Puertas delanteras 35%
• Puertas traseras 15%

	SEGURIDAD ACTIVA
	· Control de descenso
· Control de arrastre
· Asistencia en curvas
· Sistema con detección de:
· Vehículos
· Peatones
· Bicicletas
· Motocicletas
· Control crucero adaptativo desde 0 KM
· Asistencia de trazado de línea (LTA), alerta de salida de carril, sistema de luces altas adaptativas
· Monitor de presión de llantas
· Exploradoras
· Limpiabrisas delantero
· Limpiabrisas trasero

	SEGURIDAD PASIVA
	· 10 Air bags (02 frontales + 02 cortina + 02 rodilla+ 02 lateral 1ra fila+ 02 lateral 2da fila)
· Apoyacabezas (mínimo 7)
· Cinturones de seguridad 
· Conductor y pasajero: (2) 3 puntos + pretensor + ELR + limitador de fuerza + ajuste en altura.
· 2da fila de asientos: (2) 3 puntos + ELR + pretensor. (1) 3 puntos + ELR.
· 3ra fila de asientos: (2) 3 puntos + ELR.

	COLOR
	El color de los vehículos se definió en GRIS PLATA o GRIS OSCURO (Dependiendo la marca, se debe contar con el color que se ajuste a ese requisito, independiente de la denominación que maneje la marca).

	ACCESORIOS ADICIONALES A INSTALAR AL VEHÍCULO
	· Polarizado
· Pernos de seguridad
· Seguro lunas de espejos

	HERRAMIENTAS
	1. Gato de zorra que soporte el peso del vehículo blindado
2. Copa o cruceta para pernos
3. Extintor de mínimo cinco (5) libras (NTC 1446)
4. Juego de llaves mixtas, mínimo siete (7) unidades de entre tres octavos (3/8) a una (1) pulgada o de ocho a doce (8 a 19) milímetros
5. Juego de destornilladores seis (6) piezas de estrella y pala, alicates de seis (6) pulgadas
6. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello
7. Un botiquín de primeros auxilios de mínimo dieciocho (18) elementos
8. Dos tacos para bloquear el vehículo
9. Linterna con baterías o recargable
10. Juego de cables de iniciar de mínimo mil (1000) amperios
11. Chaleco reflectivo
12. Maletín para herramienta.
Herramienta en cromo vanadium.



	BLINDAJE III NORMA NIJ 0108.01

	TIPO DE BLINDAJE
	Nivel III de la Norma NIJ 0108.01 contra munición 7.62 x 51 NATO. Con velocidad del proyectil de 838 +/- 15 m/s municiones con características similares.

	FIJACIÓN
	La instalación del blindaje deberá mantener intactas las funcionalidades originales del vehículo, garantizando la operación normal de puertas, sistemas de seguridad como cinturones, mecanismos electrónicos, y el confort interior. No se aceptarán modificaciones que alteren la ergonomía ni que limiten la operación normal del vehículo.

Se debe especificar el sistema de fijación de los materiales opacos y transparentes.

	PROTECCIÓN BALÍSTICA
	El sistema blindado deberá ofrecer defensa eficaz contra los siguientes calibres y tipos de munición:

• .22 LR
• .38 SPL
• 9 mm (pistola y subametralladora)
• .357 Magnum
• .44 Magnum
• 5.56 mm NATO y similares
• 7.62 mm NATO y similares

La resistencia deberá ser uniforme en todas las superficies designadas, garantizando la integridad estructural y funcional del vehículo ante múltiples impactos.

	PARTES A BLINDAR
	Piso, techo, postes, parales, puertas delanteras, traseras, compuerta interior (bukhead door opcional), pared de cortafuego y protección del tablero (torpedo 100%), batería, computador central, bomba de líquido de frenos, ductos del aire acondicionado, caja de fusibles, guardafangos, incluidas las bombas, toma de aire frontal costados, párales, tapa de gasolina y bloqueo, tanque de combustible (con recubrimiento en material no inflamable anti fragmentario) y protección de tubos de escape.

	MATERIAL OPACO
	El blindaje opaco deberá estar compuesto por materiales certificados conforme al nivel III de la norma mencionada, que garantice protección multi-impacto, instalados de forma segura y sin el uso de remaches, cintas metálicas o fijaciones que puedan comprometer la protección tras los primeros impactos. Se debe asegurar la durabilidad del material y su resistencia al desprendimiento.

Las áreas opacas como techos, puertas, costados, pared cortafuegos y protección del tablero (torpedo 100%) y todas las áreas que hacen parte de la cabina interior deben ser blindadas en acero balístico, las demás partes como batería, computador central, bomba de líquido de frenos, ductos del aire acondicionado, caja de fusibles, guardafangos, incluidas las bombas, toma de aire frontal costados, párales, tapa de gasolina y bloqueo, tanque de combustible se blindarán con el material balístico que resista el nivel de blindaje solicitado a excepción del piso.

El blindaje deberá fijarse en áreas opacas por medio de elementos que garanticen que no habrá desprendimientos que permitan el paso de proyectiles después de los primeros impactos.

El techo y el piso del vehículo deberán estar blindados en Nivel III de la norma NIJ 0108.01, en acero balístico o con Nylon Balístico anti-fragmentación, que deberá fijarse en forma tal que las capas deberán cubrir todo el piso en forma enteriza, para que haya protección anti-explosión, en todo caso que cumpla con la norma y el nivel requerido.

Los cortes del acero balístico deben realizarse en cortadoras láser o por chorro de agua asistidas por computador.

NOTA: El contratista en el acta de inicio presentará un Plano detallado en el que se indiquen las zonas a blindar, especificando el tipo de material de blindaje a utilizar en cada área. Este plano deberá ser aprobado por la supervisión y el área técnica correspondiente.

	REFUERZO DE ESTRUCTURA
	ESTRUCTURA: En acero balístico reforzando las áreas de postes, párales, partes estructurales y defensa delantera, el techo debe llevar protección en todos los puntos críticos y ángulos de disparo (Corona).

	
	PUERTAS: Debe instalarse guías centradoras (hembra – macho) en las 4 puertas laterales para prevenir descolgamientos.

	
	TRASLAPES: En las uniones de párales, en los cinturones, manijas, lámparas y chapas, debe haber protecciones mediante traslape, así como en la unión del material opaco y la parte posterior de las farolas, todos los marcos de las puertas y ventanas deben contar con traslapes envolventes en acero balístico, se debe realizar un diseño que permita la reparación o mantenimiento de las manijas de las puertas sin que afecte el blindaje.

	
	BISAGRAS: Las bisagras de todas las puertas deben ser reemplazadas por unas que ofrezcan una resistencia tal, que soporte sin problemas el peso adicional del blindaje para evitar que se descuelguen, adicionando un templete o riata para garantizar el buen funcionamiento de las mismas.

	
	SUSPENSIÓN: El sistema de suspensión deberá ser reforzado o reemplazado según lo requiera el peso adicional del blindaje, para garantizar estabilidad, desempeño y confort. Se aceptan modificaciones en resortes, amortiguadores y demás elementos siempre que cumplan con estándares de seguridad y compatibilidad con el fabricante original.

	
	FRENOS: Se deben incorporar frenos de alta capacidad, preferiblemente ventilados y con pastillas de compuesto reforzado, que aseguren una frenada efectiva bajo carga incrementada. Se debe garantizar el equilibrio entre el peso total del vehículo y la capacidad de detención sin pérdida de eficiencia.

	
	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: El sistema de enfriamiento del vehículo deberá ser mejorado o adecuado para soportar la carga térmica adicional derivada del sobrepeso por blindaje. Esto incluye:

· Radiador de alta capacidad
· Ventiladores auxiliares si es necesario
· Líneas de enfriamiento reforzadas

	
	PESO: El peso del blindaje no deberá superar los 1.000 kg +/- 10%, la oferta debe tener en forma clara y precisa la descripción y el peso del área.

Estas mejoras deberán asegurar un funcionamiento óptimo del motor incluso en condiciones de alta exigencia térmica.

	BOMPER DELANTERO Y TRASERO
	Ambos Reforzados 

	









MATERIAL TRANSPARENTE

	Los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con películas de butiral polivinilo) (PVA) o poliuretano y policarbonato en la cara interior para proteger los ocupantes del vehículo, el espesor final que deben tener los cristales blindados debe ser el espesor de diseño que resulte de cumplir el Nivel IIIA de la norma NIJ 0108.01.

El vidrio lateral del conductor debe permitir una apertura de doce (12) cm. +/- cuatro (4) cm, la apariencia del vehículo original debe conservarse en su totalidad, los cristales deben estar unidos con la mayor asepsia de tal forma que no aparezcan hongos ni burbujas entre cristales durante los cinco (5) años siguientes, los cristales no deben presentar des laminación entre ellos durante los cinco (5) años de vida útil, ni presentar distorsiones horizontales o verticales de imagen, no se aceptan vidrios con burbujas o cámaras de aire; la diferencia con alguno de estos parámetros será motivo suficiente para rechazar el vehículo o para hacer efectivas las pólizas de garantía. Los vidrios deben tener pestaña con refuerzo en acero balístico.

Los cristales deben traer incluido el tinte y la franja de acuerdo con el color del vehículo.

Los vidrios (acristalamientos) resistentes a las balas instalados en los vehículos objeto del presente proceso deberán cumplir con el Reglamento Técnico para Acristalamientos de Seguridad Resistentes a las Balas para uso en vehículos automotores, establecido mediante la Resolución 20223040044945 de 2022 del Ministerio de Transporte, y con los requisitos técnicos de clasificación y ensayo balístico definidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5501:2007 expedida por el ICONTEC.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá aportar uno de los siguientes documentos:

1.	Declaración de conformidad del fabricante, suscrita por el representante legal o responsable técnico del fabricante del vidrio, acompañada de los informes de ensayos balísticos realizados en laboratorio competente, en los que conste que el acristalamiento cumple con los niveles de resistencia exigidos según la NTC 5501:2007.

En ambos casos, la documentación aportada deberá especificar el nivel de resistencia balística del acristalamiento (I-A, I-B, III-A, III-B, IV-A, IV-C, V-A o V-C), el cual deberá corresponder al nivel de blindaje requerido en las especificaciones técnicas del presente proceso.

	LLANTAS
	Todas las llantas, incluida la de repuesto deben contar con el sistema RUN FLAT TIRE (Insertos de plástico de alta densidad)

	ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR EL BLINDAJE
	· Intercomunicador interior/exterior del vehículo tipo manos libres
· Protector metálico al cárter.
· Pito o claxon bitono para prelación de vía, sirena y alto parlante.
· Luces federales tipo led de color rojo y azul en la parte delantera y trasera, que no afecten la estética ni el sistema eléctrico original del vehículo.
· Cuatro luces estroboscópicas para señalización controladas con una fuente de poder de mínimo 300 FPM (flash por minuto), de operación manual o automática, instalados en las farolas y stop, de forma tal que no afecten la estética ni el sistema eléctrico original del vehículo.
· Protección de tubos de escape.
· Protección tanque de combustible con sistema de circulación de aire que permita su refrigeración.
· Quinta puerta con compuerta interior (bukhead door), pivotante sobre dos bisagras de alta resistencia que no permitan descolgamientos, la sección superior de la compuerta deberá estar equipada con un vidrio plano de observación empotrado en un marco de acero balístico que cumpla con los requerimientos del nivel de blindaje solicitado.

	FUNCIONALIDAD
	El blindaje no debe afectar la funcionalidad del vehículo, puertas, cinturones de seguridad y confort interior.



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	GARANTÍA TÉCNICA DEL VEHÍCULO
	Los Vehículos contarán con una garantía técnica sin costo adicional alguno contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos; esta garantía, será por un plazo mínimo de tres (3) años o Cien mil (100.000) Kms, lo primero que ocurra, contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo por parte de la Entidad.

El contratista en ningún momento podrá negar ninguna reparación de garantía aduciendo que la falla se presentó por las adecuaciones del blindaje instalado.

Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años.

	GARANTÍA DEL BLINDAJE
	La garantía para el blindaje opaco y el blindaje transparente será de mínimo cinco (5) años por integridad balística, bajo
condiciones normales de uso y cuidado, además de 02 inspecciones visuales a partir de la instalación de las placas.

	MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE
	El mantenimiento del blindaje será por un periodo mínimo de cinco (5) años sin costo alguno para el Ministerio de Defensa Nacional.

	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO (ADQUIRIDO EN ELPROCESO)
	Se realizará el mantenimiento preventivo del vehículo por un periodo de dos (2) años o 50.000 kms lo que primero se cumpla, de acuerdo al mantenimiento adquirido dentro del proceso por la Entidad, deberá incluir la mano de obra y todos los repuestos (Aceites y filtros, discos y pastillas de frenos, bombillos, plumillas, alineación y balanceo, etc.) necesarios durante el periodo indicado sin costo adicional para la Entidad.

El contratista deberá reportar al Supervisor del contrato las asistencias a los talleres que hayan tenido los vehículos para realizar los mantenimientos adquiridos (Con el reporte de trabajos realizados y repuestos cambiados).

En caso que el vehículo ingrese por garantía o mantenimiento al taller del contratista y la reparación respectiva se extienda por más de un mes, sea por falta de un diagnóstico definitivo o por no disponibilidad de repuestos, el contratista deberá extender automáticamente y sin condicionamiento alguno la garantía original del vehículo en el tiempo que este haya permanecido en el taller, extendiendo la garantía del vehículo el tiempo que haya estado inmovilizado, aplicando esto también al tiempo para la realización de los mantenimientos incluidos en la oferta.



	PRUEBAS BALÍSTICAS

	PRUEBA BALÍSTICA
	Los materiales de blindaje a emplear deberán superar la prueba balística respectiva conforme lo establecido en la norma NIJ 0108.01.

	COSTO
	El costo de la prueba debe ser asumido por el contratista

	PROBETAS Y MUESTRAS
	Se requiere para las pruebas de tipo destructivo dos probetas de material opaco (si al blindar se utilizan materiales diferentes al acero balístico solicitado para el interior del vehículo se deben presentar probetas por cada material) y dos probetas de material transparente contra munición 7.62 x 51 NATO de 32.5 cm x 32.5 cm (Tolerancia de más o menos 5 mm).

	TOMA DE MUESTRA O PROBETAS PARA LA PRUEBA BALÍSTICA
	El Contratista en coordinación con el supervisor del contrato, deberán tomar dos probetas de los materiales balísticos transparentes y opacos.

Las instalaciones, equipos y material requerido para esta prueba, estará a cargo del contratista. (los ensayos balísticos se deberán realizar en un laboratorio certificado, cuyo costo estará a cargo del contratista).

	LUGAR Y FECHA
	Las pruebas de resistencia al material blindado (opaco y transparente) se realizarán dentro de los quince (15) días calendario, después de la aprobación de la garantía única y antes de iniciar el proceso de producción de los vehículos blindados junto con el informe técnico suscrito por el laboratorio, donde se debe reflejar que los materiales superaron las pruebas balísticas “Informe de prueba de blindaje” de acuerdo a la norma solicitada, dichas pruebas deben cumplir con los siguientes aspectos:

· El Contratista deberá coordinar previamente a la prueba con el supervisor del contrato la selección del material a impactar sobre los lotes de material destinados al blindaje del vehículo.
· El Contratista deberá coordinar la hora y la fecha para la presentación de las pruebas balísticas dentro del plazo establecido por la administración.
· El Contratista deberá acatar las normas de seguridad que indique el laboratorio al momento del ingreso.

	NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS
	El número y distribución de los impactos será el establecido por la norma NIJ 0108.01 para los niveles III.

En cada impacto se verificará la no penetración de la probeta o muestra del testigo.




ITEM 2 VEHÍCULOS BLINDADOS NIVEL IIIA 

	COMPONENTE
	DESCRIPCIÓN

	MODELO 
	Mínimo 2026 

	 
 
MOTOR 
	· Tipo: DOHC 
· Cilindraje Comercial (cc): Mínimo 2.800 - Turbo
· Nro. de Cilindros: 4 con 16 válvulas 
· Potencia (hp @ rpm): Mínimo 201 @ 3000 - 4000
· Torque: Mínimo 500 Nm @ 1600 rpm – 2800 rpm
· Combustible: Diésel. 

	NIVEL DE EMISIONES 
	EURO 6 

	 
 
DIRECCIÓN, 
SUSPENSIÓN Y LLANTAS 
	· Dirección: Hidráulica Piñón - Cremallera con Asistencia Eléctrica
· Suspensión Delantera: Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos. 
· Suspensión Trasera: Multilink de 4 enlaces con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos. 
· Barra estabilizadora: Frontal y trasera 
Llanta y rin: Mínimo 265/60 R18 

	
TRANSMISION Y FRENOS
	· Mínimo 5 velocidades + Reversa 
· Automática  
· Tracción 4WD full time 
Frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas con asistentes de frenado como: ABS y EBD 

	PESOS Y DIMENSIONES 
	· Peso Bruto Vehicular (kg): Mínimo 2950 
· Capacidad de Carga (kg): Mínimo 620 
· Longitud total (mm): Mínimo 4.830 
· Ancho total (mm): Mínimo 1.980 
· Altura total (mm): Mínimo 1.925 
· Capacidad tanque de combustible (Gal): Mínimo 21 +/- 2 

	EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD
	· Aire acondicionado automático Dual
· Sunroof y Moonroof
· Espejos retrovisores exteriores color carrocería eléctricos + desempañador + direccional + luz de bienvenida
· Elevavidrios eléctricos (auto + anti-atrapamiento)
· Silla conductor 	con 	ajuste 	eléctrico + regulación 	de altura +
· calefacción + ventilación + memoria
· Control crucero
· Radio AM / FM + Bluetooth + USB + AUX + conectividad car play / Android auto
· Cámara de reversa
· Sensores de parqueo (delantero/traseros)
· Película de seguridad por vidrio.
· Carrocería de absorción de impactos
· Airbags delanteros: 2 (Conductor + pasajero)
· Airbags laterales delanteros: 2
· Airbags cortina: 2
Cinturones traseros segunda fila de asientos: 3 de tres puntos

	SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
	· Control de descenso 
· Control de arrastre  
· Sistema de pre-colisión con detección de vehículos, peatones, bicicletas, motocicletas 
· Control crucero adaptativo desde 0 KM  
· Asistencia de trazado de línea, alerta de salida de carril, sistema de luces altas adaptativas  
· Alerta de salida de carril desde 50 Km/h 
Sistema de Luces Altas Adaptativas 

	COLOR
	El color de los vehículos se definió en GRIS PLATA o GRIS OSCURO (Dependiendo la marca, se debe contar con el color que se ajuste a ese requisito, independiente de la denominación que maneje la marca).

	ACCESORIOS ADICIONALES A INSTALAR AL VEHÍCULO
	· Polarizado
· Pernos de seguridad
· Seguro lunas de espejos

	HERRAMIENTAS
	· Gato de zorra que soporte el peso del vehículo blindado
· Copa o cruceta para pernos
· Extintor de mínimo cinco (5) libras (NTC 1446)
· Juego de llaves mixtas, mínimo siete (7) unidades de entre tres octavos (3/8) a una (1) pulgada o de ocho a doce (8 a 19) milímetros
· Juego de destornilladores seis (6) piezas de estrella y pala, alicates de seis (6) pulgadas
· Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello
· Un botiquín de primeros auxilios de mínimo dieciocho (18) elementos
· Dos tacos para bloquear el vehículo
· Linterna con baterías o recargable
· Juego de cables de iniciar de mínimo mil (1000) amperios
· Chaleco reflectivo
· Maletín para herramienta.
· Herramienta en cromo vanadium.



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	GARANTÍA TÉCNICA DEL VEHÍCULO
	Los Vehículos contarán con una garantía técnica sin costo adicional alguno contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos; esta garantía, será por un plazo mínimo de tres (3) años o Cien mil (100.000) Kms, lo primero que ocurra, contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo por parte de la Entidad.

El contratista en ningún momento podrá negar ninguna reparación de garantía aduciendo que la falla se presentó por las adecuaciones del blindaje instalado.

Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años.

	GARANTÍA DEL BLINDAJE
	La garantía para el blindaje opaco y el blindaje transparente será de mínimo cinco (5) años por integridad balística, bajo
condiciones normales de uso y cuidado, además de 02 inspecciones visuales a partir de la instalación de las placas.

	MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE
	El mantenimiento del blindaje será por un periodo mínimo de cinco (5) años sin costo alguno para el Ministerio de Defensa Nacional.

	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO (ADQUIRIDO EN ELPROCESO)
	Se realizará el mantenimiento preventivo del vehículo por un periodo de dos (2) años o 50.000 kms lo que primero se cumpla, de acuerdo al mantenimiento adquirido dentro del proceso por la Entidad, deberá incluir la mano de obra y todos los repuestos (Aceites y filtros, discos y pastillas de frenos, bombillos, plumillas, alineación y balanceo, etc.) necesarios durante el periodo indicado sin costo adicional para la Entidad.

El contratista deberá reportar al Supervisor del contrato las asistencias a los talleres que hayan tenido los vehículos para realizar los mantenimientos adquiridos (Con el reporte de trabajos realizados y repuestos cambiados).

En caso que el vehículo ingrese por garantía o mantenimiento al taller del contratista y la reparación respectiva se extienda por más de un mes, sea por falta de un diagnóstico definitivo o por no disponibilidad de repuestos, el contratista deberá extender automáticamente y sin condicionamiento alguno la garantía original del vehículo en el tiempo que este haya permanecido en el taller, extendiendo la garantía del vehículo el tiempo que haya estado inmovilizado, aplicando esto también al tiempo para la realización de los mantenimientos incluidos en la oferta.



BLINDAJE

	COMPONENTE 
	DESCRIPCIÓN 

	NORMA DEL BLINDAJE
	Nivel III-A de la norma NIJ 0108.01 contra munición 44 mágnum y 9 mm, con velocidad de 426 +/- 15 m/s. Materiales livianos. 

	FIJACIÓN
	El blindaje no debe afectar la funcionalidad del vehículo, puertas, cinturones de seguridad y confort interior. 

	PROTECCIÓN BALÍSTICA
	Protección balística para impactos de proyectiles en los siguientes calibres: 22 largo; 38 largo; 9 mm pistola, 9 mm subametralladora, 357 y 44 mágnum, y similares dentro de estos rangos.

La resistencia deberá ser uniforme en todas las superficies designadas, garantizando la integridad estructural y funcional del vehículo ante múltiples impactos. 

	MATERIAL DEL BLINDAJE
	Material balístico, se exige que los materiales utilizados, cumplan con los requerimientos y niveles solicitados, no se acepta en la fijación del material opaco el uso de remaches. 

	PARTES A BLINDAR
	Piso, techo, postes, parales, puertas delanteras, traseras, quinta puerta o compuerta interior (bukhead door opcional), pared de cortafuego y protección del tablero (torpedo 100%), batería, computador central, bomba de líquido de frenos, ductos del aire acondicionado, caja de fusibles, guardafangos, incluidas las bombas, toma de aire frontal costados, párales, tapa de gasolina y bloqueo, tanque de combustible (con recubrimiento en material no inflamable anti fragmentario) y protección de tubos de escape

NOTA 2: El contratista en el acta de inicio presentará un Plano detallado en el que se indiquen las zonas a blindar, especificando el tipo de material de blindaje a utilizar en cada área. Este plano deberá ser aprobado por la supervisión y el área técnica correspondiente.


	MATERIAL TRANSPARENTE
	Los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con películas de butiral polivinilo) (PVA) o poliuretano y policarbonato en la cara interior para proteger los ocupantes del vehículo, el espesor final que deben tener los cristales blindados debe ser el espesor de diseño que resulte de cumplir el Nivel IIIA de la norma NIJ 0108.01.

El vidrio lateral del conductor debe permitir una apertura de doce (12) cm. +/- cuatro (4) cm, la apariencia del vehículo original debe conservarse en su totalidad, los cristales deben estar unidos con la mayor asepsia de tal forma que no aparezcan hongos ni burbujas entre cristales durante los cinco (5) años siguientes, los cristales no deben presentar des laminación entre ellos durante los cinco (5) años de vida útil, ni presentar distorsiones horizontales o verticales de imagen, no se aceptan vidrios con burbujas o cámaras de aire; la diferencia con alguno de estos parámetros será motivo suficiente para rechazar el vehículo o para hacer efectivas las pólizas de garantía. Los vidrios deben tener pestaña con refuerzo en acero balístico.

Los cristales deben traer incluido el tinte y la franja de acuerdo con el color del vehículo.

Los vidrios (acristalamientos) resistentes a las balas instalados en los vehículos objeto del presente proceso deberán cumplir con el Reglamento Técnico para Acristalamientos de Seguridad Resistentes a las Balas para uso en vehículos automotores, establecido mediante la Resolución 20223040044945 de 2022 del Ministerio de Transporte, y con los requisitos técnicos de clasificación y ensayo balístico definidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5501:2007 expedida por el ICONTEC.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá aportar uno de los siguientes documentos:

1.	Declaración de conformidad del fabricante, suscrita por el representante legal o responsable técnico del fabricante del vidrio, acompañada de los informes de ensayos balísticos realizados en laboratorio competente, en los que conste que el acristalamiento cumple con los niveles de resistencia exigidos según la NTC 5501:2007.

En ambos casos, la documentación aportada deberá especificar el nivel de resistencia balística del acristalamiento (I-A, I-B, III-A, III-B, IV-A, IV-C, V-A o V-C), el cual deberá corresponder al nivel de blindaje requerido en las especificaciones técnicas del presente proceso.

	MATERIAL EN ÁREAS OPACAS
	Las áreas opacas como techos, postes, parales, puertas delanteras y traseras, costados, pared cortafuegos y protección del tablero (torpedo 100%) y todas las áreas que hacen parte de la cabina interior deben ser blindadas en aramidas/kevlar/materiales livianos, las demás partes como batería, computador central, bomba de líquido de frenos, ductos del aire acondicionado, caja de fusibles, guardafangos, incluidas las bombas, toma de aire frontal costados, párales, tapa de gasolina y bloqueo, tanque de combustible se blindarán con el material balístico que resista el nivel de blindaje solicitado a excepción del piso.

El blindaje deberá fijarse en áreas opacas por medio de elementos que garanticen que no habrá desprendimientos que permitan el paso de proyectiles después de los primeros impactos.

El techo deberá estar blindado en Nivel IIIA de la norma NIJ 0108.01, en acero balístico, el piso del vehículo deberá estar blindado con Nylon y/o acero balístico anti-fragmentación, que deberá fijarse en forma tal que las capas deberán cubrir todo el piso en forma enteriza, para que haya protección anti-explosión, en todo caso que cumpla con la norma y el nivel requerido.

Los cortes del acero balístico deben realizarse en cortadoras láser o por chorro de agua asistidas por computador.

Indicar en la propuesta el espesor de los materiales opacos.

	REFUERZO DE LA ESTRUCTURA
	BISAGRAS: Las bisagras de todas las puertas deben tener una resistencia tal, que soporte sin problema el peso adicional del blindaje para evitar descolgamiento.
 
TRASLAPES: En las áreas de las puertas, marcos y ventanas y donde se encuentran las chapas debe haber protecciones mediante traslape que sean fijados sin el uso de remaches, ni refuerzos en cintas de acero. El diseño debe permitir la reparación o mantenimiento de manijas y chapas de las puertas sin que afecte el blindaje. 

PUERTAS: Debe instalarse guías centradoras (hembra – macho) en las 4 puertas laterales para prevenir descolgamiento. 

NOTA: La única puerta que tendrá un descenso máximo de 12 centímetros del cristal será la del conductor sin vulnerar la seguridad de sus ocupantes; las demás permanecerán bloqueadas. 

PROTECCIÓN AL TANQUE DE GASOLINA: Blindado en el mismo sistema e igual material del blindaje, con recubrimiento en material no inflamable, blindaje tapa del tanque de combustible. 

LLANTAS: Las cinco (5) llantas deben estar blindadas con un sistema tipo RUN FLAT TIRE (Insertos de plástico de alta densidad). 

SUSPENSIÓN: El sistema de suspensión deberá ser reforzado o reemplazado según lo requiera el peso adicional del blindaje, para garantizar estabilidad, desempeño y confort. 

Se aceptan modificaciones en resortes, amortiguadores y demás elementos siempre que cumplan con estándares de seguridad y compatibilidad con el fabricante original. 

FRENOS: Se deben incorporar frenos de alta capacidad, preferiblemente ventilados y con pastillas de compuesto reforzado, que aseguren una frenada efectiva bajo carga incrementada. Se debe garantizar el equilibrio entre el peso total del vehículo y la capacidad de detención sin pérdida de eficiencia. 

PESO: El peso del blindaje no deberá superar los 1.000 kg +- 10%., la oferta debe tener en forma clara y precisa la descripción y el peso del área. 

Estas mejoras deberán asegurar un funcionamiento óptimo del motor incluso en condiciones de alta exigencia térmica.

	ACCESORIOS DEL BLINDAJE
	· Intercomunicador interior/exterior del vehículo tipo manos libres
· Protector metálico al cárter.
· Pito o claxon bitono para prelación de vía, sirena y alto parlante.
· Luces federales tipo led de color rojo y azul en la parte delantera y trasera, que no afecten la estética ni el sistema eléctrico original del vehículo.
· Cuatro luces estroboscópicas para señalización controladas con una fuente de poder de mínimo 300 FPM (flash por minuto), de operación manual o automática, instalados en las farolas y stop, de forma tal que no afecten la estética ni el sistema eléctrico original del vehículo.
· Protección de tubos de escape.
· Protección tanque de combustible con sistema de circulación de aire que permita su refrigeración.
· Quinta puerta o compuerta interior (bukhead door), pivotante sobre dos bisagras de alta resistencia que no permitan descolgamientos, la sección superior de la compuerta deberá estar equipada con un vidrio plano de observación empotrado en un marco de acero balístico que cumpla con los requerimientos del nivel de blindaje solicitado.

	FUNCIONALIDAD
	El blindaje no debe afectar la funcionalidad del vehículo, puertas, cinturones de seguridad y confort interior.



	PRUEBAS BALÍSTICAS

	PRUEBA BALÍSTICA
	Los materiales de blindaje a emplear deberán superar la prueba balística respectiva conforme lo establecido en la norma NIJ 0108.01.

	COSTO
	El costo de la prueba debe ser asumido por el contratista

	PROBETAS Y MUESTRAS
	Se requiere para las pruebas de tipo destructivo dos probetas de material opaco (si al blindar se utilizan materiales diferentes al acero balístico solicitado para el interior del vehículo se deben presentar probetas por cada material) y dos probetas de material transparente contra munición 7.62 x 51 NATO de 32.5 cm x 32.5 cm (Tolerancia de más o menos 5 mm).

	TOMA DE MUESTRA O PROBETAS PARA LA PRUEBA BALÍSTICA
	El Contratista en coordinación con el supervisor del contrato, deberán tomar dos probetas de los materiales balísticos transparentes y opacos.

Las instalaciones, equipos y material requerido para esta prueba, estará a cargo del contratista. (los ensayos balísticos se deberán realizar en un laboratorio certificado, cuyo costo estará a cargo del contratista).

	LUGAR Y FECHA
	Las pruebas de resistencia al material blindado (opaco y transparente) se realizarán dentro de los quince (15) días calendario, después de la aprobación de la garantía única y antes de iniciar el proceso de producción de los vehículos blindados junto con el informe técnico suscrito por el laboratorio, donde se debe reflejar que los materiales superaron las pruebas balísticas “Informe de prueba de blindaje” de acuerdo a la norma solicitada, dichas pruebas deben cumplir con los siguientes aspectos:

· El Contratista deberá coordinar previamente a la prueba con el supervisor del contrato la selección del material a impactar sobre los lotes de material destinados al blindaje del vehículo.
· El Contratista deberá coordinar la hora y la fecha para la presentación de las pruebas balísticas dentro del plazo establecido por la administración.
· El Contratista deberá acatar las normas de seguridad que indique el laboratorio al momento del ingreso.

	NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS
	El número y distribución de los impactos será el establecido por la norma NIJ 0108.01 para el nivel IIIA.

En cada impacto se verificará la no penetración de la probeta o muestra del testigo.



	CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA

	Cada vehículo deberá ser entregado con el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito - SOAT a nombre de la entidad, con vigencia de un año conforme los tiempos de facturación y matrícula.

Entregar carpeta por vehículo con la copia de la factura, manifiesto de aduana, dos copias de improntas, SOAT y demás documentos utilizados para el registro inicial.

	Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para el Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo con la Resolución 12379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor del contrato indique.

Los vehículos deben ser entregados matriculados en organismo de tránsito en municipios aledaños a la ciudad de Bogotá, entre ellos Mosquera, Madrid, Funza, etc. Entregar Original de la licencia de tránsito a nombre del Ministerio de Defensa Nacional, asegurándose que tenga la clasificación como vehículo oficial y figure el nivel de blindaje. Para este trámite, se dará un plazo de seis (06) meses como máximo después de recibir los bienes.

	De ser necesaria la Inspección antes de la entrega de las camionetas por parte del supervisor si las instalaciones del contratista se encuentran fuera de la ciudad de Bogotá, el contratista asumirá el transporte hasta la ciudad donde se encuentre el concesionario y los tiquetes aéreos y/o terrestres. Así mismo si las instalaciones se encuentran dentro de la ciudad de Bogotá y/o municipios aledaños la administración asumirá los costos de transporte para que el Supervisor pueda realizar la verificación.

	El vehículo en el momento de la entrega debe ser nuevo y estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provisto de los dispositivos que para la fecha haya estipulado las autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.

	Los vehículos deberán ser suministrados con material de consulta escrito y/o en medio magnético y en idioma español. Se debe incluir un manual de operación y un manual de mantenimiento preventivo, un manual de partes y uno de reparación de motor. 

Para aquellos vehículos que incluyen en el manual del usuario el mantenimiento preventivo se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario — preventivo), el cual debe incluir el plan de mantenimiento del vehículo. 


	Al momento de la entrega del vehículo, el tanque deberá ir lleno de combustible.

	Certificado materiales utilizados cumplen norma técnica NIJ 0108.01 al nivel III, o sus equivalentes en otras normas, cubriendo mínimo cinco (5) años por defectos de fabricación y cinco (5) años por integridad balística, bajo condiciones normales de uso y cuidado. 

✓ Certificación para el blindaje de acristalamiento de acuerdo con la resolución obligatoria 0934 del ministerio de comercio, industria y turismo, vigente expedida a la empresa blindadora. 

✓ Manual de mantenimiento de blindajes. 

✓ Listado de talleres autorizados a nivel nacional, autorizados por el proponente para efectuar los mantenimientos y garantías tanto del vehículo como de los accesorios y el blindaje. 


	Entregar los vehículos objeto del presente en las cantidades, plazos y lugares descritos en el Estudio Previo, observando las Especificaciones Técnicas mínimas establecidas.

	El contratista deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas del proceso.

	Reemplazar los bienes defectuosos o que no hayan sido recibidos a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, dentro de la oportunidad que establezca la Entidad Contratante, cuando se evidencie el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas según lo determine las necesidades.

	DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR EN EL ACTA DE INICIO

	Plano detallado en el que se indiquen las zonas a blindar, especificando el tipo de material de blindaje a utilizar en cada área. Este plano deberá ser aprobado por la supervisión y el área técnica correspondiente.




OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:


El contratista cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. Entregar las camionetas de manera oportuna, mínimo modelo 2026, con sujeción a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico del pliego de condiciones y en la oferta presentada, dentro del plazo convenido, suscribiendo el acta que para tal fin se determine indicando en ellas las características de los vehículos.
2. El contrato no contempla Formula de Reajuste.
3. Tramitar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada el respectivo permiso y licencia de blindaje para los vehículos objeto del proceso.
4. Adelantar el trámite ante las autoridades de tránsito para la matrícula de los vehículos y entregar la tarjeta de propiedad (licencia de tránsito) de las camionetas a nombre de la entidad
5. Modificar la licencia de tránsito de cada vehículo, una vez otorgado y realizado el blindaje en donde se indique que los mismos son blindados.
6. Entregar el certificado de garantía de los vehículos y su blindaje objeto del contrato que incluya mantenimiento preventivo, y correctivo por defectos de fábrica, libre de costos para la entidad, durante el tiempo indicado en la ficha técnica y realizar las respectivas reparaciones.
7. Garantizar el suministro de repuestos, accesorios y soporte técnico mínimo diez (10) años a partir de la fecha de firma del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción de los vehículos objeto de la contratación.
8. Garantizar el cumplimiento y la calidad de los vehículos adquiridos a través del Contrato de compraventa y responder por ellos, de conformidad con el numeral 4, Artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y Ley 1480 de 2011, independientemente de las garantías ofrecidas.
9. Reparar cualquier daño que ocurra, por causas imputables al CONTRATISTA.
10. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción de la entidad, sin costo alguno, todos los repuestos o accesorios que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.
11. El contratista se obliga a tramitar y mantener las autorizaciones o licencias ambientales vigentes expedidas por las autoridades competentes, para los talleres que por Garantía van a prestar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos adquiridos.
12. El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con el Ministerio de Defensa Nacional.
13. Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes y disponibilidad de servicios necesarios para la ejecución del Contrato.
14. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.
15. Asumir todos los gastos que se ocasionen con relación a la ejecución del contrato.
16. Suministrar al Supervisor, designado por el Ministerio de Defensa Nacional, la información que solicite, para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
17. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
18. Responder sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a LA ENTIDAD y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 
20. Tener afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral por su cuenta y riesgo, al personal que destine para la ejecución del contrato y estar al día en los pagos de los anteriores aportes y en el pago de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato.
21. Informar oportunamente al supervisor sobre las novedades que se presenten en la ejecución de las actividades programadas.
22. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del presente contrato y aquellas otras, que el funcionario designado por la Entidad requiera para ejercer el control de ejecución del presente contrato que pueda determinar el cumplimiento del objeto contratado.
23. Presentar oportunamente las facturas (Cargar la factura electrónica en el SIIF y el SECOP) o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago y/o liquidación del contrato.
24. Acreditar ante la supervisión, una vez perfeccionado el contrato, que cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad Vial, cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, modificado por el artículo 110 del Decreto 2106 de 2019, esté obligado a contar con dicho Plan.

25. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CATALOGACIÓN OTAN: Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 “Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”, el contratista proporcionará, dentro del plazo de ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato así:

Información del Fabricante: datos básicos y adjuntar cámara de comercio o equivalente en país origen del artículo.

Información de los artículos: Nombre asignado por el fabricante, número de parte, referencia o modelo, vida útil, condiciones de cuidado, transporte, embalaje y almacenamiento.

De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y cualquier otra información que permita la identificación inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentación en formato PDF.

Nota: El formato será suministrado en digital mediante correo electrónico al contratista por el Supervisor del contrato.

A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el numero OTAN de catálogo.

El contratista proporcionará al MDN-UGG, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, a través del acta de recibo a satisfacción emitida por la entidad, la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.

26. Obligaciones de EL CONTRATISTA frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión Ambiental:

A) EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, y en especial deberá: 

· Suministrar al personal que se encuentre a su cargo y que dispondrá para la ejecución del contrato, todos los elementos de protección personal necesarios para desarrollar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo, si a ello hubiere lugar. 
· El personal de EL CONTRATISTA que se encuentre a su cargo y que dispondrá para la ejecución del contrato, deberá contar con todos los permisos y certificaciones necesarias para el desarrollo de la actividad o actividades requeridas, si a ello hubiere lugar. 
· Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
· Cuando a ello hubiere lugar, dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad requeridos para la actividad a realizar. 

B) EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes del SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL y en especial deberá: 

· Dar estricto cumplimiento a los lineamientos, normas, reglamentos, estándares, orientaciones, políticas, y leyes ambientales aplicables para la ejecución de las actividades que contratadas por esta entidad. 
· Procurar el cuidado de la casa común, y los recursos naturales. 
· Cumplir, sin excepción, la legislación ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y obtener mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o post-contractuales, si a ello hubiere lugar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Igualmente EL CONTRATISTA debe prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las obligaciones ambientales que se consignan dentro del contrato se harán extensivas y serán de obligatorio cumplimiento por parte de los subcontratistas que hagan parte de la actividad que EL CONTRATISTA contractualmente desarrolla, si a ello hubiere lugar.

27. Las demás actividades necesarias para dar cumplimiento a los aspectos relacionados con el contrato de compraventa.


Fecha: 


________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
EMPRESA:




V/BNO: MY. GERMÁN ANDRÉS RAMOS
Gerente de proyecto


Se solicita que el contenido del presente Anexo No. 2 “FICHA TÉCNICA” NO sea modificado por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son exigidas por la Entidad, y por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES, la cuales deberán adjuntar con la oferta.
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