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1. FICHA TECNICA 3
	MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA

	DESCRIPCIÓN Y USO


Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA

	PARTE
	MATERIAL
	ESPECIFICACIÓN
	ACABADO
	CANTIDAD

	Patas
	Acero
	Tubo cold rolled sección circular de 1”, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	2

	Soporte
su-perficie
	Acero
	Tubo cold rolled sección rectangular de 1” x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm mí-nimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	2

	Refuerzo Es-tructural Por-talibros
	Acero
	Tubo cold rolled sección rectangular de 1” x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm mí-nimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	4

	Platinas
de sujeción
	Acero
	Platina 1” espesor nominal 1/8”
	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	4

	Superficie
	Madera
	Contrachapada de 14 mm
	Laminado decorativo melamínico de alta pre-sión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente
	1

	Refuerzo Apo-yapiés
	Acero
	Tubo cold rolled sección rectangular de 1” x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm mí-nimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	1

	Entrepaño
	Acero
	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm
	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	1

	Tornillos
	Acero
	Tornillo cabeza avellanada estrella de 1/4” con tuerca de seguridad y huasa de compresión
	Pavonado
	4

	Tapones
	Polipropileno
	Tapón de polipropileno inyectado inter-no con nervaduras para las patas
	Color negro microtexturizado
	4


DIMENSIONES:
	DESCRIPCIÓN
	DIMENSIÓN (mm)

	Altura de la mesa
	640

	Ancho de la mesa
	700

	Ancho de la superficie
	680

	Altura del espacio para miem-bros inferiores
	520

	Profundidad de la mesa
	510

	Profundidad de la superficie
	400

	Altura Espacio libre entrepaño
	67

	Altura del Refuerzo Apoyapies
	100

	Radios Laterales
	1.054

	Radio esquinas de la superfi-cie
	50

	Radio interno de la superficie
	2.960

	Ángulo de las patas con res-pecto a la superficie
	98º


DESCRIPCIÓN TÉCNICA SILLA:
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA

	PARTE
	MATERIAL
	ESPECIFICACIÓN
	ACABADO
	CANTIDAD

	Patas
	Acero
	Tubo cold rolled redondo de 7/8” de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	2

	Asiento-Es-paldar
	Acero
	Tubo cold rolled redondo de 7/8” de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	1

	Amarres
	Acero
	Tubo cold rolled redondo de 1/2” de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mí-nimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	3

	Asiento
	Polipropileno Copolimero
	Polipropileno inyectado de alto impac-to con aditivo filtro UV
	Superficie microtexturizada color verde
	1

	Espaldar
	Polipropileno Copolímero
	Polipropileno inyectado de alto impac-to con aditivo filtro UV
	Superficie microtexturizada color verde
	1

	Tapones
	Polipropileno
	Tapón de polipropileno inyectado se-miesférico interno con nervaduras para las patas
	Color negro
	4 o 6


DIMENSIONES:
	DESCRIPCIÓN
	DIMENSIÓN (mm)

	Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto
	380

	Profundidad del asiento
	348

	Ancho del asiento
	320  mínimo

	Ancho del espaldar
	300 - 380

	Altura del espaldar
	200 - 300

	Altura del punto medio del es-paldar desde el piso
	589

	Radio de curvatura del espal-dar
	500 mínimo

	inclinacion del asiento res-pecto a la horizontal
	0° a 3°

	Ángulo del plano del asiento con el espaldar
	95° a 106°
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