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ANEXO OFERTA ECONOMICA 

	NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA ESE
	CANT
	NOMBRE PROVEEDOR 1 
MARCA - MODELO
	
PRECIO UNITARIO
IVA INCLUIDO
	
VALOR TOTAL 
INCLUYE IVA

	UNIDAD ODONTOLOGICA
	1. Sillón para paciente con altura ajustable y movimiento eléctrico de inclinación espalda, con control electronico para movimientos.
	2
	DRACO CERES X PRO / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $16.369.230,77
	 $32.738.461,55

	 
	2.  Sillón con capacidad de 180 Kg o superior de material lavable,  antihongos, impermeable y resistente.
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Lámpara de movimientos horizontal y vertical. 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Modulo de tres servicios y Jeringa triple
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Bandeja para instrumental.
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Escupidera de porcelana o material de alta resistencia con flujo de agua, eyector de saliva y control de succión. Debe incluir filtro.
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Pedal de control de aire de piezas.  
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Caja de control  flujo de agua, manómetro y acceso a entradas de mangueras de presión de aire. 
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Estructura modulo metálica de alta resistencia
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Debe incluír silla para odontólogo
	 
	 
	 
	 

	COMPRESOR 3HP M
	1. Potencia mínima de 3HP
	2
	ORAL GALAXY 3 HP / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $8.761.845,65
	 $17.523.691,31

	 
	2. Velocidad mínima de 1400 r/min
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Presión máxima de al menos 100 Psi
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Capacidad de flujo de al menos 450 L/min
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Frecuencia eléctrica de 50/60 Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Compatibilidad con voltajes estándar
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Nivel de ruido inferior a 65 dB
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Tanque con capacidad de al menos 100 L
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Libre de aceite
	 
	 
	 
	 

	KIT ODONTOLÓGICO
	1. Pieza de mano de alta velocidad -- con Velocidad de : >=300.000 RPM
	3
	NSK / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $4.597.134,77
	 $13.791.404,31

	 
	2. Micromotor con velocidad maxima de >= a 20.000/RPMmin
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Pieza Recta con velocidad de >= 25.000RPM
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Contra Angulo con velocidda de >= 20.000RMP
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Esterilizable en autoclave 
	 
	 
	 
	 

	CAVITRON 
	1. El equipo debe utilizar tecnología vibratoria.
	3
	DENSPLY BOBCAT PRO / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $6.032.457,85
	 $18.097.373,54

	 
	2. La frecuencia de operación debe estar entre 24.5 kHz y 30 kHz.
	 
	 
	 
	 

	 
	3. El equipo debe ser apto para detartraje supra y subgingival y profilaxis dental.
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Debe tener un modo de operación continuo.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. El peso del equipo no debe exceder los 4.0 kg.
	 
	 
	 
	 

	 
	6. El equipo deben ser compacto
	 
	 
	 
	 

	 
	7. El equipo debe ser compatible con una fuente de energía de 115 V o 230 V, 50/60 Hz.
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Debe permitir ajuste manual de la potencia.
	 
	 
	 
	 

	 
	9. El sistema de enfriamiento por agua debe ser manual y ajustable.
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Debe incluir un sistema de enfriamiento por agua ajustable.
	 
	 
	 
	 

	AUTOCLAVE 
	1, Equipo automático con capacidad entre 20 y 30 litros +/-10%.
	1
	EURONDA E8 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $39.629.270,15
	 $39.629.270,15

	 
	2. Cámara de esterilización en acero inoxidable.
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Que incluya mínimo 4 programas de esterilización y Test Bowie&Dick
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Con temperaturas de trabajo entre 121°C y 134°C.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Con válvula de seguridad.
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Que incluya bandejas 
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Rango tiempo de esterilización desde 10 minutos o inferior a 60 minutos
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Requerimientos eléctricos: 110V(+/-10%) o 230 V / 60 Hz.
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Seguro de la puerta. 
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Alarma sobrecalentamiento, error durante el ciclo. 
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Con pantalla de visualización. 
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Bomba de vacio 
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Tipo de ciclo de esterilización: Clase B 
	 
	 
	 
	 

	 
	14. Con panel de control.
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Capacidad de implementación de mpresora  
	 
	 
	 
	 

	 
	16. Transmision de datos 
	 
	 
	 
	 

	LÁMPARA DE FOTOCURADO
	1. Longitud de onda: 420 a 480nm. (+/-35nm)
	4
	WOODPECKER ILED-MAX / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $1.189.267,69
	 $4.757.070,77

	 
	2.  Intensidad de luz o potencia de LED 5W
	 
	 
	 
	 

	 
	3.  Fibra optica autoclavable.
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Bombillo led.
	 
	 
	 
	 

	BASCULA ADULTO GRADO MEDICO
	1. Capacidad máxima de peso: ≥200 kg.  
	4
	SECA 874 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $3.429.324,69
	 $13.717.298,76

	 
	3. Conversión de unidades (kg/lbs).  
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Apagado automático.  
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Plataforma de perfil bajo (altura ≤60 mm).  
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Alimentación por batería.  
	 
	 
	 
	 

	ESTADIOMETRO 
	1. Alcance de medición: 20 – 205 cm,
	5
	SECA 213L / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $1.328.699,08
	 $6.643.495,38

	 
	2. División: 1 mm,
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Ventana de lectura
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Maletin de transporte
	 
	 
	 
	 

	 
	5. con placa de base
	 
	 
	 
	 

	LÁMPARA DE EXAMEN
	1. El equipo debe utilizar tecnología LED
	6
	WELCH ALLYN GS 300 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $4.296.947,20
	 $25.781.683,20

	 
	2. El equipo debe proporcionar una intensidad lumínica mínima de 15,000 lux
	 
	 
	 
	 

	 
	3. El equipo debe tener una temperatura de color de al menos 5,500 K
	 
	 
	 
	 

	 
	4. El equipo debe tener una vida útil del LED de al menos 50,000 horas
	 
	 
	 
	 

	 
	5. El equipo debe funcionar con una fuente de alimentación de 100-240V
	 
	 
	 
	 

	 
	6. El equipo debe contar con un control de encendido/apagado ajustable
	 
	 
	 
	 

	 
	7. El equipo debe permitir montaje móvil, de pared o mesa
	 
	 
	 
	 

	 
	8. El soporte móvil del equipo debe tener una base con diámetro mínimo de 21 pulgadas
	 
	 
	 
	 

	 
	9. El equipo debe ser adecuado para aplicaciones médicas
	 
	 
	 
	 

	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED
	1. Alimentación eléctrica directa (sin uso de baterías).
	5
	WELCH ALLYN  77710-71ML
 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $6.540.972,31
	 $32.704.861,54

	 
	2. Compatibilidad con cabezales de 3.5 V (otoscopio y oftalmoscopio).
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Incluye dos mangos con cordones en espiral o de largo adecuado (>3 m).
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Encendido y apagado automático al retirar o colocar el mango.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Otoscopio con sistema de iluminación LED o Xenón.
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Oftalmoscopio con al menos 5 aperturas, filtros integrados y múltiples lentes correctoras.
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Materiales resistentes, sin látex, y diseño antirrobo en mangos o cabezales.
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Fuente de alimentación eficiente y segura (certificación IEC 60601 o equivalente).
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Diseño de pared compacto o con opción de montaje móvil.
	 
	 
	 
	 

	TENSIOMETRO DE PARED
	1. Rango de medición de 0-300mmHg.
	5
	WELCH ALLYN 7670-01 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $1.591.158,15
	 $7.955.790,77

	 
	2. Precisión de medición de +-3mmHg a +-10mmHg
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Brazalete para adulto y pediatrico libre de latex
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Pera de insuflación con válvula de liberación de aire.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Tubo o manguera entorchada o en espiral de 200 cm minimo
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Debe tener sistema de montaje 
	 
	 
	 
	 

	FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS
	1 .Cabezal doble proposito
	8
	WELCH ALLYN 5079-135 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $926.808,62
	 $7.414.468,92

	 
	2. Diámetro del diafragma mayor a 40 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Material de la pieza pectoral en acero inoxidable
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Material del tubo en latex
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Longitud minima de 65 cm
	 
	 
	 
	 

	DOPPLER FETAL S.A.
	1. El equipo debe ser un detector de latido fetal de alto rendimiento con pantalla
	4
	EDAN SONOTRAX II PRO / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $1.285.639,38
	 $5.142.557,54

	 
	2. El equipo debe ser liviano y fácil de manejar.  
	 
	 
	 
	 

	 
	3. El equipo debe ser preciso en la detección de FHR, con múltiples modos de visualización 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. El equipo debe contar con funciones de ahorro de batería y apagado automático.  
	 
	 
	 
	 

	 
	5. El equipo debe tener un conector de salida de sonido FHR para auriculares o grabador.  
	 
	 
	 
	 

	 
	6. El equipo debe contar con bateria recargable con una duración mínima de 300 minutos.  
	 
	 
	 
	 

	 
	7. El equipo debe ser compacto y liviano con las siguientes dimensiones: 142 mm x 112 mm x 42 mm.  
	 
	 
	 
	 

	 
	8. El equipo debe operar con una frecuencia ultrasónica de 2 MHz ±10%.  
	 
	 
	 
	 

	 
	9. El equipo debe tener un rango de BPM de 30 a 240 BPM.  
	 
	 
	 
	 

	 
	10. El equipo debe tener precisión de al menos ±1 BPM.  
	 
	 
	 
	 

	 
	11. El equipo debe tener un altavoz con volumen ajustable por el usuario.  
	 
	 
	 
	 

	 
	12. El equipo debe contar con apagado automático tras un minuto sin señal.  
	 
	 
	 
	 

	 
	13. El equipo debe tener una autonomía mínima de 5 horas en funcionamiento continuo.  
	 
	 
	 
	 

	PULSOXIMETRO
	1. Contar con Pantalla
	4
	EDAN H100 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $1.193.368,62
	 $4.773.474,46

	 
	2. Tener Apagado automático
	 
	 
	 
	 

	 
	3. debe tener Almacenamiento de datos
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Tener Funcion Adulto, Pediatrico y neonatal
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Rango de medicion de 50 a 99
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Exactitud +/-2% (70% a 90% (+/-10))
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Rango de pulso hasta 250 bpm o mayor
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Duracion de la bateria 15 horas minimo
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Bateria recargable
	 
	 
	 
	 

	CENTRIFUGA. 
	1. El equipo debe tener una velocidad máxima de al menos 5,000 rpm.  
	1
	BOECO C-28A  / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $27.507.088,00
	 $27.507.088,00

	 
	2. El equipo debe alcanzar un RCF mínimo de 4,226 xg.  
	 
	 
	 
	 

	 
	3. El equipo debe tener una capacidad de al menos 30 mL por tubo.  
	 
	 
	 
	 

	 
	4. El equipo debe contar con un motor de frecuencia variable sin escobillas para mayor durabilidad y menor mantenimiento.  
	 
	 
	 
	 

	 
	5. El equipo debe tener un rango de velocidad ajustable desde al menos 250 rpm en incrementos de 100 rpm.  
	 
	 
	 
	 

	 
	6. El equipo debe ofrecer un tiempo de funcionamiento continuo o programable hasta 99 minutos.  
	 
	 
	 
	 

	 
	7. El equipo debe cumplir con normas de seguridad como IEC 61010, contar con bloqueo y cierre de tapa, desbloqueo de emergencia y apagado por desequilibrio.  
	 
	 
	 
	 

	 
	8. El equipo debe tener rotores fácilmente intercambiables con reconocimiento automático para diferentes aplicaciones.  
	 
	 
	 
	 

	 
	9. El equipo debe contar con pantalla digital y teclado laminar para un fácil manejo y visualización de parámetros en tiempo real.
	 
	 
	 
	 

	 
	10. El equipo debe contar con espacio para al menos 20 tubos
	 
	 
	 
	 

	EQUIPO DE QUIMICA AUTOMATIZADO
	1. El equipo debe ser automatizado
	1
	MINDRAY BS -240 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $99.008.000,00
	 $99.008.000,00

	 
	2. Minimo 200 pruebas hora
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Número de parámetros almacenados minimo 1200
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Volumen de muestra de 2 ul a 100ul minimo
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Almacenamineto de pacientes de minimo 4000 pacientes o superir
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Tecnología de análisis fotometrica
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Alimentación 110 o 220V
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Métodos de medición espectometria
	 
	 
	 
	 

	 
	9. El equipo debe acerptar control de calidad
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Al menos 40 posiciones para reactivos
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Al menos 6 longitudes de onda
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Calibraciones disponibles
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Sistema de OSMOSIS incluído
	 
	 
	 
	 

	 
	14. Incluir computador
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Incluir UPS minimo 1kva
	 
	 
	 
	 

	EQUIPO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADA
	1. Tecnología de análisis:
	1
	MINDRAY 5380 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $106.068.666,67
	 $106.068.666,67

	 
	   - Citometría de flujo fluorescente
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Método de impedancia
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Análisis por láser
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Reactivo libre de cianuro para HGB
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Parámetros reportables (mínimos):
	 
	 
	 
	 

	 
	   - WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Diferencial leucocitario (5 o 6 partes)
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Reticulocitos (RET#, RET%, IRF)
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Plaquetas inmaduras (IPF)
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Células anormales (NRBC, IG)
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Rendimiento:
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Velocidad ≥60 muestras/hora (CBC+DIFF)
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Precisión: CV ≤2% para parámetros principales
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Linealidad: R² ≥0.99
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Manejo de muestras:
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Volumen ≤50 µL (sangre entera)
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Modo tubo cerrado y abierto
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Cargador automático (mínimo 30 tubos)
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Control de calidad:
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Sistema integrado con ≥3 niveles
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Reglas de validación automática
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Almacenamiento de datos de QC
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Conectividad:
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Interfaz LAN con HL7
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Capacidad LIS/HIS
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Almacenamiento ≥10,000 resultados
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Físicos:
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Peso ≤100 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Dimensiones compactas
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Ruido ≤60 dB
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Software:
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Interfaz gráfica intuitiva
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Reglas de reflex personalizables
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Herramientas de gestión de datos
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Mantenimiento:
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Autolimpieza programable
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Consumo eficiente de reactivos
	 
	 
	 
	 

	 
	   - Alertas de mantenimiento
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Certificaciones:
	 
	 
	 
	 

	 
	    - CE-IVD
	 
	 
	 
	 

	 
	    - FDA 510(k) (para mercados regulados)
	 
	 
	 
	 

	 
	    - ISO 13485
	 
	 
	 
	 

	EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINAS
	1. Elementos de prueba: urobilinogeno, bilirrubina, creatinina, cetona, leucocitos, sangre, proteinas, nitritos, glucosa, gravedad específica, pH.
	1
	MINDRAY UA-600T / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $11.709.600,00
	 $11.709.600,00

	 
	2. Longitudes de onda entre: 505 nm a 660 nm.
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Rendimiento 150 pruebas/h.
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Memoria con almacenamiento de 500 pruebas o superior.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Pantalla LCD o TFT Minimo 5 pulgadas
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Impresora térmica.
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Requerimientos eléctricos: 110V (+/-10%)/ 60 Hz.
	 
	 
	 
	 

	AGITADOR 
	1. Debe tener pantalla digital con tiempo y velocidad visibles
	1
	BOECO OS-20 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $6.158.854,15
	 $6.158.854,15

	 
	2. Debe tener una plataforma de al menos 265x265 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Debe tener movimiento orbital
	 
	 
	 
	 

	 
	4. El diámetro de la órbita debe ser de al menos 20 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Debe soportar una carga mínima de 2.5 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Debe tener un motor sin escobillas (EC)
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Debe tener un rango de agitación de al menos 70-250 RPM
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Debe permitir seteo de tiempo de 1 a 999 minutos como mínimo
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Debe operar en modo continuo o por intervalos
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Debe tener un tamaño externo manejable, no mayor a 330x370x110 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Debe operar con alimentación entre 110VAC y 220VAC
	 
	 
	 
	 

	CAMILLA GINECOLOGICA CON ESTRIBOS
	1. Operación mecánica.
	1
	MUBI ET-220 8410 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $7.350.000,00
	 $7.350.000,00

	 
	2. Estructura metálica en acero cold Rolled con pintura elestrostatica y/o epoxico.
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Base o Tendido tapizado en material lavable 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Mínimo dos secciones.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Juego de estribos.
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Bases con niveladores antideslizantes 
	 
	 
	 
	 

	AUTOCLAVE 
	1, Equipo automático con capacidad entre 20 y 30 litros +/-10%.
	1
	EURONDA E8 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $39.629.270,15
	 $39.629.270,00

	 
	2. Cámara de esterilización en acero inoxidable.
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Que incluya mínimo 4 programas de esterilización y Test Bowie&Dick
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Con temperaturas de trabajo entre 121°C y 134°C.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Con válvula de seguridad.
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Que incluya bandejas 
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Rango tiempo de esterilización desde 10 minutos o inferior a 60 minutos
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Requerimientos eléctricos: 110V(+/-10%) o 230 V / 60 Hz.
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Seguro de la puerta. 
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Alarma sobrecalentamiento, error durante el ciclo. 
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Con pantalla de visualización. 
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Bomba de vacio 
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Tipo de ciclo de esterilización: Clase B 
	 
	 
	 
	 

	 
	14. Con panel de control.
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Capacidad de implementación de mpresora  
	 
	 
	 
	 

	 
	16. Transmision de datos 
	 
	 
	 
	 

	SUCCIONADOR 
	1. .Nivel de ruido máximo 70 dba. 
	2
	STX5A / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $1.328.699,08
	 $2.657.398,00

	 
	2. Recipiente de 800 ml a 1000 ml.
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Requerimiento eléctrico 120V (+/-10%) a 60Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Presión de succión mínimo 500 mmHg.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Control de ajuste de flujo.
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Flujo de aire entre 15 l/min y 36 l/min.
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Peso menor de 5 kg.
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Con control regulable de flujo con manómetro indicador de 0 a 760 mmHg.
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Interruptor de encendido con luz indicadora integrada que indiquen de presencia de voltaje.
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Debe incluir filtro y manguera de succión.
	 
	 
	 
	 

	PULSOXIMETRO
	1. Contar con Pantalla
	1
	EDAN H100 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $1.193.368,62
	 $1.193.368,62

	 
	2. Tener Apagado automático
	 
	 
	 
	 

	 
	3. debe tener Almacenamiento de datos
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Tener Funcion Adulto, Pediatrico y neonatal
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Rango de medicion de 50 a 99
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Exactitud +/-2% (70% a 90% (+/-10))
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Rango de pulso hasta 250 bpm o mayor
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Duracion de la bateria 15 horas minimo
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Bateria recargable
	 
	 
	 
	 

	LÁMPARA DE EXAMEN
	1. El equipo debe utilizar tecnología LED
	1
	WELCH ALLYN GS 300 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $4.296.947,20
	 $4.296.947,20

	 
	2. El equipo debe proporcionar una intensidad lumínica mínima de 15,000 lux
	 
	 
	 
	 

	 
	3. El equipo debe tener una temperatura de color de al menos 5,500 K
	 
	 
	 
	 

	 
	4. El equipo debe tener una vida útil del LED de al menos 50,000 horas
	 
	 
	 
	 

	 
	5. El equipo debe funcionar con una fuente de alimentación de 100-240V
	 
	 
	 
	 

	 
	6. El equipo debe contar con un control de encendido/apagado ajustable
	 
	 
	 
	 

	 
	7. El equipo debe permitir montaje móvil, de pared o mesa
	 
	 
	 
	 

	 
	8. El soporte móvil del equipo debe tener una base con diámetro mínimo de 21 pulgadas
	 
	 
	 
	 

	 
	9. El equipo debe ser adecuado para aplicaciones médicas
	 
	 
	 
	 

	BOMBA DE INFUSIÓN
	1. La bomba debe ser de tipo peristáltico.
	2
	MEDCAPTAN SYS 6010 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $2.756.800,00
	 $5.513.600,00

	 
	2. La exactitud de infusión debe ser de ±5% o mejor.
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Debe soportar una velocidad de bolo de al menos 1000 ml/h.
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Debe tener múltiples modos de infusión, incluyendo tasa, tiempo y peso corporal.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. La tasa KVO (mantener vena abierta) debe ser ajustable entre 1-5 ml/h.
	 
	 
	 
	 

	 
	6. La bomba debe tener una pantalla para visualizar información de infusión.
	 
	 
	 
	 

	 
	7. La bomba debe cumplir con las normativas IEC60601-1 y IEC60601-2-24.
	 
	 
	 
	 

	 
	8. La bomba debe tener una clasificación de protección de ingreso de al menos IP21.
	 
	 
	 
	 

	 
	9. El incremento de infusión debe ser de al menos 0.1 ml.
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Debe incluir una batería de litio interna para uso portátil.
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Debe tener alarmas visuales y sonoras para fin de infusión.
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Debe soportar alimentación AC 100-240V y funcionamiento con batería interna.
	 
	 
	 
	 

	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE
	1. Pantalla TFT ó LCD de 7" o superior
	3
	EDAN X12 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $6.899.200,00
	 $20.697.600,00

	 
	2. Diseño Portatil
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Despliegue de onda de ECG en pantalla
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Cable ECG de 3 o 5 derivaciones
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Rango de Saturación de oxígeno: 0-100%, 
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Rango de Frecuencia respiratoria: 0-120 rpm en adulto y 0-150 rpm en paciente neonatal o 0 - 200 rpm
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Rango de Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Rango de Temperatura corporal: 0-50°C
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Rango de medicion de Presión no invasiva: Adulto 40 o menor  a 260mmHg o mayor, Pediátrico 40 o menor a 230mmHg o mayor
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Analisis de Arritmias
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Bateria con autonomia de minimo 4 horas
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Indicador de alarmas 
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Voltaje de alimentacion: 100 - 240V - 50/60 Hz.
	 
	 
	 
	 

	 
	14. Con carro de transporte
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Accesorios para: Monitoreo de ECG, Saturación de oxígeno x2 ( SpO2) uno adulto y uno pediatrico, Presión no invasiva (NIBP) manguera x1 y brazaletes x2 (uno adulto y uno pediatrico), Sensor de Temperatura corporal de piel x 2.
	 
	 
	 
	 

	ELECTROCARDIOGRAFO 12 C
	1. Pantalla LCD o TFT de mínimo 7”
	1
	EDAN SE1200 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $11.973.230,77
	 $11.973.230,77

	 
	2. Con capacidad de adquirir en forma simultánea 12 derivaciones 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Frecuencia de muestreo mínima de 1000 muestras (o 1kHz) por segundo.  o su equivalente
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Bateria recargable de litio de 11,1V a 14,4V - 4000mAh a 4500mAh
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Filtro de AC o Filtro de CA 50/60 Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	 6. Filtro pasa bajo: 20Hz, 35Hz, Des o 75Hz, 100Hz, 150Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Protección contra descargas de desfibrilador. 
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Detección de marcapasos 
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Visualización simultánea de al menos tres derivaciones 
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Velocidad de impresión o del registrador minimo 5, 25, 50 mm/seg
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV 
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Impresora termica incluida
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Impresión de mínimo 3 derivaciones
	 
	 
	 
	 

	 
	14. Medicion e interpretacion del ECG
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Teclado alfanumérico para ingresar datos de paciente 
	 
	 
	 
	 

	 
	16. Almacenamiento interno de 150 estudios como mínimo 
	 
	 
	 
	 

	 
	17. Con transmisión de los estudios para su almacenamiento en un sistema de información computarizado por usb, red lan, wifi, entre otros
	 
	 
	 
	 

	 
	18. Alarma de Desconexión de Electrodo 
	 
	 
	 
	 

	 
	19. Red eléctrica 110VAC, 60Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	20. Cable para paciente de 10 derivaciones
	 
	 
	 
	 

	 
	21. Accesorios adultos y pediátricos incluídos.
	 
	 
	 
	 

	DESFIBRILADOR 
	1.               Diseño Multifuncional: Debe permitir desfibrilación manual, DEA, marcapasos y monitorización ECG.
	1
	MINDRAY BENEHEART D30 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $28.407.680,00
	 $28.407.680,00

	 
	2.               Pantalla: Debe tener una pantalla TFT a color de 7 pulgadas
	 
	 
	 
	 

	 
	3.               Energía Administrada: Debe permitir un rango de energía de 1J a 360J.
	 
	 
	 
	 

	 
	4.               Tiempo de Carga: Debe cargar en menos de 5 segundos a 200J y menos de 8 segundos a 360J.
	 
	 
	 
	 

	 
	5.               Resistencia al Agua: Debe tener una resistencia al agua mínima de IPx4.
	 
	 
	 
	 

	 
	6.               Temperatura Operativa: Debe operar entre 0 a 45ºC.
	 
	 
	 
	 

	 
	7.               Humedad Operativa: Debe soportar entre 10% y 95% de humedad sin condensación.
	 
	 
	 
	 

	 
	8.               Modos de Desfibrilación: Debe ofrecer modos manual, DEA y cardioversión sincronizada.
	 
	 
	 
	 

	 
	9.               Forma de Onda: Debe usar una forma de onda bifásica truncada con compensación de impedancia.
	 
	 
	 
	 

	 
	10.         Almacenamiento de Datos: Debe poder almacenar un mínimo de 100 pacientes y 1000 eventos por paciente.
	 
	 
	 
	 

	 
	11.         Fuente de Alimentación: Debe ser compatible con AC 100-240V y tener una batería recargable de al menos 5000mAh.
	 
	 
	 
	 

	 
	12.         Impresora: Debe tener una impresora térmica con velocidades de impresión configurables.
	 
	 
	 
	 

	 
	13.         Precisión de energía: Debe tener una precisión de ± 2J o 15% en el rango de 50 Ohm.
	 
	 
	 
	 

	 
	14.         Impedancia del paciente: Debe soportar un rango de impedancia entre 20 y 300 Ohm.
	 
	 
	 
	 

	 
	15.         Marcapasos no invasivo: Debe ofrecer marcapasos con modo de demanda y fijo, y una salida de corriente configurable entre 0 y 200 mA.
	 
	 
	 
	 

	 
	16.         Monitorización ECG: Debe permitir la monitorización con cables de 3 o 5 derivaciones.
	 
	 
	 
	 

	 
	17.         Alarmas: Debe contar con alarmas configurables de arritmia y apnea, con alarmas auditivas y visuales.
	 
	 
	 
	 

	 
	18.         Exportación de Datos: Debe permitir exportar los datos a PC o memoria USB.
	 
	 
	 
	 

	 
	19.         Autonomía de Batería: Debe tener una batería con una duración de al menos 4 horas en modo de monitoreo.
	 
	 
	 
	 

	 
	20.         Tiempo de Carga de Batería: Debe cargar al 80% en menos de 1.5 horas y al 100% en menos de 2.5 horas.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MONITOR FETAL C
	1. Detección del movimiento fetal  automatico
	1
	 EDAN F6 EXPRESS / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $13.352.147,85
	 $13.352.147,85

	 
	2. Transductores FHR con al menos 12 cristales para la detección de la frecuencia cardiaca fetal y a prueba de agua.
	 
	 
	 
	 

	 
	3.  Rango frecuencia cardiaca entre 30 y 240 bpm. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 4. Registro numérico simultáneo de la frecuencia cardiaca fetal de ambos productos.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Registro de fecha y hora 
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Alarmas audibles y visuales.
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Con impresora termica resolucion de 8 puntos /mm y velocidad de 1/2/3cm /min 
	 
	 
	 
	 

	 
	 8. Que pueda ser conecado a una central de monitoreo fetal.
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Pantalla LCD o TFT mínimo de 5"
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Que incluya pulsador y correas o bandas para sujetar transductores.
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Bateria de litio.
	 
	 
	 
	 

	 
	 12. Que contenga los  siguientes puertos: USB, RJ45.
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Voltate de alimentacion 110-120VAC.
	 
	 
	 
	 

	SUCCIONADOR 
	1. .Nivel de ruido máximo 70 dba. 
	1
	STX5A / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $1.328.699,08
	 $1.328.699,00

	 
	2. Recipiente de 800 ml a 1000 ml.
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Requerimiento eléctrico 120V (+/-10%) a 60Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Presión de succión mínimo 500 mmHg.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Control de ajuste de flujo.
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Flujo de aire entre 15 l/min y 36 l/min.
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Peso menor de 5 kg.
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Con control regulable de flujo con manómetro indicador de 0 a 760 mmHg.
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Interruptor de encendido con luz indicadora integrada que indiquen de presencia de voltaje.
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Debe incluir filtro y manguera de succión.
	 
	 
	 
	 

	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE
	1. Pantalla TFT ó LCD de 7" o superior
	2
	EDAN X12 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $6.899.200,00
	 $13.798.400,00

	 
	2. Diseño Portatil
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Despliegue de onda de ECG en pantalla
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Cable ECG de 3 o 5 derivaciones
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Rango de Saturación de oxígeno: 0-100%, 
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Rango de Frecuencia respiratoria: 0-120 rpm en adulto y 0-150 rpm en paciente neonatal o 0 - 200 rpm
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Rango de Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Rango de Temperatura corporal: 0-50°C
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Rango de medicion de Presión no invasiva: Adulto 40 o menor  a 260mmHg o mayor, Pediátrico 40 o menor a 230mmHg o mayor
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Analisis de Arritmias
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Bateria con autonomia de minimo 4 horas
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Indicador de alarmas 
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Voltaje de alimentacion: 100 - 240V - 50/60 Hz.
	 
	 
	 
	 

	 
	14. Con carro de transporte
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Accesorios para: Monitoreo de ECG, Saturación de oxígeno x2 ( SpO2) uno adulto y uno pediatrico, Presión no invasiva (NIBP) manguera x1 y brazaletes x2 (uno adulto y uno pediatrico), Sensor de Temperatura corporal de piel x 2.
	 
	 
	 
	 

	INCUBADORA DE TRANSPORTE
	1. Batería interna recargable de 3 a 6 horas de duración
	1
	NINGBO TI-2000 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $43.331.017,46
	 $43.331.017,46

	 
	2. Modo de control: el modo de modo de aire y el bebé controlados por micrordenador
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Gama de temperatura de aire: 25ºc - 37ºc (modo override: 37ºc - 37.5ºc)
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Gama de temperatura de bebe: 34ºc - 37ºc (modo override: 37ºc a 37,5ºc)
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Precisión del sensor de temperatura de piel: <0,3ºc
	 
	 
	 
	 

	 
	6. La altura de la unidad entera se puede ajustar.
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Requerimientos eléctricos: ac 110-220 vac, frecuencia 50 - 60 Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Humedad del flujo de aire natural.
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Variabilidad de la temperatura: <1,0ºc
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Ruido dentro de la cabina: < 53 dba (medio ambiente ruidos 42dba)
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Indicadores de alarma: alarma de exceso de temperatura, alarma de desviación de la temperatura, sensor de alarma, alarma de error de motor del ventilador, alarma de fallo de energía y así sucesivamente.
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Duración batería en funcionamiento: 90min 
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Cabina de doble pared con puerta lateral para que la cuna se puede sacar de ella
	 
	 
	 
	 

	 
	14. Uso de corriente alterna y corriente continua como alternativas.
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Indicador alarma de fallas.
	 
	 
	 
	 

	 
	16. Altura ajustable.
	 
	 
	 
	 

	 
	17. Cabina doble pared.
	 
	 
	 
	 

	 
	18. Luz de observación ajustable.
	 
	 
	 
	 

	 
	19. Incluye cilindro de oxigeno.
	 
	 
	 
	 

	DESFIBRILADOR 
	1.               Diseño Multifuncional: Debe permitir desfibrilación manual, DEA, marcapasos y monitorización ECG.
	1
	MINDRAY BENEHEART D30 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $28.407.680,00
	 $28.407.680,00

	 
	2.               Pantalla: Debe tener una pantalla TFT a color de 7 pulgadas
	 
	 
	 
	 

	 
	3.               Energía Administrada: Debe permitir un rango de energía de 1J a 360J.
	 
	 
	 
	 

	 
	4.               Tiempo de Carga: Debe cargar en menos de 5 segundos a 200J y menos de 8 segundos a 360J.
	 
	 
	 
	 

	 
	5.               Resistencia al Agua: Debe tener una resistencia al agua mínima de IPx4.
	 
	 
	 
	 

	 
	6.               Temperatura Operativa: Debe operar entre 0 a 45ºC.
	 
	 
	 
	 

	 
	7.               Humedad Operativa: Debe soportar entre 10% y 95% de humedad sin condensación.
	 
	 
	 
	 

	 
	8.               Modos de Desfibrilación: Debe ofrecer modos manual, DEA y cardioversión sincronizada.
	 
	 
	 
	 

	 
	9.               Forma de Onda: Debe usar una forma de onda bifásica truncada con compensación de impedancia.
	 
	 
	 
	 

	 
	10.         Almacenamiento de Datos: Debe poder almacenar un mínimo de 100 pacientes y 1000 eventos por paciente.
	 
	 
	 
	 

	 
	11.         Fuente de Alimentación: Debe ser compatible con AC 100-240V y tener una batería recargable de al menos 5000mAh.
	 
	 
	 
	 

	 
	12.         Impresora: Debe tener una impresora térmica con velocidades de impresión configurables.
	 
	 
	 
	 

	 
	13.         Precisión de energía: Debe tener una precisión de ± 2J o 15% en el rango de 50 Ohm.
	 
	 
	 
	 

	 
	14.         Impedancia del paciente: Debe soportar un rango de impedancia entre 20 y 300 Ohm.
	 
	 
	 
	 

	 
	15.         Marcapasos no invasivo: Debe ofrecer marcapasos con modo de demanda y fijo, y una salida de corriente configurable entre 0 y 200 mA.
	 
	 
	 
	 

	 
	16.         Monitorización ECG: Debe permitir la monitorización con cables de 3 o 5 derivaciones.
	 
	 
	 
	 

	 
	17.         Alarmas: Debe contar con alarmas configurables de arritmia y apnea, con alarmas auditivas y visuales.
	 
	 
	 
	 

	 
	18.         Exportación de Datos: Debe permitir exportar los datos a PC o memoria USB.
	 
	 
	 
	 

	 
	19.         Autonomía de Batería: Debe tener una batería con una duración de al menos 4 horas en modo de monitoreo.
	 
	 
	 
	 

	 
	20.         Tiempo de Carga de Batería: Debe cargar al 80% en menos de 1.5 horas y al 100% en menos de 2.5 horas.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUCCIONADOR 
	1. .Nivel de ruido máximo 70 dba. 
	1
	STX5A / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $1.328.699,08
	 $1.328.699,08

	 
	2. Recipiente de 800 ml a 1000 ml.
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Requerimiento eléctrico 120V (+/-10%) a 60Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Presión de succión mínimo 500 mmHg.
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Control de ajuste de flujo.
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Flujo de aire entre 15 l/min y 36 l/min.
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Peso menor de 5 kg.
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Con control regulable de flujo con manómetro indicador de 0 a 760 mmHg.
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Interruptor de encendido con luz indicadora integrada que indiquen de presencia de voltaje.
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Debe incluir filtro y manguera de succión.
	 
	 
	 
	 

	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE
	1. Pantalla TFT ó LCD de 7" o superior
	1
	EDAN X12 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $6.899.200,00
	 $6.899.200,00

	 
	2. Diseño Portatil
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Despliegue de onda de ECG en pantalla
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Cable ECG de 3 o 5 derivaciones
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Rango de Saturación de oxígeno: 0-100%, 
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Rango de Frecuencia respiratoria: 0-120 rpm en adulto y 0-150 rpm en paciente neonatal o 0 - 200 rpm
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Rango de Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Rango de Temperatura corporal: 0-50°C
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Rango de medicion de Presión no invasiva: Adulto 40 o menor  a 260mmHg o mayor, Pediátrico 40 o menor a 230mmHg o mayor
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Analisis de Arritmias
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Bateria con autonomia de minimo 4 horas
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Indicador de alarmas 
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Voltaje de alimentacion: 100 - 240V - 50/60 Hz.
	 
	 
	 
	 

	 
	14. Con carro de transporte
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Accesorios para: Monitoreo de ECG, Saturación de oxígeno x2 ( SpO2) uno adulto y uno pediatrico, Presión no invasiva (NIBP) manguera x1 y brazaletes x2 (uno adulto y uno pediatrico), Sensor de Temperatura corporal de piel x 2.
	 
	 
	 
	 

	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	1. Generador de alta frecuencia para imágenes nítidas
	1
	CARESTREAM DENTAL CS2200 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $29.512.000,00
	 $29.512.000,00

	 
	2. Punto focal de máximo 0.7 mm para alta precisión
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Control ajustable de kilovoltaje (mínimo 60 kV)
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Posicionamiento estable y preciso con brazo ligero
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Opciones de montaje versátiles (pared, techo, etc.)
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Temporizador con control intuitivo y configuraciones preprogramadas
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Pantalla para mostrar la dosis de radiación emitida
	 
	 
	 
	 

	Radiovisiografo
	1. Alta resolución de imagen (mínimo 2 millones de píxeles)
	1
	Woodpecker I sensor / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $10.170.289,23
	 $10.170.289,23

	 
	2. Área activa amplia (mínimo 600 mm²)
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Tecnología de sensor CMOS avanzado (APS preferiblemente)
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Alta resolución espacial (mínimo 10 lp/mm reales)
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Amplio rango de escalas de grises (mínimo 16 bits o +60,000 niveles)
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Compatibilidad con Windows 10 (32/64 bits)
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Resistencia a líquidos y fácil desinfección (ideal IP68 o similar)
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Software potente con funciones avanzadas de procesamiento
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Conector USB para fácil conectividad
	 
	 
	 
	 

	ECOGRAFO 1N
	1. Monitor: Debe contar con una pantalla LCD de al menos 20”.
	1
	Edan Acclarix LX3 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $104.038.368,00
	 $104.038.368,00

	 
	2. Pantalla táctil: Mínimo de 10” con alta sensibilidad para operación eficiente.  
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Puertos para sondas: Debe contar con al menos 3 puertos activos para transductores.  
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Altura ajustable: Diseño ergonómico con ajuste de altura y teclado retráctil para facilitar el uso.  
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Capacidades Doppler: Modos de Doppler color, Doppler pulsado (PW), Doppler continuo (CW) y Power Doppler (PDI/DPDI).  
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Modos de imagen 3D y 4D: Soporte para procesamiento de imagen 3D y 4D con visualización en tres planos seccionales.  
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Almacenamiento: Disco duro de mínimo 512 GB con opción de expansión.
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Software integrado: Optimización de imagen en modos B/Color/PW, flujo de trabajo inteligente, software tutorial eLearn, control gestual eTouch, y compatibilidad con transferencia de datos mediante USB.  
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Modos de uso - Obstetricia: Incluye paquetes de informe y optimización para obstetricia y ginecología.  
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Modos de uso - Abdominal: Compatible con exploraciones abdominales y otros paquetes de aplicación.  
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Transductor lineal: Compatible con sondas de alta frecuencia 
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Transductor convexo: Compatible con transductores de matriz curva  
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Transductor endocavitario: Compatible con sondas endocavitarias de 3-10 MHz.  
	 
	 
	 
	 

	 
	14. Licencia DICOM: Debe incluir compatibilidad con el estándar DICOM.
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Frecuencia de transductores: Compatible con una amplia gama de frecuencias de transductores, desde 1 MHz hasta 15 MHz, cubriendo aplicaciones pediátricas, abdominales, gineco-obstétricas y vasculares.  
	 
	 
	 
	 

	ELECTROCARDIOGRAFO 12 C
	1. Pantalla LCD o TFT de mínimo 7”
	1
	EDAN SE1200 / INBIHOSPITALARIO SAS
	 $11.973.230,77
	 $11.973.230,77

	 
	2. Con capacidad de adquirir en forma simultánea 12 derivaciones 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Frecuencia de muestreo mínima de 1000 muestras (o 1kHz) por segundo.  o su equivalente
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Bateria recargable de litio de 11,1V a 14,4V - 4000mAh a 4500mAh
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Filtro de AC o Filtro de CA 50/60 Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	 6. Filtro pasa bajo: 20Hz, 35Hz, Des o 75Hz, 100Hz, 150Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Protección contra descargas de desfibrilador. 
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Detección de marcapasos 
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Visualización simultánea de al menos tres derivaciones 
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Velocidad de impresión o del registrador minimo 5, 25, 50 mm/seg
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV 
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Impresora termica incluida
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Impresión de mínimo 3 derivaciones
	 
	 
	 
	 

	 
	14. Medicion e interpretacion del ECG
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Teclado alfanumérico para ingresar datos de paciente 
	 
	 
	 
	 

	 
	16. Almacenamiento interno de 150 estudios como mínimo 
	 
	 
	 
	 

	 
	17. Con transmisión de los estudios para su almacenamiento en un sistema de información computarizado por usb, red lan, wifi, entre otros
	 
	 
	 
	 

	 
	18. Alarma de Desconexión de Electrodo 
	 
	 
	 
	 

	 
	19. Red eléctrica 110VAC, 60Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	20. Cable para paciente de 10 derivaciones
	 
	 
	 
	 

	 
	21. Accesorios adultos y pediátricos incluídos.
	 
	 
	 
	 

	TOTLA 
	$866.981.937


Por lo anterior, el presente proceso contractual corresponde al valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($866.981.937,00) M/CTE.  
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