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ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[Número del Proceso de Contratación]

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

REPARACIONES LOCATIVAS E EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL MAGDALENA MEDIO, LOCALIZADA EN LA CALLE 53 No 14A-14, BARRIO OASIS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA.         

Descripción del proyecto
Recientemente se observado un crecimiento de la población escolar en el Municipio de Puerto Berrio, razón por la cual es necesario realizar mantenimiento en las sedes educativas principales, otra razón es que las distancias desde el área rural con el Institución Educativa Urbana, resultan dispendiosa. 
Como alternativa de salida se plantea éste proyecto para mejorar y adecuar la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL MAGDALENA MEDIO, institución ubicada en la zona urbana del Municipio; acorde con las necesidades prioritarias de acuerdo a la visita realizada y con el fin de cumplir con los estándares de infraestructura vigentes (NTC 4595/2020).
Las reparaciones de infraestructura a realiza en esta Institución contribuye a renovar el entorno para el buen desarrollo pedagógico de los educandos y estudiantes, lo cual motiva aún mejor aprender y conservar un mayor número de población estudiantil. El proyecto está focalizado hacia la adecuación, reparación y rehabilitación de las áreas de la cubierta, cambio de puertas y ventanas, pintura, instalación de ventiladores y luminarias, entre otras adecuaciones.
La problemática anterior ha motivado a la administración Municipal a realizar el proyecto de inversión que lleva por nombre “REPARACIONES LOCATIVAS E EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL MAGDALENA MEDIO, LOCALIZADA EN LA CALLE 53 No 14A-14,  BARRIO OASIS, ZONA URBANA DEL MUNICPIO DE PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA.”
Para la delimitación del proyecto se seleccionaron esta institución de acuerdo al diagnóstico realizado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, la cual determino las actividades a realizar ya que la sede se encuentra regular  estado y sobre las misma no se han realizado ningún tipo de inversión en infraestructura en los últimos cinco (5) años.

El municipio de Puerto Berrio cuenta con 06 instituciones educativas en el territorio. En la parte urbana se concentraba 05 instituciones correspondiente al 83% yen el área rural 01 institución correspondiente al 17%. De las cuales el 40% de estas se encuentran en buen estado, requiriendo acciones vinculadas al mantenimiento, el 30 % presentan una infraestructura regular, precisando que se les lleve a cabo un tratamiento de mejoramiento y/o ampliación y por último el 30% está en estado inadecuado, lo que conlleva a la necesidad de una reconstrucción y/o reubicación de las instalaciones físicas. 
A continuación se nombra las sedes educativas de carácter oficial y privado:
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal
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Adicional a lo anterior, el Municipio de Puerto Berrio cuenta con un total de 5.311 estudiantes de los cuales se encuentran matriculados en la Institución Educativa NORMAL SUPERIOR DEL MAGDALENA MEDIO 955 estudiantes de los cuales 575 son mujeres representaron el 60.21% y 380 hombres que constituyen el 39.79%, 

La cobertura neta en primaria es del 76,63%, La cobertura neta en secundaria esta en 70,36%, La cobertura neta media se encuentra en un 48,16%.


Con el fin de que haya mayor cobertura el Municipio de Puerto Berrío presta el servicio de Transporte escolar, el cual se brinda aproximadamente a unos 800 estudiantes en promedio cada año.

Descripción de las condiciones actuales a intervenir 
la institución educativa Normal Superior Del Magdalena Medio cuenta con: 24 aulas de clase, 01 Sala de profesores, 01 Biblioteca-Auditorio, 01 Sala de Informática, 01 Oficina Secretaría, 01 Oficina Rectoría, 01 Restaurante Escolar, 01 Oficina de coordinación- docente orientador, 01 Tienda Escolar y 01 Placa Polideportiva; las cuales se encuentran con deterioro por lo que se hace necesario el cambio de unas partes de la estructura de la institución como es el cambio de la cubierta, de puertas y ventanas y la pintura tanto interior como exterior del establecimiento educativo; así como la realización del cerramiento perimetral de la institución

Localización 
Nombre: Institución Educativa Normal Superior Del Magdalena Medio 
Dirección: calle 53 no 14a-14, barrio oasis, zona urbana 
Municipio: Puerto Berrio Antioquia.
coordenadas: 6.493355, -74.408797
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Figura 1.1. Localización: Institución Educativa Normal Superior 
Del Magdalena Medio
Fuente: Google Earth Pro

Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	
	

	2.0.0
	Presupuesto Normal Superior
	 
	 

	2.1.0
	Preliminares
	 
	 

	2.1.1
	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. Incluye cargue, transporte,  y botada de escombros en botaderos oficiales, entre los cuales se encuentran la teja de barro, el fieltro, amachimbre, alfardas, vigas y todos los elementos que componen la cubierta que se encuentren en mal estado, hasta el sitio que lo indique la interventoría. Medido en proyección horizontal. a una altura promedio máxima de entre 6 y 12 m
	m2
	1.120,61

	2.1.2
	RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,80 m.
	und
	 

	2.1.3
	Demolición de viga de fundación en concreto incluye retiro de refuerzo, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría. incluye disposición de escombros. El acarreo interno de los escombros es a una distancia aproximada de 50m.
	m3
	6,82

	2.2.0
	Cerramiento Perimetral
	 
	 

	2.2.1
	EXCAVACIÓN DE BRECHA MANUAL, en material heterogéneo, De 0.00 a 2.00 m. de profundidad y hasta 0.60 m. de ancho,   con la nivelación respectiva al punto de desagüe, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material. El acarreo interno de los escombros es a una distancia aproximada de 50m. proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. Medida será en el sitio. No incluye entibado.
	m3
	140,13

	2.2.2
	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN de 0.30mx0.30m en concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo, En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m3
	6,82

	2.2.3
	Construcción de COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0.15 x 0.20m. en concreto de 21 Mpa a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en madera o equivalente,  vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m
	96,00

	2.2.4
	Construcción VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.15 x 0.20m. en concreto de 21 Mpa a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en madera o equivalente,  vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m
	151,60

	2.2.5
	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa. para pilotes Ø 30cm x 1.50 m, para cerramiento. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m3
	4,24

	2.2.6
	Suministro, transporte y construcción de muro en bloque split estructural de hormigón de  0,15 x 0,20 x 0,40 para cerramiento revitado ambas caras. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m2
	151,60

	2.2.7
	Suministro, Transporte e Instalación de acero fy= 420 Mpa. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	Kg
	2.229,19

	2.2.8
	Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa., con un ANCHO DE 0.50 m libres, ALTURA de 0.50 m libre, PAREDES Y PISOS DE 0.10 m de espesor, rejilla en acero ASTM A-36 de 0.4x.0.9 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acero de refuerzo según diseño (acero transversal varilla de 3/8" L = 1.20 cada 0.30 m y acero longitudinal 6 varillas de 1/4") y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. La excavación se pagará en su ítem respectivo. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m
	108,90

	2.2.9
	Colocación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m
	150,00

	2.3.0
	Acabados
	 
	 

	2,3,1
	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS Y CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.
	m2
	3597,62

	2.3.2
	Aplicación de PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON PINTURA TIPO KORAZA o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.
	m2
	3020,85

	2.3.3
	Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuaplus o equivalente) color BLANCO, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	Und
	2

	2.3.4
	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja metálica arquitectónica con pintura electrostática color a definir con la entidad contratante, calibre 30, incluye clips de fijación, tornillos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Medido en proyección horizontal. para una altura entre 6 y 10m.
	m2
	1120,61


	2.3.5
	Suministro, transporte e instalación de caballete para teja arquitectónica de 60 cm de ancho cal 30 con pintura electrostática, color a definir con la entidad contratante, calibre 30, incluye clips de fijación, tornillos y demás elementos necesarios para su correcta instalación.
	m
	195,88

	2.3.6
	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERÍA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.
	kg
	5471,37

	2.3.7
	REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE CUBIERTA, incluye: Instalación de plástico polietileno para proteger el área de trabajo y áreas adyacentes, instalación de equipo para trabajo en alturas, lavado de superficie con desengrasante para evitar contaminación de metal al momento de aplicar sistema protector, preparación de superficie utilizando herramientas manuales en zonas afectadas por corrosión, aplicación de 2 capas de revestimiento protector en poliuretano a toda la superficie (grosor total aproximado 6-8 mils), medición electrónica de grosor de revestimiento, recogido y disposición de basura generada en obra, preparación y entrega de informes
	m2
	410,19

	2.3.8
	Restauración de elementos de cubierta existente en madera (largueros y tablilla), incluye desmonte de elementos en madera deteriorados.
	m2
	655,81

	2.4.0
	Redes Eléctricas
	 
	 

	2.4.1
	Suministro e instalación de luminaria led 40W, incluye plafón de policarbonato, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	Und
	192

	2.4.2
	Suministro, transporte e instalación de ventilador de techo de tres aspas en lamina pintada al horno: Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y buen funcionamiento voltaje 110 v
	Und
	144

	2.5.0
	Redes hidrosanitarias y pluviales
	 
	 

	2.5.1
	Suministro, transporte e instalación de canal moldurada para aguas lluvias en acero galvanizado calibre 24 desarrollo de 40 cm además de las boquillas requeridas para los bajantes en el mismo material con sus respectivos soportes en platina de 3/16 x 1/2 con pintura anticorrosiva y esmalte. 
	ml
	318,88

	2.5.2
	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 3",  de aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	ml
	407,28

	2.6.0
	Carpintería metálica
	 
	 

	2.6.1
	Suministro e instalación de reja metálica tipo banco en tubo cuadrado de 1 pulgada, barrotes horizontales y verticales en tubería cuadrada de 1 pulgada separadas entre 15cm y 20cm,  incluye fijación a muro, pintura anticorrosiva y esmal, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
	m2
	274,04

	2.6.2
	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica en lamina de 0.90 x 2.1 m calibre 20 pivotante de un ala, bastidor calibre 20, chapa metálica tipo gato, con anticorrosivo y adherente, acabado en pintura esmaltada color a convenir. Incluye tiraderas, pasadores, pivotes y todos los demás elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño
	Und
	 




Fases y etapas del proyecto

El proyecto denominado: REPARACIONES LOCATIVAS E EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL MAGDALENA MEDIO, LOCALIZADA EN LA CALLE 53 No 14A-14,  BARRIO OASIS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA, se realizará en una sola etapa

a. Ítems de pago: 
	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANT.
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	

	2.0.0
	Presupuesto Normal Superior
	 
	 
	 
	 

	2.1.0
	Preliminares
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. Incluye cargue, transporte,  y botada de escombros en botaderos oficiales, entre los cuales se encuentran la teja de barro, el fieltro, amachimbre, alfardas, vigas y todos los elementos que componen la cubierta que se encuentren en mal estado, hasta el sitio que lo indique la interventoría. Medido en proyección horizontal. a una altura promedio maxima de entre 6 y 12 m
	m2
	1.120,61
	35.112
	$39.346.858

	2.1.2
	RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,80 m.
	und
	 
	45.819
	$0

	2.1.3
	Demolición de viga de fundación en concreto incluye retiro de refuerzo, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría. incluye disposición de escombros. El acarreo interno de los escombros es a una distancia aproximada de 50m.
	m3
	6,82
	228.686
	$1.559.639

	 
	 
	 
	 
	 
	$40.906.497


	2.2.0
	Cerramiento Perimetral
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	EXCAVACIÓN DE BRECHA MANUAL, en material heterogéneo, De 0.00 a 2.00 m. de profundidad y hasta 0.60 m. de ancho,   con la nivelacion respectiva al punto de desague, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material. El acarreo interno de los escombros es a una distancia aproximada de 50m. proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. Medida será en el sitio. No incluye entibado.
	m3
	140,13
	123.776
	$17.344.731

	2.2.2
	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN de 0.30mx0.30m en concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo, En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m3
	6,82
	1.062.721
	$7.247.757

	2.2.3
	Construcción de COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0.15 x 0.20m. en concreto de 21 Mpa a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en madera o equivalente,  vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m
	96,00
	129.197
	$12.402.912

	2.2.4
	Construcción VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.15 x 0.20m. en concreto de 21 Mpa a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en madera o equivalente,  vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m
	151,60
	148.218
	$22.469.849

	2.2.5
	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa. para pilotes Ø 30cm x 1.50 m, para cerramiento. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m3
	4,24
	903.211
	$3.829.615

	2.2.6
	Suministro, transporte y construcción de muro en bloque split estructural de hormigón de  0,15 x 0,20 x 0,40 para cerramiento revitado ambas caras. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m2
	151,60
	143.314
	$21.726.402

	2.2.7
	Suministro, Transporte e Instalación de acero fy= 420 Mpa. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	Kg
	2.229,19
	11.719
	$26.123.878

	2.2.8
	Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa., con un ANCHO DE 0.50 m libres, ALTURA de 0.50 m libre, PAREDES Y PISOS DE 0.10 m de espesor, rejilla en acero ASTM A-36 de 0.4x.0.9 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acero de refuerzo según diseño (acero transversal varilla de 3/8" L = 1.20 cada 0.30 m y acero longitudinal 6 varillas de 1/4") y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. La excavación se pagará en su ítem respectivo. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m
	108,90
	781.435
	$85.098.272

	2.2.9
	Colocación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.
	m
	150,00
	227.168
	$34.075.200

	
	
	
	 
	 
	$230.318.616

	2.3.0
	Acabados
	 
	 
	 
	 

	2,3,1
	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS Y CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.
	m2
	3597,62
	$ 27.663 
	$99.520.962

	2.3.2
	Aplicación de PINTURA  EN MUROS EXTERIORES CON PINTURA TIPO KORAZA o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.
	m2
	3020,85
	$ 31.219 
	$94.307.916

	2.3.3
	Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuaplus o equivalente) color BLANCO, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	Und
	2
	$ 580.323 
	$1.160.646

	2.3.4
	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja metálica arquitectónica con pintura electrostática color a definir con la entidad contratante, calibre 30, incluye clips de fijación, tornillos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Medido en proyección horizontal. para una altura entre 6 y 10m.
	m2
	1120,61
	$ 102.139 
	$114.457.985

	2.3.5
	Suministro, transporte e instalación de caballete para teja arquitectónica de 60 cm de ancho cal 30 con pintura electrostática, color a definir con la entidad contratante, calibre 30, incluye clips de fijación, tornillos y demás elementos necesarios para su correcta instalación.
	m
	195,88
	$ 69.523 
	$13.618.165

	2.3.6
	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.
	kg
	5471,37
	$ 20.609 
	$112.759.464

	2.3.7
	REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE CUBIERTA, incluye: Instalación de plástico polietileno para proteger el área de trabajo y áreas adyacentes, instalación de equipo para trabajo en alturas, lavado de superficie con desengrasante para evitar contaminación de metal al momento de aplicar sistema protector, preparación de superficie utilizando herramientas manuales en zonas afectadas por corrosión, aplicación de 2 capas de revestimiento protector en poliuretano a toda la superficie (grosor total aproximado 6-8 mils), medición electrónica de grosor de revestimiento, recogido y disposición de basura generada en obra, preparación y entrega de informes
	m2
	410,19
	$ 67.622 
	$27.737.868

	2.3.8
	Restauración de elementos de cubierta existente en madera (largueros y tablilla), incluye desmonte de elementos en madera deteriorados.
	m2
	655,81
	$ 115.866 
	$75.986.081

	 Subtotal
	$539.549.087


	2.4.0
	Redes Eléctricas
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Suministro e instalación de luminaria led 40W, incluye plafón de policarbonato, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	Und
	192
	$ 122.664 
	$23.551.488

	2.4.2
	Suministro, transporte e instalación de ventilador de techo de tres aspas en lamina pintada al horno: Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y buen funcionamiento voltaje 110 v
	Und
	144
	$ 514.991 
	$74.158.704

	  Subtotal
	$ 97.710.118,00

	2.5.0
	Redes hidrosanitarias y pluviales
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	Suministro, transporte e instalación de canal moldurada para aguas lluvias en acero galvanizado calibre 24 desarrollo de 40 cm además de las boquillas requeridas para los bajantes en el mismo material con su respectivos soportes en platina de 3/16 x 1/2 con pintura anticorrosiva y esmalte. 
	ml
	318,88
	$ 192.412 
	$61.356.339

	2.5.2
	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 3",  de aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	ml
	407,28
	$ 87.126 
	$35.484.677

	 Subtotal
	$96.841.016

	2.6.0
	Carpintería metálica
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	Suministro e instalación de reja metálica tipo banco en tubo cuadrado de 1 pulgada, barrotes horizontales y verticales en tubería cuadrada de 1 pulgada separadas entre 15cm y 20cm,  incluye fijación a muro, pintura anticorrosiva y esmal, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
	


m2
	274,04
	$ 239.875 
	$65.735.345

	2.6.2
	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica en lamina de 0.90 x 2.1 m calibre 20 pivotante de un ala, bastidor calibre 20, chapa metálica tipo gato, con anticorrosivo y adherente, acabado en pintura esmaltada color a convenir. Incluye tiraderas, pasadores, pivotes y todos los demás elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño
	Und
	 
	$ 625.564 
	$0

	 
	 
	 
	 
	 
	$65.735.345


	SUBTOTAL OBRAS 
	$1.071.060.753


	PGIO
	 $8.179.828

	VALOR TOTAL
	 $1.079.240.581



Plazo para la ejecución del CONTRATo
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 


Forma de pago
El valor del contrato que resulte de la adjudicación del presente proceso de selección será cancelado de la siguiente forma: Se harán pagos parciales de obra sin que sumados excedan el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. El saldo restante (10%) del valor ejecutado del contrato, se cancelará a la suscripción del acta de liquidación final, que será firmada por el interventor del contrato y el contratista de la obra de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas. Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como con las establecidas en la minuta contractual. Así mismo para cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, cuando corresponda, conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. 

En consecuencia, el precio unitario se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrató; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que allá lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato.

NOTA 1: EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

Condiciones particulares del proyecto
Se requiere tres (3) frentes de obra, el cual debe iniciar y ejecutar las actividades para dar cumplimiento al cronograma establecido. Esto quiere decir que tanto el equipo, el personal calificado y el no calificado deben estar presentes en dichas actividades, sin reclamación alguna sobre dicho requerimiento. 

a.	Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios, diseños y especificaciones que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de las actividades realizadas, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios, diseños y especificaciones presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
     
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios, diseños y especificaciones deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

Especificaciones técnicas

2.1.0	Preliminares		
2.1.1	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. 
Unidad de Medida: M2
Descripción: Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, entre los cuales se encuentran la teja de barro, el fieltro, machimbre, alfardas, vigas y todos los elementos que componen la cubierta que se encuentren en mal estado, hasta el sitio que lo indique la interventoría. Medido en proyección horizontal. a una altura promedio máxima de entre 6 y 12 m	

EQUIPO: Herramienta menor, andamios certificados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de retiro de cubierta en teja de barro debidamente retirado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Equipos
· Mano de obra

2.1.2	RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS
Unidad de Medida: Unidad

Descripción:  (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,80 m.

EQUIPO: Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Unidad (und) de retiro de de puertas y ventanas debidamente retirado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Equipos
· Mano de obra

[bookmark: _Hlk221097413]2.1.3	Demolición de viga de fundación en concreto
Unidad de Medida: M3

Descripción: Incluye retiro de refuerzo, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría. incluye disposición de escombros. El acarreo interno de los escombros es a una distancia aproximada de 50m.

EQUIPO: Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Cúbico (m3) de Demolición de viga de fundación en concreto debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Equipos
· Mano de obra
	
2.2.0	Cerramiento Perimetral		
2.2.1	EXCAVACIÓN DE BRECHA MANUAL
Unidad de Medida: M3

Descripción:  en material heterogéneo, De 0.00 a 2.00 m. de profundidad y hasta 0.60 m. de ancho,   con la nivelación respectiva al punto de desagüe, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material. El acarreo interno de los escombros es a una distancia aproximada de 50m. proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría  y su disposición final en botaderos oficiales. Medida será en el sitio. No incluye entibado.	

EQUIPO: Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Cúbico (m3) de excavaciones debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.2.2	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN de 0.30mx0.30m en concreto de 21 MPA.
Unidad de Medida: M3
Descripción:  Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo, En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.	

EQUIPO: Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Cúbico (m3) de excavaciones debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.2.3	Construcción de COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0.15 x 0.20m. en concreto de 21 Mpa a la vista. 
Unidad de Medida: M
Descripción: Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en madera o equivalente, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.		

EQUIPO: Herramienta menor, andamios certificados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro lineal (m) de instalación de concreto debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los planos estructurales y de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.2.4	Construcción VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.15 x 0.20m. en concreto de 21 MPA a la vista. 
Unidad de Medida: M
Descripción: Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en madera o equivalente,  vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.		

EQUIPO: Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro lineal (m) de instalación de concreto debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los planos estructurales y de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.2.5	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa. para pilotes Ø 30cm x 1.50 m, para cerramiento. 
Unidad de Medida: M3

Descripción:  
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland, utilizados para la construcción de puentes, estructuras de drenaje, muros de contención y estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Interventor.
El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.	

EQUIPO: Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Cúbico (M3) de instalación de concreto debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los planos estructurales y de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.2.6	Suministro, transporte y construcción de muro en bloque split estructural de hormigón de 0,15 x 0,20 x 0,40 para cerramiento revitado ambas caras. 
Unidad de Medida: M2

Descripción:  El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m

EQUIPO: Herramienta menor

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Cuadrado (M2) de instalación de muro en bloque split estructural de hormigón; debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.2.7	Suministro, Transporte e Instalación de acero fy= 420 Mpa. 
Unidad de Medida: Kg

Descripción:  Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000PSI, según las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.		

EQUIPO: Herramienta menor

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los planos estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.2.8	Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa., con un ANCHO DE 0.50 m libres, ALTURA de 0.50 m libre, PAREDES Y PISOS DE 0.10 m de espesor, rejilla en acero ASTM A-36 de 0.4x.0.9 m. 
Unidad de Medida: M

Descripción:  Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acero de refuerzo según diseño (acero transversal varilla de 3/8" L = 1.20 cada 0.30 m y acero longitudinal 6 varillas de 1/4") y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. La excavación se pagará en su ítem respectivo. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.	

EQUIPO: Herramienta menor

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro lineal (m) de instalación de concreto debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los planos estructurales y de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.2.9	Colocación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. 
Unidad de Medida: M

Descripción:  Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. El acarreo interno es a una distancia aproximada de 50m.

EQUIPO: Herramienta menor.


MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Lineal (Ml) de Tuberia PVC - Novafort debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.3.0	Acabados		
2,3,1	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS Y CIELOS, CON VINILO TIPO 1 
Unidad de Medida: M2
Descripción:  la pintura debe ser de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.		

EQUIPO: Herramienta menor, andamios certificados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Cuadrado (M2) de pintura debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.3.2	Aplicación de PINTURA  EN MUROS EXTERIORES CON PINTURA TIPO KORAZA o equivalente 
Unidad de Medida: M2
Descripción:  la pintura debe ser primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.		

EQUIPO: Herramienta menor, andamios certificados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Cuadrado (M2) de pintura debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra


2.3.3	Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuaplus o equivalente) color BLANCO, diseño de dos piezas, taza redonda.
Unidad de Medida: Unidad
Descripción:  Incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	

EQUIPO: Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Unidad (Und) de sanitario instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.3.4	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja metálica arquitectónica:
Unidad de Medida: M2
Descripción:  la teja debe llevar pintura electrostática color a definir con la entidad contratante, calibre 30, incluye clips de fijación, tornillos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Medido en proyección horizontal. para una altura entre 6 y 10m.		

EQUIPO: Herramienta menor, andamios certificados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Cuadrado (M2) de cubierta instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.3.5	Suministro, transporte e instalación de caballete para teja arquitectónica
Unidad de Medida: Unidad
Descripción:  las medidas debe ser de 60 cm de ancho cal 30 con pintura electrostática, color a definir con la entidad contratante, calibre 30, incluye clips de fijación, tornillos y demás elementos necesarios para su correcta instalación.		
EQUIPO: Herramienta menor, andamios certificados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Unidad (Und) de caballete instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.3.6	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. 
Unidad de Medida: Kg

Descripción:  Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.

EQUIPO: Herramienta menor, andamios certificados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de estructura instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los planos estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.

2.3.7	REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE CUBIERTA, 
Unidad de Medida: M2

Descripción:  incluye: Instalación de plástico polietileno para proteger el área de trabajo y áreas adyacentes, instalación de equipo para trabajo en alturas, lavado de superficie con desengrasante para evitar contaminación de metal al momento de aplicar sistema protector, preparación de superficie utilizando herramientas manuales en zonas afectadas por corrosión, aplicación de 2 capas de revestimiento protector en poliuretano a toda la superficie (grosor total aproximado 6-8 mils), medición electrónica de grosor de revestimiento, recogido y disposición de basura generada en obra, preparación y entrega de informes		
EQUIPO: Herramienta menor, andamios certificados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Cuadrado (M2) de estructura debidamente reaparada y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.3.8	Restauración de elementos de cubierta existente en madera (largueros y tablilla)
Unidad de Medida: M2

Descripción:  Se refiere a la restauración e instalación de una estructura de soporte en madera (largueros y tablilla) para cubierta. Para su instalación el contratista deberá prever las obras de apuntalamiento que sean necesarias para soportar temporalmente la cubierta aferente al sitio donde deban colocarse las cerchas de madera, cuando se trate de cubiertas con estructura existente y se requiera instalar algún elemento adicional a la estructura principal. En esta actividad se deben contemplar todos los elementos de fijación y anclaje. Se recomienda someter a aprobación de la interventoría el plano de taller de la cercha de madera.
Incluye desmonte de elementos en madera deteriorados.	

EQUIPO: Herramienta menor, andamios certificados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Cuadrado (M2) de restauración elementos de madera instalados y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.

2.4.0	Redes Eléctricas		
2.4.1	Suministro e instalación de luminaria led 40W, incluye plafón de policarbonato
Unidad de Medida: Unidad
Descripción: La instalación de una luminaria LED de 40W requiere verificar una tensión de operación de 100-277V AC, un flujo luminoso de entre 3600Lm a 5600Lm, y un índice de protección IP65 (para exterior/herméticas) o IP20 (interior/panel). Se recomienda 4000K-6500K, asegurar guayas de seguridad, y cortar la energía antes de la instalación.
Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		
EQUIPO: Herramienta menor, andamios certificados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Unidad (Und) de luminaria instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los planos estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.

2.4.2	Suministro, transporte e instalación de ventilador de techo de tres aspas en lamina pintada al horno
Unidad de Medida: Unidad

Descripción:  Requiere fijación a una caja de conexiones certificada en el forjado, a una altura mínima de 2,1 a 2,3 metros del suelo y 30-50 cm de paredes. Se debe usar tornillería de 5x2” y verificar la nivelación para evitar vibraciones en materiales metálicos. 

Instalación Física: Apagar el suministro eléctrico, Montar el soporte firmemente al techo usando tornillos de 5x2”, Asegurar las aspas de lámina al motor apretando firmemente para evitar ruido por vibración, Realizar el balanceo de las aspas si es necesario.

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y buen funcionamiento voltaje 110 v		

EQUIPO: Herramienta menor, andamios certificados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Unidad (Und) de Ventilador instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los planos estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.5.0	Redes hidrosanitarias y pluviales		
2.5.1	Suministro, transporte e instalación de canal moldurada para aguas lluvias en acero galvanizado
Unidad de Medida: Ml

Descripción:  El canal debe ser calibre 24 desarrollo de 40 cm además de las boquillas requeridas para los bajantes en el mismo material con su respectivos soportes en platina de 3/16 x 1/2 con pintura anticorrosiva y esmalte. 		
EQUIPO: Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Lineal (Ml) de canal debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría.. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.5.2	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 3"de aguas residuales. 
Unidad de Medida: Ml

Descripción:  Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	

EQUIPO: Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Lineal (Ml) de Tubería PVC sanitaria debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría.. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


2.6.0	Carpintería metálica		
2.6.1	Suministro e instalación de reja metálica tipo banco en tubo cuadrado de 1 pulgada
Unidad de Medida: M2

Descripción: debe además tener barrotes horizontales y verticales en tubería cuadrada de 1 pulgada separadas entre 15cm y 20cm, incluye fijación a muro, pintura anticorrosiva y esmalte, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.		

EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Metro Cuadrado (M2) de reja metálica instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.

2.6.2	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica en lámina de 0.90 x 2.1 m calibre 20
Unidad de Medida: Unidad

Descripción:   la puerta debe ser pivotante de un ala, bastidor calibre 20, chapa metálica tipo gato, con anticorrosivo y adherente, acabado en pintura esmaltada color a convenir. Incluye tiraderas, pasadores, pivotes y todos los demás elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño	

EQUIPO: Herramienta menor.


MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por Unidad (UND) de puerta instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
· Materiales
· Equipos
· Mano de obra
· Transportes dentro y fuera de la obra.


Especificaciones técnicas de materiales 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
     
No obstante lo anterior, los materiales se encuentran definidos en cada uno de los APUS de los ítems del presupuesto del proceso, los cuales pueden ser consultados por los oferentes interesados.

Pruebas y ensayos
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto (NTC-3318) 


Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato
La entidad entregará al Contratista que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación, tales como: estudios y diseños previos, planos constructivos, Especificaciones, Presupuesto

Notas técnicas específicas del proyecto
La entidad verificará lo dispuesto en la norma NTC 4595 y NSR 10 en la aplicación de técnicas particulares en infraestructura 


Método Constructivo 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:
1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 
6. El cumplimiento de la norma Para los establecimientos educativos de acuerdo a la norma NTC 4595

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 


Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 
Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:
1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

Información sobre el personal profesional
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

 El personal relacionado corresponde al siguiente: 

[En caso tal que la Entidad opte por establecer el requisito de personal en un apéndice o anexo independiente, podrá hacerlo relacionando en esta sección el nombre del documento.]

[La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de acuerdo con el objeto del proceso de contratación]

· Un (1) [Título profesional]
· Un (1) [Título profesional]
· Etc]

[Si la Entidad lo desea puede hacer la relación en una tabla de los profesionales o listado con viñetas]

[La Entidad debe justificar en esta sección la escogencia de más de un profesional por perfil clave, teniendo en consideración las condiciones técnicas del proyecto, la complejidad y la magnitud física de las labores de obra a realizar.]

Requisitos del personal
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

[La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra del sector social conforme a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente de este numeral y no podrá requerir experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica]

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de Obra, Dedicación 50%
	Un (1) profesional
Ingeniero Civil, Con especialización en Gerencia de Proyectos, gerencia integral de obra, o afines.
Mínimo de OCHO (8) años a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva
carrera.
	Mínimo TRES (5) obras en las cuales haya
desempeñado el cargo de Director de Obra, con
posterioridad a la fecha de expedición de la matrícula profesional

	Ingeniero Residente, Dedicación 100%
	Un (1) profesional Ingeniero Civil, Mínimo CINCO (5) AÑOS a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva carrera.
	Mínimo DOS (2) OBRAS en las cuales haya desempeñado el cargo de Residente de Obra o Residente de Interventoría, con posterioridad a la fecha de expedición de la matrícula profesional.

	Profesional SST, Dedicación 50%
	Un (1) Profesional en Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral o Un (1) profesional Ingeniero Civil, Con especialización en Seguridad y salud en el trabajo; Mínimo DOS (2) AÑOS a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva carrera. con especialización en la Gestión de la seguridad ya salud ene le trabajo,
	Mínimo DOS (2) OBRAS en las cuales haya desempeñado el cargo de Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con posterioridad a la fecha de expedición de la matrícula profesional.

	
	
	



Maquinaria mínima del proyecto
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
1. Mezcladora
2. Vibrador de Concreto
3. Equipo de Soldadura
4. Andamios Certificados

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

Señalización 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia el artículo 8[footnoteRef:2] de la Ley 810 de 2003. [2:  “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.”] 



NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO
Para el presente proyecto el Municipio de Puerto Berrio, Antioquia; adopta las Especificaciones Generales de Construcción y Normas establecidas en la NTC 4595 Y NSR 10, vigentes para la fecha de suscripción del contrato.

 
Documentos técnicos adicionales 
No aplican para el presente proceso.





En constancia, se firma en Puerto Berrio, a los cuatro (4) días del mes de Febrero de 2026.



______________________________________________

DIANA YULENY ARIAS BURITICÁ 
Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal
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Tabla 23. Instituciones educativas en la parte urbana de Puerto Berrio

Fuent

ecretaria de Educacion Puerto Berrio





image2.png
6.4.6.2. Sedes Educativas Urbanas Caracter Privado

1 COLEGIO LA INMACULADA URBANA
2 CENTRO EDUCATIVO EL MUNDO DE LOS NINOS URBANA
3 CLUB INFANTIL TRAVESURAS URBANA
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