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FORMULARIO No. 1

LISTA DE ÍTEMS VALORES UNITARIOS Y PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN PÚBLICA: ______________________ (No. _____ cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE 17 YD3 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ – EMSERFUSA E.S.P.”

PROPONENTE: _________________________________________
[bookmark: _heading=h.3znysh7]FECHA: ________________________________________________

	Equipo
	Cant
	Precio unitario antes de IVA
	IVA
	Valor total

	VEHÍCULO RECOLECTOR DE RESIDUOS
SOLIDOS DE 17 YARDAS CUBICAS
EMSAMBLADO SOBRE CHASIS

· CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VEHICULO

Color: Blanco

1. CHASIS Y MOTOR

Modelo: Mínimo 2027 o último modelo en el mercado (Nuevo) con representación en el mercado de mínimo de 20 años en Colombia
Número de cilindros / Cilindrada: Mínimo 6800 cc
Potencia neta máxima: Mínimo de 310 HP @ 2.200
Tecnología de emisiones: Euro VI
Torque:	Mínimo 120 Kgfm @ 1500 Rpm
Distancia entre ejes: Mínimo 4.300 mm máximo 4.800 mm
Emision de gases	Euro VI
Combustible: Diesel – ACPM

Capacidad de carga homologada: Mínimo 12.000 kg
Tracción: 4x2

2. TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión: Mecánica
Número de marchas: mínimo 9 adelante y 1 reversa

1. SUSPENSIÓN

Según fabricante.

4. DIRECCIÓN

Dirección hidráulica con esferas recirculantes

5. SISTEMA DE FRENOS

* Frenos de servicio: Aire 100% con ABS
* Freno de estacionamiento: Sistema neumático con resortes acumuladores
* Freno motor: Según diseño y tecnología de cada fabricante

6. SISTEMA ELÉCTRICO

* Voltaje nominal: 24V
* Baterías: 2 x (12V – 100Ah)
* Alternador: Capacidad mínima de 80 A – 28 V

7. NEUMÁTICOS Y LLANTAS

* Neumáticos: 295/80 R22.5
* Llantas: Rin 22.5

8. TANQUE DE COMBUSTIBLE Y UREA

 Tanque de combustible: Mínimo de 270 litros 
* Tanque de Urea (AdBlue): Mínimo 50 litros 

9. CABINA Y PANEL DE CONTROL

Capacidad mínima para tres (3) personas con cinturones de seguridad de tres (3) puntos. Dos puertas laterales de acceso, una a cada lado. El vidrio panorámico delantero con lavaparabrisas y limpiaparabrisas accionados eléctricamente. 

Instrumentos, indicadores y monitores: Medidor de temperatura del agua de refrigeración del motor, manómetro para la presión del aceite del motor, medidor del nivel de combustible, cuenta kilómetros total y parcial, testigo de luces altas, testigo de luces emergencia/parqueo y luces direccionales, testigo del freno de parqueo, control de accionamiento del limpiaparabrisas y bomba lavaparabrisas, medidor de la presión de aire, con alarma de baja presión de aire en el circuito de frenos, tacómetro, pito y calefacción.

10. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y SONIDO

Luces	Indicadoras, de carretera, direccionales, posición reversa y freno. Según normatividad. Luces delanteras halógenas altas y bajas. Luces delanteras de posición (cocuyos), Luces traseras de posición (de cola), Luces de reverso, Luces de posición (de acuerdo con las especificaciones
técnicas del vehículo, cumpliendo la normatividad vigente), Luces de parada (stops), Luces direccionales, Luces perimetrales.

Sonido: Pito, alarma sonora de tolva abierta, alarma de reversa

11. KIT DE HERRAMIENTAS Y CARRETERA

Mínimo reglamentario. Gato con capacidad para levantar el vehículo; cruceta para pernos; Dos (2) señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello; Un (1) botiquín de primeros auxilios dotado; Extintor de mínimo cinco (5) libras cargados; Dos (2) tacos para bloquear el vehículo;
Caja de herramientas básica que como mínimo deberá́ contener: Llave de tuercas con tamaño adaptable y llaves fijas, Juego de destornilladores de seis (6) piezas de estrella y pala, Alicates de seis
pulgadas (6”); Linterna con baterías; Cables de ignición mínimo 110 amperios; Maletín para herramientas.

Una (1) llanta y rin de repuesto con porta repuesto instalado en el vehículo con sistema de seguridad.

· CAJA 

Con representación en el mercado de mínimo 10 años.

1.CARACTERISTICAS GENERALES

CAPACIDAD: 17 Yd3 
Longitud máxima: 8.400 mm
Altura máxima: 3.200 mm
Ancho máximo: 2.550 mm
Material: 
*Paredes y techo: semieliptico Acero de alta resistencia, lámina mínimo calibre 3.5 mm
y Acero de mínimo 50.000 PSI

*Piso: Acero de alta resistencia, lámina mínimo calibre 4.5 mm y resistencia de mínimo 50.000 PSI con desnivel hacia el centro para máxima recolección de lixiviados.

*Panel de eyección: Acero de alta resistencia, lámina mínima de 3.5 mm y acero de 50.000 PSI

1. TOLVA: 

CAPACIDAD: 2 Yd³

Material: 

*Portalón de compactación: Acero de alta resistencia, lámina mínimo calibre 4.0 mm y acero de 50.000 PSI

*Piso de la tolva: Acero de alta resistencia, lámina calibre 6.0 mm y lámina anti-desgaste dureza 450 HBV.

*Refuerzos laterales: Acero de alta resistencia, lámina calibre mínimo 4.5 mm y acero de 50.000 PSI

2. SISTEMA HIDRÁULICO

Toma de fuerza: Acoplado a la transmisión del vehículo y con activación desde la cabina.

Bomba hidráulica: Acoplada directamente a la toma de fuerza.

4. SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Fuerza de compactación: 28.000 kg

5. SISTEMA DE CARGUE 

Tipo: Hidráulico

Sistema de Levante de Contenedores Plásticos: Sistema de Levante de Contenedores plásticos de 1.100 Litros

Mandos manuales ubicados en la parte trasera derecha de la tolva y en la parte delantera izquierda de la caja.

6. CILINDROS HIDRÁULICOS

*Cilindros de levante de tolva: Dos (2) de mínimo 3 pulgadas

*Cilindros compactadores: Dos (2) de mínimo 4.5 pulgadas

*Cilindros barredores: Dos (2) de mínimo 4 pulgadas

*Cilindro de expulsión: Uno (1) de mínimo 5.5 pulgadas

PINTURA: Base anticorrosiva y acabado en poliuretano

LIXIVIADOS: Mínimo dos tanques con capacidad de mínimo 20 galones cada uno más colector de lixiviados en unión caja y tolva.

La caja deberá contar con el diseño suministrado por EMSERFUSA E.S.P., Deberán colocarse en ambos costados de la caja compactadora según el diseño y teniendo en cuenta las medidas del fabricante de la caja compactadora. El tamaño
de los logos debe cubrir las dimensiones de la caja o lo acordado con el supervisor.
· GARANTÍA 

*Caja Compactadora: un (1) año contado a partir de la fecha de entrega.

*Vehículo: un (1) año sin límite de kilometraje a partir de la fecha de entrega. 

Se debe incluir capacitación y entrenamiento en el manejo del equipo (operación del vehículo y de la caja)

El precio del vehículo incluye: 

o	Manuales de partes, operación y mantenimiento preventivo.
o	Capacitación y entrenamiento en el manejo del equipo (operación del vehículo y de la caja) sin límite de personal.
o	Matricula: Servicio Oficial
o	Soat: Un (1) año a partir de matrícula 
o	Logos los indicados por el cliente según ficha técnica
	1
	$ 
	$ 
	$

	Valor Total incluido IVA y demás impuestos de ley
	$




El valor total de la propuesta corresponde a la suma de ________________________________________el cual está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio, expedido por la División Financiera de la empresa.  

El proponente con la firma del presente documento acepta que los ítems ofrecidos dentro de su propuesta cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 1.9 de la invitación.

NOMBRE DE LA FIRMA: 
_________________________________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

______________________________
[bookmark: _heading=h.2et92p0]NIT o CC. _____________________________
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