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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS Y LIMPIEZA DE CARCAMOS EN LAS VÍAS DEL AREA URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ; DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Actualmente el Municipio de Apartadó cuenta en el sector rural y urbano con diferentes sistemas de recolección, evacuación y tratamiento de aguas residuales domésticas y pluviales, estos sistemas necesitan de un mantenimiento continuo para que tengan un óptimo funcionamiento, tanto las redes como sus componentes y estructuras complementarias tales como cámaras de inspección, MH, aliviaderos, etc. Los taponamientos de las redes existentes se presentan, especialmente por la baja pendiente de las tuberías y la gran cantidad de arena y otras partículas que son arrastradas a dichas redes.
Con esta contratación se busca aumentar la capacidad hidráulica de transporte de las aguas lluvias a las redes de alcantarillado, la cual se ve afectada por la acumulación de materiales sólidos y sedimentados que se encuentran en las redes. Del mismo modo disminuir el aumento de quejas por parte de usuarios de los servicios de alcantarillado, especialmente los que se encuentran ubicados en la parte baja del municipio, cuando en épocas de lluvias se presenta el reboce de las tuberías.
Que una de las estrategias de la administración Municipal de Apartadó es de aumentar el mantenimiento de sumideros, instalación de rejillas y cárcamos, todo esto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Territorial: CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2025-2027; en el pilar CONSTRUYENDO LA CIUDAD DE LAS OPORTUNIDADES; sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO; programa ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO; proyecto OPTIMIZACIÓN AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ; con el código 202500000046956.
El presente proceso para la descolmatación de las redes de aguas pluviales del casco urbano y rural del municipio de Apartadó, busca minimizar los problemas de inundaciones en los diferentes barrios, permite dar cumplimiento al marco normativo que lo regula, pero primordialmente constituye un elemento de planificación local para evitar la reducción de emergencias por inundaciones. Se pretende el logro de objetivos tan importantes como: contribuir a garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público de alcantarillado por parte del responsable, prevenir las afectaciones ambientales, la contaminación de las cuencas hidrográficas, todos estos se encuentran finalmente orientados a asegurar el desarrollo sostenible, fundamental para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población.
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
El proyecto comprende la ejecución de obras civiles para el “MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS Y LIMPIEZA DE CÁRCAMOS EN LAS VÍAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ; DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. El proceso se desarrollará bajo la modalidad de contrato de obra a precios unitarios fijos, orientado a recuperar la capacidad hidráulica de los sistemas de drenaje pluvial, optimizar la escorrentía superficial y mitigar los riesgos de inundación o afectaciones a la seguridad vial en los diferentes corredores del municipio.
Las actividades técnicas se agrupan en las siguientes líneas operativas generales, de conformidad con los requerimientos específicos establecidos en el presupuesto oficial del proceso:
· Preliminares y Demoliciones: Ejecución de demolición mecánica controlada de tapas en concreto reforzado para cárcamos viales con espesores variables entre los 5 cm y 10 cm, contemplando de forma integral el retiro de los elementos afectados, la recolección, el cargue, la limpieza del sector, el transporte y la disposición final de los escombros resultantes en botaderos autorizados por la autoridad ambiental competente.
· Estructuras de Drenaje Pluvial y Rejillas: Suministro, transporte, fabricación e instalación de rejillas metálicas de alta resistencia con dimensiones de 60 cm x 80 cm, conformadas estructuralmente por platinas de carga de 1/2" dispuestas con una separación de 10 cm e integradas mediante soldadura de arco a varillas lisas de amarre de 3/4", garantizando una pieza monocuerpo con una altura máxima de conjunto de 5 cm. La intervención incluye el empotramiento de marcos en ángulo de 3/16" embebidos en concreto con aletas de anclaje, perforación de la estructura preexistente para la fijación de pernos con adhesivo epóxico de alta resistencia y el vaciado de concreto de anclaje tipo Grout para asegurar el correcto confinamiento, nivelación y durabilidad ante cargas de tráfico vehicular.
· Recubrimientos y Acabados de Alta Visibilidad: Aplicación de esquemas de protección y recubrimiento para los elementos metálicos instalados, iniciando con labores de limpieza mecánica de las superficies, aplicación de base anticorrosiva industrial y acabado final con esmalte sintético color verde fluorescente tipo tráfico de alta visibilidad, garantizando resistencia a la abrasión producida por el flujo vehicular continuo y los factores climáticos de la región.
Las actividades contempladas en el presente proyecto deberán ejecutarse estrictamente conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por la supervisión del contrato, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad vial y estabilidad exigidos para la infraestructura de transporte y saneamiento del municipio. 
a.  Localización:
[image: ]
Figura 1.1. Localización de la vía Zona Urbana Cabecera Municpal 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
Las actividades u obras a ejecutar dentro del presente proceso de contratación se detallan a continuación, estableciendo su vinculación directa con los objetivos institucionales de este municipio para la optimización de la infraestructura vial y el sistema de drenaje pluvial:

· Preliminares y Demoliciones: Ejecución de demolición mecánica controlada de tapas en concreto reforzado para cárcamos viales con espesores variables entre los 5 cm y 10 cm, contemplando de forma integral el retiro de los elementos afectados, la recolección, el cargue, la limpieza del sector, el transporte y la disposición final de los escombros resultantes en botaderos autorizados por la autoridad ambiental competente.
· Estructuras de Drenaje Pluvial y Rejillas: Suministro, transporte, fabricación e instalación de rejillas metálicas de alta resistencia con dimensiones de 60 cm x 80 cm, conformadas estructuralmente por platinas de carga de 1/2" dispuestas con una separación de 10 cm e integradas mediante soldadura de arco a varillas lisas de amarre de 3/4", garantizando una pieza monocuerpo con una altura máxima de conjunto de 5 cm. La intervención incluye el empotramiento de marcos en ángulo de 3/16" embebidos en concreto con aletas de anclaje, perforación de la estructura preexistente para la fijación de pernos con adhesivo epóxico de alta resistencia y el vaciado de concreto de anclaje tipo Grout para asegurar el correcto confinamiento, nivelación y durabilidad ante cargas de tráfico vehicular.
· Recubrimientos y Acabados de Alta Visibilidad: Aplicación de esquemas de protección y recubrimiento para los elementos metálicos instalados, iniciando con labores de limpieza mecánica de las superficies, aplicación de base anticorrosiva industrial y acabado final con esmalte sintético color verde fluorescente tipo tráfico de alta visibilidad, garantizando resistencia a la abrasión producida por el flujo vehicular continuo y los factores climáticos de la región.
El alcance global del proyecto se orienta a la recuperación de la sección transversal y la capacidad de evacuación de aguas lluvias del sistema de sumideros intervenido, alineándose de manera estricta con las metas de preservación de la malla vial y reducción de puntos críticos de inundación en el municipio.
  Ítems de pago: 
	FORMULARIO 1

	PRESUPUESTO OFICIAL

	Nº
	ITEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	1.1
	 
	 
	Suministro, transporte e instalación de rejilla 60 cm x 80cm que estará conformada por platinas de carga de 1/2" dispuestas con una separación de 10 cm entre ellas e integradas a varillas lisas de amarre de 3/4" con una separación de 10 cm, garantizando que la altura total del conjunto marco-rejilla sea de máximo 5 cm según la norma técnica. El ensamble se realizará mediante soldadura de arco para obtener una pieza monocuerpo con una superficie plana de tolerancia máxima de 6 mm, apoyada sobre un marco en ángulo de 3/16" embebido en concreto. Este marco contará en sus esquinas con aletas de anclaje de mínimo 5 cm de ancho y orificios de 1/2" para su fijación mediante pernos o varillas. El acabado final incluirá limpieza mecánica, base anticorrosiva y esmalte sintético color verde fluorescente tipo tráfico de alta visibilidad, resistente a la abrasión; la instalación requerirá la perforación de la estructura existente para la fijación de los pernos mediante la aplicación de adhesivo epóxico de alta resistencia, complementado con el vaciado de concreto de anclaje GROUNT para el correcto embebido, nivelación y confinamiento del marco.
	Un
	163.00
	$ 1,502,330 
	$ 244,879,857.35 

	1.2
	1.2
	 
	 
	Demolición mecánica controlada de tapas en concreto reforzado para cárcamos, con espesores e=5 cm a e=10 cm; incluye retiro de elementos, cargue, recolección, limpieza, transporte y disposición final de escombros en botadero autorizado por la autoridad ambiental.
	M2
	129.30
	$ 39,598 
	$ 5,120,142.65 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL OBRAS 
	 $                          250,000,000.00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL
	 
	 
	 
	 $                          250,000,000.00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 

	NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
	DESCRIPCION
	 PORCENTAJE 

	NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
	ADMINISTRACION
	 A= 
	19.68%

	NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
	IMPREVISTO
	 I= 
	0%

	 
	UTILIDAD
	 U= 
	5%

	
	TOTAL A.I.U
	 A.I.U.= 
	24.68%

	
	 



4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
El contrato tendrá un término de ejecución de DOS (02) MESES, atendiendo a la magnitud del proyecto, la programación física y financiera del presupuesto de administración y utilidad (A.U.). 
5. FORMA DE PAGO
[bookmark: _Hlk161144297]El valor total del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($250.000.000).
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El cinco por ciento (5%) restante se pagará contra la suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte de la interventoría y del supervisor del contrato.

PARÁGRAFO 1: Para la presentación de los informes escritos se deben traer un (1) original y una (1) copia, así mismo, se deberá entregar en formato digital (USB) con el registro fotográfico de todos los avances del proyecto.

PARÁGRAFO 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

PARÁGRAFO 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas de la Secretaría de Hacienda en lo relacionado con pagos.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Para las obras del “MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS Y LIMPIEZA DE CARCAMOS EN LAS VÍAS DEL AREA URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ; DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” Se realizará en cumplimiento de las siguientes normas y sus respectivas exigencias técnicas:

•	Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR – 10.
•	Las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías INVIAS, aprobadas por la Resolución Nro. 0001376 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio del Transporte
•	Norma de EPM ET-AS-ME08-16.
•	Presupuesto – Anexo técnico

a. Materiales
· Cemento
· Arena
· Triturado
· Agua
· Subbase
· Acero
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños cuando aplique, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Director de Obra
· Un (1) Residente de Obra
· Un (1) Tecnólogo SST y/o SISO
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de Obra Un (1) Ingeniero civil o de transporte dedicación del 50%
	Mayor o igual a 10 años como profesional la cual se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional
	Acreditar dos (2) certificaciones como ingeniero director en proyectos viales

	Residente de Obra Un (1) Ingeniero civil dedicación del 100%
	Mayor o igual a 6 años como profesional la cual se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional
	Acreditar experiencia como ingeniero residente de obra en dos (2) proyectos cuyo objeto sea proyectos viales Acreditar experiencia como mini en un (1) contrato de obras civiles.

	Tecnólogo en SST dedicación del 100%
	Experiencia mínima de un (1) año en trabajos relacionados con la Salud y Seguridad en el Trabajo, la cual se contabilizara a  partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional
	Acreditar experiencia como mínimo de un (1) contrato de obras civiles



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Volqueta de 7 ó 14 M3
2. Concretadora  
3. Equipo de limpieza
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El presente contrato no requiere autorizaciones o permisos especiales para su ejecución, toda vez que su objeto corresponde a actividades de mantenimiento de infraestructura existente, sin que se contemple ampliación, modificación estructural, intervención que implique variación del área construida o cambio de uso del bien inmueble. 
En ese sentido, las actividades previstas no se enmarcan dentro de aquellas que exigen licencia urbanística, por tratarse de intervenciones de conservación y mantenimiento, conforme a la normativa urbanística vigente. 
En cuanto a la competencia para la celebración del contrato, esta es inherente al Alcalde Municipal en su calidad de representante legal del ente territorial. 
La Ley 80 de 1993, en su artículo 2º, incluye a los municipios dentro de las entidades estatales sometidas a dicho estatuto, y en el artículo 11, literal b), establece que la competencia para dirigir procesos de selección y celebrar contratos en el nivel territorial radica en el representante legal de la entidad, esto es, el Alcalde Municipal. 
De igual manera, la Ley 1551 de 2012, en su artículo 29 literal d) numeral 5°, que modificó el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, dispone que corresponde al Alcalde: 
“…Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico y social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables…” 
Analizado el objeto contractual en el presente estudio previo, se concluye que no se configura ninguna de las causales en las cuales el Alcalde Municipal deba solicitar autorización previa al Honorable Concejo Municipal para contratar, conforme a lo establecido en el parágrafo 4° del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y en los Acuerdos Municipales No. 021 del 14 de noviembre de 2017 y No. 031 del 30 de noviembre de 2016. 
En consecuencia, el Alcalde Municipal cuenta con plena competencia legal para adelantar el proceso contractual y suscribir el respectivo contrato
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Para el presente proyecto no aplica notas técnicas especificas
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Para el presente proyecto se anexa los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU´S) de cada una de las actividades.
[bookmark: _GoBack]En constancia, se firma en Apartadó, Antioquia a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2026.

______________________________________________
LEINER IVAN MENA MURILLO
Secretario de Infraestructura Física
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