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ANEXO TECNICO




FICHA TECNICA

 

1. [bookmark: _Toc173451940]OBJETO

Adquisición de bienes para la modernización integral del sistema de control de acceso de la Superintendencia de Sociedades (Sede principal), mediante la entrega e implementación de los bienes y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, de acuerdo con las necesidades operativas y de seguridad de la Entidad.

1.1. [bookmark: _Toc173451941]CODIGOS UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase

	32151700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Controladores lógicos programables

	43211700
	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
	Equipo informático y accesorios
	Dispositivos informáticos de entrada de datos

	43231500
	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
	Software
	Software funcional específico de la empresa

	43233500
	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
	Software
	Software de intercambio de información

	46171600
	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad
	Seguridad, vigilancia y detección
	Equipo de vigilancia y detección

	80111600
	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
	Servicios de Recursos Humanos
	Servicios de personal temporal 

	81102700
	Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología.
	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control

	81111500
	Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología.
	Servicios Informáticos
	Ingeniería de software o hardware  

	81111800
	Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología.
	Servicios Informáticos
	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas. 


[bookmark: _Toc173451942]
2. TIPIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

En atención los objetivos estratégicos, la Superintendencia de Sociedades considera crucial la modernización del sistema de control de acceso en su sede principal. Para ello, se propone la contratación e implementación de un sistema de reconocimiento biométrico basado en tecnologías de vanguardia, con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia en el acceso a sus instalaciones. 

Estado Actual – Esquema Fotográfico.

La Entidad presenta un esquema fotográfico del estado actual- AS-IS de la distribución de Acceso.

Sede Principal
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Se indica a continuación las condiciones técnicas mínimas requeridas para la renovación del control de acceso de la Superintendencia de Sociedades.

 REQUERIMIENTOS GENERALES

	ITEM 1: CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES, FUNCIONARIOS Y DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE

	Se debe cumplir con los siguientes requisitos:

· EL CONTRATISTA deberá realizar el retiro completo de la solución actualmente instalada para el control de acceso físico, deberá contemplar al menos los siguientes elementos, entre otros que resulten necesarios: talanqueras, lectoras, cableado asociado, elementos de fijación, dispositivos de liberación, controladores, accesorios y cualquier otro componente que haga parte de la infraestructura existente. El desmontaje deberá efectuarse de manera segura, ordenada y sin afectar la operación normal de la entidad, garantizando la integridad de las áreas intervenidas y cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad vigentes en conjunto con el área de infraestructura de la Superintendencia de Sociedades para su supervisión y desmontaje controlado.
Así mismo, EL CONTRATISTA deberá coordinar y gestionar, en conjunto con el supervisor del contrato y el área de almacén de la entidad, la disposición final o el almacenamiento temporal de todos los equipos retirados.
· Esta gestión deberá garantizar el adecuado resguardo, inventario, traslado y entrega de los dispositivos desmontados, siguiendo los procedimientos internos establecidos por la entidad para el manejo de bienes y activos.
· EL CONTRATISTA deberá instalar las lectoras adquiridas en los puntos definidos por el supervisor del contrato.
· EL CONTRATISTA deberá entregar las lectoras configuradas e integradas al software de control de acceso que sea suministrado dentro del mismo proceso de contratación, garantizando la interoperabilidad entre ambos componentes.
· EL CONTRATISTA deberá realizar la configuración de los perfiles, grupos de acceso y niveles de autorización necesarios para visitantes, contratistas y funcionarios, de acuerdo con las políticas de seguridad establecidas por la entidad y tomando como base las funcionalidades del sistema de control de acceso adquirido.
· EL CONTRATISTA deberá garantizar que las lectoras permitan la autenticación mediante los mecanismos habilitados en el sistema de control de acceso (Biometría facial, tarjeta móvil y tarjeta física)
· EL CONTRATISTA deberá realizar las conexiones y la integración de las lectoras con los dispositivos de control y monitoreo de puertas (electroimanes, sensores de puerta y demás componentes), asegurando su funcionamiento coordinado con el software de control de acceso.
· EL CONTRATISTA deberá garantizar que el nuevo sistema de control de acceso (software y lectoras) sea plenamente compatible con las tarjetas físicas actualmente utilizadas por la entidad. Para tal fin, el sistema suministrado deberá soportar la tecnología de las tarjetas vigentes, la cual corresponde a tarjetas MIFARE las cuales son tarjetas inteligencias de tecnología  RFID. El sistema deberá permitir que dichas tarjetas sigan siendo válidas para autenticación y acceso, sin requerir reemplazo, reprocesamiento o reenrolamiento, salvo que la entidad determine lo contrario.
· EL CONTRATISTA deberá apoyar el enrolamiento de los funcionarios, contratistas, pasantes y demás personal autorizado por la entidad, con el fin de garantizar su correcto registro y habilitación en el sistema de control de acceso, permitiendo su ingreso mediante reconocimiento facial, tarjeta virtual, tarjeta física u otros mecanismos definidos por la entidad
· EL CONTRATISTA deberá suministrar dos controles para habilitar el acceso vía remoto para las puertas del despacho.
· EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar dos (2) dispositivos de control de acceso por medio de control remoto y botón no touch, los cuales deberán ubicarse en los puntos definidos por la entidad para habilitar la apertura remota de las puertas del despacho. Estos dispositivos deberán permitir la activación del sistema de apertura de la puerta basado en electroimanes, garantizando que el personal pueda salir del despacho sin necesidad de contacto físico con el mecanismo.
· El sistema deberá integrarse plenamente con la infraestructura existente de control de acceso y cumplir con los estándares de seguridad y operación establecidos por la Superintendencia de Sociedades.

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LECTORAS BIOMÉTRICAS
Las lectoras deberán cumplir con las siguientes características técnicas:
	CANTIDAD Y DESCRIPCION:
	RECEPCION – 10 UND

	CANTIDAD Y DESCRIPCION:
	DESPACHO – 2 UND

	HARDWARE

	Pantalla
	1,3" o mayor

	Interfaz pantalla
	Táctil o no táctil

	Cámara
	Mayor o igual a 2MP

	Procesador
	Mínimo doble procesador de 1.5 GHz de velocidad

	Memoria
	Mínimo 8 GB de almacenamiento, mínimo 1 GB de RAM

	FUNCIONALIDADES DE CONTROL DE ACCESO

	Biometría
	Facial

	Lector de tarjetas
	Compatible con tecnologías 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV31), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos

	Lectura inalámbrica
	Compatible con NFC y/o BLE

	Distancia de autenticación facial
	Entre 30 a 100 centímetros

	Altura de autenticación facial
	Entre 140 y 190 centímetros

	Velocidad de autenticación facial
	Mínimo 0.2 segundos

	Detección de rostro vivo
	Soportado

	Funciones de enrolamiento
	La plataforma de acceso debe permitir diferentes métodos de enrolamiento:
-Uno a Uno
-Masivo
-Remoto vía celular o similar

	Funciones de integración
	Debe ser compatible con software de control de visitantes, plataformas de nómina, tiempo & asistencia, plataformas RRHH, plataformas ERP, plataformas de conferencias o similares a través de API / SDK o similar
Debe contar con funciones de integración con CCTV, VMS, BMS de forma nativa o a través de API / SDK o similar.

	CAPACIDADES DE REGISTRO

	Número máximo de credenciales (1:N)
	Mínimo 15.000 para rostro y tarjetas

	Capacidad de logs de eventos
	Mínimo 500.000

	INTERFACES DE COMUNICACIONES

	Puerto Ethernet
	mínimo 10/100 Mbps, 

	Puerto RS-485
	Un (1) canal maestro / Esclavo (Seleccionable)

	Protocolo OSDP
	versión 2 soportado

	Puerto Wiegand
	Un (1) puerto de entrada y un (1) puerto de salida, no compartido

	Entradas
	mínimo 2

	Relé de control
	Un (1) relé

	Power Over Ethernet
	Mínimo IEEE 802.3at

	Protocolo RTSP
	Soportado

	Puerto USB
	USB 2.0 (Type C)

	Entrada eléctrica
	Puerto DC 12 VDC Máximo 1A

	Tamper
	Suportado

	ESPECIFICACIONES FÍSICAS

	Temperatura de operación
	Entre -20 °C y 50 °C

	Humedad de operación
	Entre 0 % y 80 %, sin condensación

	Grado de protección IP
	mínimo IP66

	Grado de protección antivandálico
	mínimo IK06

	Accesorios
	Debe incluir soporte para instalación sobre torniquete tipo pasillo, fuente de alimentación y demás accesorios para su correcto funcionamiento

	CERTIFICACIONES

	Certificaciones
	CE, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH, WEEE, EAC, TELEC

	Ciberseguridad
	- Certificación ISO 27001 o similar
- Certificación ISO 27701 o similar
- Encriptación mínimo AES 128 bits (Nombre, ID, correo electrónico, huella, rostro, información de tarjeta, información de QR, PIN, contraseña inicio de sesión)
- comunicación TLS mínimo v1.2 
- HTTPS

	Para integradores
	- La certificación deberá ser emitida por el fabricante indicando que la empresa es un partner autorizado de la marca y deberá contar con certificación técnico presencial en implementación y soporte tanto de la plataforma como de los dispositivos biométricos
- Se deberá adjuntar copia del diploma o certificado de aprobación donde se identifique y avale el nombre de los participantes y compañía




	TORNIQUETES TIPO PASILLO CON PUERTA TIPO “ALA DE ANGEL”
Los torniquetes deberán cumplir con las siguientes características técnicas:
	CANTIDAD:
	3

	Tipo de equipo
	Pasillo motorizado bidireccional

	Tipo de pasillo
	Barrera abatible (swing gate)

	Tipo de material del cuerpo
	Cuerpo en aluminio o acero inoxidable AISI 304 con componentes en acero al carbono, con vidrio templado de 10 milímetros en la parte central

	Tipo de material de la barrera
	Vidrio templado de 10 milímetros de espesor y 870 milímetros de altura

	Tipo de motor
	Motor sin escobillas (Brushless motor)

	Configuración de pasillo
	Para el ingreso de funcionarios:
Dos (2) pasillos
Pasillo peatonal: 60 milímetros
Para el ingreso de visitantes:
Un (1) pasillo
Pasillo peatonal: 60 milímetros

	Rendimiento
	Entre 15 a 20 personas por minuto según el sistema de validación utilizado (tiempo del producto + tiempo del sistema de validación)

	Ciclos medio entre fallos (MCBF)
	Mínimo 8 millones de ciclos

	Tiempo medio entre fallos (MTBF)
	Mínimo de 100.000 horas

	Tiempo medio de reparación (MTTR)
	Máximo 45 minutos

	Fuente de alimentación
	110 / 240 voltios AC, 50/60Hz

	Consumo energético
	Máximo 320W por pasillo

	Temperatura de operación
	Entre -5ºC y 55ºC

	Humedad relativa
	0% a 95% (sin condensación)

	Nivel de protección
	IP42

	Cumplimiento de estándares
	RoHS y/o CE y/o ISO 9001

	Sistema de emergencia
	Sistema de apertura de barrera por medio de contacto seco para situaciones de emergencia

	Integración y compatibilidad
	Debe ser compatible con sistemas de control de acceso de reconocimiento facial, Smart Card, QR Code, colector de tarjetas

	Interfaz de usuario
	Pantalla intuitiva con pictograma tricolor de última generación (azul, verde y rojo).

	Señalización visual
	Luz LED tricolor para señalización de estados

	Conectividad
	Debe contar con tecnología Bluetooth para configuración mediante aplicación propia

	Sensórica
	Debe contar con mínimo dos (2) sensores infrarrojos integrados para la detección del paso de personas

	Seguridad
	Debe contar con un sistema de anti-aplastamiento integrado a la solución

	Accesorios
	Se debe incluir soportes, fuentes de alimentación y otros accesorios de instalación para el correcto funcionamiento



TORNIQUETES CON PUERTA TIPO “ALA DE ANGEL” PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
Los torniquetes deberán cumplir con las siguientes características técnicas:
	CANTIDAD:
	2

	Tipo de equipo
	Totem motorizado bidireccional

	Tipo de Totem
	Barrera abatible (swing gate)

	Tipo de material del cuerpo
	Cuerpo en aluminio o acero inoxidable AISI 304 con componentes en acero al carbono

	Tipo de material de la barrera
	Vidrio templado de 10 milímetros de espesor y mínimo 800 milímetros de ancho

	Tipo de mecanismo de la barrera
	Mecanismo de rotación con eje central en acero inoxidable sujeto al motor a través de acoplamiento elástico

	Tipo de motor
	Motor sin escobillas (Brushless motor)

	Rendimiento
	Entre 25 a 30 personas por minuto según el sistema de validación utilizado (tiempo del producto + tiempo del sistema de validación)

	Ciclos medio entre fallos (MCBF)
	Mínimo 5 millones de ciclos

	Tiempo medio entre fallos (MTBF)
	Mínimo de 100.000 horas

	Tiempo medio de reparación (MTTR)
	Máximo 35 minutos

	Fuente de alimentación
	110 / 240 voltios AC, 50/60Hz

	Consumo energético
	Máximo 120W por equipo

	Temperatura de operación
	Entre -5ºC y 55ºC

	Humedad relativa
	0% a 95% (sin condensación)

	Nivel de protección
	IP42

	Cumplimiento de estándares
	RoHS y/o CE y/o ISO 9001

	Sistema de emergencia
	Sistema de apertura de barrera por medio de contacto seco para situaciones de emergencia

	Integración y compatibilidad
	Debe ser compatible con sistemas de control de acceso de reconocimiento facial, Smart Card, QR Code, colector de tarjetas

	Interfaz de usuario
	Pantalla intuitiva con pictograma tricolor de última generación (azul, verde y rojo).

	Seguridad
	Debe contar con un sistema de bloqueo de giro por medio de freno electromagnético

	Accesorios
	Se debe incluir soportes, fuentes de alimentación y otros accesorios de instalación para el correcto funcionamiento




CONTROLADOR INALÁMBRICO PARA LA LIBERACIÓN DE ELECTROIMÁN EN OFICINA DESPACHO SUPERINTENDENTE

	CANTIDAD:
	2

	ESPECIFICACIONES GENERALES

	Fuente de alimentación (Voltaje de operación)
	12 VDC/12mA

	Frecuencia de operación
	433,92 MHz

	Alcance de transmisión
	Mínimo 40 metros en línea de vista

	Tipos de operación
	Encendido/Apagado

	Salidas de interfaz
	Dos (2) relés: NO, NC y COM


 
BOTON NO TOUCH PARA LIBERACION DE PUERTAS
	CANTIDAD:
	2

	ESPECIFICACIONES GENERALES 

	Fuente de alimentación (Voltaje de operación)
	12 a 24 voltios DC

	Temperatura de operación
	-20°C a 55°C

	Humedad de operación
	0 a 95% (humedad relativa)

	Tipo de material
	Panel rectangular en acero inoxidable

	Contacto de salida
	Contacto NO/NC/COM



ELECTROIMANES DE PUERTAS DESPACHO
	CANTIDAD:
	2

	ESPECIFICACIONES GENERALES 

	Fuente de alimentación (Voltaje de operación)
	12 VDC/500 mA, 24 VDC/250 mA

	Temperatura de operación
	-10°C hasta 55°C

	Humedad de operación
	0% a 95% (sin condensación)

	Capacidad de fuerza de sujeción
	Mayor o igual a 270 kg (590 lbs)

	Indicador de funcionamiento
	Indicador LED de 2 colores

	Accesorios
	Debe incluir soporte de anclaje de tipo LZ
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REQUERIMIENTOS GENERALES DE LOS PASILLOS:

Se debe cumplir con los siguientes requisitos:

· EL CONTRATISTA deberá suministrar, instalar, configurar y dejar operativos los pasillos/torniquetes en los puntos definidos por el supervisor del contrato, garantizando su correcta fijación, alineación y funcionamiento bidireccional según el diseño aprobado. 
· EL CONTRATISTA deberá integrar los pasillos con el sistema de control de acceso adquirido en este proceso, asegurando la interoperabilidad con las lectoras ofertadas (entradas/salidas, señales de apertura/cierre, estados y alarmas), el registro de eventos y la aplicación de reglas de acceso definidas por la Superintendencia de Sociedades.
· EL CONTRATISTA deberá habilitar en los pasillos la autenticación mediante los métodos soportados por la solución propuesta (p. ej., biometría facial, tarjetas físicas y/o credenciales móviles), de conformidad con la parametrización del sistema y los grupos de acceso establecidos. 
· EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar el cableado de red UTP y de control/señal requerida por cada pasillo, con materiales certificados y conforme a buenas prácticas, debidamente identificado, garantizando desempeño y estabilidad para la operación continua. 
· EL CONTRATISTA deberá integrar los pasillos con los dispositivos y señales auxiliares necesarios (controladores, módulos I/O, pictogramas/semáforos, zumbadores, sensores fotoeléctricos, contactos secos, etc.) para la detección de paso, anti-tailgating y apertura/cierre seguro, incluyendo la gestión de apertura de emergencia ante eventos de evacuación o falla de energía, de acuerdo con las políticas de la Superintendencia de Sociedades.
· EL CONTRATISTA deberá realizar pruebas de funcionamiento (apertura por credencial, rechazo, alarmas, sentidos de paso, restauración post-falla, tiempos de apertura/cierre y conteo de paso), dejando registro de resultados, no conformidades y acciones correctivas.
· EL CONTRATISTA deberá suministrar los herrajes, bases, soportes y accesorios necesarios, así como realizar las adecuaciones menores requeridas (canalizaciones, sellado y anclajes), manteniendo las áreas intervenidas con la estética original. 
· EL CONTRATISTA deberá entregar planos/as-built, esquemas de conexión, etiquetado e inventario de activos de cada pasillo, así como el manual de operación básico para personal de seguridad y el plan de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.


	SOFTWARE CONTROL DE ACCESO.

ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE:

· El software deberá permitir el uso de credenciales o tarjetas virtuales, las cuales deben ser compatibles con tecnología NFC y/o Bluetooth de acuerdo con el teléfono inteligente (Smart Phone) donde sean utilizadas.
· Las credenciales móviles o tarjetas virtuales a utilizar en teléfono inteligente (Smart Phone) deben permitir usar el teléfono como una forma de autenticación de los funcionarios y obtener acceso a través de un sistema de control de acceso de puertas.
· El funcionario deberá recibir un correo electrónico con la asignación de la credencial móvil. El software deberá contar con licencias móviles para 1200 funcionarios.
· El software deberá contar con una aplicación móvil compatible con IOS y Android la cual funcionará como tarjeta virtual y se deberá descargarse mínimo de las tiendas de App Store y Play Store.  La aplicación móvil deberá tener una disponibilidad en tiendas por mínimo 5 años contados a partir del recibo a satisfacción del software.
· EL CONTRATISTA deberá diseñar la tarjeta virtual con base en el modelo de carné institucional definido por la entidad, garantizando que conserve las mismas características gráficas, dimensiones, tipografía, escudos, colores, distribución de la información y demás elementos visuales establecidos, con el fin de que pueda ser utilizada como mecanismo de identificación de los funcionarios de la entidad.
· El software deberá ser integrado con el directorio activo (Active Directory) de la Superintendencia de Sociedades para ser utilizado como sistema de autenticación y sincronizar toda la información de los funcionarios. 
· EL CONTRATISTA deberá entregar las tarjetas virtuales configuradas y personalizadas con las plantillas de carnet que tiene actualmente definidas la Superintendencia de Sociedades
· El software debe permitir enrolar tarjetas de proximidad, carnets que actualmente tiene la Superintendencia de Sociedades y registrar los elementos con los que ingresen los visitantes y funcionarios. 
· EL CONTRATISTA deberá integrar el software de control de acceso con el directorio activo (Active Directory) traer todos los usuarios del dominio y si se desactiva el usuario del dominio automáticamente desactivarlo en el control de acceso.
· El Software de visitante deberá permitir la selección entre varios grupos de acceso a diferentes áreas para asegurar que el visitante no tenga acceso a pisos u oficinas que no están autorizados.
· EL CONTRATISTA deberá crear y configurar los grupos de acceso requeridos por la Superintendencia de Sociedades para las áreas restringidas, tales como Data Center, área de Seguridad, Despacho y demás dependencias que la entidad determine, de conformidad con los perfiles, niveles de autorización y lineamientos definidos por la entidad
· EL CONTRATISTA deberá dejar configurado e implementado que todos los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades puedan ingresar con biometría facial, Tarjeta física y tarjeta virtual. 
· EL CONTRATISTA deberá crear todos los grupos de acceso en el software de control de acceso e integrarlo con el control de visitante.
· EL CONTRATISTA deberá garantizar que la solución de control de acceso suministrada, incluyendo tanto el software como las lectoras adquiridas en este proceso, se entregue completamente integrada y operativa, incorporando todas las funcionalidades que ofrezcan las lectoras suministradas y asegurando su compatibilidad con los módulos destinados a la gestión de visitantes y usuarios internos.
· EL CONTRATISTA será encargado de toda la configuración y parametrización del software y de la configuración que demande la aplicación móvil.
· Todas las configuraciones e implementación de la solución deberán ser realizada por EL CONTRATISTA.
· La tarjeta virtual y física deberá ser desactivada cuando un usuario sea deshabilitado del directorio activo en tiempo real. 
· La base de datos del software de control de acceso deberá utilizar Microsoft SQL Server como motor de base de datos. Esta base de datos deberá ser instalada y configurada en la infraestructura tecnológica de la Superintendencia de Sociedades, cumpliendo con las políticas, lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad para la administración de plataformas y servicios de TI. Asimismo, la aplicación deberá ser desplegada sobre un sistema operativo Windows Server, en una versión compatible con la solución suministrada y alineada con los estándares institucionales vigentes, estos servidores se dispondrán por parte del grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología de la entidad y su implementación y despliegue se deberá realizar el conjunto con EL CONTRATISTA y el mencionado grupo.
· EL CONTRATISTA deberá realizar las actualizaciones del firmware de las lectoras a la última versión estable que cumpla con los requerimientos técnicos del presente Anexo.
· EL CONTRATISTA deberá realizar la actualización del software de control de acceso que se suministre dentro del presente proceso, garantizando que dicho software se encuentre en la última versión estable disponible y que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en este Anexo Técnico.
· El software deberá integrarse de forma nativa con los pasillos/torniquetes ofertados, habilitando apertura controlada, cierre automático, control de sentidos, reglas de paso por grupo/horario, antipassback y anti-tailgating, así como la visualización de estados (libre, bloqueado, alarma) y el registro de eventos por equipo.
· El software deberá permitir que todos los métodos de autenticación habilitados (biometría facial, tarjeta física y/o credencial móvil) resulten válidos para el paso por los pasillos, respetando las políticas y niveles de autorización definidos.
· El software deberá ofrecer tableros y reportes sobre uso de pasillos (conteos por franja, rechazos, alarmas, tiempos de apertura/cierre, fallas), exportables a formatos estándar.
· Todos los eventos generados en los pasillos deberán quedar trazados y auditables (fecha/hora, usuario/credencial, equipo, acción/resultado), integrándose al módulo de auditoría general del sistema.
· El software deberá soportar estados de emergencia para pasillos (apertura/ desbloqueo según política de la Entidad) y registrar dichos cambios como eventos de seguridad.
· El sistema de control de acceso y el sistema de gestión de visitantes deberán operar bajo una arquitectura de alta disponibilidad (HA), garantizando la continuidad del servicio ante fallas de hardware, software, red o base de datos.
· El software deberá contar con un módulo de cargue masivo de eventos de acceso en caso de contingencia o caída del sistema, permitiendo registrar manualmente entradas y salidas de funcionarios, contratistas y visitantes.
· EL CONTRATISTA deberá configurar todas las lectoras adquiridas, incluyendo la asignación de direcciones IP, parámetros de comunicación y demás configuraciones requeridas, así como su integración, parametrización y registro en el software de control de acceso, garantizando su correcto funcionamiento y operación


	SOFTWARE DE GESTIÓN DE VISITANTES

· El software de visitante deberá configurarse para permitir Agendar visitas desde un portal Web a los visitantes.
· El Software de Visitantes deberá ser administrado a través del portal Web donde se podrá: administrar, configurar el sistema, generar reportes, realizar consultas y programar visitas, entre otras funcionalidades.
· El software de visitantes debe configurarse para permitir el registro del ingreso de los visitantes a través de las estaciones Cliente de las Recepciones de la Superintendencia de Sociedades. Este componente deberá ser una aplicación de escritorio, la cual debe ser estar instalada en cada uno de los equipos de registro de visitantes.
· El software de visitante deberá tomar datos básicos como Tipo de documento, No. Documento, Nombres, Apellidos, Entidad /compañía, Cargo, EPS, Teléfono, información de contacto en caso de emergencia, Email y Fotografía, entre otros. Esta información deberá quedar almacenada en la base de datos del sistema de control de visitantes. 
· El software de visitantes tendrá la opción ingreso de visitantes por medio de reconocimiento facial.
· El software debe permitir llevar un registro fotográfico actualizado de todos los visitantes que ingresen a la Superintendencia de Sociedades.
· El software de visitante se debe configurar para la activación de alertas de visitantes no deseados.
· En el software debe permitir que en las noches sean desasignadas las tarjetas de las personas que no las devolvieron y permitir agregar una novedad automática, para que, en la próxima visita de esa persona, el operador pueda identificar esta situación, de igual manera deberá permitir bloquear dicha tarjeta. 
· El software debe contar con una funcionalidad de minuta que permita el registro de novedades desde las estaciones cliente.
· El software de visitante deberá permitir el cargue masivo de agendamiento de visitas desde el portal web, es decir agendamiento de varias visitas a la vez desde un archivo de texto plano que contenga el listado de las personas a agendar.
· El software debe permitir el registro de cédulas de ciudadanía colombiana a través de pistolas de lectura del código de barras 2D que contiene el número y los nombres y apellidos completos del ciudadano.
· Cuando el visitante no cuente con el documento de identificación, el software debe permitir el registro manual.
· El funcionario debe tener la capacidad de crear y agendar previamente sus propias visitas para un día o varios días de visita.
· EL CONTRATISTA debe configurar la autorización de visitas programadas, de tal forma que cuando uno de los funcionarios realice un pre-agendamiento de una visita, éste no se podrá ver reflejado en la portería o recepción, hasta tanto no se dé una previa autorización en el sistema por parte de un funcionario o coordinador de seguridad de la Superintendencia de Sociedades.
· El software debe permitir la verificación de los datos almacenados incluida la fotografía del visitante que regresa a una segunda o más visitas en el instante que se está registrando. Esto con el fin de evitar que los visitantes sean suplantados.
· El software de visitantes tendrá la opción de crear accesos a todos los proveedores con visitas frecuentes que tenga la Superintendencia de Sociedades y permitir la programación del tiempo de permanencia que tengan en la Superintendencia de Sociedades. Adicionalmente debe permitir el registro de fechas de vigencia de la ARL y EPS.
· EL software debe configurase para permitir el registro los elementos que traiga un visitante ya sea un portátil, mouse, teclado, pantalla, etc.
· El software de Visitante debe configurarse para conectar un dispositivo de captura de fotos para el registro fotográfico de los visitantes y deberá ser compatible con cámara web.
· El software de visitante deberá contar múltiple lenguaje y debe ser configuradas en idioma español todas las consolas. Todos los campos del Software de visitantes deben estar en español.
· La solución de visitantes para recepcionistas (cliente) debe poder ser instalada en equipos de Windows 11 profesional o superior.
· EL software debe incluir los licenciamientos de Software instalado requeridos para todos los puntos de registro de visitantes
· Para la asignación de tarjetas de proximidad físicas desde la estación de registro de visitantes se debe suministrar y configurar un lector de dichas tarjetas por cada estación de registro de visitantes. El costo de las lectoras deberá ser incluido en el costo total del software.
· El software deberá ser compatible con las tarjetas de proximidad frecuencia de 13.56 Mhz – sin contacto, formato de bits controlado directamente por el fabricante igual o superior a 48 Bits
· El sistema en su configuración debe permitir establecer perfiles de administración tales como administradores, recepcionistas y reportes entre otros, de acuerdo con los perfiles de los usuarios que utilicen el aplicativo.
· EL CONTRATISTA deberá garantizar que el software de gestión de visitantes que se suministre sea plenamente compatible con los dispositivos de control de acceso ofrecidos dentro del presente proceso, asegurando la integración y el funcionamiento de todas las funcionalidades soportadas por dichos dispositivos.
Esta compatibilidad deberá incluir, como mínimo, el uso de los métodos de autenticación y credenciales habilitados por la solución propuesta, tales como: (Autenticación biométrica, Liberación y apertura de puertas, tarjetas físicas o tarjetas virtuales) El software deberá operar de manera integrada y coherente con las capacidades de las lectoras y demás dispositivos que el proveedor incluya en su propuesta técnica.
· EL CONTRATISTA deberá garantizar que el software de gestión de visitantes que se suministre se integre de manera completa y nativa con el sistema de control de acceso adquirido en el presente proceso.
La integración deberá permitir el funcionamiento coordinado de todas las funcionalidades requeridas, incluyendo la administración de credenciales, la gestión de accesos, la interoperabilidad con las lectoras y la sincronización de datos entre ambos sistemas, asegurando una operación unificada y eficiente.
· El software de visitante deberá incluir todo el licenciamiento que se requiera con el objeto de cumplir con todas las funcionalidades solicitadas en el presente documento.
· Todo el licenciamiento requerido para asignación de tarjetas Virtuales para funcionarios, APP móvil para funcionarios deberán ser incluidos en este proceso.   
· Todo el licenciamiento requerido para el pre-agendamiento de visitantes para todos los funcionarios deberá ser incluido en este proceso.
· El software debe contar con un módulo especial para el monitoreo de visitantes programados, activos y cancelados por parte del personal de seguridad de la institución.
· El software de visitantes contara como mínimo con unos dashboard de los visitantes registrados, visitantes registrados al ingreso (Check-In), registrados a la salida (Check-Out), Temporales (subcontratistas)
· El sistema debe contar con un módulo de auditoría General para monitorear los cambios realizados en el sistema por los diferentes usuarios. Mínimo se deben auditar los módulos los principales del sistema de control de visitantes (Empleados, parámetros, programación y visitantes) identificando tipo de acción, módulo afectado, usuario que realiza la acción y fecha de registro la acción.
· El software debe ser personalizable con los logos de la entidad.
· El software debe permitir la configuración de envíos automáticos de reportes seleccionados a uno o más correos. Estos reportes se deben poder enviar diariamente de forma automática a los correos configurados.
· El software de visitantes deberá emitir credenciales temporales (tarjeta física temporal, credencial móvil temporal y/o acceso biométrico temporal) válidas para el paso por pasillos según agenda, horario y áreas autorizadas; al expirar la visita, la credencial deberá invalidarse automáticamente.
· La integración deberá permitir que los pasillos validen en línea el estado de la visita (vigente, expirada, cancelada), aplicando restricciones de acceso y generando eventos ante intentos no autorizados.
· El sistema deberá permitir parametrizar reglas de encolamiento y control de flujo en horas pico (si el hardware lo soporta), priorizando accesos por tipo de visitante o por puntos específicos, y reportar métricas de uso por pasillo.
· En el uso de credencial temporal, el sistema deberá enviar notificaciones con instrucciones de acceso (punto de ingreso y pasillo asignado si aplica), y registrar en auditoría las entregas/revocaciones de credenciales temporales.
· El sistema de control de acceso y el sistema de gestión de visitantes deberán operar bajo una arquitectura de alta disponibilidad (HA), garantizando la continuidad del servicio ante fallas de hardware, software, red o base de datos.
· El software deberá contar con un módulo de cargue masivo de eventos de acceso en caso de contingencia o caída del sistema, permitiendo registrar manualmente entradas y salidas de funcionarios, contratistas y visitantes.
· EL CONTRATISTA deberá integrar el sistema de control de visitantes con el sistema de control de acceso, garantizando su correcta interoperabilidad, sincronización de información y funcionamiento, de conformidad con los lineamientos y requerimientos definidos por la entidad.


	REPORTES DEL SOFTWARE CONTROL DE ACCESO Y VISITANTES

· El software de visitantes deberá tener la capacidad de ejecutar reportes en varios formatos como csv, pdf, docx, etc.
· El software deberá permitir la generación de reportes en rangos de fechas, que podrán establecer los operarios del sistema, de los registros históricos de los ingresos y/o ubicaciones visitadas de funcionarios y visitantes. 
· El software deberá permitir generar el reporte de estadísticas de ingreso por áreas de destino más usadas, cantidad de ingresos y salidas de un visitante y funcionarios. 
· El software debe permitir generar reportes, indicando número de registros de visitantes, funcionarios y alertas generadas por cada una de las recepcionistas del sistema, dichas alertas se generan de acuerdo con la información que registren previamente los operadores o en el momento de registrar a un visitante por primera vez.
· El software deberá permitir la generación de un informe en tiempo real que muestre las personas (visitantes, contratistas y funcionarios) que han registrado su ingreso y que se encuentran actualmente dentro de las instalaciones de la entidad, incluyendo información como nombre, documento, hora de ingreso, destino o dependencia visitada y estado vigente de permanencia.

El software deberá permitir la generación de diferentes tipos de reportes incluidos los siguientes:

· Informe de entradas y salidas de visitantes y contratistas.
· Informe de entrada y salida de visitantes / contratistas por sitio visitado. 
· Informe de visitantes y contratistas dentro de las instalaciones. 
· Cantidad de usuarios atendidos por estaciones de acceso. 
· Cantidad de visitas por persona
· Cantidad de visitas de la persona a la institución. 
· Cantidad de registros por recepcionista o vigilante. 
· Cantidad de personas por destino o dependencia. 
· Informe estadístico de ingresos de visitantes y contratistas semanales, mensuales y anuales. 
· Registro de visitantes en un día específico y a determinada hora 
· Cantidad de visitas por persona y/o por lugar a visitar. 
· Consulta independiente de las visitas del día y registro de los datos de un visitante esperado 
· Informe de entrada y salida de personas por ubicación visitada 
· Informe de personas dentro de las instalaciones por periodos de tiempo 
· Cantidad de usuarios atendidos, quienes registran equipos en el acceso de visitantes 
· Cantidad de visitas de la persona a la institución 
· Cantidad de personas por destino o dependencia 
· Detalle de elementos ingresados por persona 
· Resumen diario de visitantes 
· Informe estadístico de ingresos de personas semanal, mensual y anual 
· Reporte de horas extras funcionarios
· Reporte de ingresos por dependencia con rango de fechas



	ITEM 2: PARQUEADEROS

	Se debe cumplir con los siguientes requisitos:

· EL CONTRATISTA deberá realizar el retiro completo de la solución actualmente instalada para el control de acceso físico, deberá contemplar al menos los siguientes elementos, entre otros que resulten necesarios: lectoras, cableado asociado, elementos de fijación, dispositivos de liberación, controladores, accesorios y cualquier otro componente que haga parte de la infraestructura existente. El desmontaje deberá efectuarse de manera segura, ordenada y sin afectar la operación normal de la entidad, garantizando la integridad de las áreas intervenidas y cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad vigentes en conjunto con el área de infraestructura de la Superintendencia de Sociedades para su supervisión y desmontaje controlado.
· Así mismo, EL CONTRATISTA deberá coordinar y gestionar, en conjunto con el supervisor del contrato y el área de almacén de la entidad, la disposición final o el almacenamiento temporal de todos los equipos retirados.
Esta gestión deberá garantizar el adecuado resguardo, inventario, traslado y entrega de los dispositivos desmontados, siguiendo los procedimientos internos establecidos por la entidad para el manejo de bienes y activos.
· EL CONTRATISTA deberá instalar las lectoras adquiridas en los puntos definidos por el supervisor del contrato.
· EL CONTRATISTA deberá entregar las lectoras configuradas e integradas al software de control de acceso que sea suministrado dentro del mismo proceso de contratación, garantizando la interoperabilidad entre ambos componentes.
· EL CONTRATISTA deberá realizar la configuración de los perfiles, grupos de acceso y niveles de autorización necesarios, debido a que el parqueadero subterráneo es exclusivo para funcionarios.
· EL CONTRATISTA deberá garantizar que las lectoras permitan la autenticación mediante los mecanismos habilitados en el sistema de control de acceso (Biometría facial, tarjeta móvil y tarjeta física)
· EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar el cableado de red UTP necesario para el funcionamiento de cada lectora, utilizando material certificado y conforme a los estándares de calidad vigentes. El cableado deberá instalarse de manera ordenada, cumplir con buenas prácticas técnicas y estar debidamente identificado, garantizando un desempeño óptimo para la operación del sistema de control de acceso.
· EL CONTRATISTA deberá realizar las conexiones y la integración de las lectoras con los dispositivos de control y monitoreo de puertas (electroimanes, sensores de puerta y demás componentes), asegurando su funcionamiento coordinado con el software de control de acceso.
· EL CONTRATISTA deberá garantizar que el nuevo sistema de control de acceso (software y lectoras) sea plenamente compatible con las tarjetas físicas actualmente utilizadas por la entidad. Para tal fin, el sistema suministrado deberá soportar la tecnología de las tarjetas vigentes, la cual corresponde a tarjetas MIFARE las cuales son tarjetas inteligencias de tecnologia RFID. El sistema deberá permitir que dichas tarjetas sigan siendo válidas para autenticación y acceso, sin requerir reemplazo, reprocesamiento o reenrolamiento, salvo que la entidad determine lo contrario.
· EL CONTRATISTA deberá suministrar un (1) control para habilitar el acceso vía remoto para las talanqueras vehiculares del parqueadero subterráneo.
· EL CONTRATISTA deberá reutilizar la botonera que tiene el personal de vigilancia para permitir la apertura manual de las talanqueras vehiculares desde el puesto de control, para que estas permitan realizar la apertura y cierre de entrada y salida. En caso de que no se cuente con esta botonera o se identifique que la botonera actual no cumple con los requerimientos para el correcto funcionamiento del sistema, deberá incluirse dentro de la solución.



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LECTORAS BIOMETRICAS
Las lectoras deberán cumplir con las siguientes características técnicas:
	CANTIDAD:
	4: 2 para ingreso a parqueadero descubierto y 2 para ingreso a parqueadero subterráneo

	Cantidad y descripción 
	PARQUEADERO DESCUBIERTO – 2 UNDS

	Cantidad y descripción

	PARQUEADERO SUBTERRÁNEO – 2 UNDS

	HARDWARE

	Pantalla
	1,3" o mayor

	Interfaz pantalla
	Táctil o no táctil

	Cámara
	Mayor o igual a 2MP

	Procesador
	Mínimo doble procesador de 1.5 GHz de velocidad

	Memoria
	Mínimo 8 GB de almacenamiento, mínimo 1 GB de RAM

	FUNCIONALIDADES DE CONTROL DE ACCESO

	Biometría
	Facial

	Lector de tarjetas
	Compatible con tecnologías 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV31), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos

	Lectura inalámbrica
	Compatible con NFC y/o BLE

	Distancia de autenticación facial
	Entre 30 a 100 centímetros

	Altura de autenticación facial
	Entre 140 y 190 centímetros

	Velocidad de autenticación facial
	Mínimo 0.2 segundos

	Detección de rostro vivo
	Soportado

	Funciones de enrolamiento
	La plataforma de acceso debe permitir diferentes métodos de enrolamiento:
- Uno a Uno
- Masivo
- Remoto vía celular o similar

	Funciones de integración
	Debe ser compatible con software de control de visitantes, plataformas de nómina, tiempo & asistencia, plataformas RRHH, plataformas ERP, plataformas de conferencias o similares a través de API / SDK o similar.
Debe contar con funciones de integración con CCTV, VMS, BMS de forma nativa o a través de API / SDK o similar.

	CAPACIDADES DE REGISTRO

	Número máximo de credenciales (1:N)
	Mínimo 15.000 para rostro y tarjetas

	Capacidad de logs de eventos
	Mínimo 500.000

	INTERFACES DE COMUNICACIONES

	Puerto Ethernet
	Mínimo 10/100 Mbps, 

	Puerto RS-485
	Un (1) canal maestro / Esclavo (Seleccionable)

	Protocolo OSDP
	Versión 2 soportado

	Puerto Wiegand
	Un (1) puerto de entrada y un (1) puerto de salida, no compartido

	Entradas
	Mínimo 2

	Relé de control
	Un (1) relé

	Power Over Ethernet
	Mínimo IEEE 802.3at

	Protocolo RTSP
	Soportado

	Puerto USB
	USB 2.0 (Type C)

	Entrada eléctrica
	Puerto DC 12 VDC Máximo 1A

	Tamper
	Suportado

	ESPECIFICACIONES FÍSICAS

	Temperatura de operación
	Entre -20 °C y 50 °C

	Humedad de operación
	Entre 0 % y 80 %, sin condensación

	Grado de protección IP
	Mínimo IP66

	Grado de protección antivalndalico
	Mínimo IK06

	Accesorios
	Debe incluir soporte para instalación en piso o muro según sea la condición, fuente de alimentación y demás accesorios para su correcto funcionamiento

	CERTIFICACIONES

	Certificaciones
	CE, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH, WEEE, EAC, TELEC

	Ciberseguridad
	- Certificación ISO 27001 o similar
- Certificación ISO 27701 o similar
- Encriptación mínimo AES 128 bits (Nombre, ID, correo electrónico, huella, rostro, información de tarjeta, información de QR, PIN, contraseña inicio de sesión)
- Comunicación TLS mínimo v1.2 
- HTTPS

	Para integradores
	- La certificación deberá ser emitida por el fabricante indicando que la empresa es un partner autorizado de la marca y deberá contar con certificación técnico presencial en implementación y soporte tanto de la plataforma como de los dispositivos biométricos
- Se deberá adjuntar copia del diploma o certificado de aprobación donde se identifique y avale el nombre de los participantes y compañía



TALANQUERAS VEHICULARES PARA INGRESOS A PARQUEADEROS
Las talanqueras deberán cumplir con las siguientes características técnicas
	CANTIDAD:
	4

	ESPECIFICACIONES GENERALES 

	Longitud del brazo
	Para la talanquera de ingreso y salida del parqueadero descubierto deberá ser de tres 3 metros, mientras que para la talanquera de ingreso y salida del parqueadero del sótano Subterráneo deberá ser de cuatro (4) metros

	Diseño de talanquera
	La talanquera deberá contar con una configuración de brazo recto en la entrada y salida del parqueadero descubierto, y una configuración de brazo articulado en la entrada y salida del parqueadero subterráneo.

	Unidad motriz
	Debe estar compuesto por un sistema electromecánico basado en un motor de 24 voltios DC

	Tiempo de apertura y cierre
	No mayor a 2 segundos

	Consumo energético
	No mayor a 170 W

	Fuente de alimentación
	220 voltios AC a 50 / 60 Hz

	Ciclo de trabajo
	Debe soportar mínimo 450 ciclos / hora de uso continuo

	Nivel de protección
	Mínimo IP54

	Temperatura de operación
	Entre -20ºC hasta 55ºC

	Ciclos medio entre fallos (MCBF) para el motor
	Mínimo 1 millón de ciclos

	Conectividad
	Debe contar con tarjeta de control con entradas y salidas programables

	Control de velocidad
	Deberá contar con la capacidad de regular la velocidad del movimiento del brazo en 10 niveles

	Seguridad
	Deberá contar con sistema de levantamiento automática de barrera, ya sea al momento de entrar en contacto con un obstáculo, o que sea activado por medio de una señal de contacto seco en situaciones o eventos de emergencia

	Cumplimiento de estándares
	RoHS y/o CE y/o ISO 9001

	Accesorios
	Se debe incluir loop inductivo prearmado, detector de loop, fotocelda IR con transmisor y receptor y botonera de accionamiento, además de soportes, fuentes de alimentación y otros accesorios de instalación para el correcto funcionamiento de la solución.







	CABLEADO ESTRUCTURADO

	• EL CONTRATISTA deberá realizar, previo al inicio de la instalación del cableado estructurado, una reunión con el supervisor del contrato y la oficina o dependencia encargada, con el fin de definir y validar la nomenclatura, el esquema de marcación, la identificación de los puntos y la categoría del cableado a implementar, de conformidad con los lineamientos establecidos por la entidad.
• EL CONTRATISTA deberá realizar el suministro e instalación de todos los puntos de cableado estructurado y puntos eléctricos requeridos, cuando aplique, incluyendo la totalidad de materiales, accesorios y elementos necesarios para la correcta operación y puesta en funcionamiento de los dispositivos del sistema de control de acceso, tales como molinetes, lectoras, botones de salida, torniquetes, talanqueras vehiculares y demás componentes asociados.
• Todos los puntos instalados deberán quedar debidamente certificados, y EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del contrato los respectivos reportes o certificados de cada punto, con el fin de que se valide el estado, funcionamiento y cumplimiento técnico de las conexiones asociadas a lectoras y demás dispositivos del sistema de control de acceso.
• EL CONTRATISTA deberá suministrar y entregar patch cord certificados de fábrica, tanto para las conexiones entre el patch panel y el switch como para cada uno de los dispositivos del sistema de control de acceso que los requieran, garantizando su adecuada conectividad, compatibilidad y correcto funcionamiento, empleando cable mínimo categoría 6A.
• EL CONTRATISTA deberá suministrar todos los elementos requeridos para la adecuada implementación de la solución, tales como faceplate, conectores y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, conexión y funcionamiento, de conformidad con las especificaciones técnicas y lineamientos establecidos por la entidad.
• EL CONTRATISTA deberá realizar el marquillado e identificación previa de todos los puntos de red y patch cord instalados, conforme a la nomenclatura establecida por la entidad, garantizando su adecuada trazabilidad, organización y control
• EL CONTRATISTA deberá garantizar la entrega integral de todos los elementos, materiales, accesorios y componentes necesarios para la correcta instalación, conectividad, operación, integración y puesta en funcionamiento de la totalidad del sistema de control de acceso, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.
• EL CONTRATISTA deberá integrar el nuevo cableado con la infraestructura existente (racks, patch panels y switches) siguiendo buenas prácticas de organización, orden y administración del cableado.
• EL CONTRATISTA deberá entregar la documentación técnica correspondiente, incluyendo planos “as built”, relación de puntos de red y resultados de pruebas, garantizando la trazabilidad y correcta operación del sistema de control de acceso.
• EL CONTRATISTA deberá ofrecer soluciones de cableado estructurado en categoría 6A tipo F/UTP de alta calidad con chaqueta libre de halógenos y bajo en humos (LSOH-3) con prueba ETL que verifique cumplimiento en normativas IEC 60332-3, IEC 60754 e IEC 61034., además que su diámetro nominal exterior no sea mayor a 6.9 mm y sea de calibre 23 AWG. 
• EL CONTRATISTA deberá gestionar, a través del fabricante de cableado estructurado, la provisión de servicios profesionales especializados, incluyendo la asignación de un ingeniero con matrícula profesional vigente y certificación RCDD, perteneciente a la nómina del fabricante, quien será responsable de brindar supervisión técnica y soporte especializado durante la fase de implementación del sistema de cableado estructurado







	REQUERIMIENTOS PARA CUMPLIR POR ITEM

	INSTALACIÓN y SOPORTE

· EL CONTRATISTA deberá instalar, configurar y dejar en perfecto funcionamiento las Lectoras y los pasillos y demás componentes solicitados. De igual forma deberá dejar las áreas donde se instalan los bienes en las mismas condiciones de estética y acabados que presentaban antes de iniciar las labores de instalación.
· EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todas las bases, soportes y elementos de fijación que se requieran, ya sean de piso, pared o del tipo que aplique, según las condiciones y necesidades de cada escenario donde se ubiquen los equipos. Dichos elementos deberán ser previamente aprobados por el supervisor del contrato, teniendo en cuenta criterios de funcionalidad, seguridad, estabilidad y adecuada presentación estética en cada punto de instalación, especialmente en los espacios donde se dispongan lectoras y demás dispositivos del sistema de control de acceso.
· EL CONTRATISTA debe ejecutar todas las labores de instalación, configuración, estabilización y demás elementos que sean necesarios para cumplir con los requerimientos técnicos y funcionales especificados, de tal forma que se conforme un sistema completo, integrado y enteramente operacional.
· EL CONTRATISTA deberá contemplar disponibilidad y permanencia en sitio durante cinco (5) días posteriores a la salida a producción, con el fin de realizar actividades de acompañamiento, estabilización, afinamiento y soporte del sistema, atendiendo de manera oportuna las fallas, inconvenientes o ajustes que puedan presentarse en el ingreso de funcionarios, contratistas, visitantes y demás usuarios autorizados.

	
[bookmark: _Toc221082381]GARANTÍA

[bookmark: _Toc221082382]La garantía debe ser directamente del fabricante e incluir todos los costos de operación, en los que EL CONTRATISTA debe contemplar todas las integraciones y licencias que se requiera para el buen funcionamiento, sin que esto genere costos adicionales a la Superintendencia de Sociedades.  

· Garantizar que el software de control de acceso y visitantes opere en perfecto estado de funcionamiento mediante reemplazo y/o reparación y/o actualización y/o configuración por parte del contratista.
· Ofrecer mínimo dos (2) años de garantía de fábrica para todos y cada uno de los equipos, dispositivos y software que se ofrece, a partir de la fecha de la entrega a satisfacción, instalación y aceptación por parte de la supervisión del contrato. 
· Garantizar que el software de control de acceso y visitantes opere en perfecto estado de funcionamiento mediante reemplazo y/o reparación y/o actualización y/o configuración por parte del contratista.
· El software de control de acceso y visitantes deberá contar con un soporte o actualización o configuración o reconfiguración que se requieran deberán contar con garantía directa de la fabricante ejecutada través del contratista por el termino de 2 años contados a partir de la puesta en operación del sistema en su totalidad.
· La garantía debe incluir todos los costos de operación, en los que debe contemplar todas las integraciones y licencias que se requiera para el buen funcionamiento, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad.  

Atender los requerimientos de garantía y asistencia técnica, cuantas veces lo requieran bajo las siguientes condiciones:
· [bookmark: _Toc221082383][bookmark: _Toc221082384]Modalidad de atención 5 x 8 de lunes a viernes excluidos días festivos.
· Tiempo de solución no mayor a 4 horas contadas a partir del reporte del incidente.
· [bookmark: _Toc221082385]Atender servicios de manera telefónica o remota a fin de determinar la falla reportada.
· [bookmark: _Toc221082386]Cuando se haya determinado el problema y no se encuentre solución telefónica o remota, el Contratista debe asignar un técnico para que se desplace a las oficinas de la Superintendencia de Sociedades, en un tiempo no mayor de cuatro (4) horas contadas a partir de haber determinado la no solución remota o telefónica.
· [bookmark: _Toc221082387]Entregar informes o documentación detallada de todos los procedimientos realizados en los equipos, el soporte brindado, actualizaciones, de igual forma debe detallar las causas, procedimientos preventivos y soluciones futuras a los problemas o daños presentados.
· [bookmark: _Toc221082388][bookmark: _Toc221082389]Se debe contar con un centro de servicio local avalado por el fabricante de los equipos encargado del servicio postventa.
La empresa integradora debe estar certificada en la solución como mínimo nivel intermedio. Presentar certificación y carta del fabricante.



	[bookmark: _Toc221082391]TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Realizar la transferencia de conocimiento en la implementación y operación de las Lectoras y Pasillos, para mínimo 8 personas que la Dirección de Tecnología indique, con una intensidad horaria de mínimo 16 horas.

Brindar transferencia de conocimiento en el soporte y la operación del software ofertado para personal de soporte de mesa de ayuda y recepcionistas de la Superintendencia de Sociedades con una intensidad horaria de mínimo 32 horas.





FICHA TÉCNICA


	CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	Cant.
	IDENTIFICADOR DEL BIEN
	CALIDAD MINIMA
	DESEMPEÑO

	32151700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	4
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Equipos nuevos menores a un año de fabricación con garantía y soporte de 3 años.
	Molinete tipo pasillo pivotante peatonal motorizado bidireccional, izquierdo o derecho, pasillo con vidrio templado pivotante de 12mm de espesor y 870mm de altura, gabinete en acero inoxidable, con dos pictogramas de operación, MCBF 5 millones de ciclos y espacio físico para integración Smart Card. Con soporte para fijar los lectores biométricos a cada lado.

	32151700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	2
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Equipos nuevos menores a un año de fabricación con garantía y soporte de 3 años.
	Molinete tipo pasillo pivotante peatonal motorizado bidireccional, central para personas con movilidad reducida, pasillo con vidrio templado pivotante de 12mm de espesor y 870mm de altura, gabinete en acero inoxidable, con dos pictogramas de operación, MCBF 5 millones de ciclos y espacio físico para integración Smart Card. Con el soporte para fijar los lectores biométricos a cada lado de altura adecuada para personas que se desplacen en silla de ruedas.

	32151700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	20
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Equipos nuevos menores a un año de fabricación con garantía y soporte de 3 años.
	Lectores biométricos faciales, dactilares y de tarjeta. 

	32151700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	2
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Equipos nuevos menores a un año de fabricación con garantía y soporte de 3 años.
	Módulos de disparo y electroimanes

	32151700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	2
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Equipos nuevos menores a un año de fabricación con garantía y soporte de 3 años.
	Talanquera vehicular con asta articulada de: 4,6mts y 5,2mts, accesorios, controladora, botonera, Loop, sensores anticaídas.

	32151700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	2
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Equipos nuevos menores a un año de fabricación con garantía y soporte de 3 años.
	Talanquera vehicular con asta de: 3,35mts y 3,60mts, accesorios, controladora, botonera, Loop, sensores anticaídas.

	32151700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	2
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Equipos nuevos menores a un año de fabricación con garantía y soporte de 3 años.
	Cámara de reconocimiento de placas vehiculares, sistemas de gestión, conversores.


	32151700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	2
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Equipos nuevos menores a un año de fabricación con garantía y soporte de 3 años.
	Lector de TAG o RFID de larga distancia para Activos y Equipos.

	43211700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	1
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Equipos nuevos menores a un año de fabricación con garantía y soporte de 3 años.
	Implementación, cableado, accesorios y adecuaciones necesarias.

	43231500
43233500
	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
	1
	Software
	Software de última generación
	Licenciamiento de software de gestión biométrica, módulos de: gestión de visitantes, gestión de colaboradores, gestión de parqueaderos, así como cualquier API de integración.

	43211700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	1
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Equipos nuevos menores a un año de fabricación con garantía y soporte de 3 años.
	Hardware y licenciamiento del hardware de gestión biométrica, como: Controladoras, nodos, cuchillas (Blade) y demás elementos físicos que dependiendo de cada marca o tipo de solución se requieran.  Incluido el suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y pruebas, así como el soporte, mantenimiento y garantía por tres (3) años.

	43211700
	Componentes y Suministros Electrónicos
	1
	Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización
	Equipos nuevos menores a un año de fabricación con garantía y soporte de 3 años.
	Estación de enrolamiento, computador, UPS de 3KVA, cámara para la toma de imagen, lector de huellas, lector de tarjetas y lector de cédulas y QR. Incluido el suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y pruebas, así como el soporte, mantenimiento y garantía por tres (3) años.

	81111500
81111800
	Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología.
	1
	
Servicios Informáticos
	Personal idóneo y con experiencia en sistemas de control de acceso.
	Servicio de enrolamiento y carnetización.















[bookmark: _Toc100216019]ANEXO 1 MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA


Ciudad y fecha

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Grupo de Contratos
Avenida El Dorado 51-80; oficina 204
Ciudad

ASUNTO: Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica 05 de 2026

Esta comunicación tiene por objeto presentar propuesta dentro del Proceso de Selección abreviada por subasta inversa electrónica 04 de 2026, que adelanta la Entidad para el “Contratar la modernización integral del sistema de control de acceso de la Superintendencia de Sociedades (Sede principal), mediante el suministro e implementación de los bienes y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, de acuerdo con las necesidades operativas y de seguridad de la Entidad.”

1. Tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta y obligar a la sociedad que represento en cada uno de los ofrecimientos hechos en esta propuesta. 
2. La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. 
3. Que el Representante Legal del proponente, acepta y avala la información cargada en la plataforma del SECOP II por (Nombre del proponente), para el presente proceso de contratación.
4. En el evento que me sea adjudicada la contratación, me comprometo a realizar todos los trámites tendientes al perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones. 
5. Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las entidades estatales, de conformidad con los artículos 8º y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios; de las sanciones establecidas por trasgresión a las mismas en los artículos 26, numeral 7, y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el artículo 44, numeral 1, de la misma norma. De igual forma, declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad que represento. 
6. De igual manera, declaro que no me encuentro incurso, ni la empresa que represento, en causal de inhabilidad por las conductas establecidas en los literales a), b) y c) del artículo 90 de la ley 1474 de 2011.
7. No tengo participación, ni los miembros de la sociedad que represento, en otra u otras de las sociedades o proponentes participantes en este proceso de selección.
8. No he efectuado acuerdos colusorios con otros proponentes o miembros integrantes de otros proponentes, en contra de terceros o de la Entidad, para distorsionar o defraudar el presente proceso de selección o contrariar la libre competencia.
9. Que el suscrito manifiesta bajo la gravedad del juramento que (no) ___ (si) ___ he sido multado por Entidad Oficial por incumplimiento de contrato estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los cinco (5) últimos años anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección. 
10. He estudiado cuidadosamente los documentos de la contratación, incluidas sus adendas, y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o interpretación errónea de los mismos. Así mismo, acepto el pliego de condiciones sin reservas ni condicionamientos. 
11. La vigencia de la propuesta es de 90 días
12. Conozco los términos y condiciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones, la “Ficha Técnica” y en el “Anexo Técnico”, y daré estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Entidad en dichos documentos, so pena de rechazo de la oferta. 
13. Que autorizo a la entidad para realizar notificaciones mediante correo electrónico y mediante el SECOPII de las actuaciones que se originen en el presente proceso de selección y en general en todas las etapas contractuales de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el correo relacionado en el presente formato.
14. Suministro la siguiente información para efectos de notificar los actos que la Superintendencia de Sociedades considere necesarios: 

	Representante Legal
	

	Cédula de ciudadanía o extranjería:
	

	Cargo
	

	Razón Social
	

	Nit
	

	Dirección domicilio
	

	Teléfono celular:
	

	Dirección Electrónica (e-mail)
	



En caso de ser persona jurídica, favor relacionar la persona encargada del proceso al interior de la empresa: 

	Nombre:
	

	Teléfono directo:
	

	Teléfono Celular 
	

	E-mail: 	
	

	Firma del Representante Legal o Persona Natural o Apoderado
	





[bookmark: _Toc100216020]ANEXO 2 – COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: ____________________ (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona  jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en ______________________(Domicilio de la persona firmante), identificado con _______________(Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de ______________ (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, (con NIT)__________________, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso anticorrupción, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

PRIMERO: Que la Superintendencia de Sociedades adelanta un proceso de selección abreviada por Subasta Inversa electrónica de 05 2026 para la celebración de un contrato estatal, cuyo objeto es el “Adquisición de bienes para la modernización integral del sistema de control de acceso de la Superintendencia de Sociedades (Sede principal), mediante la entrega e implementación de los bienes y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, de acuerdo con las necesidades operativas y de seguridad de la Entidad..”

SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE y LA ENTIDAD apoyar la acción del Estado colombiano, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. 

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y, en tal sentido, suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 

1.1. 	EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta; 1.2. 	EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre; 1.3. 	EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección abreviada por subasta inversa  Electrónica y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta; b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. 1.4. 		EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección abreviada por Subasta Inversa Electrónica o como efecto la distribución de contratos entre los cuales se encuentre el contrato que es materia del presente proceso de selección. 

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el pliego de condiciones, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.  En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de _____________ (Ciudad donde se firma el presente documento) a los ________________ (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE: 
_________________________________
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante legal). 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES, ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O LOS PODERES CONFERIDOS ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.


[bookmark: _Toc100216021]ANEXO 3 – MODELO CARTA SOBRE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Ciudad y fecha

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Grupo de Contratos
Avenida El Dorado 51-80; oficina 204
Bogotá D.C.

Asunto:	Conformación de Consorcio (__) / Unión Temporal (__)

Los abajo firmantes, manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio (_) / Unión Temporal (_), para participar en el Proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica 05 de 2026, de la Superintendencia de Sociedades, cuyo objeto es el “Adquisición de bienes para la modernización integral del sistema de control de acceso de la Superintendencia de Sociedades (Sede principal), mediante la entrega e implementación de los bienes y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, de acuerdo con las necesidades operativas y de seguridad de la Entidad.”
 
Por lo anterior expresamos lo siguiente: 

Que el nombre del Consorcio (_) Unión Temporal (_) es: ____________ 
La duración de este Consorcio (_) Unión Temporal (__) será igual al del término de ejecución y liquidación del contrato y un año más. 
El Consorcio (_) Unión Temporal (_) está integrado por: 

	NOMBRE
	IDENTIFICACIÓN O NIT
	ACTIVIDAD A REALIZAR
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN[footnoteRef:1] [1:  El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.] 


	
	
	
	

	
	
	
	



El representante del Consorcio (_) Unión Temporal (_) es: ______________ identificado con C.C. No._________ de ________ quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio (_) Unión Temporal (_) es solidaria de conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 

Que ninguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, y las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 sus decretos reglamentarios, y demás normas concordantes. 

Para constancia se firma en ____a los____ días del mes de ______ del año ______.

Atentamente, 

	Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes
	

	Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio (_) Unión temporal (_) de acuerdo con las facultades de representación legal
	

	Nombre y firma del representante legal del consorcio o unión temporal
	






[bookmark: _Toc100216022]ANEXO 4– FORMATO DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE


Objeto: 	Adquisición de bienes para la modernización integral del sistema de control de acceso de la Superintendencia de Sociedades (Sede principal), mediante la entrega e implementación de los bienes y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, de acuerdo con las necesidades operativas y de seguridad de la Entidad.

 La Entidad verificará la información aquí relacionada conforme la documentación aportada con la propuesta (Certificaciones, Contratos y RUP) 
 
	CONTRATO
	CONTRATANTE
	OBJETO
	SMMLV
	VALOR DEL CONTRATO
	Fecha inicial
	Fecha final
	Pag RUP
	Cons. RUP

	PRIMER CONTRATO
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEGUNDO CONTRATO
	
	
	
	
	
	
	
	

	TERCER CONTRATO
	
	
	
	
	
	
	
	

	CUARTO CONTRATO
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal o por quien haga sus veces o por el apoderado debidamente facultado para ello. 
No. de documento de identidad














ANEXO 5 – FORMATO AVAL DE LA PROPUESTA


Yo ___________________________, identificado con cédula de ciudadanía número __________, expedida en _________, en mi calidad de ingeniero de _____________, con matrícula profesional número ___________, expedida por ______________, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, AVALO la propuesta presentada por ______________, para participar en el proceso de selección cuyo objeto consiste en el: “Adquisición de bienes para la modernización integral del sistema de control de acceso de la Superintendencia de Sociedades (Sede principal), mediante la entrega e implementación de los bienes y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, de acuerdo con las necesidades operativas y de seguridad de la Entidad.”.

[bookmark: RANGE_A1_D1]En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes ________ de ______________ de 2026.


Firma del ingeniero que avala: ________________________________________
Nombre del ingeniero que avala: ______________________________________
Nombre de la Empresa Proponente: ___________________________________
Teléfono: ________________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________



















ANEXO 6 – MINUTA CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ______ DE 2026, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y __________.

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de bienes para la modernización integral del sistema de control de acceso de la Superintendencia de Sociedades (Sede principal), mediante la entrega e implementación de los bienes y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, de acuerdo con las necesidades operativas y de seguridad de la Entidad..
[bookmark: _Toc47601259]
[bookmark: _Toc8229229][bookmark: _Toc38303361][bookmark: _Hlk211628748]CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO: El presupuesto oficial de la contratación corresponde a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($860.877.383) M/CTE Este valor incluye el IVA y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar, y los gastos en que deba incurrir el contratista para la ejecución del contrato. 
El valor estimado del contrato será el monto de la propuesta económica que de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego de condiciones y el resultado de la subasta inversa resulte seleccionada.
El valor definido para la presente contratación se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 32326 expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la Entidad, con cargo al rubro de inversión C-3599-0200-11-53105B-3599923-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL de la vigencia fiscal 2026.

[bookmark: _Toc8398859][bookmark: _Toc8404806]CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO:  

La Entidad pagará el valor del contrato en dos (2) pagos discriminados de la siguiente manera:

· Un primer pago del 50% del valor del contrato a la entrega de los equipos y software licenciado a nombre la entidad conforme a la oferta realizada, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, en un periodo máximo de sesenta (60) días.

· Un segundo pago del 50% posterior a la instalación, configuración y puesta en marcha del control de acceso, incluyendo la validación de su correcta operación y el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, en un periodo máximo de sesenta (60) días.

Nota: Para hacer efectivo los pagos, el contratista deberá presentar la factura debidamente diligenciada y soportada, incluyendo el recibo a satisfacción firmado por el supervisor del contrato. 

El pago se realizará a través del Grupo de Tesorería de la Entidad., dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, mediante traslado electrónico de fondos, previo cumplimiento de los procedimientos legales; ingreso al Almacén de la Entidad del bien suministrado,  cuenta de cobro correspondiente, el cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y copia de los documentos que prueben que ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y de parafiscales (caja de compensación familiar, SENA e ICBF), si hay lugar a ello.

Para el pago se debe acreditar lo siguiente: 

a) Documento Certificado: Certificación y/o acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, en la que conste la entrega de los equipos y componentes y/o la instalación, configuración, pruebas y puesta en operación de la solución, conforme a las especificaciones del anexo técnico.

b) Factura electrónica: El contratista debe allegar la factura o cuenta de cobro congruente con los servicios efectivamente prestados. 

c) Informe supervisión: La supervisión del contrato, validará y entregará para el pago, un informe escrito sobre el avance, estado y ejecución del contrato que se suscriba, así como las actividades realizadas, de acuerdo con la planeación acordada previamente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se consignarán en la cuenta de ahorros o corriente que por escrito señaló el contratista en el formato de registro de cuentas bancarias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El monto total pagado no podrá exceder el valor total del contrato. Todos los pagos estarán sujetos a la programación y disponibilidad mensual del P.A.C., conforme a la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión Financiera, incluidos en el Sistema de Gestión Integrado de la SUPERSOCIEDADES. Así mismo, si los documentos para realizar el pago se radican en el mes de diciembre estaría sujeto además a la circular de cierre, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o a la constitución de cuentas por pagar.

PARÁGRAFO TERCERO: Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. 

PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA deberá cargar en el SECOP II la factura o cuenta de cobro según aplique, en el plan de pagos conforme a lo establecido en la presente cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos del trámite de pago, EL CONTRATISTA deberá presentar, con cada solicitud de pago, la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación prevista en el contrato sobre priorización de la contratación de personas naturales con discapacidad y/o emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, en su defecto, justificar documentalmente, con los soportes respectivos, las circunstancias objetivas, de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su cumplimiento. 
Cuando en cumplimiento de esta obligación hubiere vinculado personas con discapacidad, deberá allegar certificación suscrita por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en la que conste:
a) su permanencia durante el período facturado;
b) el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a que haya lugar; y
c) las novedades que se hubieren presentado frente a dicha obligación.
El supervisor verificará esta información como requisito para la aprobación del pago. El incumplimiento injustificado podrá dar lugar a la no aprobación del pago respectivo, sin perjuicio de las demás medidas contractuales aplicables

[bookmark: _Hlk211628998]CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2026, contado a partir de la fecha de inicio en SECOP II, así como de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
La vigencia de los servicios de garantía y soporte funcional de los equipos serán de dos (2) años, contados a partir de la puesta en funcionamiento del Sistema de Control de Acceso; el supervisor dejará constancia del inicio del soporte mediante un acta de inicio de esta fase.
La garantía de fábrica de los equipos, así como el licenciamiento, soporte y derecho a actualización del software suministrado, deberán mantenerse vigentes por un término mínimo de dos (2) años contados a partir de la puesta en funcionamiento de la solución, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
CLÁUSULA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN: 

La ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C. Avenida El Dorado No. 51- 80 

CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - El Contratista se obliga a

1.1 [bookmark: _Toc8398860][bookmark: _Toc8404807]	Obligaciones Generales
1. Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el estudio previo de conveniencia y oportunidad, y en la propuesta del contratista. 
2. Coordinar con el supervisor del contrato la programación general de actividades requeridas para la adecuada ejecución del objeto contractual, de conformidad con las condiciones establecidas en el anexo técnico y en los demás documentos del proceso.
3. Ejecutar el objeto del contrato con el personal idóneo, garantizando la calidad de los servicios prestados. 
4. Aceptar y cumplir las instrucciones que le sean impartidas por la Entidad, a través del supervisor del contrato, en el marco del objeto y las obligaciones contractuales. 
5. Informar dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que puedan inducir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la Entidad. 
6. Efectuar los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, y con los aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), si hay lugar a ello, atendiendo lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 y las demás normas aplicables.  
7. Asistir a la reuniones o mesas de trabajo que sean convocadas por la Superintendencia de Sociedades. 
8. Presentar los informes que sean requeridos durante la ejecución del contrato. 
9. Reportar cualquier novedad o anomalía, que se presente durante la ejecución del contrato al encargado de la supervisión. 
10. Contar con las herramientas necesarias para realizar las labores requeridas para la ejecución del contrato. 
11. Presentar la(s) factura(s) e informes con la periodicidad requerida, a más tardar dentro de los 15 días calendario siguiente del periodo a facturar o la fecha de corte, de conformidad con la forma de pago.  
12. Presentar la factura electrónica dando estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de octubre 11 de 2016 y las normas que lo modifiquen. 
13. Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida por parte del contratista del personal a su cargo y de sus subcontratistas, garantizando la confidencialidad de la información institucional a la cual lleguen a tener accesos directamente o por intermedio de terceros.  Las personas asignadas por el contratista deberán firmar el formato de acuerdo de confidencialidad, una vez iniciada la ejecución del contrato. 
14. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y del sistema de Gestión integrado de la Entidad, durante la ejecución del contrato. 
15. Atender los requerimientos que sobre la ejecución del contrato realicen otras entidades del Estado tales como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, entre otros. 
16. Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que haga uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén autorizados por la Superintendencia de Sociedades para conocerla. Al respecto el contratista deberá suscribir Compromiso de Confidencialidad, una vez perfeccionado el contrato, el cual formará parte integral del mismo. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Superintendencia, y a las demás autoridades competentes, para que adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 
17. No ejercer actos que comprometen o afecten a la Superintendencia de Sociedades, por lo que es su obligación como Contratista está en no utilizar, incluso después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: información de sus vigilados, bases de datos de cualquier índole, software, procedimientos, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento de su misión institucional. 
18. Aceptar que el material que sea creado y/o entregado en cumplimiento del contrato, será de propiedad de la Superintendencia de Sociedades y debe ir acompañado de sus versiones finales (Ley 23 de 1982). La Entidad podrá en un futuro utilizar dichos bienes y productos y de presentarse la necesidad del registro, el certificado de transferencia se deberá entregar en la forma y plazos establecidos en la solicitud realizada por quien ejerce la supervisión del contrato. 
19. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

[bookmark: _Toc8398861][bookmark: _Toc8404808]6.2 	Obligaciones Específicas: 

1. Suscribir el acta de inicio, junto con el supervisor del contrato, la cual contendrá un cronograma de actividades a desarrollar en cumplimiento del objeto contractual, cronograma que deberá ser revisado y aprobado previamente por el supervisor del contrato.
2. Cumplir a cabalidad con las especificaciones descritas en el Anexo Técnico del Proceso, así mismo debe garantizar la compatibilidad, escalabilidad, e interoperabilidad de los servicios en los productos nuevos y existentes.
3. Realizar el retiro adecuado de los componentes actuales del sistema de control de acceso y hacer entrega al área de almacén, de acuerdo con los protocolos establecidos por la Entidad.
4. Ejecutar las adecuaciones necesarias garantizando que las modificaciones realizadas no impacten en la presentación física de las instalaciones de la Entidad.
5. Suministrar los bienes y elementos objeto del contrato, de primera calidad, nuevos y originales, en las cantidades exigidas por la Entidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas previstas en el Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad, en el pliego de condiciones y en la propuesta del contratista. 
6. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, los bienes y elementos suministrados que no cumplan los requerimientos técnicos exigidos, que presenten defectos, fallas o que no sean aceptados por el Supervisor del contrato, dentro del término que éste le indique.
7. Realizar el transporte de los elementos a Instalar donde se requiera el servicio, los bienes y elementos objeto del contrato sin que ello implique costos adicionales para la Entidad.
8. Proporcionar plan y procedimientos de contingencia en caso de presentarse fallas de hardware, software o comunicaciones, de acuerdo con las políticas institucionales y alineado con los procedimientos establecidos por la empresa prestadora del servicio de vigilancia y seguridad privada contratada por la Entidad, garantizando que no se impacte la prestación del servicio de la Superintendencia de Sociedades.
9. Suministrar todo el personal, herramientas, equipos y, en general, cualquier gasto directo o indirecto, insumo que requiera el contratista para la debida instalación de los bienes y elementos objeto del contrato, Entregar al supervisor del contrato la respectiva remisión de los bienes, elementos y servicios prestados, discriminando su cantidad y valores.   
10. Garantizar que los elementos a entregar no afecten el funcionamiento o produzcan daños a las instalaciones o demás equipos de la Entidad.
11. Elaborar fichas técnicas de los bienes y elementos suministrados, así como de las novedades que presenten. 
12. Entregar los manuales de funcionamiento, mantenimiento y reparación de los bienes y elementos suministrados.
13. Prestar por un término de dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad, el servicio de soporte técnico especializado, mantenimiento preventivo y correctivo.
14. Otorgar garantía mínima de dos (2) años sobre los equipos, componentes, licencias y demás elementos suministrados en el marco del contrato, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad, incluyendo reposición, reparación, actualización y atención de fallas atribuibles a defectos de fabricación, funcionamiento o instalación, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad.
14. Contar con el personal técnico idóneo y suficiente para el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto del contrato según lo establecido en el anexo técnico. 
15. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato. 
16. Cumplir las demás obligaciones que se encuentren definidas en el anexo técnico el cual hará parte integral del contrato.
17. Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida por parte suya, del personal a su cargo y de sus subcontratistas de la información confidencial propiedad de la Entidad.  
18. Entregar a la Entidad el licenciamiento de carácter perpetuo, derechos de uso, activaciones, credenciales, accesos administrativos y demás componentes habilitantes de software requeridos para la correcta operación de la solución implementada, de conformidad con las condiciones técnicas, funcionales y de licenciamiento establecidas en el anexo técnico y en la propuesta adjudicada.
19. Realizar la configuración, parametrización e integración de la solución con los sistemas institucionales definidos por la Entidad, incluyendo el Directorio Activo (Active Directory), la infraestructura sobre Microsoft SQL Server, Windows Server y los demás componentes tecnológicos que resulten aplicables, garantizando la interoperabilidad entre los módulos de control de acceso, gestión de visitantes, accesos peatonales, vehiculares y áreas restringidas.
20. Realizar todas las pruebas necesarias, para comprobar el correcto montaje, conexión y condiciones para el adecuado funcionamiento de los elementos de la solución. Estas pruebas serán coordinadas con la supervisión del contrato, y realizadas por el contratista, con la participación de la Entidad. El contratista será quien elaborará los informes correspondientes, actas de aceptación, acompañamiento y realización de las actividades necesarias para la puesta en operación, sin costo adicional para la Entidad. Dichas pruebas no eximen al contratista de las garantías que se exigen para los elementos de toda la solución.
21. Garantizar el retiro de los elementos existentes, la instalación de los nuevos componentes, configuración y entrega de toda la solución en correcto funcionamiento.
22. Garantizar que el personal que intervenga en la ejecución del contrato cuente y utilicen todos los elementos de trabajo y de seguridad industrial de acuerdo con la normatividad aplicable.
23. Cumplir con las normas ambientales vigentes.
24. Garantizar la adecuada gestión ambiental de los residuos generados durante la ejecución del contrato, especialmente los derivados del retiro o reemplazo de equipos, dispositivos y componentes tecnológicos del sistema de control de acceso, conforme a la Ley 1672 de 2013, el Decreto 1076 de 2015, los lineamientos internos de la Entidad y demás normativa ambiental aplicable. Para tal efecto, el contratista deberá realizar su recolección, almacenamiento temporal, manejo y entrega de acuerdo con los procedimientos definidos por la Entidad y en coordinación con el supervisor del contrato.
25. Cumplir con los procedimientos institucionales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos por la Entidad, incluyendo la presentación de documentación previa al inicio de actividades, afiliaciones vigentes al Sistema de Seguridad Social Integral, gestión de riesgos asociados a las actividades contratadas y cumplimiento de los controles requeridos para actividades críticas cuando aplique.
26. Priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad y/o emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, en el evento en que requiera subcontratar bienes, obras, o servicios dentro de la cadena de provisión, y siempre que ello no comprometa la seguridad, la correcta ejecución del contrato ni el cumplimiento de la normatividad técnica y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026. Para efectos de verificación, el contratista deberá presentar con cada solicitud de pago la documentación correspondiente o, en su defecto, justificar documentalmente, con los soportes respectivos, las circunstancias objetivas, de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su cumplimiento. Para el cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá:

a) Mantener, durante la prestación del servicio técnico, la vinculación laboral de las personas con discapacidad incorporadas en cumplimiento de esta obligación, salvo circunstancias objetivas, de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas;
b) Atender los requerimientos de la supervisión relacionados con la verificación de su cumplimiento; y

c) Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad relacionada con esta obligación. El incumplimiento injustificado podrá constituir causal de incumplimiento contractual.

27. Las demás que surjan de la naturaleza del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones:

a) Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
b) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió por parte de la Entidad respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
c) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
d) Realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final del contrato, cumpliendo con el Cronograma establecido 
e) Que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
f) Que se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños

CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: En virtud del presente contrato la Entidad se obliga a:

1. Suministrar al contratista la información técnica, funcional y administrativa necesaria para la adecuada ejecución del objeto contractual, de conformidad con los documentos del proceso y el anexo técnico.
2. Facilitar el acceso coordinado a las instalaciones de la Entidad, para el desarrollo de las actividades de suministro, instalación, configuración, pruebas, puesta en funcionamiento y demás actividades asociadas al contrato.
3. Designar el personal de apoyo y los enlaces institucionales que resulten necesarios para el acompañamiento técnico, funcional y administrativo durante la ejecución del contrato.
4. Definir y suministrar los lineamientos institucionales, criterios de seguridad, perfiles, reglas de acceso y parámetros funcionales requeridos para la configuración e implementación de la solución.
5. Brindar acompañamiento y participar en las reuniones, mesas técnicas, visitas, validaciones y pruebas que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
6. Revisar y aprobar, a través de la supervisión, los entregables, informes, pruebas, configuraciones y demás productos que deba presentar el contratista en desarrollo del contrato.
7. Realizar el seguimiento y supervisión de la ejecución contractual, verificando el cumplimiento de las obligaciones pactadas, del anexo técnico y de las condiciones ofrecidas por el contratista.
8. Verificar la documentación presentada por el contratista para trámite de pago, de conformidad con la forma de pago y los requisitos contractuales aplicables.
9. Pagar el valor del contrato en los términos pactados, previa certificación de cumplimiento a satisfacción por parte de la supervisión y acreditación de los requisitos exigidos para cada pago.
10. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y que resulten necesarias para su adecuada ejecución.

CLÁUSULA NOVENA. - DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. - La Entidad, con el fin de verificar el cumplimiento del contrato y la calidad de lo contratado, ejercerá los debidos controles a través de la supervisión, que será ejercida por la por el Coordinador del Grupo de sistemas y arquitectura de tecnología y el profesional Jeisson Nicolás Lugo Herreño del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología.o la persona que el ordenador del gasto designe.
La supervisión atenderá lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión adoptado por la Entidad y lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Su función deberá ser ejercida de acuerdo con lo establecido por la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente, en la Guía para el Ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_g-efsice-02.pdf, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes actividades:

1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 
2. Tomar las medidas necesarias de acuerdo con los riesgos identificados que puedan afectar la eficacia del contrato de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de los riesgos.
3. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. 
4. Identificar las necesidades de cambio o ajuste del contrato.
5. Manejar la relación con el proveedor o contratista. 
6. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos del proceso. 
7. Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la Entidad y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.
8. Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los Documentos del Proceso.
9. Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes. 
10. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función. 
11. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.
12. Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.
13. Todas las demás establecidas en la Ley y las guías de la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente.

CLÁUSULA DÉCIMA.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: El presente contrato es de Compraventa, por lo tanto, las partes dejan expresa constancia que este acuerdo no implica el ejercicio de funciones públicas, constituye contrato de trabajo entre ellas, ni entre la Superintendencia y los dependientes del contratista designados para ejecutar el objeto de este contrato. Todos los costos y riesgos de la contratación de empleados los asume el contratista bajo su exclusiva responsabilidad. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS. - Constitución de la garantía única: el Contratista debe constituir a favor de la Entidad, por intermedio de una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente constituida en Colombia, cuya póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, una garantía de las previstas como mecanismos de cobertura del riesgo en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, expedida a favor de Entidades Estatales, contentiva de los siguientes amparos: 

	
	Amparo
	Valor asegurado
	Tiempo asegurado

	1
	Cumplimiento
	20% valor del contrato
	El plazo del contrato, la vigencia de los derechos de fábrica y 4 meses más.

	2
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado
	20% valor del contrato
	El plazo del contrato, la vigencia de los derechos de fábrica y 12 meses más.

	3
	Calidad de los servicios
	30% valor del contrato
	Desde la terminación del plazo de ejecución, la vigencia de los derechos de fábrica y 12 meses más.

	4
	Salarios, Prestaciones
Sociales
	5% valor del contrato
	El plazo del contrato y 3 años más




NOTA Deberá tener en cuenta que: 

Las vigencias de los amparos deberán ajustarse y extenderse de acuerdo con la fecha del inicio de ejecución, en caso de ser necesario. Los valores asegurados y las vigencias deberán ajustarse al valor y al plazo del contrato, de acuerdo con las modificaciones que se realicen durante su ejecución. De igual forma, cualquier modificación al contrato debe ser reportada a la compañía aseguradora. Los anexos emitidos por el asegurador deberán allegarse al Grupo de Contratos para su respectiva aprobación 

El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera al contratista de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la Superintendencia. El Contratista deberá mantener vigentes las garantías, amparos y pólizas y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 

PARÁGRAFO: Cualquier prórroga en el término de duración del contrato o modificación, requiere de la adecuación de la garantía por parte del Contratista. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - SANCIONES CONTRACTUALES. - En el evento que el Contratista incumpla con alguna de sus obligaciones por mora o retraso en el cumplimiento del contrato, la Entidad impondrá multas equivalentes al 0.5% del valor del ítem incumplido del contrato, por cada día de incumplimiento o mora, sin que en su totalidad excedan el 20% del mismo. Si se trata de una obligación diferente a la entrega, la multa será por el 0.5% del valor del contrato por cada día de incumplimiento. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

El Contratista reconocerá a la Entidad, a título de cláusula penal pecuniaria por los perjuicios que se pueda causar, una suma equivalente al 20% del valor del contrato, suma que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la Superintendencia hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensación de los saldos que adeude al Contratista si los hubiere, o mediante cobro de la garantía única de cumplimiento, o si esto no fuere posible, podrá acudir a la jurisdicción competente. La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción, la realización de los procedimientos y trámites que correspondan, con el fin que se impongan las sanciones contractuales a que haya lugar y las demás sanciones de ley. 

Para la aplicación de cualquier sanción contractual de las previstas en el pliego de condiciones, en el contrato y en la ley, se adelantará previamente el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, previos los requerimientos efectuados por la supervisión del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación y Supervisión adoptado por la Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CADUCIDAD. - En caso que se presente algún hecho constitutivo de incumplimiento por parte del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la Entidad, mediante acto administrativo debidamente motivado, dará por terminado el presente contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre y podrá hacer efectiva la garantía única, la cláusula penal pecuniaria y la indemnización de perjuicios a que haya lugar, si fuere el caso, de conformidad con las normas procedimentales respectivas. Igualmente, habrá lugar a declarar la caducidad del contrato, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiese lugar, en los casos expresamente señalados en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES. - De conformidad con los dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993, se aplicarán las cláusulas exorbitantes o excepcionales de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral del contrato en los términos previstos en la Ley

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El Contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad y/o incompatibilidad legal para suscribir el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CESIONES. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de la Superintendencia de Sociedades. 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, la Superintendencia de Sociedades está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la Superintendencia de Sociedades de la misma y solicitar su consentimiento. 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, la Superintendencia de Sociedades exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula contenida en el presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificación deberá hacerse por escrito, previo acuerdo de las partes. 

PARÁGRAFO: Para la aplicación de cualquier sanción contractual de las previstas en el pliego de condiciones, en el contrato y en la Ley, se adelantará previamente el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, previos los requerimientos efectuados por la supervisión del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación y Supervisión adoptado por la Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CONTROL DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: EL CONTRATISTA deberá enviar, junto con la factura, copia de los documentos que prueben que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (caja de compensación familiar, SENA e ICBF). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las diferencias que surjan en desarrollo del presente contrato, podrán ser resueltas directamente por las partes a través de la conciliación, la amigable composición o la transacción, para lo cual se someterán a lo dispuesto en el artículo 70 y siguientes de la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD, ACUERDO DE NO REVELACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE TERCEROS: El CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la información que conozca o le sea dada a conocer por la Entidad y a efectuar un adecuado tratamiento de datos personales de terceros, con ocasión del desarrollo del presente contrato. Para asegurar el cumplimiento de la obligación estipulada en esta cláusula el CONTRATISTA se obliga a proteger los datos personales y darle el uso exclusivo que el titular de los mismos haya autorizado, y, a devolver una vez finalizado el contrato, todos los documentos que se le hayan facilitado con ocasión del mismo. En todo caso, si el CONTRATISTA utiliza la información para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla o darla a conocer a terceros, será responsable por todos los perjuicios que le cause a la Entidad y deberá, por lo tanto, indemnizarla, previa verificación de lo anterior por parte de la Entidad. Igualmente, será causal para que la Entidad de por terminado el contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD. - El Contratista, deberá mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes, con ocasión de la ejecución del contrato. la Entidad deberá notificar al Contratista de manera oportuna las acciones u omisiones que originaron el daño o perjuicio para la Entidad, con el fin que este pueda defenderse y tomar las medidas judiciales o extrajudiciales que considere con respecto a terceros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El Contratista se obliga a prestar apoyo a las acciones del estado tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en razón o en relación con el contrato; rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista será responsable ante las autoridades por los actos u omisiones que desarrolle en ejecución del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente, será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y en las demás normas que establezcan responsabilidades respecto de los contratistas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
	CONTRATISTA

	Cargo: 
Dirección Avenida El Dorado No. 51-80 
Teléfono: 2201000
Correo Electrónico: 
	Nombre: 
Cargo: Representante Legal 

Dirección: 
Teléfono: 
Correo Electrónico:



CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acuerdo se entiende suscrito y perfeccionado con las firmas del Ordenador del Gasto y del Contratista a través de SECOP II. Para su legalización y ejecución se requiere: 1) La expedición del registro presupuestal por parte de la Entidad. 2) La aprobación de la póliza 3) La afiliación y acreditación del pago con el Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales. Una vez cumplidos los requisitos de ejecución, se procederá al inicio de ejecución.

Se firma por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,
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