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FORMATO No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ciudad y fecha
Objeto: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS POR LOS LABORATORIOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA.”

Con la entrega de este formato debidamente suscrito por el representante legal y/o persona natural, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales. 
Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la prestación del servicio y entrega del bien objeto del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas en el proceso. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 
El proponente seleccionado debe garantizar la ejecución del objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas por el INM y detalladas a continuación y en el documento ANEXO – ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, los cuales deben cumplir con los estándares requeridos y ser de excelente calidad, de conformidad con lo siguiente:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	
	
	

	1
	Desecador de vidrio con tapón de rosca o llave con placa
	Unidad (<300 mm)

	2
	Tubos plásticos de PP o HDPE cónicos para centrífuga con capacidad de 50 mL, autoclavable, resistentes a temperatura de hasta 120 °C, aptos para centrifugación a velocidad máxima en el intervalo de 12000 x g hasta 17000 x g
	Unidad con capacidad de 50 mL Cantidad minima 300unidades

	3
	Vaso de precipitados  de 1L, fabricado en vidrio de borosilicato, de acabado mate, de forma alta (Tipo Berzelius) , translucido, de graduación color blanca y autoclavable. Material con certificado de conformidad ISO 3819, DIN 12331
	Unidad con capacidad de 1L

	4
	Vaso de precipitados de 600 mL, fabricado en vidrio de borosilicato, de acabado mate, de forma alta (Tipo Berzelius) , translucido, de graduación color blanca y autoclavable. Material con certificado de conformidad ISO 3819, DIN 12331
	Unidad con capacidad de 600 mL

	5
	Anillo estabilizador de material de vidrio para viales de 500 a 2000 mL hecho de plomo con revestimiento de vinilo o acero inoxidable recubierto resistente a productos químicos o metal con recubrimiento equivalente resistente a productos químicos. 
	Unidad para viales de 500 a 200mL

	6
	MatrazErlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado de 1L,  autoclavable y con certificado de conformidad ISO 1773
	Unidad con capacidad de 1L

	7
	MatrazErlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado de 500 mL  autoclavable y con certificado de conformidad ISO 1773
	Unidad con capacidad de 500mL

	8
	MatrazErlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado de 250mL  autoclavable y con certificado de conformidad ISO 1773
	Unidad con capacidad de 250 mL

	9
	Frasco de laboratorio con rosca  DIN 168-1, GL 45, graduado de 250 mL, autoclavable.  Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul), fabricado en vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
	Unidad con capacidad de 250 mL

	10
	Frasco de laboratorio con rosca  DIN 168-1, GL 45, graduado de 500 mL, autoclavable.  Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul), fabricado en vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
	Unidad con capacidad de 500 mL

	11
	Frasco de laboratorio con rosca  DIN 168-1, GL 45, graduado de 1 L, autoclavable.  Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul), fabricado en vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
	Unidad con capacidad de  1L

	12
	Vaso de precipitados  de 25 mL, fabricado en vidrio de borosilicato, de acabado mate, de forma alta (Tipo Berzelius), translucido, de graduación color blanca y autoclavable. Material con certificado de conformidad ISO 3819, DIN 12331
	Unidad con capacidad de  25 mL

	13
	Vaso de precipitados  de 50 mL, fabricado en vidrio de borosilicato, de acabado mate, de forma alta (Tipo Berzelius), translucido, de graduación color blanca y autoclavable. Material con certificado de conformidad ISO 3819, DIN 12331
	Unidad con capacidad de  50 mL

	14
	Vaso de precipitados  de 100 mL, fabricado en vidrio de borosilicato, de acabado mate, de forma alta (Tipo Berzelius), translucido, de graduación color blanca y autoclavable. Material con certificado de conformidad ISO 3819, DIN 12331
	Unidad con capacidad de  100 mL

	15
	Frascos rectangulares de HDPE con tapón Nalgene™ 2L.
	Paquete X 4 unidades

	16
	Frascos rectangulares de HDPE con tapón Nalgene™ 1L
	Paquete X 6 unidades

	17
	Tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados de 2 ml. No esteriles
	Paquete x500unidades

	18
	Vidrio de reloj de Politetrafluoroetileno (PTFE) o Perfluoroalcoxi (PFA) de 80 mm 
	Unidad con capacidad de  80 mm

	19
	Jeringa de dos piezas Luer-slip excéntrica de 5 ml
	Caja x100 unidades

	20
	Caja Organizadora Plástica, con tapa y clip, de capacidad 27 L, Ancho 46.5 cm, Alto 26 cm, Profundidad 33 cm
	Capacidad 27 L, Ancho 46.5 cm, Alto 26 cm, Profundidad 33 cm

	21
	Tubos de polipropileno cónicos para centrífuga de 50 ml: Con graduaciones negras (o de cualquier color que sea visible, permita la correcta lectura del volumen y conserve su legibilidad durante el uso normal del producto), cierre hermético, apirógenas, fondo cónico, estériles, el intervalo de temperatura de trabajo recomendado para polipropileno y PET es el mismo (0-40 °C), sin RNAsa, sin DNAsa 
	Paquete por 25 unidades

	22
	Pipetas graduada clase A de 10 mL (Con división de escala 0.1 mL)
	Unidad con capacidad de 10 ml

	23
	Gradilla reversible para tubos de microcentrifuga 1,5 y 2,0 ml (80 posiciones) 0,2 y 0,5 ml (60 posiciones)
 Plástica, esterilizable para uso en mesa y en congelador
	Unidad

	24
	Gradilla plástica con tapa para tubos de PCR. 
Gradilla plástica con tapa, capacidad para 96 tubos de 0.2 ml. Capacidad para almacenar muestras en congelación y autoclavables. 
	Unidad

	25
	Gradillas en polipropileno para tubos de cuatro posiciones con bloqueo, para sujetar tubos de 50 ml, 15 ml, 1,5 ml o 0,5 ml. Con capacidad para conectar varias gradillas.  Capacidad para almacenar muestras en congelación y autoclavables. 
	Unidad

	26
	Soporte gradilla en aluminio para tubos de ensayo, En aluminio 
	Unidad

	27
	Pinza para tubo de ensayo reforzado, Metálica
	Unidad

	28
	Cajas de hielo para microtubos con tapa para 72 tubos de 1,5 a 2 ml. De polipropileno, soporte extraible, con tapa, temperatura de uso: -80 °C a 135 °C
	Paquete por 6 unidades

	29
	Gradilla refrigerante multisoporte. En aluminio, apto para 1 placa de PCR de 96 pocillos, 6 microtubos de 1,5 ml 0 2 ml y 8 tubos de 0,5 ml. Autoclavable
	Unidad

	30
	Contenedores de hielo de 4 l  con tapa Fondo plano
	Unidad con capacidad de 4L

	31
	Jeringa de 50 ml con aguja Esterile
	Caja x 25 unidades

	32
	Pipetas pasteur de 3 mL. Plastica en LPDE, No esteril, sin graduación
	Caja  x 500 unidades

	33
	Tiras de papel indicadoras de pH con cambio de color por unidad de pH 
	Caja x 100

	34
	Frascos lavadores. Plásticos
	Unidad con capacidad de 500 mL

	35
	Balón aforado Clase A Certificado Con Tapón Plástico 100 mL
	Unidad con capacidad de 100 mL

	36
	Balón aforado Clase A Certificado Con Tapón Plástico 50 mL
	Unidad con capacidad de 50 mL

	37
	Lápiz con punta de diamante diseñado principalmente para rotular o marcar en vidrio sobre objetos como portaobjetos, picnómetros, tubos, etc. La información grabada en el vidrio debe resistir la humedad, el calor, el frio y los disolventes.
	Unidad

	38
	Pesa sustancia de vidrio - pesa filtro esmerilado.  forma baja, capacidad 30 mL a 35 mL, tapón de fondo cerrado, esmerilado, ASTM - 438, TYPE-1, vidrio Boro 3.3, resistentes agentes química y mecánicamente fuertes. Impresión en blanco.  
	Capacidad 30 mL, diámetro 50 mm, alto 35 mm,

	39
	Frasco lavador de polietileno de boca ancha de cuatro colores con etiqueta de seguridad y tapón ventilado de 500 mL Etiqueta Metanol 
	Unidad

	40
	Desecador en vidrio,  sin llave, tapa con botón plástico, con placa en acero inoxidable de 300 mm
	Unidad con capacidad de 300 mm

	41
	Paños de limpieza industrial multiusos reutilizables  blanco. Con alta absorción de líquidos, aceites y grasas. Tipo Wypall X70 con Power Pockets
	Tamaño de paño: 42.1 cm x 27.6 cm, 88 Unidades

	42
	Termo de nitrógeno líquido y sobre mesa de 2 L Exterior de acero inoxidable duradero o aleaciones de aluminio, resistencia a la corrosión, boca ancha poco profunda ideal para usar como trampa fría conveniente diseño en forma de plato perfecto, tapa aislante a presión ventilada para evitar acumulación de presión 
	Unidad con capacidad de  2L

	43
	Low binding pipet tips, 1-200 ul.  Corning, Product Number 4148
	Paquete por 960 unidades

	44
	Botes de aluminio para pesar.
	W × L × D: 4 mm × 12 mm × 4 mm. Dimensiones aproximadas o equivalentes 
 Paquete x 100 unidades 

	45
	Botes de aluminio para pesar
	W × L × D: 4 mm × 12 mm × 7 mm. o W × L × D = 7 mm × 22 mm × 7 mm Dimensiones aproximadas o equivalentes 
Paquete x 100 unidades 

	46
	Low binding microcentrifuge tubes 1.7mL. Corning® Costar® low binding microcentrifuge tubes
 1.7mL low binding snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile. 
	Paquete por 250 unidades

	47
	Bureta con punta desplazada
	25 ml

	48
	Filtros de fibra de vidrio o vidrio borosilicato para hielo y hielo seco, utilizable de -196°C a +93°C 
	Paquete por 100 unidades

	49
	Puntas para micropipeta de 20- 200 uL Sueltas (amarillas)
	Paquete por 1000 unidades

	50
	Puntas para micropipeta de (1 mL o 1000 uL) Sueltas (azules)
	Paquete por 1000 unidades

	51
	Puntas para micropipeta de capacidad volumen 5 mL. Sueltas (azules)
	Paquete por 200 unidades

	52
	Puntas para micropipeta de capacidad volumen 10 mL. Sueltas (azules)
	Paquete por 100 unidades

	53
	Micro cuchara-espátula. Tipo: Forma de cuchara. 
	Tamaño (mm): 5x150. Espátula (mm): 5x40. Cuchara (mm): 5x9 Dimensiones aproximadas o equivalentes 

	54
	Cuchara para polvo en acero inoxidable
	Longitud (mm): 170. Espátula (mm): 10x40 
Dimensiones aproximadas o equivalentes 

	55
	Embudo Buchner de porcelana con diámetro de 70 mm, diámetro interno del vástago 55 mm, apto para filtración al vació, Capacidad de 100 mL.
	Diámetro de 70 mm, longitud del vástago 55 mm 
Dimensiones aproximadas o equivalentes 

	56
	Matraz kitasato con desprendimiento lateral con capacidad para 500 mL 
Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3 o material equivalente con bajo contenido de extractables. Con paredes gruesas. Intervalo de la graduación aproximada o equivalente de 150 a 500mL 
	Unidad

	57
	Tapa para desecador de vidrio, compatible con diámetro exterior de 270 mm y altura hasta la punta del mande de vidrio de 125 mm desecador de 200 mm, con dimensiones equivalentes compatibles. 
	Unidad

	58
	Tapa para desecador de vidrio, compatible con diámetro exterior de 320 mm y altura hasta la punta del mande de vidrio de 125 mm desecador de 250 mm con dimensiones equivalentes compatibles 
	Unidad



El oferente deberá además de las anteriores especificaciones técnicas, cumplir con las siguientes condiciones de manera obligatoria y aportar los documentos que se requieran junto con su propuesta so pena de no cumplir con los requisitos exigidos así: 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	El proponente deberá aportar en formato.zip la ficha técnica que evidencie las características (descripción, referencia y marca) de cada uno de los ítems requeridos por la entidad, las cuales deben estar nombradas con el número de ítem al que corresponda.



De llegarse a condicionar por parte del oferente de alguna forma el cumplimiento de estas especificaciones implicará el incumplimiento de las mismas y su oferta será NO HÁBIL TÉCNICAMENTE. 
En caso de no hacerlo en el tiempo establecido su oferta será NO HÁBIL
Proponente: ---------------------------------------------------------------------
Nit. No. -------------------------------
Dirección ----------------------------------------------------------------------
Teléfono -------------------------  	Fax---------------------------
Correo electrónico de la persona que atiende la presente contratación -------------------------
Nombre del Representante Legal:-----------------------------------------
Dirección ----------------------------------------------------------------------Teléfono ------------------------
Firma del Representante Legal --------------------------- 
Correo electrónico____________________
Documento de Identificación --------------------------------------------------
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