FORMULARIO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]: 
[Dirección de la entidad]
[Ciudad]
	

REFERENCIA:	Proceso de contratación No. [Incluir número del proceso de contratación], en adelante el “proceso de contratación” 

OBJETO: [Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta]


(El Apoderado o Representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en eI Estudio Previo y Pliego de Condiciones, me comprometo a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas obligatorias y especificaciones y condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento que se relacionan en el presente formato INDICAR, SI CUMPLE O NO CUMPLE). 

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio,
[bookmark: _4i7ojhp][bookmark: _2xcytpi]El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en las tablas anexas y conforme al siguiente resumen:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 

· Relaciones Bienes y Servicios a Adquirir.

	LOTE
	BOTE Zodiac Piso enrollable

	1
	[image: ]


	OBSERVACIÓN: Imagen de referencia.



	FICHA TÉCNICA BOTE INFLABLE PISO ENROLLABLE
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	CAPACIDAD
	

	Nombre del elemento 
	Cantidad/ descripción 
	

	Máximo número de personas (ISO6185)
	10
	

	Máxima carga incluyendo motor f/b y gasolina (ISO6185)
	1250 Kg
	

	Uso libre del piso en área M2
	2.95 m²
	

	Flotabilidad flotadores
	1.86 m
	



	DIMENSIONES
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	Descripción
	

	Eslora total :
	4.70 m
	

	Eslora interna :
	3.30 m
	

	Manga total :
	1.90 m
	

	Manga interna :
	0.90 m
	

	Peso vacío (con piso enrollable):
	125 Kg
	



	PESO DEL PISO:
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	descripción
	

	Piso Enrollable
	34 Kg
	

	Diámetro Flotadores :
	0.50 m
	

	Dimensión bote guardado: Saco Piso Roll-up
	0.75x1.50m
	



	SEGURIDAD / INFLADO
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	Cantidad/ descripción
	

	Quilla inflable :
	1
	

	Tubos de velocidad removibles
	2
	

	Puntos de inflado 
	2
	

	Válvulas de sobre presión:
	2
	

	Válvulas de intercomunicación e inflado:
	4
	

	Numero de compartimientos independientes en flotador principal:
	5
	

	Diseño categoría (EC 94/25):
	C
	

	Presión de inflado
	240 mbar
	

	MOTORIZACIÓN
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	Descripción
	

	Eje:
	Largo
	

	Espesor Espejo
	40 mm
	

	Motor F/B recomendado :
	40 HP
	

	Motor F/B máximo Versión Piso Enrollable :
	40 HP
	

	Peso Máximo Motor F/B : Versión Piso Enrollable
	95 kg
	



	EQUIPAMENTO ESTANDAR
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento
	Descripción
	

	Color del bote:
	negro
	

	Material bote
	csm / neopreno duratane
	

	Flotadores principales:  color negro
	1880 dtx, poliamida
	

	Tubos de velocidad: color negro
	1100 dtx, poliamida
	

	Piso: color negro 
	1100 dtx, poliamida
	



	ESPEJO (NEGRO)
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	Cantidad 
	

	Soporte en aluminio para motor f/b
	1
	

	Plaqueta de sacrificio para motor f/b (Madera contra placada marina)
	1
	

	Desagües de gran caudal:
	2
	

	Tensores en el espejo / piso:
	2
	

	Deflectores triangulares para agua
	2
	



	PISO ENROLLABLE
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	Cantidad 
	

	Listones en aluminio forrados en PVC
	1
	

	Tabla proa en Madera contra placada marina :
	1
	

	Forro con Hebilla sujeción Tanque de Buceo/CO2
	1
	

	Cincha Sujeción en Piso
	1
	

	Anillas en “D” para Sujeción de Equipo / Personal
	4
	



	VÁLVULAS
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	Cantidad 
	

	Válvula de inflado quilla central  :
	1
	

	Válvula en Proa del Bote para Inflado rápido a quilla central
	1
	

	Puntos de inflado:
	2
	

	Válvulas de sobrepresión Mirada
	2
	

	Tubos conectores en flotador principal a tubos inferiores de velocidad:
	2
	

	Válvulas de intercomunicación niqueladas:
	4
	



	REFUERZOS
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	Cantidad 
	

	Refuerzo periférico total, perfil bajo, color negro
	1
	

	Bota en acero inoxidable en parte inferior del espejo
	1
	

	Refuerzo plano debajo de quilla central, color negro
	1
	

	Refuerzo plano debajo de tubos de velocidad, color negro
	1 + 1
	

	Triángulos anti-salpicadura en popa del bote:
	2
	



	MANEJO Y SEGURIDAD TRIPULANTES
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	Cantidad
	

	Línea (cabo) de seguridad en piso, agarrado a 4 anillas en D :
	1
	

	Manija de proa (lamina de metal/ negra) :
	1
	

	Línea (cabo) de seguridad externa periférica :
	1
	

	Línea (cabo) de seguridad interna :
	2
	

	Agarraderas laterales suaves en Neopreno tipo “gorilla” :
	5+5
	

	Anillas interiores en “D” grandes (acero inoxidable/negras) :
	13
	



	IZADO Y TRAILEADO
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	Cantidad
	

	Anillas en D de arrastre/ traileado en proa (acero inox/negras):
	2
	

	Anillas en D de arrastre/traileado en popa(acero inox/negras) :
	2
	

	Puntos de izado popa (Anilla en U):
	2
	

	Puntos de izado proa:
	2
	



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	Cantidad 
	

	Kit de inflado rápido (Racor, mangueras y acoples
	1
	

	Kit de inflado rápido quilla 
	1
	

	Saco de transporte Bote Versión Piso Enrollable
	1
	

	Libreto de instrucciones 
	1
	

	Manual del usuario 
	1
	

	Kit de reparación con indicador de presión :
	1
	

	Cuerda de remolque 
	1
	

	Kit de mantenimiento
	1
	

	Inflador de pie Heavy Duty + manguera :
	2
	

	Inflador eléctrico.110v
	2
	

	Bolsa removible para documentos:
	2
	

	Llaves para Válvula de Inter-Comunicación
	2
	

	Remos (aluminio, pata plástica en T):
	6
	

	Flecher de iluminación 
	10
	

	Luces químicas 
	80
	



Imágenes de referencia para los accesorios estándar incluidos por bote

	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]
 


	KIT DE INFLADO RÁPIDO (RACOR, MANGUERAS Y ACOPLES

	
	CANTIDAD 
	1 por bote



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]
	KIT DE INFLADO RAPIDO QUILLA

	
	CANTIDAD 
	1 por bote



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]
 




	SACO DE TRANSPORTE BOTE VERSIÓN PISO ENROLLABLE

	
	CANTIDAD 
	1 por bote



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]
 




	MANUAL DE USUARIO / LIBRETO DE INSTRUCCIONES 

	
	CANTIDAD 
	1 por bote



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]
 




	KIT DE REPARACIÓN CON INDICADOR DE PRESIÓN

	
	CANTIDAD 
	1 por bote



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]



	CUERDA DE REMOLQUE 

	
	CANTIDAD 
	1 por bote




	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]
	KIT DE MANTENIMIENTO 

	
	CANTIDAD 
	1 por bote




	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]
	INFLADOR DE PIE HEAVY DUTY + MANGUERA

	
	CANTIDAD 
	2 por bote



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]
 


	INFLADOR ELÉCTRICO 110V

	
	CANTIDAD 
	2 por bote



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]



	BOLSA REMOVIBLE PARA DOCUMENTOS

	
	CANTIDAD 
	2 por bote



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]

 

	LLAVES PARA VÁLVULA DE INTER-COMUNICACIÓN

	
	CANTIDAD 
	2 por bote



		

	[image: ]
 

	REMOS (ALUMINIO, PATA PLÁSTICA EN T):

	
	CANTIDAD 
	6 por bote



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]
 
	FLECHER DE ILUMINACIÓN

	
	CANTIDAD 
	10 por bote



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR BOTE

	[image: ]
 


	LUCES QUIMICAS

	
	CANTIDAD 
	100 por bote




	LOTE
	MOTOR FUERA DE BORDA 40HP
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	2
	[image: ] 
	CARACTERÍSTICAS  
	

	
	
	Potencia nominal
	40 HP (29,8 kW)
	

	
	
	Tipo de motor
	2 tiempos
	

	
	
	Número de cilindros
	2 en línea
	

	
	
	Cilindrada
	Aproximadamente 703 cc
	

	
	
	Sistema de combustible
	Carburado
	

	
	
	Tipo de combustible
	Gasolina (mezcla aceite–combustible)
	

	
	
	Sistema de arranque
	Manual
	

	
	
	Sistema de dirección
	Timonera (caña)
	

	
	
	Sistema de elevación
	Manual
	

	
	
	Transmisión
	Avance – Neutral – Reversa (F-N-R)
	

	
	
	Longitud de eje
	Largo (L / 20”)
	

	
	
	Peso aproximado
	72 a 75 kg
	

	
	
	Sistema de inducción de combustible 
	Cargado con bucle 
	

	OBSERVACIÓN: Imagen de referencia
	



	ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS POR MOTOR FUERA DE BORDA 40HP
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	Nombre del elemento 
	Cantidad 
	

	Bujia NGK BR7HS-10
	12
	

	Impeller 40/2T
	04
	

	Aceite mezcla sintetica TCW3/2T
	40
	

	Aceite quicksilver 90 HIGH PERFORMANCE 
	10
	

	Helice black max aluminio  40/2T 
	3
	

	Buje para helice 
	1
	

	Arranque manual completo 40 / 2T
	1
	

	Camisa bomba de agua 
	4
	

	Herramienta principal 
	01
	

	Conexión y manguera 
	01
	

	Tanque de combustible auxiliar o interno
	01
	



Nota aclaratoria: Se tendrá en cuenta los bienes ofrecidos por los futuros oferentes que cumplan con las mismas características o características superiores y que en el comercio ofrezcan un mayor soporte para la garantía técnica, sin generar ningún costo adicional a la entidad. 


 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

	No.
	CONDICIÓN
	DESCRIPCIÓN
	El proponente deberá diligenciar la casilla de especificaciones técnicas indicando si CUMPLE O NO CUMPLE

	1
	Condición de los elementos
	Todos aquellos elementos necesarios, serán suministrados por el contratista en condición NUEVO DE FABRICA, no se aceptan productos manufacturados, repotenciados, y/o reparados
	

	2
	Trazabilidad de los bienes
	El contratista se compromete a que los bienes objeto del contrato son de origen licito, originales y comercializados conforme a la normatividad colombiana, Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019), resolución 46 de 2019 de la DIAN.
	

	3
	Condiciones de los bienes 
	Todos los bienes a adquirir deben ser entregados en perfecto estado con sus respectivas características técnicas, para este efecto una vez recibidos los bienes y en coordinación con el supervisor del contrato, a los bienes se les realizara inspecciones visuales y pruebas funcionales. 
Para aquellos componentes y elementos que, por alguna razón requieran ser importados, el contratista asumirá los costos en su totalidad referentes a fletes, aranceles, seguros, transporte, diferencial cambiario y otros adicionales que surjan con ocasión de este.
	

	4
	Requisito general 
	3.4 El contratista garantizara que los bienes a adquirir cumplen con las especificaciones técnicas y adicionales de obligatorio cumplimiento para el lote 1 y lote 2. 
	3.5 






CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO 


FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
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