	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
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POLICÍA NACIONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS   
	



La Policía Metropolitana de Villavicencio, tendrá como parámetro de evaluación técnica el diligenciamiento y presentación del presente anexo y cada uno de sus numerales por parte de los oferentes, en el cual se encuentran las especificaciones técnicas de los bienes a contratar, además de la descripción de los requisitos técnicos que los oferentes deberán cumplir y/o anexar en su propuesta.

Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no habilitada técnicamente.

El proponente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación, debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas exigidas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico Evaluador aplicando el criterio de cumple o no cumple.

El proponente deberá presentar en el SECOP II, junto con la oferta la información y/o documentos que más adelante se relacionan, así:
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

	ITEM
	TOP CONTROL PARA RADIO APX 5000
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
	
	
	

	1,1
	Cantidad
	1
	 
	 
	

	1,2
	Numero de parte
	1371891H01   Bezel, Control Top, Subassembly o su equivalencia, originales
	 
	 
	

	1,3
	Certificación
	El oferente deberá anexar certificación expedida por el fabricante y/o distribuidor autorizado por el fabricante en Colombia. que avale los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de la línea radio APX-5000 son originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos.
	 
	 
	

	1,4
	Compatibilidad 
	Deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola APX-5000 existentes en la institución.
	 
	 
	

	1,5
	Garantía.
	Seis (12) meses.
	 
	 
	

	1,6
	Lugar de entrega y garantía
	La entrega de los elementos junto con la garantía debe realizarse en la metropolitana de Villavicencio, específicamente en la oficina de GUTIC, ubicada en la Calle 21 Sur, Vía Kirpas, Camino Ganadero, Granja Campo Alegre, Vereda Caños Negros. Este trámite no generará ningún costo adicional.
	 
	 
	

	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	

	ITEM
	PERILLA DE VOLUMEN APX-5000
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	

	2,1
	Cantidad
	65
	 
	 
	

	2,2
	Número de parte
	3675581B01 Knob, Volume o su equivalencia, originales
	 
	 
	

	2,3
	Color
	Negro
	 
	 
	

	2,4
	Certificación
	El oferente deberá anexar certificación expedida por el fabricante y/o distribuidor autorizado por el fabricante en Colombia. que avale los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de la línea radio APX-5000 son originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos.
	 
	 
	

	2,5
	Compatibilidad 
	Deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola APX-5000 existentes en la institución.
	 
	 
	

	2,6
	Garantía.
	Seis (6) meses.
	 
	 
	

	2,7
	Lugar de entrega y garantía
	La entrega de los elementos junto con la garantía debe realizarse en la metropolitana de Villavicencio, específicamente en la oficina de GUTIC, ubicada en la Calle 21 Sur, Vía Kirpas, Camino Ganadero, Granja Campo Alegre, Vereda Caños Negros. Este trámite no generará ningún costo adicional.
	 
	 
	

	ITEM
	CHASIS DE RADIO APX-5000
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	

	3,1
	Cantidad
	1
	 
	 
	

	3,2
	Numero de parte
	01009364001   Assembly, main, chasis (W/O Control Top) o su equivalencia, originales ( Conector tipo redondo)
	 
	 
	

	3,3
	Certificación
	El oferente deberá anexar certificación expedida por el fabricante y/o distribuidor autorizado por el fabricante en Colombia. que avale los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de la línea radio APX-5000 son originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos.
	 
	 
	

	3,4
	Compatibilidad 
	Deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola APX-5000 existentes en la institución.
	 
	 
	

	3,5
	Garantía.
	doce (12) meses.
	 
	 
	

	3,6
	Lugar de entrega y garantía
	La entrega de los elementos junto con la garantía debe realizarse en la metropolitana de Villavicencio, específicamente en la oficina de GUTIC, ubicada en la Calle 21 Sur, Vía Kirpas, Camino Ganadero, Granja Campo Alegre, Vereda Caños Negros. Este trámite no generará ningún costo adicional.
	 
	 
	

	FUENTES REGULADORAS
	

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	

	4.1
	Cantidad
	5
	 
	 
	

	4.2
	marca
	 
	 
	 
	

	4,3
	referencia o modelo
	 
	 
	 
	

	4,4
	Tensión  entrada
	<=108 a 132 VAC, 60Hz, una fase
	 
	 
	

	4,5
	Tensión de salida nominal
	+13.5 VDC
	 
	 
	

	4,6
	Corriente DC máxima
	25 A
	 
	 
	

	4,7
	Corriente de  salida
	 
	 
	 
	

	
	Ciclo de trabajo 30%
	25A
	
	
	

	
	50%
	15A
	
	
	

	
	100%
	7A
	
	
	

	
	 
	120 VAC, 25°C
	
	
	

	4,8
	Regulación de voltaje
	± 1 %
	 
	 
	

	4,9
	Rizado
	Menos de 5mV RMS
	 
	 
	

	4.10
	Aislamiento primario
	>5000 voltios
	 
	 
	

	4,11
	Protección de alta tensión DC
	16 V
	 
	 
	

	4,12
	Protectores térmicos
	con reposición automática
	 
	 
	

	4,13
	Corriente de salida de corto circuito
	1.5 A máx.
	 
	 
	

	4,14
	conectores
	Regleta de salida de dos pares
	 
	 
	

	4,15
	Protección
	Fusibles AC y DC accesible desde el exterior
	 
	 
	

	4,16
	indicadores
	Leds lumínicos de presencia de red comercial AC y de salida DC.
	 
	 
	

	4,17
	seguridad
	Protección para equipo y batería.
	 
	 
	

	4,18
	
	Control automático de temperatura de operación.
	 
	 
	

	4,19
	Desconexión automática en
	Limitador regresivo de la corriente de salida
	 
	 
	

	4,20
	
	Reposición automática después de sobrecargas
	 
	 
	

	4,21
	
	Corto circuito en los terminales de salida
	 
	 
	

	4,22
	
	Alta temperatura interior
	 
	 
	

	4,23
	
	Alta tensión de salida
	 
	 
	

	4,24
	Montaje en
	Piso, mesa, bandeja
	 
	 
	

	4,25
	Materiales de la caja
	Base aluminio >=2mm y tapa en acero de cal 18.
	 
	 
	

	4,26
	Temperatura ambiente
	0 a 40°C
	 
	 
	

	4,27
	accesorios
	Se deben entregar los cables de conexión de la batería al cargador con borneras, (12 VDC) y cable de poder.
	 
	 
	

	4,28
	Compatibilidad
	Las fuentes ofrecidas deben brindar seguridad de carga y descarga de las baterías de 12V a 75Ah.
	 
	 
	

	
	
	Igualmente debe brindar protección a los radios bases los cuales el consumo entre 10 y 45 watts.
	
	
	

	4,29
	Ficha técnica
	Debe anexarse ficha técnica de la fuente ofertada y características suministrada por la firma fabricante donde se pueda observar el comportamiento., manual del usuario, de operación y diagrama eléctrico en medio físico y magnético originales, para cada uno de los elementos.
	 
	 
	

	4,30
	Fecha de fabricación
	Se debe anexar certificación de fabricante o distribuidor autorizado en Colombia que las fuentes son de fabricación máximo de seis meses de anterioridad a la firma del proceso contractual, donde especifiquen que son fuentes nuevas, no se aceptan re manufacturadas o renovadas
	 
	 
	

	4,31
	Garantía de fábrica
	El oferente deberá anexar certificación expedida directamente por el fabricante, donde estén las Garantías Para todos sus componentes, se debe garantizar en mínimo un año (01) contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción. La entrega de los elementos, se debe hacer en el comando de policía meta en la oficina de GUTIC en la dirección Calle 44 # 35-96, barrio El Triunfo, sin costo adicional.
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	4,32
	Garantía y respaldo
	El oferente debe presentar certificación del fabricante donde el representante en Colombia brinde un soporte técnico en sus laboratorios para aplicar la reparación y respaldo si se necesita. Además, suministrará todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la policía nacional con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de Las fuentes dentro del tiempo de garantía.
	 
	 
	

	4,33
	Servicio Post Venta
	El oferente deberá certificar por escrito que tiene la capacidad de atender y cumplir todos los requerimientos exigidos durante el tiempo que dure la garantía, por deterioro o defectos de fabricación, o por defectos encontrados en el elemento solicitado o que no reúnan las condiciones exigidas, siendo el producto reemplazado por otro de iguales características durante un periodo máximo de 10 días calendario en cualquier parte del país.
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4,34
	Acuerdo de confidencialidad
	En virtud del presente proceso el oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato y que se encuentre marcada como confidencial, así como a los lugares a los cuales tenga acceso el proponente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información formulario N°7
	 
	 
	

	4,35
	Lugar de Entrega 
	La entrega de los elementos junto con la garantía debe realizarse en la metropolitana de Villavicencio, específicamente en la oficina de GUTIC, ubicada en la Calle 21 Sur, Vía Kirpas, Camino Ganadero, Granja Campo Alegre, Vereda Caños Negros. Este trámite no generará ningún costo adicional.
	 
	 
	


	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

	ITEM
	MONOFONOS PARA RADIO APX 2500 CONECTOR REDONDO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	5,1
	Cantidad
	3
	
	

	5,2
	Número de parte
	HMN1090A o su equivalencia, originales conector redondo
	
	

	5,3
	Color
	Negro/gris
	
	

	5,4
	Certificación
	El oferente deberá anexar certificación expedida por el fabricante y/o distribuidor autorizado por el fabricante en Colombia. que avale los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de la línea radio APX-5000 son originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos.
	
	

	5,5
	Compatibilidad 
	Deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola APX-2500 existentes en la institución.
	
	

	5,6
	Garantía.
	Seis (12) meses.
	
	

	5,7
	Lugar de entrega y garantía
	La entrega de los elementos junto con la garantía debe realizarse en la metropolitana de Villavicencio, específicamente en la oficina de GUTIC, ubicada en la Calle 21 Sur, Vía Kirpas, Camino Ganadero, Granja Campo Alegre, Vereda Caños Negros. Este trámite no generará ningún costo adicional
	
	

	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	
	

	ITEM
	PARLANTE PARA RADIO APX-5000
	
	

	6,1
	Cantidad
	2
	
	

	6,2
	Número de parte
	NHN7016_ Module, Speaker o su equivalencia, originales
	
	

	6,3
	Color
	N/A
	
	

	6,4
	Certificación
	El oferente deberá anexar certificación expedida por el fabricante y/o distribuidor autorizado por el fabricante en Colombia. que avale los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de la línea radio APX-5000 son originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos.
	
	

	6,5
	Compatibilidad 
	Deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola APX-5000 existentes en la institución.
	
	

	6,6
	Garantía.
	Seis (12) meses.
	
	

	6,7
	Lugar de entrega y garantía
	La entrega de los elementos junto con la garantía debe realizarse en la metropolitana de Villavicencio, específicamente en la oficina de GUTIC, ubicada en la Calle 21 Sur, Vía Kirpas, Camino Ganadero, Granja Campo Alegre, Vereda Caños Negros. Este trámite no generará ningún costo adicional.
	
	

	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	
	

	ITEM
	CARCASA COMPLETA PARA RADIO APX 5000
	
	

	6,1
	Cantidad
	2
	
	

	6,2
	Numero de parte
	NHN7027_ Assy, Front Housing, M2, Black, Dual Display (Limited Keypad) o su equivalencia, originales
	
	

	6,3
	Color
	Negro
	
	

	6,4
	Certificación
	El oferente deberá anexar certificación expedida por el fabricante y/o distribuidor autorizado por el fabricante en Colombia. que avale los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de la línea radio APX-5000 son originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos.
	
	

	6,5
	Compatibilidad 
	Deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola APX-5000 existentes en la institución.
	
	

	6,6
	Garantía.
	Seis (12) meses.
	
	

	6,7
	Lugar de entrega y garantía
	La entrega de los elementos junto con la garantía debe realizarse en la metropolitana de Villavicencio, específicamente en la oficina de GUTIC, ubicada en la Calle 21 Sur, Vía Kirpas, Camino Ganadero, Granja Campo Alegre, Vereda Caños Negros. Este trámite no generará ningún costo adicional
	
	



	[bookmark: _Hlk106111456]ÍTEM
	REQUERIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICACIONES RADIOS PORTÁTILES SISTEMA CONVENCIONAL
	Cumple 
	No Cumple

	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	
	

	1. 
	Modelo
	Especificar
	
	

	1. 
	Cantidad
	11
	
	

	1. 
	Color 
	Negro
	
	

	1. 
	Project 25 o APCO P25
	Compatibilidad con estándar P25, infraestructura y terminales de comunicaciones de voz utilizados actualmente por la Policía Nacional.
	
	

	1. 
	Bandas de frecuencia activadas y licenciadas.


	De 450 MHz hasta 470 MHz (Convencional digital), compatible con los sistemas actuales de la policía nacional. 
	
	

	1. 
	Capacidad de licenciamiento y activación de bandas de frecuencias
	Capacidad de activar mediante licencia de software las frecuencias en las bandas de 806 MHz hasta 870 MHz, compatible con el modo de operación troncalizado de la Policía Nacional y la banda de VHF desde 136 MHz hasta 174 MHz.
	
	

	1. 
	Multiplexación
	FDMA
	
	

	1. 
	Modulación
	C4FM.
	
	

	TRANSMISOR
	
	

	1. 
	Rango 	 de 
Frecuencia 
	UHF 
	Capacidad desde 380 MHz hasta 470 MHz Convencional.

	
	

	1. 
	
	
	Capacidad desde 806 MHz hasta 825 MHz Troncalizado.
	
	

	
	
	VHF
	Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF).
	
	

	1. 
	Potencia de Salida (Watts)
	UHF 
	De 1 a 5 W en la banda de 400 MHz.
	
	

	1. 
	
	
	De 1 a 3 W en la banda de 800 MHz.
	
	

	1. 
	
	VHF
	De 1 a 6 W en la banda de (VHF) 136-174 MHz.
	
	

	1. 
	Estabilidad de frecuencia 
	±1 ppm o mejor 
	
	

	1. 
	Respuesta de audio (dB)
	+1, -3 dB
	
	

	1. 
	Espaciamiento de canal
	25 KHz / 12.5 KHz  
	
	

	1. 
	Limitación de Modulación 
	±5 kHz / ±4 kHz / ±2.5 kHz
	
	

	RECEPTOR
	
	

	1. 
	Rango 	 de 
Frecuencia 
	UHF 
	Capacidad desde 380 MHz hasta 520 MHz (convencional).

	
	

	1. 
	
	
	Capacidad desde 851 MHz hasta 870 MHz (troncalizado).
	
	

	1. 
	
	VHF
	Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF).
	
	

	1. 
	Potencia nominal de salida de audio
	1 vatio o mejor
	
	

	1. 
	Espaciamiento de canal para todas las bandas
	25/20/12.5 kHz
	
	

	1. 
	Estabilidad de frecuencia 
	+/- 1.0 ppm
	
	

	1. 
	Sensibilidad Digital 5% BER o mejor 
	UHF 
	0.158 uV o mejor
	
	

	1. 
	Selectividad 12.5 KHz
	UHF 
	74 dB o mejor
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	Rechazo espúreo
	98 dB o mejor
	
	

	1. 
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	

	1. 
	Distorsión de audio 
	0.9% o mejor
	
	

	CIFRADO
	
	

	1. 
	Algoritmos de encriptación activados y licenciados
	Los equipos deben tener activado y licenciado el algoritmo de encriptación: ADP 
	
	

	1. 
	Capacidad de licenciamiento y activación de algoritmos de encriptación 
	Los equipos deben tener la capacidad mediante software para poder realizar la activación de la licencia de los siguientes protocolos de encriptación: DES OFB, ADP, DVP-XL y AES-256.
	
	

	1. 
	Soporte de múltiples llaves de encriptación. 
	Debe soportar los algoritmos de encriptación (AES-256, DES-OFB, DVP-XL y ADP). Modulo con capacidad para mínimo 128 claves. Los algoritmos deben ser soportados de manera simultánea.
	
	

	1. 
	Actualización remota de llaves de encriptación 
	Over The Air Rekeying – OTAR. compatible con los sistemas actuales de la Policía Nacional. 
	
	

	1. 
	Compatibilidad de OTAR 
	Compatibilidad con las infraestructura y terminales de comunicación de voz utilizados actualmente por la Policía Nacional.
	
	

	1. 
	Estándar de protección de claves de encriptación
	FIPS 140-2 Nivel 3
FIPS 197
	
	

	1. 
	Compatibilidad
	Deberá ser compatible con los KVL (Key Variable Loader) que actualmente utiliza la institución.
	
	

	CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
	
	

	1. 
	Bluetooth 
	De misión crítica 2.1, con encriptación de 96 bits para emparejamiento y encriptación de 128 bits para voz. 
	
	

	1. 
	Pantalla 
	Pantalla LCD superior monocromática con mapa de bits completo, 1 línea de texto y 8 caracteres, luz de fondo multicolor
	
	

	1. 
	Botones e interruptores 
	En la parte superior debe traer los siguientes elementos: perilla para control de volumen/encendido, botón naranja de emergencia, perilla giratoria de 16 posiciones para seleccionar canales, interruptor concéntrico de 2 posiciones e interruptor programable mínimo de 3 posiciones. En la parte lateral botón PTT adecuado para la operación y 3 botones programables.
	
	

	1. 
	Número o capacidad de canales 
	Mínimo 1200 
	
	

	1. 
	Espaciamiento de Canal 
	12.5 KHz.
	
	

	1. 
	Supresión de ruido 
	Debe contar con capacidad de supresión de intensidad de ruido adaptativo
	
	

	1. 
	Temperatura de operación 
	-30ºC a +60ºC.
	
	

	1. 
	Peso máximo con batería estándar
	Máximo 520 gramos con batería estándar
	
	

	SISTEMA DE GEOPOSICIONAMIENTO
	
	

	1. 
	GPS
	Integrado y activado dentro de la unidad, sin antenas adicionales, compatible con los sistemas actuales de la Policía Nacional. 
	
	

	1. 
	Constelaciones
	GPS y GLONASS
	
	

	1. 
	Precisión 
	<5 metros (95%) o mejor
	
	

	1. 
	Modo de funcionamiento
	Autónomo (no GPS asistido)
	
	

	1. 
	Sensibilidad 
	-164 dBm o mejor
	
	

	ACCESORIOS
	
	

	1. 
	Batería estándar
	2 baterías impres 2 por cada radio ofertado de Li-Ion con mínimo 3400 mAh, IP68, las cuales debe ser compatibles con los cargadores que actualmente tiene la institución.
	
	

	1. 
	Cargador de Baterías 
	Cada radio debe contar con un cargador para batería de la misma marca del radio ofertado, con su respectiva fuente de alimentación.

	
	

	1. 
	Monófono
	Cada radio debe contar con un monófono alámbrico de la misma marca del radio ofertado, con gancho de sujeción.
	
	

	1. 
	Antena 
	[bookmark: _Hlk212648817]Color negro, con GPS, sin acoples, banda de operación requerida, compatible con el radio ofertado.
	
	

	1. 
	Soporte para radio 
	Cada radio debe tener un belt clip o mecanismo de sujeción para su trasporte compatible con el radio ofertado o en su defecto porta radio en lona compatible con el cinturón multipropósito que usa la institución.
	
	

	1. 
	Cargador múltiple
	Cargador múltiple NNTN8844 o su equivalente en el mercado de mínimo 6 bahías de carga, (debe incluir la licencia para que sea compatible con el Software de administración para flotillas de baterías IMPRES con el que actualmente cuenta la institución).
	
	

	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA
	
	

	1. 
	Manual de servicio técnico
	Debe suministrar un manual de servicio técnico detallado en idioma español, con cada uno de los planos tanto esquemático como de circuito impreso PCB (Printed Circuit Board), debe contener tips de reparación y explicación de funcionamiento de las diferentes partes del equipo, este manual debe corresponder al equipo de radio ofertado, se debe entregar en medio digital o mediante repositorio autorizado.
	
	

	1. 
	Año de fabricación
	No inferior al año en que se realiza la firma del contrato.
	
	

	1. 
	Kit de mantenimiento
	Por cada 15 radios adquiridos, se debe suministrar un kit de mantenimiento compuesto por hardware, así:
	REFERENCIA
	KIT DE MANTENIMIENTO

	IND NACIONAL
	Destornillador de Torque ajustable con puntas torx, que cumpla con las especificaciones del manual de mantenimiento del fabricante, (Torx IP8 incluir Torx T6 y T8)

	66009256001
	Bit, Volume Spanner Nut, con No. parte 66009256001 o su equivalente.

	66009258001
	Bit, Antenna Spannner, con No. parte 66009258001 o su equivalente



Conforme a lo establecido en el manual del fabricante.

	
	

	1. 
	Garantía de equipos. 
	36 meses para el radio, 24 meses para las baterías IMPRES-2 y 12 meses para los demás accesorios del radio ofertado, esta debe cubrir la reparación o cambio de los equipos y piezas que presenten fallas, deterioro o defectos de fabricación.
El radio o accesorios que durante el periodo de garantía sea enviado a por tercera vez debe ser cambiado por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características.
Los equipos objeto de garantía serán recibidos y entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: Calle 14 No. 13-16 barrio centro ciudad (Mitu - Vaupés) teniendo en cuenta los tiempos estipulados. En caso de hacerse efectiva la garantía, el contratista debe reparar o cambiar el radio o sus accesorios en un plazo no mayor a 30 días calendario, el tiempo contará desde el momento en que el radio o accesorio sea recibido por el contratista. Una vez informado de la garantía, el contratista tendrá 48 horas para recoger el equipo en la dirección indicada.
	
	

	1. 
	Suministro de repuestos y accesorios
	Disponibilidad de repuestos y accesorios del radio ofertado, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido.
	
	

	1. 
	Soporte
	Capacidad de mantenimiento y reparación del radio y accesorios ofertados, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido.
	
	

	1. 
	Datos de contacto
	El oferente deberá suministrar correo electrónico, número de teléfono corporativo y mecanismo para activar el soporte, mantenimiento y garantía.
	
	

	ESTÁNDARES REGULATORIOS Y AMBIENTALES
	
	

	1. 
	Derechos de autor
	Adjuntar certificación expedida por el fabricante que lo acredite como propietario del software que utilizan los radios y accesorios ofertados.
	
	

	1. 
	Certificación de Fabrica 
	Anexar certificación expedida por el fabricante, mediante la cual se evidencie su capacidad de comercialización, instalación, soporte y garantía del radio y accesorios ofertados. 
	
	

	1. 
	Especificaciones Militares 
	MIL 810 D, E, F y G.
	
	

	1. 
	Estándares de protección contra humedad y polvo 
	IP68 o mejor.
	
	

	1. 
	Lugar de entrega 
	Serán recibidos por parte del contratista en la siguiente dirección: Calle 14 No. 13-16 barrio centro ciudad (Mitu - Vaupés).
	
	



OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	[bookmark: _Hlk510545947]PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	CARTA DE REPRESENTACIÓN DEL FABRICANTE O DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
La propuesta se hará en forma clara y en idioma español. Deberá presentar la carta de representación del fabricante o de distribuidor autorizado donde se indique su nombramiento por lo menos por el tiempo de ejecución del contrato, tiempo de garantías.
	
	

	[bookmark: _Hlk16069184]CERTIFICACIONES 
	
	

	El oferente debe anexar certificación que indique que los elementos ofrecidos son de un fabricante con representación en Colombia.
	
	

	El oferente debe anexar certificación de distribuidor autorizado directamente por el fabricante.
	
	

	El oferente debe anexar manifestación escrita sobre el tipo de garantía y soporte técnico que prestará. 
	
	

	MANUALES
	
	

	El contratista deberá entregar de forma física y virtual toda la documentación técnica (Manuales) de cada uno de los elementos en el idioma idealmente en español o inglés.
	
	

	AMBIENTAL
	
	

	El contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias RAEES, embaces de sustancias químicas y derivados de hidrocarburos, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados en el título 6 residuos peligrosos del Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar.
	
	

	COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN
	
	

	Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario  “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”.
	
	

	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

La verificación del requisito de experiencia se realizará mediante el Certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, el cual deberá encontrarse vigente y en firme a la fecha de la diligencia de cierre y recibo de ofertas, conforme a lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015; en tal sentido, los proponentes, ya sean personas naturales, jurídicas o proponentes plurales, deberán aportar el RUP como instrumento para acreditar la experiencia exigida, con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

El proponente, ya sea persona natural, jurídica o proponente plural, deberá acreditar experiencia en la celebración y ejecución de contratos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al descrito en el numeral 1.1 “Descripción General del Objeto”, mediante el Certificado de inscripción, calificación y clasificación del Registro Único de Proponentes (RUP), en el cual se evidencie su clasificación en el Clasificador de Bienes y Servicios en el TERCER NIVEL, así como el valor de los contratos expresado en SMMLV. Para tal efecto, los proponentes deberán acreditar experiencia en uno o varios contratos clasificados con al menos dos (2) de los códigos relacionados en la tabla que más adelante se ilustra, por un valor acumulado mínimo equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del proceso contractual, expresado en SMMLV, de conformidad con la siguiente tabla:


	ITEM
	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
	CUANTÍA A ACREDITAR EN SMMLV EN EL RUP

	1
	32131000
	143,15

	2
	43222814
	

	3
	26111704
	

	4
	43191510
	



REQUISITOS HABILITANTES DIFERENCIALES EN FAVOR DE MIPYME y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

En aplicación del Decreto 1860 de 2021, para el caso de que el proponente sea una MIPYME o un consorcio, unión temporal o promesa futura constituido por al menos una (1) MIPYME con un mínimo del 10% de participación, conforme a lo establecido en el ​parágrafo 1 del Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1082 de 2015 y en aplicación al Decreto 0287 de 2026 Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación, conforme a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD y artículo 2.2.1.2.4.2.7.3. del decreto 1082 de 2015 “INCORPORACIÓN DE CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES EN FAVOR DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, la Policía Metropolitana de Villavicencio define como requisitos habilitantes diferenciales en favor de los proponentes que acrediten tal condición conforme a los términos de ley, en materia de experiencia del proponente, así:

El proponente, ya sea persona natural, jurídica o proponente plural, deberá acreditar experiencia en la celebración y ejecución de contratos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al descrito en el numeral 1.1 “Descripción General del Objeto”, mediante el Certificado de inscripción, calificación y clasificación del Registro Único de Proponentes (RUP), en el cual se evidencie su clasificación en el Clasificador de Bienes y Servicios en el TERCER NIVEL, así como el valor de los contratos expresado en SMMLV. Para tal efecto, los proponentes deberán acreditar experiencia en uno o varios contratos clasificados con al menos dos de los códigos relacionados en la tabla que más adelante se ilustra, por un valor acumulado mínimo equivalente al noventa  (90%) del valor del proceso contractual, expresado en SMMLV, de conformidad con la siguiente tabla:

	ITEM
	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
	CUANTÍA A ACREDITAR EN SMMLV EN EL RUP

	1
	32131000
	128,82

	2
	43222814
	

	3
	26111704
	

	4
	43191510
	



De esta forma de acuerdo a la clasificación del oferente para verificación de su experiencia en el Registro Único de Proponentes en el código descrito en el cuadro anterior, el oferente deberá diligenciar y presentar junto con la propuesta el Formulario Experiencia del Proponente.

En caso de que con los contratos en los cuales se pretenda demostrar experiencia que se haya ejecutado como consorcio o unión temporal, esta solo será tenida en cuenta hasta el valor del porcentaje (%) de participación del proponente.

Si se presenta propuesta por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), la experiencia total exigida deberá estar identificada con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, de acuerdo a la codificación establecida en el cuadro anterior, y la misma será el resultado de la sumatoria de la experiencia de cada uno de sus integrantes, la cual en ningún momento podrá ser inferior a la exigida para el lote respectivo. No obstante, todos y cada uno de los miembros deberán aportar experiencia en los CÓDIGOS DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC indicados para cada lote de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior.

Nota 1: Los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deben acreditar experiencia relacionada con el objeto del presente proceso, mediante la presentación de certificaciones (una certificación por contrato) junto con la oferta, expedidas por los contratantes cuya sumatoria de los contratos debe ser de igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial por cada lote en Colombia, en las cuales se acredite la celebración, ejecución y terminación de contratos con entidades públicas o privadas, y conste como mínimo la información que se indica a continuación:

· Nombre o razón social de la entidad o empresa que certifica, dirección y teléfono.
· Nombre y cargo de la persona que expide la certificación y datos de contacto.
· Nombre del contratista
· Número y fecha del contrato.
· Objeto del contrato
· Fecha de terminación: estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso.
· Valor del contrato.
· Calificación del cumplimiento del contrato: la entidad contratante debe certificar que el objeto del contrato se cumplió a cabalidad.

Nota 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar en cada criterio será igual al valor total del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.

Los contratos certificados para el oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán registrar experiencia en el clasificador UNSPSC y debe estar relacionada en los formularios “clasificación proponente extranjero” y el Formulario Certificación de Contratos Para Acreditación de Experiencia Proponente Extranjero Sin Sucursal o Domicilio En Colombia.” los cuales deben ser allegados junto con la propuesta.

Nota 3: De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, la experiencia que acrediten los proponentes podrá provenir de contratos celebrados y ejecutados con entidades o personas públicas y/o privadas. 
Nota 4: El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre en firme; firmeza que se produce diez (10) días hábiles después de su publicación en el Registro Único Empresarial (RUE) de conformidad con el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

Nota 5: La experiencia será verificada y evaluada como requisito habilitante por parte del comité técnico evaluador.
	
	

	CAPACIDAD OPERATIVA
 
El oferente deberá allegar certificación escrita y firmada por el representante legal donde garantice que cuenta con la capacidad administrativa, operacional, económica, jurídica, de personal y logística, para la entrega de los elementos objeto del presente proceso, dispondrá de los funcionarios necesarios para entregar, los bienes a ofrecer a parte del conductor del vehículo.

Los costos que impliquen la contratación, afiliación al subsistema de salud y demás requisitos legales de contratación de funcionarios y medios logísticos serán responsabilidad única y exclusivamente del contratista, librando de cualquier responsabilidad al contratante en este caso a la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Villavicencio.

	
	

	DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES

Con la presente el proponente certifica que en el caso que los repuestos se encuentren defectuosos, los deberá cambiar en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, los bienes objeto del presente contrato, solicitados por el supervisor del contrato conforme a la necesidad de la institución.
	
	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, así prevenir amenazas o accidentes y enfermedades laborales, que deriven en lesiones o enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y desarrollar acciones para  la protección y promoción de la salud de los trabajadores que adelanten la preparación de los alimentos, así como asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 “Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen, en materia de seguridad y salud en el trabajo, los oferentes que participen del presente proceso contractual deberán acreditar el cumplimiento frente a la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST al interior de su empresa, así:


El oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal y por el profesional encargado de la implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL - SG-SST o de la ARL, donde indique que cumple los estándares mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015.

De igual manera que se compromete a tomar las medidas y acciones necesarias dirigidas a preservar, la vida e integridad de los empleados que realicen el traslado y entrega de los bienes, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Forma de acreditación del requisito exigido.

1. Presentar junto con la propuesta, una certificación firmada por el representante legal del proponente o persona natural, en la cual certifique su empresa cumple con la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen.

Diligenciar y presentar junto con la propuesta el FORMULARIO - COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
	
	

	
VERIFICACIÓN DEL RUIA

Los oferentes que participen en el presente proceso no deberán estar inscritos en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, La Policía Metropolitana de Villavicencio realizará la verificación correspondiente.

Con la presentación de la oferta y el presente anexo firmado, el oferente certifica que no se encuentra inscrito con infractor en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, del ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio del 2009, “por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue.
	
	

	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el futuro contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.

En virtud del presente proceso contractual, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.

El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar y entregar junto con la propuesta el Formulario Acuerdo de Confidencialidad.

En ese mismo sentido y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo primero del anexo No. 9 de la Resolución No. 08310 del 28 de diciembre de 2016 “por la cual se expide el manual del sistema de gestión de la seguridad de la información para la Policía Nacional”, el futuro contratista deberá diligenciar y entregar al grupo de contratos de la MEVIL, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de oferta, el formato No. 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS.

	
	

	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

[bookmark: _Hlk99458394][bookmark: _Hlk190440877]El oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal del proponente o persona natural, en la que manifieste expresamente que durante la ejecución del contrato se compromete al cumplimiento de las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales, al igual que las normas, leyes y políticas de gobierno en materia de protección del medio ambiente.
En su artículo 79 la Constitución Política de Colombia consagra que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad.
La constitución nacional impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente (Art. 95), y las relacionadas a continuación:
Las relacionadas con la aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con el tipo de servicio a contratar.
La certificación debe indicar de manera clara e inequívoca que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar la ejecución del contrato, será asumida como su responsabilidad, y sobre el particular como la periodicidad con que se debe presentar informes.
El proponente debe expresar en la certificación a presentar que en los casos de tener personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el servicio que se va a realizar de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle.
De igual manera deberá presentar diligenciado y suscrito por el representante legal, el formulario Compromiso Sistema de Gestión Ambiental, dispuesto por la Policía Nacional Policía Metropolitana de Villavicencio.
	
	

	
	
	












_____________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
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