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1. FICHA TECNICA 1
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:  : una (1) mesa de trabajo - tres (3) sillas a población educativa - preescolar.  
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA - MESA

	PARTE
	MATERIAL
	ESPECIFICACIÓN
	ACABADO
	CANTIDAD

	Patas
	Acero
	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1”, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	4

	Chambrana
	Acero
	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1”,espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	4

	Refuerzo Es- tructural
	Acero
	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm
	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	1

	Platinas
de sujeción
	Acero
	Platina 1” espesor nominal 1/8”
	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	4

	Superficie
	Madera
	Contrachapada de 14 mm
	Laminado decorativo melamínico de alta pre- sión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente
	1

	Entrepaño
	Acero
	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm
	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	1

	Tornillos
	Acero
	Tornillo autoperforante cabeza avella- nada estrella de 1/4”
	Pavonado
	4

	Tapones
	Polipropileno
	Tapón de polipropileno inyectado in- terno con nervaduras para las patas
	Color negro microtexturizado
	4


 REQUERIMIENTOS TECNICOS:

· Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.

· El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.

· La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

· La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

· Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

· La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.

· Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.

· En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES
	DIMENSIONES- MESA

	DESCRIPCIÓN
	DIMENSIÓN (mm)
	TOLERANCIA

	Altura de la mesa
	520
	5 mm +/-

	Ancho de la superficie
	962
	5 mm +/-

	Altura del espacio para miem- bros inferiores
	410
	5 mm +/-

	Profundidad de la superficie
	638
	5 mm +/-

	Altura espacio libre entrepaño
	60
	1 mm +/-

	Radio esquinas de la super- ficie
	50
	1 mm +/-

	Radio interno de la superficie
	400
	5 mm +/-

	Radio externo de la superficie
	1.000
	5 mm +/-


IMAGENES DE REFERENCIA
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	DESCRIPCIÓN TÉCNICA – SILLA

	PARTE
	MATERIAL
	ESPECIFICACIÓN
	ACABADO
	CANTIDAD

	Patas
	Acero
	Tubo cold rolled redondo de 7/8” de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	2

	Asiento-Es- paldar
	Acero
	Tubo cold rolled redondo de 7/8” de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	1

	Amarres
	Acero
	Tubo cold rolled redondo de 1/2” de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mí- nimo. (Sin pintura)
	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
	3

	Asiento
	Polipropileno Copolimero
	Polipropileno inyectado de alto impac- to con aditivo filtro UV
	Superficie microtexturizada color (Verde, amarillo, blanco)
	1

	Espaldar
	Polipropileno Copolimero
	Polipropileno inyectado de alto impac- to con aditivo filtro UV
	Superficie microtexturizada color (Verde, amarillo, blanco)
	1

	Tapones
	Polipropileno
	Tapón de polipropileno inyectado se- miesférico interno con nervaduras para las patas
	Color negro
	4 o 6


	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - SILLA 


· Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.
· El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.

· La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.
· La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.
· Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.
· La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.

· Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.

· En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.
	DIMENSIONES

	DESCRIPCIÓN
	DIMENSIÓN (mm)
	TOLERANCIA

	Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto
	320
	5 mm +/-

	Profundidad del asiento
	295
	5 mm +/-

	Ancho del asiento
	250 mínimo
	N/A

	Ancho del espaldar
	250 - 320
	N/A

	Altura del espaldar
	160 - 250
	N/A

	Altura del punto medio del espaldar desde el piso
	483
	5 mm +/-

	Radio de curvatura del espaldar
	500 mínimo
	N/A

	inclinación del asiento res-pecto a la horizontal
	0° a 3°
	1 º +/-

	Ángulo del plano del asiento con el espaldar
	95° a 106°
	1 º +/-


IMÁGENES DE REFERENCIA
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva


