 

ANEXO 
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

OBJETO: Realizar la adquisición de los repuestos requeridos para los equipos multidetectores de gases de propiedad de la Agencia Nacional de Minería – ANM. (PAA300006526)

1. CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

	CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	CÓDIGO
	NOMBRE

	41112500
	Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos

	41113100
	Analizadores y monitores de gas

	72154200
	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación

	73171500
	Manufactura de bienes eléctricos

	81101700
	Ingeniería eléctrica y electrónica



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas de los repuestos para el equipo Multidetector de gases IBRID MX6 de la marca industrial Scientific se especifican en la siguiente tabla.

Especificaciones técnicas monitores de gases:

	ITEMS
	CODIGOS 
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	17124975-3
	Sensor de Oxigeno O2
	Unidad
	47

	2
	17124975-M
	Sensor de Metano CH4
	Unidad
	23

	3
	17124975-Q
	Sensor de Dióxido de Carbono CO2
	Unidad
	12

	4
	17124975-4
	Sensor de Dióxido de Nitrógeno NO2
	Unidad
	19

	5
	17124975-J
	Sensor mixto Monoxido de Carbono CO / Sulfuro de Hidrogeno H2S
	Unidad
	17

	6
	17130964
	Carcasa frontal con teclado para MX 6
	Unidad
	29

	7
	17128265
	Carcasa frontal con barrera protector para MX 6
	Unidad
	34

	8
	17127887
	caracsa intermedia para MX6
	Unidad
	24

	9
	17131376
	Barrera proteccion sensores para MX6
	Unidad
	27

	10
	17154921
	Display digital para MX6
	Unidad
	8

	11
	17131038-5
	Batería recargable de ion de litio rango extendido
	Unidad
	11

	12
	SAFIN-MX6
	Estuche de proteccion nylon con correa hombros para MX6
	Unidad
	4

	13
	SAFIN-KITMX6
	Kit de herramientas Mantenimiento Basico MX6
	Unidad
	9




LUGAR DE EJECUCIÓN: Los bienes deben ser entregados en las Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería que se enuncian a continuación:

Ubicación de las Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero 
	UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES Y PUNTOS DE APOYO
	DIRECCION DE ENTREGA

	Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Amaga (Antioquia)
	Carrera 50 con vía nacional, barrio el trincho, Amaga -Antioquia

	Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Cúcuta – El Zulia (Norte de Santander)
	Avenida Gran Colombia No. 12E-96, Edificio Bloque Terreos, Segundo Piso. Municipio de Cúcuta – Norte de Santander.

	Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Jamundí (Valle del Cauca)
	Kilómetro 3 vía Jamundí – Potrerito. Municipio de Jamundí – Valle del Cauca

	Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa (Boyacá)
	Kilómetro 5 vía Sogamoso – Nobsa Sector Chameza. Municipio de Nobsa – Boyacá.

	Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté (Cundinamarca)
	Kilómetro 1.5 vía Ubaté Bogotá Vereda Tausavita. Municipio Ubaté - Cundinamarca

	Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de Bucaramanga (Santander)
	Carrera 20 No. 24-71 Barrio Alarcón. Municipio Bucaramanga - Santander

	Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de Marmato (Caldas)
	Carrera 4 con calle 7 barrio la Betulia / sector el llano – Municipio Marmato Caldas.

	Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de Remedios (Antioquia)
	Kilómetro 3 vía Remedios- Medellín, Vereda Otu, Predio Campamento – Municipio Remedios - Antioquia



CONDICIONES MÍNIMAS Y GARANTÍA MÍNIMA:

· Los elementos que durante la garantía ofrecida presenten defectos de fabricación, deberán ser cambiados por elementos nuevos con las mismas características técnicas de los repuestos originales no se aceptarán repuestos remanufacturados; dichos elementos serán suministrados por el contratista sin costo alguno para la entidad dentro de un término no superior a los quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, vía e-mail o telefónica, realizada por parte del supervisor del contrato.
· Los costos totales de los repuestos deben incluir los costos que se deriven del desarrollo del objeto del contrato (como impuestos, transporte de los equipos, personal y elementos a cada uno de los puntos de entrega establecidos, etc.).
· Los elementos deberán ser nuevos, originales y libres de imperfecciones.
· El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento de los componentes objeto del presente proceso.
· La garantía de los repuestos deberá ser teniendo en cuenta la siguiente tabla contados a partir del recibo a satisfacción de los repuestos

	CODIGOS
	DESCRIPCIÓN
	GARANTIA 

	17124975-3
	Sensor de Oxigeno O2
	2 años

	17124975-M
	Sensor de Metano CH4
	2 años

	17124975-Q
	Sensor de Dióxido de Carbono CO2
	2 años

	17124975-4
	Sensor de Dióxido de Nitrógeno NO2
	2 años

	17124975-J
	Sensor mixto Monoxido de Carbono CO / Sulfuro de Hidrogeno H2S
	2 años

	17131038-5
	Batería recargable de ion de litio rango extendido
	2 años


Nota: Los demás elementos contarán con las garantías que desde fabrica, sean otorgadas.

· Los repuestos que se remplacen durante el término de garantía deberán ser nuevos, originales, no remanufacturados y avalados por el fabricante
· La garantía será exigible en la ciudad de Bogotá y el contratista debe hacerla efectiva ante el fabricante.
· Los elementos que sean reemplazadas durante el término de duración de la garantía deben ser evaluadas por el supervisor del contrato.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

El contratista deberá presentar para aprobación del supervisor una vez suscrita el acta de inicio, el cronograma de actividades y plan de trabajo
El contratista deberá brindar capacitación 


CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________
NOMBRE DEL OFERENTE: ____________________________
NIT: _______________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________
CEDULA DE CIUDADANÍA N. _________________________________
Informacion publica
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