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[bookmark: _5kaay7hcpil0]FORMATO FICHA TÉCNICA

[bookmark: _59ogo2rf03f5]Proceso de selección Abreviada por Subasta Inversa.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNOLÓGICAS DE LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

La ficha técnica no podrá modificarse, diligenciarse incompleta o dejar algún ítem en blanco, pues ello será causal de rechazo de la propuesta”.
 
Por lo anterior, con el diligenciamiento de la presente ficha se considera que acepta el cumplimiento a cabalidad de la información que se evidencia a continuación.

ANEXO 1: COMPONENTES DE COMUNICACIONES - POLICÍA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 


	[bookmark: _9p5zlpvx5zt8]COMPONENTE DE COMUNICACIONES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	Cantidad

	CUADRO DE CANTIDADES

	1
	Back To Back conformado por repetidores GTR800 en convencional
	4

	2
	Radioteléfono portátil marca Motorola, tipo astro APX8000
	40

	3
	Radio Base APX2500
	6

	4
	Baterías estacionarias de libre mantenimiento 12v a 120 amp/horas
	8

	5
	Módulo de fuente de poder para GTR8000 No. Parte 0182516W14 o su equivalente
	2

	6
	Batería para radio APX8000 en 3400ah mah lition-ion 7.6 voltios.
	70

	7
	Perillas de volumen APX8000
	40

	8
	Perillas de canales APX8000
	40

	9
	Antena para radio APX800
	40

	10
	Batería para radio XTS2250 en nimh 4000 mah lition-ion 7,2 V a 7,5 V.
	55

	11
	Perilla de volumen XTS2250 P-No 3680529Z01 o su equivalente
	50

	12
	Perilla de canales XTS2250 RF.P-No 3671816C01 o su equivalente
	50

	13
	Antena en uhf para radio XTS2250 RF.8505241U05 o su equivalente
	40

	14
	Control de volumen (potenciómetro) para radioteléfono XTS2250 No. Parte 880619Z06 o su equivalente
	33


[bookmark: _1r8nlqkhfgpo]


	1. BACK TO BACK CONVENCIONALES 450-470 MHz

	1.1
	Rango de Frecuencia
	450-470 MHz

	1.2
	Salida de Potencia
	100 W

	1.3
	Ancho de banda Electrónico
	Ancho de banda completo

	1.4
	Espaciamiento de canal
	12.5 KHz

	1.5
	Relación señal a ruido análoga
	≤ 45dB

	1.6
	Distorsión de audio análogo
	≤ 3%

	1.7
	Rango de Frecuencia
	450-470 MHz

	1.8
	Sensibilidad análoga
	(-118 dBm o mejor)

	1.9
	Rechazo canal adyacente digital
	60 dB

	1.10
	Sensibilidad de recepción digital 5% BER.
	(-118 dBm o mejor)

	1.11
	Tecnología
	Convencional Digital P25 FDMA, compatible con redes convencionales existentes de la Policía Nacional (cada back to back se compone de 02 repetidores) con capacidad de conexión y configuración en back to back (por lo cual se debe hacer entrega de los cables necesarios para la instalación en configuración back to back

	1.12
	Espaciamiento de canal
	12,5 KHz

	1.13
	Modulación
	TX: C4FM                                                                       
RX: C4FM

	1.14
	Requerimientos de alimentación
	AC: 90-264 VAC 47-63 Hz                                                                                                                                           DC: 24 o 48 VCD

	1.15
	Rango de Temperatura
	(-30 / 60°C)

	1.16
	Año de fabricación
	No inferior al año de la firma del contrato, sólo se recibirán equipos y accesorios totalmente nuevos.

	1.17
	Garantía y Soporte
	Doce (12) meses para el back to back y para sus accesorios y/o componentes. Los equipos, elementos, repuestos y partes que el PROVEEDOR se compromete a fabricar
, suministrar, probar y vender, serán nuevos y de primera calidad con fecha de fabricación del mismo año de la adjudicación del contrato, de acuerdo a las especificaciones pactadas, no solamente por las materias primas empleadas en su elaboración, sino también por la técnica y la mano de obra, serán aptos para resistir las condiciones ambientales normales en los sitios de instalación y uso. El equipo back to back que durante el periodo de garantía sea reparado más de dos (2) veces debe ser cambiado por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características.

	[bookmark: _Hlk231318012]
	
	El contratista entregara los bienes objeto de esta contratación en donde designé el supervisor del contrato; Teniendo en cuenta los tiempos estipulados para dicha garantía. Por lo cual el oferente debe contar con un (01) centro de servicio autorizado por el fabricante y/o integrador en Colombia y/o la prestación de la misma en fábrica, para garantizar la disponibilidad permanente de la plataforma de comunicaciones durante el periodo de la garantía, para lo cual  el oferente debe entregar un equipo en reemplazo de iguales o superiores características mientras sea tramitada la garantía, la cual debe darse en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario,  este tiempo empezará a contar desde el momento en que se informe y se entregue  el equipo en el centro de servicio de la policía, en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles; por lo cual el oferente deberá suministrar un correo electrónico y número de contacto en el cual se realizarán dichas solicitudes. Anexar correo electrónico y número telefónico en la oferta.

	1.18
	Garantía de funcionamiento
	[bookmark: _Hlk231318126]El contratista se obliga a reemplazar a sus expensas, aquellos equipos, materiales o partes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, durante el periodo de garantía solicitado, contados a partir de la fecha de la entrega a satisfacción. En caso que no pueda ser reparado el equipo deberá ser restituido por un equipo o componente nuevo de las mismas características o superiores del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista.

	1.19
	Plazo garantía
	[bookmark: _Hlk231318140]En caso de que un equipo requiera garantía la empresa debe devolverlo reparado en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario, período en cual deberá ser entregado otro de iguales o superiores características mientras sea tramitada la garantía, en caso de no tener arreglo deberá ser reemplazado por uno de iguales o superiores características. Este tiempo empezará a contar desde el momento en que se informe el daño del equipo para lo cual la empresa deberá suministrar un correo electrónico y número telefónico de contacto al cual se realicen dichas solicitudes. (Anexar correo electrónico y/o número telefónico de contacto).

	[bookmark: _7bx0cqaelp8v]1.20
	Repuestos
	[bookmark: _Hlk231318188]Durante el periodo de garantía el Contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

	1.21
	Consecución de repuestos
	[bookmark: _Hlk231318203]El contratista debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos en Colombia de los equipos ofertados por un tiempo no inferior a cinco 05 años, a partir del recibido a satisfacción. (Anexar certificación).
El oferente deberá anexar en su propuesta, certificación de distribuidor y/o integrador autorizado suscrita por el fabricante, en donde se avale la razón social de la empresa oferente.

	1.22
	Manual de servicio
	Por cada back to back o en su defecto por cada repetidor, se debe suministrar un manual de servicio en español o inglés con cada uno de los planos, aunado a lo anterior debe evidenciar tips de reparación y explicación de funcionamiento de las diferentes partes del equipo, este manual debe corresponder al equipo ofertado y se debe entregar tanto físico como magnético.  

	1.23
	Kit de Programación
	Software de programación y alineación accesible mediante repositorio autorizado, debe permitir su instalación y uso sin límite de usuarios, garantizando las actualizaciones necesarias para su correcto funcionamiento durante mínimo 5 años una vez culmine el periodo de garantía.
Incluir cable de programación totalmente compatible.

	1.24
	Ubicación de equipo en Rack 
	El equipo debe ser ubicable adecuadamente en un rack de comunicaciones de 19" como los utilizados por la Policía Nacional.

	1.25
	Estructura modular y componentes del back to back
	Cada repetidor del back to back debe estar conformada por módulos removibles así: Fuente extraíble, preselector, transceiver, Amplificador de potencia, tarjeta de interconexión etc., además debe estar constituida por 02 repetidores totalmente autónomos y separados.

	1.26
	Línea de transmisión
	-  01 antena onmidireccional por cada repetidor con ganancia de 9 dBd o mejor que soporte la transmisión del equipo, con su respectivo herraje en acero-CR galvanizado en dimensión en caliente.
-  1 Conector compatible con la Antena a la Línea ½ rígido.
- 1 Conector compatible con la Línea ½ rígido a la línea de 7/8
- 1 metros de cable ½ rígido.
-  50 metros de cable 7/8.
- 1 Conector compatible con la a la Línea 7/8 rígido a la línea de ½ rígido
-  1 Conector de la Línea 7/8 compatible al Protector de Picos de RF.
- 1 Pasamuros.
-  20 kit de Hanger completos para línea de 7/8
-  1 Protector de Picos de RF.
- 4 Conectores para Aterrizar Línea 7/8 (ground kit).
- 5 metros de cable flexible ½.
- 1 conector compatible con la Línea ½ al Protector de Picos de RF.
- 1 conector compatible con la Línea ½ al Duplexer de Repetidora.
-  1 rollo de cinta auto fundente de caucho para alto voltaje. 
- 1 rollo de cinta Eléctrica de Fibra de Vidrio
-  1 Bolsa de abrazaderas plásticas negras de 40 cm.
-  1 Bolsa de abrazaderas plásticas negras de 20 cm.

	1.27
	Duplexer
	Duplexer con separación de 5 MHz - 10 MHz y una pérdida de inserción máxima de 1.1 o mejor, en la banda de operación con sus cables para su correcta conexión, debe soportar los rangos de potencia del repetidor ofertado.

	1.28
	Barra de PDU
	Para ubicación horizontal en rack de 19", mínimo de 20 Amperios y 8 tomas.

	1.29
	Características de funcionamiento
	Fuente de poder compatible con cada repetidora ofertada, en voltaje y amperaje, con capacidad de soporte de la repetidora a su máxima potencia, y la carga de las baterías en simultáneo (en este caso la fuente debe estar a un nivel de trabajo máximo del 75%), con indicador de voltímetro / amperímetro LCD de 3 dígitos, led indicador de entrada AC, (La Fuente debe ser ubicable en rack de comunicaciones de 19" utilizados por la Policía Nacional).

	1.30
	Protección
	Fusibles AC y DC accesible desde el exterior

	1.31
	Seguridad de funcionamiento
	Protección para equipo y batería.

	1.32
	Accesorios
	Se deben entregar los cables de conexión de la batería a la fuente y de la fuente a cada repetidor con sus respectivas borneras.

	[bookmark: _cthhlikc5mbb]1.33
	Garantía
	El oferente deberá anexar certificación, donde estén las garantías para todos sus componentes, se debe garantizar en mínimo un (01) año contado a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción.

	1.34
	Capacidad
	Se deberá suministrar un banco de baterías de 48V de mínimo 120 Ah, por cada repetidor con baterías selladas, libres de mantenimiento, con una tecnología AGM (Absorbent Glass Mat).

	[bookmark: _euvkgwycir38]1.35
	Garantía de fábrica y/o contratista
	El oferente deberá anexar certificación, en la cual se garantiza un tiempo mínimo de garantía de un (1) año, para defectos de fábrica (abolladuras, rupturas, defectos de fabricación etc.), contados a partir de la fecha de recepción del contrato.

	1.36
	Accesorios
	Conectores y Tornillería en acero inoxidable con terminales de ojo para cable #8, se deben incluir todos los elementos necesarios para la correcta y completa instalación como cables, porta fusible, fusible etc.

	[bookmark: _1e634s9wsfhg]1.37
	Fecha de fabricación
	Se debe anexar certificación por el oferente donde asegura que las baterías son de fabricación máximo doce (12) meses de anterioridad a la firma del proceso contractual, (las baterías deben ser completamente nuevas, no se aceptan remanufacturadas o renovadas).

	1.38
	Ficha técnica
	Debe anexarse ficha técnica de la batería ofertada donde especifique las curvas características de descarga de la batería ofertada suministrada por la firma fabricante donde se pueda observar voltaje de carga versus horas y capacidad porcentajes versus número de ciclos.




	GENERALIDADES

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	1.39
	Lugar de entrega 
	[bookmark: _Hlk231316627]Los bienes serán entregados donde designe el supervisor del contrato 



[bookmark: _luwghmepjiyx]
	REQUERIMIENTOS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS

	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

	 Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará o      entregará los bienes y/o servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para este fin.
 El contratista deberá conocer y cumplir lo establecido en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional
 El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial.
El contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, para lo cual deberá diligenciar el formulario “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”.
 

	ASPECTO AMBIENTAL

	[bookmark: _Hlk231310528]El oferente Nacional deberá contar con las licencias y/o permisos ambientales correspondientes actividad económica o productiva, de acuerdo con lo estipulado por la normatividad ambiental vigente, expedidos por la autoridad ambiental competente o el que convalide en el País de Origen de los Bienes (oferente extranjero - la certificación debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales, apartes y acápites). En el caso que la actividad no requiera la obtención de estos permisos o licencias, el (la) representante legal de la entidad deberá expedir una certificación formal bajo la gravedad de juramento, en la cual manifiesten de manera clara y detallada que, no existe obligación de cumplir con los requisitos ambientales mencionados con anterioridad.


	SEGURIDAD DE INSTALACIONES

	Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (Resolución No. 04408 del 26/12/2014), si es aplicable.

	[bookmark: _Hlk231310572]SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	[bookmark: _Hlk231310587]Cumplir con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual deberán diligenciar el formulario “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

	[bookmark: _Hlk231310602]Cumplir con el COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”.
  
 




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
ÍTEM No.1 RADIOS PORTÁTILES CONVENCIONALES

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	2
	Modelo
	APX8000

	2.1
	Cantidad
	7

	2.2
	Color 
	Negro

	2.4
	Project 25 o APCO P25
	Compatibilidad con estándar P25, infraestructura y terminales de comunicaciones de voz utilizados actualmente por la Policía Nacional.
 
 

	2.5
	Bandas de frecuencia activadas y licenciadas.


	De 450 MHz hasta 470 MHz (Convencional digital), compatible con los sistemas actuales de la policía nacional. 
 
 

	2.6
	Capacidad de licenciamiento y activación de bandas frecuencias
	Capacidad de activar mediante licencia de software las frecuencias en las bandas de 806 MHz hasta 870 MHz, compatible con el modo de operación troncalizado de la Policía Nacional y la banda de VHF desde 136 MHz hasta 174 MHz.

	2.7
	Multiplexación
	FDMA

	2.8
	Modulación
	C4FM.

	TRANSMISOR

	2.9
	Rango 	 de 
Frecuencia 
	UHF 
	Capacidad desde 380 MHz hasta 470 MHz Convencional.

	
	
	
	Capacidad desde 806 MHz hasta 825 MHz Troncalizado.

	
	
	VHF
	Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF).

	2.10
	Potencia de Salida (Watts)
	UHF 
	De 1 a 5 W en la banda de 400 MHz.

	
	
	
	De 1 a 3 W en la banda de 800 MHz.

	
	
	VHF
	De 1 a 6 W en la banda de (VHF) 136-174 MHz.

	2.11
	Estabilidad de frecuencia 
	±1 ppm o mejor 

	2.12
	Respuesta de audio (dB)
	+1, -3 dB

	2.13
	Espaciamiento de canal
	25 KHz / 12.5 KHz  

	2.14
	Limitación de Modulación 
	±5 kHz / ±4 kHz / ±2.5 kHz

	RECEPTOR

	2.15
	Rango 	 de 
Frecuencia 
	UHF 
	Capacidad desde 380 MHz hasta 520 MHz (convencional).

	
	
	
	Capacidad desde 851 MHz hasta 870 MHz (troncalizado).

	
	
	VHF
	Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF).

	2.16
	Potencia nominal de salida de audio
	1 vatio o mejor

	2.17
	Espaciamiento de canal para todas las bandas
	25/20/12.5 kHz

	2.18
	Estabilidad de frecuencia 
	+/- 1.0 ppm

	2.19
	Sensibilidad Digital 5% BER o mejor 
	UHF 
	0.158 uV o mejor

	2.20
	Selectividad 12.5 KHz
	UHF 
	74 dB o mejor

	2.21
	Rechazo espúreo
	98 dB o mejor
 

	2.22
	Distorsión de audio 
	0.9% o mejor

	CIFRADO

	2.23
	Algoritmos de encriptación activados y licenciados
	Los equipos deben tener activado y licenciado el algoritmo de encriptación: 

DES OFB.
 
 

	2.25
	Soporte de múltiples llaves de encriptación. 
	Debe soportar los algoritmos de encriptación (AES-256, DES-OFB, DVP-XL y ADP). Modulo con capacidad para mínimo 128 claves. Los algoritmos deben ser soportados de manera simultánea.


	2.26
	Actualización remota de llaves de encriptación 
	Over The Air Rekeying – OTAR. compatible con los sistemas actuales de la Policía Nacional.

	2.27
	Compatibilidad de OTAR 
	Compatibilidad con las infraestructura y terminales de comunicación de voz que soporten esta tecnología, utilizados actualmente por la Policía Nacional.

	2.28
	Estándar de protección de claves de encriptación
	FIPS 140-2 Nivel 3
FIPS 197

	2.29
	Compatibilidad
	Deberá ser compatible con los KVL (Key Variable Loader) que actualmente utiliza la institución.

	CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

	2.31
	Bluetooth 
	De misión crítica 2.1, con encriptación de 96 bits para emparejamiento y encriptación de 128 bits para voz. 

	2.32
	Pantalla 
	Pantalla LCD superior monocromática con mapa de bits completo, 1 línea de texto y 8 caracteres, luz de fondo multicolor

	2.33
	Botones e interruptores 
	En la parte superior debe traer los siguientes elementos: perilla para control de volumen/encendido, botón naranja de emergencia, perilla giratoria de 16 posiciones para seleccionar canales, interruptor concéntrico de 2 posiciones e interruptor programable mínimo de 3 posiciones. En la parte lateral botón PTT adecuado para la operación y 3 botones programables.

	2.34
	Número o capacidad de canales 
	1200 

	2.35
	Espaciamiento de Canal 
	12.5 KHz.

	2.36
	Supresión de ruido 
	Debe contar con capacidad de supresión de intensidad de ruido adaptativo

	2.37
	Temperatura de operación 
	-30ºC a +60ºC.

	2.38
	Peso máximo con batería estándar
	Máximo 520 gramos con batería estándar

	SISTEMA DE GEOPOSICIONAMIENTO

	2.39
	GPS
	Integrado y activado dentro de la unidad, sin antenas adicionales, compatible con los sistemas actuales de la Policía Nacional.

	2.40
	Constelaciones
	GPS y GLONASS

	2.41
	Precisión 
	<5 metros (95%) o mejor

	2.42
	Modo de funcionamiento
	Autónomo (no GPS asistido)

	2.43
	Sensibilidad 
	-164 dBm o mejor

	ACCESORIOS

	2.44
	Batería estándar
	batería impres (01) por cada radio ofertado de Li-Ion con mínimo 3400 mA/H, IP68, las cuales debe ser compatibles con los cargadores que actualmente tiene la institución.

	2.45
	
Cargador de Baterías 
	Cada radio debe contar con un cargador para batería de la misma marca del radio ofertado, con su respectiva fuente de alimentación.

	2.46
	Monófono
	Cada radio debe contar con un monófono alámbrico de la misma marca del radio ofertado, con gancho de sujeción.

	2.47
	Antena 
	Color negro, con GPS, sin acoples, banda de operación requerida, compatible con el radio ofertado.

	2.48
	Soporte para radio 
	Cada radio debe tener un belt clip o mecanismo de sujeción para su trasporte compatible con el radio ofertado.

	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

	2.49
	Manual de servicio técnico
	Debe suministrar un manual de servicio técnico detallado en idioma español, debe contener tips de reparación y explicación de funcionamiento de las diferentes partes del equipo, este manual debe corresponder al equipo de radio ofertado, se debe entregar en medio digital o mediante repositorio autorizado.

	2.50
	Año de fabricación
	No inferior al año en que se realiza la firma del contrato.

	2.51
	Kit de Programación
	Por cada 20 radios adquiridos, se debe suministrar un kit de programación el cual constará de:
1. Software de programación accesible mediante repositorio autorizado, debe permitir su instalación y uso sin límite de usuarios, garantizando las actualizaciones necesarias para su correcto funcionamiento durante mínimo 5 años una vez culmine el periodo de garantía.
Cable de programación y accesorios requeridos para la programación de los radios ofertados.

	2.53
	Garantía de equipos. 
	36 meses para el radio, 24 meses para las baterías IMPRES-2 y 12 meses para los demás accesorios del radio ofertado, esta debe cubrir la reparación o cambio de los equipos y piezas que presenten fallas, deterioro o defectos de fabricación.

El radio o accesorios que durante el periodo de garantía sea enviado a garantía por tercera vez debe ser cambiado por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características.

[bookmark: _Hlk231318331]Los equipos objeto de garantía serán recibidos y entregados por parte del contratista entregarán los bienes objeto de esta contratación en las instalaciones de La Metropolitana de Santa Marta en el kilómetro 12 vía alterna al puerto sector bureche teniendo en cuenta los tiempos estipulados. En caso de hacerse efectiva la garantía, el contratista debe reparar o cambiar el radio o sus accesorios en un plazo no mayor a 30 días calendario, el tiempo contará desde el momento en que el radio o accesorio sea recibido por el contratista. Una vez informado de la garantía, el contratista tendrá 48 horas para recoger el equipo en la dirección indicada.
 
 

	2.54
	Suministro de repuestos y accesorios
	Disponibilidad de repuestos y accesorios del radio ofertado, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido.
 
 

	2.55
	Soporte
	Capacidad de mantenimiento y reparación del radio y accesorios ofertados, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido.

	2.56
	Datos de contacto
	[bookmark: _Hlk231310643]El oferente deberá suministrar correo electrónico, número de teléfono corporativo y mecanismo para activar el soporte, mantenimiento y garantía.

	ESTÁNDARES REGULATORIOS

	2.57
	Derechos de autor
	Adjuntar certificación expedida por el fabricante que lo acredite como propietario del software que utilizan los radios y accesorios ofertados.

	2.58
	Especificaciones Militares 
	MIL 810 D, E, F y G.

	2.59
	Estándares de protección contra humedad y polvo 
	IP68 o mejor.

	
	Lugar de entrega 
	serán recibidos por parte del contratista en la siguiente dirección:     kilómetro 12 vía alterna al puerto en el barrio bureche de la ciudad de Santa Marta.

	REQUERIMIENTOS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS

	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

	 Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará o      entregará los bienes y/o servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para este fin.
 El contratista deberá conocer y cumplir lo establecido en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional
 El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial.
El contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, para lo cual deberá diligenciar el formulario “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”.
 

	ASPECTO AMBIENTAL

	El oferente Nacional deberá contar con las licencias y/o permisos ambientales correspondientes actividad económica o productiva, de acuerdo con lo estipulado por la normatividad ambiental vigente, expedidos por la autoridad ambiental competente o el que convalide en el País de Origen de los Bienes (oferente extranjero - la certificación debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales, apartes y acápites). En el caso que la actividad no requiera la obtención de estos permisos o licencias, el (la) representante legal de la entidad deberá expedir una certificación formal bajo la gravedad de juramento, en la cual manifiesten de manera clara y detallada que, no existe obligación de cumplir con los requisitos ambientales mencionados con anterioridad.

	SEGURIDAD DE INSTALACIONES

	Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (Resolución No. 04408 del 26/12/2014), si es aplicable.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	Cumplir con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual deberán diligenciar el formulario “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

	Cumplir con el COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”.
  




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
RADIOS BASE SISTEMA CONVENCIONAL VIGENCIA 2025 PAÍS

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	CARACTERÍSTICAS GENERALES 

	3
	Cantidad
	6

	3.1 
	Modelo
	APX2500

	3.2 
	Color 
	Negro 

	3.3         
	Project 25 o APCO P25
	Compatibilidad con la infraestructura y terminales de comunicaciones de voz utilizados actualmente por la Policía Nacional.

	3.4 
	Bandas de frecuencia activadas y licenciadas
	
Desde 450 MHz hasta 470 MHz (Convencional digital).


	3.5 
	Multiplexación
	FDMA

	3.6 
	Modulación
	C4FM.

	TRANSMISOR

	3.7          
	Rango de Frecuencia UHF
	380-470 MHz

	3.8         
	Potencia de salida de RF 
	1-45 Vatios (Media Potencia)

	3.9          
	Estabilidad de frecuencia
	± 0.8 ppm o mejor

	3.10         
	Emisiones conducidas
	-85 dBc o mejor

	3.11          
	Interferencia y ruido en FM (12.5 KHz) (UHF).
	-50 dB o mejor

	3.12         
	Distorsión de audio
	0.50 % o mejor

	3.13 
	Espaciamiento de Canal.
	12.5 KHz

	3.14 
	Separación de frecuencia máxima
	División de banda completa

	3.15 
	Restricción de modulación
	±5/±2.5 kHz

	3.16 
	Fidelidad de modulación (C4FM)
Canal digital de 12,5 kHz
	1.10%

	RECEPTOR

	3.17          
	Rango de Frecuencia UHF
	380-470 MHz

	3.18 
	Espaciamiento de Canal.
	12.5 KHz

	3.19 
	Separación de frecuencia máxima
	División de banda completa

	3.20 
	Potencia de Salida Watts
	7.5 W o mejor

	3.21 
	Estabilidad de frecuencia
	±0.8 ppm o mejor

	3.22 
	Sensibilidad Digital 5% BER UHF
	-119 dBm
(0.251 μV)

	3.23 
	Selectividad (12.5 KHz)
	76 dB o mejor

	3.24 
	Rechazo espúreo
	90 dB o mejor

	3.25 
	Respuesta de audio
	+1, -3 dB (EIA)

	3.26 
	intermodulación
	86 dB o mejor

	3.27 
	Distorsión de audio
	1.20% 

	3.28 
	Interferencia y
ruido en FM*
	56.2dB

	CIFRADO

	3.29 
	Algoritmos de encriptación activados y licenciados
	Los equipos deben tener activado y licenciado el algoritmo de encriptación:  DES OFB

Adicionalmente el porcentaje indicado en el “ítem 1.6 Bandas de frecuencia activadas y licenciadas.” debe contar con protocolo de encriptación de las unidades circunvecinas, como ADP, DVP-XL y DES-OFB, según corresponda.

	3.30 
	Soporte de múltiples algoritmos de encriptación y múltiples llaves de encriptación.
	Los equipos deben tener la capacidad mediante software para poder realizar la activación de la licencia de los siguientes protocolos de encriptación 

1. DES OFB.
1. ADP.
1. DVP-XL
AES-256

	3.31 
	Soporte de múltiples llaves de encriptación. 
	Debe contar con la capacidad multi key para poder soportar los algoritmos de encriptación (AES-256, DVP-XL, DES-OFB, y ADP). Modulo con capacidad para mínimo 128 claves. Los algoritmos deben ser soportados de manera simultánea.

	3.32 
	Actualización remota de llaves de encriptación 
	Over The Air Rekeying – OTAR.

	3.33 
	Compatibilidad de OTAR 
	Compatibilidad con las infraestructura y terminales de comunicación de voz que soporten esta tecnología, utilizados actualmente por la Policía Nacional.

	3.34 
	Estándar
	FIPS 140-2 Nivel 3 o superior
FIPS 197

	3.35 
	Compatibilidad
	Deberá ser compatible con los KVL (Key Variable Loader) que actualmente utiliza la institución.

	3.36 
	
Equipos de cifrado
	Deberá ser compatible con los KVL (key variable loader) que actualmente utiliza la institución, en caso de requerirse accesorios (cables u otros) adicionales, estos deben ser incluidos sin generar costo para la Policía Nacional.             

	ASPECTOS GENERALES

	3.37          
	Protección contra ingreso de agua y polvo (2 metros – 2 horas)
	MIL-STD-IP56 o mejor

	3.38 
	Especificaciones Militares.
	MIL 810 C, D, E, F & G

	3.39 
	Temperatura de operación.
	-30ºC a + 60ºC

	3.40 
	Compatibilidad 
	Con la infraestructura de comunicaciones actual de la Policía Nacional

	3.41 
	Modo de funcionamiento incluidas y activadas
	Digital APCO P25 9600 FDMA y Convencional Digital. 

	3.42 
	Número / capacidad de canales
	1000 o superior

	3.43 
	Pantalla
	SI (una) Pantalla LCD a color con tres líneas de texto de 14 caracteres

	3.44 
	Factor de forma del equipo.
	Debe contar con mínimo 2 botones programables frontales, botón naranja de emergencia, perillas de canal y volumen de fácil manipulación

	3.45 
	Monófono
	Debe contar con monófono tipo escritorio por cada radio, de la misma marca y compatible en todas sus funciones con el radio ofertado.

	3.46 
	Parlante
	Debe tener el parlante incluido dentro del equipo, no se aceptarán equipos con parlante externo.

	3.47 
	Alimentación
	El equipo ofertado debe los cables de conexión eléctrica y funcionar con una alimentación de corriente directa de 12 voltios.

	3.48          
	Año de fabricación
	No inferior al año de la firma del contrato, sólo se recibirán equipos y accesorios totalmente nuevos.

	3.49 
	Garantía
	36 meses para el equipo y 12 meses para demás accesorios. Equipo de radio que durante el periodo de garantía sea reparado más de 2 veces debe ser cambiado por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características.
- Plazo de la Garantía; En caso de que un equipo requiera garantía la empresa debe devolverlo reparado en un plazo no mayor a 45 días calendario, o en su defecto será reemplazado por uno igual o de superiores características. Este tiempo empezará a contar desde el momento en que se informe el daño del equipo para lo cual la empresa deberá suministrar un correo electrónico y número telefónico de contacto, al cual se realicen dichas solicitudes. (Anexar correo electrónico y/o número telefónico de contacto).
- Garantía de Funcionamiento; El contratista se obliga a reemplazar a sus expensas, aquellos equipos, materiales o partes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, durante el periodo de garantía solicitado, contados a partir de la fecha de la entrega a satisfacción. En caso que no pueda ser reparado el equipo deberá ser restituido por un equipo o componente nuevo de las mismas características o superiores del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista.
- Lugar de entrega y recepción de equipos por garantía Los equipos para garantía serán recibidos y entregados por parte de la empresa contratista entregarán los bienes objeto de esta contratación en las instalaciones de La Metropolitana de Santa Marta en el kilómetro 12 vía alterna al puerto sector bureche. Teniendo en cuenta los tiempos estipulados para dicha garantía.

	3.50 
	Repuestos
	Durante el periodo de garantía el Contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
[bookmark: _Hlk231318879]Consecución de repuestos; El contratista debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos en Colombia de los equipos ofertados por un tiempo no inferior a 5 años, a partir del recibido a satisfacción.

	3.51 
	Soporte
	[bookmark: _Hlk231318830]Capacidad de mantenimiento y reparación del radio y accesorios ofertados, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido.

	3.52 
	Datos de contacto
	El oferente deberá suministrar correo electrónico, número de teléfono corporativo y mecanismo para activar el soporte, mantenimiento y garantía.

	3.53 
	Manuales
	Manual de usuario: Se debe suministrar un manual de usuario, en el cual se explique el funcionamiento del radio.
- Manual de servicio; Se debe suministrar un manual de servicio, debe evidenciar tips de reparación y explicación de funcionamiento de las diferentes partes del equipo, este manual debe corresponder al equipo ofertado y se debe entregar magnético.  

	3.54 
	Kit de Programación
	Se debe suministrar un kit de programación y Alineación, el cual constará del software de programación y alineación, 1 cable de programación totalmente compatible y todos los demás accesorios necesarios para la programación y alineación de los radios ofertados que permita la configuración y ajuste de parámetros de radio frecuencia. 

	3.55         
	Fuente de alimentación
	Debe proveerse fuente de alimentación a 110 VAC compatible con el radio base, debe tener capacidad para cargar una batería estacionaria 12 VDC a 100 Ah, de manera simultánea mientras funciona el radio, e incluir cable DC, fusible y conectores que sean necesarios.

	3.56 
	Antenas ocho dipolos 400 MHz
	1 antena Ocho Dipolos, rango mínimo 450 a 470 MHz (ganancia de antena de 10 DB) por cada radio.
35 metros de cable RG8, 1 Conector de Antena, 1 conector al Protector de Picos, 1 Protector de Picos de RF (Poliphaser) del rango, 1 Pigtail de máximo 1,5m con los conectores necesarios para conectar el protector de picos al radio (Debe tener los conectores adecuados), esta configuración es para cada equipo.

	3.57 
	Batería estacionaria
	Una por cada radio, 12 vdc, 100 Ah, sellada, libre de mantenimiento y con cables de conexión a la fuente del radio.

	3.58 
	Código Certificado FCC
	El equipo a ofrecer debe estar autorizado para operar por la FCC (Federal Communications Commision) de los Estados Unidos de América

	3.59 
	Estándar de fabricación
	Convencional Digital P25 cumpliendo el estándar TIA-102, compatible con redes convencionales existentes de la Policía Nacional. Con modulación compatible y totalmente funcional con C4FM utilizada actualmente.

	3.60 
	Derechos de autor
	Adjuntar certificación expedida por el fabricante que lo acredite como distribuidor del software que utilizan los radios y accesorios ofertados.








	REQUERIMIENTOS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS

	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

	[bookmark: _Hlk231310766] Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará o      entregará los bienes y/o servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para este fin.
 El contratista deberá conocer y cumplir lo establecido en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional
 El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial.
El contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, para lo cual deberá diligenciar el formulario “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”.
 

	ASPECTO AMBIENTAL

	El oferente Nacional deberá contar con las licencias y/o permisos ambientales correspondientes actividad económica o productiva, de acuerdo con lo estipulado por la normatividad ambiental vigente, expedidos por la autoridad ambiental competente o el que convalide en el País de Origen de los Bienes (oferente extranjero - la certificación debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales, apartes y acápites). En el caso que la actividad no requiera la obtención de estos permisos o licencias, el (la) representante legal de la entidad deberá expedir una certificación formal bajo la gravedad de juramento, en la cual manifiesten de manera clara y detallada que, no existe obligación de cumplir con los requisitos ambientales mencionados con anterioridad.


	SEGURIDAD DE INSTALACIONES

	[bookmark: _Hlk231314415]Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (Resolución No. 04408 del 26/12/2014), si es aplicable.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	Cumplir con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual deberán diligenciar el formulario “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

	Cumplir con el COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”.
  
 











ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
BATERÍAS ESTACIONARIAS EN GEL 12 VOLTIOS A 120 AMP/HORAS

	ÍTEM
	PARÁMETROS
	DESCRIPCIÓN

	4
	Cantidad 
	8

	4.1 
	Marca y Modelo 
	En el momento de la oferta el oferente debe especificar marca y modelo de la batería, del mismo modo debe anexar datasheet con especificaciones técnicas. 

	4.2 
	Capacidad 
	120 Ah a 1,8 VPC

	4.3 
	Tensión nominal 
	12 VDC 

	4.4 
	Construcción 
	Baterías selladas libres de mantenimiento VRLA de GEL 

	4.5 
	Material de construcción electrolito 
	GEL 

	4.6 
	Material de construcción cubierta y contenedor 
	ABS (Retardante a la flama) 

	4.7 
	Vida útil de diseño en flotación a 20°C 
	≥ 10 años 

	4.8 
	Rango de temperatura de operación 
	-20°C hasta 45°C o mejor 

	4.9 
	Resistencia interna 
	≤ 6 mΩ 

	4.10 
	Peso 
	≥ 28 kg 

	4.11 
	Numero de ciclos al 50% del D.O.D 
	≥ 1500 ciclos profundos 

	4.12 
	Tensión de carga de flotación 
	Entre 13,5 VDC a 13,8 VDC a 20°C (voltaje y temperatura promedio o mejor)

	4.13 
	Tensión de carga de igualación 
	Entre 14,1 VDC a 14,4 VDC a 20°C (voltaje y temperatura promedio o mejor)

	4.14 
	Uso 
	Equipos de Repetición y/o radios bases de comunicación. 

	4.15 
	Mantenimiento 
	Limitado a aseo y limpieza de conectores esporádicos 

	4.16 
	Placas 
	Sin antimonio ni cadmio 

	4.17 
	Accesorios 
	Conectores de cable y Tornillería en acero inoxidable con terminales de ojo para cable #8. 

	4.18 
	Servicio Post Venta 
	[bookmark: _Hlk231310859]En el momento de la oferta el oferente deberá certificar por escrito que tiene la capacidad de atender y cumplir todos los requerimientos exigidos durante el tiempo que dure la garantía, por deterioro o defectos de fabricación, o por defectos encontrados en el elemento solicitado o que no reúnan las condiciones exigidas, siendo el producto reemplazado por otro de iguales características durante un periodo máximo de 10 días calendario en cualquier parte del país. 

	4.19 
	Garantía  
	El oferente deberá anexar certificación, en la cual se garantiza un tiempo mínimo de garantía de dos (2) años, para defectos de fábrica (abolladuras, rupturas, defectos de fabricación etc.), contados a partir de la fecha de recepción del contrato.  

	4.20 
	Recepción y entrega de las garantías
	Los equipos objeto de garantía serán recibidos y entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: kilómetro 12 vía alterna al puerto en el barrio bureche de la ciudad de Santa Marta.

	4.21 
	Estándares 
	CE, UL, IEC, ISO9001, ISO14001 Diseñadas de acuerdo a la norma IEC 60896-21/-22. 

	4.22 
	Fecha de fabricación 
	Se debe anexar certificación por el oferente en la que se indique que las baterías a ofertar fueron fabricadas dentro de los seis meses anteriores al cierre del proceso, así mismo deberá constar que son baterías nuevas, no se aceptan re manufacturadas o renovadas. 

	4.23 
	Ficha técnica 
	Se debe anexar la ficha técnica del producto, redactada en idioma español o inglés.

	4.24 
	Lugar de Entrega 
	La entrega de los elementos, se realizará instalaciones de La Metropolitana de Santa Marta en el kilómetro 12 vía alterna al puerto sector bureche, sin costo adicional.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
FUENTE DE PODER INTERNA-GTR8000 MOTOROLA

	ÍTEM
	PARÁMETROS
	DESCRIPCIÓN

	5
	Cantidad
	2

	5.1 
	Numero de parte
	0182516W14 o su equivalente 

	5.2 
	AC INPUT
	100-240V – 11A 50/60 Hz

	5.3 
	AC OUTPUT
	+54V, 3A

	5.4 
	DC INPUT
	40-60V, 21A

	5.5 
	DC OUTPUT
	+28.94V

	5.6 
	Compatibilidad
	Los repuestos a suministrar por el oferente deben ser compatibles con la repetidora GTR 8000 Base Station - Motorola Solutions existentes en la institución.

	5.7 
	Estado del elemento
	Los repuestos a suministrar por el oferente deben ser nuevos no se aceptan de segunda o remanufacturados.
Los equipos deben ser originales de la marca fabricante, y debe tener fecha de fabricación máximo doce (12) meses de anterioridad a la firma del proceso contractual.

	5.8 
	Lugar de entrega 
	Los bienes serán entregados donde designe el supervisor del contrato

	5.9 
	Garantía.GG
	12 meses y la entrega de los elementos, se realizará instalaciones de La Metropolitana de Santa Marta en el kilómetro 12 vía alterna al puerto sector bureche, sin costo adicional.



ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
BATERÍAS PARA RADIOS APX 8000
	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	6
	Cantidad 
	50

	6.1 
	Marca 
	Motorola 

	6.2 
	Corriente en mAh 
	(3400) mAh o superior sin modificar tamaño. 

	6.3 
	Voltaje 
	7,2 V a 7,5 V. 

	6.4 
	Tiempo de autonomía
	Las baterías deben ser compatibles con los cargadores existentes en la institución, marca Motorola Impress, número de parte cargador múltiple NNTN8844A y número de parte cargador unitario NNTN8863A.

	6.5 
	Material de construcción 
	Electrolito: Litio-Ion. 

	6.6 
	Color 
	Negro. 

	6.7 
	Tipo de carga 
	Rápida, debe cargar a un 80% de su capacidad en máximo dos (2) horas para baterías Litio-Ion, con los cargadores existentes en la institución, marca Motorola Impress 2. 

	6.8 
	Vida cíclica 
	Cuatrocientos (400) ciclos profundos o superior certificados por el fabricante para Litio-Ion.

	6.9 
	Compatibilidad 
	Las baterías ofrecidas por el oferente deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola APX-8000, APX-5000 entre otros existentes en la Institución, las baterías deben ser Impress 2 mínimo para garantizar que sean leídas por los radios y por los cargadores existentes.

	6.10 
	Grado de protección 
	Debe cumplir una protección de IP68 o superior, anexar certificación. 

	6.11 
	Fecha de fabricación 
	[bookmark: _Hlk231311341]Se debe anexar certificación del fabricante en donde indique que la fecha de fabricación de las baterías no es anterior a noventa (90) días a la presentación de la oferta. 
Se debe especificar que son baterías nuevas, originales de la marca motorola no se aceptan re-manufacturadados o renovadas. 

	6.12 
	Certificación
	Que avale los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de la línea radio APX son originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos.

	6.13 
	Garantía de fábrica 
	[bookmark: _Hlk231318952]Mínimo de garantía de doce (12) meses para las baterías solicitadas. Esta garantía debe cubrir la calidad en las terminales de sujeción que adhieren la batería del radio. 
El oferente deberá reemplazar las baterías que resulten con defectos de fabricación como ineficiencia del electrolito, generación de gases internos que generen explosión, etc. durante el periodo de garantía, según las condiciones y términos estándar del producto. 

	6.14 
	Recepción y entrega de las garantías
	Los equipos objeto de garantía serán recibidos y entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: kilómetro 12 vía alterna al puerto en el barrio bureche de la ciudad de Santa Marta.

	6.15 
	Servicio post venta
	El oferente deberá atender y cumplir todos los requerimientos exigidos durante el tiempo que se encuentre vigente la garantía, por deterioro o defectos de fabricación, o por defectos encontrados en el elemento solicitado o que no reúnan las condiciones exigidas, siendo el producto reemplazado por otro de iguales características de acuerdo a las condiciones pactadas de garantía estándar del producto en un tiempo no superior a 30 días calendario. La atención para el envío de las partes de reemplazo se realizará a las ciudades principales del país en la dirección acordada con el supervisor del contrato y será responsabilidad del cliente hacer su entrega final al usuario en el lugar en donde los equipos se encuentren ubicados.

	6.16 
	Ficha técnica
	Se debe anexar la ficha técnica del producto, redactada en idioma español o inglés.



	[bookmark: _s11b565uukap]GENERALIDADES

	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

	Las propuestas se harán en forma clara y en idioma español. Deberán presentar la carta de representación del fabricante y/o integrador autorizado en Colombia donde se indique su nombramiento por lo menos por el tiempo de ejecución del contrato, tiempo de garantías. 

	[bookmark: _t71f0m1sh4mq]SOPORTE TÉCNICO

	Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico tanto para el hardware y ofimática ofertados.

	MANUALES

	El contratista deberá entregar toda la documentación técnica de cada uno de los elementos.

	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

	Cumplir con el compromiso de anticorrupción durante la ejecución del contrato, manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para terminación anticipada del contrato.

	ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD

	El manejo de toda la información de la infraestructura de radioenlace de la Policía Nacional se considera CONFIDENCIAL, de manera que los planos, diseño, manuales técnicos y cualquier otro tipo de información estarán limitados únicamente a la supervisión. El suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICÍA NACIONAL.


	Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.


	En virtud del contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del mismo; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	El contratista se compromete a cumplir con toda la normatividad vigente concerniente a las normas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen y la Resolución 01956 del 25 abril 2018 "Por la cual se adoptan las directrices de evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo, el cual deberá ser aplicado de acuerdo a la previa priorización del riesgo".



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ACCESORIOS APX8000
	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	7
	Cantidad
	20

	7.1 
	Número de parte
	3675581B01 Knob, Volume

	7.2 
	Color
	Negro

	7.3 
	Certificación
	De la firma Motorola Ltda. que lo avale los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de la línea radio APX-8000 y APX-5000 son originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos.

	7.4 
	Compatibilidad 
	Deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola APX-8000 y APX-5000 existentes en la institución.

	7.5 
	Garantía.
	Seis (6) meses.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ACCESORIOS APX8000
	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	8
	Cantidad
	20

	8.1 
	Numero de parte
	3675590B03   Knob, Frequency

	8.2 
	Color
	Negro

	8.3 
	Certificación
	De la firma Motorola Ltda. que lo avale los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de la línea radio APX-8000 Y APX-5000 son originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos.

	8.4 
	Compatibilidad 
	Deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola APX-8000 y APX-5000 existentes en la institución.

	8.5 
	Garantía.
	Seis (6) meses.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ACCESORIOS APX8000
	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	9
	Cantidad
	20

	9.1 
	numero de parte 
	PMAE4065 o su equivalente.

	9.2 
	Antena
	De látigo flexible.

	9.3 
	Tipo
	Flexible whip.

	9.4 
	Ancho de banda
	380-520 MHz

	9.5 
	Color
	Negro.

	9.6 
	Certificación
	De la firma Motorola Ltda. que avale los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de la línea radio APX-8000 y APX-5000 son originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos.

	9.7 
	Compatibilidad 
	Deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola APX-8000 y APX-5000 existentes en la institución.

	9.8 
	Garantía de fábrica
	El oferente deberá anexar certificación expedida directamente por el fabricante y/o distribuidor autorizado en Colombia, en la cual se garantiza un tiempo mínimo de garantía de veinticuatro (12) meses para los elementos. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ACCESORIOS XTS2250
	ITEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	10
	BATERÍA PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA XTS 2250

	10.1 
	Cantidad
	40

	10.2 
	Corriente en mAh
	Cuatro mil (4000) mAh o superior.

	10.3 
	Voltaje
	7,2 V a 7,5 V.

	10.4 
	Tiempo de Autonomía.
	Las baterías deben ser compatibles con los cargadores existentes en la institución, marca Motorola Impress, número de parte cargador múltiple WPLN4130A y número de parte cargador unitario WPLN4111AR que permitan un ciclo de trabajo 5-5-90.
Debe soportar 12 horas de operación continua a una potencia de 5W.

	10.5 
	Material de construcción
	Electrolito: Litio-Ion y/o litio-polímero.

	10.6 
	Tipo de unión entre celdas
	Flex o laminillas individuales de tres (3) mm como mínimo, los contactos entre las celdas deben ser realizados con soldadura de punto. No se aceptan uniones con cables. Para lo cual el oferente en el momento de la entrega de Los elementos en el almacén, adicionará sin costo alguno, mínimo dos (2) baterías de la misma marca y modelo ofertado, con el fin de ser abiertas de manera aleatoria y validar las características, lo anterior sin afectación a las cantidades requeridas.

	10.7 
	Color
	Negro.

	10.8 
	Tipo de carga
	Rápida, debe cargar a un 80% de su capacidad en máximo dos (2) horas para baterías Litio-Ion y máximo tres (3) horas para baterías litio-polímero, con los cargadores existentes en la institución, marca Motorola Impress, número de parte cargador múltiple WPLN4130A y número de parte cargador unitario WPLN4111AR.

	10.9 
	Vida cíclica
	Cuatrocientos (400) ciclos profundos o superior certificados por el oferente para Litio-Ion y Setecientos (700) ciclos profundos o superior certificados por el oferente para Litio- polímero.

	10.10 
	Compatibilidad
	Las baterías ofrecidas por el oferente deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola XTS-2250 y PNC-2010 existentes en la Institución.

	10.11 
	Grado de protección
	Debe cumplir una protección de IP55 o superior.
MIL Standard 810F: Método 505.4 para lluvia, Método 5010.4 para polvo en viento fuerte, 
Cumplir con la prueba de caída (1.2 metros sobre concreto, 12 caídas en todos los lados y esquinas. Se permite un daño ligero, abolladuras o rapaduras. Permite voltaje operacional en los contactos después de la prueba).

	10.12 
	Fecha de fabricación
	Se debe anexar certificación expedida por el oferente, en donde indique que la fecha de fabricación de las baterías no es anterior a noventa (90) días a la presentación de la oferta.
Se debe especificar que son baterías nuevas, no se aceptan re-manufacturadas o renovadas.

	10.13 
	Garantía
	Mínimo de garantía (12) meses para las baterías solicitadas.
El oferente deberá reemplazar las baterías que resulten con defectos de fabricación como ineficiencia del electrolito, generación de gases internos que generen explosión, etc. durante el periodo de garantía, según las condiciones y términos estándar del producto. De igual forma no debe haber luz o aberturas cuando se instala en el radio y debe ajustarse adecuadamente y cumplir las dimensiones de los radios.

	10.14 
	Recepción y entrega de las garantías
	Los equipos objeto de garantía serán recibidos y entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: kilómetro 12 vía alterna al puerto en el barrio bureche de la ciudad de Santa Marta Teniendo en cuenta los tiempos estipulados para dicha garantía.

	10.15 
	Aspecto Ambiental
	El contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias RAEES, embaces de sustancias químicas y derivados de hidrocarburos, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el título 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar.

	10.16 
	Servicio post venta
	El oferente deberá atender y cumplir todos los requerimientos exigidos durante el tiempo que dure la garantía, por deterioro o defectos de fabricación, o por defectos encontrados en el elemento solicitado o que no reúnan las condiciones exigidas, siendo el producto reemplazado por otro de iguales características de acuerdo a las condiciones pactadas de garantía estándar del producto en un tiempo no superior a 30 días calendario. La atención para el envío de las partes de reemplazo se realizará a las ciudades principales del país en la dirección acordada con el supervisor del contrato y será responsabilidad del cliente hacer su entrega final al usuario en el lugar en donde los equipos se encuentren ubicados.

	10.17 
	Lugar de Entrega 
	Los bienes serán entregados donde designe el supervisor del contrato.




[bookmark: _1dg4wamm5fzf]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ACCESORIOS XTS2250
	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	11
	Cantidad
	40

	11.1 
	Numero de parte
	3680529Z01 o su equivalente

	11.2 
	Compatibilidad
	Los repuestos a suministrar por el oferente deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola XTS-2250 y/o PNC-2010 existentes en la institución.

	11.3 
	Estado del elemento
	Los repuestos a suministrar por el oferente deben ser nuevos no se aceptan de segunda o remanufacturados. 

	11.4 
	Garantía.
	Seis (6) meses.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ACCESORIOS XTS2250
	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	12
	Cantidad
	40

	12.1 
	Numero de parte
	REF. 3685779C01 o su equivalente

	12.2 
	Color
	Negro

	12.3 
	Compatibilidad
	Los repuestos a suministrar por el oferente deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola XTS-2250 y/o PNC-2010 existentes en la institución.

	12.4 
	Estado del elemento
	Los repuestos a suministrar por el oferente deben ser nuevos no se aceptan de segunda o remanufacturados. 

	12.5 
	Garantía.
	seis (06) meses




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ACCESORIOS XTS2250
	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	13
	Cantidad
	70

	13.1 
	Número de parte
	8505241U05 o su equivalente

	13.2 
	Rango de frecuencia
	403-520 MHz

	13.3 
	Banda de frecuencia
	UHF

	13.4 
	Tipo
	Flexible whip.

	13.5 
	Longitud
	Seis pulgadas (6”)

	13.6 
	Color
	Negro.

	13.7 
	Compatibilidad 
	Las antenas ofrecidas por el oferente deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola XTS 4250 y XTS 2250 existentes en la institución.

	13.8 
	Estado del elemento
	Los repuestos a suministrar por el oferente deben ser nuevos no se aceptan de segunda o remanufacturados. 

	13.9 
	Garantía de fábrica
	El oferente deberá anexar certificación, en la cual se garantiza un tiempo mínimo de garantía de veinticuatro (24) meses para los elementos. 




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ACCESORIOS XTS2250
	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	14
	Cantidad
	20

	14.1 
	Numero de parte
	880619Z06 o su equivalente  

	14.2 
	Color
	Negro

	14.3 
	Compatibilidad
	Los repuestos a suministrar por el oferente deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola XTS-2250 y/o PNC-2010 existentes en la institución.

	14.4 
	Estado del elemento
	Los repuestos a suministrar por el oferente deben ser nuevos no se aceptan de segunda o remanufacturados. 

	14.5 
	Garantía.
	Seis (6) meses.




	REQUERIMIENTOS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS

	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

	 Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará o      entregará los bienes y/o servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para este fin.
 El contratista deberá conocer y cumplir lo establecido en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional
 El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial.
El contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, para lo cual deberá diligenciar el formulario “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”.
 

	ASPECTO AMBIENTAL

	El oferente Nacional deberá contar con las licencias y/o permisos ambientales correspondientes actividad económica o productiva, de acuerdo con lo estipulado por la normatividad ambiental vigente, expedidos por la autoridad ambiental competente o el que convalide en el País de Origen de los Bienes (oferente extranjero - la certificación debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales, apartes y acápites). En el caso que la actividad no requiera la obtención de estos permisos o licencias, el (la) representante legal de la entidad deberá expedir una certificación formal bajo la gravedad de juramento, en la cual manifiesten de manera clara y detallada que, no existe obligación de cumplir con los requisitos ambientales mencionados con anterioridad.


	SEGURIDAD DE INSTALACIONES

	Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (Resolución No. 04408 del 26/12/2014), si es aplicable.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	Cumplir con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual deberán diligenciar el formulario “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

	Cumplir con el COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”.
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Firma del representante legal o persona natural 
CC: XXXXXXXXXXXX

























ANEXO 2: COMPONENTES DE INTELIGENCIA – POLICÍA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


	COMPONENTE DE INTELIGENCIA

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	Cantidad

	CUADRO DE CANTIDADES

	1
	RADIO RECEPTOR DIGITAL
	1

	2
	ANTENA DIRECCIONAL frecuencia de recepción de 300 a 600 MHz
	1

	3
	ANTENA AH 8000
	1

	4
	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL
	1

	5
	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
	3

	6
	COMPUTADOR PORTATIL 
	2

	7
	WORKSTATIONS PORTÁTILES 
	1

	8
	MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS ÚLTIMA VERSIÓN LIBERADA EN EL MERCADO ESD (ELECTRONIC SOFTWARE DISTRIBUTION) EDICIÓN DE 64 BITS.
	6

	9
	EQUIPO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE BTS (BASE 
TRANSCEIVER STATION) PARA TECNOLOGÍAS 2G, 3G, 4G, 5G Y EMERGENTES
	1

	10
	HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN FACIAL PARA ANALÍTICA FORENSE
	1



	ITEM
	RADIO RECEPTOR DIGITAL

	
1
	DESCRIPCION

	1.1
	El radio deberá tener rango de frecuencia de 9 kHz a 3.7 GHz como máximo.

	
1.2
	El radio deberá contar con los siguientes modos de operación VFO(A-E), Memoria channel, mer channel scan, select scan, program search, FFT search (cyber search), analog video demodulation

	


1.3
	El equipo deberá contar con los siguientes modos; FM, FM-E STEREO, AM, SYNCHRONOUSAM.I LSB, CW, ANALOG I/Q, FM VIDEO. D-STAR/GMSK/AMBE YAESU/C4FM / AMBE+2 ALINCO / GMSK/AMBE DCR/ C4FM/AMBE+2 NXDN/ C4FM/AMBE+2 P25 Phase 1/C4FM/IMBE dPMR/C4FM/AMBE+2 DMR/C4FMX2 /AMBE +2 DV Mode Only D/V Narrow Mode Only EJ47 (F1E) Mode Only 6.25Khz Mode Only Conventional Mode Only Tier 1 Only Tier 1 and Tier 2 Only TETRA direct Mode (T-TC)/T4 shift QPSK/ACE LP TETRA traffic channel (T-TC)/TT/4 shift QPSK/ACE LP.

	1.4
	El equipo debe tener 1.230 frecuencias de paso (30 memorias por banco más 30 para búsqueda).

	1.5
	El equipo debe tener una velocidad de escaneo típica de 100 canales por segundo (para modos analógicos).

	1.6
	El equipo deberá contar con una estabilidad de frecuencia de 0.1 ppm (Después de 5 minutos calentamiento) o 0.01 ppm con unidad de GPS opcional.

	1.7
	Requisitos de alimentación de corriente del equipo CC 10.7 V, hasta 16 V (2.0A a 12V). Y alimenta del sistema complementario a 120 V.

	1.8
	Salida de audio > 1.5 W en carga de 8 ohmios.

	1.9
	Consumo actual del equipo: en espera aproximadamente 200 mA Max.

	1.10
	El equipo deberá tener dos tipos de circuito, 1 conversión directa de 9 Khz - 25 Mhz y 2 doble s heterodino de 25 Mhz-3.7 Ghz.

	1.11
	El equipo deberá contar con frecuencias intermedias de Primer: 321,95Mhz / 412,05Mhz y 45,05Mhz

	
1.12
	El equipo deberá contar con filtros de ancho de banda IF de: 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 6 KH: kHz, 30 kHz, 100 kHz, 200 kHz (la elección depende del modo). Seleccionado automáticamente y modificable para modos digitales.

	1.13
	02 entradas de antena así: (ANT1) 25MHz~3.7GHz Toma NJ socket 500

	1.14
	(ANT2) 9kHz~~3,7GHz Toma N-J socket 500

	1.15
	Entrada de referencia de 10MHz: conector SMA-J Entrada típica +2dBm, 500

	1.16
	Salida IF de 45,05 MHz: Conector BNC-J, 45,05 MHz ± 7,5 MHz Salida típica entrada de antena. 10 dB, 50

	1.17
	Salida 1/Q digital

	
1.18
	Con Ancho de banda de 0,9 MHz mediante transferencia isócrona compatible con USB 2.0. Utilizando el software para PC AR-IQ-III, SDRSharp de AirSpy con acceso IP y transmisión I/Q. suministrado con el equipo. Con conexión
toma USB tipo B.

	1.19
	Salida analógica I/Q

	1.20
	Salida compensada de 12 kHz a través de una toma telefónica estéreo de 3,5 mm Modo: AIQ, mediante toma LINE

	1.21
	Salida LINE Toma de teléfono estéreo de 3,5 mm. -10dBm (6000). Salida de auriculares Toma de teléfono estéreo de 3,5 mm.

	1.22
	Salida de altavoz externo Toma de teléfono mono de 3,5 mm. (802).

	1.23
	Salida de vídeo analógico Toma RCA, 750 1V p-p

	1.24
	Tener mínimo 3 CORES de procesamiento paralelo de demodulación digital.

	1.25
	Tener mínimo 4 CORES que permitan una detección de señal digital más rápida.

	1.26
	(ACC1) Conector DIN miniatura de 8 pines para unidad receptora GPS GP5001.

	1.27
	Adaptador de corriente CA, tarjeta SD de 128 GB mínimo, manual de funcionamiento en USB, software de control de PC con dongle de licencia, dos cables USB.

	1.28
	(AUX1) RS232C, 9 pines D-subminiatura (macho). Para actualizaciones de firmware y control remoto por PC.

	1.29
	(AUX2) Conector hembra DIN miniatura de 8 pines para futuras aplicaciones.

	1.30
	Controlador LAN ARL2300, switch de antena AS5700, Modulo de montaje del equipo con accesorios y Antena GPS GP5001.

	1.31
	El equipo deberá tener las antenas requeridas para la recepción de señales en las bandas de HF, VHF y UHF.

	1.32
	Antena de HF (SA7000).

	1.33
	Antena de VHF y UHF (DA6000).

	1.34
	XIII generación como mínimo. Cantidad de núcleos 18 como mínimo.

	1.35
	Cantidad de subprocesos 24 como mínimo.

	1.36
	Frecuencia de turbo máxima 5,20 GHz como mínimo.

	1.37
	Potencia base del procesador 65 Watts como máximo.

	1.38
	Potencia turbo máxima 219 Watts.
Disco duro 6 TB como mínimo para almacenamiento.

	1.39
	Debe soportar los tipos de memoria DDR5 y DDR4.

	1.40
	Frecuencia base de gráficos 300 MHz como mínimo

	1.41
	Frecuencia dinámica máxima de gráficos 1.60 GHz como mínimo. Salida de Gráficos HDMI 2.1, eDp 1,4b como mínimo.

	1.42
	CONDICIONES GENERALES

	
1.43
	Garantía, Mínima de un (1) año después del recibo a satisfacción sobre cada uno de los equipos adquiridos. En caso de daño de cualquiera de los elementos a adquirir, el contratista deberá entregar una unidad adicional, dentro de 3 días hábiles una vez dada a conocer la novedad, mientras se arregla o se repone por uno nuevo.

	1.44
	El radio receptor digital a adquirir hace referencia al presente objeto de contratación, donde los oferentes deben cumplir con la totalidad de las características técnicas mínimas. 

	1.45
	Los equipos ofertados deben ser nuevos y no re manufacturados.




	
ITEM
	ANTENA DIRECCIONAL

	2
	DESCRIPCION

	2.1
	La antena deberá tener frecuencia de recepción de 300 a 600 MHz

	2.2
	Deberá contar con Ancho de banda Bandwidth MHz 30

	2.3
	Debe contar con Ganancia Gain max. dBi 10.2 (Máximo).

	2.4
	Protección contra rayos todas las piezas metálicas están conectadas a tierra

	2.5
	Materiales Acero inoxidable-teflón-laton-aluminio 6060

	2.6
	Accesorios Rad30600 radomo cloruro de polivinilo ZAFZ25/114C ABRAZADERA galvanizado en caliente 1,9 kg

	2.7
	Perdida dB ≥ -14

	2.8
	VSWR máximo deberá ser : ≤1.5:1

	2.9
	La antena debe ser direccional.

	2.10
	Incluirá accesorios: Cable de RF (mínimo 30 mts), que permita la conexión directa a la antena y su respectivo conector tipo N en cada extremo.

	2.11
	Conector: Tipo N Macho (mínimo 2) (instalado en el cable).

	2.12
	Estado: Nuevo (anexar certificado).

	2.13
	La garantía deberá ser mínimo un (1) año después del recibido a satisfacción.

	2.14
	Deberá anexar ficha técnica del fabricante con la propuesta.

	2.15
	Connector N.

	2.16
	La impedancia nominal del equipo deber ser: 50 Ohm.

	2.17
	La polarización deberá ser: V – H.

	2.18
	La potencia Máxima del equipo deberá ser 500W como mínimo.

	2.19
	CONDICIONES GENERALES

	
2.20
	Garantía, Mínima de un (1) año después del recibo a satisfacción sobre cada uno de los equipos adquiridos (Antenas). En caso de daño de cualquiera de los elementos a adquirir, el contratista deberá entregar una unidad adicional, dentro de 3 días hábiles una vez dada a conocer la novedad, mientras se arregla o se repone por uno nuevo.

	
2.21
	Las antenas a adquirir hacen referencia al presente objeto de contratación, donde los oferentes deben cumplir con la totalidad de las características técnicas mínimas. La antena debe contar con la impedancia de entrada de 50 Ohm y sus conectores de conexión son Tipo N Hembra.

	2.22
	Los equipos ofertados deben ser nuevos y no re manufacturados (antenas).



	ITEM
	ANTENA AH 8000


	
3
	DESCRIPCION 

	3.1
	· Bandas de Transmisión (TX): 118-137, 144-148, 222-225, 430-450, 902-928, 1240-1300, 2300-2450 MHz.

	3.2
	· Ganancia: Máximo 3 dBi.

	3.3
	Impedancia:  (nominal).

	3.4
	· Potencia Máxima de Entrada: 200 W.

	3.5
	· Tipo de Antena: Discono (Omnidireccional).

	3.6
	· Conector: Tipo-N.

	3.7
	· Altura Total: Aprox. 936 mm.

	3.8
	· Peso: Aprox. 970 g.

	3.9
	· Resistencia al Viento: 50 M/S.

	3.10
	· Cable coaxial de 15 metros (49 pies) con conectores tipo N.

	
3.11
	· Garantía, Mínima de un (1) año después del recibo a satisfacción sobre cada uno de los equipos adquiridos (Antenas). En caso de daño de cualquiera de los elementos a adquirir, el contratista deberá entregar una unidad adicional, dentro de 3 días hábiles una vez dada a conocer la novedad, mientras se arregla o se repone por uno nuevo.

	3.12
	· Las antenas a adquirir hacen referencia al presente objeto de contratación, donde los oferentes deben cumplir con la totalidad de las características técnicas mínimas. La antena debe contar con la impedancia de entrada de 50 Ohm y sus conectores de conexión son Tipo N Hembra.

	3.13
	· Los equipos ofertados deben ser nuevos y no re manufacturados (antenas).



	ITEM
	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL

	
4
	DESCRIPCION

	4.1
	cámara híbrida de fotograma completo

	4.2
	video 8K

	4.3
	sensor CMOS de 45 megapíxeles

	4.4
	procesador de imagen DIGIC X, hasta 12 FPS

	4.5
	montura RF

	4.6
	Alta calidad de imagen con un nuevo sensor CMOS de fotograma completo de 45 megapíxeles.

	4.7
	Procesador de imagen DIGIC X con un rango ISO de 100-51200; ampliable a 1024001

	4.8
	Disparo continuo de alta velocidad de hasta 12 fps con obturador mecánico y obturador electrónico (silencioso) de hasta 20 fps

	4.9
	Cobertura AF CMOS de doble píxel aprox. 100% de área con 1,053 áreas AF

	4.10
	Seguimiento de sujetos de personas y animales2 utilizando tecnología de aprendizaje profundo

	4.11
	Resolución de captura de vídeo: 8K UHD 4320p

	4.12
	Ranuras dobles para tarjetas de memoria

	4.13
	Compatible con lente RF 5.2 mm F2.8 L Dual Fisheye

	
4.14
	Estabilizador de imagen incorporado Captura de alta resolución Usando la EOS R5 con firmware 1.8.1 o posterior, el modo de disparo de alta resolución IBIS puede crear una imagen de 400 megapíxeles (aprox.) archivos en cámara, sin necesidad de software externo

	4.15
	Bolso o estuche de transporte.

	4.16
	CONDICIONES GENERALES

	
4.17
	Garantía, Mínima de un (1) año después del recibo a satisfacción sobre cada uno de los equipos adquiridos. En caso de daño de cualquiera de los elementos a adquirir, el contratista deberá entregar una unidad adicional, dentro de 3 días hábiles una vez dada a conocer la novedad, mientras se arregla o se repone por uno nuevo.

	4.18
	Las cámaras fotográficas a adquirir hacen referencia al presente objeto de contratación, donde los oferentes deben cumplir con la totalidad de las características técnicas mínimas. 

	4.19
	Los equipos ofertados deben ser nuevos y no re manufacturados.



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	5
	[bookmark: _80n5cvytf8vi]COMPUTADOR ALL IN ONE

	5.1
	Cantidad: 
	Especificar

	5.2
	Marca: 
	Especificar.

	5.3
	Modelo: 
	Especificar.

	5.4
	Factor de Forma: 
	AIO (ALL IN ONE)

	5.5
	Año de fabricación: 
	última versión con respecto a la vigencia de suscripción del contrato

	5.6
	Pantalla: 
	Tecnología de panel IPS o equivalente (WVA, PLS, etc.) mínimo 23”.8, máximo 27”.

	5.7
	Bezel Laterales: 
	Borderless.

	5.8
	La pantalla:
	Debe ser antirreflejo y no táctil

	5.9
	La base de la pantalla: 
	Debe permitir Inclinación y altura ajustable.

	5.10
	Resolución mínima de la pantalla: 
	1920*1080 (Full HD)

	5.11
	Color del equipo de cómputo: 
	Negro o Gris

	5.12
	PROCESADOR
	

	5.13
	Marca: 
	Especificar

	5.14
	Modelo: 
	Especificar

	5.15
	Fecha de lanzamiento: 

	Debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de lanzamiento por parte del fabricante del procesador.

	5.16
	Potencia de diseño térmico (TDP): 
	Mínimo 65W

	5.17
	Número de cores: 
	Mínimo 14

	5.18
	Número de Subprocesos: 
	Mínimo 14

	5.19
	Frecuenta Máxima Turbo: 
	Mínimo 5 GHZ

	5.20
	Memoria Caché: 
	Mínimo 26 MB

	5.21
	Tipo: 

	Procesador para ambiente corporativo, y modelo para ambiente empresarial. 

	5.22
	ADMINISTRACIÓN FUERA DE BANDA
	Mínimo debe tener habilitada la administración fuera de banda.

	5.23
	DISCO DURO 
	

	5.24
	Capacidad: 
	Mínimo una (01) unidad de estado sólido SSD, 512 GB, Gen 4x4 PCIe NVMe M.2

	5.25
	MEMORIA RAM
	

	5.26
	Mínimo: 
	DDR5 16 GB

	5.27
	Configuración: 
	Debe ser DDR5 5600 MT/s, o superior, en configuración (1×16 GB o superior) o dual channel (2×8 GB o superior).

	5.28
	TARJETA DE VIDEO
	Gráficos integrados del mismo fabricante del procesador, con soporte mínimo para resolución Full HD (1920×1080) y salida simultánea a dos monitores

	5.29
	CÁMARA WEB
	

	5.30
	Integrada: 

	Mínimo 5 mp FHD con capacidad IR y micrófono integrado con capacidad IR y micrófono integrado.
Debe incluir un mecanismo físico de seguridad de privacidad, integrado al equipo, que permita la desactivación de la cámara de manera manual.

	5.31
	FUENTE DE PODER INTERNA 
	

	5.32
	Marca: 

	Especificar
La fuente de poder debe ser compatible con el factor de forma del equipo de cómputo solicitado.

	5.33
	PUERTOS
	

	5.34
	ENTRADA:

	ENTRADA:
Mínimo 6 puertos USB (tipo A o C), de los cuales al menos 2 deben ser USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) o superior.
SALIDA:
Salida de video mediante DisplayPort y HDMI, nativa.

	5.35
	MULTIMEDIA 
	Conectores auriculares y micrófono de 3,5 mm dispositivo de sonido integrado 2 parlantes cada uno de mínimo 2W para un total de mínimo 4W. Micrófono integrado.

	5.36
	PERIFÉRICOS
	

	5.37
	Mouse: 
	Debe contar con cable de conexión USB, con sensor óptico, debe tener 2 botones y scroll, 

	5.38
	Teclado: 
	En español debe contar con cable con conexión USB, en español distribución latinoamericana, 

	5.39
	DISPOSITIVO DE RED
	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4.

	5.40
	PATCH CORD
	Suministro Patch Cord categoría 6A de fábrica de mínimo 3 mts.

	5.41
	TARJETA GRAFICA
	Integrada de la misma marca del procesador, mínimo UHD.

	5.42
	ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
	Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto, embebido o superior.

	5.43
	SISTEMA OPERATIVO
	Licenciamiento del sistema operativo Los equipos de cómputo deberán entregarse con Windows 11 Pro OEM, versión de 64 bits en español, preinstalado desde fábrica, debidamente activado y completamente funcional. La versión del sistema operativo debe corresponder a la más reciente disponible en planta.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	5.44

	5.44.1
	Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits.

	
El contratista deberá entregar la licencia de ofimática instalada en cada equipo de cómputo en coordinación con el supervisor del contrato, quien dará los lineamientos previos respectivos para la activación de las mismas.

El contratista debe entregar al supervisor del contrato; documento en Excel que incluya toda la información requerida para la administración de las licencias, el cual, a través del supervisor del contrato, deberá ser integrado en una herramienta tecnológica de análisis de datos, que permita la gestión y visualización de toda la información que más adelante se relaciona, así:
[image: ]
* Para el proceso de alistamiento e instalación de la ofimática, en cada uno de los equipos de cómputo para la Policía Nacional, es importante tener presente que, en coordinación con el supervisor del contrato, se darán los lineamientos previos respectivos para establecer los parámetros en la elaboración de la nemotecnia del total de las cuentas de correo, para la respectiva activación y administración.
El Contratista se obliga a NO suministrar, revelar o dar a conocer, los usuarios, contraseñas, cuentas de correo, números de celular, lugares de distribución y demás información que sea registrada en el documento Excel a personas ajenas a la Institución o pertenecientes a la misma (La información solamente deberá ser entregada al supervisor del contrato).

Así mismo, se obliga al contratista entregar el documento Excel en versión editable (con roles de lectura y escritura), sin restricciones de ningún tipo y sin limitaciones de edición, con el propósito de lograr adicionar información considerando las necesidades de la Institución, sin que esto genere costos adicionales a la Policía Nacional.



[bookmark: _90iknl9br88y]
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	6
	[bookmark: _4wubmaatorf3]COMPUTADOR PORTÁTIL

	6.1
	Cantidad: 
	Especificar.

	6.2
	Marca: 
	Especificar.

	6.3
	Modelo: 
	Especificar.

	6.4
	Presentación: 
	Peso máximo de 1.95 kg

	6.5
	Año de fabricación: 
	Última versión con respecto a la vigencia de suscripción del contrato

	6.6
	Tamaño: 
	Mínimo: 15.6” o superior, mínimo resolución 1920*1200 (la pantalla debe ser anti reflectiva y no táctil)

	6.7
	Color del equipo de cómputo: 
	Debe ser negro o gris

	6.8
	PROCESADOR
	

	6.9
	Marca: 
	Especificar

	6.10
	Modelo:
	Especificar

	6.11
	Fecha de lanzamiento: 

Potencia de diseño térmico (TDP): 
	Debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de lanzamiento por parte del fabricante del procesador.
Mínimo 15 W

	6.12
	Número de cores: 
	Mínimo 12

	6.13
	Número de Subprocesos: 
	Mínimo 14

	6.14
	Frecuencia máxima turbo o reloj turbo máximo: 
	Mínimo 4.9 GHZ

	6.15
	Memoria caché: 
	Mínimo 12 MB

	6.16
	NPU:  
	Mínimo 12 tops

	6.17
	Tipo: 

	 Procesador para ambiente corporativo, y modelo para ambiente empresarial. 

	6.18
	Chipset Corporativo: 
	Integrado

	6.19
	ADMINISTRACIÓN FUERA DE BANDA
	Mínimo debe tener habilitada la administración fuera de banda.

	6.20
	
	

	6.21
	DISCO DURO
	01 unidad de estado sólido SSD, mínimo 512 GB. Gen 4x4 PCIe NVMe M.2

	6.22
	MEMORIA RAM
	Mínimo 16 GB configurada 2x8 o 1x16 GB, mínimo DDR5 5600 MT/s o superior, dual Chanel accesible por ranura.

	6.23
	 TARJETA VIDEO INTEGRADO
	El contratista garantizara la compatibilidad con la marca del procesador ofertado

	6.24
	WEB CAM
	

	6.25
	Integrada: 

	 Mínimo 5 MP FHD con capacidad IR y micrófono integrado 

	6.26
	AUTONOMÍA 
	

	6.27
	Tipo: 

	Interna de mínimo 8 horas de autonomía. 
La batería debe tener cobertura de la garantía a 3 años.

	6.28
	PUERTOS
	Mínimo (02) USB Tipo A mínimo 3.2 y (02) USB 4 / Thunderbolt Tipo C a 40 Gb/s.
El portátil debe tener el puerto para poder conectar teclado, mouse inalámbrico y ranura para poder ponerle guaya de seguridad.

	6.29
	Puerto HDMI: 
	Mínimo uno (01) 2.0

	6.30
	PUERTOS DE RED
	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 o Ethernet mini RJ-45 integrado, con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4

	6.31
	SALIDA Y ENTRADA DE AUDIO
	Dispositivo de sonido integrado, parlante interno.
Micrófono integrado
3.5 mm que puede ser independiente y/o en combo

	6.32
	COMPONENTES INTEGRADOS
	Touchpad de dos (2) botones integrados o independientes, multigesto, de la misma marca del equipo, Touchpad con función de activación/desactivación con botón o por software, desplazamiento en dos direcciones o con dos botones de selección que puedan ser incorporador en el touchpad

Teclado en español distribución Latinoamérica y teclado numérico incorporado y resistente a salpicaduras.

	6.33
	SISTEMA OPERATIVO
	Licenciamiento del sistema operativo Los equipos de cómputo deberán entregarse con Windows 11 Pro OEM, versión de 64 bits en español, preinstalado desde fábrica, debidamente activado y completamente funcional. La versión del sistema operativo debe corresponder a la más reciente disponible en planta.

	6.34
	DISPOSITIVO DE RED
	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4.

Wifi 7 - Wireless 802.11 be, (2x2) integrada
Bluetooth: mínimo integrado versión 5.4

	6.35
	PATCH CORD
	Suministro Patch Cord categoría 6A de fábrica de mínimo 3 mts.

	6.36
	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	Adaptador de CA a equipo, debe garantizar el soporte estable de la configuración requerida.
El equipo debe ser entregado con el cargador, debe ser de uso corporativo con productividad empresarial para uso profesional.

	6.37
	ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
	Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto, embebido o superior.

	6.38
	ACCESORIOS
	Se deberá entregar el portátil con su respectivo cargador, cables y conectores requeridos para aponer en funcionamiento el equipo.

	6.39
	AUTENTICACIÓN
	El portátil debe permitir autenticación biométrica de huella dactilar integrado en el equipo y autenticado con el sistema operativo.



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	2
	[bookmark: _b43fz4unf7et]OFIMÁTICA

	6.44
	Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits.

	
[bookmark: _Hlk231316672]El contratista deberá entregar la licencia de ofimática instalada en cada equipo de cómputo en coordinación con el supervisor del contrato, quien dará los lineamientos previos respectivos para la activación de las mismas.

El contratista debe entregar al supervisor del contrato; documento en Excel que incluya toda la información requerida para la administración de las licencias, el cual, a través del supervisor del contrato, deberá ser integrado en una herramienta tecnológica de análisis de datos, que permita la gestión y visualización de toda la información que más adelante se relaciona, así:

[image: ]
* Para el proceso de alistamiento e instalación de la ofimática, en cada uno de los equipos de cómputo para la Policía Nacional, es importante tener presente que, en coordinación con el supervisor del contrato, se darán los lineamientos previos respectivos para establecer los parámetros en la elaboración de la nemotecnia del total de las cuentas de correo, para la respectiva activación y administración.
El Contratista se obliga a NO suministrar, revelar o dar a conocer, los usuarios, contraseñas, cuentas de correo, números de celular, lugares de distribución y demás información que sea registrada en el documento Excel a personas ajenas a la Institución o pertenecientes a la misma (La información solamente deberá ser entregada al supervisor del contrato).

Así mismo, se obliga al contratista entregar el documento Excel en versión editable (con roles de lectura y escritura), sin restricciones de ningún tipo y sin limitaciones de edición, con el propósito de lograr adicionar información considerando las necesidades de la Institución, sin que esto genere costos adicionales a la Policía Nacional.




	ITEM
	WORKSTATIONS PORTÁTILES

	7
	DESCRIPCION

	
	COMPONENTE
	ESPECIFICACIÓNES MÍNIMAS

	7.1
	SISTEMA OPERATIVO
	Windows 11 Pro, en español, versión 22H2 o superior, instalado, activado y licenciado legalmente a nombre de la Policía Nacional

	7.2
	PROCESADOR (CPU)
	Procesador para portátil de alto rendimiento, arquitectura x86_64, mínimo 8 núcleos y 16 hilos, frecuencia base o turbo equivalente que garantice alto desempeño sostenido en cargas intensivas, caché ≥ 16 MB, soporte AVX/AVX2 o superior.

	7.3
	MEMORIA RAM
	32 GB DDR4 o DDR5 como mínimo, instalados en dos módulos, con posibilidad de expansión a 64 GB sin reemplazo total de memoria.

	7.4
	ALMACENAMIENTO
	Unidad de estado sólido SSD NVMe PCIe de mínimo 1 TB, con velocidades de lectura/escritura acordes a estándar NVMe.

	7.5
	TARJETA GRÁFICA (GPU)
	GPU dedicada (no integrada), con mínimo 8 GB de memoria VRAM, compatible con DirectX 12 y OpenGL 4.6, apta para cargas gráficas SIG y modelado 3D. Se aceptarán soluciones equivalentes o superiores

	7.6
	PANTALLA
	Pantalla de 15.6 pulgadas o superior, resolución mínima Full HD (1920×1080) o superior, panel IPS antirreflejo, brillo mínimo 300 nits.

	7.7
	CONECTIVIDAD
	Wi-Fi 6 o 6E o superior, Bluetooth 5.2 o superior; mínimo 1 puerto USB-C con soporte DisplayPort/Power Delivery (o USB4/Thunderbolt), mínimo 1 HDMI o DisplayPort; RJ-45 integrado o adaptador/dock compatible incluido.

	7.8
	BATERÍA
	Autonomía mínima de 6 horas en uso mixto; cargador original incluido.

	7.9
	PERIFÉRICOS INTEGRADOS
	Cámara frontal HD, micrófono integrado y parlantes estéreo, Teclado retroiluminado, distribución en español

	7.10
	DRIVERS Y FIRMWARE
	Drivers, BIOS y firmware actualizados a la versión más reciente del fabricante, compatibles con aplicaciones SIG y gráficas profesionales.

	7.11
	COMPATIBILIDAD SIG
	El equipo deberá ser compatible con ArcGIS Pro para uso intensivo (2D/3D), análisis espacial, raster, modelos de elevación y visualización de escenas.

	7.12
	GARANTÍA
	Garantía mínima de tres (3) años, modalidad, cubriendo fallas de hardware y reemplazo de componentes.

	7.13
	LICENCIAMIENTO DE OFIMÁTICA
	Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits. 




	8
	LICENCIA DE OFIMÁTICA OFFICE HOME & BUSINESS
ELECTRONIC SOFTWARE DISTRIBUTION (ESD)

	8.1
	Cantidad 
	Especificar

	8.2
	Marca y referencia
	Microsoft Office Home & Business en su última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits

	8.3
	Licenciamiento Perpetuo
	Los atributos, características y funcionalidades de las licencias de Ofimática deberán estar activos, implementados y licenciados a perpetuidad en su totalidad a nombre de la Policía Nacional, sin que esto genere gastos adicionales a la Institución.

	8.4
	Compatibilidad
	El Software debe ser compatible con los equipos de cómputo (computador All In One, computador portátil y computador Workstation) de la Policía Nacional, así como también, contar con los complementos que permitan realizar las funcionalidades propias de la licencia instalada y activa, bajo la versión Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits.

	8.5
	
	El contratista deberá garantizar soporte técnico vía telefónica o Internet, como primer nivel de atención.

	8.6
	INSTALACIÓN DE LA LICENCIA DE OFIMÁTICA
	El contratista deberá entregar la licencia de ofimática instalada y activada en cada equipo de cómputo (computador All In One, computador portátil y computador WorkStation), según lo establecido en el ítem 2 “CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LICENCIAS”, asumiendo toda la logística necesaria para atender la instalación de las licencias, sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional, previa coordinación del supervisor del contrato.

	8.7
	
	Para el proceso de alistamiento e instalación de la ofimática en cada uno de los equipos de cómputo, es importante tener presente que la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional, se darán los lineamientos previos respectivos para establecer los parámetros en la elaboración de la nemotecnia del total de las cuentas de correo, para la respectiva activación y administración, previa coordinación del supervisor del contrato.

	8.8
	
	El contratista una vez instalada y activada la totalidad de las licencias, realizará la entrega del procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico para las licencias ya instaladas y activadas.

	8.9
	GARANTÍA
	El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de las licencias de ofimáticas con un tiempo mínimo de un (1) año.




	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	9.1
	ACCESO A SERVICIO DE HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN FACIAL PARA ANALÍTICA FORENSE

	9.1
	Cantidad: uno (1).

	9.2
	Marca: especificar.

	9.3
	Modelo y/o referencia: especificar.

	9.4
	Usuarios: mínimo tres (3).

	9.5
	Última versión disponible en el mercado.

	9.6
	Idioma: español y/o Ingles.

	9.7
	Servicio: tipo SAAS.

	9.8
	Algoritmo de identificación facial para analítica forense.

	9.9
	Base de reconocimiento datos obtenidas única y exclusivamente de fuentes públicas de todo el mundo.

	9.10
	Capacidad de reconocimiento facial y clasificar por incidente.

	9.11
	Acceso web con 2FA (Autenticación en dos fases).

	9.12
	Capacidad de compartir reportes con otros usuarios del sistema. 

	9.13
	Herramienta única y exclusiva de investigación y analítica forense.

	9.14
	Acceso a la plataforma a través de un explorador web.

	9.15
	El portal web debe utilizar el protocolo HTTPS.

	9.16
	Adhesión de usuarios a partir de una invitación por correo electrónico.

	9.17
	El sistema debe crear casos de manera ilimitada.

	9.18
	El sistema debe contar con una base de datos conformada con al menos 30.000 millones de imágenes. Las imágenes deben ser obtenidas de fuentes públicas únicamente, ya sea de portales de noticias, páginas de dependencias de gobierno o de perfiles públicos de redes sociales.

	9.19
	La base de datos se debe actualizar e incrementar de manera periódica, mínimo 100 millones de imágenes cada semana.

	9.20
	La plataforma debe contar con un algoritmo de identificación facial basado en inteligencia artificial para analítica forense.

	9.21
	El algoritmo de identificación facial basado en inteligencia artificial debe haber sido evaluado previamente por el instituto nacional de estándares y tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América y mostrar su desempeño de rendimiento superior al 97%. 

	9.22
	El usuario debe tener la capacidad de buscar rostros que se ubican en fotografías o videos

	9.23
	El usuario debe tener la capacidad de capturar una fotografía en tiempo real y poder hacer búsqueda.

	9.24
	La plataforma debe tener la capacidad de organizar las búsquedas por investigación, de tal forma que se mantenga un orden en las búsquedas, es decir que se deben agrupar por casos.

	9.25
	Para mayor control, cada vez que se comience una nueva investigación, esta debe tener diferentes campos de identificación para llevar un mayor control.

	9.26
	La plataforma debe ser accesible desde computadores, tablets, teléfonos inteligentes.

	9.27
	La plataforma debe mantener un registro de todas las actividades que realizan los usuarios
	· Acceso a la plataforma
· Nombre de usuario
· Hora y fecha
· Generación de nuevas investigaciones
· Búsquedas realizadas
· Generaciones de reportes
· Identificación del dispositivo desde que accedió a la plataforma

	9.28

	La plataforma debe tener la capacidad de manejar dos categorías de usuarios diferentes: administrador y usuarios
	Permisos de los administradores: 
· Creación de usuarios
· Eliminación de usuarios
· Tendrán la capacidad de visualizar las acciones realizadas por los usuarios.
· Verán en tiempo real estadísticas y reportes del uso de la plataforma.
· Visualizaran búsquedas realizadas por los usuarios.
· Realizaran consultas, búsquedas, recolección, preservación de información obtenida en la plataforma.
· Crear galerías personales

	
	
	No tendrán permisos para borrar ni eliminar:
· Investigaciones
· Búsquedas
· Registros

	
	
	Permisos de los Usuarios:
· Tendrán la capacidad de ver el historial de sus búsquedas únicamente.
· Podrán hacer uso de las consultas, búsquedas, recolección, preservación de información obtenida en la plataforma.
· Crear galerías personales

	
	
	No tendrán permisos para borrar ni eliminar:
· Investigaciones
· Búsquedas
· Usuarios
· Registros

	9.29
	Los resultados que arrojen la búsqueda deberán mostrar la dirección URL de donde se obtuvieron.

	9.30
	La plataforma debe tener la capacidad de mejorar las imágenes a través de la ayuda de la inteligencia artificial.

	9.31
	La plataforma debe tener la capacidad de identificar que hay uno o más rostros dentro de las fotografías o videos.

	9.32
	La plataforma debe permitir la búsqueda de cualquier rostro que aparezca dentro de una fotografía o video que el usuario o el administrador suba a la plataforma.

	9.33
	La plataforma debe permitir buscar cualquier rostro que aparezca dentro las imágenes que aparecieron dentro los resultados.

	9.34
	En caso que se requieran más resultados de la identificación facial, la plataforma deberá contar con un sistema de notificación, que indique que se han agregado más imágenes de un caso aperturado durante alguna de las actualizaciones de las imágenes de la base datos.

	9.35
	El futuro contratista deberá activar la plataforma, así como también asignará y entregará las credenciales de acceso para el ingreso de los equipos de cómputos que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia.

	9.36
	La herramienta no podrá estar en listados en el sitio web del fabricante como fin de vida útil (comercialización, venta mantenimiento o soporte) o fin de venta.

	9.37
	El futuro contratista deberá colocar a disposición de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, los siguientes medios de manera permanente (7*24): línea telefónica (número de celular y/o fijo) con el  correo electrónico, que garanticen la comunicación permanente con el Centro Cibernético Policial y/o supervisor del contrato, con el fin de poder reportare los incidentes que se presenten y estar en comunicación permanente para cualquier eventualidad o soporte que se llegase a presentar. 
Para el soporte de fabrica o falla del mismo, el servicio deberá ser las 24 horas con respuesta inmediata a las llamadas de emergencia durante el tiempo de ejecución del contrato. 
La firma oferente deberá dar respuesta en un mínimo tiempo para atender los requerimientos por fallas que se presenten, durante el tiempo de la garantía del servicio.

	9.38
	Durante el tiempo de soporte y garantía del servicio, el contratista brindara al contratante el derecho a recibir nuevas versiones, actualizaciones o funcionalidades de la plataforma que libere el fabricante, sin que genere ningún costo adicional al ente contratante.

	9.39
	Compatibilidad con Windows 10, 11 de 64 BITS.

	9.40
	Manual de usuario.



	10
	EQUIPO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE BTS (BASE 
TRANSCEIVER STATION) PARA TECNOLOGÍAS 2G, 3G, 4G, 5G Y EMERGENTES

	10.1
	Marca
	Especificar 

	10.2
	Modelo
	Especificar 

	10.3
	Cantidad
	1

	1.04
	Fecha de fabricación
	2024 o superior, el equipo debe ser nuevo, no se aceptan remanufacturados o de segunda. 

	10.5
	Tecnologías para recolección
	Con alcance a voz y datos (con su respectiva identificación) para las tecnologías 2G, 3G, 4G, 5G y nuevas tecnologías.  

	10.6
	Bandas soportadas

	2G,3G: 850 y 1900 MHz, 

4G: 2100 MHz (banda 4), 2600 MHz (banda 7), 700Mhz (banda 28), 850Mhz (banda 5), 1900Mhz (banda 2), 2100 (banda 1-banda 4 UMTS), 

5G (bandas emergentes). 

	10.7
	Arquitectura
	Un solo equipo o varios equipos que en conjunto o en forma individual realicen la recolección de información de las BTS. 

	10.8
	Operadores soportados
	Todos los operadores en Colombia 

	10.9
	Recolección detallada de parámetros BTS.
	CELL ID, LAC, TAC, ECI, LCID, ENB ID, ENODEB (4G), latitud, longitud, número de canal, RSSI y el operador. 

	10.10
	Captura de coordenadas
	De la ubicación en la que se realizó la recolección y registro fotográfico.

	10.11
	Medida de integridad HASH
	De la información recolectada técnicamente para garantizar la idoneidad de la información suministrada por el equipo (evidencia digital), donde se debe garantizar la trazabilidad y autenticidad por medio de los protocolos algorítmicos, de igual manera la integración con el informe judicial o su equivalencia para el GAULA. 

	10.12
	Equipo de naturaleza pasiva.
	Solo debe capturar la información de las BTS y no debe simular una BTS. 

	10.13
	Licenciamiento de software
	Todo el software que integra el equipo deberá ser licenciado a perpetuidad, es decir las licencias en ningún momento caducarán o expirarán, aun posteriores al tiempo de vigencia del contrato. 

	10.14
	Derecho a actualizaciones
	Durante la vigencia del contrato el contratista deberá realizar las actualizaciones de software que libere el fabricante. 

	10.15
	Análisis de información
	El oferente debe garantizar que el equipo o componentes permita que la información recolectada sea presentada en forma gráfica para identificar el objetivo, a través de un proceso de correlación de la información con los datos de los CDR (Call Detail Record), suministrados por los operadores de telefonía celular de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
El módulo de análisis de CDR permite al analista encontrar patrones de correlación de actividad de telefonía celular mediante un análisis de comportamiento geográfico, en horarios y en frecuencia de llamadas. El equipo de recolección y análisis de información de BTS, debe realizar gráficos y líneas de tiempo, que permitan una apreciación de la posible participación de abonados móviles en un determinado espacio geográfico. Generar análisis de líneas de tiempo en 2D y/o 3D sobre la cartografía del lugar de los hechos, estadísticas, analítica avanzada y de análisis gráfico.

	10.16
	Cargador
	Incluido 

	10.17
	Consumo de energía
	El equipo debe contar con autonomía de funcionamiento mínimo de 6 horas ininterrumpidas y contar con diferentes opciones de carga de energía comercial a 110V AC y 12-24V DC (POWER DRIVE ADAPTADOR) 

	10.18
	Plan de datos
	Si el equipo requiere planes de datos para su funcionamiento debe garantizase como mínimo por el periodo de la garantía. 

	10.19
	Exportación de reportes
	Formato CSV, KML, KMZ, PDF. 

	10.20
	Informes personalizados
	Los reportes deben incluir en formato estandarizados de policía judicial, el nombre del investigador, noticia criminal, lugar, nombre del caso, recorridos, CELL ID, LAC, TAC, ECI, LCID, ENB ID, ENODEB (4G), latitud, longitud, número de canal, RSSI y el operador.

	10.21
	Estuche
	Estuche o maleta de transporte para el equipo, cables y accesorios, deberán tener su estuche de acomodación y transporte, adecuado especialmente para dichos elementos, construido con materiales de resistencia grado militar, adecuados con cargaderas para viaje, basados en las siguientes características: 
Material ligero. 
Resistentes al agua y al polvo.  

	10.22

	Garantía
	GARANTIA MINIMA DE TRES (03) AÑOS CONTINUOS, SIN INTERRUPCIONES DEL EQUIPO:  
El período de garantía del equipo será por un término mínimo de 36 meses a partir de la fecha de entrega y recibido a satisfacción de los bienes a adquirir. Así mismo el contratista deberá suministrar el servicio de soporte durante el período de garantía. 

	
	
	La garantía del equipo se aplica si sufre daño por defectos de fábrica, mala calidad de los bienes, desperfectos y fallas en software y hardware. 

	
	
	El contratista deberá durante el tiempo de garantía suministrar de forma gratuita para la entidad mediante su personal técnico, todas las actualizaciones de software, con el fin de tener los sistemas adquiridos al día con los desarrollos del fabricante. 

	
	
	El contratista se compromete a reparar o reemplazar, piezas defectuosas que en común acuerdo con el GAULA determinen que se requiere cambiar durante el periodo de garantía. El contratista entregará los componentes reparados o sustituidos dentro del intervalo de tiempo establecido al GAULA. 

	
	
	En el esquema de gestión de los requerimientos de garantía, se debe realizar un seguimiento hasta la resolución de todas las averías y de todos los problemas operativos registrados 

	
	
	El contratista debe garantizar que todas las comunicaciones y el intercambio de información se atiendan y desarrollen de manera segura y eficiente, conforme a las estrictas normas de seguridad correspondientes. 

	10.23
	Soporte técnico
	Todas las averías y problemas operativos que el GAULA notifique al contratista, se deben registrar en un sistema de gestión interna de flujo de trabajo informatizado, los cuales deben servir para llevar la trazabilidad y presentar los respectivos informes. Durante el contacto inicial el GAULA con el servicio de ayuda, el ingeniero de asistencia técnica, que atiende la llamada determina la gravedad del problema, junto con funcionarios del GAULA. 

	10.23.1
	
	Cuando un problema no es posible solucionarlo de forma remota y telefónica, el contratista se compromete a enviar, con la aprobación del GAULA, un ingeniero de asistencia técnica al sitio donde el GAULA lo estipule.  En todo momento, el ingeniero de asistencia técnica debe estar acompañado en el sitio por personal delegado del GAULA.

	10.23.2
	
	Si surge un problema de reparación del software del equipo, el contratista proporcionará de manera oportuna una solución para corregir el sistema. Esta solución para arreglo puede suministrarse vía electrónica segura, conforme las indicaciones del ingeniero de soporte del contratista y deben ser probados por el personal técnico del Grupo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de la unidad policial. 
 
El contratista deberá desarrollar y suministrar, correcciones permanentes para problemas que surjan conforme el funcionamiento del equipo y la red de telefonía celular. Así mismo deberá suministrar actualizaciones de paquetes de servicio periódicamente a los bienes objeto del proceso, de la manera y en el momento conveniente, para corregir errores o mantener el rendimiento del sistema.

	10.23.3
	
	El contratista se deberá comprometer a atender en las instalaciones policiales de la jurisdicción respectiva, cualquier inconveniente que se presente al equipo objeto de la adquisición. 
 
Los repuestos que deban ser cambiados y que el contratista tenga la necesidad de importarlos, los gastos de transporte, entrega e instalación no tendrán ningún costo para la unidad policial

	10.23.4
	
	El contratista se compromete a realizar las visitas necesarias a la unidad policial donde se adquirió el equipo, para llevar a cabo procedimientos de verificación y ajustes del sistema. Estos procedimientos facilitan el funcionamiento eficaz del sistema y ayudan a identificar puntos problemáticos potenciales. 

	10.23.5
	
	El contratista del equipo deberá realizar cada seis meses, verificaciones que permitan observar el estado actual de la infraestructura de red en las telefonías celulares de Colombia en frecuencias 2G, 3G, 4G, 5G y emergentes. Con el propósito de sincronizar y actualizar el equipo a estas nuevas condiciones de red que sean observadas en Colombia.
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ANEXO 3: COMPONENTE DE COMUNICACIONES COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES.


	TIPO ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA

	COMUNICACIONES
	RADIOTELEFONO PORTATIL DIGITAL VHF APX 5000
	72

	COMUNICACIONES
	RADIOTELEFONO PORTATIL DIGITAL VHF APX 8000
	10

	COMUNICACIONES
	REPETIDORA TACTICA GTR8000
	2



RADIO TELEFONO PORTATIL DIGITAL VHF APX 5000
	No.
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	1
	Rango de frecuencia: 136-174MHz

	2
	Espaciamiento entre canales: 12.5 KHz/25KHz

	3
	Estabilidad en frecuencia: ±0.00010% 

	4
	Número de canales: 870 canales.

	5
	Seguridad de voz: ADP - Basado en Software.

	6
	Voltaje de alimentación: 7.5 o 7.2 VDC

	7
	Alimentación: Batería recargable

	8
	Cada radio debe incluir dos (02) baterías con las siguientes especificaciones:

	9
	Batería recargable de LI-ION de ultra alta capacidad, de mínimo 2150 mAh, con un tiempo de duración de la batería de 7 horas con un perfil de operación 5/5/90 (%tiempo trasmitiendo/ % tiempo recibiendo/ % tiempo en espera stand by). Con tecnología de carga inteligente, original del equipo y contramarcada de fábrica, que garantice por parte del fabricante la compatibilidad y el buen funcionamiento del equipo

	10
	GPS: El radio deberá tener una precisión en su receptor GPS de al menos 10 metros (95% de las medidas) cuando esté probado en espacio libre. El espacio libre se define como una ubicación donde no hay obstrucción de línea de vista hacia el espacio donde está la constelación de satélites de manera que el dispositivo pueda establecer conexión con al menos 6 satélites GPS disponibles y donde pueda tener una intensidad de la señal de GPS desde los satélites de al menos -120 dBm

	11
	Tamaño aproximado sin batería: 139/60.7/40.1 mm (Alto / Ancho / profundo) +/- 2%

	12
	Peso aproximado sin batería: 330 Gramos

	13
	Configuración: Portátil (Tipo Handy)

	14
	Normas técnicas militares: Certificación MIL STD-810 C-D-E-F & G

	15
	Autodiagnóstico: Incorporado.

	16
	Sensibilidad digital: 5% BER @ 0.188 Uv

	17
	Potencia Salida de Audio Nominal: 0.5 WATTS

	18
	Selectividad: 70 dB a 12.5 KHz // 79.3 dB a 25 KHz

	19
	Potencia de Salida: 6 W (Programables de 1 a 6 ajustables al menos entre 1 y 3 niveles).

	20
	Emisiones conducidas e irradiadas: -75 dB

	21
	Protección: Contra desadaptación de antena, polaridad invertida o sobre voltaje.

	22
	Sintonía: Programable por software.

	23
	Antena: Cada radio debe incluir una (01) antena con las siguientes especificaciones:

	
	Tipo VHF que cubra en su totalidad el ancho de banda de acuerdo a las características técnicas del equipo. (No telescópica), con antena de GPS integrada original del equipo y contramarcada de fábrica.

	24
	Micrófono: el equipo debe tener incorporado doble micrófono para poder de manera dinámica ajustar el patrón de recepción y mejorar la calidad del audio a transmitir.

	25
	Pantalla: Pantalla superior, Pantalla LCD color con mapas de bits, 4 líneas de 14 caracteres, 2 líneas de íconos, 1 línea de menú de 3 menús, Luz de fondo blanca.

	26
	Teclado: Teclado iluminado, 3 teclas programables, 4 teclas direccionales de navegación, Teclado 4x3, Botones Inicio y Datos.

	27
	Capacidad Bluetooth: capacidad integrada en el equipo y con modo de conexión Bluetooth seguro. Esta capacidad se activará cuando sea requerido mediante licencia adicional a futuro para los portátiles que requieran accesorios Bluetooth.

	28
	Cargador de baterías: cada radio debe incluir un (01) cargador IMPRESS con su respectivo adaptador. Con las siguientes especificaciones: 
· Voltaje entrada - Vint: 110-240V 50/60Hz 0.5A 
· Voltaje Salida - Vout: 14V 1.0A 
· Polaridad interna positiva: 

	29
	Kit de programación de parámetros: compuesto de cables de conexión al radio y al PC, que incluya un computador portátil de última tecnología con software para mantenimiento, programación de frecuencias y niveles de seguridad de los equipos a adquirir. El software debe ser original y avalado por Motorola. El computador portátil de última tecnología deberá tener una garantía de al menos dos (2) años y con dispositivos básicos como CD/DVD/Quemador, discó duro de mínimo 1 TB, memoria RAM de mínimo 8 GB y batería de mínimo 2 horas de duración, entre otras características. El software de programación debe correr sobre plataforma Windows 10 o superior. (1 kits de programación en total por cada 250 radios o fracción y cuatro (04) cables de programación para radios APX adicionales por cada kit).

	30
	Software de programación: debe ser de fácil manejo, que no permita copia autorizada. Motorola deberá proveer sin costo para la Fuerza las actualizaciones que el fabricante desarrolle a posterioridad.

	31
	Temperatura de operación: rango mínimo de -30 A 60°C 

	32
	Temperatura de almacenamiento: rango -40°C A 85°C 

	33
	Compatibilidad: Compatible con la seguridad de voz digital utilizada actualmente por el Ejército Nacional (ADP). 

	34
	Software: Debe ser software embebido.

	35
	Algoritmos de Encripcion: (ADP) privacidad digital avanzada, con llave de 40 bits.

	36
	 Ingreso de Encripcion: Una llave que se cambia por software de programación.

	37
	Tipo de Encripcion: Basado en software digital, no se deben adicionar elementos de hardware para activar la Encripcion.

	38
	Seguridad interna: No debe permitir la lectura de los parámetros de seguridad en caso de pérdida.

	39
	Programación: Por software vía conexión física por computador a la interfaz de programación del equipo. (No se admite programación vía conector antena). Debe ofertarse todos los elementos necesarios para la programación, excluyendo las llaves de seguridad para la programación sobre las opciones trunking del CGFM.

	40
	Los equipos tendrán la capacidad de recibir comandos manuales de Inhibición en caso de pérdida, si están en cobertura de repetidoras convencionales integradas al sitio maestro del Comando General, así como enviar, recibir y visualizar los datos de TMS al momento de implementar esta aplicación en el sitio maestro. Para radios con pantalla y teclado de hasta 200 caracteres y para radios con pantalla y teclado abreviado, él envió de mensajes predefinidos de hasta 50 caracteres y recepción de mensajes de hasta de 200 caracteres.

	41
	Los radios tendrán incluida la licencia para trabajo con datos IV&D para sistemas ASTRO 25 versión 7.13 o superior.

	42
	Los radios tendrán incluida la licencia y funcionabilidad para el envío de datos de georreferenciación, compatible con el sistema ASTRO 25 versión 7.13 y 7.17 o superior. 

	43
	Manos libres cableadas. Uno por cada radio adquirido.

	44
	Clip: Los equipos deberán tener un (01) holster de transporte para APX 5000 modelo 3 con pantalla

	45
	Garantía: La garantía de los radios APX 5000 VHF Tipo escuadra será de 2 años

	46
	CERTIFICADO DE CALIDAD

	46.1
	Motorola deberá certificar la calidad técnica de los equipos y repuestos que suministre, como requisito indispensable y necesario para la aceptación y recibido de los mismos por parte del MDN EJÉRCITO NACIONAL.

	47
	ASISTENCIA TECNICA 

	47.1
	El oferente certificará asistencia técnica con disponibilidad de horario 24/7 veinticuatro horas, los siete días de la semana, con un tiempo o máximo de respuesta de 48 horas a través de visita técnica, atención telefónica, fax o correo electrónico, durante el tiempo de garantía de los equipos objeto del presente proceso.

	48
	GARANTIA DE FABRICA 

	48.1
	Dos (02) años para los equipos RADIOS APX5000 MODELO III. En la cual se compromete a subsanar cualquier desperfecto de fábrica presentado. Así mismo en el evento en que sea devuelto un equipo a la empresa por garantía, ésta tendrá un plazo máximo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrega por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL al centro de servicio del fabricante en Bogotá, para devolverlo en funcionamiento.

El oferente deberá hacer entrega al MDN-EJÉRCITO NACIONAL, las garantías de fábrica de los bienes que llegare a proveer en virtud del presente proceso, y sustituir a favor del MDN-EJÉRCITO NACIONAL, todos los derechos que de las mismas deriven, además los bienes deben ser entregados en su última VERSÍON TECNOLOGÍCA LIBERADA EN EL MERCADO, CON UN TIEMPO NO MAYOR A UN (01) AÑO DE FABRICACIÓN AL MOMENTO DE LA ENTREGA. Las garantías de fábrica que entregue el proveedor al MDN-EJÉRCITO NACIONAL-, deberán garantizar la correcta funcionalidad de los equipos, para los términos establecidos de la garantía estándar exigible para cada ítem, de acuerdo con lo establecido en el presente proceso de contratación.

	49
	GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO 

	50.1
	Los equipos, elementos, repuestos y partes que Motorola se compromete a fabricar, suministrar y vender a MDN-EJC serán nuevos y de primera calidad, de acuerdo a las especificaciones pactadas, no solamente por materias primas empleadas en su elaboración, sino también por la técnica y la mande de obra y serán aptos para resistir las condiciones ambientales de acuerdo a la geografía colombiana en los sitios de uso por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL. En consecuencia, Motorola se obliga a reemplazar o reparar a sus expensas aquellos equipos, materiales, repuestos o partes que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, durante el tiempo de la garantía de dos (02) años para los equipos RADIOS APX5000 MODELO III, contados a partir del acta de recibo a satisfacción por el supervisor.
La garantía de los RADIOS APX5000 MODELO III, implica que estos sean reemplazados o reparados cuantas veces sea necesario para su normal funcionamiento. En caso de que no pueda ser reparado los RADIOS APX5000 MODELO III deberá ser restituido por un equipo o componente nuevo de las mismas características del inicialmente entregado en un lapso máximo de sesenta (60) días (sin que esto afecte el número original), todos los gastos generados por este TRÁMITE CORRERÁN A CARGO DE MOTOROLA.

	50.2 
	ACOPLE DE LOS REPUESTOS A LOS EQUIPOS 

	50.3
	Los accesorios deben adecuarse a sus respectivos equipos y no se debe requerir trabajos adicionales para su adecuación, lo cual será verificado por el comité técnico.

	51
	DOCUMENTACION Y MATERIAL TECNICO DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR 

	51.1
	Motorola debe anexar con su propuesta por cada 5 radios el catálogo del RADIO APX5000 MODELO III, los cuales deben incluir las especificaciones técnicas que permitan verificar la viabilidad de utilización, compatibilidad, integración y cumplimiento de las normas y recomendaciones internacionales y nacionales del contrato.
El fabricante debe incluir con el suministro del material, la entrega de software, interfaces y demás elementos requeridos para efectuar la operación, programación y mantenimiento básico a los RADIO APX5000 MODELO III, junto con sus respectivas licencias de igual manera debería certificar la entrega periódica, sin costo para el MDN-EJERCITO NACIONAL, del software de programación de los radios APX, una vez Motorola vaya produciendo las respectivas actualizaciones.
Así mismo Motorola se compromete a entregar un manual por cada equipo para el EJÉRCITO NACIONAL así: manuales originales de fábrica para mantenimiento con planos descriptivos, diagramas eléctricos y esquemáticos del sistema, sin costo, debidamente actualizados a la fecha de entrega, así como los manuales de usuario.
MANUALES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN: el contratista se obliga a entregar en medio magnético, por cada equipo RADIO APX5000 MODELO III, manual original de fábrica para instalación, operación y mantenimiento a nivel operador (con catálogo de partes), debidamente actualizados a la fecha de entrega y su correspondiente certificado de suscripción de actualización.

	52
	RESERVA DE LA INFORMACION

	52.1
	Motorola, se obliga para con la Nación a no suministrar ninguna clase de información o detalles a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el material que vende a la nación, así como los asuntos técnicos e instalaciones de las fuerzas militares de la República de Colombia, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo.



RADIOS APX 8000 BANDA DUAL VHF Y 800 MHZ
CEDE6- 193-2017
1. OBJETO: 
La presente ficha técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos que debe cumplir el “RADIO APX 8000 BANDA DUAL VHF Y 800MHZ”, para ser tenida en cuenta en los procesos de adquisición del Ejercito Nacional.

2. DEFINICIONES:
EXCLUSIVIDAD: calidad de la seguridad de voz, únicamente para el Ejercito Nacional de Colombia.
COMPATIBILIDAD:  entiéndase el termino como la capacidad de integrarse a la flota de comunicaciones ya establecida, tanto en su gama, como en sus componentes y en su tecnología.
SOFTWARE embebido: software interno, incorporado.
DATOS IV&D PARA SISTEMAS ASTRO 25:
INCOTERM: 
3. DESCRIPCION:
RADIOS APX 8000 BANDA DUAL VHF Y 800MHZ CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL

	No. 
	REQUERIMIENTOS

	1
	GENERALIDADES
El Ejército Nacional requiere la adquisición de RADIOS APX 8000 BANDA DUAL VHF Y 800MHz, que serán asignados a las diferentes unidades a nivel nacional y deberán ser entregados en el Batallón de Abastecimientos, almacén general de comunicaciones, estos radios deberán cumplir con: 
1. Las características técnicas de esta ficha técnica y anexarse a la oferta
2. Garantía Técnica por dos (2) años a partir de la entrega a satisfacción de los equipos al supervisor del contrato
3. Software que permita el buen funcionamiento del radio
4. Todos los radios deberán ser entregados en perfecto estado de funcionamiento y probados al supervisor del contrato.

	
	El oferente deberá contar con experiencia mínimo de 02 años en el suministro de los radios requeridos por el Ejército Nacional y deberá demostrarse con los contratos realizados y registrados en la Cámara de Comercio y anexos a la oferta.

	2
	SOPORTE TÉCNICO Y GARANTIA TECNICA DEL DESARROLLO
En cualquier defecto de fabricación incluidos sus componentes y funcionamiento de acuerdo a lo contemplado en las características técnicas de los equipos así mismo se garantiza que estos serán nuevos, no tendrán uso previo excepto por realización de pruebas y configuración de conformidad a lo establecido, serán de la calidad acordada, de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas, no sólo respecto de las materias primas utilizadas en su construcción. Sino también de su producción y trabajo y que, asimismo, serán aptos para resistir las condiciones ambientales especificadas en los sitios de operación.

	3
	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El contratista se obliga a no suministrar ni publicar ninguna información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo y sea revelada información marcada como confidencial. El oferente deberá diligenciar el formulario No.1 "acuerdo de confidencialidad".

La empresa adjudicataria, así como todos los miembros del equipo de trabajo objeto del presente proceso deberán guardar secreto profesional sobre toda la información, documentos y asuntos, independientemente de su naturaleza (técnica, comercial, financiera, operacional o de otro tipo), a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, independientemente de la forma o soporte (verbal, escrita, grabado o de cualquier otro tipo), por la que haya adquirido la información. En tal virtud, está obligado y se adoptarán todas las medidas necesarias para no hacer público, sustraer, duplicar, alterar, ocultar, ceder o enajenar cuanto dato conozca como consecuencia o con ocasión de la ejecución del contrato. Esta obligación no se limita al tiempo de ejecución del contrato, sino que deberá ser respetada aún después de su finalización. 

A tal efecto todos los miembros del equipo prestador del servicio deberán tener un completo conocimiento del deber de secreto de la información durante la ejecución del contrato y en el supuesto de producirse algún cambio en la composición del equipo prestador del servicio, los nuevos integrantes asumirán las obligaciones contenidas en este ítem. Con esta finalidad el contratista se compromete a formar e informar al personal de tales obligaciones asumiendo, en el caso contrario, las responsabilidades que pudieran devenirse por su incumplimiento.

Por lo anterior es indispensable que el contratista se comprometa a conocer, aceptar y ajustarse a las políticas de seguridad informática del Comando General de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional y firmar al inicio del contrato una promesa de reserva donde garantizan la confidencialidad de la información institucional a la cual tengan acceso directamente o por intermedio de terceros, así como la que genere, como producto de la ejecución del presente contrato y la de estos pliegos técnicos, y por tanto en ningún caso podrá divulgarla, copiarla, reproducirla o suministrarla a terceros.

El oferente y los recursos humanos que formaran parte del grupo de trabajo deberán firmar al inicio de la ejecución del contrato, el acuerdo de confidencialidad donde garantizan la confidencialidad de la información institucional a la cual tengan acceso directamente o por intermedio de terceros, así como la que genere como producto de la ejecución del presente contrato y por tanto en ningún caso podrá divulgarla, copiarla, reproducirla o suministrarla a terceros.

	1
	Cantidad: De acuerdo al cuadro del alcance.

	2
	Rango de frecuencia: Operación dual (764-776, 794-806 MHz /806-825, 851-870 MHz / 136-174 MHz)

	3
	Protocolo: APCO P25 Convencional y APCO P25 trunking

	4
	Bandas activadas: 800 MHz Y VHF

	5
	Espaciamiento Entre canales: 800MHz 25/12.5 KHz - VHF 25/12.5 KHz

	6
	Estabilidad en frecuencia: +/- 1.0 ppm VHF (136-174 MHz) Y 800MHz

	7
	Número de canales: 1250 canales

	8
	Norma de sellamiento: IP68 MIL STD

	9
	Sistema de posicionamiento: GPS Integrado con capacidad de en envió de posición instalada y activada.

	10
	Botón de PTT: 1 (Uno)

	11
	Botón de emergencia: 1 (Uno)

	12
	Antena: cada radio debe incluir una (01) antena banda all band (7/8V/U) que cubra en su totalidad el ancho de banda en VHF y 800MHz de acuerdo a las características técnicas del equipo. (No telescópica), con antena de GPS integrada original del equipo y contramarcada de fábrica.

	13
	Seguridad de voz: ADP y DVP-XL incorporadas

	14
	GPS: el radio deberá tener una precisión en su receptor GPS de al menos 5 metros (95% de las medidas) cuando este probado en espacio libre. El espacio libre se define como una ubicación donde no hay obstrucción de línea de vista hacia el espacio donde la constelación de satélites de manera que el dispositivo pueda establecer conexión con al menos 6 satélites GPS disponibles y donde pueda tener una intensidad de la señal de GPS desde los satélites de al menos-120 dBm.

	15
	Alimentación: Batería recargable

	16
	Cada radio debe incluir dos (02) baterías con las siguientes especificaciones: Batería recargable de LI-ION de mínimo 2900 mAh, con un tiempo de duración de la batería de 7 horas con un perfil de operación 5/5/90 (%tiempo trasmitiendo/ % tiempo recibiendo/ % tiempo en espera ó standby). Con tecnología de carga inteligente, original del equipo y contramarcada de fábrica, que garantice por parte de Motorola la compatibilidad y el buen funcionamiento del equipo, para lo cual se debe anexar el certificado correspondiente del fabricante del radio.

	17
	Tamaño aproximado sin batería: (+/- 2%)
· Largo: 159,7mm 
· Ancho del botón pulsar para hablar: 58,6mm
· Profundidad del botón pulsar para hablar: 34,0mm
· Ancho del lado superior: 75,6mm 
· Profundidad del lado superior: 40,5mm 
· Profundidad del lado inferior de la batería: 41,7mm

	18
	Peso aproximado sin batería: 346 gr

	19
	Configuración: Portátil (Tipo Handy)

	20
	Normas técnicas militares: MIL STD-810 C, D, E,F & G.

	21
	Autodiagnóstico: incorporado.

	22
	Sensibilidad digital: A 5% BER 0.211 $ \mu $V para 800MHz y 0.149 $ \mu $V para VHF

	23
	Selectividad: 25KHz (78 dB para 800MHz y 82dB para VHF) 12.5KHz (72dB para 800MHz y 77 dB para VHF)

	24
	Potencia de salida: 1-3W para 800MHz y 1-6W para VHF

	25
	Emisiones conducidas e irradiadas: -75dBc

	26
	Protección: contra desadaptación de antena, polaridad invertida o sobre voltaje.

	27
	Micrófono: el equipo debe tener incorporado doble micrófono para poder de manera dinámica ajustar el patrón de recepción y mejorar la calidad del audio a transmitir.

	28
	Pantalla: Doble Pantalla: LCD monocromático en borde superior más pantalla a color con mapa de bits completo: dos (2) líneas de iconos, Cuatro (4) líneas de 14 caracteres, una línea de menú.

	29
	Teclado: Luz de fondo multicolor, teclado de tres teclas de función, cuatro teclas de dirección de navegación, teclado de 3X4, botones de inicio y datos.

	30
	Clip: Los equipos deberán tener un (01) holster de transporte para APX 8000 modelo 3.5 con pantalla

	31
	Cargador de baterías: cada radio debe incluir un (01) cargador y adaptador de baterías, contramarcado, de carga rápida, inteligente y original de fábrica; con las siguientes especificaciones: 
· Voltaje entrada - Vint: 120-240V 50/60Hz 0.5A 
· Voltaje Salida - Vout: 14V 1.0 A 
· Polaridad interna positiva:

	32
	Kit de programación de parámetros: compuesto de cables de conexión al radio y al PC que incluya un computador portátil de última tecnología con software para mantenimiento, programación de frecuencias y niveles de seguridad de los equipos a adquirir. El software debe ser original y avalado por fabrica. El computador portátil de última tecnología deberá tener una garantía de al menos dos (2) años y con dispositivos básicos como de mínimo 2 horas de duración, entre otras características. Por otro lado, el software de programación se exige abierto y que corra bajo diferentes plataformas. (1 kit de programación en total, el cual debe ser entregado al Comando General), así como, dos (2) cables para conexión de radios APX con KVL4000.   

	33
	Software de programación: debe ser de fácil manejo, que no permita copia no autorizada. Motorola deberá proveer sin costo para la Fuerza de las actualizaciones que el fabricante vaya desarrollando.

	34
	Temperatura de operación: rango mínimo de -40°C A 85°C

	35
	Temperatura de almacenamiento: rango mínimo de -40°C A  85°C 

	36
	Compatibilidad: compatible con la seguridad de voz digital utilizada actualmente por el Ejército Nacional y Comando General.

	37
	Software: debe ser software embebido

	38
	Algoritmos de encriptación soportados: ADP, AES, DES, DES-XL, DES-OFB, DVP-XL. Los algoritmos de encriptación que deben estar incluidos y activados son ADP y DVP-XL.

	39
	Seguridad Interna: no debe permitir la lectura de los parámetros de seguridad en caso de pérdida.

	40
	Programación: por software vía conexión física por computador a la interfaz de programación del equipo. (No se admite programación vía conector antena). Debe ofertarse todos los elementos necesarios para la programación.

	41
	Los equipos en modo trunking 800 MHz tendrán la capacidad de recibir comandos de Inhibición en caso de pérdida, así como enviar, recibir y visualizar los datos de TMS al momento de implementar esta aplicación en el sitio maestro. Para radios con pantalla y teclado de hasta 200 caracteres y para radios con pantalla y teclado abreviado el envió de mensajes predefinidos de hasta 50 caracteres y recepción de mensajes de hasta de 200 caracteres.

	42
	Los radios tendrán incluida la licencia para trabajo con datos IV&D para sistemas ASTRO 25 versión compatible con el sistema de comando general.

	43
	Los radios tendrán incluida la licencia y capacidad para el envío de datos de georeferenciación, compatible con el sistema ASTRO 25 versión 7.13 o superior.

	44
	garantía: la garantía de los radios APX 8000 será de 2 años a partir de la entrega a satisfacción de los equipos al supervisor del contrato.



4.  RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
El proveedor deberá hacer entrega integra de los bienes en perfecto estado de funcionamiento, una vez realizadas y superadas a satisfacción del MDN-EJC las pruebas técnicas que resulten aplicables a cada uno de los equipos para la verificación de su idoneidad técnica y funcionabilidad, en condiciones de ser operados de forma habitual o regular para la prestación de los servicios para los cuales se encuentran destinados.
El INCOTERM utilizado para el Ejército Nacional será DDU depositó aduanero del Batallón de Abastecimientos del Ejército Nacional para efectos aduaneros, en todo caso, el PROVEEDOR cumple con la entrega del objeto cuando entrega en el Almacén General del Comunicaciones del Batallón de Abastecimientos ubicado en la carrera 11B con calle 103 Barrio Usaquén de la ciudad de Bogotá.
5. NORMATIVIDAD APLICABLE
· código de barras: todos los elementos deben cumplir con el estricto cumplimiento del boletín SILOG No. 5-A1 que trata de la "ESTANDARIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BARRAS EN LAS DIFFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA PÚBLICA EN ALMACENES WM CON BASE EN LAS IMPLEMENTACIONES DE ARC-PONAL Y EJC."
· MIL STD-810C-D-E-F- & G
· Constitución Política de Colombia
· Código Civil
· Código General del Proceso
· Código de Comercio
· Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
· Ley 80 de 1993
· Ley 1150 de 2007
· Ley 816 de 2003 (en el caso de no limitarse a MIPYMES NACIONALES)
· Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción)
· Ley 1341 de 2009. Norma que reglamenta las tecnologías de la información y las Comunicaciones "TIC
· Decreto Ley 019 de 2012
· Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
· Decreto 1082 de 2015
· Decreto 103 del 20 de Enero de 2015
· Resolución de delegación 4519 del 27 de Mayo de 2016
· Directiva Permanente 15 de 2015 emitida por el Ministerio de Defensa Nacional.
· Resolución No. 6302 del 31 de Julio de 2014 “Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional”
· Directiva Permanente 15 del 10 de Marzo de 2015 emitida por el Ministerio de Defensa Nacional
· Cartilla de Formatos de Contratación Tomo I Jefatura de Logística – Dirección de Contratación (En lo que aplique)
· Manuales y circulares de Colombia Compra Eficiente y sus respectivas actualizaciones Y demás normas concordantes y pertinentes.



















REPETIDORA TÁCTICA GTR-8000

Requisitos generales 

3.1.1. Declaración de conformidad del fabricante. El contratista debe presentar declaración de conformidad por parte de fabricante y proveedor de la REPETIDORA TÁCTICA GTR800 VHF, en idioma castellano en la norma técnicas NTC-ISO/IEC 17050-1 y debe anexar la documentación de apoyo establecida en la norma técnica NTC-ISO/IEC 17050-2, donde garantice que el elemento a entregar cumple con los requisitos generales y específicos de esta especifica técnica.
3.1.2. Este equipo debe contar con los siguientes elementos (ver anexos):

Alimentación 
Baterías 
Líneas de transmisión 
Antenas
Caja de trasportable de 16 RU
Mástil transporte 
Base b2b
Laptop de configuración 
	MATERIAL 

	Certificación: ISO9001 sobre la fabricación del equipo
Garantía: 24 meses estándar 
Manuales: un (1) manual de operación por equipo.
Interfaces: interfaz digital IP.

	Alimentación 

	Sistema rectificador/ cargador (fuente) 48/1.2KW configuración 3+1 con controlador CXCM1, espacio hasta para 4 módulos rectificadores de 48 VDC 1.2KW (22 A @ 54), VDC si la entrada es 208 VAC, y 11 A @ 54 VDC si la entrada es de 110 VAC, espacio para hasta 4 breakers de carga, 2 salidas para batería y 10 posiciones para fusibles GMT, LVD de 125 A y cables AC.

	BATERÍAS 

	Banco de baterías de 48 VDC, de al menos 75 Ah o más, compuesto por 4 baterías de 12 VDC de acceso frontal.

	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

	Líneas Superflex  1/2” por cada antena con sus conectores

	ANTENAS 

	Una (1) antena Omnidireccional VHF de al menos 3 Db Y MAXIMO PESO DE 7 Kg.
Con herrajes y brazo extensor, para el mástil transportable.
Una (1) antena Yagi VHF de al menos 3 dB y máximo peso de 3 Kg. Con herrajes y brazo extensor, para el Mástil transportable. 
Una (1) Antena Yagi 800 MHz de al menos 3 dB y máximo peso de 3 Kg. Con herrajes y brazo extensor, para el mástil transportable.

	CAJA TRANSPORTABLE DE 16RU

	Doble apertura en puertas, 4 ruedas para movimiento de la caja, resistente a choques y agua.

	Mástil transportable 

	Tipo de trípode con sistema de elevación mecánica, al menos 10 metros de altura con un peso de 20 Kg y resistencia al viento de 90 mph, con tensores de fijación. El mástil debe ser de fácil transporte.

	BASES B2B

	El sistema de repetición táctico deberá incluir 2 bases duales en conexión B2B para integración de audios a sistemas de repetición fijos (800 o VHF) que se encuentre disponible en la zona de operación.

	El contratista realizara todos los trabajos de configuración y puesta en servicio en conjunto con el personal técnico del Ejercito Nacional, con el fin de realizar la transferencia de conocimientos para realizar la programación y el mantenimiento adecuado hasta nivel 2 de este equipo.

	El contratista realizara una copia de seguridad de la configuración de la repetidora y lo adjuntara al informe final, el cual será entregado al Ejercito Nacional en medio digital, donde quedara consignado el procedimiento para su realización, así como el procedimiento de restaure del mismo.

	La interfaz de aire de los canales convencionales debe cumplir con el estándar CAI P-25 convencional en VHF.

	El canal convencional tendrá funcionalidades de voz y de datos integrados limitados solamente a las aplicaciones de geo-referenciación de personal en terreno (APL/AVL).



3.1.3 Manuales. Se deben entregar manuales de operación y partes, en idioma castellano en los que se incluyan las especificaciones técnicas de cada componente.
REQUISITOS ESPECÍFICOS 
	Descripción general 

	DESCRIPCIÓN
	REPETIDORA TÁCTICA GTR8000 VHF

	Modelo/año de fabricación 
	Ultimo modelo, último año de fabricación 

	Tecnología 
	Convencional Digital P25

	Rango de frecuencia 
	136 – 174 MHz

	Rango de temperatura 
	-30 a + 60 C

	Receptor 
	

	Espaciamiento de canal 
	12,5 / 25 Khz

	Rechazo de cana adyacente 
	12,5 Khz: 60 dB

	Sensibilidad estática para un Ver
	5% C4FM: -119 dBm

	Rechazo de intermodulación 
	85 dB

	Rechazo de espurias 
	90 dB, 95 dB con preselector 

	Transmisor 
	

	Potencia 
	2 a 100W

	Fidelidad de modulación 
	5%

	Atenuación de emisión de espurias y armónicas 
	90 dB

	Interfaces 
	Interfaz digital IP

	Accesorios 
	Un (01) Duplexer en la banda del operador con sus cables.

Un (01) Preselector en la banda de operación.

Un (01) Cable de alimentación AC y 01 cable de alimentación DC por repetidor.

Un (01) Rack de 19” por 2.10 metros (7 pies por cada repetidor).

Un (01) Cable de programación repetidoras GTR8000.

Un (01) CD software de programación.



	NORMATIVIDAD
	Resolución 5405 de 2018 comisión de regulación de comunicaciones.
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[bookmark: _ibr0v8rlqtf9]ANEXO 4: SISTEMAS AEREOS NO TRIPULADOS CLASE I-B

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	
	Identificación
	[bookmark: _Hlk231319011]Los equipos y accesorios deberán tener una placa u etiquetas de fábrica debidamente grabadas con impresión de difícil borrado y etiqueta de difícil desprendimiento, el rotulado debe ser claro, legible, teniendo en cuenta las normas técnicas NTC, normas internacionales, reglamentación técnica y boletines SILOG Nº5A1 y SILOG Nº5A2 referentes a la identificación y clasificación del producto.

	
	Repuestos
	[bookmark: _Hlk231319038]El adjudicatario con los equipos deberá entregar como mínimo los siguientes repuestos para la totalidad de los sistemas, los cuales quedarán a disposición del Ejército Nacional. Los repuestos deberán entregarse en el embalaje original de fábrica en condición de nuevo, debidamente marcados, rotulados y con remisión previa antes de ser entregados. Los repuestos según aplique deberán estar cubiertos bajo las condiciones de garantía establecidas en la estructuración del proceso y deberán contar con los respectivos procedimientos de almacenamiento para la conservación de los mismos: 

- Baterías adicionales (packs completos) 
- Hélices 
- Motores: derecho, izquierdo, trasero, delantero 
- Soportes de tren de aterrizaje
- Soportes de carga útil 
- Caja rígida para almacenaje y transporte de accesorios.
 
Nota 2: Los repuestos anteriormente mencionados son los mínimos con los que debe contar cada sistema.

	
	Simulador
	El simulador de vuelo debe ser compatible con Sistemas no Tripulados TIPO (UAS) MULTIRROTOR CLASE I CATEGORÍA I-B. Debe permitir: 

práctica de habilidades
vuelo libre en diferentes entornos
climas y condiciones de iluminación
prácticas de misiones. 

Debe estar en idioma español.

	
	Funcionamiento
	[bookmark: _GoBack]El equipo debe funcionar en las condiciones de trabajo para el cual fue adquirido teniendo en cuenta la topografía en el territorio colombiano, y asume el riesgo de tener en cuenta factores climáticos, alturas sobre el nivel del mar y demás variables que afecten su funcionamiento. 

De no ser así y si los equipos presentan funcionamiento defectuoso, deberán ser reemplazados por otros nuevos con capacidades iguales o superiores
- No se aceptan productos remanufacturados ni repotenciados. 
- Se deben realizar conexión de los cargadores para validar funcionamiento. 
- Verificación visual del estado de las baterías según indicadores LED. 
- Pruebas de rendimiento: tiempo de encendido y respuesta de funciones. 
- Lista de chequeo para funcionamiento. 
- Calibración según manual de operación. 
- Prueba de vuelo con carga útil, autonomía, estación de control, software y demás elementos requeridos.

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	
	Escenario de operación

	Medio ambiente
	Altitud de Operación AGL hasta 1.500 ft.

	
	
	
	Operación humedad igual a IP 55 o superior

	
	
	
	Operación lluvia moderada (mayor a 2 y menor o igual a 15 milímetros por hora)

	
	
	
	Operación lluvia fuerte (mayor a 15 y menor o igual a 30 milímetros por hora)

	
	
	
	Temperatura de operación entre -20°C a 50°C (-4ºF a 122ºF)

	
	
	
	Temperatura de almacenaje = entre 10°C y 40°C (50ºF a 104ºF)

	
	
	
	Humedad de almacenaje IP 55 o superior

	
	
	
	Operación sobre terreno desértico

	
	
	
	Operación sobre ambiente salino

	
	
	
	Operación en selva terreno plano

	
	
	
	Operación en selva terreno montañoso

	
	Plataforma
	Capacidad aeronave
	Techo máximo de operación (altitud distancia vertical entre el nivel medio del mar y el nivel de operación o elevación sobre el nivel medio del mar) (15000 ft MSL o superior)

	
	
	
	Radio de operación (LOS) (Línea De Vista)

	
	
	
	Alcance de operación (hasta 25 Km)

	
	
	
	Tiempo de operación día o noche entre 30 min y 3.0 horas (Eléctrico)

	
	
	
	Carga útil de 3kg a 6kg

	
	
	
	Peso con batería de vuelo entre 9 kg a 10 kg

	
	
	
	Cantidad de motores entre 4 o más

	
	
	
	Motor(es) eléctrico(s) brushless

	
	
	
	Debe operar con máximo 01 Batería recargables para operación sin memoria. (bajo efecto de histéresis)

	
	
	
	Velocidad máxima o superior IAS hasta 50 KIAS +/- 5 KIAS mediante sistema pitot-estático o IMU (Unidad de Medición Inercial)

	
	
	
	Velocidad IAS mínimo menor o igual a 15 KIAS +/- 5 KIAS mediante sistema pitot-estático o IMU (Unidad de Medición Inercial)

	
	
	
	Cuerpo central en material compuesto y múltiples rotores.

	
	
	
	Compartimento modular para carga paga y/o sensores, con alimentación eléctrica disponible.

	
	
	
	Hélice de paso fijo para alta y baja altura de operación

	
	
	
	Hélice(s) protegida(s) de impactos con la estructura del fuselaje o elementos de protección

	
	
	
	Navegación GNSS

	
	
	
	Sensor de detección y evasión de obstáculos omnidireccional.

	
	
	
	Sistema eléctrico a prueba de vibraciones

	
	
	
	Luces de navegación controlable desde estación de control en tierra

	
	
	
	Luces de aterrizaje controlable desde estación de control en tierra

	
	
	
	Tren de aterrizaje, patín, o brazos plegables.

	
	
	
	Fuselaje reforzado para ser usado como tren de aterrizaje

	
	
	
	Capacidad de despegue y aterrizaje vertical en áreas no preparadas.

	
	
	
	Cámara de navegación - aterrizaje, con vista frontal a color o en escala de grises, baja luz. (en multirrotor podrá ser la misma cámara de la aeronave)

	
	
	
	Capacidad de eliminación automática de telemetría y video grabado dentro de la aeronave, en caso de pérdida de control de la aeronave, para evitar que el enemigo obtenga estos datos.

	
	
	
	Contenedor robusto o caja rígida para guardar y almacenar aeronave.

	
	
	
	POH (Pilot Operation Handbook) con cartas de rendimiento

	
	
	
	Lista de chequeo

	
	
	
	Manual de peso y balance

	
	
	
	Manual de mantenimiento en campo

	
	
	
	Manual de mantenimiento mayor

	
	
	
	Catálogo ilustrado de partes IPC, que incluya lista de precios de repuestos por ítem.

	
	
	
	Manual de reparaciones estructurales SRM

	
	
	
	Diagramas eléctricos

	
	
	
	Sistema de precisión RTK

	
	
	
	Receptor ADS-B

	
	
	
	Manuales de carga útil 

	
	Sistema
	Hardware del sistema

	GCS (Ground Control Station) estación de tierra personal móvil

	
	
	
	Capacidad de transporte del sistema completo móvil a prueba de lluvia fuerte, por máximo 2 personas sin necesidad de automotores o equipos adicionales.

	
	
	
	Sistema de protección transportable para la GCS y de los operadores contra agua y viento.

	
	
	
	Capacidad de despliegue y repliegue de GCS estación de tierra móvil, inferior a 45 minutos

	
	
	
	Antenas de GDT protegidas durante transporte

	
	
	
	Antenas de GCS protegidas durante transporte

	
	
	
	GDT (Ground data terminal) conexión con GCS por fibra óptica

	
	
	
	GDT (Ground data terminal) conexión con GCS por LAN

	
	
	
	Comunicaciones (LOS) línea de vista encriptada

	
	
	
	Comunicaciones (BLOS) satelital

	
	
	
	Comunicación redundante de GDT

	
	
	
	GDT con sistema de comunicación omnidireccional para 5 primeros Km, o superior.

	
	
	
	GDT con sistema de comunicación direccional para 5 primeros Km o superior.

	
	
	
	Capacidad de rango de transmisión y recepción de control y datos entre 0 y 25 km

	
	
	
	GCS y GDT con capacidad de comunicación y explotación de recursos en tiempo real con la plataforma (aeronave) y carga útil

	
	
	
	GCS estación de tierra robusta o portátil

	
	
	
	Capacidad de evaluación de ambiente de guerra electrónica.

	
	
	
	Control de aeronave con sistema manual

	
	
	
	Control de aeronave con sistema manual asistido

	
	
	
	Control de aeronave con sistema autónomo

	
	
	
	Capacidad de aterrizaje manual

	
	
	
	Capacidad de aterrizaje manual asistido

	
	
	
	Capacidad de aterrizaje automático o
autónomo

	
	
	
	Sistema de recuperación automática
(programada)

	
	
	
	Uso de GNSS en GDT – GCS, precisión <10 metros

	
	
	
	Uso de DGPS (Diferencial GPS) en
GDT - GCS

	
	
	
	RVT con características portables, robusto, anti golpes, IP43 o superior y drybag (sumergibles), transportable por una sola persona dentro de su equipo de campana

	
	
	
	RVT con baterías recargables, con cargador inteligente de corriente directa o corriente alterna

	
	
	
	Cargador de baterías inteligente para
plataforma o aeronave (carga rápida)

	
	
	
	Para GCS robusta o portátil, un radio
táctico de banda aeronáutica VHF

	
	
	
	Kit de suministros y consumibles, para
realizar mantenimiento de campo a la
aeronave y GCS

	
	
	Software del sistema
	1 aeronave y 1 GCS x sistema

	
	
	
	2 aeronaves y 1 GCS x sistema

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: modo de vuelo

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: intensidad de serial GNSS

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: cantidad de satélites usados

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: estado de la serial TX/RX

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrara: altitud MSL

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: altura AGL

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: velocidad IAS de la aeronave

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: distancia a home (GCS).

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: Bearing (dirección de la aeronave con respecto a home (GCS)

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: Heading (rumbo dirección de la aeronave con respecto al norte verdadero)

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: indicador de cámara usada (cámara de navegación - cámara de carga paga)

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrara: direccion y velocidad del viento.

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: dirección, distancia y coordenadas del objetivo con respecto al DTED (Datos digitales de elevación del terreno).

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: visualización de altitud MSL comandada

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT
mostrará: referencia grafica del centra
del campo de visión

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: estado de sistema eléctrico

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: voltaje de batería GCS - GDT - UAS

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: porcentaje y/o voltaje de bateria restante

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: tiempo de descarga de la bateria restante (autonomía restante)

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: indicación de actitud de laaeronave grafica (horizonte artificial) y numéricamente

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: datos de coordenadas geográficas de la aeronave

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: coordenadas del objetivo fijado con o sin tracking

	
	
	
	Metadata en GCS, GDT y RVT mostrará: alertas de emergencia (Autoaterrizaje- Batería baja – Batería critica - falla del sistema - Misión no cargada - Cargar batería, perdida de enlace de comunicación, etc).

	
	
	
	GCS - GDT, deberán mostrar la traza de ruta seguida con un color característico y en caso de falla del sistema debe indicarse en la pantalla con otro color la posible ruta seguida

	
	
	
	Software de GCS - GDT para planeamiento de misión mostrar en tres dimensiones, para poder verificar elevaciones del plan de vuelo, con respecto a las elevaciones de la
cartografía

	
	
	
	GCS y software de tratamiento de imágenes con capacidad de trabajo con diferentes formatos

	
	
	
	Capacidad de adquisición de objetivos fijos y móviles (tracking)

	
	
	
	Capacidad de evaluación de danos

	
	
	
	RVT en tiempo real - video / metadata
/ datos

	
	
	
	RVT mostrara situación táctica en tiempo real y basado en mapas cartográficos actualizables

	
	
	
	RVT con capacidad de enlace a la  aeronave mínimo a 25 km

	
	
	
	RVT con capacidad de grabación de imágenes y datos obtenidos

	
	
	
	Capacidad de ejecución de un proceso
automático para la recuperación del
enlace de comunicaciones en caso de
perdida

	
	
	
	Capacidad automática de continuidad de plan de vuelo programado por un tiempo programable y reprogramable, en vuelo, en caso de pérdidas de comunicación hasta que recupere el enlace con retorno a punto de origen

	
	
	
	Capacidad automática de programación y reprogramación en vuelo para retorno a punto de origen, en caso de pérdidas de comunicación
o enlace

	
	
	
	Capacidad de programación y reprogramación en vuelo para retorno a punto de origen, en caso de aborto de misión

	
	
	
	Capacidad de retorno a punto origen automático, en caso de agotamiento de combustible o baterías. Calculo de punto de no retorno. Generación de alarma previa

	
	
	
	GCS / GDT con capacidad de grabación de operación

	
	
	
	GCS / GDT con capacidad de grabación de parámetros de aeronave

	
	
	
	GCS / GDT con capacidad de grabación de parámetros de misión

	
	
	
	Capacidad de cumplir misión sin Enlace, programable

	
	
	
	Capacidad de modificación al plan de vuelo, durante la operación de la aeronave

	
	
	
	Frecuencia de operación para transmisión de datos carga útil o video determinado por el Cuadro nacional de atribuciones de bandas de frecuencia por la ANE y aplicaciones de radio frecuencia de corto alcance; bandas restringidas para los radiadores intencionales de aplicaciones no especificas MINTIC

	
	
	
	Software licenciado para sistema operativo, antivirus (con suscripción a actualizaciones)

	
	
	
	Cartografía de Colombia actualizable
compatible con GCS, GDT y RVT

	
	
	
	Sistema de monitoreo y vigilancia de
parámetros de vuelo por la IA

	
	
	
	Definición de costo hora de vuelo

	
	
	Software de Carga Útil
	Software licenciado para operación GDT GCS (con suscripción a actualizaciones)

	
	
	
	Sistema de obtención de nube de puntos en área de cobertura óptica

	
	
	
	Capacidad de algoritmos de suavizado y edición de nube de puntos

	
	
	
	Capacidad de seleccionar y editar puntos de una nube de puntos

	
	
	
	Capacidad de algoritmos de creación de filtros basados en las imágenes

	
	
	
	Capacidad de algoritmos para medición de volumen en una nube de puntos

	
	
	
	Capacidad de generación de ortomosaicos de alta definición

	
	
	
	Capacidad de generación DSM (Modelo Digital de Superficie) y DTM 3D (Modelo Digital de Terreno 3D)

	
	
	
	Software licenciado y con actualizaciones para el procesamiento de imágenes, especializado para levantamiento topográfico aéreo. Capacidad de trabajo con todos los sistemas de coordenadas existentes

	
	
	
	Capacidad de algoritmos que generen
múltiples puntos de control terrestre

	
	
	
	Capacidad de importar y editar puntos
de control terrestre

	
	
	
	Capacidad de procesamiento de imágenes desde cualquier ángulo

	
	
	
	Capacidad de compatibilidad de imágenes tomadas con diferente cámara

	
	
	
	Capacidad de procesamiento de imágenes con diferentes extensiones de archivo digital, incluidas imágenes con banda única o bandas múltiples

	
	
	
	Capacidad de ajuste de cámara vertical en zoom digital

	
	
	
	Capacidad automática de retiro de edificios y vegetación de la nube de puntos para generación de curvas de nivel y DTM limpio

	
	
	
	Capacidad de unir varios proyectos en uno solo

	
	
	
	Capacidad de importar y editar objetos en diferentes formatos como: DXF, DWG, SHP, KML entre otros

	
	
	
	Capacidad de edición de colores y sus gradientes y exportación de mapa de índice con el color más adecuado

	
	
	
	Capacidad de generación de Clips de video y la exportación de estos en varios tipos de formatos como .AVI, MPEG, .MP4, entre otros

	
	
	
	Capacidad de exportación de los productos del software a otros tipos de software especializado.

	
	
	
	Capacidad de realizar fotogrametría

	
	
	
	Generación de mosaicos obtenidos a través de capturas de videos

	
	
	
	Sensor electro óptico, conectividad IP, luz día, gimbal (EO), HD, metadata, capacidad de grabación interna descargable en tierra.

	
	
	
	Sensor electro óptico, conectividad IP visión térmica, gimbal (IR), HD, metadata, capacidad de grabación interna descargable en tierra

	
	
	
	Sensor electro óptico, conectividad IP, luz dia / visión térmica, gimbal (EO/IR), HD, Full HD o superior, metadata, capacidad de grabación interna descargable en tierra Visión térmica

	
	
	
	Sensor electro óptico, conectividad IP, visión nocturna, gimbal, HD, metadata, capacidad de grabación interna descargable en tierra

	
	
	
	Illuminator laser, range finder, pointer laser

	
	
	
	Cámara multiespectral, metadata, HD o superior, capacidad de grabación interna descargable en tierra

	
	
	
	Base acondicionada de fábrica que permita la instalación de la cámara, con sistema giro estabilizado mínimo tres (3) ejes direccionales con rangos en Pitch: +30° / -120°, permitiendo a la cámara realizar rotación de 320 grados mínimo

	
	
	Carga Útil
	Cámara fotográfica y de video compatible con la marca de la aeronave con un peso inferior a 1000 gramos, con grado de protección IP43 o superior, que sea desmontable, con un zoom óptico de 30x o superior, capaz de tomar simultáneamente 3 o más imágenes (zoom, ancha y térmica), que soporte visión nocturna y almacenamiento en memoria SD de mínimo sesenta y cuatro (64) GB o superior, clase diez (10) u homologada, además de las siguientes características técnicas así:

· Zoom electro óptico y gran angular: que permita medición puntual y medición ponderada al centra, con formato de video MP4 y resolución de hasta 3840 x 2160, formato de fotos JPEG y de alta resolución y compatible con múltiples formatos etc
· Térmica radiométrica: con zoom digital de hasta 32x, Micro bolómetro no refrigerado, Distancia focal: máximo 25 mm, medición puntual, medición rectangular, múltiples paletas térmicas, con resolución de video 640x512 o superior y que permita la medición de temperatura por un método de medición puntual y medición de área
· Telemetro laser: rango de mínimo 1300 m con marcación de coordenadas geográficas

	
	
	
	· [bookmark: _2zbyndif4bmh]Cámara de fotogrametría: compatible con la marca de la aeronave con un peso inferior a 810 gramos, que sea desmontable, con un sensor de mínimo 30 MP efectivos, que permita lo siguientes modos de operación Foto, video, reproducción

	
	
	
	· Estación móvil de alta precisión con receptor GNSS compatible con UAS y principales sistemas de Navegación satelital, para correcciones diferenciales en tiempo real que generen información de posicionamiento de precisión en centímetro

	
	
	
	· Sistema de entrega: Deberá permitir la instalación de un Dispositivo para sostenimiento y liberación de carga adicional instalada en la aeronave, diferente a la cámara de la aeronave; debe contener las medidas de seguridad para que sea liberada desde la GCS por el operador y en las fases de despegue y aterrizaje debe estar inhabilitada o bloqueado para no ser operado. Su peso debe estar máximo hasta 2 Kilogramos. Las dimensiones no deben superar el tamaño desde la base inferior del UAS hasta el tren de aterrizaje.   Nota 3: La instalación del dispositivo no debe afectar la aerodinámica de la aeronave, no debe afectar en la autonomía de vuelo de la aeronave, el dispositivo debe tener batería o carga propia, y no debe producir interferencia electromagnética que afecte el funcionamiento de la aeronave.

	
	
	Sistema De
Carga De
Baterías
	El sistema debe contener un cargador de baterías compatible con las baterías que serán instaladas en el sistema

	
	Documentación
	Manuales y
Documentos
Del sistema
	Se deberá entregar la siguiente documentación por parte de la firma
contratista al momento de la entrega
de los equipos:

· Manual de operación del sistema en idioma español en digital y medio físico, indicando chequeos de la carga útil a realizar durante el vuelo. (en este manual se debe indicar los límites máximos de uso a los cuales se puede llevar a operar la aeronave sin representar riesgo o problema en el uso del mismo)
· Manual de configuración del sistema y de cada componente del mismo.
· Entrega de un manual de mantenimiento en idioma español
· Entrega de las listas de chequeo para la operación del equipo y sus respectivos procedimientos de emergencia en idioma español
· Entrega del manual de Cazafallas






Firma del representante legal o persona natural 
[bookmark: _wafcdsq5nf9b]CC: XXXXXXXXXXXX
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Nota 4. Las imégenes relacionadas son Unicamente una gula del producto soliitado,. (En ningdn caso se hace con el
fin de alinear un equipo especifico)
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