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LOTE 2
(PARQUE AUTOMOTOR FUERZA PUBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD)








PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA  
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” 
Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente y será causal de rechazo. 
Por lo anterior, con el diligenciamiento de la presente ficha se considera que acepta el cumplimiento a cabalidad de la información del siguiente cuadro:
LOTE#2 
Anexo 1 (Camioneta uniformadas) 
	CAMIONETA PICK UP

	Justificación: La presente especificación técnica nace la necesidad institucional de adquirir componente vehicular con las características técnicas descritas. Este tipo de automotor suele ser usado para el transporte de personal en cabina y de elementos logísticos, ya que tiene en su parte trasera una zona de carga descubierta (carrocería, platón o chasis), en la cual se pueden colocar objetos grandes. A nivel institucional, esta área puede ser cubierta o modificada según los requerimientos para cada especialidad del servicio policial. Sin modificar es usada para el para el patrullaje urbano y rural.

	1. REQUERIMIENTOS TECNICOS

	Especificación
	Descripción

	
	Gasolina
	DIESEL

	Modelo
	Nuevo, no inferior al año de entrega.

	Cilindraje (comercial)
	Mínimo dos mil trescientos (2300) CC

	Potencia
	Mínima ciento cincuenta y ocho (158) hp
	Mínima ciento treinta (130) hp

	Tipo 
	Camioneta de cabina sencilla, o cabina y media o doble cabina; con platón o chasis 

	Transmisión
	Mecánica o automática, mínimo cinco velocidades y reversa

	Capacidad de carga 
	Mínimo 820 Kilogramos. 

	Tracción 
	Cuatro por cuatro (4x4)

	Sistema Eléctrico
	El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando.

	Sistema de alimentación 
	Inyección electrónica o Common rail. 

	Encendido
	Electrónico

	Dirección
	Lado izquierdo. Hidráulica, o electrohidráulica progresiva o eléctrica progresiva. 

	Suspensión
	La suspensión delantera y trasera puede contar con una o más de las siguientes funciones:
Delantera:
- Independiente con espirales y barra estabilizadora o Independiente de doble horquilla y eje largo; o
- Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora; o
- Independiente doble barra oscilante más barra de torsión; o
- Eje rígido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos.
Trasera:
-Eje Rígido con ballestas; o
- Multibrazo con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora; o
- Eje rígido, resortes de ballesta, amortiguadores telescópicos.

	Frenos
	Frenos delanteros: discos ventilados o discos sólidos.
Frenos traseros: discos ventilados; o discos sólidos; o tambor.

Con sistema ABS (Sistema de frenos antibloqueo) y/o EBD (Distribución de la fuerza de frenado electrónica) y/o BA (Asistencia al frenado de emergencia).

	Luces
	Las contempladas en el reglamento del Ministerio de Transporte

	Llantas y rines
	Cinco (5) llantas con su respectivo rin el cual debe ser mínimo de 16" (pulgadas); homologadas por el Ministerio de Transporte; llanta de repuesto igual a las ofertadas, con su respectivo alojamiento.

	Capacidad del tanque de combustible
	Mínimo 19 galones con tapa exterior 

	Silletería
	Asientos delanteros individuales con ajuste deslizante, reclinables. 

	Material de la cojinería
	Cuero o tela 

	Carrocería 
	Cabina sencilla o cabina y media: Dos puertas con platón o chasis 
Doble Cabina: cuatro puertas con platón o chasis 

	Recubrimiento del platón 
	Con recubrimiento en material polimérico para protección contra humedad, con desagüe.

	Seguridad Pasiva 
	- Mínimo seis Airbag (2 frontales conductor y pasajero, 2 laterales y 2 cortina)
- Apoya cabezas asientos delanteros y traseros
- 5 Cinturones de seguridad de 3 puntos retráctiles e inerciales/Delanteros con pretensores y limitadores de carga.
- Indicador de uso de cinturón de seguridad asientos delanteros.
- Cabina diseñada para absorción de impactos
- Tercer Stop
- Luces direccionales en retrovisores (opcional)
Faros antiniebla (Opcional)
Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción ADAS (opcional), el cual está conformado por:
1. Sistema de detección de fatiga
2. Alerta de cambio involuntario y de carril
3. Alerta de tráfico trasero cruzado o el reconocimiento de señales de tráfico
4. Mantenimiento activo en el carril
5. Detección de ángulo muerto

	Control de emisiones 
	Conforme a lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente. 

	Accesorios 
	- Aire acondicionado original de fábrica en cabina
- Estribos de ascenso y descenso
- Espejos laterales eléctricos
- Radio AM/FM/USB/DVD y Bluetooth con parlantes 
- Limpiabrisas delantero con desempañador
- Luces de encendido y apagado automático (opcional)
- Eleva vidrios eléctricos puertas delanteras y traseras
- Película de seguridad en los vidrios
- Alarma y bloqueo central para las puertas con alarma de llaves olvidadas
- Apertura remota de tapa de combustible
- Cámara de reversa y sensor de estacionamiento
- Lámpara interna
- Manijas interiores
- Conector frontal de doce (12) voltios
- Tablero de instrumentos
- Dos (2) llaves de encendido
- Alarma de cinturón
- Luces exploradoras delanteras, luces traseras con luz media
- Luces de Stop, direccionales y reversa, deben estar empotrados
- Juego de tapetes de piso y demás elementos que son propios del vehículo para su funcionamiento.


	Equipo de protección y seguridad
	El suministrado por el fabricante que como mínimo debe ofrecer lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002, que como mínimo debe tener lo siguiente:

1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo.
2. Una cruceta
3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. Estas señales deberán colocarse a una distancia mínima de 30 metros adelante y atrás del vehículo.
4. Un extintor según norma técnica colombiana (NTC 1446).
5. Dos tacos para bloquear el vehículo
6. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
7. Llanta de repuesto.
8. Linterna.




Botiquín de primeros auxilios:

Un botiquín de primeros auxilios. Debe contener como mínimo los siguientes elementos:
Yodopovidona solución antiséptico bolsa (120m), jabón, gasas, curas, venda elástica, Micropore rollo, algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratación oral, baja lenguas, suero fisiológico bolsa (250 ml), guantes de látex desechables, toallas higiénicas, tijeras y termómetro oral (según Resolución número 0001565 de 2014).

	Garantía técnica del vehículo 
	Los vehículos y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policía Nacional descritas en la presente especificación técnica.

El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga garantía técnica para amparar los vehículos contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos, y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos. Esta garantía debe ser sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año libre de kilometraje, contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo por parte de la Policía Nacional.

	Del registro público de la propiedad industrial de la marca 
	La marca del chasis que se oferte deberá encontrarse inscrita dentro del Registro Público de la Propiedad Industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una antelación Mínimo de 25 años contados a partir del cierre del proceso. Para lo cual el oferente adjuntará documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción.

	2. [bookmark: _Hlk232781218]REQUERIMIENTOS ADICIONALES

	Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberán formularse con la oferta. Cuando a juicio de la Policía Nacional, se omita alguno de ellos y/o el contenido de los mismos sea insuficiente, esta podrá requerirlos; el no presentarlos dentro del plazo requerido dará lugar al rechazo de la oferta.

	ESPECIFICACIONES 
	REQUERIMIENTO

	Información técnica detallada 
	La ficha técnica del fabricante debe especificar claramente: potencia máxima, torque máximo, cilindrada, capacidad de carga y accesorios ofrecidos. 

	Mantenimiento preventivo (Postventa) incluido en el costo del vehículo
	Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo para los automotores, sin costo adicional para la Policía Nacional incluyendo repuestos, insumos y mano de obra. Sin embargo, si la contratación es realizada por medio del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, se deberá cumplir con lo estipulado en el mismo; si la contratación no se realiza con el Acuerdo Marco de Precios, el oferente deberá cumplir con el programa detallado de actividades de mantenimiento establecido por la casa matriz, certificado por la persona encargada del servicio técnico del ensamblador del vehículo, fabricante o representante de la marca en el país, de acuerdo con el kilometraje hasta 50.000 km., para lo cual deberá informar por escrito las rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante incluyendo mano de obra, insumos y repuestos genuinos con las correspondientes cantidades y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento del vehículo objeto de esta contratación y la mano de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los costos directos e indirectos asociados a la atención de dichos servicios. Igualmente, deberá tener en cuenta actividades como: centrado de rines, sincronización, lavado de inyectores, cambio programado de partes o repuestos y en general cualquier actividad periódica recomendada por el fabricante para su adecuada manutención.



El proponente será responsable por los daños generados al vehículo o a sus partes por la omisión de alguna de estas actividades o el cambio en la frecuencia de ejecución de las mismas. 

	Infraestructura del servicio postventa 
	Se debe anexar documento suscrito por el representante legal del ensamblador, o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados por la marca fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, que puedan prestar los servicios de mantenimiento y postventa a nivel nacional.

La información debe incluir:
a. Razón social.
b. Nombre del representante legal.
c. Ubicación, dirección, teléfono y/o correo electrónico.

Además, se debe garantizar el mantenimiento como mínimo en las siguientes ciudades:

Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Quibdó, Monteria, Bogotá, Puerto Inirida, San José del Guaviare, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué, Cali, Mitú, Puerto Carreño, Apartadó, Barrancabermeja y
Buenaventura.

En el evento en que el proponente no cuente con la totalidad de los concesionarios o talleres autorizados en las ciudades, deberá expedir certificación suscrita por el representante legal del proponente en el que se comprometa a garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los sitios en que la Policía Nacional lo requiera y en los plazos que determine el supervisor del contrato, conforme a las necesidades de la Policía.

En todo caso la responsabilidad por el servicio en estos talleres ante la Policía Nacional es exclusiva del adjudicatario, sin que se pueda manifestar como eximente de responsabilidad el hecho de su subcontratista.

	Garantía del servicio postventa 
	Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años.

	Material de consulta (incluido en el costo del vehículo) 
	En el momento de la entrega del automotor el contratista deberá suministrar un manual para el usuario y un manual para el mantenimiento preventivo; se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario - preventivo).

	Capacitación (incluido en el costo del vehículo) 
	El oferente efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacitación para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos del vehículo, seguridad vial y conducción a la defensiva con una intensidad horaria de mínimo 8 horas.

	Lugar de entrega 
	Los vehículos deberán ser entregados en los lugares que se determine contractualmente.

	3. REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA

	Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de los vehículos, en el momento de la entrega, el contratista debe cumplir las condiciones o aspectos establecidos en el siguiente cuadro. El oferente debe certificar en su oferta que conoce y acepta dichas condiciones.

	DESCRIPCIÓN

	El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Policía Nacional con vigencia de un año contado a partir de la entrega.

	El vehículo debe ser entregado con el pago de la tarjeta TIE (tarjeta de identificación electrónica) para la excepción de peajes.

	Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para la Policía Nacional de acuerdo a la Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor del contrato indique.

	El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provisto de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.

	Las especificaciones técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las fichas técnicas originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.

	A manera de información se deberá adjuntar ficha técnica original del vehículo ofrecido en el momento de la oferta.

	Al momento de la entrega del vehículo los tanques de combustible deben estar a máxima capacidad.

	4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

	Para la aplicación de las siguientes normas debe utilizarse la actualización que esté vigente al momento de la verificación de los requisitos. En caso de que exista alguna inconsistencia o novedad en su aplicación esta debe ser consultada con el supervisor del contrato o la unidad contratante.

	Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".

	Resolución número 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte "por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito".

	Resolución número 06676 del 24 de diciembre de 2018 Reglamento de uso de la identidad e imagen de la Policía Nacional.

	Resolución número 910 de 05 de junio de 2008 "por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.

	Resolución número 536 de 2019, por la cual se definen los contenidos que, en cuanto a seguridad vial, dispositivos y comportamiento, deba contener la información al público para los vehículos nuevos que se vendan en el país, la que deban llevar los manuales de propietario y se dictan otras disposiciones.

	Resolución No. 05884 del 27 de diciembre de 2019 "Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia".3

	5. GLOSARIO

	DEFINICIONES

	Accesorios 
	Que depende de lo principal o se une por accidente. Tomado de DRAE

	Ficha Técnica 
	Es una herramienta con la que se cuenta para informar las características técnicas de un producto 

	Modelo 
	Es el año de fabricación del vehículo que determina el fabricante 

	Post Venta 
	Periodo posterior a la venta de un producto, en el que el vendedor o el fabricante garantizan ciertos servicios, especialmente la reparación. Tomado de DRAE

	Vehículo 
	Medio de transporte de personas o cosas. Tomado de DRAE

	Cilindrada 
	Denominación que se le da a la suma del volumen útil de todos los cilindros de un motor alternativo 

	Potencia 
	Cantidad de energía producida o consumida por unidad de tiempo. Tomado de DRAE

	VEHICULOS UNIFORMADOS POLICIA NACIONAL
ETM-PN-007-A1
Especificaciones Técnica Movilidad Policía Nacional 

	JUSTIFICACION

	Esta especificación técnica aplica para los distintos vehículos que adquiere la Policía Nacional (automóviles, pick up, Suv, station wagon, camiones entre otros), toda vez que de acuerdo a lo establecido en el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional, establece que el subcomponente de movilidad de la Policía Nacional conservará las características gráficas y los parámetros establecidos en el Reglamento de Uso de la Identidad e Imagen de la Policía Nacional y la Resolución Nro. 2711 del 21/08/2024 “Por la cual se reglamenta las especificaciones gráficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional", de igual forma, se regulan las características técnicas de los elementos lumínicos con los que deben contar los vehículos institucionales.

	1. REQUERIMIENTOS TECNICOS

	Características mecánicas del bien
	Descripción técnica de la característica mecánica

	Lampara para la iluminar escena
	Una lampara para iluminar a distancia los diferentes escenarios en casos de Policía, con manejo remoto o manual, con un flujo luminoso mínimo de 1.500 lumen y 15.000 candelas en tecnología LED, con cobertura de giro de la lampara en su eje horizontal de 360° y en Su eje vertical de 180°, garantizando para enfoque de profundidad de luz con corriente promedio 1,2 amperios y 1,3 amperios pico en profundidad de luz. 
Para la expansión de luz de escena, corriente promedio 2,2 amperios y 2.4 amperios corriente pico, la cobertura de la lámpara debe garantizar la protección de los componentes eléctricos, así mismo en un material con propiedades mecánicas resistentes ala intemperie para uso inicial y posibles daños de personas externas, caja de color negro. Debido al tamaño de la misma y uso, esta será instalada solamente en vehículos 4X4 Statión Wagon o Pick up, según la necesidad de la unidad.
Debe contar con certificación SAE J575, el proveedor debe brindar garantía mínima de 2 años contados a partir de la fecha de recibido a satisfacción de la instalación del elemento.

	Luces LED estroboscópicas
	Dos flashers delanteros y dos flashers traseros tipo LED rojos y azules compuestos de mínimo cuatro módulos emisores de luz compuestos de cuatro (04) Led lineales de ultra o super brillo Led, de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, con variación de patrones de destello Scan-Lock, en colores azul, rojo y blanco.

El tamaño de las luces debe ser máximo de 6 cm de alto X por 10 cm de largo X 2,5 em | de espesor sin contar la caja, la cual debe tener puntas devanadas o biseladas de color negro. Debe contar con certificación SAE clase 1 y a su vez clasificación IP67 parar resistencia al agua y polvo, el proveedor debe brindar garantía mínima de 2 años contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la instalación del elemento.

	Color
	Según lo establecido en la Resolución Nro. 2711 del 21/08/2024 “Por la cual se reglamenta las especificaciones gráficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional”.

	Barra de luces y sistema de perifoneo
	Barra de luces de un solo cuerpo de mínimo 45", de bajo perfil a la resistencia al viento, mínimo 2 pulgadas de alto, con base en duraluminio para brindar estabilidad y evitar torceduras o pandeos, todas las luces distribuidas en un solo nivel dentro de la barra de luces. Lentes en policarbonato, con revestimiento para mayor durabilidad y confiabilidad.

La parte superior de los lentes que están en cada esquina de la barra de luces deben tener una protección superior en color rojo y azul respectivamente como identificación cuando la barra de luces se encuentre apagada.

Debe tener cuatro módulos emisores de luz Led lineales rojos, azules y blancos, uno en cada una de las cuatro esquinas de la barra de luces compuestas por (12) diodos emisores de luz Led lineales de ultra brillo alternados intermitentes, con ángulo abierto para tener mayor superficie iluminada lo que permite que la luz continua mejore la cobertura y eficiencia. 

Así mismo, debe tener seis (6) módulos con diodos emisores de luz Led intermitentes delanteros rojos, azules y blancos, seis (6) módulos con diodos emisores de luz Led intermitentes traseros, rojos, azules y amarillo (ámbar) compuestos por (12) diodos emisores de luz Led lineales de ultrabrillo alternados con ángulo abierto cada uno para tener mayor superficie iluminada lo que permite que la luz continua mejore la cobertura y eficiencia. 

Dos módulos delanteros con (3) diodos emisores de luz LED de alto brillo fijos e intermitentes cada uno de color blanco. Dos módulos de inspección laterales (derecha e izquierda) con (3) diodos emisores de luz Led de alto brillo cada uno, fijos e intermitentes. Cobertura de la barra de luces con protección de 360 grados. 

Modulo electrónico de control de potencia de destello que garantiza la intensidad de la luz de todas las lámparas de manera uniforme en un rango entre 10 y 16 VDC, de larga vida útil con muy bajo consumo eléctrico que gestiona las funciones estándar de la barra de luces.

Luz de crucero que enciende todos los módulos Led a baja intensidad que permite la identificación y visibilidad del vehículo durante patrullajes nocturnos de rutina. 

Sistema automático de programación de frecuencias de intermitencia de las luces para garantizar la atención al vehículo que circula en caso de emergencia. 

La parte trasera de la barra de luces debe tener como mínimo ocho módulos Led de color amarillo (ámbar), para el manejo del sistema de control de tráfico, con tres funciones (derecha, izquierda y del centro hacia los costados) para advertir a los conductores el desvío por donde deben avanzar, cuando la patrulla este estacionada sobre la vía. 

Interruptor de control: Integrado en una caja de control con manejo independiente para cada función de la barra de luces.

Sirena electrónica con 100 watts de potencia 122.5 DB a 10 PIES, con control manual de q sirena, además de mínimo tres (03) tonos de (WAIL, YELP y PIER). Parlante de 100 watts RMS con carcaza en nylon con soporte, para el funcionamiento de la sirena electrónica. 

Megafonía: con micrófono incluido, el altavoz es el mismo que acciona la sirena electrónica.

La barra de luces debe cumplir con certificado de norma SAE J845 Dispositivo de advertencia óptica omnidireccional CLASE 1 y SAE J595 - Dispositivo de advertencia óptica intermitente direccional (versión vigente). 

El amplificador de perifoneo y el parlante debe cumplir con el certificado de norma SAE | J1849 Sirenas de vehículos de emergencia (versión vigente).

	2. REQUERIMIENTO ADICIONALES:

	Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberán formularse con la oferta. Cuando a juicio de la Policía Nacional, se omita alguno de ellos y/o el contenido de los mismos sea insuficiente, esta podrá requerirlos; el no presentarlos dentro del plazo requerido dará lugar al rechazo de la oferta.

	Requerimiento Especifico
	Descripción

	Información técnica detallada
	La ficha técnica del fabricante para la lampara de iluminación de escena, barra de luces, luces perimetrales y sistema de perifoneo.

	Garantía
	Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado: según sea el caso, en la que conste que el contratista cuente con el soporte técnico del fabricante y se ofrezca un tiempo de mínimo diez años de garantía de cada uno de los elementos. 

La garantía de los equipos y la instalación de los equipos se debe prestar en la ciudad donde se encuentre el vehículo (cualquier sitio del territorio nacional).



	Certificados
	Certificado de cumplimiento para las normas SAE J845 Dispositivo de advertencia óptica omnidireccional CLASE 1, SAE J595 Dispositivo de advertencia óptica intermitente direccional y SAE J1849 Sirenas de vehículos de emergencia.

	Instalación de los equipos
	La instalación de los equipos se debe realizar por personal técnico capacitado para instalar estos equipos y los materiales utilizados en la instalación deben ser acordes a la ficha técnica de los equipos. 
El proveedor debe brindar garantía por la instalación de mínimo de 2 años contados a partir de la fecha de recibido a satisfacción de la instalación.

	3. REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA

	Los elementos lumínicos deben ser funcionales al momento de la entrega del vehículo, los cuales deben ser revisados por el supervisor del contrato u orden de compra, para ser recibidos a satisfacción.

	4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

	Ley 769 del 06/07/2002 “por la cual se expide el Código Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras disposiciones”. 

	Resolución 0012379 del 28/12/2012 "Por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito”.

	Resolución 2661 de 24/07/2017 “Por la cual se modifican los artículos 4°, 8° y 12 y se adiciona un Capítulo a la Resolución 12379 de 2012, modificada por las Resoluciones 5748 de 2016, 2501 de 2015, 3798 y 3405 de 2013".

	Resolución 06676 del 24/12/18 “Reglamento de uso de la identidad e imagen de la Policía Nacional”.

	Resolución 536 de 27/09/2019 “Por la cual se definen los contenidos que, en cuanto a seguridad vial, dispositivos y comportamiento, deba contener la información al público para los vehículos nuevos que se vendan en el país, la que deban llevar los manuales de propietario y se dictan otras disposiciones”.

	Resolución 05884 del 27/12/2019 "Manual para la administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia, Modificado por Resolución 01791 del 08/06/2021".

	Especificación técnica “Anexo especificación para vehículos uniformados plan integral de innovación transparencia y efectividad policial del 06/01/2022.

	Comunicación oficial Nro. GS-2024-002433- COEST del 14/06/2024, por medio del cual la Oficina de Comunicaciones Estratégicas envía a la Dirección Logística y Financiera, las especificaciones graficas generales para el parque automotor. 

	5. GLOSARIO

	Definiciones

	Accesorios
	Utensilio auxiliar para determinado trabajo o para el funcionamiento de una máquina.

	Duraluminio
	Aleación de aluminio con magnesio, cobre y manganeso, que tiene la dureza del acero.

	Led
	Diodo semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión eléctrica.

	Lumen
	Unidad de flujo luminoso del sistema internacional, que equivale al flujo luminoso emitido por una fuente puntual uniforme situada en el vértice de un ángulo sólido de 1 estereorradián y cuya intensidad es 1 candela.

	Candela
	Intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia



LOTE #2
ANEXO 2 (Camioneta 4x4 Blindada)
	CAMIONETA STATION WAGON 4X4

	Justificación: La presente especificación técnica nace la necesidad institucional de adquirir componente vehicular con las características técnicas descritas, que comprenden básicamente una carrocería de dos volúmenes en la que el acceso al maletero es una puerta con| |vidrio trasero o quinta puerta, con la posibilidad de brindar capacidad para más de cinco pasajeros. suele ser usada a nivel institucional [para el transporte del ato mando institucional, esquemas de seguridad y grupos operativos.

	1. REQUERIMIENTOS TECNICOS 

	Especificación
	Descripción 

	
	Gasolina 
	DIESEL

	Cilindraje 
	Mayor a dos mil seiscientos cincuenta (2650) cc
	(Mayor a dos mil setecientos cincuenta (2750) cc

	Tipo
	Cinco puertas 

	Modelo
	Nuevo, no inferior al año de entrega 

	Capacidad de carga
	Mínimo seiscientos (600) Kilogramos

	Torque Neto 
	Mínimo doscientos cuarenta y cinco (245) Nm
	Mínimo Trescientos ochenta (380) Nm

	Potencia
	Mínima ciento sesenta y cuatro 164 hp (comercial).
	Mínima ciento setenta y cuatro 174 hp (comercial)

	Encendido 
	Electrónico

	Sistema de encendido 
	Inyección electrónica o
Common rail o 
Turbo intercooler o 
Secuencial multipunto 

	Sistema Eléctrico 
	El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando 

	Dirección 
	Hidráulica o 
Electrohidráulica progresiva o
eléctrica progresiva 

	Tracción 
	Cuatro por cuatro (4x4) full time o sistema equivalente con posibilidad de desconexión 

	Velocidades 
	Mínimo cinco velocidades secuenciales. 

	Chasis 
	Independiente 

	Suspensión 
	Delantera: 
Amortiguador sobre resorte con barra estabilizadora 
o independiente resortes helicoidales o 
independiente de brazos articulados con espirales y barra estabilizadora McPherson o Independiente - Doble Horquilla 
Resorte helicoidal o 
Doble brazo oscilante con resortes helicoidales o 
Amortiguadores telescopios y barra estabilizadora

Trasera: 
independiente de Doble cámara con Amortiguación y Resorte o 
Resortes helicoidales o 
Con Espirales y Barra Estabilizadora
 Multi link, resortes helicoidales y barra estabilizadora o 
Suspensión de cuatro articulaciones con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos

	Frenos 
	Hidráulico. doble circuito independiente o 
Discos ventilados o sólidos o
Tambor o parqueo 
Seguridad en las ruedas traseras o 
Sistema ABS o CBD o BA

	Luces 
	Las contempladas en el reglamento del Ministerio de Transporte. 

	Llantas y rines 
	Cinco llantas con su respectivo rin, homologadas por el Ministerio de Transporte, llanta de repuesto con su alojamiento diseñado para tal fin, incluida la de repuesto igual a la de las ofertadas. 

	Capacidad del tanque 
	Mínimo 17 galones con tapa exterior. 

	Silletería 
	Asientos delanteros individuales con ajuste eléctrico mínimo para el conductor, deslizantes, reclinables con apoyacabezas, segunda y tercer filas abatibles con apoyacabezas. 

	Seguridad Activa 
	Sistema de frenos ABS (Sistema de frenos antibloqueo) y EBD (Distribución de la fuerza de frenado electrónica) y BA (Asistencia al frenado de emergencia) 

	Seguridad Pasiva 
	Airbag conductor y acompañante. De cabeza delanteros (cortina) de rodilla conductor, laterales delanteros y traseros.  

	Control de emisiones 
	Conforme a lo requerido por el ministerio del medio ambiente. 

	Accesorios 
	Aire acondicionado original de fabrica en cabina, estribos, exploradoras, espejos laterales eléctricos, radio AM/FM/USB/DVD, conexión bluetooth, parlantes, encendedor de cigarrillos, limpia brisas delanteros y trasero, calefacción, pito, eleva vidrios eléctricos, bloqueo, central para las puertas, alarma, cámara, y alarma de estacionamiento trasero, lampara interna, guantera, consola central, manijas interiores, conector de accesorio a doce (12) voltios, tablero de instrumentos, alarma de cinturón, alarma de llaves olvidadas, cámara de reversa, juego de tapetes de piso y demás elementos que son propios del vehículo para su funcionamiento. 

	Garantía 
	Los vehículos y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policía Nacional en la presente especificaciones técnicas. 

	Kit de Carretera 
	Kit de herramientas 
Las suministradas por el fabricante que como mínimo debe ofrecer lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002 se establecen los elementos, que como mínimo debe tener el equipo de carretera. 
1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 
2. 2 una cruceta 
3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. Estas señales deberán colocarse a una distancia mínima de 30 metros adelante y atrás del vehículo.
4. Dos tacos para bloquear el vehículo 
5. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
6. Llanta de repuesto. 
7. Linterna 
8. Un extintor según norma técnica colombiana (NTC 1446).
Botiquín:
1. Un botiquín de primeros auxilios. Debe contener como mínimo los siguientes elementos: Yodopovidona solución antiséptico bolsa (120m), jabón, gasas, curas, venda elástica, Micropore rollo.
 algodón paquete (25gr), acetaminofén tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratación oral. baja lenguas. suero fisiológico bolsa (250 ml), guantes de látex desechables. toallas higiénicas. tijeras y termómetro oral (según Resolución número 0001565 de 2014).

	Del registro publico de la propiedad industrial de la marca
	La marca del chasis que se oferte deberá encontrarse inscrita dentro del registro publico de la propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una antelación mínimo de 25 años contados a partir del cierre del proceso. 
Para lo cual el oferente adjuntara documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción. 

	2. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

	Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberán formularse con la oferta Cuando a juicio de la Policía Nacional se omita alguno de ellos y/o el contenido de los mismos sea insuficiente. esta podrá requerirlos: el no presentarlos dentro del plazo requerido dará lugar al rechazo de la oferta.

	ESPECIFICACIÓN
	REQUERIMIENTO

	Información técnica detallada
	La ficha técnica del fabricante debe especificar claramente: potencia máxima y a que revoluciones se alcanza, torque máximo y a que revoluciones se alcanza, cilindrada, capacidad de carga y accesorios ofrecidos.

	Garantía del servicio postventa 
	Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado según sea el caso en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años 

	Infraestructura del servicio postventa 
	Se debe anexar documento suscrito por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país en el que existe una red de concesionarios y talleres autorizados que pueden prestar los servicios de mantenimiento y postventa a nivel nacional. 

La información debe incluir: 
a. Razón Social
b. Nombre del representante legal
c. Ubicación, dirección, teléfono y/o correo electrónico 

	Garantía técnica del vehículo 
	El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga garantía técnica para amparar los vehículos contra posibles defectos de fabricación. Daños ocasionados por fallas en el diseño o materiales incluyendo la mano de obra y los repuestos y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos. Esta garantía debe ser sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año libre de kilometraje contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo por parte de la Policía Nacional. 

	Capacitación (incluido en el costo del vehículo)
	El oferente efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacidad para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos del vehículo, seguridad vial y conducción a la defensiva con una intensidad horaria de mínimo 8 horas.

	Material de consulta (incluido en el costo del vehículo) 
	En el momento de la entrega de los vehículos el contratista debe suministrar un (01) manual general de reparación del vehículo. Un (01) manual de partes donde aparezcan las referencias, un manual de operación del vehículo en idioma español. 

	Lugar de entrega 
	Los vehículos deberán ser entregadas en los lugares que determine el supervisor. 

	3. REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA

	Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de los vehículos, en el momento de la entrega, el contratista debe cumplir las condiciones o aspectos establecidos a continuación. El oferente debe certificar en su oferta que conoce y acepta dichas condiciones.

	DESCRIPCION

	El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Policía Nacional con vigencia de un año contado a partir de la entrega.

	El vehículo debe ser entregado con el pago de la tarjeta TiE (tarjeta de identificación electrónica) para la excepción de peajes.

	Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para la Policía Nacional de acuerdo a la Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor del contrato indique. 

	El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provisto de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.

	Las especificaciones técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las fichas técnicas originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.

	A manera de información se deberá adjuntar ficha técnica original del vehículo ofrecido en el momento de la oferta.

	Al momento de la entrega del vehículo los tanques de combustible deben estar a máxima capacidad.

	4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

	Para la aplicación de las siguientes normas debe utilizarse la actualización que esté vigente al momento de la verificación de los requisitos. En caso de que exista alguna inconsistencia o novedad en su aplicación esta debe ser consultada con el supervisor del contrato o la unidad contratante.

	Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".

	Resolución número 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte "por la cual se adoptan los procedimientos y se

	Resolución número 06676 del 24/12/18 Reglamento de uso de la identidad e imagen de la Policía Nacional

	Resolución número 910 de 05/06/1/08 "por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan el artículo 91 del decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.

	Resolución número 536 de 2019, por la cual se definen los contenidos que, en cuanto a seguridad vía, dispositivos y comportamiento, deba contener la información al público para los vehículos nuevos que se vendan en el país, la que deban llevar los manuales de



	Anexo 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BLINDAJE



	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA BLINDAJE 

	ESPECIFICACION
	DESCRIPCION NIVEL III
	DESCRIPCION NIVEL IIIA
	DESCRIPCION NIVEL IV

	Blindaje 
	Nivel III de la Norma NIJ 0106.01 contra munición 7.62 x 51 NATO, con velocidad del proyecto de 838 +/- 15 m/s.
	Nivel III-A de la norma NIJ 0108.01 contra munición 2.5que (9) mm. Con velocidad de 426 +/- 15m/s.
	· Nivel IV de la norma NIJ 0106.01 o su equivalente
· II norma OTAN – STANAG (protector de transmisión y piso)

	Áreas y material 
	La oferta debe contener en forma clara y precisa la descripción del peso y área a blindar con los materiales y pesos totales (para el peso de debe manejar una tolerancia de +5 %), teniendo en cuenta que el vehículo soporte el peso del blindaje.
Se debe anexar planos de las áreas. 
El oferente debe presentar el peso de cada material del blindaje por metro cuadrado especificado, se comprobará con el área y peso de las probetas presentadas para la prueba balística. El peso por metro cuadrado de cada material presentado para la prueba no debe ser mayor que el ofertado. Se exige que los materiales utilizados, cumplan con los requerimientos y nivel de protección solicitado.

	Partes a blindar 
	Piso, techo, postes, parales, puertas delanteras, traseras, quinta puerta o compuerta interior (bulkhead-door opcional), pared de cortafuego y protección del tablero (torpedo 100%), batería, computador de central, bomba de líquido de frenos, ductos de aire acondicionado, caja de fusibles, guardafangos, incluidas las bombas, toma de aire frontal costados, parales, tapa de gasolina y bloqueo, tanque de combustible (con recubrimiento en material no inflamable anti fragmentario) y protección de tubos de escape.

	Material opaco 
	Las áreas opacas como techo, postes, parales, puertas delanteras, traseras, pared de cortafuego y protección del tablero (torpedo 100%) y todas las áreas que hace parte de la cabina al interior, deben ser blindadas en acero balístico. Los demás elementos "partes" (batería, computador de central, bomba de líquido de frenos ductos de aire acondicionado, caja de fusibles, guardafango, incluidas las bombas, toma de aire frontal, costados, parales, tanque de combustible) se blindaran con el material balístico que resista el nivel de blindaje solicitado, a excepción del piso, el blindaje deberá fijarse en áreas opacas por medio de elementos que garanticen que no habrá desprendimientos que permitan el paso de proyectiles después de los primeros impactos.

	
	El techo deberá estar blindado en Nivel III de la norma NU 0108.01, en acero balístico, el piso del vehículo deberá estar blindado con nylon y acero balístico anti-fragmentación, que deberá fijarse en forma tal que las capas deberán cubrir todo el piso en forma enteriza, para que haya protección anti-explosión, en todo caso que cumpla con la norma y el nivel requerido. 

	
	Los cortes del acero balístico deben realizarse en cortadoras laser o por chorro de agua asustadas por computador.

	
	 Especificar en la oferta espesor materiales opacos.

	Refuerzo de Estructura 
	Estructura: En acero balístico (anexar certificación del fabricante del material) reforzando las áreas de posos, parales, partes estructurales y defensa delantera. El techo debe llevar protección en todos los puntos críticos y ángulos de disparo (Corona).

	
	Traslapes: En las uniones de parales, en los cinturones, manijas, lámparas y chupas debe haber protecciones mediante traslape, así como en la unión del material opaco y la parte posterior de las farolas, todos los marcos de las puertas y ventanas deben contar con traslapes envolventes en acero balístico. Se debe realizar un diseño que permita la reparación o mantenimiento de las manijas de las puertas sin que afecte el blindaje.

	
	Suspensión: Se debe reforzar efectuando como mínimo modificación al sistema, sustituyendo los amortiguadores, resortes o espirales por unos de mayor capacidad que soporten el peso del blindaje. El vehículo deberá las condiciones de funcionamiento. El reforzamiento debe ser acorde al nivel de blindaje requerido.
	No aplica 
	Suspensión: Se debe reforzar efectuando como mínimo modificación al sistema, sustituyendo los amortiguadores, resortes o espirales por unos de mayor capacidad que soporten el peso del blindaje. El vehículo deberá las condiciones de funcionamiento. El reforzamiento debe ser acorde al nivel de blindaje requerido.

	
	Bisagras: Las Bisagras de todas las puertas deben ser remplazadas por unas que ofrezcan una resistencia tal, que soporte los problemas el peso adicional del blindaje para evitar descolgamientos, adicionando un templete para garantizar el buen funcionamiento de las mismas.

	Material transparente 
	Todos los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con películas de Polivinilo BUTYRAL o poliuretano y policarbonato en la cara anterior para proteger los ocupantes del vehículo. El espesor final que deben tener los cristales blindados debe ser el espesor de diseño que resulte de cumplir la norma NIJ 0108.01, para blindajes de nivel III.
	Todos los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con películas de polivinilo   o poliuretano y policarbonato en la cara anterior para proteger los ocupantes del vehículo. El espesor final que deben tener los cristales blindados debe ser el espesor de diseño que resulte de cumplir la norma NIJ 0108.01, para blindajes de nivel III A.
	Los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con películas de polivinilo butyral o poliuretano y policarbonato en la cara interior para proteger los ocupantes del vehículo. El espesor final que deben tener los cristales blindados debe ser el espesor final que resulte de cumplir la norma nivel IV NIJ de la NIJ 0108.01.

	
	El vidrio delantero al lado del conductor debe permitir una apertura de 12cm +/-4 cm.

	
	La apariencia del vehículo original debe conservarse en su totalidad.

	
	Todos los cristales deben estar unidos con la mayor asepsia de tal forma que no aparezcan hongos entre cristales durante los cinco años siguientes. Los cristales no deben presentar des laminación entre ellos durante los cinco años de vida útil, ni presentar distorsiones horizontales o verticales de imagen.

	
	Los vidrios deberán tener pestaña con refuerzo en acero balístico.

	
	No se aceptarán vidrios con burbujas o cámaras de aire.

	
	La diferencia con alguno de estos parámetros será motivo suficiente para rechazar el vehículo o para hacer efectivas las pólizas de garantía.

	
	Especificar espesor de los cristales.

	
	Los cristales deben traer incluido el tinte y la franja de acuerdo al calor del vehículo.

	
	El proceso de elaboración de los cristales debe cumplir con el reglamento técnico para acristalamiento de seguridad resistente a las balas para uso en vehículos automotores para su comercialización en Colombia, acorde a la Resolución obligatoria 0934 de 2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se debe anexar certificación de cumplimiento.

	Fijación 
	Se debe especificar el sistema de fijación de los materiales opaco y transparente (anexar gráfico).

	Bómper delantero y trasero
	reforzado (especificar en la oferta refuerzo)

	Llantas 
	Todas las llantas incluida la de repuestos con el sistema RUN FLAT TIRE (Insertos de plástico o aros de acero)

	Funcionalidad 
	El blindaje no debe afectar la funcionabilidad del vehículo, puertas, cinturones de seguridad y confort interior.

	Accesorios adicionales (opcionales) 
	Intercomunicador interior exterior del vehículo tipo manos libres

	
	centradoras puertas.

	
	Pito o claxon bitono para prelación de vía, sirena y alto parlante.

	
	Luces tipo led de color rojo y azul en la parte delantera y trasera, que no afecten la estética ni el sistema eléctrico original del vehículo.

	
	Cuatro luces estroboscópicas para señalización controladas con una fuente de poder de mínimo 300 FPM (flash por minuto, de operación manual o automática, instalados en las farolas y stop, de forma tal que no afecten la estética ni el sistema eléctrico original del vehículo del vehículo).

	
	Quinta puerta o compuerta interior (bulkhead door), pivotante sobre dos bisagras de alta resistencia que no permitan descolgamientos, la sección superior de la compuerta deberá estar equipada con un vidrio plano de observación empotrado en un marco de acero balístico que cumpla con los requerimientos del nivel blindaje solicitado.

	
	Deflector de artefactos explosivos en acero de mínimo 4.7 mm, instalado en el piso del vehículo cuyo fin es dispersar la onda explosiva
	No aplica 
	Deflector de artefactos explosivos en acero de mínimo 4.7 mm, instalado en el piso del vehículo cuyo fin es dispersar la onda explosiva.

	
	Cojinería en cuero de fabrica

	
	Vidrios polarizados





	ANEXO 3 PRUEBAS BALISTICAS 



	[bookmark: _Hlk233705870]El : El oferente deberá certificar en su oferta que conoce y acepta los términos establecidos en el siguiente 
cuadro:

	Prueba Balística 
	Los materiales de blindaje a emplear deberán superar la prueba balística respectiva. De acuerdo a lo estipulados en la norma NIJ 0108.01 para los niveles (III-III-A-IV). A excepción del material del piso.

	Nivel 
	El blindaje opaco y transparente deberá cumplir integralmente con las exigencias mínimas requeridas por la Norma NIJ 0108.01 Niveles (III-IIIA-IV). A excepción del material del piso.

	Costo 
	El costo de la prueba debe ser cancelado por el contratista.

	Probetas y muestras 
	Se requiere para las pruebas de tipo destructivo, dos probetas de material opaco (si al blindar se utilizan materiales diferentes al acero balístico solicitado para el interior del vehículo, se deben presentar probetas por cada material) y dos probetas de material transparente contra munición descrita en la tabla 1. Test Summary de la norma NIJ STANDAR 0108.1 BALLISTIC RESISTANT PROTECTIVE MATERIALS. No se debe presentar probeta para el material solicitado para el piso.

	Toma de muestras o probetas para la prueba balística 
	El adjudicatario en coordinación con el supervisor del contrato, deberán tomar dos probetas de los materiales balísticos transparentes y opacos (a excepción del piso) conforme a lo ofertado, para ser presentadas ante INDUMIL para la realización de las pruebas balísticas.

	Lugar y Fecha 
	Las pruebas de resistencia al material blindado (opaco y transparente) se realizarán dentro de los quince (15) días calendario, después de la aprobación de la garantía única y antes de iniciar el proceso de producción de los vehículos blindados, junto con el informe técnico suscrito por INDUMIL, donde refleje que supero las pruebas balísticas "informe de prueba de blindaje" de acuerdo a la norma solicitada, dichas pruebas debe ser realizadas en INDUMIL-Soacha y deben cumplir con los siguientes aspectos:

	
	· El adjudicatario deberá coordinar previamente a la prueba, con el supervisor del contrato, la selección del material a impactar sobre los lotes de material destinados al blindaje del vehículo.

	
	· El adjudicatario deberá coordinar la hora y fecha para la presentación de las pruebas balísticas dentro del plazo establecido por la administración.

	
	· El adjudicatario deberá acatar las normas de seguridad que indique INDUMIL al momento del ingreso.

	Número y distribución de los impactos 
	El número y distribución de impactos será el establecido por la norma NIJ 0108.01 para los niveles (III-III-A-IV).

	
	En cada impacto se verificará la no penetración de la probeta o muestra y del testigo.

















































LOTE #2
ANEXO 3 (MICROBÚS)

	MICROBÚS

	Justificación: la presente especificación técnica nace la necesidad institucional de adquirir componente vehicular con las características técnicas descritas, este tipo de automotor suele ser usado para el transporte de pasajeros por carretera urbana y rural de menor capacidad de pasajeros que un autobús. A nivel institucional, este vehículo es usado para el apoyo logístico al transporte en el servicio en todas las unidades a nivel nacional y cuando es modificado internamente para el apoyo específico de actividades del servicio de policía en diferentes especialidades.

	1. REQUERIMIENTOS TECNICOS

	Especificación 
	Descripción 

	Modelo
	Nuevo, no inferior al año de entrega.

	Cilindraje 
	Mínimo dos mil (2000) cc. 

	Combustible 
	Diesel o gasolina 

	Potencia 
	Mínima ciento treinta (130) hp. 

	Tipo de carrocería 
	Microbús 

	Transmisión 
	Mecánica o automática, mínimo cinco velocidades y reversa 

	Capacidad de carga
	Mínimo 10, máximo 19 pasajeros

	Tracción
	Cuatro por dos (4x2) tracción trasera o delantera o 4x4

	Sistema eléctrico
	El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando.

	Sistema de alimentación
	Inyección electrónica o common rail o inyección directa o Bi-turbo

	Encendido
	Electrónico.

	Dirección
	Lado izquierdo. Hidráulica o electrohidráulica progresiva o eléctrica progresiva.

	Suspensión 
	La suspensión delantera y trasera puede contar con una o más de las siguientes funciones:

Delantera:
-Independiente con espirales y barra estabilizadora; o 
-Independiente de doble horquilla y eje largo; o 
-Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora; o 
-Independiente doble barra oscilante más barra de torsión; o 
-Eje rígido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos.

Trasera: 
-Eje rígido con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos; o -Multibrazo con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora; o 
-Eje rígido, resortes de ballesta, amortiguadores telescópicos.

	Frenos 
	Frenos delanteros: discos ventilados o discos sólidos. 
Frenos traseros: discos ventilados o discos sólidos o tambor.

Con sistema ABS (Sistema de frenos antibloqueo) y/o EBD (Distribución de la fuerza de frenado electrónica) y/o BA (Asistencia al frenado de emergencia)

	Luces 
	Las contempladas en el reglamento del Ministerio de Transporte.

	Llantas y rines 
	Cinco (5) llantas con su respectivo rin el cual debe ser mínimo de 15" (pulgadas); homologadas por el Ministerio de Transporte; llanta de repuesto igual a las ofertadas, con su respectivo alojamiento.

	Capacidad del tanque de combustible 
	Mínimo 19 galones con tapa exterior. 

	Silletería
	Asientos delanteros individuales con ajuste deslizante, todas las sillas reclinables.

	Material de la cojinería
	Cuero o tela

	Seguridad pasiva
	- Airbag conductor obligatorio, (tripulante opcional) 
- Apoya cabezas asientos delanteros 
- Cinturones de seguridad de 3 puntos retractiles e inerciales con pretensores y limitadores de carga en asientos delanteros según Norma Técnica NTC 1570 o la norma que la modifique o sustituya. 
- Cinturones de seguridad de 2 o 3 puntos en asientos traseros según Norma Técnica NTC 1570 o la norma que la modifique o sustituya. 
- Cinturones de seguridad 
- Cabina diseñada para absorción de impactos 
- Tercer Stop 
- Lucas direccionales en retrovisores (Opcional) 
- Faros antiniebla (Opcional)

Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción ADAS (opcional), el cual está conformado por:
1. Sistema de detección de fatiga 
2. Alerta de cambio involuntario y de carril 
3. Alerta de tráfico trasero cruzado o el reconocimiento de señales de tráfico 
4. Mantenimiento activo en el carril 
5. Detección de ángulo muerto

	Control de emisiones
	Conforme a lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente. 

	Accesorios 
	- Aire acondicionado en cabina y parte trasera original de fábrica o ensamblado en el país (el oferente deberá brindar el mantenimiento requerido en el periodo de garantía y el servicio postventa exigido para el vehículo) 
- Radio AM/FM/USB/DVD y bluetooth mínimo cuatro (6) parlantes 
- Dos (2) brazos con cuchillas limpia brisas con sus respectivos motores 
- Lucas de encendido y apagado automático (opcional) 
- Película de seguridad en todos los vidrios 
-Cámara de reversa y sensor de estacionamiento 
- Lámpara de bodega 
-Conector frontal de doce (12) voltios 
-Lámpara porta placa trasera 
-Lucas exploradoras delanteras, luces traseras con luz media 
-Stop direccionales y reverso empotrados 
-Lucas internas de pasillo y de pasajeros según fabricante 
-Panel para control de luces puertas y accesorios 
-Parasol conductor 
-Calibrador electrónico de neumático en funcionamiento e instalado (VIGIA) para todas las llantas (opcional) 
-Cortinas para todas las ventanas (opcional) 
-Juego de tapetes de piso y demás elementos que son propios del vehículo para su funcionamiento.

Cintas retro reflectivas instaladas debidamente sobre una superficie adecuada, que evites su desprendimiento fácilmente del vehículo conforme a lo estipulado en la Resolución No. 0001572 - 03/05/2019 “Por la cual se reglamenta la instalación y uso obligatorio de cintas retro reflectivas.

	Equipo de protección y seguridad 
	El suministrado por el fabricante que como mínimo debe ofrecer lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002, que como mínimo debe tener lo siguiente:
1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo.
2. Una cruceta.
3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. Estas señales deberán colocarse a una distancia mínima de 30 metros adelante y atrás del vehículo.
4. Un extintor según norma técnica colombiana (NTC 1446).
5. Dos tacos para bloquear el vehículo
6. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
7. Llanta de repuesto.
8. Linterna.


Botiquín de primeros auxilios:
Un botiquín de primeros auxilios. Debe contener como mínimo los siguientes elementos: Yodopovidona solución antiséptico bolsa (120m), jabón, gasas, curas, venda elástica, Micropore rollo, algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratación oral, baja lenguas, suero fisiológico bolsa (250 ml), guantes de látex desechables, toallas higiénicas, tijeras y termómetro oral (según Resolución número 0001565 de 2014).

	Garantía técnica del vehículo 
	Los vehículos y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policía Nacional descritas en la presente especificación técnica, en este caso.

El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga garantía técnica para amparar los vehículos contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos. Esta garantía debe ser sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año libre de kilometraje, contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo por parte de la Policía Nacional.

	Del registro publico de la propiedad industrial de la marca
	La marca del chasis que se oferte deberá encontrarse inscrita dentro del registro público de la propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una antelación mínimo de 25 años contados a partir del cierre del proceso.

Para lo cual el oferente adjuntará documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción.

	2. REQUERIMIENTO ADICIONALES

	Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y beberán formularse con la oferta. Cuando a juicio de la Policía Nacional, se omita alguno de ellos y/o el contenido de los mismos sea insuficiente, esta podrá requerirlos; el no presentarlos dentro del plazo requerido dará lugar al rechazo de la oferta.

	ESPECIFICACIÓN 
	REQUERIMIENTO

	Información técnica detallada 
	La ficha técnica del fabricante debe especificar claramente: potencia máxima, torque máximo, revoluciones que alcanza, cilindrada, capacidad de carga y accesorios ofrecidos.

	Mantenimiento preventivo (Postventa) incluido en el costo del vehículo
	Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo para los automotores, sin costo adicional para la Policía Nacional incluyendo repuestos, insumos y mano de obra. Sin embargo, si la contratación es realizada por medio del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, se deberá cumplir con lo estipulado en el mismo; si la contratación no se realiza con el Acuerdo Marco de Precios, el oferente deberá cumplir con el programa detallado de actividades de mantenimiento establecido por la casa matriz, certificado por la persona encargada del servicio técnico del ensamblador del vehículo, fabricante o representante de la marca en el país, de acuerdo con el kilometraje hasta 50.000 km., para lo cual deberá informar por escrito las rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante incluyendo mano de obra, insumos y repuestos genuinos con las correspondientes cantidades y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento del vehículo objeto de esta contratación y la mano de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los costos directos e indirectos asociados a la atención de dichos servicios. Igualmente, deberá tener en cuenta actividades como: centrado de rines, sincronización, lavado de inyectores, cambio programado de partes o repuestos y en general cualquier actividad periódica recomendada por el fabricante para su adecuada manutención. 

El proponente será responsable por los daños generados al vehículo o a sus partes por la omisión de alguna de estas actividades o el cambio en la frecuencia de ejecución de las mismas.

	Infraestructura del servicio postventa
	Se debe anexar documento suscrito por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados por la marca fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, que puedan prestar los servicios de mantenimiento y postventa a nivel nacional.

La información debe incluir:
a. Razón social.
b. Nombre del representante legal.
c. Ubicación, dirección, teléfono y/o correo electrónico.

Además, se debe garantizar el mantenimiento como mínimo en las siguientes ciudades:

Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Quibdó, Montería, Bogotá, Puerto Inírida, San José del Guaviare, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué, Cali, Mitú, Puerto Carreño, Apartado, Barrancabermeja y Buenaventura.



En el evento en que el proponente no cuente con la totalidad de los concesionarios o talleres autorizados en las ciudades, deberá expedir certificación suscrita por el representante legal del proponente en el que se comprometa a garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los sitios en que la Policía Nacional lo requiera y en los plazos que determine el supervisor del contrato, conforme a las necesidades de la Policía Nacional”. 

En todo caso la responsabilidad por el servicio en estos talleres ante la Policía Nacional es exclusiva del adjudicatorio, sin que se pueda manifestar como eximente de responsabilidad el hecho de su subcontratista. 

	Garantía del servicio postventa 
	Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años.

	Material de consulta (incluido en el costo del vehículo)
	En el momento de la entrega del automotor el contratista deberá suministrar un manual para el usuario y un manual para el mantenimiento preventivo; se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario - preventivo).

	Capacitación (incluido en el costo del vehículo)
	El oferente efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacitación para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos del vehículo, seguridad vial y conducción a la defensiva con una intensidad horaria de mínimo 8 horas.

	Lugar de entrega
	Los vehículos deberán ser entregados en los lugares que se determine contractualmente.

	3. REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA 

	Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de los vehículos, en el momento de la entrega, el contratista debe cumplir las condiciones o aspectos establecidos en el siguiente cuadro. El oferente debe certificar en su oferta que conoce y acepta dichas condiciones.

	DESCRIPCIÓN

	El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Policía Nacional con vigencia de un año contado a partir de la entrega.

	El vehículo debe ser entregado con el pago de la tarjeta TIE (Tarjeta de Identificación Electrónica).

	Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para la Policía Nacional de acuerdo a la Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor del contrato indique.

	El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provista de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.

	Las especificaciones técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.

	A manera de información se deberá adjuntar las especificaciones técnicas originales del vehículo ofrecido en el momento de la oferta.

	Al momento de la entrega del vehículo el tanque de combustible debe estar a full.

	4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

	Para la aplicación de las siguientes normas debe utilizarse la actualización que esté vigente al momento de la verificación de los requisitos. En caso de que exista alguna inconsistencia o novedad en su aplicación esta debe ser consultada con el supervisor del contrato o la unidad contratante.

	Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".

	Resolución número 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte "por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito".

	Resolución número 06676 del 24 de diciembre de 2018 Reglamento de uso de la identidad e imagen de la Policía Nacional

	Resolución número 910 de 05 de junio de 2008 "por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.

	Resolución número 536 de 2019, por la cual se definen los contenidos que, en cuanto a seguridad vial, dispositivos y comportamiento, deba contener la información al público para los vehículos nuevos que se vendan en el país, la que deban llevar los manuales de propietario y se dictan otras disposiciones.

	Resolución No. 05884 del 27 de diciembre de 2019 "Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia".

	5. GLOSARIO

	DEFINICIONES

	Accesorios
	Que depende de lo principal o se le une por accidente. Tomado de DRAE

	Ficha técnica
	Es una herramienta con la que se cuenta para informar las características técnicas de un producto.

	Modelo
	Es el año de fabricación del vehículo que determina el fabricante.

	Post Venta
	Período posterior a la venta de un producto, en el que el vendedor o el fabricante garantizan ciertos servicios, especialmente la reparación. Tomado de DRAE

	Vehículo
	Medio de transporte de personas o cosas. Tomado de DRAE

	Cilindrada
	Denominación que se le da a la suma del volumen útil de todos los cilindros de un motor alternativo.

	Potencia
	Cantidad de energía producida o consumida por unidad de tiempo. Tomado de DRAE



LOTE #2
ANEXO 4 (MOTOCICLETA UNIFORMADAS (300 a 650cc)

	MOTOCICLETA PARA EL SERVICIO DE POLICIA ORIENTADO A LAS PERSONAS Y LOS TERRITORIOS 

	JUSTIFICACION

	Esta especificación técnica se crea con el fin de mejorar la prestación del servicio de Policía en las diferentes actividades tanto urbanas como rurales, siendo un vehículo esencial en el servicio de vigilancia a nivel nacional.

	1. REQUERIMIENTOS TECNICOS 

	Características mecánicas del bien
	Descripción técnica de la característica mecánica

	Tipo
	Doble propósito, Enduro, Off-road, Adventure, Turing, según sea la necesidad de la unidad, conforme se defina en el estudio previo.

	Modelo
	Nuevo, no inferior al año de entrega

	Cilindrada (Comercial)
	Mínimo de 300 cc. a 650 cc.

	Motor
	Cuatro tiempos

	Potencia
	Mínimo 24 hp (comercial)

	Torque
	Mínimo 25,5 N·m (comercial)

	Sistema de encendido
	Electrónico

	Sistema de alimentación
	Inyección electrónica

	Combustible
	Gasolina

	Caja de velocidades
	Mínimo cinco velocidades

	Transmisión
	Mecánica

	Frenos
	ABS en las dos ruedas

	Sistema eléctrico
	Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemas en pleno funcionamiento

	Luces
	Las reglamentadas por el Ministerio de Transportes, con sistema de encendido automático

	Llantas
	Las originales de fábrica, pueden ser modificadas a llantas doble propósito siempre y cuando sean de la misma marca recomendada por el fabricante, la modificación se realizará de acuerdo a la necesidad de la unidad o conforme se defina en el estudio previo.

	Rines
	Deben ser los originales de fábrica, rin mínimo de 17" para la llanta trasera y mínimo 19" para la llanta delantera, el diseño del rin debe ser de radios.

	Distancia entre ejes
	La distancia entre ejes mínimo de 1.425 mm

	Capacidad de tanque
	Capacidad mínima de 2,6 galones

	Tablero de instrumentos
	Digital

	Control de emisiones
	Debe cumplir con la Euro 3 o superior de acuerdo a la Ley 1972 de 2019

	Color
	Según lo establecido en la Resolución Nro. 2711 del 21/08/2024 "Por la cual se reglamentas especificaciones gráficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional", y/o demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

	Accesorios 
	Soporte lateral, protector inferior de motor en acero, este debe tener mínimo 2,3 mm de grosor y acabado con pintura electroestática de color negro, este no debe obstruir la ventilación del motor; parrilla porta maletero, sensor de inclinación o vuelco o caída o sistema con igual función de protección, protectores de manillar color verde de acuerdo a la imagen institucional.

	Garantía 
	Las motocicletas y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policía Nacional descritas en la presente especificación técnica.

	Kit de herramientas 
	Las suministradas por el fabricante que como mínimo debe ofrecer: una pinza, un alicate, una copa de bujías, un juego de 4 destornilladores (palay estrella), un calibrador de aire, un juego de 4 llaves mixtas, un hombresolo y un estuche porta herramientas.

	Elementos de protección 
	(02) Dos cascos de acuerdo a la Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD-0015 Casco de seguridad para motociclista (actualización vigente).

 (02) Dos impermeables de acuerdo a la Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD-0254 Impermeable de tres piezas en telavínilica (actualización vigente). 

(02) Juegos de rodilleras y coderas de acuerdo a la Especificación Técnica de la Policía Nacional ET-PN-301 Elementos de protección personal para motociclista (actualización vigente). 

(02) Pares de guantes de acuerdo a la Especificación Técnica de la Policía ET-PN-074 Guantes tipo motociclista (con reflectivo). 

 (01) Maletero de alta resistencia de color según los requerimientos de Policía Nacional, instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración, con un rango mínimo de 36 litros.

	
	Nota 1: los elementos de protección deben ser evaluados por parte del Grupo Control de Calidad de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional. 

Nota 2: se debe anexar certificación expedida por el oferente que acredite el cumplimiento del cien por ciento (100%) de lo establecido en las especificaciones técnicas. 

Nota 3: se debe dar cumplimiento a la Guía Técnica del Ministerio de Defensa GTMD-0004 Evaluación de la conformidad para los productos del sector defensa (actualización vigente).

	Sirena compacta 
	(01) Sirena compacta de tipo profesional de 30 vatios, con funciones de microcontrolador, con dos tonos de sirena tipo Policial con control instalado en la parte delantera de la motocicleta de fácil acceso y operabilidad, la sirena debe ser instalada en la defensa de la motocicleta en la parte media, y llevaras soportes antivibración.

	Luces LED Estroboscópicas 
	Dos (02) flashers delanteros tipo LED, compuestos mínimo de cuatro módulos emisores de luz compuestos de cuatro (04) leds lineales de ultra o super brillo led, de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, con variación de patrones de destellos, en colores azul, rojo y blanco, instalados en la defensa de la motocicleta conforme al diseño, una a cada lado, con soportes antivibración y garantizando su posición. 

Un (01) flasher trasero tipo LED, mínimo de cuatro módulos emisores de luz compuesto de cuatro (04) leds lineales de ultra o super brillo led, de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, con variación de patrones de destellos, en colores azul, rojo y blanco, instalado en la tapa superior del maletero, con soportes antivibración y garantizando su posición. 

El tamaño de las luces debe ser máximo de 6 cm de alto, por 10 cm de largo, por 2,5 cm de espesor sin contar la caja color negro, la cual debe tener puntas devanas o biseladas, debe contar con certificación SAE clase 1 y a su vez clasificación IP67 para resistencia contra el agua y polvo, el proveedor brindara garantía mínima de dos (02) años contados a partir de la fecha de recibido a satisfacción, por defectos de fabricación.

	Defensas 
	Defensa de un solo cuerpo, la cual deberá ser fabricada en tubo cold rolled de 1 ¼” de diámetro en calibre 14, de forma cónica que evite el vuelco, en pintura electroestática negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de unión motor chasis a través de una platina de ¼”;  y con un segundo soporte que la fije en la parte superior, el ancho de la parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, además a cada lado deberá llevar incorporado un soporte para la instalación de la luces, y a la vez un porta tonfa.

	Del registro Público de la propiedad industrial de la marca 
	La marca de la motocicleta que se ofrece deberá encontrarse inscrita dentro del registro público de la propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una antelación mínimo de 8 años contados a partir del cierre del proceso.

	
	Para lo cual el oferente adjuntara documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción.

	2. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

	Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberán formularse con la oferta. Cuando a juicio de la Policía Nacional, se omita alguno de ellos y/o el contenido de los mismos sea insuficiente, esta podrá requerirlos; el no presentarlos dentro del plazo requerido dará lugar al rechazo de la oferta. 

	Requerimiento Especifico 
	Descripción

	Información Técnica detallada 
	La ficha técnica del fabricante debe especificar claramente: potencia máxima, torque máximo, revoluciones que alcanza, cilindrada, capacidad del tanque de combustible, distancia entre ejes y accesorios ofrecidos.

	Garantía del servicio postventa
	Certificación emitida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años.

	Mantenimiento preventivo incluido en el costo de la motocicleta
	Adicional al mantenimiento mínimo requerido por la Policía Nacional, el oferente debe anexar en su propuesta y cumplir con el programa detallado de actividades de mantenimiento establecido por la casa matriz, certificado por la persona encargada del servicio técnico del ensamblador de la motocicleta, fabricante o representante de la marca en el país, de acuerdo con el kilometraje y mínimo 24.000 km, discriminando para cada una de las revisiones e incluyendo mano de obra, insumos y repuestos genuinos y/o originales con las correspondientes cantidades y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento del vehículo objeto de esta contratación, durante los primeros veinticuatro mil kilómetros (24.000 km), y la mano de obra para realizar los trabajos que incluyan todos los costos directos e indirectos asociados a la atención de cada servicio. El proponente será responsable por los daños generados al vehículo o a sus partes por la omisión de alguna de estas actividades o el cambio en la frecuencia de ejecución de las mismas.

	Infraestructura del servicio postventa 
	Se debe anexar documento de certificación emitida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados donde se prestará este servicio de mantenimiento y postventa a nivel nacional. 

La información debe incluir: 
a. Razón social 
b. Nombre del representante legal 
c. Ubicación, dirección, teléfono y/o fax. 
d. Puestos de trabajo disponibles para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos objeto del contrato. 
e. Certificar experiencia de mínimo cinco (05) años en mantenimiento en la marca ofertada, para el concesionario o taller que efectúe los mantenimientos, expedida y firmada por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país. f. Dicha información será verificada por funcionarios de la Policía Nacional designados para tal fin. 

Se requiere constancia que el proveedor puede garantizar como mínimo el mantenimiento en las siguientes ciudades:


Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Quibdó, Montería, Bogotá, Puerto Inírida, San José del Guaviare, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué, Cali, Mitú y Puerto Carreño.

 En el evento en que el proponente no cuente con la totalidad de los concesionarios o talleres autorizados en las ciudades, deberá expedir certificación suscrita por el representante del proponente en el que se comprometa a garantizar la prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, en los sitios en que la Policía Nacional los requiera y en los plazos que determine el supervisor del contrato conforme a las necesidades de la Policía Nacional. 

En todo caso la responsabilidad por el servicio en estos talleres, ante la Policía Nacional será exclusiva del adjudicatario, sin que se pueda manifestar como eximente de responsabilidad el hecho de su subcontratista.

	Garantía técnica del vehículo. 
	El proponente deberá ser; representante legal ensamblador de la marca o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, adicionalmente, manifestará en su propuesta que otorga garantía técnica para amparar las motocicletas contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra, los repuestos y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos.

	
	Esta garantía debe ser sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año, libre de kilometraje, contados a partir del recibo a satisfacción de la motocicleta por parte de la Policía Nacional.

	Material de consulta (incluido en el costo de la motocicleta)
	En el momento de la entrega de la motocicleta el contratista debe suministrar un kit de manuales que consten de un (01) manual general de reparación de la moto y un (01) manual de partes donde aparezcan las referencias, el listado oficial de precios para los repuestos a la fecha de entrega, emitido por el fabricante, ensamblador o representante de la marca en el país (preferiblemente en medio magnético y en idioma español), como lo determine el supervisor del contrato.

Para aquellos vehículos que incluyen en el manual del usuario el mantenimiento preventivo, se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario - preventivo).

	Lugar de entrega 
	Las motocicletas deberán ser entregadas en los lugares que determine el supervisor. 

	Capacitación 
	El oferente, en coordinación con el supervisor, durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de las motocicletas, deberá realizar una capacitación para el personal que indique el supervisor del contrato, sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos de la motocicleta, seguridad vial, con una intensidad horaria mínimo de 4 horas, esta capacitación podrá se presencial, virtual o mixta, de acuerdo a la necesidad de la unidad en coordinación con el supervisor del contrato o quien haga sus veces.

	3. REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA 

	Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de la motocicleta, al momento de la entrega, el contratista deberá cumplir las condiciones o aspectos establecidos descritos a continuación.

	Descripción 

	El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Policía Nacional con vigencia de un año contado a partir de la entrega.

	Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerado de todo gravamen e impuestos para la Policía Nacional de acuerdo a le Resolución Nro. 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor del contrato indique, de acuerdo al plan de distribución.

	El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provisto de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte, y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.

	Las fichas técnicas suministradas por el contratista deben corresponder a las fichas técnicas originales del fabricante o del ensamblador, no por la firma vendedora.

	A manera de información, se deberá adjuntar ficha técnica original de la motocicleta ofrecida en el momento de la oferta.

	En el momento de la entrega de la motocicleta, esta deberá estar full de combustible.

	4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

	Ley 769 del 06/07/2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".

	Resolución Nro. 0012379 del 28/12/2012 "Por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito".

	Resolución Nro. 2661 de 24/07/2017 "Por la cual se modifican los artículos 4°, 8° y 12 y se adiciona un Capítulo a la Resolución 12379 de 2012, modificada por las Resoluciones 5748 de 2016, 2501 de 2015, 3798 y 3405 de 2013".

	Resolución Nro. 536 de 27/09/2019 "Por la cual se definen los contenidos que, en cuanto a seguridad vial, dispositivos y comportamiento, deba contener la información al público para los vehículos nuevos que se vendan en el país, la que deban llevar los manuales de propietario y se dictan otras disposiciones".

	Resolución Nro. 05884 del 27/12/2019 "Manual para la administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia, Modificado por Resolución 01791 del 08/06/2021".

	Resolución Nro. 762 de 2022 "Por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones".

	Resolución Nro. 2711 del 21/08/2024 "Por la cual se reglamentan las especificaciones gráficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional".

	Objetivo estratégico OE4 "Diseñar e implementar un modelo de gestión distribución de recursos logísticos y financieros con enfoque territorial", y plan de acción de acción DILOF_2024_OE4 Administración y optimización de los recursos en la Policía Nacional.

	Comunicación oficial Nro. GS-2025-008371-DILOF del 16/03/2025, en la cual se citan proveedores para estudiar y establecer los requisitos fundamentales de calidad, seguridad y protección al medio ambiente durante la etapa de actualización del documento.

	Comunicación oficial Nro. GS-2025-008902-DILOF del 20/03/2025, en la cual se informa el señor brigadier general los avances realizados por el grupo de movilidad de la Dirección Logística y Financiera.

	Comunicación oficial Nro. GS-2025-009951-DILOF del 31/03/2025, en la cual se solicita asistencia a la mesa técnica de trabajo a personal del Grupo Servicio de Policía de la jefatura Nacional del Servicio de Policía Nacional, responsables de los grupos de movilidad de la Policía Metropolitana de Bogotá.

	Acta de reunión Nro. AC-2025-000848-DILOF del 21/03/2025, donde se definieron criterios de evaluación como seguridad.

	Acta de reunión Nro. AC-2025-001055-DILOF del 01/04/2025, donde se definieron criterios de postventa, potencia, maniobrabilidad, pruebas que se incluirán en el protocolo de la prueba de campo.

	Acta de reunión Nro. AC-2025-001341-DILOF del 19/04/2025 en la cual se reunieron instructores de la escuela de seguridad vial (ESEVI), para definir el protocolo de pruebas para el manejo de motocicletas presentadas por empresas interesadas.

	Acta de reunión Nro. AC-2025-001423-DILOF del 25/04/2025 en la cual se evaluaron y seleccionaron los estándares técnicos y de seguridad requeridos, con el fin de actualizar la especificación técnica.

	Acta de reunión Nro. AC-2025-001678-DILOF del 21/05/2025 donde se realizó mesa de trabajo de las pruebas a las motocicletas para evaluar y seleccionar los estándares técnicos y de seguridad requerido.

	Acta de reunión Nro. AC-2025-001847-DILOF del 03/06/2025 en la cual se realizó mesa de trabajo con grupos de movilidad a nivel nacional por medio electrónico.

	Correo electrónico No. 060-ESEVI - ADMOS del 01/05/2025 Informe Test Drive de Motocicletas para el servicio de Policía suscrito por el SC. Freddy Fernando Clavijo, jefe administrativo ESEVI.

	GLOSARIO

	Definiciones

	Accesorio 
	Utensilio auxiliar para determinado trabajo o para el funcionamiento de una maquina 

	Cilindrada
	Denominación que se le da a la suma del volumen útil de todos los cilindros de un motor alternativo 

	Postventa
	Periodo posterior a la venta de un producto, en el que el vendedor o el fabricante garantizan ciertos servicios, especialmente la reparación 

	Euro 3 
	Las normas Euro son aquellas en las que se establecen límites para las emisiones de gases contaminantes que se generan por el uso de vehículos. Estos límites son determinados por la Unión Euro se ajustan frecuentemente.





Firma del representante legal o persona natural 
CC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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