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FICHA TÉCNICA LOTE # 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA  
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” 
Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente y será causal de rechazo. 
Por lo anterior, con el diligenciamiento de la presente ficha se considera que acepta el cumplimiento a cabalidad de la información del siguiente cuadro:
VEHICULO TACTICO LIVIANO TRANSPORTE DE PERSONAL – No. JEMPP- CEDE4-DIETE – ET- 01418/TRA – 1
1. OBJETO:
Esta especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos que debe cumplir la adquisición de vehículos tácticos blindados de transporte de tropa para el Ejercito Nacional. 
2. DEFINICION Y APLICACIÓN: 
Ficha técnica vehículo táctico liviano de transporte de tropa. 
2.1 DEFINICIONES: 
Especificación técnica vehículo tácticos livianos blindados para transporte de tropa. 
2.2 APLICACIÓN: 
Transporte de personal con sistemas utilizados en plataformas sistematizadas de comunicaciones en áreas y vías con terrenos irregulares y de difícil acceso. 
3. REQUISITOS:
3.1 REQUISITOS GENERALES 
Especificaciones técnicas vehículos livianos blindados para transporte de pasajeros. 
3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS
	DESCRIPCION
	DESCRIPCION TECNICA

	
TIPO
	Vehículo que cumpla especificaciones técnicas (APC), para funcionar u operar en todas las latitudes del territorio colombiano. Blindado para transporte de personal. 

	MODELO
	No inferior al año de entrega.

	PESO BRUTO VEHICULO
	Máximo 10.000 kg 

	CARGA UTIL MINIMA (YA CARROZADO)
	Mínimo 1.350kg. 

	CAPACIDAD DE PASAJEROS
	Mínimo 10

	
DISTRIBUCION DE PASAJEROS ACORDE A NECESIDAD
	Conductor y tripulante se ubican en la parte delantera del vehículo con sillas individuales, mínimo 4 pasajeros ubicados en la parte posterior por lado y lado, la ubicación de la silletería será convenida con el supervisor del contrato o gerente proyecto y deben permitir condiciones de embarque y desembarque rápido. 

	

NIVEL DE PROTECCIÓN
	Nivel III de la norma NIJ 0108.01 o equivalente. 

Mínimo II norma OTAN – STANAG (cubículo de motor, protector de transmisión) o equivalente. 

Se debe anexar certificación de cumplimiento expedida a la empresa fabricante por un laboratorio certificado. 

	


DISEÑO
	Piso en “V” con casco deflector antiminas Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) 

Se deben presentar diseño del vehículo al supervisor del contrato o gerente proyecto en el que se muestre la configuración exterior y la distribución interior para su aprobación y posterior fabricación. El diseño se debe cumplir con el nivel balístico de protección solicitado. 

	LONGITUD
	Entre 5000mm hasta 7500mm 

	ALTURA
	Máximo 2700mm sin referenciar la torreta

	ANCHO
	Hasta 2500mm sin espejos

	ANGULO DE ENTRADA
	Mínimo 35° 

	ANGULO DE SALIDA
	Mínimo 30°

	ESCRIPCION DEL BLINDAJE
	En acero balístico a la vista. 

El blindaje deberá fijarse en las áreas opacas por medio de elementos que garanticen que no habrá desprendimientos que permitan el paso de proyectiles o que los sistemas de fijación se conviertan en proyectiles después de los primeros impactos. 
Debe incluir: sistema MOLLE metálico interno en el techo, laterales y puertas

Cubrimiento adicional para el piso antideslizante con absorción de impactos. 

Bolsillos tácticos laterales

Sistemas de aseguramiento y apoyo superior a los tripulantes 

Central digital de mandos tácticos 

Colores exterior e interior de acuerdo a la directiva del Ejercito

Sistema de aseguramiento de armas en puertas y laterales 
Cabrestante (Winch) de 15000 libras mínimo. 

Acondicionamiento para instalar mástil con certificación de la Estándar Militar. 

Los cortes del acero balístico deben realizarse en cortadoras laser o por presión de corte (caudal de agua) asistidas por computador. 

Protegido en las partes laterales, frontal, techo, piso, y sistemas ubicados debajo del vehículo 

	
	Piso V deflector, el blindaje debe ser reparable en caso de daños, en las placas adicionales deben ser reemplazables. 

	
	Todos los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con películas de Polivinyl BUTYRAL o poliuretano y policarbonato en la cara anterior para proteger los ocupantes del vehículo. El espesor final que deben tener los cristales blindados debe ser el espesor de diseño que resulte de cumplir como mínimo la norma NIJ 0108-01 nivel III, o sus similares para el blindaje acordado. 
Todos los cristales deben estar unidos con la mayor asepsia de tal forma que no aparezcan hongos entre cristales durante los tres años siguientes. Los cristales no deben presentar deslaminación entre ellos durante los tres años de vida útil, ni presentar distorsiones horizontales o verticales de imagen. 

El proceso de elaboración de cristales debe cumplir con el reglamento técnico para acristalamiento de seguridad resistente a las balas para el uso de vehículos automotores para su comercialización en Colombia acorde a la resolución obligatoria 0934 de 2008 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Se debe anexar certificación de cumplimiento de la empresa blindadora. 
No se aceptarán vidrios con burbujas o cámaras de aire. La diferencia con alguno de estos parámetros será motivo suficiente para rechazar el vehículo o para hacer efectivas las pólizas de garantía. 

	
	Protección total del compartimiento de motor, Cárter y caja de velocidades en acero balístico igual al nivel solicitado. 

	
	Parrilla frontal blindada, fija e integrada a la estructura, con diseño en ángulo que brinda protección al radiador contra disparos frontales. La parrilla frontal blindada no afecta la refrigeración normal del vehículo. 

	
	Protección contra minas antipersonales y fragmentarias en la totalidad del vehículo incluyendo la parte inferior 

	
	Todos los sistemas neumáticos e hidráulicos (mangueras), eléctricos (cableado), protegidos con recubrimiento en material resistente al calor y al corte.

	
	Debe incluir orificios (bota fuegos o puertos de disparo) como mínimo cuatro por cada lado y uno en la parte trasera.

	
	Capot de apertura que permita el fácil acceso al compartimiento del motor. No se aceptan vehículos COE

	
PUERTAS
	Dos, para el conductor y copiloto (Una a cada lado) de accionamiento mecánico. 

	
	Dos traseras de accionamiento mecánico de embarque y desembarque rápido. 

	

SILLETERÍA
	En material de alta resistencia, autorretardante al fuego cómodo para un fusilero que porta chaleco arnés con armamento, cinturón y/o arnés de sujeción de alta resistencia. Ocupantes en posición de embarque y desembarque. 

	ESCOTILLAS
	Vehículo debe tener una escotilla de salida en caso de emergencia en la parte superior. 

	
DISPOSICION TORRETA
	En la parte superior debe tener un anillo giratorio con escudo protector para espalda y frente. Opcional de acuerdo con la solicitud formal por Gerente Proyecto. 

	DISTANCIA DE LA CARROCERIA AL PISO
	Mínimo 350mm. 

	INCLINACION LATERAL
	Mínimo 30%

	GRADIENTE
	Mínimo 60%

	RADIO DE GIRO
	Máximo 13500mm curva a curva

	COMBUSTIBLE
	Diesel. 

	CILINDRAJE
	Mínimo 6500 cc

	MOTOR
	Comercial disponible en el comercio colombiano. 

	SISTEMA DE ALIMENTACION
	Combustible Diesel, inyección mecánica o electrónica, con filtro y separador de agua. 

	TIPO DE ASPIRACION
	Turbo alimentado- intercooler. 

	POTENCIA MINIMA
	300 HP

	TORQUE MINIMO
	600 lb/pie 

	AUTONOMIA
	Mínimo 500 km

	CONTROL DE EMISIONES
	Debe cumplir con las normas ambientales estipuladas para Colombia a la fecha de entrega del vehículo. 

	SISTEMA DE DIRECCIÓN
	Hidráulica servoasistida, o electro asistido, volante a la izquierda. 

	CHASIS INDEPENDIENTE O MONOCASCO
	Base de chasis independiente con largueros de sección o monocasco. Para cualquiera de los dos tipos el sistema debe soportar el vehículo blindado o plena carga. 

	DISTANCIA ENTRE EJES
	Rango entre 2900 mm hasta 4300 mm. 

	CAJA DE TRANSFERENCIA
	4X4 original de fábrica, no se aceptan adaptaciones. Heavy Duty 

	NUMERO DE EJES
	Dos. 

	SUSPENSION
	Diseñada para soportar el vehículo a plena carga considerando PAX de 110 kilos cada uno (fusilero mas equipo de combate) 

	SUSPENSION DELANTERA
	Eje rígido, resortes helicoidales y/o ballestas, amortiguadores y barra estabilizadora. 

	SUSPENSION TRASERA
	Eje rígido, ballestas, amortiguadores, barra estabilizadora. 

	CAPACIDAD EJES
	Ejes delantero y trasero para trabajo pesado

	
SISTEMA DE FRENO
	Asistidos en las 4 ruedas (ABS) 

	
	Frenos de disco

	
	Parqueo de seguridad mecánico o guaya. 

	
	Circuito protegido por el blindaje 

	TANQUE COMBUSTIBLE
	El tanque de combustible debe estar protegido completamente por el blindaje. Con capacidad mínima de 30 galones. 

	CAPACIDAD DE VADEO
	Mínimo 800 mm. 

	

SISTEMA ELÉCTRICO
	Soporta todos los sistemas cuando están funcionando. 

	
	Alternador: Mínimo doble alternador, 370 Amperios. 

	
	Batería: Mínimo dos, 78 amperios. 

	
	Inversor o convertidor de corriente que permitan conectar varios accesorios eléctricos a 110 voltios y puertos de 24 voltios. 

	EXOSTO
	Está provisto de una protección en malla, para evitar que sea obstruido durante manifestaciones. 

	

COLOR
	El color e identificación institucional (logotipos y empadronamiento) del vehículo debe estar acorde a lo indicado en la directiva N° 00000050 del 2021 Planeamiento Logístico -anexoG Planeamiento de Transportes. 

	RINES DELANTEROS, TRASEROS Y REPUESTOS
	Mínimo 19 pulgadas tipo Militar. 

	LLANTAS
	Radiales todo terreno con sistema RUN FLAT TIRE

	SISTEMAS DE CONTROL CLIMATICO PARA LA TRIPULACION
	Doble Aire acondicionado, Sistema de aire acondicionado central con distribución uniforme para todo el interior con renovador de aire. 

	


HERRAMIENTAS
	Un gato hidráulico con la capacidad de levante para la tanqueta a plena capacidad de carga. 

	
	Un equipo de carretera de acuerdo con lo exigido por el Código Nacional de Tránsito. 

	
	Una cruceta para soltar las tuercas de las llantas. 

	
	La herramienta esta dispuesta en su respectivo compartimiento militar con seguro. 

	ACCESORIOS
	Intercomunicador interior/exterior del vehículo de 100w. 

	
	Ganchos de arrastre delanteros y traseros con capacidad para halar el vehículo blindado a plena carga, estribos, luces tácticas delanteras y posteriores, sillas independientes, piso antideslizante. 
Dos reflectores ubicados en la parte superior del techo por cada lado protegidos. 
Sistema Molle interior metálico

Cámara trasera de reversa, cámara térmica.



REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberán formularse con la oferta. Cuando a juicio del Ejercito Nacional, se omita alguno de ellos y/o el contenido de los mismos sea insuficiente. Este podrá requerirlos; el no presentarlos dentro del plazo requerido dará lugar a la evaluación pertinente. 
	ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

	INFORMACIÓN TÉCNICA
	Las ofertas deben contener la ficha técnica detallada y actualizada de los vehículos en idioma español.

	GARANTÍA TÉCNICA DEL VEHÍCULO
	El proponente deberá otorgar una garantía técnica para amparar el vehículo blindado contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos. Esta garantía debe ofrecerla sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de dos (2) años o 40.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo por parte de la institución. Anexar certificación del fabricante o ensambladora o representante de la marca en el país. 

	GARANTIA DEL SERVICIO POSTVENTA
	Certificación expedida por el departamento técnico o representante o equivalente según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de los repuestos para los vehículos ofertados por un tiempo mínimo de 10 años. 

	

INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO POSTVENTA
	Anexar información certificada por el fabricante, ensamblador o representante de la marca en el país, sobre la red de concesionarios y/o talleres que ofrezca a nivel nacional. 

	
	La información incluye: 

	
	A. Razón Social.

	
	B. Nombre del representante legal

	
	C. Ubicación (dirección, teléfono, y fax). 

	SERVICIO POSTVENTA
	El tiempo de respuesta del servicio Postventa en mantenimiento menores será de diez días, contados a partir del recibo por el proveedor de la comunicación del Ejercito. Se debe anexar el programa de mantenimiento.  

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO EN EL COSTO DEL VEHICULO) 
	Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo en los talleres autorizados por la marca por un periodo mínimo de dos (2) año o 40.000 kilómetros, sin costo adicional para la entidad y debe cumplir con las siguientes características: 
El proponente debe garantizar que el mantenimiento preventivo de los vehículos se realizara de acuerdo con lo establecido en el plan de mantenimiento libro de garantía o manual del conductor. 
El mantenimiento debe incluir la mano de obra, insumos y repuestos genuinos de acuerdo con el listado oficial del fabricante, importador o ensamblador. Debe incluir los repuestos genuinos de consumo constante (pastillas, bandas, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, aceite, grasa, liquido de frenos, baterías, bombillos, fusibles) y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento del vehículo objeto de esta contratación, durante dos (2) año o 40.000 kilómetros como mínimo, y la mano de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los costos directos e indirectos asociados a la atención de dichos servicios. 
El servicio de mantenimiento debe ser prestado por talleres indicados por el oferente
Manual de operación y mantenimiento con copia digital
El proveedor garantizará por escrito que el mantenimiento preventivo y programado será durante un ciclo de vida útil de quince (15) años y diez (10) años más de extensión para un total de veinticinco (25) años, dado por la casa del fabricante, siempre y cuando se hallan cumplido los mantenimientos previstos con la casa fabricante. 



CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DE LOS VEHICULOS
Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de los bienes, en el momento de la entrega, el contratista debe cumplir las condiciones o aspectos establecidos en el siguiente cuadro.
	DESCRIPCIÓN

	El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre del Ejercito Nacional con vigencia de un año contado a partir de la entrega y consignación pago de tarjeta de identificación electrónica (TIE) para exención peajes. 

	El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provisto de los dispositivos que para la fecha de compra haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las ultimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente. 

	El vehículo en el momento de la entrega deberá ser suministrado con material de consulta escrito y/o en medio magnético y en idioma español. Se debe incluir un manual de operación y de mantenimiento preventivo

	Al momento de la entrega el vehículo el tanque debe ir lleno de combustible. 



3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO 
3.3.1 Empaque. 
N/A
3.3.2 Rotulado. 
N/A
4. TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO: 

4.1 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO PARA EVALUAR LOS REQUISITOS GENERALES Y REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO
Para la recepción de esta clase de vehículos se debe confrontar las especificaciones técnicas del contrato con el vehículo en físico por parte del comité técnico evaluador, detallar el aspecto de la carrocería, chasis, pintura y acabados, en la parte mecánica verificar tipo y clase de accesorio como filtros, depósitos, cajas fusibles, copas, etc. Verificar accesorios y sistemas de instalación especial en el vehículo. 
Mecanismo, sistema o conjunto que se observe en mal estado o fuera de servicio debe ser informado al supervisor del contrato o gerente proyecto para que se tome la acción correctiva del caso por parte del contratista. 

4.1.1 Muestreo 
La verificación de especificaciones técnicas al momento de la recepción se debe realizar inspección del vehículo uno a uno. 

4.1.2 Criterios de aceptación o rechazo para requisitos generales y requisitos de empaque y rotulado 
Mecanismo, sistema o conjunto que se observe en mal estado o fuera de servicio debe ser informado al supervisor del contrato para que se tome la acción correctiva del caso por parte del contratista, 

4.2 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO PARA EVALUAR REQUISITOS ESPECIFICOS. 
Para la recepción de esta clase de vehículos se debe confrontar las especificaciones técnicas del contrato con el vehículo en físico por parte del comité evaluador, detallar el aspecto de la carrocería, chasis, pintura y acabados, en la parte mecánica verificar tipo y clase de accesorio como filtros, depósitos, cajas fusibles, copas, etc. Verificar accesorios y sistemas de instalación especial en el vehículo. 

Mecanismo, sistema o conjunto que se observe en mal estado o fuera de servicio debe ser informado al supervisor del contrato para que se tome la acción correctiva del caso por parte del contratista. 

4.2.1 Muestreo 
La Verificación de especificaciones técnicas al momento de la recepción se debe realizar inspección del vehículo uno a uno. 

4.2.2 Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos específicos 
Mecanismo, sistema o conjunto que se observe en mal estado o fuera de servicio debe ser informado al supervisor del contrato para que se tome la acción correctiva del caso por parte del contratista. 

5. METODO DE ENSAYO: 
Al vehículo se le realizarán pruebas de desempeño, destreza y comportamiento a nivel técnico mecánico por un periodo no mayor a 2 días, en donde se realizarán pruebas de carretera y campo traviesa con el fin de ponderar el grado de eficiencia de todos los sistemas y mecanismos. 

Personal de técnicos efectuaran una revista técnica al vehículo antes de que se efectúen los ensayos y pruebas definitivas. El lugar y fecha de las inspecciones se coordinarán con el representante del vehículo.

SISTEMAS A EVALUAR

· MOTOR
· CAJA DE CAMBIOS
· CAJA DE TRANSFERENCIAS DE VELOCIDADES
· DIFERENCIALES
· RUEDAS
· BASTIDOR 
· SUSPENSION 
· DIRECCION 
· FRENOS
· CABINA
· SISTEMA ELECTRICO 
· SISTEMA DE REFRIGERACION 
· RENDIMIENTO
· AUTONOMIA

Dicha evaluación será enfocada al comportamiento del vehículo en situaciones extremas realizando el trabajo normal para un vehículo de similares características técnicas. 

PRUEBAS A REALIZAR CON EL VEHICULO 

a) VELOCIDAD: 
Llevar el vehículo hasta su máxima velocidad de crucero anotando el valor indicado en el velocímetro del vehículo. 

b) MAXIMA PENDIENTE SUPERABLE: 
Se debe disponer el vehículo frontalmente con obstáculo que tenga 60 grados de inclinación. 

c) PENDIENTE LATERAL MAXIMA SUPERABLE: 
Se debe disponer el vehículo lateralmente en una pendiente de 36 grados y sortear el obstáculo. 

d) CONSUMO COMBUSTIBLE: 
Se debe corroborar la autonomía del vehículo de km/gl. Recorriendo el kilometraje indicado. Verificando el consumo con la ayuda del indicador del nivel de combustible. Anotar este valor. 

e) VADEO: 
Se debe pasar el vehículo por un terreno en el que esta la presencia de elementos como lodo, fango y agua hasta por una altura mínima de 800mm.

f) ARRANQUE DEL VEHICULO EN PENDIENTE: 
Se debe arrancar el vehículo en una pendiente max. 70% (63 grados de inclinación) terreno PAVIMENTADO, RIZADO Y DESTAPADO verificando el comportamiento del motor (Potencia) Vs Torque transmitido a los ejes de las llantas. 

g) POTENCIA DE FRENADO: 
Llevar el vehículo hasta la velocidad máxima de crucero y aplicar el freno del vehículo hasta que su velocidad sea cero. Medir la distancia de frenado indicando la velocidad máxima. 

h) ESCUALIZACION SUSPENSION: 
De acuerdo a las pruebas b y c se debe evaluar el comportamiento de la suspensión delantera y trasera. 

i) PRUEBA DE ARRASTRE: 
Se debe someter al vehículo a tractar otro vehículo de similares características de peso y volumen en los siguientes terrenos plano fangoso, plano pavimentado, plano rizado, terreno escarpado ondulado y en pendiente ascendente de 20% (18 grados de inclinación). Se debe evaluar el comportamiento en cada tipo de terreno. 

j) ESTADO DE FUNCIONAMIENTO VEHICULO ANTES DE LAS PRUEBAS 
Antes de realizar las pruebas se debe tomar los valores y niveles de los fluidos, realizar una inspección detallada del estado del vehículo en todos sus sistemas. 

k) ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DESPUES DE LAS PRUEBAS: 
Se debe realizar una inspección detallada de todos los sistemas y mecanismos con el fin de realizar un comparativo del comportamiento del vehículo evaluando las posibles fallas presentadas durante las pruebas. Esta inspección debe ser asesorada y ejecutada por el representante de la empresa. 

i) CANTIDAD DE PRUEBAS: 
Se debe realizar por lo menos dos (02) pruebas en forma repetitiva de cada una de las indicadas anteriormente, para confrontar la información emitida por cada una de ellas y concluir la evaluación del comportamiento del vehículo.

Cada prueba debe realizarse de acuerdo a la capacidad de carga del vehículo (Cupo Completo de Pax)  

6. APENDICE: 
6.1 NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE
· Mínimo Nivel III Norma NIJ 0108.01 para la estructura del vehículo. 
· Mínimo II Norma OTAN – STANAG (para protector de transmisión y piso) 
· Normas CSA 22-2, 107.- UL458, compatible con la potencia MIL-STD-1275E autobús y opcional MIL-STD810F, para cámaras de vigilancia de largo alcance, cámaras térmicas, sistema de pantalla de video, así como para los diferentes conversores e inversores y la estructura para montaje de todos los equipos y baterías dentro del vehículo.

6.2 ANTECEDENTES 
N/A
7. ANEXOS: 
N/A

8. CONTROL DE REVISIONES: 
	Revisión y/o Actualización
	Modificaciones
	Fecha

	


00
	Se estructura la presente especificaciones técnicas de acuerdo a la solicitud elevada al jefe del departamento de logística por intermedio del oficio No 0119003865902 de fecha 27-05-2019 donde se requiere actualizar y/o elaborar especificaciones técnicas de vehículos de mando y control y transporte de tropa según necesidades de la unidad las que quedaron estipuladas en los CREI, CCOES y CREI AFEAU…
	


31-OCT-2019

	01
	Se realiza los siguientes cambios de acuerdo a requerimiento CENAC convenios (CENACCONV) con numero de radicado 2022184004674623. 

CARGA UTIL MINIMA (YA CARROZADO) 1350Kg 
LONGITUD Entre 5000mm hasta 7500mm 
ALTURA Máximo 2700mm sin referenciar la torreta
ANCHO Hasta 2500 mm sin espejos
COLOR, El color e identificación institucional (logotipos y empadronamiento) del vehículo debe estar acorde a lo indicado en la directiva N°00000050 del 2021 Planeamiento logístico -anexo G Planeamiento de Transportes. 
POTENCIA 300HP
TORQUE 600lb-pie

Se elimina párrafos de experiencia de la marca y experiencia del proponente.

	23-03-2022






Firma del representante legal o persona natural 
CC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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