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1. ESPECIFICACION TECNICA: SILLAS DE OFICINA 

2. UNIDAD SOLICITANTE: GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL

3. VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a las normativas técnicas y vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	SILLAS DE OFICINA (SILLA TIPO 1)

	1.1
	Marca: 
	Especificar si aplica
	
	

	1.2
	Modelo:
	Especificar si aplica
	
	

	1.3
	Cantidad:
	13 unidades
	
	

	1.4
	CABECERO:
	Regulable en altura de 8 posiciones con inclinación de 4 posiciones.
	
	

	1.5
	ESPALDAR:
	Marco perimetral en polipropileno tapizado en malla tipo poliéster y nylon. Ajustable en altura con mecanismo Up Down de 6 posiciones. 
	
	

	1.6
	APOYO LUMBAR:

	Con control de ajuste de tensión, respaldo con ángulo respecto al asiento entre 90 y 110 grados, plano, borde interior redondeado, el asiento ha de ser amplio y con grueso acolchado, con mecanismo neumático para ajuste de altura de espaldar y profundidad del asiento, apoyo en los hombros y apoyo cervical (cabecero graduable en altura), apoya brazos regulables, y formas anatómicas para asegurar un correcto descanso de las piernas, con mayor resistencia para un promedio de 140 a 150 kilos, material en paño, color negro. 
	
	

	1.7
	ASIENTO:
	Asiento recubierto en espuma inyectada de poliuretano de alta densidad y tapizado en microfibra rugosa o paño – poliéster o tela – poliéster, transpirable, antialérgica y antibacterial, absorbente al sudor, al calor y con color uniforme. Ancho del asiento mínimo de 45 cm con borde anterior del asiento en cascada. La profundidad del asiento debe ser de 38 cm a 45 cm según las Normas técnicas de prevención NTP 242, desde la base del espaldar (curvatura lumbar), no se acepta el ajuste de la profundidad del asiento por la inclinación del espaldar. Plato de soporte en acero tipo CR mínimo cal.14, electro soldado, pintura epóxica electroestática al horno, con giro de 360° 
	
	

	1.8
	BRAZOS:

	Altura ajustable: entre 17 cm y 26 cm desde el asiento. 
	
	

	1.9
	PROFUNDIDAD DEL PAD:
	alrededor de 25 cm. 
	
	

	1.10
	ANCHO DEL PAD:
	entre 8 y 10 cm.
	
	

	1.11
	RANGO DE GIRO:
	hasta 30° hacia cada lado. 
	
	

	1.12
	MECANISMO:
	Syncro 4 bloqueos con sistema antishock y slider (ajuste en profundidad del asiento) con ajuste de tensión de espaldar con 
bloqueo de inclinación delantera. 

Syncro 4 bloqueos con sistema antishock y slider (ajuste en profundidad del asiento) con ajuste de tensión de espaldar con bloqueo de inclinación delantera.
	
	

	1.13
	BASE:
	Aluminio 350 mm. 
	
	

	1.14
	RUEDAS
	Goma (PU) 60 mm. 
	
	

	1.15
	ALTURA:
	Con graduación neumática.
Ancho interno: 490
Ancho externo: 680
Altura total: 1170 a 1260
Altura asiento: 440 a 530
	
	

	1.16
	Color:
	negro.
	
	

	1.17
	IMGEN DE REFERENCIA
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	CONDICIONES GENERALES

	Condiciones de los bienes a suministrar

Las sillas deberán:

· Ser nuevas, originales y de línea comercial vigente.
· Ser de primera calidad, libres de defectos, costuras e imperfecciones.
· Cumplir integralmente con las especificaciones técnicas exigidas.

No se aceptarán bienes usados, remanufacturados o reacondicionados.

	Cumplimiento técnico verificable

El contratista deberá garantizar que:

· Las sillas correspondan exactamente a la referencia aprobada.
· Cumplan con todas las características técnicas exigidas (estructura, ergonomía, mecanismos, dimensiones, materiales y capacidad).
· Mantengan uniformidad en diseño, color y acabados.

El supervisor podrá verificar el cumplimiento de estas condiciones.

	Control de calidad

El contratista deberá asegurar, previo a la entrega:

· Integridad estructural de cada elemento.
· Correcto funcionamiento de todos los mecanismos.
· Ausencia de daños ocasionados por almacenamiento o transporte.

La entidad podrá rechazar cualquier bien que no cumpla con las condiciones exigidas.

	Transporte, entrega y armado

El contratista será responsable de:
· Transporte, cargue, descargue y entrega en el lugar indicado.
· Entregar las sillas totalmente armadas y listas para su uso.
La entrega se realizará en el almacén de intendencia de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL o en el sitio que se indique.

No se generarán costos adicionales para la entidad por estas actividades.

	Entrega a satisfacción

Las sillas deberán ser entregadas:
· En perfecto estado físico y funcional.
· Completamente operativas.

Se realizará verificación conjunta con el supervisor del contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción.

	Reposición de bienes defectuosos

El contratista deberá:
· Reemplazar o restituir, a su costo, los elementos defectuosos o que no cumplan especificaciones.
· Realizar el cambio en un plazo máximo de dos (2) a tres (3) días calendario.
· No generar retrasos en el plazo contractual ni costos adicionales.

	Garantía

El contratista deberá otorgar:

· Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación.

Durante este periodo deberá cubrir fallas estructurales, defectos de materiales y problemas de funcionamiento.

	Seguridad y ergonomía

Las sillas deberán cumplir con:

· Condiciones ergonómicas exigidas.
· Estándares de seguridad, estabilidad y resistencia.

Deben ser aptas para uso continuo en ambientes de trabajo institucional.




FORMATO NO CONTROLADO


FORMATO NO CONTROLADO
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