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GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL 

CAJONERA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIA BALISTICA



1. ESPECIFICACION TECNICA: CAJONERA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIA BALISTICA. 

2. UNIDAD SOLICITANTE: GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL

3. VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a las normativas técnicas y vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CAJONERA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIA BALISTICA

	1.1
	Marca: Especificar si aplica
	
	

	1.2
	Modelo: Especificar si aplica
	
	

	1.3
	Cantidad: 80 Unidades
	
	

	1.4
	Medidas: altura 1.50 m a 1.60 m; fondo 0.50 m; ancho acorde al diseño (aprox. 0.40 m a 0.60 m).
	
	

	1.5
	Estructura metálica fabricada en lámina cold rolled calibre 18 o superior, con alta resistencia mecánica.
	
	

	1.6
	Cantidad de gavetas: 10 gavetas independientes de gran capacidad.
	
	

	1.7
	Sistema de apertura de gavetas: sin manijas externas, mediante diseño de doblez en la lámina (uñero integrado), que permita la manipulación ergonómica y segura del cajón.
	
	

	1.8
	Diseño ergonómico que permita manipulación segura sin bordes cortantes.
	
	

	1.9
	Sistema de deslizamiento mediante correderas telescópicas metálicas tipo full extensión, de alta resistencia, que permitan la apertura total del cajón.
	
	

	1.10
	Cada gaveta debe soportar carga pesada sin deformación (mínimo 40 kg por gaveta).
	
	

	1.11
	Divisiones internas metálicas fijas, mínimo seis (6) compartimentos por gaveta verticales, diseñadas para almacenamiento organizado de evidencias balísticas. Distancia entre las divisiones libre de 6,5 cm (centímetros) aproximadamente.
	
	

	1.12
	Bordes y refuerzos estructurales que eviten deformaciones por uso continuo
	
	

	1.13
	Sistema de cierre mediante cerradura central para asegurar por medio de un ángulo exterior de 5cm x 5cm, el cual encaja con la estructura, esto con el fin de colocar candado externo.
	
	

	1.14
	Acabados en pintura electrostática en polvo horneada, resistente a la corrosión, abrasión y agentes químicos, color negro o a convenir con el supervisor del contrato.
	
	

	1.15
	Incorporación de ruedas industriales tipo rodachinas de alta resistencia, con sistema de bloqueo (freno), que permitan el fácil traslado de la cajonera y garanticen estabilidad durante su uso.
	
	

	1.16
	El proveedor debe garantizar instalación, funcionamiento óptimo y capacitación básica de uso.
	
	

	1.17
	Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación.
	
	

	1.18
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	CONDICIONES GENERALES

	Condiciones de los bienes a suministrar

Las cajoneras deberán:

· Ser nuevas, originales y de línea de producción vigente.
· Ser de primera calidad, fabricadas en lámina metálica conforme a lo exigido (calibre 18 o superior).
· Estar libres de abolladuras, corrosión, deformaciones, soldaduras defectuosas o acabados irregulares.
· Cumplir integralmente con las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

No se aceptarán bienes usados, reacondicionados o remanufacturados.

	Cumplimiento técnico verificable

El contratista deberá garantizar que:

· Las cajoneras correspondan a la referencia y diseño aprobado por la entidad.
· Cumplan con todas las características técnicas exigidas tales como: dimensiones, estructura metálica, cantidad de gavetas, capacidad de carga, divisiones internas, sistema de cierre y rodamiento. 
· El sistema de correderas tipo full extensión funcione correctamente permitiendo la apertura total.
· Mantengan uniformidad en diseño, color, acabados y funcionamiento en todas las unidades. 

El supervisor del contrato podrá realizar validaciones técnicas y operativas.

	Control de calidad

El contratista deberá asegurar, previo a la entrega:

· Correcto ensamblaje estructural de la cajonera.
· Funcionamiento adecuado de gavetas, correderas, cierres, ruedas y sistema de freno.
· Integridad de la pintura electrostática (sin peladuras, rayones o corrosión).
· Ausencia de bordes cortantes o elementos que representen riesgo para el usuario.
· Verificación de estabilidad y movilidad del mueble. 

La entidad podrá rechazar cualquier unidad que no cumpla dichas condiciones.

	Transporte, entrega e instalación

El contratista será responsable de:

· Transporte, cargue, descargue y entrega en el lugar indicado por la entidad (incluyendo dependencias como GRECI o almacén de intendencia).
· Entregar las cajoneras totalmente armadas, instaladas y listas para su uso.
· Garantizar que durante el transporte no se presenten daños estructurales o estéticos.
· Realizar instalación de ruedas, sistema de bloqueo y verificación de estabilidad.

No se generarán costos adicionales para la entidad por estas actividades.

	Entrega a satisfacción

Las cajoneras deberán ser entregadas:

· En perfecto estado físico, estructural y funcional.
· Completamente operativas, con todos sus componentes instalados.
· Con verificación conjunta del supervisor del contrato.

El recibido a satisfacción será condición para el trámite de pago.

	Reposición de bienes defectuosos

El contratista deberá:

· Reemplazar o reparar, a su costo, cualquier cajonera que presente defectos o incumpla especificaciones.
· Realizar reposición en un plazo máximo de dos (2) a cinco (5) días calendario.
· Garantizar que el cambio no afecte los tiempos contractuales.

	Garantía
El contratista deberá otorgar:
• Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación. 
• Cobertura sobre fallas estructurales, soldaduras, sistema de correderas, ruedas, cerraduras y pintura.


	Seguridad, funcionalidad y uso especializado

Las cajoneras deberán cumplir con:

· Condiciones de seguridad industrial (sin bordes cortantes, estabilidad estructural).
· Sistema de almacenamiento seguro para evidencia balística, garantizando orden y protección del material.
· Sistema de cierre que permita asegurar las gavetas mediante candado externo.
· Diseño ergonómico que facilite su manipulación en entornos operativos.

Deben ser aptas para uso continuo en laboratorios forenses o dependencias policiales.
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